# Podręcznik użytkownika

# Komputer osobisty VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Drukuj

## Co należy zrobić, jeśli po naciśnięciu przycisku zasilania wskaźnik zasilania świeci się na zielono, ale ekran pozostaje pusty?

- Należy upewnić się, że jasność i kontrast są ustawione prawidłowo.

- Wyjście sygnału wizji może być przełączone na zewnętrzny monitor.

  Naciśnij kilka razy klawisze Fn+F7, aby wybrać żądane wyjście sygnału wizji, a następnie naciśnij klawisz Enter.

- W przypadku korzystania z zewnętrznego monitora należy upewnić się, że jest on podłączony do gniazdka sieciowego i włączony. Należy upewnić się, że jasność i kontrast są ustawione prawidłowo.

  Informacje na temat zmiany ustawień można znaleźć w podręczniku użytkownika dostarczonym z monitorem.

- Naciśnij kilka razy klawisze Alt+F4, aby zamknąć okno aplikacji.

  Mógł wystąpić błąd aplikacji.

- Jeśli po odczekaniu chwili ekran komputera nadal będzie pusty, należy ponownie uruchomić komputer VAIO, postępując zgodnie z poniższymi procedurami. Należy mieć na uwadze, że może to spowodować uszkodzenie danych, nad którymi się obecnie pracuje.

  - Należy odłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. drukarkę i urządzenie USB, oraz odłączyć komputer VAIO od sieci, jeśli był do niej podłączony.

  - Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk(Zasilanie (Power)) przez ponad 4 sekundy, aby zgasł wskaźnik zasilania. Następnie należy ponownie włączyć komputer VAIO.

- Jeśli problem nie ustępuje, należy zresetować akumulator.

  Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk(Zasilanie (Power)) przez ponad 4 sekundy, aby zgasł wskaźnik zasilania. Należy odłączyć od komputera VAIO wszystkie kable, np. zasilacz sieciowy, a następnie wcisnąć i przytrzymać przez 3–5 sekund przycisk wyłączania akumulatora za pomocą cienkiego, prostego przedmiotu (np. spinacza do papieru).

  Należy odczekać około 5 minut, a po upływie tego czasu podłączyć wszystkie kable i ponownie włączyć komputer.

- Jeśli komputer VAIO zostanie wniesiony z miejsca o niskiej temperaturze do ciepłego pomieszczenia lub będzie użytkowany w miejscu o wysokiej wilgotności, w jego wnętrzu może skroplić się wilgoć.

  W takim przypadku przed włączeniem komputera należy odczekać co najmniej godzinę.

  Nie należy korzystać z komputera w miejscach o wysokiej wilgotności (względna wilgotność przekraczająca 80%), ponieważ może to doprowadzić do jego awarii.

Początek strony