# Podręcznik użytkownika

# Komputer osobisty VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Drukuj

## Co należy zrobić, jeśli nie można odtwarzać filmów ani utworów muzycznych za pośrednictwem sieci Wi-Fi(R) (bezprzewodowa sieć LAN) lub ich odtwarzaniu brakuje płynności? Dlaczego szybkość przesyłania danych jest niska?

- Należy odsunąć komputer VAIO od przeszkód lub przybliżyć go do użytkowanego punktu dostępowego.

  Na jakość połączenia mają wpływ: odległość między urządzeniami, przeszkody na drodze sygnału, konfiguracja urządzeń, moc/zakłócenia sygnału radiowego, materiały, z jakich wykonano ściany budynku, uruchomione oprogramowanie itd.

- W przypadku korzystania z punktu dostępowego może być on czasowo przeciążony, zależnie od tego, ile innych urządzeń komunikuje się za jego pośrednictwem.

  Zaczekaj chwilę i spróbuj ponownie.

- Należy zmienić ustawienie kanału w punkcie dostępowym. Zmieniając kanał, można ograniczyć wpływ zakłóceń na sieć bezprzewodową i zwiększyć szybkość przesyłania danych.

  Jeśli wystąpią zakłócenia kanału punktu dostępowego, szybkość przesyłania danych może ulec pogorszeniu.

- Jeśli sygnał użytkowanego punktu dostępu nakłada się na sygnał innych punktów dostępowych, należy zmienić w nim kanał.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika dostarczonym z punktem dostępowym.

- Należy upewnić się, że w pobliżu urządzeń sieci Wi-Fi nie działa żadna kuchenka mikrofalowa.

  Pasmo częstotliwości 2,4 GHz, w jakim działa sieć Wi-Fi, jest stosowane w wielu różnych urządzeniach i przyrządach. Jeśli w trakcie działania sieci Wi-Fi korzysta się z kuchenki mikrofalowej, może nastąpić pogorszenie szybkości przesyłania danych, ograniczenie zasięgu komunikacji lub przerwanie połączenia.

Początek strony