# Kasutusjuhend

# Arvuti VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Prindi

## Plaatide käsitsemine (Optilise kettaseadmega mudelid)

Lugege järgmist teavet, et kaitsta ketastele salvestatud andmeid ja ketaste eest õigesti hoolitseda.

- Hoidke plaati kindlasti äärtest ja keskel olevast august, puutumata salvestuspinda (esituspinda), nagu allpool näidatud.

  Plaadi pinnal olevad sõrmejäljed ja tolm võivad põhjustada lugemise või kirjutamise tõrke. Hoidke ketta pind puhas.

- Sony ei vastuta mis tahes kettaprobleemide ja -kahjustuste eest, mis tulenevad plaatidele kleebitud siltidest. Lugege hoolikalt siltide rakenduse või sildi paberi juhendit ja pidage meeles, et teie vastutate nende kasutamise eest.

### Ketaste eest hoolitsemine

- Tavaliseks puhastamiseks hoidke plaati äärtest ja pühkige selle pinda pehme lapiga keskelt väljapoole, nagu allpool näidatud.

- Kui plaat on väga must, niisutage lappi veega, väänake korralikult välja ja pühkige plaati sellega. Kuivatage plaadile jäänud niiskus kuiva lapiga.

- Ärge kasutage lahusteid, bensiini, vedeldit, müügil olevad puhastusvahendid ega antistaatilist pihustit, sest need võivad plaati kahjustada.

Tagasi lehe algusesse