# Korisnički priručnik

# Osobno računalo VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Ispis

## Komuniciranje s drugim BLUETOOTH(R) uređajem, kao što je miš

BLUETOOTH uređaje možete povezati s VAIO računalom.

Pojedinosti o BLUETOOTH komunikaciji potražite u odjeljku O funkciji BLUETOOTH(R).

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke (Settings). (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja (Change PC settings) u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično (Wireless) u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja (PC settings).
4. Promijenite Način rada u zrakoplovu (Airplane mode) u Isključeno (Off) i postavke Bluetooth na Uključeno (On).
5. Odaberite Uređaji (Devices) u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja (PC settings).
6. Kada povezujete BLUETOOTH miš, uključite ga i pritisnite gumb za povezivanje miša.

   Kako uređaj postaviti u stanje za povezivanje pročitajte u priručniku isporučenom uz BLUETOOTH uređaj.

7. Odaberite Dodavanje uređaja (Add a device).

   VAIO računalo traži uređaje i prikazuje popis uređaja.

   Slijedite upute na zaslonu za registriranje uređaja.

#### Napomena

- Ovisno o BLUETOOTH uređaju, može proći neko vrijeme dok VAIO računalo ne pronađe uređaj.

  Ako se uređaj ne prikazuje na popisu, ponovite postupak postavljanja uređaja u stanje za povezivanje (primjerice, pritiskom na gumb za povezivanje).

- Ovisno o BLUETOOTH uređaju, postupak za uspostavljanje veze može se razlikovati. Više informacija o postupku potražite u priručniku isporučenom s uređajem.

#### Savjet

- Ako je VAIO računalo usklađeno s BLUETOOTH tehnologijom velike brzine i namjeravate ga upotrebljavati za brzu komunikaciju, u 4. koraku promijenite postavku Wi-Fi pod stavkom Bežični uređaji (Wireless devices) na Uključeno (On).

- Ako BLUETOOTH uređaj za uspostavu veze traži provjeru autentičnosti, pojavit će se prozor za unos pristupnog koda. Slijedite upute na zaslonu za dijeljenje pristupnog koda između BLUETOOTH uređaja i VAIO računala. Ako se ne želite povezati s internetom, u prozoru odaberite gumb Odustani (Cancel).

  - Pristupni kôd tajni je broj koji upisuje korisnik radi provjere autentičnosti što omogućuje međusobnu komunikaciju dva BLUETOOTH uređaja. Upišite isti slovnobrojčani niz (pazite na velika/mala slova) u oba uređaja kako biste im omogućili međusobnu komunikaciju. Pristupni kôd možete promijeniti pri svakoj provjeri autentičnosti, ali tijekom tog postupka morate upisati isti pristupni kôd u oba uređaja. Pojedinosti o pristupnom kodu BLUETOOTH uređaja potražite u priručniku isporučenom uz taj uređaj. Ako se pristupni kôd za BLUETOOTH ne upiše neko vrijeme, postupak povezivanja se radi sigurnosti prekida. U tom slučaju pokušajte ponovo.

- Za pojedinosti o ovim radnjama, otvorite odjeljak Pomoć i podrška u sustavu Windows (Windows Help and Support) (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows (Windows Help and Support)) i upišite "BLUETOOTH" u okvir za pretraživanje.

Idi na vrh stranice

### Povezana tema

- O funkciji BLUETOOTH(R)
- Zaustavljanje BLUETOOTH(R) komunikacije
- Napomene o upotrebi funkcije BLUETOOTH(R)
- O sigurnosti tehnologije BLUETOOTH(R)

Idi na vrh stranice