# Guide de l'utilisateur

# Ordinateur personnelVAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Imprimer

## Que faire si je ne peux pas utiliser NFC/Fonctions Une seule touche ?

- Rapprochez votre périphérique prenant en charge NFC/Fonctions Une seule touche autant que possible de votre ordinateur VAIO.

  Si les NFC/Fonctions Une seule touche ne fonctionnent toujours pas, déplacez légèrement le périphérique vers le haut ou vers le bas ou séparez le périphérique de l'ordinateur pendant environ 10 secondes, puis touchez à nouveau l'ordinateur à l'aide du périphérique.

- Assurez-vous que NFC/Fonctions Une seule touche sont activés sur le périphérique pris en charge.

  Il sera peut-être nécessaire de modifier les paramètres du périphérique en fonction de celui que vous utilisez. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec votre périphérique.

- Activer NFC/Fonctions Une seule touche.

  Ouvrez les icônes et sélectionnez l'icôneParamètres (Settings).

  Sélectionnez Modifier les paramètres du PC (Change PC settings) dans le coin inférieur droit et sélectionnez Sans fil (Wireless) dans le volet gauche. Éteignez Mode Avion (Airplane mode) et modifiez le paramètre NFC sous Appareils sans fil (Wireless devices) en Activé (On).

  Voir la section Ouverture des icônes pour ouvrir les icônes.

- Ne mettez pas d'objets métalliques autres que les périphériques prenant en charge NFC/Fonctions Une seule touche à proximité de votre ordinateur VAIO.

- Ne touchez pas votre ordinateur VAIO avec plus d'un périphérique prenant en charge NFC/Fonctions Une seule touche à la fois.

- Si NFC/Fonctions Une seule touche ne fonctionne toujours pas après avoir effectué les manœuvres ci-dessus, redémarrez votre ordinateur VAIO.

Haut de la page