# Guide de l'utilisateur

# Ordinateur personnelVAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Imprimer

## Installation du module batterie

Installez le module batterie dans le compartiment batterie de votre ordinateur VAIO.

1. Mettez votre ordinateur VAIO hors tension, débranchez le câble d'alimentation et tous les câbles de connexion, puis fermez l'écran LCD.
2. Faites glisser le commutateur LOCK de la batterie () vers la position de déverrouillage.

3. Insérez la batterie en diagonale dans son logement jusqu'à ce que les saillies () situées de part et d'autre du logement rentrent dans les découpes () sur les côtés du module batterie.

4. Tournez le module batterie dans le sens de la flèche, puis remettez-le en place dans son compartiment et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic.

5. Faites glisser le bouton de verrouillage de la batterie LOCK en position de verrouillage LOCK pour fixer le module batterie à votre ordinateur VAIO.

#### Note

- Assurez-vous que le bouton de verrouillage de la batterie LOCK est en position de verrouillage LOCK avant d'utiliser votre ordinateur VAIO. L'utilisation de l'ordinateur sans verrouillage de la batterie peut entraîner ce qui suit : le module batterie peut se désengager de l'ordinateur, l'ordinateur ne s'allume pas ou s'arrête soudainement.

Haut de la page

### Rubrique associée

- Chargement du module batterie
- Remarques concernant l'utilisation du module batterie

Haut de la page