# Guide de l'utilisateur

# Ordinateur personnelVAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Imprimer

## Que faire si le témoin d'alimentation s'allume en vert lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation, mais que l'écran reste vide ?

- Assurez-vous que les commandes de luminosité et de contraste sont correctement réglées.

- Il se peut qu'un écran externe soit sélectionné comme sortie d'affichage.

  Appuyez sur les touches Fn+F7 plusieurs fois pour sélectionner la sortie d'affichage de votre choix, puis appuyez sur la touche Enter.

- Si vous utilisez un écran externe, assurez-vous qu'il est raccordé à une prise secteur et qu'il est sous tension. Assurez-vous que les commandes de luminosité et de contraste sont correctement réglées.

  Reportez-vous au manuel fourni avec votre écran pour plus d'informations sur la modification des paramètres.

- Appuyez sur les touches Alt+F4 plusieurs fois pour fermer la fenêtre de l'application.

  Il se peut qu'une erreur d'application se soit produite.

- Si l'écran de l'ordinateur reste vide après quelques instants, redémarrez votre ordinateur VAIO en suivant la procédure ci-dessous dans l'ordre donné. Veuillez noter que cette procédure peut entraîner l'altération des données de travail.

  - Le cas échéant, déconnectez tous les périphériques, tels qu'une imprimante ou un périphérique USB, ainsi que votre ordinateur VAIO du réseau.

  - Maintenez le bouton(Marche/Arrêt (Power)) enfoncé pendant plus de quatre secondes, puis assurez-vous que le témoin d'alimentation est éteint. Ensuite, mettez à nouveau votre ordinateur VAIO sous tension.

- Si le problème persiste, maintenez le bouton d'alimentation(Marche/Arrêt (Power)) enfoncé pendant plus de quatre secondes et assurez-vous que le témoin d'alimentation est éteint. Débranchez tous les câbles connectés à votre ordinateur VAIO, comme l'adaptateur secteur, retirez le module batterie et attendez environ cinq minutes. Ensuite, reconnectez tous les câbles et les périphériques, réinstallez le module batterie et remettez l'ordinateur sous tension.

- Si un module mémoire supplémentaire n'est pas correctement installé, il se peut que votre ordinateur VAIO ne se mette pas sous tension.

  L'utilisation de modules mémoire non spécifiés par Sony ou l'installation incorrecte de modules mémoire peuvent empêcher le démarrage de l'ordinateur ou le rendre instable. Dans ce cas, réinstallez le module mémoire.

  Si vous utilisez un module mémoire autre que le module mémoire de marque Sony, contactez son revendeur ou son fabricant.

- Si vous transportez directement votre ordinateur VAIO d'un endroit froid vers un endroit chaud, ou si vous l'utilisez dans un endroit très humide, de la condensation risque de se former à l'intérieur de l'ordinateur.

  Dans ce cas, attendez au moins une heure avant de le mettre sous tension.

  N'utilisez pas l'ordinateur dans un endroit très humide (humidité relative supérieure à 80 %) au risque d'entraîner un dysfonctionnement.

Haut de la page