#

# Persondator VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

## Så här använder du

### Windows 8: Grundläggande

#### Ström

- Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)
- Starta om VAIO-datorn
- Använda strömsparläget
- Gå till strömsparläge, stänga av eller starta om

#### Display

- Om Start-skärmen och Start-menyn
- Öppna Skrivbord (Desktop)

#### Internet

- Installera appar från Windows Store (Windows Store)

#### Lösenord

- Om typer av användarkonton
- Växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto

#### Appar

- Växla användarkonton
- Visa appar som körs
- Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files)
- Installera appar från Windows Store (Windows Store)
- Stänga appar
- Öppna appmenyn
- Växla mellan appar

#### Windows

- Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)

#### Meny

- Öppna Kontrollpanelen (Control Panel)
- Om Start-skärmen och Start-menyn
- Öppna snabbknapparna
- Öppna Skrivbord (Desktop)

#### Windows 8

- Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)
- Starta om VAIO-datorn
- Använda strömsparläget

#### Store

- Växla användarkonton
- Installera appar från Windows Store (Windows Store)

#### Hjälp och support

- Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)

#### Användarkonto

- Om typer av användarkonton
- Växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto

### Beskrivning av delar

#### VAIO-dator

- Delar och kontroller på framsidan
- Delar och kontroller på undersidan
- Delar och kontroller på sidorna

### Konfiguration

#### VAIO-dator

- Att tänka på när du lägger till och tar bort minnesmoduler
- Lägga till och ta bort minnesmoduler
- Skapa en lämplig arbetsmiljö
- Kontrollera medföljande artiklar

#### Ström

- Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)
- Ladda batteriet
- Slå på VAIO-datorn
- Ansluta datorn till en strömkälla
- Sätta i batteriet
- Ta ur batteriet

#### Batteri

- Ladda batteriet
- Att tänka på när du använder batteriet
- Sätta i batteriet
- Ta ur batteriet

#### Minnesmodul

- Att tänka på när du lägger till och tar bort minnesmoduler
- Lägga till och ta bort minnesmoduler

#### Medföljande objekt

- Kontrollera medföljande artiklar

#### Windows 8

- Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)

### Nätverk / Internet

#### Internet

- Använda antivirusappen för VAIO-datorn
- Installera appar från Windows Store (Windows Store)
- Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
- Inaktivera Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
- Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)
- Ansluta till Internet med kabel
- Om Internetanslutningar
- Om nätverket (LAN)
- Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

#### LAN

- Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Ansluta till Internet med kabel
- Om Internetanslutningar
- Om nätverket (LAN)
- Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

#### Wi-Fi

- Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
- Inaktivera Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
- Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)
- Om Internetanslutningar
- Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

#### Appar

- Installera appar från Windows Store (Windows Store)

#### Store

- Installera appar från Windows Store (Windows Store)

### Anslutningar

#### Ström

- Ansluta datorn till en strömkälla
- Sätta i batteriet
- Ta ur batteriet

#### Batteri

- Sätta i batteriet
- Ta ur batteriet

#### Display

- Ansluta en TV med en HDMI-ingång
- Välja visningslägen
- Använda funktionen för flera bildskärmar
- Att tänka på när du använder LCD-skärmen
- Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet

#### HDMI

- Ansluta en TV med en HDMI-ingång
- Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet

#### Kringutrustning

- Ansluta en TV med en HDMI-ingång
- Välja visningslägen
- Använda funktionen för flera bildskärmar
- Att tänka på när du använder LCD-skärmen
- Ansluta en extern mikrofon (modeller med mikrofonkontakt)
- Byta enhet för ljudutdata
- Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV

#### CD/DVD/BD

- Ansluta en extern enhet

#### Ljud

- Ansluta externa högtalare eller hörlurar
- Ansluta en extern mikrofon (modeller med mikrofonkontakt)
- Byta enhet för ljudutdata
- Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV

#### Högtalare

- Ansluta externa högtalare eller hörlurar

#### Hörlurar

- Ansluta externa högtalare eller hörlurar

#### Mikrofon

- Ansluta en extern mikrofon (modeller med mikrofonkontakt)

#### Optisk digital utdata

- Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV

#### Internet

- Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
- Inaktivera Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
- Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)
- Ansluta till Internet med kabel
- Om Internetanslutningar
- Om nätverket (LAN)
- Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

#### LAN

- Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Ansluta till Internet med kabel
- Om Internetanslutningar
- Om nätverket (LAN)
- Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

#### Wi-Fi

- Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
- Inaktivera Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
- Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)
- Om Internetanslutningar
- Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

#### BLUETOOTH

- Att tänka på när du använder BLUETOOTH(R)-funktionen
- Om BLUETOOTH(R)-säkerhet
- Stoppa BLUETOOTH(R)-kommunikation
- Kommunicera med en annan BLUETOOTH(R)-enhet, till exempel en mus
- Om BLUETOOTH(R)-funktionen

#### USB

- Ansluta en USB-enhet
- Ladda en USB-enhet

### Inställningar

#### VAIO-dator

- Om ASSIST-knappen
- Starta VAIO-datorn via externa enheter
- Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)
- Uppdatera din VAIO-dator
- Använda VAIO Update
- Visa systeminformation
- Anpassa VAIO-datorn

#### Ström

- Välja energialternativ
- Använda strömsparläget
- Att tänka på när du använder strömsparläget
- Att tänka på när du använder elnätet som strömkälla

#### Display

- Göra textstorleken större (DPI) (modeller med pekskärm)
- Att tänka på när du använder pekskärmen (modeller med pekskärm)
- Ändra upplösningen (storleken) på skärmbilden
- Ansluta en TV med en HDMI-ingång
- Välja visningslägen
- Använda funktionen för flera bildskärmar
- Att tänka på när du använder LCD-skärmen
- Använda pekskärmen (modeller med pekskärm)
- Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet
- Ändra LCD-ljusstyrkan

#### HDMI

- Ansluta en TV med en HDMI-ingång
- Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet

#### Kringutrustning

- Ansluta en TV med en HDMI-ingång
- Välja visningslägen
- Använda funktionen för flera bildskärmar
- Att tänka på när du använder LCD-skärmen
- Byta enhet för ljudutdata
- Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV

#### CD/DVD/BD

- Starta VAIO-datorn via externa enheter

#### Ljud

- Justera högtalarvolymen
- Byta enhet för ljudutdata
- Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV
- Justera volymen i Windows
- Justera mikrofonvolymen
- Spela upp optimerat ljud för VAIO-datorn med läget ClearAudio+

#### Högtalare

- Justera högtalarvolymen
- Spela upp optimerat ljud för VAIO-datorn med läget ClearAudio+

#### Mikrofon

- Justera mikrofonvolymen

#### Optisk digital utdata

- Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV

#### Knapp

- Om ASSIST-knappen

#### Återställning

- Om ASSIST-knappen

#### Tangentbord

- Ändra inställningen Keyboard Backlight (modeller med bakgrundsbelyst tangentbord)

#### Pekplatta

- Aktivera och inaktivera rörelsefunktionen
- Inaktivera pekplattans knackningsfunktion
- Aktivera och inaktivera pekplattan
- Använda pekplattan

#### Kamera

- Använda den inbyggda kameran (modeller med inbyggd kamera)

#### Internet

- Använda antivirusappen för VAIO-datorn

#### Lösenord

- Ställa in och ändra startlösenordet
- Skapa, ändra och ta bort Windows-lösenordet
- Ta bort startlösenordet
- Växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto

#### Minnesmodul

- Visa systeminformation

#### BIOS

- Om ASSIST-knappen
- Ställa in och ändra startlösenordet
- Starta VAIO-datorn via externa enheter
- Ta bort startlösenordet

#### Service och support

- Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)
- Uppdatera din VAIO-dator
- Använda VAIO Update

#### Pekpanel

- Göra textstorleken större (DPI) (modeller med pekskärm)
- Att tänka på när du använder pekskärmen (modeller med pekskärm)
- Använda pekskärmen (modeller med pekskärm)

#### Säkerhet

- Uppdatera din VAIO-dator

#### Meny

- Öppna Kontrollpanelen (Control Panel)

#### Windows 8

- Använda strömsparläget

#### Användarkonto

- Växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto

### Uppspelning

#### CD/DVD/BD

- Sätta i och mata ut en skiva (modeller med optiska skivenheter)
- Om regionkoder (modeller med optiska skivenheter)
- Skivor som stöds (modeller med optiska skivenheter)

### Säkerhetskopiera / återställning

#### VAIO-dator

- Om ASSIST-knappen
- Starta VAIO-datorn via externa enheter
- Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)

#### CD/DVD/BD

- Starta VAIO-datorn via externa enheter

#### Knapp

- Om ASSIST-knappen

#### Återställning

- Om ASSIST-knappen
- Frigöra diskutrymme genom att ta bort återställningsinnehåll
- Återställa från återställningsmedia
- Skapa återställningsmedia
- Kontrollera storleken på återställningsområdet
- Att tänka på när du återställer
- Om återställning
- Återställa från återställningsområdet
- Uppdatera din VAIO-dator

#### BIOS

- Om ASSIST-knappen
- Starta VAIO-datorn via externa enheter

#### Säkerhetskopia

- Om säkerhetskopieringstyper
- Om säkerhetskopiering
- Skapa en återställningspunkt
- Återställa systemfiler med hjälp av återställningspunkten när du inte kan starta Windows
- Säkerhetskopiera data när det inte går att starta Windows
- Återställa data med VAIO Data Restore Tool

#### Service och support

- Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)

#### Inbyggd lagringsenhet

- Frigöra diskutrymme genom att ta bort återställningsinnehåll
- Skapa partitioner
- Skapa andra enheter (ändra partitioner)
- Kontrollera storleken på återställningsområdet

#### Partition

- Skapa partitioner
- Skapa andra enheter (ändra partitioner)

#### Uppdatera

- Om återställning
- Uppdatera din VAIO-dator

### Säkerhet

#### VAIO-dator

- Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)
- Använda VAIO Update

#### Internet

- Använda antivirusappen för VAIO-datorn

#### Lösenord

- Ställa in och ändra startlösenordet
- Skapa, ändra och ta bort Windows-lösenordet
- Ta bort startlösenordet

#### BIOS

- Ställa in och ändra startlösenordet
- Ta bort startlösenordet

#### Service och support

- Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)
- Använda VAIO Update

### Andra åtgärder

#### VAIO-dator

- Att tänka på när du lägger till och tar bort minnesmoduler
- Lägga till och ta bort minnesmoduler

#### Ström

- Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)
- Starta om VAIO-datorn
- Laddningsindikatorns status
- Använda strömsparläget
- Ladda batteriet
- Slå på VAIO-datorn
- Om strömsparläget
- Ändra Rapid Wake-inställningarna (strömsparläge)

#### Batteri

- Laddningsindikatorns status
- Ladda batteriet
- Förlänga batteritiden
- Om strömsparläget
- Ändra Rapid Wake-inställningarna (strömsparläge)
- Kontrollera batteriets laddningskapacitet

#### Display

- Att tänka på när du använder pekskärmen (modeller med pekskärm)
- Använda pekskärmen (modeller med pekskärm)
- Om pekskärmen (modeller med pekskärm)

#### CD/DVD/BD

- Sätta i och mata ut en skiva (modeller med optiska skivenheter)

#### Tangentbord

- Ange tecken med pekskärmsåtgärder (modeller med pekskärm)
- Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten

#### Pekplatta

- Använda pekplattan

#### Kamera

- Att tänka på när du använder den inbyggda kameran (modeller med inbyggd kamera)
- Använda den inbyggda kameran (modeller med inbyggd kamera)

#### Minnesmodul

- Att tänka på när du lägger till och tar bort minnesmoduler
- Lägga till och ta bort minnesmoduler

#### USB

- Ansluta en USB-enhet
- Ladda en USB-enhet

#### Minneskort

- Sätta i SD-minneskort
- Att tänka på när du använder SD-minneskort
- Ta ur SD-minneskort

#### Inbyggd lagringsenhet

- Skapa partitioner
- Skapa andra enheter (ändra partitioner)

#### Pekpanel

- Att tänka på när du använder pekskärmen (modeller med pekskärm)
- Använda pekskärmen (modeller med pekskärm)
- Om pekskärmen (modeller med pekskärm)
- Ange tecken med pekskärmsåtgärder (modeller med pekskärm)

#### Partition

- Skapa partitioner
- Skapa andra enheter (ändra partitioner)

#### NFC/One touch-funktioner

- Anteckningar om NFC/One touch-funktioner (modeller med stöd för NFC)
- Inaktivera NFC/One touch-funktioner (modeller med stöd för NFC)
- Om One touch-funktioner (modeller med stöd för NFC)
- Om NFC (modeller med stöd för NFC)
- Använda NFC/One touch-funktioner (modeller med stöd för NFC)

#### Windows

- Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)

#### Windows 8

- Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)
- Starta om VAIO-datorn
- Använda strömsparläget

#### Hjälp och support

- Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)

### Meddelanden

#### Läs det här först

- Läs detta först

#### VAIO-dator

- Skapa en lämplig arbetsmiljö
- Kontrollera medföljande artiklar
- Uppdatera din VAIO-dator

#### CD/DVD/BD

- Om regionkoder (modeller med optiska skivenheter)
- Hantering av skivor (modeller med optiska skivenheter)
- Skivor som stöds (modeller med optiska skivenheter)
- Att tänka på när du använder skivor (modeller med optiska skivenheter)

#### Skötsel och underhåll

- Rengöra VAIO-datorn/LCD-skärmen

#### Viktig information

- Information om säkerhet
- Hantera den inbyggda lagringsenheten
- Om programvarulicensen
- Varumärken
- Om International ENERGY STAR(R)-programmet

#### Service och support

- Om supportwebbplatsen
- Uppdatera din VAIO-dator
- Lösa vanliga problem med VAIO-datorn

#### Produktregistrering

- Om supportwebbplatsen

#### Medföljande objekt

- Kontrollera medföljande artiklar

#### Säkerhet

- Uppdatera din VAIO-dator

## Felsökning

### Maskinvara

#### Ström

- Varför visas ett meddelande och varför startas inte Windows när jag slår på VAIO-datorn?
- Vad gör jag om VAIO-datorn inte startar eller om strömbrytaren inte fungerar (laddningsindikatorlampan blinkar snabbt)?
- Varför stängs min VAIO-dator av automatiskt?
- Vad gör jag om det inte går att stänga av VAIO-datorn?
- Vad gör jag om strömindikatorlampan lyser grönt när jag trycker på strömknappen men ingenting visas på skärmen?
- Vad gör jag om VAIO-datorn inte startas (strömindikatorlampan lyser inte grönt)?
- Vad gör jag om VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas när jag slår på VAIO-datorn?
- Vad gör jag om VAIO-datorn inte återgår till normalläge med fungerande tangentbord och pekplatta under strömsparläge?
- Vad gör jag om viloläget inte är tillgängligt eller om VAIO-datorn inte övergår i viloläge?

#### Batteri

- Vad gör jag om ett meddelande visas om att batteriet inte är kompatibelt eller har installerats felaktigt när VAIO-datorn övergår i viloläge?
- Varför kan jag inte ladda mitt batteri så att det blir fulladdat?
- Varför är min VAIO-dator långsam och processorns klockfrekvens låg när datorn körs på batteri?

#### Display

- Vad ska jag göra om bilderna jag tagit flimrar?
- Varför visar inte sökaren några bilder alls eller bilder med låg kvalitet?
- Vad gör jag om bildrutor försvinner från de tagna bilderna och de innehåller ljudavbrott?
- Varför förekommer ibland störningar i ljudet och/eller varför försvinner ibland bildrutor när jag spelar upp högupplösta videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en digital AVCHD-videokamera?
- Hur ändrar jag LCD-ljusstyrkan?
- Vad gör jag om ingen bild visas på den externa skärmen eller på TV-skärmen?
- Vad gör jag om videoklipp visas med hack och avbrott?
- Vad gör jag om det inte visas någon bild på TV-skärmen eller på den externa bildskärmen som är ansluten till HDMI-utporten?
- Vad gör jag om videoklipp inte visas på bildskärmen?
- Vad gör jag om bildskärmen blir svart?
- Vad gör jag om vissa objekt inte ryms på bildskärmen?

#### HDMI

- Vad gör jag om det inte visas någon bild på TV-skärmen eller på den externa bildskärmen som är ansluten till HDMI-utporten?

#### CD/DVD/BD

- Varför tar det sådan tid att skriva data till en skrivbar DVD?
- Vad gör jag om jag inte kan ta ur skivan ur den optiska skivenheten?
- Varför går det inte att skriva data till en skiva?
- Vad gör jag om jag inte kan spela upp en skiva eller om förlust av bildrutor och/eller störningar i ljudet uppstår vid uppspelning?

#### Ljud

- Vad ska jag göra om mikrofonen inte fungerar?
- Vad gör jag om mikrofonrundgång hörs från högtalarna när jag använder mikrofonen?
- Vad gör jag om det inte hörs något ljud från högtalarna eller hörlurarna?
- Vad gör jag om störningar i ljudet uppstår när jag spelar upp video- eller ljudinnehåll?
- Vad gör jag om det inte hörs något ljud från en digital ljudenhet som jag har anslutit till den digitala utporten, till exempel HDMI-utporten?

#### Mikrofon

- Vad ska jag göra om mikrofonen inte fungerar?
- Vad gör jag om mikrofonrundgång hörs från högtalarna när jag använder mikrofonen?

#### Tangentbord

- Vad gör jag om tangentbordskonfigurationen är fel?
- Vad gör jag om jag inte kan skriva vissa tecken med tangentbordet?
- Vad gör jag om VAIO-datorns skärm hänger sig?
- Vad gör jag om pekaren inte rör sig?
- Vad gör jag om jag inte kan skriva nummer med den numeriska knappsatsen?

#### Pekplatta

- Varför går det inte att använda pekplattan?
- Hur undviker jag oavsiktliga klick om jag bara rör lätt vid pekplattan?
- Hur inaktiverar jag pekplattan?
- Vad gör jag om VAIO-datorns skärm hänger sig?
- Vad gör jag om pekaren inte rör sig?

#### Kamera

- Vad ska jag göra om bilderna jag tagit flimrar?
- Varför fördröjs videoindata från den inbyggda kameran tillfälligt?
- Varför visar inte sökaren några bilder alls eller bilder med låg kvalitet?
- Vad gör jag om bildrutor försvinner från de tagna bilderna och de innehåller ljudavbrott?
- Varför har tagna bilder så låg kvalitet?

#### LAN

- Hur hittar jag den fysiska adressen (MAC-adressen) för det inbyggda gränssnittet för trådlösa nätverk på VAIO-datorn?
- Vad gör jag om jag inte kan spela upp filmer eller ljudspår som jag tagit emot via Wi-Fi(R) (trådlöst LAN) eller om uppspelningen avbryts? Varför går dataöverföringen långsamt?
- Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?
- Vad gör jag om jag inte känner till åtkomstpunktens SSID eller säkerhetsnyckel?
- Vad gör jag om jag inte kan ansluta VAIO-datorn till en åtkomstpunkt (eller till Internet)?

#### Wi-Fi

- Hur hittar jag den fysiska adressen (MAC-adressen) för det inbyggda gränssnittet för trådlösa nätverk på VAIO-datorn?
- Vad gör jag om jag inte kan spela upp filmer eller ljudspår som jag tagit emot via Wi-Fi(R) (trådlöst LAN) eller om uppspelningen avbryts? Varför går dataöverföringen långsamt?
- Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?
- Vad gör jag om jag inte känner till åtkomstpunktens SSID eller säkerhetsnyckel?
- Vad gör jag om jag inte kan ansluta VAIO-datorn till en åtkomstpunkt (eller till Internet)?

#### BLUETOOTH

- Varför är BLUETOOTH(R)-anslutningen långsam?
- Varför går det inte att använda BLUETOOTH(R)-funktionen när jag loggar in på VAIO-datorn som standardanvändare?
- Varför går det inte att använda BLUETOOTH(R)-enheter när jag byter användare?
- Vad gör jag om jag inte kan hitta den BLUETOOTH(R)-enhet som jag vill kommunicera med?
- Vad gör jag om BLUETOOTH(R)-ikonen inte visas i meddelandefältet på skrivbordet?
- Vad gör jag om andra BLUETOOTH(R)-enheter inte kan ansluta till min VAIO-dator?
- Vad gör jag om det inte går att använda BLUETOOTH(R)-funktionen?

#### Lösenord

- Vad gör jag om meddelandet Enter Onetime Password visas och Windows inte startar efter att jag har angett ett felaktigt startlösenord tre gånger i rad?
- Vad gör jag om jag glömmer bort startlösenordet för VAIO-datorn?
- Vad gör jag om jag glömmer Windows-lösenordet?

#### BIOS

- Vad gör jag om jag glömmer bort startlösenordet för VAIO-datorn?

#### USB

- Vad gör jag om jag inte kan ladda den enhet som är ansluten till USB-porten som har stöd för USB-laddning?

#### Minneskort

- Varför går det inte att skriva information till ett minneskort?

#### Programvara

- Varför förekommer ibland störningar i ljudet och/eller varför försvinner ibland bildrutor när jag spelar upp högupplösta videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en digital AVCHD-videokamera?

#### Dator

- Varför är min VAIO-dator långsam och processorns klockfrekvens låg när datorn körs på batteri?

#### NFC/One touch-funktioner

- Vad gör jag om det inte går att använda NFC/One touch-funktioner?

### Appar

#### Display

- Varför förekommer ibland störningar i ljudet och/eller varför försvinner ibland bildrutor när jag spelar upp högupplösta videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en digital AVCHD-videokamera?

#### Programvara

- Vad gör jag om mitt spel inte fungerar eller kraschar hela tiden?
- Varför förekommer ibland störningar i ljudet och/eller varför försvinner ibland bildrutor när jag spelar upp högupplösta videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en digital AVCHD-videokamera?

### Nätverk / Internet

#### LAN

- Hur hittar jag den fysiska adressen (MAC-adressen) för det inbyggda gränssnittet för trådlösa nätverk på VAIO-datorn?
- Vad gör jag om jag inte kan spela upp filmer eller ljudspår som jag tagit emot via Wi-Fi(R) (trådlöst LAN) eller om uppspelningen avbryts? Varför går dataöverföringen långsamt?
- Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?
- Vad gör jag om jag inte känner till åtkomstpunktens SSID eller säkerhetsnyckel?
- Vad gör jag om jag inte kan ansluta VAIO-datorn till en åtkomstpunkt (eller till Internet)?

#### Wi-Fi

- Hur hittar jag den fysiska adressen (MAC-adressen) för det inbyggda gränssnittet för trådlösa nätverk på VAIO-datorn?
- Vad gör jag om jag inte kan spela upp filmer eller ljudspår som jag tagit emot via Wi-Fi(R) (trådlöst LAN) eller om uppspelningen avbryts? Varför går dataöverföringen långsamt?
- Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?
- Vad gör jag om jag inte känner till åtkomstpunktens SSID eller säkerhetsnyckel?
- Vad gör jag om jag inte kan ansluta VAIO-datorn till en åtkomstpunkt (eller till Internet)?

#### BLUETOOTH

- Varför är BLUETOOTH(R)-anslutningen långsam?
- Varför går det inte att använda BLUETOOTH(R)-funktionen när jag loggar in på VAIO-datorn som standardanvändare?
- Varför går det inte att använda BLUETOOTH(R)-enheter när jag byter användare?
- Vad gör jag om jag inte kan hitta den BLUETOOTH(R)-enhet som jag vill kommunicera med?
- Vad gör jag om BLUETOOTH(R)-ikonen inte visas i meddelandefältet på skrivbordet?
- Vad gör jag om andra BLUETOOTH(R)-enheter inte kan ansluta till min VAIO-dator?
- Vad gör jag om det inte går att använda BLUETOOTH(R)-funktionen?

### Säkerhetskopiera / återställning

#### Återställning

- Vad gör jag om VAIO-datorn blir instabil (Windows startar)?
- Vad ska jag göra om min VAIO-dator blir ostabil (Windows startas inte)?
- Vad gör jag om jag inte kan starta/slutföra återställningen?
- Vad gör jag om jag inte kan skapa återställningsmedia?
- Hur skapar jag återställningsmedia?
- Vad gör jag om jag inte kan återställa min VAIO-dator från återställningsområdet?
- Hur gör jag för att återställa VAIO-datorn till standardinställningarna från fabriken?
- Hur gör jag för att installera om de ursprungliga apparna och drivrutinerna?

### Säkerhet

#### Lösenord

- Vad gör jag om meddelandet Enter Onetime Password visas och Windows inte startar efter att jag har angett ett felaktigt startlösenord tre gånger i rad?
- Vad gör jag om jag glömmer bort startlösenordet för VAIO-datorn?
- Vad gör jag om jag glömmer Windows-lösenordet?

#### BIOS

- Vad gör jag om jag glömmer bort startlösenordet för VAIO-datorn?

### Kringutrustning

#### USB

- Vad gör jag om jag inte kan skriva ut ett dokument?
- Vad gör jag om VAIO-datorn inte känner igen USB-enheten?

#### Skrivare

- Vad gör jag om jag inte kan skriva ut ett dokument?
- Vad gör jag om VAIO-datorn inte känner igen USB-enheten?

## Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)

VAIO-datorn övergår automatiskt i strömsparläge om den inte används under en viss tid.

I strömsparläge bevarar datorn sitt nuvarande tillstånd, inklusive data du arbetar med, när du tar en paus.

Se Använda strömsparläget för mer information om strömsparläget.

#### När du inte använder VAIO-datorn på en stund

Undvik att förlora osparad data genom att följa dessa steg och stänga av VAIO-datorn.

1. Spara dina data och avsluta alla appar som körs.
2. Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till VAIO-datorn.
3. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
4. VäljAv/vila (Power) och Stäng av (Shut down).

   Efter en kort tid stängs VAIO-datorn av automatiskt. Om datorn är utrustad med strömindikatorn, släcks den gröna strömindikatorlampan.

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, se till att den är släckt innan du stänger LCD-skärmen.

#### OBS!

- En felaktig avstängning kan leda till att data som inte har sparats raderas eller att VAIO-datorn inte fungerar som den ska.

- När du vill koppla bort VAIO-datorn från en strömkälla stänger du av datorn och kopplar sedan bort kontakten från eluttaget.

#### Tips

- Om du väljer Stäng av (Shut down) och samtidigt håller Shift-tangenten nedtryckt i steg 4, kan du placera VAIO-datorn i läget för minimal strömförbrukning (ACPI S5-läge). I detta fall är snabbstartfunktionen temporärt inaktiverad vid nästa start.

## Starta om VAIO-datorn

När du har ändrat vissa inställningar eller installerat en app på VAIO-datorn kan det hända att du uppmanas att starta om datorn.

1. Spara dina data och avsluta alla appar som körs.
2. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
3. VäljAv/vila (Power) och Starta om (Restart).
   VAIO-datorn startas om.

## Använda strömsparläget

I strömsparläget kan då lämna VAIO-datorn och samtidigt bevara datorns tillstånd, inklusive data du arbetar med.

#### Så här aktiverar du strömsparläget

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. Välj Av/vila (Power) och Strömsparläge (Sleep).

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn slocknar den när datorn övergår i strömsparläge (med standardinställningen).

#### Så här återställer du datorn till normalläget

1. Tryck på(Av/vila (Power))-knappen.

#### OBS!

- VAIO-datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in(Av/vila (Power))-knappen i mer än fyra sekunder. Alla data som inte har sparats raderas.

- Som standard sätts VAIO-datorn automatiskt i viloläge när batteriet börjar ta slut. Beroende på driftförhållandena kan det ibland hända att det inte går att försätta datorn i viloläge.

  Om detta inträffar och batteriet håller på att ta slut stängs datorn av, vilket leder till att data som inte sparats går förlorade.

  Spara dina data ofta när datorn drivs med batteriet.

- Innan du flyttar VAIO-datorn kontrollerar du att datorn är avstängd för att undvika stötar och vibrationer i en arbetande hårddisk. Om datorn är utrustad med strömindikatorn ser du till att den är släckt.

#### Tips

- Normalt sätts VAIO-datorn automatiskt i strömsparläge efter en viss tids inaktivitet när den körs på nätström.

- Nedanstående aktiviteter sätter också VAIO-datorn i strömsparläget.

  - Tryck på(Av/vila (Power))-knappen (med standardinställningen).

  - Stäng LCD-skärmen. Datorn övergår i strömsparläge efter några sekunder.

- Du kan återställa din VAIO-dator från strömsparläget till normalläget genom att öppna eller höja LCD-skärmen.

  Om du vill ändra vad som händer när du öppnar eller höjer LCD-skärmen startar du VAIO Control Center och ändrar inställningarna i Power and Battery. Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

## Gå till strömsparläge, stänga av eller starta om

Du kan försätta VAIO-datorn i strömsparläge eller stänga av/starta om datorn genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. VäljAv/vila (Power) och Strömsparläge (Sleep), Stäng av (Shut down) eller Starta om (Restart).

## Om Start-skärmen och Start-menyn

Här kan du lägga till genvägar till appar, skrivbordet och de webbplatser du besöker mest.

### Översikt

1. Paneler

   Välj en panel för att starta en app och anpassa Start-skärmen genom att lägga till och flytta paneler.

2. Snabbknappar

   Sök efter appar och filer, dela innehåll, spela upp innehåll på andra enheter eller skriva ut och konfigurera din VAIO-dator.

### Så här öppnar du Start-skärmen

#### Använda pekfunktion (modeller med pekskärm)

Öppna snabbknapparna och tryck på snabbknappenStart. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

#### Åtgärd med mus/pekplatta

Öppna snabbknapparna och klicka på snabbknappenStart. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

#### Använda tangentbordet

Tryck på(Windows)-tangenten.

## Öppna Skrivbord (Desktop)

Du kan nå skrivbordet via en panel, precis som en app. Öppna skrivbordet genom att följa instruktionen nedan.

1. Öppna Start-skärmen och välj panelen Skrivbord (Desktop). (Information om hur du öppnar Start-skärmen finns i Om Start-skärmen och Start-menyn.)

## Installera appar från Windows Store (Windows Store)

Du kan installera appar från Windows Store (Windows Store).

Du behöver ett Microsoft-konto för att använda vissa appar eller tjänster, inklusive Windows Store (Windows Store).

Mer information om hur du skapar och vad du kan göra med ett Microsoft-konto finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

1. Anslut till Internet.

   Mer information om hur du ansluter till Internet finns i Ansluta till Internet med kabel.

2. Öppna Start-skärmen och välj panelen Store. (Information om hur du öppnar Start-skärmen finns i Om Start-skärmen och Start-menyn.)

3. Hitta en app att installera.
4. Installera appen med hjälp av instruktionerna som visas på skärmen.

## Om typer av användarkonton

Det finns två typer av användarkonton i Windows 8: ett lokalt konto och ett Microsoft-konto.

#### Lokalt konto

Ett lokalt konto är ett användarnamn och ett lösenord som du ställer in på VAIO-datorn. Eftersom ett lokalt konto förväntas användas för en enda dator så kan du inte dela samma konto på flera datorer.

#### Tips

- Inställning av ett lösenord för ett lokalt konto är valfritt. Om du glömmer bort lösenordet för ditt lokala konto måste du återställa VAIO-datorn.

#### Microsoft-konto

Ett Microsoft-konto är en e-postadress och ett lösenord som du använder för att logga in till Microsoft-tjänster. Eftersom ett Microsoft-kan ställas in för varje användare så kan du dela samma konto på flera datorer. För att hämta appar från Windows Store (Windows Store), måste du växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto.

#### Tips

- Du måste ange ett lösenord för ett Microsoft-konto. Om du glömmer bort lösenordet för ditt Microsoft-konto kontaktar du Microsoft supportavdelning.

## Växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto

I Windows 8 kan du växla mellan ett lokalt konto och ett Microsoft-konto.

Genom att växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto kan du hämta appar från Windows Store (Windows Store).

Gör så här för att skapa eller växla till ett Microsoft-konto.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.
3. Välj Användare (Users) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
4. Välj Växla till ett Microsoft-konto (Switch to a Microsoft account).
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Växla till ett lokalt konto genom att välja Växla till ett lokalt konto i steg 4 i stället för Växla till ett Microsoft-konto (Switch to a Microsoft account).

- Om du glömmer bort lösenordet för ditt Microsoft-konto kontaktar du Microsoft supportavdelning.

## Växla användarkonton

Du kan växla till ett annat användarkonto genom att följa de här stegen.

1. Öppna Start-skärmen och välj ett kontonamn längst upp till höger på datorskärmen. (Information om hur du öppnar Start-skärmen finns i Om Start-skärmen och Start-menyn.)
2. Välj önskat kontonamn.

#### Tips

- Om du vill skapa ett nytt användarkonto måste du logga in som administratör. Öppna sedan snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet och välj sedan Användare (Users) i det vänstra fönstret.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Visa appar som körs

Du kan se vilka appar som körs genom att visa listan på Start-skärmen. Mer information finns i Om Start-skärmen och Start-menyn.

#### Använda pekfunktion (modeller med pekskärm)

Svep inåt från vänster kant tills en liten appikon visas. Dra sedan ikonen tillbaka mot den vänstra kanten.

#### Åtgärd med mus/pekplatta

Peka på det övre vänstra hörnet (), flytta sedan nedåt ().

#### Använda tangentbordet

Tryck på(Windows)-tangenten och Tab-tangenten samtidigt.

## Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files)

Du kan söka efter appar, filer och inställningar via snabbknapparna och sedan öppna önskade appar, filer eller inställningar.

Om du vill söka efter och starta dem öppnar du snabbknapparna, väljer snabbknappenSök (Search) och följer stegen nedan. Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

1. Ange ett nyckelord i sökrutan ().
2. Välj Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files) () om du vill begränsa sökresultatet.
3. Välj önskad app eller fil ().

#### Tips

- Om du öppnar snabbknappenSök (Search) när vissa Windows Store (Windows Store)-appar körs kan du söka från de aktiva apparna. Om inga appar körs kan du ändå söka via apparna genom att välja Appar under sökrutan i steg 2.

## Installera appar från Windows Store (Windows Store)

Du kan installera appar från Windows Store (Windows Store).

Du behöver ett Microsoft-konto för att använda vissa appar eller tjänster, inklusive Windows Store (Windows Store).

Mer information om hur du skapar och vad du kan göra med ett Microsoft-konto finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

1. Anslut till Internet.

   Mer information om hur du ansluter till Internet finns i Ansluta till Internet med kabel.

2. Öppna Start-skärmen och välj panelen Store. (Information om hur du öppnar Start-skärmen finns i Om Start-skärmen och Start-menyn.)

3. Hitta en app att installera.
4. Installera appen med hjälp av instruktionerna som visas på skärmen.

## Stänga appar

Du kan stänga de appar som körs genom att följa instruktionen nedan.

#### Använda pekfunktion (modeller med pekskärm)

1. Om en app är öppen pekar du på mitten av skärmens övre kant.

2. Dra appen till underkanten på skärmen tills appen försvinner från skärmen.

#### Åtgärd med mus/pekplatta

1. När en app är öppen, flytta markören till längst upp i mitten av skärmen tills handikonen visas.

2. Dra appen till underkanten på skärmen tills appen försvinner från skärmen.

#### Använda tangentbordet

Tryck på Alt-tangenten och F4-tangenten samtidigt.

## Öppna appmenyn

Många appar har menyer som du kan använda för att hantera appen. Följ instruktionerna nedan om du vill öppna appens meny.

#### Använda pekfunktion (modeller med pekskärm)

Svep uppåt från nederkanten.

#### Åtgärd med mus/pekplatta

När en app körs, högerklicka någonstans på skärmen. På en pekplatta, klicka i det nedre högra hörnet.

#### Använda tangentbordet

Tryck på(Windows)-tangenten och Z-tangenten samtidigt.

#### Tips

- Öppna appmenyn när en app visas på skärmen.

- Appkommandona varierar beroende på vilken app som visas på skärmen.

## Växla mellan appar

Du kan växla mellan de aktuella appar som körs.

#### Använda pekfunktion (modeller med pekskärm)

Visa de appar som körs, peka på och svep in en önskad appikon från vänster kant. Information om hur du visar appar som körs finns i Visa appar som körs.

#### Åtgärd med mus/pekplatta

Visa de appar som körs och dra önskad appikon från vänsterkanten mot mitten. Information om hur du visar appar som körs finns i Visa appar som körs.

## Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)

Du kan öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök (Search). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Appar ().
3. Skriv ”Hjälp och support (Help and Support)” i sökrutan ().
4. Välj Hjälp och support (Help and Support) ().

## Öppna Kontrollpanelen (Control Panel)

Du kan öppna Kontrollpanelen (Control Panel) genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök (Search). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Appar ().
3. Skriv ”Kontrollpanelen (Control Panel)” i sökrutan ().
4. Välj Kontrollpanelen (Control Panel) ().

## Om Start-skärmen och Start-menyn

Här kan du lägga till genvägar till appar, skrivbordet och de webbplatser du besöker mest.

### Översikt

1. Paneler

   Välj en panel för att starta en app och anpassa Start-skärmen genom att lägga till och flytta paneler.

2. Snabbknappar

   Sök efter appar och filer, dela innehåll, spela upp innehåll på andra enheter eller skriva ut och konfigurera din VAIO-dator.

### Så här öppnar du Start-skärmen

#### Använda pekfunktion (modeller med pekskärm)

Öppna snabbknapparna och tryck på snabbknappenStart. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

#### Åtgärd med mus/pekplatta

Öppna snabbknapparna och klicka på snabbknappenStart. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

#### Använda tangentbordet

Tryck på(Windows)-tangenten.

## Öppna snabbknapparna

Du kan öppna snabbknapparna för att söka efter appar och filer, dela innehåll, spela upp innehåll på andra enheter eller skriva ut och konfigurera din VAIO-dator.

#### Använda pekfunktion (modeller med pekskärm)

Svep inåt från högerkanten.

#### Åtgärd med mus/pekplatta

Peka på det övre högra hörnet (), flytta sedan nedåt ().

Med en pekplatta kan du även svepa in från högerkanten.

#### Använda tangentbordet

Tryck på(Windows)-tangenten och C-tangenten samtidigt.

## Öppna Skrivbord (Desktop)

Du kan nå skrivbordet via en panel, precis som en app. Öppna skrivbordet genom att följa instruktionen nedan.

1. Öppna Start-skärmen och välj panelen Skrivbord (Desktop). (Information om hur du öppnar Start-skärmen finns i Om Start-skärmen och Start-menyn.)

## Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)

VAIO-datorn övergår automatiskt i strömsparläge om den inte används under en viss tid.

I strömsparläge bevarar datorn sitt nuvarande tillstånd, inklusive data du arbetar med, när du tar en paus.

Se Använda strömsparläget för mer information om strömsparläget.

#### När du inte använder VAIO-datorn på en stund

Undvik att förlora osparad data genom att följa dessa steg och stänga av VAIO-datorn.

1. Spara dina data och avsluta alla appar som körs.
2. Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till VAIO-datorn.
3. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
4. VäljAv/vila (Power) och Stäng av (Shut down).

   Efter en kort tid stängs VAIO-datorn av automatiskt. Om datorn är utrustad med strömindikatorn, släcks den gröna strömindikatorlampan.

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, se till att den är släckt innan du stänger LCD-skärmen.

#### OBS!

- En felaktig avstängning kan leda till att data som inte har sparats raderas eller att VAIO-datorn inte fungerar som den ska.

- När du vill koppla bort VAIO-datorn från en strömkälla stänger du av datorn och kopplar sedan bort kontakten från eluttaget.

#### Tips

- Om du väljer Stäng av (Shut down) och samtidigt håller Shift-tangenten nedtryckt i steg 4, kan du placera VAIO-datorn i läget för minimal strömförbrukning (ACPI S5-läge). I detta fall är snabbstartfunktionen temporärt inaktiverad vid nästa start.

## Starta om VAIO-datorn

När du har ändrat vissa inställningar eller installerat en app på VAIO-datorn kan det hända att du uppmanas att starta om datorn.

1. Spara dina data och avsluta alla appar som körs.
2. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
3. VäljAv/vila (Power) och Starta om (Restart).
   VAIO-datorn startas om.

## Använda strömsparläget

I strömsparläget kan då lämna VAIO-datorn och samtidigt bevara datorns tillstånd, inklusive data du arbetar med.

#### Så här aktiverar du strömsparläget

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. Välj Av/vila (Power) och Strömsparläge (Sleep).

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn slocknar den när datorn övergår i strömsparläge (med standardinställningen).

#### Så här återställer du datorn till normalläget

1. Tryck på(Av/vila (Power))-knappen.

#### OBS!

- VAIO-datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in(Av/vila (Power))-knappen i mer än fyra sekunder. Alla data som inte har sparats raderas.

- Som standard sätts VAIO-datorn automatiskt i viloläge när batteriet börjar ta slut. Beroende på driftförhållandena kan det ibland hända att det inte går att försätta datorn i viloläge.

  Om detta inträffar och batteriet håller på att ta slut stängs datorn av, vilket leder till att data som inte sparats går förlorade.

  Spara dina data ofta när datorn drivs med batteriet.

- Innan du flyttar VAIO-datorn kontrollerar du att datorn är avstängd för att undvika stötar och vibrationer i en arbetande hårddisk. Om datorn är utrustad med strömindikatorn ser du till att den är släckt.

#### Tips

- Normalt sätts VAIO-datorn automatiskt i strömsparläge efter en viss tids inaktivitet när den körs på nätström.

- Nedanstående aktiviteter sätter också VAIO-datorn i strömsparläget.

  - Tryck på(Av/vila (Power))-knappen (med standardinställningen).

  - Stäng LCD-skärmen. Datorn övergår i strömsparläge efter några sekunder.

- Du kan återställa din VAIO-dator från strömsparläget till normalläget genom att öppna eller höja LCD-skärmen.

  Om du vill ändra vad som händer när du öppnar eller höjer LCD-skärmen startar du VAIO Control Center och ändrar inställningarna i Power and Battery. Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

## Växla användarkonton

Du kan växla till ett annat användarkonto genom att följa de här stegen.

1. Öppna Start-skärmen och välj ett kontonamn längst upp till höger på datorskärmen. (Information om hur du öppnar Start-skärmen finns i Om Start-skärmen och Start-menyn.)
2. Välj önskat kontonamn.

#### Tips

- Om du vill skapa ett nytt användarkonto måste du logga in som administratör. Öppna sedan snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet och välj sedan Användare (Users) i det vänstra fönstret.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Installera appar från Windows Store (Windows Store)

Du kan installera appar från Windows Store (Windows Store).

Du behöver ett Microsoft-konto för att använda vissa appar eller tjänster, inklusive Windows Store (Windows Store).

Mer information om hur du skapar och vad du kan göra med ett Microsoft-konto finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

1. Anslut till Internet.

   Mer information om hur du ansluter till Internet finns i Ansluta till Internet med kabel.

2. Öppna Start-skärmen och välj panelen Store. (Information om hur du öppnar Start-skärmen finns i Om Start-skärmen och Start-menyn.)

3. Hitta en app att installera.
4. Installera appen med hjälp av instruktionerna som visas på skärmen.

## Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)

Du kan öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök (Search). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Appar ().
3. Skriv ”Hjälp och support (Help and Support)” i sökrutan ().
4. Välj Hjälp och support (Help and Support) ().

## Om typer av användarkonton

Det finns två typer av användarkonton i Windows 8: ett lokalt konto och ett Microsoft-konto.

#### Lokalt konto

Ett lokalt konto är ett användarnamn och ett lösenord som du ställer in på VAIO-datorn. Eftersom ett lokalt konto förväntas användas för en enda dator så kan du inte dela samma konto på flera datorer.

#### Tips

- Inställning av ett lösenord för ett lokalt konto är valfritt. Om du glömmer bort lösenordet för ditt lokala konto måste du återställa VAIO-datorn.

#### Microsoft-konto

Ett Microsoft-konto är en e-postadress och ett lösenord som du använder för att logga in till Microsoft-tjänster. Eftersom ett Microsoft-kan ställas in för varje användare så kan du dela samma konto på flera datorer. För att hämta appar från Windows Store (Windows Store), måste du växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto.

#### Tips

- Du måste ange ett lösenord för ett Microsoft-konto. Om du glömmer bort lösenordet för ditt Microsoft-konto kontaktar du Microsoft supportavdelning.

## Växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto

I Windows 8 kan du växla mellan ett lokalt konto och ett Microsoft-konto.

Genom att växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto kan du hämta appar från Windows Store (Windows Store).

Gör så här för att skapa eller växla till ett Microsoft-konto.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.
3. Välj Användare (Users) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
4. Välj Växla till ett Microsoft-konto (Switch to a Microsoft account).
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Växla till ett lokalt konto genom att välja Växla till ett lokalt konto i steg 4 i stället för Växla till ett Microsoft-konto (Switch to a Microsoft account).

- Om du glömmer bort lösenordet för ditt Microsoft-konto kontaktar du Microsoft supportavdelning.

## Delar och kontroller på framsidan

I avsnittet beskrivs funktionerna på VAIO-datorns framsida, till exempel knappar och lampor.

1. Inbyggd kamera* (Använda den inbyggda kameran (modeller med inbyggd kamera))

2. Indikator för inbyggd kamera (Använda den inbyggda kameran (modeller med inbyggd kamera))

3. LCD-skärm eller pekskärm (modeller med pekskärm) (Använda pekskärmen (modeller med pekskärm))

4. Tangentbord

5. Pekplatta (Använda pekplattan)

6. Touch-märke (modeller med stöd för NFC) (Använda NFC/One touch-funktioner (modeller med stöd för NFC))

7. Inbyggda högtalare (stereo)

* Formen på den inbyggda kameran varierar beroende på modell.

1. ASSIST-knapp (Om ASSIST-knappen)

2. Num lock-indikator

3. Caps lock-indikator

4. Strömknapp (Slå på VAIO-datorn)

5. Inbyggd mikrofon (mono) (Använda den inbyggda kameran (modeller med inbyggd kamera))

6. Strömindikator (Slå på VAIO-datorn)

7. Laddningsindikator (Laddningsindikatorns status)

8. Indikator för skivenhet

9. SD-minneskortfack (Sätta i SD-minneskort)

## Delar och kontroller på undersidan

I avsnittet beskrivs funktionerna på VAIO-datorns undersida.

1. Insugsventil

2. Lucka över minnesmodulfack (Lägga till och ta bort minnesmoduler)

3. Bashögtalare (modeller utrustade med bashögtalare)

## Delar och kontroller på sidorna

I avsnittet beskrivs funktionerna på VAIO-datorns sidor, till exempel anslutningsportar.

1. Säkerhetsfack

2. DC IN-port (Ansluta datorn till en strömkälla)

3. Utblåsventil

4. LAN-port (Ansluta till Internet med kabel)

5. HDMI-utgång (Ansluta en TV med en HDMI-ingång)

6. USB-port (Ansluta en USB-enhet)

   Den här USB-porten har stöd för USB-laddning. Mer information finns i Ladda en USB-enhet.

7. USB-port (Ansluta en USB-enhet)

8. Mikrofonkontakt (Ansluta en extern mikrofon (modeller med mikrofonkontakt))

9. Hörlursuttag (Ansluta externa högtalare eller hörlurar)

1. USB-port × 2 (Ansluta en USB-enhet)

2. Optisk skivenhet (Sätta i och mata ut en skiva (modeller med optiska skivenheter))

3. Enhetsutmatningsknapp (Sätta i och mata ut en skiva (modeller med optiska skivenheter))

4. Hål för manuell utmatning

## Att tänka på när du lägger till och tar bort minnesmoduler

Läs säkerhetsinformationen nedan innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler.

- VAIO-datorn och dess minnesmoduler är utrustade med högprecisionskomponenter och elektroniska kontakter. Om du vill undvika att garantin ogiltigförklaras under produktens garantitid rekommenderar vi följande:

  - Kontakta återförsäljaren om du ska installera en ny minnesmodul.

  - Installera inte minnesmoduler själv om du inte har erfarenhet av att uppgradera minne på en dator.

  - Vidrör inte kontakterna och öppna inte luckan till minnesmodulfacket.

- Kontakta ett auktoriserat Sony-servicecenter/supportcenter om du behöver hjälp. Information om var du hittar närmaste center eller återförsäljare finns i Om supportwebbplatsen.

- Om du lägger till eller tar bort minnesmoduler själv och i samband med det skadar modulfacket eller modulen eller felkopplar kan VAIO-datorn skadas och börja fungera dåligt. I sådana fall måste du betala för reparationen.

- Var försiktig så att du inte skadar händer och fingrar på skarpa kanter som kan finnas på minnesmodulen, de inre komponenterna och kretskorten i VAIO-datorn.

- Var försiktig så att du inte råkar dra i någon av kablarna på insidan i VAIO-datorn eftersom glapp kan uppstå eller kablarna kan lossna.

- Om VAIO-datorn startas när det finns vätska, till exempel vatten, eller andra främmande föremål i datorn kan den börja brinna. Se till att alla främmande föremål är borttagna och sätt tillbaka luckan till minnesmodulfacket innan du sätter på VAIO-datorn.

- Sony kan inte garantera att det går att använda minnesmoduler från andra tillverkare på VAIO-datorn. Information om minnesmoduler från andra tillverkare får du av respektive tillverkare.

- Stäng av VAIO-datorn och all kringutrustning samt koppla bort alla kablar innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler. Om du inte gör detta kan minnesmodulen, VAIO-datorn eller kringutrustningen skadas.

- Undvik skada på minnesmodulerna på grund av elektrostatisk urladdning genom att följa instruktionerna nedan:

  - Arbeta inte på en plats där statisk elektricitet lätt uppstår, till exempel på en matta.

  - Innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler bör du ta på ett annat metallobjekt än VAIO-datorn för att undvika att statisk elektricitet uppstår. Rör inte vid metalldelarna inne i datorn.

  - Öppna inte förpackningen med minnesmodulen förrän du är redo att installera modulen. Förpackningen skyddar modulen mot statisk elektricitet. Om du ska lagra modulen förvarar du den i en antistatisk förpackning eller i aluminiumfolie.

- Undvik att vidröra modulens kretsar eller elektriska kontakter när du håller i en minnesmodul.

- Sätt inte i en minnesmodul i felvänd riktning i facket. Då kan modulen eller modulfacket skadas eller också kan kretskortet fatta eld.

- Använd en skruvmejsel som passar skruvarnas storlek (så som en miniskruvmejsel).

- Ta inte bort eller lossa några andra skruvar än de som ska tas bort enligt anvisningarna.

## Lägga till och ta bort minnesmoduler

Om du vill göra datorn snabbare eller förbättra datorns prestanda när flera program körs samtidigt kan du öka mängden minne genom att installera extra minnesmoduler.

Läs Att tänka på när du lägger till och tar bort minnesmoduler innan du uppgraderar datorns minne.

Om du installerar minnesmoduler i två eller flera kortplatser aktiveras dubbelkanalsläget som gör datorn ännu snabbare.

Vilken modultyp och mängden minne som är installerat i datorn beror på modellen.

1. Stäng av VAIO-datorn och kringutrustning, koppla bort strömkabeln och alla andra anslutningskablar och ta bort batteriet.

   Information om hur du tar bort batteriet finns i Ta ur batteriet.

2. Vänta en stund tills VAIO-datorn har svalnat.

   Delarna inne i VAIO-datorn kan vara heta direkt efter att du har stängt av datorn. Var försiktig så att du inte bränner dig när VAIO-datorn är i det här läget.

3. Lägg ett rent tyg på en plan yta och placera VAIO-datorn som bilden visar. Ta bort skruvarna med en stjärnskruvmejsel och öppna locket till minnesmodulfacket.

   Skruvarna visas med pilar på bilden nedan.

   På vissa modeller används det skruvar på locket till minnesmodulfacket och det går inte att ta bort skruvarna från locket.

   Under locket täcks minnesmodulen av ett skyddshölje. Lyft på höljet när du sätter i eller tar ut minnesmodulen.

   Var försiktig så inte höljet lyfts så mycket att det lossnar eller viks bakåt.

4. Vidrör ett externt metallföremål för att få bort eventuell statisk elektricitet.

   Rör inte metalldelar inne i VAIO-datorn.

5. Om det inte finns något ledigt fack tar du bort den installerade minnesmodulen. Dra spärrarna i pilarnas riktning så att modulen vinklas upp (1) och dra sedan ut modulen i pilens riktning (2).

6. Ta ur den nya minnesmodulen ur den antistatiska påsen.
7. Håll i minnesmodulens kant och skjut in modulen i facket. Se till att modulens kant är vänd så att skåran på minnesmodulen passar i den lilla utskjutande delen i facket.

8. Håll i minnesmodulens kant och skjut in modulen tills den fäster på plats med ett klick (se bilden).

   Spärrarna på modulens sidor sätter modulen på plats. Rör inte vid några svarta komponenter på minnesmodulen.

9. Sätt tillbaka luckan över minnesmodulfacket och skruva fast den med hjälp av skruvarna du tog bort i steg 3.
10. Installera batteriet och anslut alla anslutningskablar och kringutrustning som du tog bort i steg 1. Slå på datorn.
11. Kontrollera att minneskapaciteten har ändrats.

    Om minnesmängden är rätt har minnesmodulen installerats korrekt.

    Information om hur du visar systeminformation finns i Visa systeminformation.

## Skapa en lämplig arbetsmiljö

I det här avsnittet beskrivs placeringsrekommendationer för VAIO-datorn samt ergonomiska rekommendationer.

### Så bör VAIO-datorn placeras

När du väljer plats för din VAIO-dator bör du tänka på följande:

- Du har tillgång till en strömkälla och till nödvändiga portar.

- Du lämnar tillräckligt med fritt utrymme kring datorn.

- Datorn placeras på en plan yta som är tillräckligt stor och att du kan titta rakt mot bildskärmen när du använder datorn.

- Du kan placera datorn framför dig på en plats där du kan sitta upprätt och hålla armarna parallella mot golvet.

### Så bör VAIO-datorn inte placeras

Om du placerar VAIO-datorn på en olämplig plats finns det risk för skador eller fel. Ställ inte datorn på platser där den utsätts för:

- Direkt solljus

- Magnetiska föremål eller källor

- Värmekällor, till exempel vid element eller liknande

- Stora mängder damm

- Hög luftfuktighet

- Dålig ventilation

#### OBS!

- Området runt utblåsventilen kan bli extremt varmt när VAIO-datorn är på. Var försiktig om du ska vidröra området.

- Se till att inga föremål är placerade framför utblåsventilen.

#### Tips

- VAIO-datorn använder högfrekventa radiosignaler och kan orsaka störningar i radio- och TV-mottagning. Om detta inträffar flyttar du datorn till lämpligt avstånd från radion eller TV:n.

### Ergonomisk information

Tänk på följande ergonomiska förhållanden så ofta som möjligt.

#### Möbler och hållning

Använd en stol med bra stöd för ryggen. Justera stolen så att dina fötter vilar plant mot golvet. Ett fotstöd kan göra det bekvämare i vissa fall.

Sitt avslappnat och upprätt och undvik att kuta med ryggen eller att luta dig för långt bakåt.

#### Vinkel på datorskärmen

Skärmen är ställbar. Pröva dig fram tills du hittar rätt vinkel. Se till att bildskärmen är i ögonhöjd eller aningen lägre när du sitter framför VAIO-datorn. Justera även skärmens ljusstyrka.

Genom att vinkla bildskärmen rätt och justera ljusstyrkan kan du minska risken för överansträngda ögon.

#### Belysning

Välj en plats där ljuset från fönster och lampor inte reflekteras på bildskärmen. Använd indirekt ljussättning för att undvika ljusa fläckar på bildskärmen. Med rätt ljussättning får du en bekvämare och mer effektiv arbetsmiljö.

#### OBS!

- Undvik att utsätta VAIO-datorn för onödigt tryck när du justerar skärmens vinkel, så att inte mekaniska skador uppstår.

#### Tips

- Samma hänsyn gäller när du använder en extern bildskärm.

### Att tänka på när du hanterar VAIO-datorn

För att undvika fel och skador på VAIO-datorn bör du tänka på följande:

- Placera VAIO-datorn försiktigt på en plan yta så att mekaniska stötar undviks.

- Var noga med att stänga av VAIO-datorn innan du flyttar den. Om du flyttar datorn när den är på kan fel på hårddisken uppstå. Kom ihåg att koppla ur alla kablar som är anslutna till datorn innan du flyttar den.

- Undvik att tappa VAIO-datorn och att utsätta den för slag. Även mindre stötar eller vibrationer kan orsaka fel på hårddisken.

- Placera inte VAIO-datorn där den står ostadigt.

## Kontrollera medföljande artiklar

Kontrollera alla artiklar som medföljer produkten innan du använder dem.

Nätadapter

Strömkabel

Batteri*

*Batteriet är installerat i datorn vid leverans.

#### Tips

- Det medföljer inga återställningsmedia eftersom VAIO-datorn går att återställa med hjälp av data på hårddisken eller SSD:n. Mer information finns i Återställa från återställningsområdet.

## Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)

VAIO-datorn övergår automatiskt i strömsparläge om den inte används under en viss tid.

I strömsparläge bevarar datorn sitt nuvarande tillstånd, inklusive data du arbetar med, när du tar en paus.

Se Använda strömsparläget för mer information om strömsparläget.

#### När du inte använder VAIO-datorn på en stund

Undvik att förlora osparad data genom att följa dessa steg och stänga av VAIO-datorn.

1. Spara dina data och avsluta alla appar som körs.
2. Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till VAIO-datorn.
3. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
4. VäljAv/vila (Power) och Stäng av (Shut down).

   Efter en kort tid stängs VAIO-datorn av automatiskt. Om datorn är utrustad med strömindikatorn, släcks den gröna strömindikatorlampan.

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, se till att den är släckt innan du stänger LCD-skärmen.

#### OBS!

- En felaktig avstängning kan leda till att data som inte har sparats raderas eller att VAIO-datorn inte fungerar som den ska.

- När du vill koppla bort VAIO-datorn från en strömkälla stänger du av datorn och kopplar sedan bort kontakten från eluttaget.

#### Tips

- Om du väljer Stäng av (Shut down) och samtidigt håller Shift-tangenten nedtryckt i steg 4, kan du placera VAIO-datorn i läget för minimal strömförbrukning (ACPI S5-läge). I detta fall är snabbstartfunktionen temporärt inaktiverad vid nästa start.

## Ladda batteriet

Det går att ladda batteriet medan du använder VAIO-datorn om den är ansluten till en strömkälla. Laddningstiden varierar beroende på driftförhållandena.

1. Sätt i batteriet i VAIO-datorn. (Se Sätta i batteriet.)
2. Anslut VAIO-datorn till ett vägguttag. (Se Ansluta datorn till en strömkälla.)

#### Tips

- Laddningstiden varierar beroende på omgivningstemperaturen.

  Om det är kallt tar det längre tid att ladda batteriet.

- Öppna skrivbordet och välj batteriikonen, till exempel(om datorn drivs med batteri) eller(om datorn är ansluten till nätuttag), i meddelandefältet och kontrollera batteristatusen på VAIO-datorn. Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord (Desktop).

## Slå på VAIO-datorn

När du slår på VAIO-datorn startas också Windows.

Läs säkerhetsföreskrifterna i Att tänka på när du använder elnätet som strömkälla innan du startar datorn.

1. Sätt i batteriet i VAIO-datorn. (Se Sätta i batteriet.)
2. Anslut VAIO-datorn till ett eluttag. (Se Ansluta datorn till en strömkälla.)
3. Fäll upp LCD-skärmen.
4. Tryck på(Av/vila (Power))-knappen.

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn tänds den och lyser grönt.

   Datorn har slagits på och Windows startar efter en stund.

#### OBS!

- VAIO-datorn startar inte om du håller(Av/vila (Power))-knappen intryckt i mer än fyra sekunder.

- När du fäller upp LCD-skärmen ska du inte hålla i den inbyggda kameran eftersom det kan göra att det uppstår fel på VAIO-datorn. (modeller med inbyggd kamera)

- Om du trycker på(Av/vila (Power))-knappen när LCD-skärmen är stängd startas inte VAIO-datorn.

- Rör inte vid pekskärmen när du startar VAIO-datorn eftersom det kan leda till att datorn slutar fungera som den ska. (modeller med pekskärm)

#### Tips

- VAIO-datorn övergår automatiskt i strömsparläge om du inte använder den under en viss tid när den är ansluten till ett vägguttag. Mer information finns i Använda strömsparläget.

## Ansluta datorn till en strömkälla

Anslut VAIO-datorn till en strömkälla.

Läs säkerhetsföreskrifterna i Att tänka på när du använder elnätet som strömkälla innan du ansluter datorn.

1. Anslut ena änden av strömkabeln () till nätadaptern ().
2. Anslut den andra änden av strömkabeln till ett eluttag ().
3. Anslut kabeln från nätadaptern () till DC IN-porten () på VAIO-datorn.

#### OBS!

- Anslut inte mer än en enhet till samma eluttag.

- Nätadapterns form varierar beroende på vilken modell du köpt.

- Se till att kontakten sitter ordentligt i VAIO-datorn.

#### Tips

- Du kan skydda VAIO-datorn mot plötsliga spänningssprång, till exempel blixtnedslag, med hjälp av ett grenuttag med överspänningsskydd.

## Sätta i batteriet

Sätt i batteriet i batterifacket på VAIO-datorn.

1. Stäng av VAIO-datorn, koppla bort strömkabeln och alla andra anslutningskablar och stäng LCD-skärmen.
2. Skjut batteriets LOCK-omkopplare () till upplåst läge.

3. Skjut in batteriet diagonalt i batterifacket så att de utstående kanterna () på batterifackets sidor passar in i skårorna () på sidorna av batteriet.

4. Vinkla batteriet i pilens riktning och tryck ned det i facket tills det fäster med ett klick.

5. Skjut batterispärren LOCK till läget LOCK för att skydda batteriet på VAIO-datorn.

#### OBS!

- Kontrollera att batterispärren LOCK är i läget LOCK innan du använder VAIO-datorn. Om datorn används utan att batteriet är fastlåst på ett säkert sätt kan det leda till att: batteriet lossnar, att datorn inte går att slå på eller att den plötsligt stängs av.

## Ta ur batteriet

Ta ut batteriet ur batterifacket på VAIO-datorn.

1. Stäng av VAIO-datorn, koppla bort strömkabeln och alla andra anslutningskablar och stäng LCD-skärmen.
2. Skjut batterispärren LOCK till upplåst läge.
3. Skjut batteriets RELEASE-spärr () åt sidan och håll kvar den. Ta tag med fingertopparna under fliken () på batteriet och lyft upp det i pilens riktning.

4. Dra batteriet bort från VAIO-datorn.

#### OBS!

- All information som du inte har sparat raderas om du tar bort batteriet när VAIO-datorn är på eller i strömsparläge och nätadaptern inte är ansluten.

  Stäng alltid av datorn innan du avlägsnar batteriet.

## Ladda batteriet

Det går att ladda batteriet medan du använder VAIO-datorn om den är ansluten till en strömkälla. Laddningstiden varierar beroende på driftförhållandena.

1. Sätt i batteriet i VAIO-datorn. (Se Sätta i batteriet.)
2. Anslut VAIO-datorn till ett vägguttag. (Se Ansluta datorn till en strömkälla.)

#### Tips

- Laddningstiden varierar beroende på omgivningstemperaturen.

  Om det är kallt tar det längre tid att ladda batteriet.

- Öppna skrivbordet och välj batteriikonen, till exempel(om datorn drivs med batteri) eller(om datorn är ansluten till nätuttag), i meddelandefältet och kontrollera batteristatusen på VAIO-datorn. Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord (Desktop).

## Att tänka på när du använder batteriet

Läs följande information innan du använder batteriet.

### Om batteriet

- Det medföljande batteriet är utformat för VAIO-datorn.

- Av säkerhetsskäl ska du bara använda det medföljande batteriet eller ett batteri som Sony rekommenderar.

- Av säkerhetsskäl kan batteriladdningen fördröjas vid höga eller låga temperaturer.

- Batteriet är inte fulladdat när det levereras.

- När batteriet används eller laddas blir det varmt. Detta är normalt och inget att oroa sig över.

- Använd inte VAIO-datorn utan att installera batteriet eftersom det kan leda till att datorn slutar fungera som den ska.

### Om batteriurladdning

Batteriet laddas gradvis ur även när det inte används. Om batteriet inte används under en längre period kan det laddas ur helt. Vi rekommenderar att du laddar batteriet innan du använder det.

### Om batteriets livslängd

Batteriets livslängd varierar beroende på användning och inställningar.

### Om batteriförsämring och batteribyte

- Batteriet är en förbrukningsvara. Kapaciteten försämras gradvis med upprepade laddningar och urladdningar. Det innebär att efter en tid kommer batteriet att laddas ur snabbare och snabbare och till slut går det inte att använda längre.

- Om batteriet laddar ur snabbt efter att det har laddats eller om det har nått slutet på sin livslängd ersätter du det med ett nytt.

### När strömmen i batteriet håller på att ta slut

Om batteriet laddas ur och VAIO-datorn inte är inkopplad stängs strömmen av och alla data du inte har sparat raderas.

Spara dina data ofta när VAIO-datorn drivs med batteriet.

## Sätta i batteriet

Sätt i batteriet i batterifacket på VAIO-datorn.

1. Stäng av VAIO-datorn, koppla bort strömkabeln och alla andra anslutningskablar och stäng LCD-skärmen.
2. Skjut batteriets LOCK-omkopplare () till upplåst läge.

3. Skjut in batteriet diagonalt i batterifacket så att de utstående kanterna () på batterifackets sidor passar in i skårorna () på sidorna av batteriet.

4. Vinkla batteriet i pilens riktning och tryck ned det i facket tills det fäster med ett klick.

5. Skjut batterispärren LOCK till läget LOCK för att skydda batteriet på VAIO-datorn.

#### OBS!

- Kontrollera att batterispärren LOCK är i läget LOCK innan du använder VAIO-datorn. Om datorn används utan att batteriet är fastlåst på ett säkert sätt kan det leda till att: batteriet lossnar, att datorn inte går att slå på eller att den plötsligt stängs av.

## Ta ur batteriet

Ta ut batteriet ur batterifacket på VAIO-datorn.

1. Stäng av VAIO-datorn, koppla bort strömkabeln och alla andra anslutningskablar och stäng LCD-skärmen.
2. Skjut batterispärren LOCK till upplåst läge.
3. Skjut batteriets RELEASE-spärr () åt sidan och håll kvar den. Ta tag med fingertopparna under fliken () på batteriet och lyft upp det i pilens riktning.

4. Dra batteriet bort från VAIO-datorn.

#### OBS!

- All information som du inte har sparat raderas om du tar bort batteriet när VAIO-datorn är på eller i strömsparläge och nätadaptern inte är ansluten.

  Stäng alltid av datorn innan du avlägsnar batteriet.

## Att tänka på när du lägger till och tar bort minnesmoduler

Läs säkerhetsinformationen nedan innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler.

- VAIO-datorn och dess minnesmoduler är utrustade med högprecisionskomponenter och elektroniska kontakter. Om du vill undvika att garantin ogiltigförklaras under produktens garantitid rekommenderar vi följande:

  - Kontakta återförsäljaren om du ska installera en ny minnesmodul.

  - Installera inte minnesmoduler själv om du inte har erfarenhet av att uppgradera minne på en dator.

  - Vidrör inte kontakterna och öppna inte luckan till minnesmodulfacket.

- Kontakta ett auktoriserat Sony-servicecenter/supportcenter om du behöver hjälp. Information om var du hittar närmaste center eller återförsäljare finns i Om supportwebbplatsen.

- Om du lägger till eller tar bort minnesmoduler själv och i samband med det skadar modulfacket eller modulen eller felkopplar kan VAIO-datorn skadas och börja fungera dåligt. I sådana fall måste du betala för reparationen.

- Var försiktig så att du inte skadar händer och fingrar på skarpa kanter som kan finnas på minnesmodulen, de inre komponenterna och kretskorten i VAIO-datorn.

- Var försiktig så att du inte råkar dra i någon av kablarna på insidan i VAIO-datorn eftersom glapp kan uppstå eller kablarna kan lossna.

- Om VAIO-datorn startas när det finns vätska, till exempel vatten, eller andra främmande föremål i datorn kan den börja brinna. Se till att alla främmande föremål är borttagna och sätt tillbaka luckan till minnesmodulfacket innan du sätter på VAIO-datorn.

- Sony kan inte garantera att det går att använda minnesmoduler från andra tillverkare på VAIO-datorn. Information om minnesmoduler från andra tillverkare får du av respektive tillverkare.

- Stäng av VAIO-datorn och all kringutrustning samt koppla bort alla kablar innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler. Om du inte gör detta kan minnesmodulen, VAIO-datorn eller kringutrustningen skadas.

- Undvik skada på minnesmodulerna på grund av elektrostatisk urladdning genom att följa instruktionerna nedan:

  - Arbeta inte på en plats där statisk elektricitet lätt uppstår, till exempel på en matta.

  - Innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler bör du ta på ett annat metallobjekt än VAIO-datorn för att undvika att statisk elektricitet uppstår. Rör inte vid metalldelarna inne i datorn.

  - Öppna inte förpackningen med minnesmodulen förrän du är redo att installera modulen. Förpackningen skyddar modulen mot statisk elektricitet. Om du ska lagra modulen förvarar du den i en antistatisk förpackning eller i aluminiumfolie.

- Undvik att vidröra modulens kretsar eller elektriska kontakter när du håller i en minnesmodul.

- Sätt inte i en minnesmodul i felvänd riktning i facket. Då kan modulen eller modulfacket skadas eller också kan kretskortet fatta eld.

- Använd en skruvmejsel som passar skruvarnas storlek (så som en miniskruvmejsel).

- Ta inte bort eller lossa några andra skruvar än de som ska tas bort enligt anvisningarna.

## Lägga till och ta bort minnesmoduler

Om du vill göra datorn snabbare eller förbättra datorns prestanda när flera program körs samtidigt kan du öka mängden minne genom att installera extra minnesmoduler.

Läs Att tänka på när du lägger till och tar bort minnesmoduler innan du uppgraderar datorns minne.

Om du installerar minnesmoduler i två eller flera kortplatser aktiveras dubbelkanalsläget som gör datorn ännu snabbare.

Vilken modultyp och mängden minne som är installerat i datorn beror på modellen.

1. Stäng av VAIO-datorn och kringutrustning, koppla bort strömkabeln och alla andra anslutningskablar och ta bort batteriet.

   Information om hur du tar bort batteriet finns i Ta ur batteriet.

2. Vänta en stund tills VAIO-datorn har svalnat.

   Delarna inne i VAIO-datorn kan vara heta direkt efter att du har stängt av datorn. Var försiktig så att du inte bränner dig när VAIO-datorn är i det här läget.

3. Lägg ett rent tyg på en plan yta och placera VAIO-datorn som bilden visar. Ta bort skruvarna med en stjärnskruvmejsel och öppna locket till minnesmodulfacket.

   Skruvarna visas med pilar på bilden nedan.

   På vissa modeller används det skruvar på locket till minnesmodulfacket och det går inte att ta bort skruvarna från locket.

   Under locket täcks minnesmodulen av ett skyddshölje. Lyft på höljet när du sätter i eller tar ut minnesmodulen.

   Var försiktig så inte höljet lyfts så mycket att det lossnar eller viks bakåt.

4. Vidrör ett externt metallföremål för att få bort eventuell statisk elektricitet.

   Rör inte metalldelar inne i VAIO-datorn.

5. Om det inte finns något ledigt fack tar du bort den installerade minnesmodulen. Dra spärrarna i pilarnas riktning så att modulen vinklas upp (1) och dra sedan ut modulen i pilens riktning (2).

6. Ta ur den nya minnesmodulen ur den antistatiska påsen.
7. Håll i minnesmodulens kant och skjut in modulen i facket. Se till att modulens kant är vänd så att skåran på minnesmodulen passar i den lilla utskjutande delen i facket.

8. Håll i minnesmodulens kant och skjut in modulen tills den fäster på plats med ett klick (se bilden).

   Spärrarna på modulens sidor sätter modulen på plats. Rör inte vid några svarta komponenter på minnesmodulen.

9. Sätt tillbaka luckan över minnesmodulfacket och skruva fast den med hjälp av skruvarna du tog bort i steg 3.
10. Installera batteriet och anslut alla anslutningskablar och kringutrustning som du tog bort i steg 1. Slå på datorn.
11. Kontrollera att minneskapaciteten har ändrats.

    Om minnesmängden är rätt har minnesmodulen installerats korrekt.

    Information om hur du visar systeminformation finns i Visa systeminformation.

## Kontrollera medföljande artiklar

Kontrollera alla artiklar som medföljer produkten innan du använder dem.

Nätadapter

Strömkabel

Batteri*

*Batteriet är installerat i datorn vid leverans.

#### Tips

- Det medföljer inga återställningsmedia eftersom VAIO-datorn går att återställa med hjälp av data på hårddisken eller SSD:n. Mer information finns i Återställa från återställningsområdet.

## Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)

VAIO-datorn övergår automatiskt i strömsparläge om den inte används under en viss tid.

I strömsparläge bevarar datorn sitt nuvarande tillstånd, inklusive data du arbetar med, när du tar en paus.

Se Använda strömsparläget för mer information om strömsparläget.

#### När du inte använder VAIO-datorn på en stund

Undvik att förlora osparad data genom att följa dessa steg och stänga av VAIO-datorn.

1. Spara dina data och avsluta alla appar som körs.
2. Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till VAIO-datorn.
3. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
4. VäljAv/vila (Power) och Stäng av (Shut down).

   Efter en kort tid stängs VAIO-datorn av automatiskt. Om datorn är utrustad med strömindikatorn, släcks den gröna strömindikatorlampan.

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, se till att den är släckt innan du stänger LCD-skärmen.

#### OBS!

- En felaktig avstängning kan leda till att data som inte har sparats raderas eller att VAIO-datorn inte fungerar som den ska.

- När du vill koppla bort VAIO-datorn från en strömkälla stänger du av datorn och kopplar sedan bort kontakten från eluttaget.

#### Tips

- Om du väljer Stäng av (Shut down) och samtidigt håller Shift-tangenten nedtryckt i steg 4, kan du placera VAIO-datorn i läget för minimal strömförbrukning (ACPI S5-läge). I detta fall är snabbstartfunktionen temporärt inaktiverad vid nästa start.

## Använda antivirusappen för VAIO-datorn

Skydda VAIO-datorn mot datorvirus genom att använda antivirusappen.

Du kan uppdatera antivirusappen med de senaste uppdateringarna genom att hämta och installera dem från tillverkarens webbplats. Om du vill uppdatera antivirusappen letar du reda på antivirusappen som är installerad på VAIO-datorn genom att följa anvisningarna nedan.

1. Se till att VAIO-datorn är ansluten till Internet.
2. Utför följande åtgärder beroende på förinstallerad antivirusapp.

   För Trend Micro:

   Starta Trend Micro Titanium Maximum Security.

   För McAfee:

   Starta McAfee Internet Security eller McAfee Total Protection.

   För Kaspersky Internet Security:

   Starta Kaspersky Internet Security.

3. Följ instruktionerna på skärmen.

#### OBS!

- Stegen kan skilja sig från dem som beskrivs ovan beroende på vilken version av appen som är installerad på VAIO-datorn. Om så är fallet följer du instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Information om hur du startar antivirusappen finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

- Mer information finns i hjälpen för appen.

## Installera appar från Windows Store (Windows Store)

Du kan installera appar från Windows Store (Windows Store).

Du behöver ett Microsoft-konto för att använda vissa appar eller tjänster, inklusive Windows Store (Windows Store).

Mer information om hur du skapar och vad du kan göra med ett Microsoft-konto finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

1. Anslut till Internet.

   Mer information om hur du ansluter till Internet finns i Ansluta till Internet med kabel.

2. Öppna Start-skärmen och välj panelen Store. (Information om hur du öppnar Start-skärmen finns i Om Start-skärmen och Start-menyn.)

3. Hitta en app att installera.
4. Installera appen med hjälp av instruktionerna som visas på skärmen.

## Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)

Läs följande försiktighetsåtgärder innan du börjar använda Wi-Fi-funktionen så att du använder den på rätt sätt.

- I vissa länder eller regioner begränsas användningen av Wi-Fi-produkter av lokala bestämmelser.

- Wi-Fi-enheter använder, liksom många andra enheter, frekvensbandet 2,4 GHz. Även om de använder sig av olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma bandbredd, händer det ändå att sådana störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, att räckvidden för kommunikationen minskar eller att kommunikationen avbryts.

- Om både BLUETOOTH-funktionen och Wi-Fi-funktionen via 2,4 GHz har aktiverats på din VAIO-dator kan störningar uppstå och leda till minskad kommunikationshastighet eller andra problem.

- Om du vill kommunicera via Wi-Fi när du är ute och reser kan du behöva skaffa ett abonnemang hos en leverantör av Wi-Fi-anslutningstjänster.

- Om din VAIO-dator följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n är användning av Wi-Fi-funktion via 5 GHz utomhus förbjuden enligt lag.

- Kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan variera beroende på följande:

  - Avståndet mellan enheterna

  - Förekomsten av hinder mellan enheterna

  - Enheternas inställning

  - Radioförhållanden

  - Omgivningsförhållandena (t.ex. material i väggar o.s.v.)

  - Appar som används

    Det kan hända att kommunikationen avbryts på grund av radioförhållandena.

- Dataöverföringshastigheten som anges i specifikationen är den högsta teoretiska hastigheten och motsvarar inte alltid den faktiska dataöverföringshastigheten.

- Den faktiska kommunikationshastigheten är kanske inte lika snabb som den hastighet VAIO-datorn visar.

- Frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz för Wi-Fi kan inte kommunicera med varandra.

- Dataöverföringshastigheten som anges i IEEE 802.11g och IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan påverkas av störningar om en produkt med standarden IEEE 802.11b används samtidigt. IEEE 802.11g och IEEE 802.11n minskar dessutom överföringshastigheten automatiskt för att bibehålla kompatibilitet med en IEEE 802.11b-produkt. Du kan återställa överföringshastigheten genom att ändra åtkomstpunktens kanalinställningar.

- Om du plötsligt vill stoppa Wi-Fi-funktionen ska du stänga av VAIO-datorn.

- WLAN-standarden omfattar följande krypteringsmetoder: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) och Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 och WPA har föreslagits av IEEE och Wi-Fi Alliance i samarbete och är specifikationer för standarder baserade på kompatibla säkerhetsförbättringar som höjer dataskyddsnivån och åtkomststyrningen för befintliga Wi-Fi-nätverk. WPA har konstruerats för att vara kompatibelt med IEEE 802.11i-specifikationen. Den använder förstärkt datakryptering med TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) förutom användarverifiering med 802.1X och EAP (Extensible Authentication Protocol). Krypteringen av data skyddar den sårbara trådlösa länken mellan klientdatorer och åtkomstpunkter. Dessutom används andra säkerhetsmekanismer typiska för LAN, till exempel: lösenordsskydd, end-to-end-kryptering, virtuella privata nätverk och verifiering. WPA2, andra generationen av WPA, har starkare dataskydd och bättre styrning av nätverksåtkomst och är dessutom konstruerad för att skydda alla versioner av 802.11-enheter, inklusive standarderna 802.11b, 802.11a, 802.11g och 802.11n, multi-band och multi-mode. Dessutom är WPA2 baserad på den ratificerade standarden IEEE 802.11i och ger säkerhet i myndighetsklass genom att använda AES-krypteringsalgoritmen, som följer NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, och 802.1X-baserad verifiering. WPA2 är bakåtkompatibel med WPA.

## Inaktivera Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)

Du kan inaktivera Wi-Fi-funktionen genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst (Wireless) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
4. Ändra Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter (Wireless devices) till Av (Off).

#### Tips

- Aktivera Wi-Fi-funktionen genom att stänga av Flygplansläge (Airplane mode) och ändra inställningen Wi-Fi under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).

- Om du vill inaktivera alla trådlösa funktioner aktiverar du Flygplansläge (Airplane mode).

- De trådlösa funktioner vars inställning är på kommer att aktiveras när du stänger av Flygplansläge (Airplane mode).

- Mer information om Flygplansläge (Airplane mode) finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

## Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

Wi-Fi gör att VAIO-datorn kan ansluta till ett nätverk via en trådlös anslutning.

Wi-Fi följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n, som specificerar vilken typ av teknik som används. Mer information om datorns konfiguration finns i specifikationerna.

#### IEEE 802.11a (frekvensband: 5 GHz)

Används endast för modeller som följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n.

#### IEEE 802.11b/g (frekvensband: 2,4 GHz)

Standarden IEEE 802.11g tillåter kommunikation med högre hastighet än IEEE 802.11b-standarden.

#### IEEE 802.11n (frekvensband: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan endast 2,4 GHz-bandet användas.

## Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

Du kan stoppa Wi-Fi-kommunikation genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj(nätverksikonen).
3. Välj den åtkomstpunkt som du vill använda och välj Koppla från (Disconnect).

#### OBS!

- Inaktivera inte Wi-Fi-funktionen när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet eftersom du då kan förlora data.

## Ansluta till Internet med kabel

Innan du kan använda Internet måste du teckna avtal med en Internetleverantör och installera enheter som krävs för uppkoppling av VAIO-datorn till Internet.

Anslut den ena änden av nätverkskabeln (medföljer ej) till LAN-porten på VAIO-datorn och den andra änden till nätverket.

#### OBS!

- Mer detaljerad information om vilka enheter som krävs för en Internetuppkoppling och hur du ansluter VAIO-datorn får du från din Internetleverantör.

- När du ansluter VAIO-datorn till Internet måste du använda en kabel som är märkt med ”Network” eller ”Ethernet”.

- Anslut inte en telefonkabel till LAN-porten på VAIO-datorn.

  Om LAN-porten ansluts till följande nätverk eller telefonlinjer kan hög spänning i porten orsaka skador, överhettning eller brand.

  - Alla nätverkstyper, utom 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Vanliga telefonlinjer

  - PBX-linjer (Private Branch Exchange)

  - Hemtelefoner (porttelefoner) eller kontorstelefonlinjer (kontorstelefon med flera linjer)

#### Tips

- Om du vill ansluta VAIO-datorn till Internet med Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN) måste du ställa in Wi-Fi-inställningarna. Mer information finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

## Om Internetanslutningar

Nedanstående typer av Internetanslutningar är tillgängliga.

Det finns olika tjänster att välja mellan. Välj det du prioriterar, t.ex. kommunikationshastighet eller billig avgift. Om du vill ha mer information om anslutningstjänster kontaktar du Internetleverantörer.

- Fiberkabel till hemmet (FTTH)

- Kabelmodem

- Digitala linjer (DSL)

- Satellit

- Uppringd anslutning

## Om nätverket (LAN)

Det lokala nätverket (LAN) gör att du kan ansluta VAIO-datorn till Internet och överföra data mellan datorn och andra enheter.

Du kan ansluta VAIO-datorn till nätverk av typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T via en LAN-kabel (medföljer ej). Anslut den ena änden av LAN-kabeln till LAN-porten på datorn och den andra änden till nätverket.

Information om vilka enheter som behövs till LAN får du av Internetleverantören eller också läser du i bruksanvisningen som medföljde modemet.

Information om hur du ansluter VAIO-datorn till nätverket finns i Internetleverantörens instruktioner och i bruksanvisningen som medföljde modemet och andra enheter. Information om nätverksinställningar på din arbetsplats får du av nätverksadministratören.

## Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

En säkerhetsnyckel är ett säkerhetsprotokoll för Wi-Fi som krypterar data som överförs via Wi-Fi. Det kallas även för krypteringsnyckel eller WEP (Wired Equivalent Privacy)-nyckel.

Säkerhetsnyckeln gör att trådlösa enheter som använder samma nyckel, till exempel en Wi-Fi-åtkomstpunkt och en dator, kan kommunicera med varandra via Wi-Fi.

Varje åtkomstpunkt tilldelas en säkerhetsnyckel som standard. (Kontrollera att standardsäkerhetsnyckeln har ändrats så att den skyddar data från obehörig användning.) Om du inte hittar standarsäkerhetsnyckeln kan du läsa i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

Om du anger en felaktig säkerhetsnyckel följer du de här stegen för att ange säkerhetsnyckeln på nytt.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj(nätverksikonen).
3. Högerklicka på önskat nätverk och välj Visa anslutningsegenskaper (View connection properties).
4. Välj fliken Säkerhet (Security).
5. Ange en säkerhetsnyckel i fältet Säkerhetsnyckel (Network security key) och välj OK.

## Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

Du kan upprätta Wi-Fi-kommunikation mellan VAIO-datorn och en åtkomstpunkt (medföljer ej).

Innan du använder Wi-Fi måste du se till att en Wi-Fi-åtkomstpunkt är aktiverad och fungerar.

1. Anslut en åtkomstpunkt till VAIO-datorn.

   Mer information finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)) och i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

2. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
3. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.
4. Välj Trådlöst (Wireless) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
5. Ändra Flygplansläge (Airplane mode) till Av (Off) och inställningen Wi-Fi under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).
6. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
7. Välj(nätverksikonen).
8. Välj den åtkomstpunkt som du vill använda och välj Anslut (Connect).

   När anslutningen har upprättats visas Ansluten (Connected) i fältet för den valda trådlösa åtkomstpunkten.

   Om ett fönster visas där du uppmanas att ange en säkerhetsnyckel, anger du säkerhetsnyckeln och väljer OK. Mer information finns i Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN).

   Observera att säkerhetsnycklar är skiftlägeskänsliga.

#### Så här kontrollerar du anslutningsstatus för Wi-Fi

Öppna skrivbordet och håll muspekaren över(nätverksikonen) i meddelandefältet för att kontrollera Wi-Fi-statusen. Du kan till exempel kontrollera vilken åtkomstpunkt som VAIO-datorn är ansluten till.

Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord (Desktop).

#### OBS!

- När enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 2,4 GHz har aktiverats på modeller som följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n, kan VAIO-datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz. På samma sätt kan datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 2,4 GHz om enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 5 GHz har aktiverats.

  Modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan inte ansluta till en åtkomstpunkt om Wi-Fi-funktion via 2,4 GHz har inaktiverats. Datorn kan inte heller ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz.

- Det kan ta ett tag att hitta och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt innan du kan börja kommunicera via Wi-Fi.

#### Tips

- Mer information om Flygplansläge (Airplane mode) finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

- När du ansluter din VAIO-dator till åtkomstpunkten genom att ange säkerhetsnyckeln registreras åtkomstpunkten på datorn. Du behöver inte ange säkerhetsnyckeln igen vid kommande anslutningar.

## Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

Wi-Fi gör att VAIO-datorn kan ansluta till ett nätverk via en trådlös anslutning.

Wi-Fi följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n, som specificerar vilken typ av teknik som används. Mer information om datorns konfiguration finns i specifikationerna.

#### IEEE 802.11a (frekvensband: 5 GHz)

Används endast för modeller som följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n.

#### IEEE 802.11b/g (frekvensband: 2,4 GHz)

Standarden IEEE 802.11g tillåter kommunikation med högre hastighet än IEEE 802.11b-standarden.

#### IEEE 802.11n (frekvensband: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan endast 2,4 GHz-bandet användas.

## Ansluta till Internet med kabel

Innan du kan använda Internet måste du teckna avtal med en Internetleverantör och installera enheter som krävs för uppkoppling av VAIO-datorn till Internet.

Anslut den ena änden av nätverkskabeln (medföljer ej) till LAN-porten på VAIO-datorn och den andra änden till nätverket.

#### OBS!

- Mer detaljerad information om vilka enheter som krävs för en Internetuppkoppling och hur du ansluter VAIO-datorn får du från din Internetleverantör.

- När du ansluter VAIO-datorn till Internet måste du använda en kabel som är märkt med ”Network” eller ”Ethernet”.

- Anslut inte en telefonkabel till LAN-porten på VAIO-datorn.

  Om LAN-porten ansluts till följande nätverk eller telefonlinjer kan hög spänning i porten orsaka skador, överhettning eller brand.

  - Alla nätverkstyper, utom 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Vanliga telefonlinjer

  - PBX-linjer (Private Branch Exchange)

  - Hemtelefoner (porttelefoner) eller kontorstelefonlinjer (kontorstelefon med flera linjer)

#### Tips

- Om du vill ansluta VAIO-datorn till Internet med Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN) måste du ställa in Wi-Fi-inställningarna. Mer information finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

## Om Internetanslutningar

Nedanstående typer av Internetanslutningar är tillgängliga.

Det finns olika tjänster att välja mellan. Välj det du prioriterar, t.ex. kommunikationshastighet eller billig avgift. Om du vill ha mer information om anslutningstjänster kontaktar du Internetleverantörer.

- Fiberkabel till hemmet (FTTH)

- Kabelmodem

- Digitala linjer (DSL)

- Satellit

- Uppringd anslutning

## Om nätverket (LAN)

Det lokala nätverket (LAN) gör att du kan ansluta VAIO-datorn till Internet och överföra data mellan datorn och andra enheter.

Du kan ansluta VAIO-datorn till nätverk av typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T via en LAN-kabel (medföljer ej). Anslut den ena änden av LAN-kabeln till LAN-porten på datorn och den andra änden till nätverket.

Information om vilka enheter som behövs till LAN får du av Internetleverantören eller också läser du i bruksanvisningen som medföljde modemet.

Information om hur du ansluter VAIO-datorn till nätverket finns i Internetleverantörens instruktioner och i bruksanvisningen som medföljde modemet och andra enheter. Information om nätverksinställningar på din arbetsplats får du av nätverksadministratören.

## Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

En säkerhetsnyckel är ett säkerhetsprotokoll för Wi-Fi som krypterar data som överförs via Wi-Fi. Det kallas även för krypteringsnyckel eller WEP (Wired Equivalent Privacy)-nyckel.

Säkerhetsnyckeln gör att trådlösa enheter som använder samma nyckel, till exempel en Wi-Fi-åtkomstpunkt och en dator, kan kommunicera med varandra via Wi-Fi.

Varje åtkomstpunkt tilldelas en säkerhetsnyckel som standard. (Kontrollera att standardsäkerhetsnyckeln har ändrats så att den skyddar data från obehörig användning.) Om du inte hittar standarsäkerhetsnyckeln kan du läsa i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

Om du anger en felaktig säkerhetsnyckel följer du de här stegen för att ange säkerhetsnyckeln på nytt.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj(nätverksikonen).
3. Högerklicka på önskat nätverk och välj Visa anslutningsegenskaper (View connection properties).
4. Välj fliken Säkerhet (Security).
5. Ange en säkerhetsnyckel i fältet Säkerhetsnyckel (Network security key) och välj OK.

## Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)

Läs följande försiktighetsåtgärder innan du börjar använda Wi-Fi-funktionen så att du använder den på rätt sätt.

- I vissa länder eller regioner begränsas användningen av Wi-Fi-produkter av lokala bestämmelser.

- Wi-Fi-enheter använder, liksom många andra enheter, frekvensbandet 2,4 GHz. Även om de använder sig av olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma bandbredd, händer det ändå att sådana störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, att räckvidden för kommunikationen minskar eller att kommunikationen avbryts.

- Om både BLUETOOTH-funktionen och Wi-Fi-funktionen via 2,4 GHz har aktiverats på din VAIO-dator kan störningar uppstå och leda till minskad kommunikationshastighet eller andra problem.

- Om du vill kommunicera via Wi-Fi när du är ute och reser kan du behöva skaffa ett abonnemang hos en leverantör av Wi-Fi-anslutningstjänster.

- Om din VAIO-dator följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n är användning av Wi-Fi-funktion via 5 GHz utomhus förbjuden enligt lag.

- Kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan variera beroende på följande:

  - Avståndet mellan enheterna

  - Förekomsten av hinder mellan enheterna

  - Enheternas inställning

  - Radioförhållanden

  - Omgivningsförhållandena (t.ex. material i väggar o.s.v.)

  - Appar som används

    Det kan hända att kommunikationen avbryts på grund av radioförhållandena.

- Dataöverföringshastigheten som anges i specifikationen är den högsta teoretiska hastigheten och motsvarar inte alltid den faktiska dataöverföringshastigheten.

- Den faktiska kommunikationshastigheten är kanske inte lika snabb som den hastighet VAIO-datorn visar.

- Frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz för Wi-Fi kan inte kommunicera med varandra.

- Dataöverföringshastigheten som anges i IEEE 802.11g och IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan påverkas av störningar om en produkt med standarden IEEE 802.11b används samtidigt. IEEE 802.11g och IEEE 802.11n minskar dessutom överföringshastigheten automatiskt för att bibehålla kompatibilitet med en IEEE 802.11b-produkt. Du kan återställa överföringshastigheten genom att ändra åtkomstpunktens kanalinställningar.

- Om du plötsligt vill stoppa Wi-Fi-funktionen ska du stänga av VAIO-datorn.

- WLAN-standarden omfattar följande krypteringsmetoder: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) och Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 och WPA har föreslagits av IEEE och Wi-Fi Alliance i samarbete och är specifikationer för standarder baserade på kompatibla säkerhetsförbättringar som höjer dataskyddsnivån och åtkomststyrningen för befintliga Wi-Fi-nätverk. WPA har konstruerats för att vara kompatibelt med IEEE 802.11i-specifikationen. Den använder förstärkt datakryptering med TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) förutom användarverifiering med 802.1X och EAP (Extensible Authentication Protocol). Krypteringen av data skyddar den sårbara trådlösa länken mellan klientdatorer och åtkomstpunkter. Dessutom används andra säkerhetsmekanismer typiska för LAN, till exempel: lösenordsskydd, end-to-end-kryptering, virtuella privata nätverk och verifiering. WPA2, andra generationen av WPA, har starkare dataskydd och bättre styrning av nätverksåtkomst och är dessutom konstruerad för att skydda alla versioner av 802.11-enheter, inklusive standarderna 802.11b, 802.11a, 802.11g och 802.11n, multi-band och multi-mode. Dessutom är WPA2 baserad på den ratificerade standarden IEEE 802.11i och ger säkerhet i myndighetsklass genom att använda AES-krypteringsalgoritmen, som följer NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, och 802.1X-baserad verifiering. WPA2 är bakåtkompatibel med WPA.

## Inaktivera Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)

Du kan inaktivera Wi-Fi-funktionen genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst (Wireless) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
4. Ändra Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter (Wireless devices) till Av (Off).

#### Tips

- Aktivera Wi-Fi-funktionen genom att stänga av Flygplansläge (Airplane mode) och ändra inställningen Wi-Fi under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).

- Om du vill inaktivera alla trådlösa funktioner aktiverar du Flygplansläge (Airplane mode).

- De trådlösa funktioner vars inställning är på kommer att aktiveras när du stänger av Flygplansläge (Airplane mode).

- Mer information om Flygplansläge (Airplane mode) finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

## Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

Wi-Fi gör att VAIO-datorn kan ansluta till ett nätverk via en trådlös anslutning.

Wi-Fi följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n, som specificerar vilken typ av teknik som används. Mer information om datorns konfiguration finns i specifikationerna.

#### IEEE 802.11a (frekvensband: 5 GHz)

Används endast för modeller som följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n.

#### IEEE 802.11b/g (frekvensband: 2,4 GHz)

Standarden IEEE 802.11g tillåter kommunikation med högre hastighet än IEEE 802.11b-standarden.

#### IEEE 802.11n (frekvensband: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan endast 2,4 GHz-bandet användas.

## Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

Du kan stoppa Wi-Fi-kommunikation genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj(nätverksikonen).
3. Välj den åtkomstpunkt som du vill använda och välj Koppla från (Disconnect).

#### OBS!

- Inaktivera inte Wi-Fi-funktionen när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet eftersom du då kan förlora data.

## Om Internetanslutningar

Nedanstående typer av Internetanslutningar är tillgängliga.

Det finns olika tjänster att välja mellan. Välj det du prioriterar, t.ex. kommunikationshastighet eller billig avgift. Om du vill ha mer information om anslutningstjänster kontaktar du Internetleverantörer.

- Fiberkabel till hemmet (FTTH)

- Kabelmodem

- Digitala linjer (DSL)

- Satellit

- Uppringd anslutning

## Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

En säkerhetsnyckel är ett säkerhetsprotokoll för Wi-Fi som krypterar data som överförs via Wi-Fi. Det kallas även för krypteringsnyckel eller WEP (Wired Equivalent Privacy)-nyckel.

Säkerhetsnyckeln gör att trådlösa enheter som använder samma nyckel, till exempel en Wi-Fi-åtkomstpunkt och en dator, kan kommunicera med varandra via Wi-Fi.

Varje åtkomstpunkt tilldelas en säkerhetsnyckel som standard. (Kontrollera att standardsäkerhetsnyckeln har ändrats så att den skyddar data från obehörig användning.) Om du inte hittar standarsäkerhetsnyckeln kan du läsa i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

Om du anger en felaktig säkerhetsnyckel följer du de här stegen för att ange säkerhetsnyckeln på nytt.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj(nätverksikonen).
3. Högerklicka på önskat nätverk och välj Visa anslutningsegenskaper (View connection properties).
4. Välj fliken Säkerhet (Security).
5. Ange en säkerhetsnyckel i fältet Säkerhetsnyckel (Network security key) och välj OK.

## Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

Du kan upprätta Wi-Fi-kommunikation mellan VAIO-datorn och en åtkomstpunkt (medföljer ej).

Innan du använder Wi-Fi måste du se till att en Wi-Fi-åtkomstpunkt är aktiverad och fungerar.

1. Anslut en åtkomstpunkt till VAIO-datorn.

   Mer information finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)) och i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

2. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
3. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.
4. Välj Trådlöst (Wireless) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
5. Ändra Flygplansläge (Airplane mode) till Av (Off) och inställningen Wi-Fi under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).
6. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
7. Välj(nätverksikonen).
8. Välj den åtkomstpunkt som du vill använda och välj Anslut (Connect).

   När anslutningen har upprättats visas Ansluten (Connected) i fältet för den valda trådlösa åtkomstpunkten.

   Om ett fönster visas där du uppmanas att ange en säkerhetsnyckel, anger du säkerhetsnyckeln och väljer OK. Mer information finns i Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN).

   Observera att säkerhetsnycklar är skiftlägeskänsliga.

#### Så här kontrollerar du anslutningsstatus för Wi-Fi

Öppna skrivbordet och håll muspekaren över(nätverksikonen) i meddelandefältet för att kontrollera Wi-Fi-statusen. Du kan till exempel kontrollera vilken åtkomstpunkt som VAIO-datorn är ansluten till.

Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord (Desktop).

#### OBS!

- När enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 2,4 GHz har aktiverats på modeller som följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n, kan VAIO-datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz. På samma sätt kan datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 2,4 GHz om enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 5 GHz har aktiverats.

  Modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan inte ansluta till en åtkomstpunkt om Wi-Fi-funktion via 2,4 GHz har inaktiverats. Datorn kan inte heller ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz.

- Det kan ta ett tag att hitta och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt innan du kan börja kommunicera via Wi-Fi.

#### Tips

- Mer information om Flygplansläge (Airplane mode) finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

- När du ansluter din VAIO-dator till åtkomstpunkten genom att ange säkerhetsnyckeln registreras åtkomstpunkten på datorn. Du behöver inte ange säkerhetsnyckeln igen vid kommande anslutningar.

## Installera appar från Windows Store (Windows Store)

Du kan installera appar från Windows Store (Windows Store).

Du behöver ett Microsoft-konto för att använda vissa appar eller tjänster, inklusive Windows Store (Windows Store).

Mer information om hur du skapar och vad du kan göra med ett Microsoft-konto finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

1. Anslut till Internet.

   Mer information om hur du ansluter till Internet finns i Ansluta till Internet med kabel.

2. Öppna Start-skärmen och välj panelen Store. (Information om hur du öppnar Start-skärmen finns i Om Start-skärmen och Start-menyn.)

3. Hitta en app att installera.
4. Installera appen med hjälp av instruktionerna som visas på skärmen.

## Installera appar från Windows Store (Windows Store)

Du kan installera appar från Windows Store (Windows Store).

Du behöver ett Microsoft-konto för att använda vissa appar eller tjänster, inklusive Windows Store (Windows Store).

Mer information om hur du skapar och vad du kan göra med ett Microsoft-konto finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

1. Anslut till Internet.

   Mer information om hur du ansluter till Internet finns i Ansluta till Internet med kabel.

2. Öppna Start-skärmen och välj panelen Store. (Information om hur du öppnar Start-skärmen finns i Om Start-skärmen och Start-menyn.)

3. Hitta en app att installera.
4. Installera appen med hjälp av instruktionerna som visas på skärmen.

## Ansluta datorn till en strömkälla

Anslut VAIO-datorn till en strömkälla.

Läs säkerhetsföreskrifterna i Att tänka på när du använder elnätet som strömkälla innan du ansluter datorn.

1. Anslut ena änden av strömkabeln () till nätadaptern ().
2. Anslut den andra änden av strömkabeln till ett eluttag ().
3. Anslut kabeln från nätadaptern () till DC IN-porten () på VAIO-datorn.

#### OBS!

- Anslut inte mer än en enhet till samma eluttag.

- Nätadapterns form varierar beroende på vilken modell du köpt.

- Se till att kontakten sitter ordentligt i VAIO-datorn.

#### Tips

- Du kan skydda VAIO-datorn mot plötsliga spänningssprång, till exempel blixtnedslag, med hjälp av ett grenuttag med överspänningsskydd.

## Sätta i batteriet

Sätt i batteriet i batterifacket på VAIO-datorn.

1. Stäng av VAIO-datorn, koppla bort strömkabeln och alla andra anslutningskablar och stäng LCD-skärmen.
2. Skjut batteriets LOCK-omkopplare () till upplåst läge.

3. Skjut in batteriet diagonalt i batterifacket så att de utstående kanterna () på batterifackets sidor passar in i skårorna () på sidorna av batteriet.

4. Vinkla batteriet i pilens riktning och tryck ned det i facket tills det fäster med ett klick.

5. Skjut batterispärren LOCK till läget LOCK för att skydda batteriet på VAIO-datorn.

#### OBS!

- Kontrollera att batterispärren LOCK är i läget LOCK innan du använder VAIO-datorn. Om datorn används utan att batteriet är fastlåst på ett säkert sätt kan det leda till att: batteriet lossnar, att datorn inte går att slå på eller att den plötsligt stängs av.

## Ta ur batteriet

Ta ut batteriet ur batterifacket på VAIO-datorn.

1. Stäng av VAIO-datorn, koppla bort strömkabeln och alla andra anslutningskablar och stäng LCD-skärmen.
2. Skjut batterispärren LOCK till upplåst läge.
3. Skjut batteriets RELEASE-spärr () åt sidan och håll kvar den. Ta tag med fingertopparna under fliken () på batteriet och lyft upp det i pilens riktning.

4. Dra batteriet bort från VAIO-datorn.

#### OBS!

- All information som du inte har sparat raderas om du tar bort batteriet när VAIO-datorn är på eller i strömsparläge och nätadaptern inte är ansluten.

  Stäng alltid av datorn innan du avlägsnar batteriet.

## Sätta i batteriet

Sätt i batteriet i batterifacket på VAIO-datorn.

1. Stäng av VAIO-datorn, koppla bort strömkabeln och alla andra anslutningskablar och stäng LCD-skärmen.
2. Skjut batteriets LOCK-omkopplare () till upplåst läge.

3. Skjut in batteriet diagonalt i batterifacket så att de utstående kanterna () på batterifackets sidor passar in i skårorna () på sidorna av batteriet.

4. Vinkla batteriet i pilens riktning och tryck ned det i facket tills det fäster med ett klick.

5. Skjut batterispärren LOCK till läget LOCK för att skydda batteriet på VAIO-datorn.

#### OBS!

- Kontrollera att batterispärren LOCK är i läget LOCK innan du använder VAIO-datorn. Om datorn används utan att batteriet är fastlåst på ett säkert sätt kan det leda till att: batteriet lossnar, att datorn inte går att slå på eller att den plötsligt stängs av.

## Ta ur batteriet

Ta ut batteriet ur batterifacket på VAIO-datorn.

1. Stäng av VAIO-datorn, koppla bort strömkabeln och alla andra anslutningskablar och stäng LCD-skärmen.
2. Skjut batterispärren LOCK till upplåst läge.
3. Skjut batteriets RELEASE-spärr () åt sidan och håll kvar den. Ta tag med fingertopparna under fliken () på batteriet och lyft upp det i pilens riktning.

4. Dra batteriet bort från VAIO-datorn.

#### OBS!

- All information som du inte har sparat raderas om du tar bort batteriet när VAIO-datorn är på eller i strömsparläge och nätadaptern inte är ansluten.

  Stäng alltid av datorn innan du avlägsnar batteriet.

## Ansluta en TV med en HDMI-ingång

Du kan ansluta en TV med en HDMI-ingång till VAIO-datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).

Mer information om installation och användning finns i handboken som medföljde TV:n.

1. Anslut TV-apparatens strömsladd till ett eluttag och slå på TV:n.
2. Anslut den ena kontakten på en HDMI-kabel till HDMI-utgången (Delar och kontroller på sidorna) på VAIO-datorn och den andra kontakten till TV:n.
3. Ställ in TV:n på den externa ingången.

   VAIO-datorns skärmbild visas på TV:n.

#### OBS!

- Om du använder en annan drivrutin än den som tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar.

- För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utgången måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.

#### Tips

- HDMI-utgången på VAIO-datorn stöder standarden HDCP som används för att skydda upphovsrättsskyddat material genom att kryptera digitala videosignaler. Det här innebär att du kan spela upp och titta på en stor mängd högkvalitativa filmer och annat material som är upphovsrättsskyddat.

## Välja visningslägen

Du kan växla bild mellan datorskärmen och en extern bildskärm som är ansluten till VAIO-datorn.

1. Sätt på den externa bildskärmen.
2. Välj skärm för visning genom att trycka flera gånger på Fn+F7 och tryck sedan på Enter.

#### OBS!

- Om du kopplar bort en bildskärmskabel (medföljer ej) från datorn när endast en extern bildskärm är vald blir det svårt att använda VAIO-datorn eftersom bildskärmen blir svart.

  Växla visningsläge till datorskärmen genom att trycka två gånger på Fn+F7 och sedan på Enter.

- Det kanske inte går att växla skärm eller så kan VAIO-datorn bli instabil när du spelar upp video. Avsluta uppspelningsappen innan du byter bildskärm.

- Det kanske inte går att växla bildskärm beroende på typen av extern bildskärm eller projektor.

## Använda funktionen för flera bildskärmar

Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar.

Om till exempel en extern bildskärm är ansluten till skärmporten kan du använda både datorns bildskärm och den externa bildskärmen som ett enda skrivbord.

1. Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning (Screen resolution). (Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord (Desktop).)
2. Välj Utvidga dessa bildskärmar (Extend these displays) i listrutan bredvid Flera bildskärmar (Multiple Displays) och OK.

   Inställningsalternativen varierar beroende på antalet anslutna externa bildskärmar.

#### OBS!

- Den externa bildskärmen kanske inte stöder funktionen för flera bildskärmar.

- Vissa appar kanske inte är kompatibla med inställningarna för flera bildskärmar.

- Ändra inte bildskärminställningarna medan du använder video- eller bildappar eller när du spelar upp DVD-skivor eftersom det kan leda till felaktig visning eller uppspelning eller göra systemet instabilt.

  Avsluta video- eller bildappen innan du ändrar bildskärmsinställningarna.

#### Tips

- Du kan ställa in skärmupplösningen för varje skärm om du använder funktionen för flera bildskärmar.

## Att tänka på när du använder LCD-skärmen

Läs nedanstående information innan du använder LCD-skärmen.

- LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att fel har uppstått.

- Skrapa inte på skärmens yta och utsätt den inte för tryck. Den kan ta skada om du gör det.

- Tryck inte på skärmlocket när locket är stängt eftersom det kan uppstå repor eller komma smuts på skärmen.

- Skärmen kan bli varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

- Ytan på VAIO-datorns LCD-skärm/pekskärm kan bli varm när du har använt datorn en längre stund. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. (Modeller med pekskärm)

- LCD-skärmen/pekskärmen är tillverkad av förstärkt glas för att ge hög hållbarhet. Trots det måste du vara försiktig när du använder skärmen eftersom den inte är okrossbar. Om skärmen går sönder kan det bildas mycket glassplitter. Se upp så att du inte skadar dig på glaset. (Modeller med pekskärm)

- Lämna inte skärmen riktad mot solen. Solljus kan skada skärmen. Se till att skydda VAIO-datorn mot direkt solljus när du använder den nära ett fönster.

- Tryck inte på skärmen eller på kanterna när du öppnar skärmlocket eller lyfter VAIO-datorn. Skärmen kan vara känslig för tryck och påfrestningar och att trycka på den kan skada den eller göra att den inte fungerar som den ska. Öppna datorn genom att hålla i underdelen med en hand och försiktigt öppna skärmlocket med andra handen. Om du bär datorn med locket öppet, se till att hålla i den med båda händerna.

- När VAIO-datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på skärmen. Detta är normalt. När datorn återfår normal temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen.

- En restbild kan uppstå på skärmen om samma bild visas under en längre tid. Restbilden försvinner efter ett litet tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare.

## Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet

Du kan ändra skärmupplösningen eller storleken på VAIO-datorns skärmbild när den visas på en extern skärm, till exempel en TV som anslutits till datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).

1. Anslut VAIO-datorn till en HDMI-utrustad TV med hjälp av en HDMI-kabel. (Mer information finns i Ansluta en TV med en HDMI-ingång.)
2. Slå på TV:n.
3. Starta VAIO Control Center och välj Image Quality. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)
4. Välj Details i External Display Resolution.
5. På fliken Select Resolution väljer du önskad upplösning.

   Den valda upplösningen tillämpas efter några sekunder.

6. Om datorns bild inte ryms på TV-skärmens visningsområde väljer du fliken Adjust Resolution för att justera skärmstorleken.

#### OBS!

- Vissa upplösningsalternativ är inte alltid tillgängliga, beroende på modell och på vilken HDMI-enhet som har anslutits.

- Funktionen för justering av skärmupplösningen kan vara inaktiverad, beroende på den valda upplösningen.

## Ansluta en TV med en HDMI-ingång

Du kan ansluta en TV med en HDMI-ingång till VAIO-datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).

Mer information om installation och användning finns i handboken som medföljde TV:n.

1. Anslut TV-apparatens strömsladd till ett eluttag och slå på TV:n.
2. Anslut den ena kontakten på en HDMI-kabel till HDMI-utgången (Delar och kontroller på sidorna) på VAIO-datorn och den andra kontakten till TV:n.
3. Ställ in TV:n på den externa ingången.

   VAIO-datorns skärmbild visas på TV:n.

#### OBS!

- Om du använder en annan drivrutin än den som tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar.

- För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utgången måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.

#### Tips

- HDMI-utgången på VAIO-datorn stöder standarden HDCP som används för att skydda upphovsrättsskyddat material genom att kryptera digitala videosignaler. Det här innebär att du kan spela upp och titta på en stor mängd högkvalitativa filmer och annat material som är upphovsrättsskyddat.

## Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet

Du kan ändra skärmupplösningen eller storleken på VAIO-datorns skärmbild när den visas på en extern skärm, till exempel en TV som anslutits till datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).

1. Anslut VAIO-datorn till en HDMI-utrustad TV med hjälp av en HDMI-kabel. (Mer information finns i Ansluta en TV med en HDMI-ingång.)
2. Slå på TV:n.
3. Starta VAIO Control Center och välj Image Quality. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)
4. Välj Details i External Display Resolution.
5. På fliken Select Resolution väljer du önskad upplösning.

   Den valda upplösningen tillämpas efter några sekunder.

6. Om datorns bild inte ryms på TV-skärmens visningsområde väljer du fliken Adjust Resolution för att justera skärmstorleken.

#### OBS!

- Vissa upplösningsalternativ är inte alltid tillgängliga, beroende på modell och på vilken HDMI-enhet som har anslutits.

- Funktionen för justering av skärmupplösningen kan vara inaktiverad, beroende på den valda upplösningen.

## Ansluta en TV med en HDMI-ingång

Du kan ansluta en TV med en HDMI-ingång till VAIO-datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).

Mer information om installation och användning finns i handboken som medföljde TV:n.

1. Anslut TV-apparatens strömsladd till ett eluttag och slå på TV:n.
2. Anslut den ena kontakten på en HDMI-kabel till HDMI-utgången (Delar och kontroller på sidorna) på VAIO-datorn och den andra kontakten till TV:n.
3. Ställ in TV:n på den externa ingången.

   VAIO-datorns skärmbild visas på TV:n.

#### OBS!

- Om du använder en annan drivrutin än den som tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar.

- För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utgången måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.

#### Tips

- HDMI-utgången på VAIO-datorn stöder standarden HDCP som används för att skydda upphovsrättsskyddat material genom att kryptera digitala videosignaler. Det här innebär att du kan spela upp och titta på en stor mängd högkvalitativa filmer och annat material som är upphovsrättsskyddat.

## Välja visningslägen

Du kan växla bild mellan datorskärmen och en extern bildskärm som är ansluten till VAIO-datorn.

1. Sätt på den externa bildskärmen.
2. Välj skärm för visning genom att trycka flera gånger på Fn+F7 och tryck sedan på Enter.

#### OBS!

- Om du kopplar bort en bildskärmskabel (medföljer ej) från datorn när endast en extern bildskärm är vald blir det svårt att använda VAIO-datorn eftersom bildskärmen blir svart.

  Växla visningsläge till datorskärmen genom att trycka två gånger på Fn+F7 och sedan på Enter.

- Det kanske inte går att växla skärm eller så kan VAIO-datorn bli instabil när du spelar upp video. Avsluta uppspelningsappen innan du byter bildskärm.

- Det kanske inte går att växla bildskärm beroende på typen av extern bildskärm eller projektor.

## Använda funktionen för flera bildskärmar

Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar.

Om till exempel en extern bildskärm är ansluten till skärmporten kan du använda både datorns bildskärm och den externa bildskärmen som ett enda skrivbord.

1. Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning (Screen resolution). (Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord (Desktop).)
2. Välj Utvidga dessa bildskärmar (Extend these displays) i listrutan bredvid Flera bildskärmar (Multiple Displays) och OK.

   Inställningsalternativen varierar beroende på antalet anslutna externa bildskärmar.

#### OBS!

- Den externa bildskärmen kanske inte stöder funktionen för flera bildskärmar.

- Vissa appar kanske inte är kompatibla med inställningarna för flera bildskärmar.

- Ändra inte bildskärminställningarna medan du använder video- eller bildappar eller när du spelar upp DVD-skivor eftersom det kan leda till felaktig visning eller uppspelning eller göra systemet instabilt.

  Avsluta video- eller bildappen innan du ändrar bildskärmsinställningarna.

#### Tips

- Du kan ställa in skärmupplösningen för varje skärm om du använder funktionen för flera bildskärmar.

## Att tänka på när du använder LCD-skärmen

Läs nedanstående information innan du använder LCD-skärmen.

- LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att fel har uppstått.

- Skrapa inte på skärmens yta och utsätt den inte för tryck. Den kan ta skada om du gör det.

- Tryck inte på skärmlocket när locket är stängt eftersom det kan uppstå repor eller komma smuts på skärmen.

- Skärmen kan bli varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

- Ytan på VAIO-datorns LCD-skärm/pekskärm kan bli varm när du har använt datorn en längre stund. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. (Modeller med pekskärm)

- LCD-skärmen/pekskärmen är tillverkad av förstärkt glas för att ge hög hållbarhet. Trots det måste du vara försiktig när du använder skärmen eftersom den inte är okrossbar. Om skärmen går sönder kan det bildas mycket glassplitter. Se upp så att du inte skadar dig på glaset. (Modeller med pekskärm)

- Lämna inte skärmen riktad mot solen. Solljus kan skada skärmen. Se till att skydda VAIO-datorn mot direkt solljus när du använder den nära ett fönster.

- Tryck inte på skärmen eller på kanterna när du öppnar skärmlocket eller lyfter VAIO-datorn. Skärmen kan vara känslig för tryck och påfrestningar och att trycka på den kan skada den eller göra att den inte fungerar som den ska. Öppna datorn genom att hålla i underdelen med en hand och försiktigt öppna skärmlocket med andra handen. Om du bär datorn med locket öppet, se till att hålla i den med båda händerna.

- När VAIO-datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på skärmen. Detta är normalt. När datorn återfår normal temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen.

- En restbild kan uppstå på skärmen om samma bild visas under en längre tid. Restbilden försvinner efter ett litet tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare.

## Ansluta en extern mikrofon (modeller med mikrofonkontakt)

Du kan ansluta en extern mikrofon till VAIO-datorn och använda röstchatt o.s.v.

1. Anslut mikrofonkabeln till mikrofoningången(Delar och kontroller på sidorna).

#### OBS!

- Om du ansluter eller kopplar bort mikrofonen när en röstinspelningsapp körs på VAIO-datorn kan inspelningen sluta fungera eller appen avslutas.

  Anslut mikrofonen och välj den som ljudinspelningsenhet i Windows innan du startar appen.

#### Tips

- Använd en mikrofon som får ström från datorn.

- Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde mikrofonen.

- Om det blir rundgång flyttar du mikrofonen längre bort från högtalarna.

## Byta enhet för ljudutdata

Om det inte hörs något ljud från en extern enhet som är ansluten till VAIO-datorn måste du byta enhet för ljudutdata.

1. Öppna Kontrollpanelen (Control Panel) och välj Maskinvara och ljud (Hardware and Sound). (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen (Control Panel) finns i Öppna Kontrollpanelen (Control Panel).)
2. Välj Ljud (Sound).
3. Välj fliken Uppspelning (Playback).
4. Kontrollera att enheten som du vill spela upp ljudet på är markerad.

   Om den inte är markerad markerar du den och väljer Standard (Set Default).

5. Välj OK.

#### Ändra samplingshastigheten och bitdjupet

Hastigheten och bitdjupet i ljudutsignalen ska ställas in efter den digitala ljudenheten.

Följ stegen 1 till 3 ovan och välj sedan HDMI-enheten eller OPTISK UT (OPTICAL OUT) (optisk digital ljudutgång)-ikonen och Egenskaper (Properties). På fliken Avancerat (Advanced), välj den samplingshastighet och det bitdjup (till exempel 16 bitar och 48 000 Hz (DVD-kvalitet)) som enheten stöder och sedan OK.

## Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV

Du kan ansluta en mottagare för hemmabio eller andra enheter för surroundljud mellan VAIO-datorn och TV:n med en HDMI-anslutning.

1. Kontrollera att HDMI-anslutningen har gjorts mellan TV:n och hemmabion eller ljudenheten.
2. Ange att enhetens ljud ska matas ut till HDMI-utgången. (Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.)
3. Slå på TV:n och anslut den till HDMI-ingången.
4. Slå på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och anslut den till HDMI-ingången.
5. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och andra änden till HDMI-utgången på VAIO-datorn.

#### Tips

- Du kan ställa in skärmupplösningen på den anslutna TV:n via VAIO-datorn. Mer information finns i Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet.

- När HDMI-anslutningen är ansluten kan ljudet bara ställas in via den anslutna ljudenheten. Det går inte att inte justera det utgående ljudet för någon av de anslutna enheterna via VAIO-datorn.

## Ansluta en extern enhet

Anslut en extern skivenhet eller hårddisk till en USB-port på VAIO-datorn.

1. Anslut den externa enhetens strömsladd till ett eluttag ().
2. Anslut den ena änden av en USB-kabel () (medföljer ej) till USB-porten () och den andra änden till den externa enheten.

   Information om USB-anslutningen finns i Ansluta en USB-enhet.

#### OBS!

- Anslut en extern enhet till ett eluttag via en nätadapter (om en sådan medföljer).

#### Tips

- Du kan behöva installera en drivrutin beroende på vilken extern enhet du använder.

  Hur du ansluter och använder en extern enhet varierar också beroende på enhet. Mer information finns i handboken som medföljde den externa spelaren.

## Ansluta externa högtalare eller hörlurar

Du kan ansluta externa ljudutenheter (t.ex. högtalare och hörlurar) till VAIO-datorn.

1. Anslut externa högtalare eller hörlurar till hörlursuttaget(Delar och kontroller på sidorna).

#### OBS!

- Skruva ned volymen på högtalarna innan du slår på dem.

#### Tips

- Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde högtalarna eller hörlurarna.

## Ansluta en extern mikrofon (modeller med mikrofonkontakt)

Du kan ansluta en extern mikrofon till VAIO-datorn och använda röstchatt o.s.v.

1. Anslut mikrofonkabeln till mikrofoningången(Delar och kontroller på sidorna).

#### OBS!

- Om du ansluter eller kopplar bort mikrofonen när en röstinspelningsapp körs på VAIO-datorn kan inspelningen sluta fungera eller appen avslutas.

  Anslut mikrofonen och välj den som ljudinspelningsenhet i Windows innan du startar appen.

#### Tips

- Använd en mikrofon som får ström från datorn.

- Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde mikrofonen.

- Om det blir rundgång flyttar du mikrofonen längre bort från högtalarna.

## Byta enhet för ljudutdata

Om det inte hörs något ljud från en extern enhet som är ansluten till VAIO-datorn måste du byta enhet för ljudutdata.

1. Öppna Kontrollpanelen (Control Panel) och välj Maskinvara och ljud (Hardware and Sound). (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen (Control Panel) finns i Öppna Kontrollpanelen (Control Panel).)
2. Välj Ljud (Sound).
3. Välj fliken Uppspelning (Playback).
4. Kontrollera att enheten som du vill spela upp ljudet på är markerad.

   Om den inte är markerad markerar du den och väljer Standard (Set Default).

5. Välj OK.

#### Ändra samplingshastigheten och bitdjupet

Hastigheten och bitdjupet i ljudutsignalen ska ställas in efter den digitala ljudenheten.

Följ stegen 1 till 3 ovan och välj sedan HDMI-enheten eller OPTISK UT (OPTICAL OUT) (optisk digital ljudutgång)-ikonen och Egenskaper (Properties). På fliken Avancerat (Advanced), välj den samplingshastighet och det bitdjup (till exempel 16 bitar och 48 000 Hz (DVD-kvalitet)) som enheten stöder och sedan OK.

## Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV

Du kan ansluta en mottagare för hemmabio eller andra enheter för surroundljud mellan VAIO-datorn och TV:n med en HDMI-anslutning.

1. Kontrollera att HDMI-anslutningen har gjorts mellan TV:n och hemmabion eller ljudenheten.
2. Ange att enhetens ljud ska matas ut till HDMI-utgången. (Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.)
3. Slå på TV:n och anslut den till HDMI-ingången.
4. Slå på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och anslut den till HDMI-ingången.
5. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och andra änden till HDMI-utgången på VAIO-datorn.

#### Tips

- Du kan ställa in skärmupplösningen på den anslutna TV:n via VAIO-datorn. Mer information finns i Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet.

- När HDMI-anslutningen är ansluten kan ljudet bara ställas in via den anslutna ljudenheten. Det går inte att inte justera det utgående ljudet för någon av de anslutna enheterna via VAIO-datorn.

## Ansluta externa högtalare eller hörlurar

Du kan ansluta externa ljudutenheter (t.ex. högtalare och hörlurar) till VAIO-datorn.

1. Anslut externa högtalare eller hörlurar till hörlursuttaget(Delar och kontroller på sidorna).

#### OBS!

- Skruva ned volymen på högtalarna innan du slår på dem.

#### Tips

- Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde högtalarna eller hörlurarna.

## Ansluta externa högtalare eller hörlurar

Du kan ansluta externa ljudutenheter (t.ex. högtalare och hörlurar) till VAIO-datorn.

1. Anslut externa högtalare eller hörlurar till hörlursuttaget(Delar och kontroller på sidorna).

#### OBS!

- Skruva ned volymen på högtalarna innan du slår på dem.

#### Tips

- Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde högtalarna eller hörlurarna.

## Ansluta en extern mikrofon (modeller med mikrofonkontakt)

Du kan ansluta en extern mikrofon till VAIO-datorn och använda röstchatt o.s.v.

1. Anslut mikrofonkabeln till mikrofoningången(Delar och kontroller på sidorna).

#### OBS!

- Om du ansluter eller kopplar bort mikrofonen när en röstinspelningsapp körs på VAIO-datorn kan inspelningen sluta fungera eller appen avslutas.

  Anslut mikrofonen och välj den som ljudinspelningsenhet i Windows innan du startar appen.

#### Tips

- Använd en mikrofon som får ström från datorn.

- Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde mikrofonen.

- Om det blir rundgång flyttar du mikrofonen längre bort från högtalarna.

## Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV

Du kan ansluta en mottagare för hemmabio eller andra enheter för surroundljud mellan VAIO-datorn och TV:n med en HDMI-anslutning.

1. Kontrollera att HDMI-anslutningen har gjorts mellan TV:n och hemmabion eller ljudenheten.
2. Ange att enhetens ljud ska matas ut till HDMI-utgången. (Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.)
3. Slå på TV:n och anslut den till HDMI-ingången.
4. Slå på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och anslut den till HDMI-ingången.
5. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och andra änden till HDMI-utgången på VAIO-datorn.

#### Tips

- Du kan ställa in skärmupplösningen på den anslutna TV:n via VAIO-datorn. Mer information finns i Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet.

- När HDMI-anslutningen är ansluten kan ljudet bara ställas in via den anslutna ljudenheten. Det går inte att inte justera det utgående ljudet för någon av de anslutna enheterna via VAIO-datorn.

## Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)

Läs följande försiktighetsåtgärder innan du börjar använda Wi-Fi-funktionen så att du använder den på rätt sätt.

- I vissa länder eller regioner begränsas användningen av Wi-Fi-produkter av lokala bestämmelser.

- Wi-Fi-enheter använder, liksom många andra enheter, frekvensbandet 2,4 GHz. Även om de använder sig av olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma bandbredd, händer det ändå att sådana störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, att räckvidden för kommunikationen minskar eller att kommunikationen avbryts.

- Om både BLUETOOTH-funktionen och Wi-Fi-funktionen via 2,4 GHz har aktiverats på din VAIO-dator kan störningar uppstå och leda till minskad kommunikationshastighet eller andra problem.

- Om du vill kommunicera via Wi-Fi när du är ute och reser kan du behöva skaffa ett abonnemang hos en leverantör av Wi-Fi-anslutningstjänster.

- Om din VAIO-dator följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n är användning av Wi-Fi-funktion via 5 GHz utomhus förbjuden enligt lag.

- Kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan variera beroende på följande:

  - Avståndet mellan enheterna

  - Förekomsten av hinder mellan enheterna

  - Enheternas inställning

  - Radioförhållanden

  - Omgivningsförhållandena (t.ex. material i väggar o.s.v.)

  - Appar som används

    Det kan hända att kommunikationen avbryts på grund av radioförhållandena.

- Dataöverföringshastigheten som anges i specifikationen är den högsta teoretiska hastigheten och motsvarar inte alltid den faktiska dataöverföringshastigheten.

- Den faktiska kommunikationshastigheten är kanske inte lika snabb som den hastighet VAIO-datorn visar.

- Frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz för Wi-Fi kan inte kommunicera med varandra.

- Dataöverföringshastigheten som anges i IEEE 802.11g och IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan påverkas av störningar om en produkt med standarden IEEE 802.11b används samtidigt. IEEE 802.11g och IEEE 802.11n minskar dessutom överföringshastigheten automatiskt för att bibehålla kompatibilitet med en IEEE 802.11b-produkt. Du kan återställa överföringshastigheten genom att ändra åtkomstpunktens kanalinställningar.

- Om du plötsligt vill stoppa Wi-Fi-funktionen ska du stänga av VAIO-datorn.

- WLAN-standarden omfattar följande krypteringsmetoder: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) och Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 och WPA har föreslagits av IEEE och Wi-Fi Alliance i samarbete och är specifikationer för standarder baserade på kompatibla säkerhetsförbättringar som höjer dataskyddsnivån och åtkomststyrningen för befintliga Wi-Fi-nätverk. WPA har konstruerats för att vara kompatibelt med IEEE 802.11i-specifikationen. Den använder förstärkt datakryptering med TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) förutom användarverifiering med 802.1X och EAP (Extensible Authentication Protocol). Krypteringen av data skyddar den sårbara trådlösa länken mellan klientdatorer och åtkomstpunkter. Dessutom används andra säkerhetsmekanismer typiska för LAN, till exempel: lösenordsskydd, end-to-end-kryptering, virtuella privata nätverk och verifiering. WPA2, andra generationen av WPA, har starkare dataskydd och bättre styrning av nätverksåtkomst och är dessutom konstruerad för att skydda alla versioner av 802.11-enheter, inklusive standarderna 802.11b, 802.11a, 802.11g och 802.11n, multi-band och multi-mode. Dessutom är WPA2 baserad på den ratificerade standarden IEEE 802.11i och ger säkerhet i myndighetsklass genom att använda AES-krypteringsalgoritmen, som följer NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, och 802.1X-baserad verifiering. WPA2 är bakåtkompatibel med WPA.

## Inaktivera Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)

Du kan inaktivera Wi-Fi-funktionen genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst (Wireless) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
4. Ändra Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter (Wireless devices) till Av (Off).

#### Tips

- Aktivera Wi-Fi-funktionen genom att stänga av Flygplansläge (Airplane mode) och ändra inställningen Wi-Fi under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).

- Om du vill inaktivera alla trådlösa funktioner aktiverar du Flygplansläge (Airplane mode).

- De trådlösa funktioner vars inställning är på kommer att aktiveras när du stänger av Flygplansläge (Airplane mode).

- Mer information om Flygplansläge (Airplane mode) finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

## Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

Wi-Fi gör att VAIO-datorn kan ansluta till ett nätverk via en trådlös anslutning.

Wi-Fi följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n, som specificerar vilken typ av teknik som används. Mer information om datorns konfiguration finns i specifikationerna.

#### IEEE 802.11a (frekvensband: 5 GHz)

Används endast för modeller som följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n.

#### IEEE 802.11b/g (frekvensband: 2,4 GHz)

Standarden IEEE 802.11g tillåter kommunikation med högre hastighet än IEEE 802.11b-standarden.

#### IEEE 802.11n (frekvensband: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan endast 2,4 GHz-bandet användas.

## Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

Du kan stoppa Wi-Fi-kommunikation genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj(nätverksikonen).
3. Välj den åtkomstpunkt som du vill använda och välj Koppla från (Disconnect).

#### OBS!

- Inaktivera inte Wi-Fi-funktionen när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet eftersom du då kan förlora data.

## Ansluta till Internet med kabel

Innan du kan använda Internet måste du teckna avtal med en Internetleverantör och installera enheter som krävs för uppkoppling av VAIO-datorn till Internet.

Anslut den ena änden av nätverkskabeln (medföljer ej) till LAN-porten på VAIO-datorn och den andra änden till nätverket.

#### OBS!

- Mer detaljerad information om vilka enheter som krävs för en Internetuppkoppling och hur du ansluter VAIO-datorn får du från din Internetleverantör.

- När du ansluter VAIO-datorn till Internet måste du använda en kabel som är märkt med ”Network” eller ”Ethernet”.

- Anslut inte en telefonkabel till LAN-porten på VAIO-datorn.

  Om LAN-porten ansluts till följande nätverk eller telefonlinjer kan hög spänning i porten orsaka skador, överhettning eller brand.

  - Alla nätverkstyper, utom 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Vanliga telefonlinjer

  - PBX-linjer (Private Branch Exchange)

  - Hemtelefoner (porttelefoner) eller kontorstelefonlinjer (kontorstelefon med flera linjer)

#### Tips

- Om du vill ansluta VAIO-datorn till Internet med Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN) måste du ställa in Wi-Fi-inställningarna. Mer information finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

## Om Internetanslutningar

Nedanstående typer av Internetanslutningar är tillgängliga.

Det finns olika tjänster att välja mellan. Välj det du prioriterar, t.ex. kommunikationshastighet eller billig avgift. Om du vill ha mer information om anslutningstjänster kontaktar du Internetleverantörer.

- Fiberkabel till hemmet (FTTH)

- Kabelmodem

- Digitala linjer (DSL)

- Satellit

- Uppringd anslutning

## Om nätverket (LAN)

Det lokala nätverket (LAN) gör att du kan ansluta VAIO-datorn till Internet och överföra data mellan datorn och andra enheter.

Du kan ansluta VAIO-datorn till nätverk av typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T via en LAN-kabel (medföljer ej). Anslut den ena änden av LAN-kabeln till LAN-porten på datorn och den andra änden till nätverket.

Information om vilka enheter som behövs till LAN får du av Internetleverantören eller också läser du i bruksanvisningen som medföljde modemet.

Information om hur du ansluter VAIO-datorn till nätverket finns i Internetleverantörens instruktioner och i bruksanvisningen som medföljde modemet och andra enheter. Information om nätverksinställningar på din arbetsplats får du av nätverksadministratören.

## Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

En säkerhetsnyckel är ett säkerhetsprotokoll för Wi-Fi som krypterar data som överförs via Wi-Fi. Det kallas även för krypteringsnyckel eller WEP (Wired Equivalent Privacy)-nyckel.

Säkerhetsnyckeln gör att trådlösa enheter som använder samma nyckel, till exempel en Wi-Fi-åtkomstpunkt och en dator, kan kommunicera med varandra via Wi-Fi.

Varje åtkomstpunkt tilldelas en säkerhetsnyckel som standard. (Kontrollera att standardsäkerhetsnyckeln har ändrats så att den skyddar data från obehörig användning.) Om du inte hittar standarsäkerhetsnyckeln kan du läsa i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

Om du anger en felaktig säkerhetsnyckel följer du de här stegen för att ange säkerhetsnyckeln på nytt.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj(nätverksikonen).
3. Högerklicka på önskat nätverk och välj Visa anslutningsegenskaper (View connection properties).
4. Välj fliken Säkerhet (Security).
5. Ange en säkerhetsnyckel i fältet Säkerhetsnyckel (Network security key) och välj OK.

## Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

Du kan upprätta Wi-Fi-kommunikation mellan VAIO-datorn och en åtkomstpunkt (medföljer ej).

Innan du använder Wi-Fi måste du se till att en Wi-Fi-åtkomstpunkt är aktiverad och fungerar.

1. Anslut en åtkomstpunkt till VAIO-datorn.

   Mer information finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)) och i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

2. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
3. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.
4. Välj Trådlöst (Wireless) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
5. Ändra Flygplansläge (Airplane mode) till Av (Off) och inställningen Wi-Fi under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).
6. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
7. Välj(nätverksikonen).
8. Välj den åtkomstpunkt som du vill använda och välj Anslut (Connect).

   När anslutningen har upprättats visas Ansluten (Connected) i fältet för den valda trådlösa åtkomstpunkten.

   Om ett fönster visas där du uppmanas att ange en säkerhetsnyckel, anger du säkerhetsnyckeln och väljer OK. Mer information finns i Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN).

   Observera att säkerhetsnycklar är skiftlägeskänsliga.

#### Så här kontrollerar du anslutningsstatus för Wi-Fi

Öppna skrivbordet och håll muspekaren över(nätverksikonen) i meddelandefältet för att kontrollera Wi-Fi-statusen. Du kan till exempel kontrollera vilken åtkomstpunkt som VAIO-datorn är ansluten till.

Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord (Desktop).

#### OBS!

- När enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 2,4 GHz har aktiverats på modeller som följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n, kan VAIO-datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz. På samma sätt kan datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 2,4 GHz om enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 5 GHz har aktiverats.

  Modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan inte ansluta till en åtkomstpunkt om Wi-Fi-funktion via 2,4 GHz har inaktiverats. Datorn kan inte heller ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz.

- Det kan ta ett tag att hitta och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt innan du kan börja kommunicera via Wi-Fi.

#### Tips

- Mer information om Flygplansläge (Airplane mode) finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

- När du ansluter din VAIO-dator till åtkomstpunkten genom att ange säkerhetsnyckeln registreras åtkomstpunkten på datorn. Du behöver inte ange säkerhetsnyckeln igen vid kommande anslutningar.

## Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

Wi-Fi gör att VAIO-datorn kan ansluta till ett nätverk via en trådlös anslutning.

Wi-Fi följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n, som specificerar vilken typ av teknik som används. Mer information om datorns konfiguration finns i specifikationerna.

#### IEEE 802.11a (frekvensband: 5 GHz)

Används endast för modeller som följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n.

#### IEEE 802.11b/g (frekvensband: 2,4 GHz)

Standarden IEEE 802.11g tillåter kommunikation med högre hastighet än IEEE 802.11b-standarden.

#### IEEE 802.11n (frekvensband: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan endast 2,4 GHz-bandet användas.

## Ansluta till Internet med kabel

Innan du kan använda Internet måste du teckna avtal med en Internetleverantör och installera enheter som krävs för uppkoppling av VAIO-datorn till Internet.

Anslut den ena änden av nätverkskabeln (medföljer ej) till LAN-porten på VAIO-datorn och den andra änden till nätverket.

#### OBS!

- Mer detaljerad information om vilka enheter som krävs för en Internetuppkoppling och hur du ansluter VAIO-datorn får du från din Internetleverantör.

- När du ansluter VAIO-datorn till Internet måste du använda en kabel som är märkt med ”Network” eller ”Ethernet”.

- Anslut inte en telefonkabel till LAN-porten på VAIO-datorn.

  Om LAN-porten ansluts till följande nätverk eller telefonlinjer kan hög spänning i porten orsaka skador, överhettning eller brand.

  - Alla nätverkstyper, utom 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Vanliga telefonlinjer

  - PBX-linjer (Private Branch Exchange)

  - Hemtelefoner (porttelefoner) eller kontorstelefonlinjer (kontorstelefon med flera linjer)

#### Tips

- Om du vill ansluta VAIO-datorn till Internet med Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN) måste du ställa in Wi-Fi-inställningarna. Mer information finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

## Om Internetanslutningar

Nedanstående typer av Internetanslutningar är tillgängliga.

Det finns olika tjänster att välja mellan. Välj det du prioriterar, t.ex. kommunikationshastighet eller billig avgift. Om du vill ha mer information om anslutningstjänster kontaktar du Internetleverantörer.

- Fiberkabel till hemmet (FTTH)

- Kabelmodem

- Digitala linjer (DSL)

- Satellit

- Uppringd anslutning

## Om nätverket (LAN)

Det lokala nätverket (LAN) gör att du kan ansluta VAIO-datorn till Internet och överföra data mellan datorn och andra enheter.

Du kan ansluta VAIO-datorn till nätverk av typen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T via en LAN-kabel (medföljer ej). Anslut den ena änden av LAN-kabeln till LAN-porten på datorn och den andra änden till nätverket.

Information om vilka enheter som behövs till LAN får du av Internetleverantören eller också läser du i bruksanvisningen som medföljde modemet.

Information om hur du ansluter VAIO-datorn till nätverket finns i Internetleverantörens instruktioner och i bruksanvisningen som medföljde modemet och andra enheter. Information om nätverksinställningar på din arbetsplats får du av nätverksadministratören.

## Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

En säkerhetsnyckel är ett säkerhetsprotokoll för Wi-Fi som krypterar data som överförs via Wi-Fi. Det kallas även för krypteringsnyckel eller WEP (Wired Equivalent Privacy)-nyckel.

Säkerhetsnyckeln gör att trådlösa enheter som använder samma nyckel, till exempel en Wi-Fi-åtkomstpunkt och en dator, kan kommunicera med varandra via Wi-Fi.

Varje åtkomstpunkt tilldelas en säkerhetsnyckel som standard. (Kontrollera att standardsäkerhetsnyckeln har ändrats så att den skyddar data från obehörig användning.) Om du inte hittar standarsäkerhetsnyckeln kan du läsa i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

Om du anger en felaktig säkerhetsnyckel följer du de här stegen för att ange säkerhetsnyckeln på nytt.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj(nätverksikonen).
3. Högerklicka på önskat nätverk och välj Visa anslutningsegenskaper (View connection properties).
4. Välj fliken Säkerhet (Security).
5. Ange en säkerhetsnyckel i fältet Säkerhetsnyckel (Network security key) och välj OK.

## Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)

Läs följande försiktighetsåtgärder innan du börjar använda Wi-Fi-funktionen så att du använder den på rätt sätt.

- I vissa länder eller regioner begränsas användningen av Wi-Fi-produkter av lokala bestämmelser.

- Wi-Fi-enheter använder, liksom många andra enheter, frekvensbandet 2,4 GHz. Även om de använder sig av olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma bandbredd, händer det ändå att sådana störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, att räckvidden för kommunikationen minskar eller att kommunikationen avbryts.

- Om både BLUETOOTH-funktionen och Wi-Fi-funktionen via 2,4 GHz har aktiverats på din VAIO-dator kan störningar uppstå och leda till minskad kommunikationshastighet eller andra problem.

- Om du vill kommunicera via Wi-Fi när du är ute och reser kan du behöva skaffa ett abonnemang hos en leverantör av Wi-Fi-anslutningstjänster.

- Om din VAIO-dator följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n är användning av Wi-Fi-funktion via 5 GHz utomhus förbjuden enligt lag.

- Kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan variera beroende på följande:

  - Avståndet mellan enheterna

  - Förekomsten av hinder mellan enheterna

  - Enheternas inställning

  - Radioförhållanden

  - Omgivningsförhållandena (t.ex. material i väggar o.s.v.)

  - Appar som används

    Det kan hända att kommunikationen avbryts på grund av radioförhållandena.

- Dataöverföringshastigheten som anges i specifikationen är den högsta teoretiska hastigheten och motsvarar inte alltid den faktiska dataöverföringshastigheten.

- Den faktiska kommunikationshastigheten är kanske inte lika snabb som den hastighet VAIO-datorn visar.

- Frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz för Wi-Fi kan inte kommunicera med varandra.

- Dataöverföringshastigheten som anges i IEEE 802.11g och IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan påverkas av störningar om en produkt med standarden IEEE 802.11b används samtidigt. IEEE 802.11g och IEEE 802.11n minskar dessutom överföringshastigheten automatiskt för att bibehålla kompatibilitet med en IEEE 802.11b-produkt. Du kan återställa överföringshastigheten genom att ändra åtkomstpunktens kanalinställningar.

- Om du plötsligt vill stoppa Wi-Fi-funktionen ska du stänga av VAIO-datorn.

- WLAN-standarden omfattar följande krypteringsmetoder: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) och Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 och WPA har föreslagits av IEEE och Wi-Fi Alliance i samarbete och är specifikationer för standarder baserade på kompatibla säkerhetsförbättringar som höjer dataskyddsnivån och åtkomststyrningen för befintliga Wi-Fi-nätverk. WPA har konstruerats för att vara kompatibelt med IEEE 802.11i-specifikationen. Den använder förstärkt datakryptering med TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) förutom användarverifiering med 802.1X och EAP (Extensible Authentication Protocol). Krypteringen av data skyddar den sårbara trådlösa länken mellan klientdatorer och åtkomstpunkter. Dessutom används andra säkerhetsmekanismer typiska för LAN, till exempel: lösenordsskydd, end-to-end-kryptering, virtuella privata nätverk och verifiering. WPA2, andra generationen av WPA, har starkare dataskydd och bättre styrning av nätverksåtkomst och är dessutom konstruerad för att skydda alla versioner av 802.11-enheter, inklusive standarderna 802.11b, 802.11a, 802.11g och 802.11n, multi-band och multi-mode. Dessutom är WPA2 baserad på den ratificerade standarden IEEE 802.11i och ger säkerhet i myndighetsklass genom att använda AES-krypteringsalgoritmen, som följer NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, och 802.1X-baserad verifiering. WPA2 är bakåtkompatibel med WPA.

## Inaktivera Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)

Du kan inaktivera Wi-Fi-funktionen genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst (Wireless) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
4. Ändra Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter (Wireless devices) till Av (Off).

#### Tips

- Aktivera Wi-Fi-funktionen genom att stänga av Flygplansläge (Airplane mode) och ändra inställningen Wi-Fi under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).

- Om du vill inaktivera alla trådlösa funktioner aktiverar du Flygplansläge (Airplane mode).

- De trådlösa funktioner vars inställning är på kommer att aktiveras när du stänger av Flygplansläge (Airplane mode).

- Mer information om Flygplansläge (Airplane mode) finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

## Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

Wi-Fi gör att VAIO-datorn kan ansluta till ett nätverk via en trådlös anslutning.

Wi-Fi följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n, som specificerar vilken typ av teknik som används. Mer information om datorns konfiguration finns i specifikationerna.

#### IEEE 802.11a (frekvensband: 5 GHz)

Används endast för modeller som följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n.

#### IEEE 802.11b/g (frekvensband: 2,4 GHz)

Standarden IEEE 802.11g tillåter kommunikation med högre hastighet än IEEE 802.11b-standarden.

#### IEEE 802.11n (frekvensband: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan endast 2,4 GHz-bandet användas.

## Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

Du kan stoppa Wi-Fi-kommunikation genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj(nätverksikonen).
3. Välj den åtkomstpunkt som du vill använda och välj Koppla från (Disconnect).

#### OBS!

- Inaktivera inte Wi-Fi-funktionen när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet eftersom du då kan förlora data.

## Om Internetanslutningar

Nedanstående typer av Internetanslutningar är tillgängliga.

Det finns olika tjänster att välja mellan. Välj det du prioriterar, t.ex. kommunikationshastighet eller billig avgift. Om du vill ha mer information om anslutningstjänster kontaktar du Internetleverantörer.

- Fiberkabel till hemmet (FTTH)

- Kabelmodem

- Digitala linjer (DSL)

- Satellit

- Uppringd anslutning

## Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

En säkerhetsnyckel är ett säkerhetsprotokoll för Wi-Fi som krypterar data som överförs via Wi-Fi. Det kallas även för krypteringsnyckel eller WEP (Wired Equivalent Privacy)-nyckel.

Säkerhetsnyckeln gör att trådlösa enheter som använder samma nyckel, till exempel en Wi-Fi-åtkomstpunkt och en dator, kan kommunicera med varandra via Wi-Fi.

Varje åtkomstpunkt tilldelas en säkerhetsnyckel som standard. (Kontrollera att standardsäkerhetsnyckeln har ändrats så att den skyddar data från obehörig användning.) Om du inte hittar standarsäkerhetsnyckeln kan du läsa i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

Om du anger en felaktig säkerhetsnyckel följer du de här stegen för att ange säkerhetsnyckeln på nytt.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj(nätverksikonen).
3. Högerklicka på önskat nätverk och välj Visa anslutningsegenskaper (View connection properties).
4. Välj fliken Säkerhet (Security).
5. Ange en säkerhetsnyckel i fältet Säkerhetsnyckel (Network security key) och välj OK.

## Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

Du kan upprätta Wi-Fi-kommunikation mellan VAIO-datorn och en åtkomstpunkt (medföljer ej).

Innan du använder Wi-Fi måste du se till att en Wi-Fi-åtkomstpunkt är aktiverad och fungerar.

1. Anslut en åtkomstpunkt till VAIO-datorn.

   Mer information finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)) och i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

2. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
3. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.
4. Välj Trådlöst (Wireless) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
5. Ändra Flygplansläge (Airplane mode) till Av (Off) och inställningen Wi-Fi under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).
6. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
7. Välj(nätverksikonen).
8. Välj den åtkomstpunkt som du vill använda och välj Anslut (Connect).

   När anslutningen har upprättats visas Ansluten (Connected) i fältet för den valda trådlösa åtkomstpunkten.

   Om ett fönster visas där du uppmanas att ange en säkerhetsnyckel, anger du säkerhetsnyckeln och väljer OK. Mer information finns i Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN).

   Observera att säkerhetsnycklar är skiftlägeskänsliga.

#### Så här kontrollerar du anslutningsstatus för Wi-Fi

Öppna skrivbordet och håll muspekaren över(nätverksikonen) i meddelandefältet för att kontrollera Wi-Fi-statusen. Du kan till exempel kontrollera vilken åtkomstpunkt som VAIO-datorn är ansluten till.

Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord (Desktop).

#### OBS!

- När enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 2,4 GHz har aktiverats på modeller som följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n, kan VAIO-datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz. På samma sätt kan datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 2,4 GHz om enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 5 GHz har aktiverats.

  Modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan inte ansluta till en åtkomstpunkt om Wi-Fi-funktion via 2,4 GHz har inaktiverats. Datorn kan inte heller ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz.

- Det kan ta ett tag att hitta och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt innan du kan börja kommunicera via Wi-Fi.

#### Tips

- Mer information om Flygplansläge (Airplane mode) finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

- När du ansluter din VAIO-dator till åtkomstpunkten genom att ange säkerhetsnyckeln registreras åtkomstpunkten på datorn. Du behöver inte ange säkerhetsnyckeln igen vid kommande anslutningar.

## Att tänka på när du använder BLUETOOTH(R)-funktionen

Läs följande försiktighetsåtgärder innan du börjar använda BLUETOOTH-funktionen.

- I vissa länder och regioner begränsas användningen av BLUETOOTH av lokala bestämmelser.

- Det kan hända att BLUETOOTH-funktionen inte fungerar med vissa enheter beroende på tillverkaren eller på vilken appversion som tillverkaren använder. Kontrollera BLUETOOTH-enhetens systemkrav innan du köper den.

  Information om BLUETOOTH-enheter finns på webbplatsen VAIO Support.

  Vissa BLUETOOTH-enheter kräver autentisering innan en anslutning till en annan enhet är möjlig. Genomför autentiseringen innan du ansluter till sådana enheter.

- BLUETOOTH-enheter använder, liksom många andra enheter, frekvensbandet 2,4 GHz. BLUETOOTH-enheterna använder olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma band. Det kan ändå hända att sådana störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, att räckvidden för kommunikationen minskar eller i vissa fall att kommunikationen avbryts.

- Kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan variera beroende på följande:

  - Avståndet mellan enheterna

  - Förekomsten av hinder mellan enheterna

  - Omgivningsförhållandena, till exempel förekomsten av väggar och materialet i väggarna

  - Enheternas inställning

  - Appar som används

  - Radioförhållanden

    Det kan hända att kommunikationen avbryts på grund av radioförhållandena.

- Om VAIO-datorn är kompatibel med BLUETOOTH-höghastighetstekniken och du vill använda den för höghastighetskommunikation aktiverar du både funktionen för trådlöst LAN och BLUETOOTH-funktionen på datorn.

- Stora filer kan ibland skadas vid kontinuerlig överföring på grund av begränsningar i själva BLUETOOTH-standarden och elektromagnetiska störningar i omgivningen.

- Om flera BLUETOOTH-enheter ansluts till VAIO-datorn kan kanalöverlastning uppstå, vilket leder till dåliga prestanda på enheterna. Det här är normalt när BLUETOOTH-teknik används och innebär inte att ett fel har uppstått.

- Det kan hända att ljud och bild inte synkroniseras korrekt om du spelar upp videoklipp på VAIO-datorn med ljud från en ansluten BLUETOOTH-enhet. Detta inträffar ofta med BLUETOOTH-teknik och är normalt.

- Alla BLUETOOTH-enheter måste certifieras enligt den procedur som Bluetooth SIG har fastställt för att säkerställa att de uppfyller BLUETOOTH-standarden.

  Även om BLUETOOTH-enheterna följer BLUETOOTH-standarden kan enskilda enheters prestanda, specifikationer och drift variera. Det kan hända att det inte går att överföra data i vissa situationer.

- Vi kan inte garantera att alla BLUETOOTH-enheter kan användas med din VAIO-dator.

- Om du genast måste inaktivera BLUETOOTH-funktionen stänger du av VAIO-datorn.

## Om BLUETOOTH(R)-säkerhet

Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken har en autentiseringsfunktion som gör att du kan styra kommunikationen med andra enheter.

Autentiseringen gör att du kan förhindra att anonyma BLUETOOTH-enheter kan ansluta till din VAIO-dator. Första gången som två BLUETOOTH-enheter kommunicerar med varandra registrerar du ett gemensamt lösenord (ett lösenord som krävs för autentisering) för båda enheterna. När en enhet väl är registrerad behöver du inte ange lösenordet igen.

Om du vill ha mer information om åtgärderna öppnar du Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)) och skriver ”BLUETOOTH” i sökrutan.

## Stoppa BLUETOOTH(R)-kommunikation

Du kan stoppa BLUETOOTH-kommunikation genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst (Wireless) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
4. Ändra Bluetooth-inställningen under Trådlösa enheter (Wireless devices) till Av (Off).

## Kommunicera med en annan BLUETOOTH(R)-enhet, till exempel en mus

Du kan ansluta BLUETOOTH-enheter till VAIO-datorn.

Mer information om BLUETOOTH-kommunikation finns i Om BLUETOOTH(R)-funktionen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst (Wireless) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
4. Ändra Flygplansläge (Airplane mode) till Av (Off) och Bluetooth-inställningarna till På (On).
5. Välj Enheter (Devices) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
6. När du ansluter en BLUETOOTH-mus startar du den och trycker på knappen.

   Mer information om anslutningen finns i handboken till BLUETOOTH-enheten.

7. Välj Lägg till en enhet (Add a device).

   VAIO-datorn söker efter enheter och visar en lista med enheter.

   Registrera enheten med hjälp av instruktionerna som visas på skärmen.

#### OBS!

- Det kan ta en stund för VAIO-datorn att hitta BLUETOOTH-enheten beroende på vilken typ av enhet det är.

  Om enheten inte visas i listan gör du enheten klar för anslutning igen (trycker till exempel på anslutningsknappen).

- Proceduren för anslutning varierar beroende på BLUETOOTH-enhet. Mer information finns i enhetens handbok.

#### Tips

- Om VAIO-datorn är kompatibel med BLUETOOTH-höghastighetstekniken och du vill använda den för höghastighetskommunikation ändrar du Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On) i steg 4.

- Om det behövs autentisering för att kunna ansluta en BLUETOOTH-enhet öppnas ett fönster där du måste ange ett lösenord. Följ anvisningarna på skärmen när du delar nyckeln mellan BLUETOOTH-enheten och VAIO-datorn. Om du inte vill ansluta väljer du Avbryt (Cancel)-knappen i fönstret.

  - Ett lösenord är ett hemligt nummer som anges av en användare för att tillåta att två BLUETOOTH-enheter kan kommunicera med varandra. Ange samma alfanumeriska och skiftlägeskänsliga sträng för båda enheterna när de ska kommunicera med varandra. Du kan ändra lösenordet varje gång du autentiserar, förutsatt att du anger samma lösenord för båda enheterna under autentiseringen. Mer information om lösenordet till en BLUETOOTH-enhet finns i handboken som medföljde enheten. Om inget BLUETOOTH-lösenord anges under en viss tid avslutas anslutningsprocessen av säkerhetsskäl. Försök igen i så fall.

- Om du vill ha mer information om åtgärderna öppnar du Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)) och skriver ”BLUETOOTH” i sökrutan.

## Om BLUETOOTH(R)-funktionen

Du kan etablera en trådlös anslutning mellan VAIO-datorn och en annan BLUETOOTH-enhet, till exempel en annan dator, en smartphone, en mobiltelefon, ett headset eller en mus.

Det går att överföra data mellan sådana enheter utan kablar och på upp till 10 meter avstånd i ett fritt utrymme.

En och samma BLUETOOTH-enhet kan vara ansluten till upp till sju andra enheter via ett trådlöst nätverk.

När en enhet begär en anslutning till en annan enhet skickar enheten ut en förfrågan till andra BLUETOOTH-enheter i närheten. Om en enhet svarar på förfrågningen kan de två enheterna anslutas till varandra.

## Ansluta en USB-enhet

Du kan ansluta en USB-enhet till din VAIO-dator, till exempel en mus, en diskettläsare, högtalare eller en skrivare.

När du ansluter USB-enheten kan du behöva installera de medföljande drivrutinerna för enheten.

Läs enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information.

1. Välj den USB-port () som du vill använda.
2. Anslut USB-enhetens kabel () (medföljer ej) till USB-porten.

#### OBS!

- Du måste kanske installera drivrutinen som medföljde enheten innan du kan använda den. Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information.

- Om du vill kunna skriva ut dokument måste du kontrollera att USB-skrivaren är kompatibel med din version av Windows.

- Stoppa uppspelningen av DVD-innehåll eller musikinnehåll eller stäng av datorn innan du kopplar bort USB-högtalare från VAIO-datorn. Om du kopplar från USB-högtalarna under pågående uppspelning finns risk för funktionsfel.

  Information om hur du tar bort en USB-enhet finns i bruksanvisningen som medföljde enheten.

- Var noga med följande om du vill skydda din VAIO-dator och/eller USB-enheterna från skador:

  - Undvik att stöta till eller trycka på USB-kontakterna om VAIO-datorn ska flyttas med USB-enheter anslutna.

  - Lägg inte VAIO-datorn i en väska eller liknande med USB-enheter anslutna.

#### Tips

- USB-portarna på din VAIO-dator följer standarderna USB 2.0 och/eller USB 3.0.

  De USB-portar som följer standarden USB 3.0 kan kännas igen på den blå färgen.

- Förutom överföringslägena i USB 2.0 har standarden USB 3.0 även följande överföringsläge:

  - SuperSpeed: Överföringshastighet på 5 Gbit/s.

## Ladda en USB-enhet

Du kan ladda en USB-enhet även när VAIO-datorn är avstängd, i viloläget eller i strömsparläget genom att aktivera inställningarna för USB-laddning.

Ändra inställningarna när USB-enheten är frånkopplad från den USB-port som har stöd för USB-laddning.

1. Starta VAIO Control Center och välj Hardware. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)
2. Aktivera inställningen USB Charging.
3. Anslut en USB-enhet till USB-porten som är märkt med.

   Om laddningen inte startar även när du anslutit en USB-enhet till den USB-port som har stöd för USB-laddning kan du prova att koppla ur och sedan koppla in enheten igen.

#### OBS!

- När inställningarna för USB-laddning är aktiverade ökar strömförbrukningen när VAIO-datorn är avstängd, i viloläge eller i strömsparläge eftersom datorn levererar ström till USB-porten även när det inte finns någon USB-enhet ansluten till porten.

- När inställningarna för USB-laddning är aktiverade kan du inte använda funktionen för fjärrväckning på den USB-enhet som är ansluten till USB-porten som har stöd för USB-laddning.

#### Tips

- Inställningarna för USB-laddning är inaktiverade som standard.

## Om ASSIST-knappen

Tryck på ASSIST-knappen om du vill utföra regelbundet underhåll på VAIO-datorn eller lösa eventuella problem som uppstår när du använder datorn.

När datorn är på, ASSIST-knappen startar VAIO Care.

När datorn är avstängd, ASSIST-knappen visar VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas.

#### OBS!

- Om VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas och fem minuter går utan att någon åtgärd utförs stängs VAIO-datorn av automatiskt.

## Starta VAIO-datorn via externa enheter

Du kan starta VAIO-datorn via externa enheter, till exempel en optisk skivenhet, en USB-diskettenhet eller ett USB-flashminne, med hjälp av BIOS-funktionen.

1. Anslut en extern enhet till VAIO-datorn.
2. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

3. Välj Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen via den externa enheten påbörjas.

#### OBS!

- Koppla bort alla enheter från VAIO-datorn utom den externa startenheten. Det går inte att starta datorn via vissa enheter och andra enheter kan inte användas med datorn.

- Om en nätadapter medföljer den externa enheten bör du se till att ansluta den till en strömkälla först.

## Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du utföra följande åtgärder för att säkerställa att VAIO-datorn körs med optimala prestanda.

- Köra regelbundna prestandakontroller och finjusteringar.

- Hitta supportinformation (adress till supportwebbplatsen, telefonnummer o.s.v.).

- Starta VAIO Care genom att helt enkelt trycka på ASSIST-knappen och sök efter lämpliga åtgärder om du har ett problem.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är påslagen.

   VAIO Care startar.

   Mer information finns i hjälpfilen för VAIO Care.

#### Tips

- Om du trycker på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd visas VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, t.ex. om Windows inte startar.

- Du kan också starta VAIO Care genom att öppna snabbknapparna, välja snabbknappenSök (Search) och Appar och skriva ”VAIO Care (Desktop)” i sökrutan.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Uppdatera din VAIO-dator

Se till att uppdatera VAIO-datorn med följande appar för att förbättra dess effektivitet, säkerhet och funktion.

#### OBS!

- För att du ska kunna utföra uppdateringarna nedan måste VAIO-datorn vara ansluten till Internet.

#### Windows Update

Windows Update hjälper dig att göra din VAIO-dator mer stabil.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappen Sök (Search). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. Välj Inställningar (Settings) och skriv ”Windows” i sökrutan.

3. Välj Windows Update i listan och slutför uppdateringarna genom att följa instruktionerna på skärmen.

#### VAIO Update

VAIO Update meddelar dig automatiskt när nya uppdateringar finns tillgängliga på Internet och hämtar och installerar dem på VAIO-datorn.

1. Starta VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. (Information om hur du startar VAIO Update finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)

#### Så här uppdaterar du Windows Store (Windows Store)-appar

Se till att du uppdaterar appen Windows Store (Windows Store). Om det finns en uppdatering visas en siffra på panelen Store på Start-skärmen.

1. Öppna den genom att välja panelen Store.

2. Välj Uppdatera (Updates) i skärmens övre högra hörn.

   Siffran inom parentes visar antalet program som du kan använda.

3. Markera de appar som du vill uppdatera och välj Installera (Install).

   För att uppdatera apparna senare avmarkerar du dem.

## Använda VAIO Update

VAIO Update innehåller en tjänst som informerar dig om uppdateringsrelaterad information, t.ex. viktiga meddelanden eller uppdateringsprogram som hjälper dig att hålla din VAIO-dator uppdaterad.

VAIO Update använder Internet för att automatiskt identifiera uppdateringsprogram som kan förbättra datorns prestanda och nya appar som är tillgängliga, och som du kan hämta och installera med några enkla steg.

1. Starta VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. (Information om hur du startar VAIO Update finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)

#### Tips

- Du kan också starta VAIO Update från VAIO Care (Desktop).

## Visa systeminformation

Du kan visa systeminformationen för din VAIO-dator.

Du kan till exempel visa informationen för att bekräfta ändringar i systemminnet när du har installerat en minnesmodul.

1. Starta VAIO Care (Desktop). (Information om hur du startar VAIO Care (Desktop) finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)
2. Välj About your VAIO och System information.

   Systeminformationen för VAIO-datorn visas.

## Anpassa VAIO-datorn

I VAIO Control Center kan du visa systeminformation och ändra inställningar för olika typer av funktioner, till exempel bildskärm och ljud.

1. Starta VAIO Control Center. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)
2. Välj önskat alternativ och ändra inställningarna.

#### Tips

- Vissa alternativ visas inte om du loggar in som en användare utan administratörsbehörighet.

## Välja energialternativ

Energisparfunktionerna gör att du kan planera energiförbrukningen.

1. Öppna Kontrollpanelen (Control Panel). (Se Öppna Kontrollpanelen (Control Panel).)
2. Välj Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) och Energialternativ (Power Options).
3. Välj ett energialternativ.
4. Om du vill ändra inställningarna för energialternativet väljer du Ändra schemainställningar (Change plan settings) till höger om önskat energialternativ i fönstret Energialternativ (Power Options).

   Om du väljer Ändra avancerade inställningar (Change advanced power settings) kan du ändra de avancerade inställningarna.

   Mer information om inställningarna för energialternativen finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

#### Tips

- Energistatusikonen anger vilken typ av energi VAIO-datorn för närvarande körs på, och datorns energistatus visas om du väljer ikonen.

## Använda strömsparläget

I strömsparläget kan då lämna VAIO-datorn och samtidigt bevara datorns tillstånd, inklusive data du arbetar med.

#### Så här aktiverar du strömsparläget

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. Välj Av/vila (Power) och Strömsparläge (Sleep).

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn slocknar den när datorn övergår i strömsparläge (med standardinställningen).

#### Så här återställer du datorn till normalläget

1. Tryck på(Av/vila (Power))-knappen.

#### OBS!

- VAIO-datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in(Av/vila (Power))-knappen i mer än fyra sekunder. Alla data som inte har sparats raderas.

- Som standard sätts VAIO-datorn automatiskt i viloläge när batteriet börjar ta slut. Beroende på driftförhållandena kan det ibland hända att det inte går att försätta datorn i viloläge.

  Om detta inträffar och batteriet håller på att ta slut stängs datorn av, vilket leder till att data som inte sparats går förlorade.

  Spara dina data ofta när datorn drivs med batteriet.

- Innan du flyttar VAIO-datorn kontrollerar du att datorn är avstängd för att undvika stötar och vibrationer i en arbetande hårddisk. Om datorn är utrustad med strömindikatorn ser du till att den är släckt.

#### Tips

- Normalt sätts VAIO-datorn automatiskt i strömsparläge efter en viss tids inaktivitet när den körs på nätström.

- Nedanstående aktiviteter sätter också VAIO-datorn i strömsparläget.

  - Tryck på(Av/vila (Power))-knappen (med standardinställningen).

  - Stäng LCD-skärmen. Datorn övergår i strömsparläge efter några sekunder.

- Du kan återställa din VAIO-dator från strömsparläget till normalläget genom att öppna eller höja LCD-skärmen.

  Om du vill ändra vad som händer när du öppnar eller höjer LCD-skärmen startar du VAIO Control Center och ändrar inställningarna i Power and Battery. Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

## Att tänka på när du använder strömsparläget

Läs följande information innan du använder vänteläget.

- Vissa USB-enheter kanske inte stöder strömsparläge. När VAIO-datorn återställs från strömsparläge kanske den inte kan identifiera sådana USB-enheter, beroende på typen av och antalet anslutna USB-enheter.

  Om du inte kan försätta datorn i strömsparläge kopplar du bort alla USB-enheter och försöker igen.

- Om VAIO-datorn övergår i strömsparläget medan datorn är instabil kan den kanske inte återställas från strömsparläget. Vi rekommenderar att du gör följande:

  - Innan du försätter VAIO-datorn i strömsparläge sparar du filerna och stänger alla aktiva appar.

  - Stäng av VAIO-datorn med jämna mellanrum.

- Beroende på den nuvarande statusen på Windows, kanske inte VAIO-datorn kan övergå till strömsparläget.

- Om VAIO-datorn övergår i strömsparläget medan den utför en uppgift, till exempel skriver till en DVD-skiva, kan det hända att uppgiften fördröjs.

- VAIO-datorn kan bli varm i strömsparläget.

## Att tänka på när du använder elnätet som strömkälla

Läs följande information innan du använder elnätet som strömkälla.

- Om du tar ur batteriet medan VAIO-datorn är påslagen eller i strömsparläge och bortkopplad från en strömkälla, kan alla data som inte har sparats komma att raderas.

### Att tänka på när du använder nätadaptern

- Använd nätadaptern som medföljde VAIO-datorn eller andra originalprodukter från Sony. Använd ingen annan nätadapter eftersom det medför risk för funktionsfel.

- Anslut inte nätadaptern till en strömomformare, till exempel en reseadapter. Det kan leda till överhettning och fel.

- Använd inte nätadaptern om den är skadad.

### ﻿Att tänka på när du startar din VAIO-dator

- Eftersom VAIO-datorn innehåller magnetiska komponenter ska du hålla magnetiska lagringsmedier borta från datorn för att undvika att data skadas.

- Ha inte magnetiska enheter i närheten av VAIO-datorn.

## Göra textstorleken större (DPI) (modeller med pekskärm)

Ändra DPI för att göra text och ikoner större så att det blir enklare att hantera pekskärmen.

1. Öppna Kontrollpanelen (Control Panel) och välj Utseende och anpassning (Appearance and Personalization) och Gör text och andra objekt större eller mindre (Make text and other items larger or smaller). (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen (Control Panel) finns i Öppna Kontrollpanelen (Control Panel).)
2. Välj önskade inställningar bland alternativen på skärmen och Verkställ (Apply).
3. Om ett meddelande visas där du rekommenderas att logga ut väljer du Logga ut nu (Sign out now).
4. Logga in igen.

   Teckenstorleken för texten i Windows ändras.

## Att tänka på när du använder pekskärmen (modeller med pekskärm)

Läs följande information innan du använder pekskärmen.

- Tryck inte hårt på pekskärmen.

  Du behöver inte vara hårdhänt eftersom VAIO-datorn är utrustad med en kapacitiv pekskärm.

- Rör inte vid pekskärmen med något annat än fingrarna.

  Pekskärmen kan skadas eller sluta fungera. Använd bara fingrarna för att röra vid skärmen.

- Pekskärmen kanske inte fungerar ordentligt om du slår på VAIO-datorn samtidigt som du vidrör skärmen. Starta i så fall om datorn.

- Pekskärmen kanske inte fungerar under flera sekunder efter det att din VAIO-dator återgår till normalläge från strömsparläget. I sådant fall ska du vänta en stund innan du börjar använda pekskärmen.

- Se till att pekskärmen alltid är ren för optimal tryckkänslighet. Smuts kan leda till skada och fel.

## Ändra upplösningen (storleken) på skärmbilden

Du kan ändra skärmupplösningen och anpassa den efter storleken på tecknen och bilderna på datorskärmen.

Mer information finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

1. Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning (Screen resolution). (Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord (Desktop).)
2. Välj den aktuella upplösningen bredvid Upplösning (Resolution) och flytta skjutreglaget till en annan upplösning.

#### OBS!

- Du kanske inte kan spela upp högupplöst video, beroende på mängden videominne på VAIO-datorn. Minska skärmupplösningen i så fall.

- Ändra inte upplösningen medan du använder video- eller bildappar eller när du spelar upp DVD-skivor eftersom det kan leda till felaktig visning eller uppspelning eller göra systemet instabilt.

## Ansluta en TV med en HDMI-ingång

Du kan ansluta en TV med en HDMI-ingång till VAIO-datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).

Mer information om installation och användning finns i handboken som medföljde TV:n.

1. Anslut TV-apparatens strömsladd till ett eluttag och slå på TV:n.
2. Anslut den ena kontakten på en HDMI-kabel till HDMI-utgången (Delar och kontroller på sidorna) på VAIO-datorn och den andra kontakten till TV:n.
3. Ställ in TV:n på den externa ingången.

   VAIO-datorns skärmbild visas på TV:n.

#### OBS!

- Om du använder en annan drivrutin än den som tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar.

- För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utgången måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.

#### Tips

- HDMI-utgången på VAIO-datorn stöder standarden HDCP som används för att skydda upphovsrättsskyddat material genom att kryptera digitala videosignaler. Det här innebär att du kan spela upp och titta på en stor mängd högkvalitativa filmer och annat material som är upphovsrättsskyddat.

## Välja visningslägen

Du kan växla bild mellan datorskärmen och en extern bildskärm som är ansluten till VAIO-datorn.

1. Sätt på den externa bildskärmen.
2. Välj skärm för visning genom att trycka flera gånger på Fn+F7 och tryck sedan på Enter.

#### OBS!

- Om du kopplar bort en bildskärmskabel (medföljer ej) från datorn när endast en extern bildskärm är vald blir det svårt att använda VAIO-datorn eftersom bildskärmen blir svart.

  Växla visningsläge till datorskärmen genom att trycka två gånger på Fn+F7 och sedan på Enter.

- Det kanske inte går att växla skärm eller så kan VAIO-datorn bli instabil när du spelar upp video. Avsluta uppspelningsappen innan du byter bildskärm.

- Det kanske inte går att växla bildskärm beroende på typen av extern bildskärm eller projektor.

## Använda funktionen för flera bildskärmar

Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar.

Om till exempel en extern bildskärm är ansluten till skärmporten kan du använda både datorns bildskärm och den externa bildskärmen som ett enda skrivbord.

1. Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning (Screen resolution). (Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord (Desktop).)
2. Välj Utvidga dessa bildskärmar (Extend these displays) i listrutan bredvid Flera bildskärmar (Multiple Displays) och OK.

   Inställningsalternativen varierar beroende på antalet anslutna externa bildskärmar.

#### OBS!

- Den externa bildskärmen kanske inte stöder funktionen för flera bildskärmar.

- Vissa appar kanske inte är kompatibla med inställningarna för flera bildskärmar.

- Ändra inte bildskärminställningarna medan du använder video- eller bildappar eller när du spelar upp DVD-skivor eftersom det kan leda till felaktig visning eller uppspelning eller göra systemet instabilt.

  Avsluta video- eller bildappen innan du ändrar bildskärmsinställningarna.

#### Tips

- Du kan ställa in skärmupplösningen för varje skärm om du använder funktionen för flera bildskärmar.

## Att tänka på när du använder LCD-skärmen

Läs nedanstående information innan du använder LCD-skärmen.

- LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att fel har uppstått.

- Skrapa inte på skärmens yta och utsätt den inte för tryck. Den kan ta skada om du gör det.

- Tryck inte på skärmlocket när locket är stängt eftersom det kan uppstå repor eller komma smuts på skärmen.

- Skärmen kan bli varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

- Ytan på VAIO-datorns LCD-skärm/pekskärm kan bli varm när du har använt datorn en längre stund. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. (Modeller med pekskärm)

- LCD-skärmen/pekskärmen är tillverkad av förstärkt glas för att ge hög hållbarhet. Trots det måste du vara försiktig när du använder skärmen eftersom den inte är okrossbar. Om skärmen går sönder kan det bildas mycket glassplitter. Se upp så att du inte skadar dig på glaset. (Modeller med pekskärm)

- Lämna inte skärmen riktad mot solen. Solljus kan skada skärmen. Se till att skydda VAIO-datorn mot direkt solljus när du använder den nära ett fönster.

- Tryck inte på skärmen eller på kanterna när du öppnar skärmlocket eller lyfter VAIO-datorn. Skärmen kan vara känslig för tryck och påfrestningar och att trycka på den kan skada den eller göra att den inte fungerar som den ska. Öppna datorn genom att hålla i underdelen med en hand och försiktigt öppna skärmlocket med andra handen. Om du bär datorn med locket öppet, se till att hålla i den med båda händerna.

- När VAIO-datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på skärmen. Detta är normalt. När datorn återfår normal temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen.

- En restbild kan uppstå på skärmen om samma bild visas under en längre tid. Restbilden försvinner efter ett litet tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare.

## Använda pekskärmen (modeller med pekskärm)

Du kan utföra åtgärder på VAIO-datorn genom att knacka på pekskärmen eller göra en enkel rörelse med fingrarna.

### Grundläggande åtgärder

#### Klicka (knacka)

Knacka på pekskärmen en gång med ett finger. Du kan välja en knapp, t.ex. OK och Avbryt (Cancel), eller ett menyalternativ genom att knacka på det.

#### Dubbelklicka (dubbelknacka)

Knacka på pekskärmen snabbt två gånger med ett finger.

Du kan starta en app, t.ex. ett ordbehandlingsprogram eller kalkylprogram, eller öppna en fil genom att dubbelknacka på dess ikon.

#### Dra

Placera ett finger på önskad plats på pekskärmen och dra fingret. Du kan flytta en fil eller ändra storlek på fönster med den här rörelsen.

#### Dra och släpp

Peka på önskad filikon, dra den till en annan mapp, fönster eller appikon och lyft sedan bort fingret från skärmen. Du kan flytta och kopiera en fil med den här rörelsen.

### Avancerade åtgärder

Du kan utföra åtgärder på VAIO-datorn genom att göra en enkel rörelse (gest) med fingrarna på pekskärmen.

Svarstiden för rörelsen varierar beroende på apparna.

#### Högerklicka (peka och håll)

Peka och håll på önskad plats på pekskärmen i ett par sekunder och lyft sedan bort fingret från skärmen. Du kan visa olika menyer beroende på vilken plats du pekar på.

#### Rulla

Peka på och dra ett bläddringsbart område i ett fönster, t.ex. ett Internet Explorer-fönster. Du kan också bläddra i fönstret genom att dra skjutreglaget på den lodräta rullningslisten i det valda fönstret.

#### Zooma in eller ut i en bild (zooma)

Nyp med två fingrar på pekskärmen om du vill zooma i en bild, t.ex. ett foto i Foton (Photos). Nyp ihop fingrarna för att zooma in och för isär dem för att zooma ut.

#### Rotera en bild (rotera)

Placera två fingrar på pekskärmen och dra dem i cirkelformade rörelser för att rotera en bild, t.ex. ett foto. Om det går att rotera bilder beror på vilka appar du använder.

#### Välja genom att svepa

Dra med fingret en liten bit i den riktning som skärmen inte rullar.

Du kan välja ett objekt som en appanel eller en bild.

## Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet

Du kan ändra skärmupplösningen eller storleken på VAIO-datorns skärmbild när den visas på en extern skärm, till exempel en TV som anslutits till datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).

1. Anslut VAIO-datorn till en HDMI-utrustad TV med hjälp av en HDMI-kabel. (Mer information finns i Ansluta en TV med en HDMI-ingång.)
2. Slå på TV:n.
3. Starta VAIO Control Center och välj Image Quality. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)
4. Välj Details i External Display Resolution.
5. På fliken Select Resolution väljer du önskad upplösning.

   Den valda upplösningen tillämpas efter några sekunder.

6. Om datorns bild inte ryms på TV-skärmens visningsområde väljer du fliken Adjust Resolution för att justera skärmstorleken.

#### OBS!

- Vissa upplösningsalternativ är inte alltid tillgängliga, beroende på modell och på vilken HDMI-enhet som har anslutits.

- Funktionen för justering av skärmupplösningen kan vara inaktiverad, beroende på den valda upplösningen.

## Ändra LCD-ljusstyrkan

Du kan justera LCD-ljusstyrkan.

1. Tryck på Fn+F5-tangenterna eller på Fn+F6-tangenterna.

   Om du vill sänka ljusstyrkan trycker du längre på Fn+F5-tangenterna. Om du vill höja ljusstyrkan trycker du längre på Fn+F6-tangenterna.

#### Tips

- Inställningen för LCD-ljusstyrkan behålls även efter att du har stängt av och startat om VAIO-datorn.

## Ansluta en TV med en HDMI-ingång

Du kan ansluta en TV med en HDMI-ingång till VAIO-datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).

Mer information om installation och användning finns i handboken som medföljde TV:n.

1. Anslut TV-apparatens strömsladd till ett eluttag och slå på TV:n.
2. Anslut den ena kontakten på en HDMI-kabel till HDMI-utgången (Delar och kontroller på sidorna) på VAIO-datorn och den andra kontakten till TV:n.
3. Ställ in TV:n på den externa ingången.

   VAIO-datorns skärmbild visas på TV:n.

#### OBS!

- Om du använder en annan drivrutin än den som tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar.

- För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utgången måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.

#### Tips

- HDMI-utgången på VAIO-datorn stöder standarden HDCP som används för att skydda upphovsrättsskyddat material genom att kryptera digitala videosignaler. Det här innebär att du kan spela upp och titta på en stor mängd högkvalitativa filmer och annat material som är upphovsrättsskyddat.

## Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet

Du kan ändra skärmupplösningen eller storleken på VAIO-datorns skärmbild när den visas på en extern skärm, till exempel en TV som anslutits till datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).

1. Anslut VAIO-datorn till en HDMI-utrustad TV med hjälp av en HDMI-kabel. (Mer information finns i Ansluta en TV med en HDMI-ingång.)
2. Slå på TV:n.
3. Starta VAIO Control Center och välj Image Quality. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)
4. Välj Details i External Display Resolution.
5. På fliken Select Resolution väljer du önskad upplösning.

   Den valda upplösningen tillämpas efter några sekunder.

6. Om datorns bild inte ryms på TV-skärmens visningsområde väljer du fliken Adjust Resolution för att justera skärmstorleken.

#### OBS!

- Vissa upplösningsalternativ är inte alltid tillgängliga, beroende på modell och på vilken HDMI-enhet som har anslutits.

- Funktionen för justering av skärmupplösningen kan vara inaktiverad, beroende på den valda upplösningen.

## Ansluta en TV med en HDMI-ingång

Du kan ansluta en TV med en HDMI-ingång till VAIO-datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).

Mer information om installation och användning finns i handboken som medföljde TV:n.

1. Anslut TV-apparatens strömsladd till ett eluttag och slå på TV:n.
2. Anslut den ena kontakten på en HDMI-kabel till HDMI-utgången (Delar och kontroller på sidorna) på VAIO-datorn och den andra kontakten till TV:n.
3. Ställ in TV:n på den externa ingången.

   VAIO-datorns skärmbild visas på TV:n.

#### OBS!

- Om du använder en annan drivrutin än den som tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar.

- För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utgången måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.

#### Tips

- HDMI-utgången på VAIO-datorn stöder standarden HDCP som används för att skydda upphovsrättsskyddat material genom att kryptera digitala videosignaler. Det här innebär att du kan spela upp och titta på en stor mängd högkvalitativa filmer och annat material som är upphovsrättsskyddat.

## Välja visningslägen

Du kan växla bild mellan datorskärmen och en extern bildskärm som är ansluten till VAIO-datorn.

1. Sätt på den externa bildskärmen.
2. Välj skärm för visning genom att trycka flera gånger på Fn+F7 och tryck sedan på Enter.

#### OBS!

- Om du kopplar bort en bildskärmskabel (medföljer ej) från datorn när endast en extern bildskärm är vald blir det svårt att använda VAIO-datorn eftersom bildskärmen blir svart.

  Växla visningsläge till datorskärmen genom att trycka två gånger på Fn+F7 och sedan på Enter.

- Det kanske inte går att växla skärm eller så kan VAIO-datorn bli instabil när du spelar upp video. Avsluta uppspelningsappen innan du byter bildskärm.

- Det kanske inte går att växla bildskärm beroende på typen av extern bildskärm eller projektor.

## Använda funktionen för flera bildskärmar

Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar.

Om till exempel en extern bildskärm är ansluten till skärmporten kan du använda både datorns bildskärm och den externa bildskärmen som ett enda skrivbord.

1. Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning (Screen resolution). (Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord (Desktop).)
2. Välj Utvidga dessa bildskärmar (Extend these displays) i listrutan bredvid Flera bildskärmar (Multiple Displays) och OK.

   Inställningsalternativen varierar beroende på antalet anslutna externa bildskärmar.

#### OBS!

- Den externa bildskärmen kanske inte stöder funktionen för flera bildskärmar.

- Vissa appar kanske inte är kompatibla med inställningarna för flera bildskärmar.

- Ändra inte bildskärminställningarna medan du använder video- eller bildappar eller när du spelar upp DVD-skivor eftersom det kan leda till felaktig visning eller uppspelning eller göra systemet instabilt.

  Avsluta video- eller bildappen innan du ändrar bildskärmsinställningarna.

#### Tips

- Du kan ställa in skärmupplösningen för varje skärm om du använder funktionen för flera bildskärmar.

## Att tänka på när du använder LCD-skärmen

Läs nedanstående information innan du använder LCD-skärmen.

- LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att fel har uppstått.

- Skrapa inte på skärmens yta och utsätt den inte för tryck. Den kan ta skada om du gör det.

- Tryck inte på skärmlocket när locket är stängt eftersom det kan uppstå repor eller komma smuts på skärmen.

- Skärmen kan bli varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

- Ytan på VAIO-datorns LCD-skärm/pekskärm kan bli varm när du har använt datorn en längre stund. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. (Modeller med pekskärm)

- LCD-skärmen/pekskärmen är tillverkad av förstärkt glas för att ge hög hållbarhet. Trots det måste du vara försiktig när du använder skärmen eftersom den inte är okrossbar. Om skärmen går sönder kan det bildas mycket glassplitter. Se upp så att du inte skadar dig på glaset. (Modeller med pekskärm)

- Lämna inte skärmen riktad mot solen. Solljus kan skada skärmen. Se till att skydda VAIO-datorn mot direkt solljus när du använder den nära ett fönster.

- Tryck inte på skärmen eller på kanterna när du öppnar skärmlocket eller lyfter VAIO-datorn. Skärmen kan vara känslig för tryck och påfrestningar och att trycka på den kan skada den eller göra att den inte fungerar som den ska. Öppna datorn genom att hålla i underdelen med en hand och försiktigt öppna skärmlocket med andra handen. Om du bär datorn med locket öppet, se till att hålla i den med båda händerna.

- När VAIO-datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på skärmen. Detta är normalt. När datorn återfår normal temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen.

- En restbild kan uppstå på skärmen om samma bild visas under en längre tid. Restbilden försvinner efter ett litet tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare.

## Byta enhet för ljudutdata

Om det inte hörs något ljud från en extern enhet som är ansluten till VAIO-datorn måste du byta enhet för ljudutdata.

1. Öppna Kontrollpanelen (Control Panel) och välj Maskinvara och ljud (Hardware and Sound). (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen (Control Panel) finns i Öppna Kontrollpanelen (Control Panel).)
2. Välj Ljud (Sound).
3. Välj fliken Uppspelning (Playback).
4. Kontrollera att enheten som du vill spela upp ljudet på är markerad.

   Om den inte är markerad markerar du den och väljer Standard (Set Default).

5. Välj OK.

#### Ändra samplingshastigheten och bitdjupet

Hastigheten och bitdjupet i ljudutsignalen ska ställas in efter den digitala ljudenheten.

Följ stegen 1 till 3 ovan och välj sedan HDMI-enheten eller OPTISK UT (OPTICAL OUT) (optisk digital ljudutgång)-ikonen och Egenskaper (Properties). På fliken Avancerat (Advanced), välj den samplingshastighet och det bitdjup (till exempel 16 bitar och 48 000 Hz (DVD-kvalitet)) som enheten stöder och sedan OK.

## Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV

Du kan ansluta en mottagare för hemmabio eller andra enheter för surroundljud mellan VAIO-datorn och TV:n med en HDMI-anslutning.

1. Kontrollera att HDMI-anslutningen har gjorts mellan TV:n och hemmabion eller ljudenheten.
2. Ange att enhetens ljud ska matas ut till HDMI-utgången. (Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.)
3. Slå på TV:n och anslut den till HDMI-ingången.
4. Slå på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och anslut den till HDMI-ingången.
5. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och andra änden till HDMI-utgången på VAIO-datorn.

#### Tips

- Du kan ställa in skärmupplösningen på den anslutna TV:n via VAIO-datorn. Mer information finns i Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet.

- När HDMI-anslutningen är ansluten kan ljudet bara ställas in via den anslutna ljudenheten. Det går inte att inte justera det utgående ljudet för någon av de anslutna enheterna via VAIO-datorn.

## Starta VAIO-datorn via externa enheter

Du kan starta VAIO-datorn via externa enheter, till exempel en optisk skivenhet, en USB-diskettenhet eller ett USB-flashminne, med hjälp av BIOS-funktionen.

1. Anslut en extern enhet till VAIO-datorn.
2. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

3. Välj Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen via den externa enheten påbörjas.

#### OBS!

- Koppla bort alla enheter från VAIO-datorn utom den externa startenheten. Det går inte att starta datorn via vissa enheter och andra enheter kan inte användas med datorn.

- Om en nätadapter medföljer den externa enheten bör du se till att ansluta den till en strömkälla först.

## Justera högtalarvolymen

Du kan ändra volymen på högtalarna och hörlurarna.

#### Så här justerar du volymen med Fn-tangenten

Tryck på F3-tangenten samtidigt som du håller Fn-tangenten intryckt för att sänka volymen. Tryck på F4-tangenten samtidigt som du håller Fn-tangenten intryckt för att höja volymen.

#### Så här stänger du av ljudet med Fn-tangenten

Tryck på F2-tangenten samtidigt som du håller Fn-tangenten intryckt för att stänga av ljudet till högtalarna och hörlurarna.

Tryck på Fn+F2-tangenterna igen för att sätta på ljudet.

Du kan också trycka på Fn+F3-tangenterna eller Fn+F4-tangenterna för att sätta på ljudet.

## Byta enhet för ljudutdata

Om det inte hörs något ljud från en extern enhet som är ansluten till VAIO-datorn måste du byta enhet för ljudutdata.

1. Öppna Kontrollpanelen (Control Panel) och välj Maskinvara och ljud (Hardware and Sound). (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen (Control Panel) finns i Öppna Kontrollpanelen (Control Panel).)
2. Välj Ljud (Sound).
3. Välj fliken Uppspelning (Playback).
4. Kontrollera att enheten som du vill spela upp ljudet på är markerad.

   Om den inte är markerad markerar du den och väljer Standard (Set Default).

5. Välj OK.

#### Ändra samplingshastigheten och bitdjupet

Hastigheten och bitdjupet i ljudutsignalen ska ställas in efter den digitala ljudenheten.

Följ stegen 1 till 3 ovan och välj sedan HDMI-enheten eller OPTISK UT (OPTICAL OUT) (optisk digital ljudutgång)-ikonen och Egenskaper (Properties). På fliken Avancerat (Advanced), välj den samplingshastighet och det bitdjup (till exempel 16 bitar och 48 000 Hz (DVD-kvalitet)) som enheten stöder och sedan OK.

## Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV

Du kan ansluta en mottagare för hemmabio eller andra enheter för surroundljud mellan VAIO-datorn och TV:n med en HDMI-anslutning.

1. Kontrollera att HDMI-anslutningen har gjorts mellan TV:n och hemmabion eller ljudenheten.
2. Ange att enhetens ljud ska matas ut till HDMI-utgången. (Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.)
3. Slå på TV:n och anslut den till HDMI-ingången.
4. Slå på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och anslut den till HDMI-ingången.
5. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och andra änden till HDMI-utgången på VAIO-datorn.

#### Tips

- Du kan ställa in skärmupplösningen på den anslutna TV:n via VAIO-datorn. Mer information finns i Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet.

- När HDMI-anslutningen är ansluten kan ljudet bara ställas in via den anslutna ljudenheten. Det går inte att inte justera det utgående ljudet för någon av de anslutna enheterna via VAIO-datorn.

## Justera volymen i Windows

Du kan justera volymen för varje enhet och app via Kontrollpanelen (Control Panel).

1. Öppna Kontrollpanelen (Control Panel) och välj Maskinvara och ljud (Hardware and Sound). (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen (Control Panel) finns i Öppna Kontrollpanelen (Control Panel).)
2. Välj Justera ljudvolym (Adjust system volume) under Ljud (Sound).
3. Flytta skjutreglaget under Enhet (Device) eller Program (Applications) upp och ner till önskad ljudnivå.

   Om volymen är avstängd () väljer du (inaktivera ljud av) för att aktivera ljudet (). Om volymen är låg höjer du den med hjälp av skjutreglaget.

## Justera mikrofonvolymen

Du kan justera mikrofonens ljudvolym.

1. Öppna Kontrollpanelen (Control Panel) och välj Maskinvara och ljud (Hardware and Sound). (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen (Control Panel) finns i Öppna Kontrollpanelen (Control Panel).)
2. Välj Ljud (Sound).
3. Välj fliken Inspelning (Recording).
4. Dubbelklicka på mikrofonikonen.
5. Välj fliken Nivåer (Levels) i fönstret Egenskaper för mikrofon (Microphone Properties).
6. Flytta skjutreglaget under Mikrofon (Microphone) åt höger och vänster till önskad volym.

   Om mikrofonvolymen inte är tillräckligt hög när reglaget är på högsta nivå kan du höja den ytterligare genom att flytta skjutreglaget under Mikrofonförstärkning (Microphone Boost).

7. Välj OK.

## Spela upp optimerat ljud för VAIO-datorn med läget ClearAudio+

ClearAudio+-läget aktiverar högkvalitativt ljud som är optimerat för VAIO-datorn med tekniker för digital signalbearbetning som ursprungligen utvecklades av Sony.

Med en enkel åtgärd kan du njuta av rikt ljud med klara höga och djupa låga toner.

1. Starta VAIO Control Center och välj Sound Quality. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)
2. Välj ljudläget i Sound Effects.

   Det optimerade ljudet reproduceras när du väljer ClearAudio+-läget som matchar din ljudkälla.

#### Tips

- Du kan även justera ljudeffekterna efter önskemål i Details under Sound Effects.

## Justera högtalarvolymen

Du kan ändra volymen på högtalarna och hörlurarna.

#### Så här justerar du volymen med Fn-tangenten

Tryck på F3-tangenten samtidigt som du håller Fn-tangenten intryckt för att sänka volymen. Tryck på F4-tangenten samtidigt som du håller Fn-tangenten intryckt för att höja volymen.

#### Så här stänger du av ljudet med Fn-tangenten

Tryck på F2-tangenten samtidigt som du håller Fn-tangenten intryckt för att stänga av ljudet till högtalarna och hörlurarna.

Tryck på Fn+F2-tangenterna igen för att sätta på ljudet.

Du kan också trycka på Fn+F3-tangenterna eller Fn+F4-tangenterna för att sätta på ljudet.

## Spela upp optimerat ljud för VAIO-datorn med läget ClearAudio+

ClearAudio+-läget aktiverar högkvalitativt ljud som är optimerat för VAIO-datorn med tekniker för digital signalbearbetning som ursprungligen utvecklades av Sony.

Med en enkel åtgärd kan du njuta av rikt ljud med klara höga och djupa låga toner.

1. Starta VAIO Control Center och välj Sound Quality. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)
2. Välj ljudläget i Sound Effects.

   Det optimerade ljudet reproduceras när du väljer ClearAudio+-läget som matchar din ljudkälla.

#### Tips

- Du kan även justera ljudeffekterna efter önskemål i Details under Sound Effects.

## Justera mikrofonvolymen

Du kan justera mikrofonens ljudvolym.

1. Öppna Kontrollpanelen (Control Panel) och välj Maskinvara och ljud (Hardware and Sound). (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen (Control Panel) finns i Öppna Kontrollpanelen (Control Panel).)
2. Välj Ljud (Sound).
3. Välj fliken Inspelning (Recording).
4. Dubbelklicka på mikrofonikonen.
5. Välj fliken Nivåer (Levels) i fönstret Egenskaper för mikrofon (Microphone Properties).
6. Flytta skjutreglaget under Mikrofon (Microphone) åt höger och vänster till önskad volym.

   Om mikrofonvolymen inte är tillräckligt hög när reglaget är på högsta nivå kan du höja den ytterligare genom att flytta skjutreglaget under Mikrofonförstärkning (Microphone Boost).

7. Välj OK.

## Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV

Du kan ansluta en mottagare för hemmabio eller andra enheter för surroundljud mellan VAIO-datorn och TV:n med en HDMI-anslutning.

1. Kontrollera att HDMI-anslutningen har gjorts mellan TV:n och hemmabion eller ljudenheten.
2. Ange att enhetens ljud ska matas ut till HDMI-utgången. (Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.)
3. Slå på TV:n och anslut den till HDMI-ingången.
4. Slå på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och anslut den till HDMI-ingången.
5. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och andra änden till HDMI-utgången på VAIO-datorn.

#### Tips

- Du kan ställa in skärmupplösningen på den anslutna TV:n via VAIO-datorn. Mer information finns i Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet.

- När HDMI-anslutningen är ansluten kan ljudet bara ställas in via den anslutna ljudenheten. Det går inte att inte justera det utgående ljudet för någon av de anslutna enheterna via VAIO-datorn.

## Om ASSIST-knappen

Tryck på ASSIST-knappen om du vill utföra regelbundet underhåll på VAIO-datorn eller lösa eventuella problem som uppstår när du använder datorn.

När datorn är på, ASSIST-knappen startar VAIO Care.

När datorn är avstängd, ASSIST-knappen visar VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas.

#### OBS!

- Om VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas och fem minuter går utan att någon åtgärd utförs stängs VAIO-datorn av automatiskt.

## Om ASSIST-knappen

Tryck på ASSIST-knappen om du vill utföra regelbundet underhåll på VAIO-datorn eller lösa eventuella problem som uppstår när du använder datorn.

När datorn är på, ASSIST-knappen startar VAIO Care.

När datorn är avstängd, ASSIST-knappen visar VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas.

#### OBS!

- Om VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas och fem minuter går utan att någon åtgärd utförs stängs VAIO-datorn av automatiskt.

## Ändra inställningen Keyboard Backlight (modeller med bakgrundsbelyst tangentbord)

Du kan slå på och av tangentbordets bakgrundsbelysning genom att ändra inställningarna för Keyboard Backlight.

1. Starta VAIO Control Center och välj Mouse and Keyboard. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)
2. Ändra inställningarna för tangentbordets bakgrundsbelysning i Keyboard Backlight.

   Fönstret för inställningar visas. Ändra inställningarna genom att följa instruktionerna som visas på skärmen.

#### Tips

- Du kan ställa in tangentbordets bakgrundsbelysning så att den automatiskt slås på och av beroende på styrkan i omgivningsljuset.

  Om du aktiverar den här funktionen kan du även ställa in en tidsperiod så att bakgrundsbelysningen stängs av om tangentbordet inte används på ett tag.

- Styrkan i omgivningsljuset mäts av ljussensorn. Om ljussensorn blockeras kan det leda till att tangentbordets bakgrundsbelysning aktiveras.

## Aktivera och inaktivera rörelsefunktionen

Du kan aktivera och inaktivera rörelsefunktionen på VAIO-datorns pekplatta.

Med rörelsefunktionen kan du utföra följande åtgärder:

- Bläddra

- Bakåt/framåt

- Zooma in/zooma ut

- Öppna appmenyn

- Öppna snabbknapparna

- Växla mellan appar

Följ de här stegen om du vill aktivera eller inaktivera rörelsefunktionen.

1. Starta VAIO Control Center och välj Mouse and Keyboard. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)
2. Välj Details under Touchpad Operations.
3. Markera eller avmarkera kryssrutan Enable multi-touch functions.

   Markera kryssrutan om du vill aktivera funktionen och avmarkera den om du vill inaktivera funktionen.

## Inaktivera pekplattans knackningsfunktion

Du kan inaktivera knackningsfunktionen om du vill undvika att klickningar görs av misstag om du rör vid pekplattan.

1. Starta VAIO Control Center och välj Mouse and Keyboard. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)
2. Välj Details under Touchpad Operations.
3. Avmarkera kryssrutan Enable tap functions.
4. Välj OK.

## Aktivera och inaktivera pekplattan

Du kan aktivera och inaktivera pekplattan på VAIO-datorn.

1. Håll Fn-tangenten nertryckt och tryck sedan på F1-tangenten.

   Varje gång du trycker på tangenterna aktiveras eller inaktiveras pekplattan.

#### Tips

- Anslut en mus innan du inaktiverar pekplattan. Om du inaktiverar pekplattan innan du ansluter en mus går det bara att utföra åtgärder via tangentbordet. (modeller utan pekskärm)

## Använda pekplattan

Genom att dra med fingret på pekplattan kan du flytta pekaren på skärmen.

Du utför kommandon och visar menyer genom att trycka på zonen för vänster eller höger knapp när pekaren är placerad på det objekt du vill använda.

1. Vänster knappzon

2. Höger knappzon

#### Klicka

När pekaren är på det önskade objektet trycker du en gång på den vänstra knappzonen.

Du kan också knacka en gång på pekplattan.

#### Dubbelklicka

När pekaren är på det önskade objektet trycker du snabbt två gånger på den vänstra knappzonen.

Du kan också knacka snabbt två gånger på pekplattan.

#### Högerklicka

När pekaren är på det önskade objektet trycker du en gång på den högra knappzonen.

Du kan också knacka på pekplattan med två fingrar.

Du kan visa olika snabbmenyer, beroende på var pekaren är.

#### Dra

Placera pekaren på objektet, tryck en gång på den vänstra knappzonen och håll ned den medan du samtidigt drar med fingret på pekplattan.

Du kan också knacka snabbt två gånger på pekplattan och på den andra knackningen dra med fingret.

#### Dra och släpp

Dra en ikon, t.ex. en fil, till önskad plats och släpp fingret från vänster knappzon.

Du kan också knacka snabbt två gånger på ikonen, på den andra knackningen dra med fingret till den önskade platsen och därefter lyfta upp fingret från pekplattan.

#### Rulla

Dra uppåt och nedåt med två fingrar på pekplattan om du vill bläddra i höjdled på skärmen.

Dra från ena sidan till den andra med två fingrar på pekplattan om du vill bläddra i sidled på skärmen.

#### Gå bakåt eller framåt utan att röra pekaren

När du tittar på webbplatser, bilder o.s.v. kan du placera tre fingrar på pekplattan och dra dem från ena sidan till den andra för att flytta bakåt/framåt utan att behöva röra pekaren.

#### Zooma in eller ut

När du tittar på webbplatser, bilder o.s.v. kan du zooma genom att nypa ihop med två fingrar på pekplattan. Nyp ihop fingrarna för att zooma in och för isär dem för att zooma ut.

#### Så här öppnar du appmenyn

Placera ett finger på pekplattans överkant och dra fingret nedåt.

Appmenyn visas inte om appen inte har stöd för appmenyer.

#### Så här öppnar du snabbknapparna

Placera ett finger på pekplattans högerkant och dra fingret åt vänster. Mer information finns i Öppna snabbknapparna.

#### Så här växlar du mellan appar

Placera ett finger på pekplattans vänsterkant och dra fingret åt höger för att växla till den app som körs. Om flera appar körs upprepar du det här för att växla mellan appar i fallande ordning från den senast använda appen.

#### OBS!

- Rörelsefunktionen (bläddra, bakåt/framåt, zooma in/zooma ut, öppna appmenyn, öppna snabbknapparna, växla mellan appar) kanske inte fungerar beroende på driftförhållandena i din VAIO-dator eller pekplattans inställningar.

#### Tips

- Utseendet på pekplattan beror på vilken modell du köpt.

- Om du vill ha mer detaljerad information om hur du använder pekplattan startar du VAIO Control Center, klickar på Mouse and Keyboard och tittar på instruktionsfilmerna. Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

## Använda den inbyggda kameran (modeller med inbyggd kamera)

Du kan ringa videosamtal via Internet med hjälp av den inbyggda kameran och kommunikationsappar.

Den inbyggda indikatorlampan för kameran är tänd när kameran används.

1. Inbyggd kamera*

2. Indikator för inbyggd kamera

3. Inbyggd mikrofon (mono)

* Formen på den inbyggda kameran varierar beroende på modell.

#### Tips

- Vilka appar som är installerade på VAIO-datorn varierar beroende på datorns konfiguration.

- Vissa appar kanske inte stöder den maximala upplösningen för den inbyggda kameran.

## Använda antivirusappen för VAIO-datorn

Skydda VAIO-datorn mot datorvirus genom att använda antivirusappen.

Du kan uppdatera antivirusappen med de senaste uppdateringarna genom att hämta och installera dem från tillverkarens webbplats. Om du vill uppdatera antivirusappen letar du reda på antivirusappen som är installerad på VAIO-datorn genom att följa anvisningarna nedan.

1. Se till att VAIO-datorn är ansluten till Internet.
2. Utför följande åtgärder beroende på förinstallerad antivirusapp.

   För Trend Micro:

   Starta Trend Micro Titanium Maximum Security.

   För McAfee:

   Starta McAfee Internet Security eller McAfee Total Protection.

   För Kaspersky Internet Security:

   Starta Kaspersky Internet Security.

3. Följ instruktionerna på skärmen.

#### OBS!

- Stegen kan skilja sig från dem som beskrivs ovan beroende på vilken version av appen som är installerad på VAIO-datorn. Om så är fallet följer du instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Information om hur du startar antivirusappen finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

- Mer information finns i hjälpen för appen.

## Ställa in och ändra startlösenordet

Med hjälp av BIOS-funktionen kan du ställa in ett lösenord som ska användas när VAIO-datorn startas. Du kommer att uppmanas att ange startlösenordet när VAIO-logotypen visas på skärmen.

Det finns två typer av lösenord. Ställ först in datorlösenordet.

- Datorlösenord (för administratörer):

  Gör det möjligt för användare med administratörsbehörighet att ändra alla alternativ på BIOS-inställningsskärmen samt starta VAIO-datorn.

- Användarlösenord (för användare utan administratörsbehörighet):

  Gör det möjligt för vanliga användare att ändra några av BIOS-inställningsalternativen samt starta VAIO-datorn. För att kunna skapa ett användarlösenord måste du först skapa datorlösenordet.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start BIOS setup.

   Ange ett lösenord om det redan finns ett.

   Inställningsskärmen för BIOS visas.

3. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Security, välj Set Machine Password eller Set User Password och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Skärmen för lösenord visas.

4. Skriv lösenordet och tryck på Enter-tangenten.

   Om du vill ändra lösenordet anger du det aktuella lösenordet och ett nytt lösenord. Lösenordet kan bestå av upp till 32 alfanumeriska tecken (inklusive blanksteg) och det är skiftlägeskänsligt.

5. Tryck påeller-tangenten för att välja Password when Power On, tryck på Enter-tangenten och välj Enabled.
6. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Exit, välj Exit Setup och tryck sedan på Enter-tangenten.
7. Tryck på Enter-tangenten när du får en fråga om bekräftelse.

#### OBS!

- Skriv upp lösenordet så att du inte glömmer det.

- Om du glömmer lösenordet går det inte att starta VAIO-datorn.

- Du kan återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen genom att ange datorlösenordet.

- Om du glömmer datorlösenordet måste det återställas av ett Sony-servicecenter/supportcenter. (Centret tar ut en avgift för tjänsten.)

## Skapa, ändra och ta bort Windows-lösenordet

Ett Windows-lösenord gör att du kan skydda VAIO-datorn från obehörig åtkomst genom att kräva att ett lösenord måste anges när datorn startas eller återställs från ett energisparläge.

Mer information om Windows-lösenordet finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.
3. Välj Användare (Users) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
4. Välj Skapa ett lösenord (Create a password) eller Ändra ditt lösenord (Change your password).
5. Följ anvisningarna på skärmen och ange lösenordet.

#### OBS!

- Glöm inte ditt lösenord. Skriv ned lösenordet och förvara det på ett säkert ställe.

#### Tips

- Du kan ange en ledtråd som gör det enklare att komma ihåg lösenordet om du skulle glömma det. Du kan också skapa en lösenordsåterställningsskiva som du kan skapa ett nytt lösenord med. Mer information om Windows-lösenordet finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

## Ta bort startlösenordet

Om det inte längre behövs ett startlösenord när VAIO-datorn startas tar du bort datorlösenordet och användarlösenordet med hjälp av proceduren nedan.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start BIOS setup.

   Ange ett lösenord om det redan finns ett.

   Inställningsskärmen för BIOS visas.

3. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Security, välj Set Machine Password eller Set User Password och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Skärmen för lösenord visas.

4. Lämna fälten Enter New Password och Confirm New Password tomma och tryck på Enter-tangenten.
5. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Exit, välj Exit Setup och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Tryck på Enter-tangenten när du får en fråga om bekräftelse.

## Växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto

I Windows 8 kan du växla mellan ett lokalt konto och ett Microsoft-konto.

Genom att växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto kan du hämta appar från Windows Store (Windows Store).

Gör så här för att skapa eller växla till ett Microsoft-konto.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.
3. Välj Användare (Users) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
4. Välj Växla till ett Microsoft-konto (Switch to a Microsoft account).
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Växla till ett lokalt konto genom att välja Växla till ett lokalt konto i steg 4 i stället för Växla till ett Microsoft-konto (Switch to a Microsoft account).

- Om du glömmer bort lösenordet för ditt Microsoft-konto kontaktar du Microsoft supportavdelning.

## Visa systeminformation

Du kan visa systeminformationen för din VAIO-dator.

Du kan till exempel visa informationen för att bekräfta ändringar i systemminnet när du har installerat en minnesmodul.

1. Starta VAIO Care (Desktop). (Information om hur du startar VAIO Care (Desktop) finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)
2. Välj About your VAIO och System information.

   Systeminformationen för VAIO-datorn visas.

## Om ASSIST-knappen

Tryck på ASSIST-knappen om du vill utföra regelbundet underhåll på VAIO-datorn eller lösa eventuella problem som uppstår när du använder datorn.

När datorn är på, ASSIST-knappen startar VAIO Care.

När datorn är avstängd, ASSIST-knappen visar VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas.

#### OBS!

- Om VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas och fem minuter går utan att någon åtgärd utförs stängs VAIO-datorn av automatiskt.

## Ställa in och ändra startlösenordet

Med hjälp av BIOS-funktionen kan du ställa in ett lösenord som ska användas när VAIO-datorn startas. Du kommer att uppmanas att ange startlösenordet när VAIO-logotypen visas på skärmen.

Det finns två typer av lösenord. Ställ först in datorlösenordet.

- Datorlösenord (för administratörer):

  Gör det möjligt för användare med administratörsbehörighet att ändra alla alternativ på BIOS-inställningsskärmen samt starta VAIO-datorn.

- Användarlösenord (för användare utan administratörsbehörighet):

  Gör det möjligt för vanliga användare att ändra några av BIOS-inställningsalternativen samt starta VAIO-datorn. För att kunna skapa ett användarlösenord måste du först skapa datorlösenordet.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start BIOS setup.

   Ange ett lösenord om det redan finns ett.

   Inställningsskärmen för BIOS visas.

3. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Security, välj Set Machine Password eller Set User Password och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Skärmen för lösenord visas.

4. Skriv lösenordet och tryck på Enter-tangenten.

   Om du vill ändra lösenordet anger du det aktuella lösenordet och ett nytt lösenord. Lösenordet kan bestå av upp till 32 alfanumeriska tecken (inklusive blanksteg) och det är skiftlägeskänsligt.

5. Tryck påeller-tangenten för att välja Password when Power On, tryck på Enter-tangenten och välj Enabled.
6. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Exit, välj Exit Setup och tryck sedan på Enter-tangenten.
7. Tryck på Enter-tangenten när du får en fråga om bekräftelse.

#### OBS!

- Skriv upp lösenordet så att du inte glömmer det.

- Om du glömmer lösenordet går det inte att starta VAIO-datorn.

- Du kan återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen genom att ange datorlösenordet.

- Om du glömmer datorlösenordet måste det återställas av ett Sony-servicecenter/supportcenter. (Centret tar ut en avgift för tjänsten.)

## Starta VAIO-datorn via externa enheter

Du kan starta VAIO-datorn via externa enheter, till exempel en optisk skivenhet, en USB-diskettenhet eller ett USB-flashminne, med hjälp av BIOS-funktionen.

1. Anslut en extern enhet till VAIO-datorn.
2. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

3. Välj Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen via den externa enheten påbörjas.

#### OBS!

- Koppla bort alla enheter från VAIO-datorn utom den externa startenheten. Det går inte att starta datorn via vissa enheter och andra enheter kan inte användas med datorn.

- Om en nätadapter medföljer den externa enheten bör du se till att ansluta den till en strömkälla först.

## Ta bort startlösenordet

Om det inte längre behövs ett startlösenord när VAIO-datorn startas tar du bort datorlösenordet och användarlösenordet med hjälp av proceduren nedan.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start BIOS setup.

   Ange ett lösenord om det redan finns ett.

   Inställningsskärmen för BIOS visas.

3. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Security, välj Set Machine Password eller Set User Password och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Skärmen för lösenord visas.

4. Lämna fälten Enter New Password och Confirm New Password tomma och tryck på Enter-tangenten.
5. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Exit, välj Exit Setup och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Tryck på Enter-tangenten när du får en fråga om bekräftelse.

## Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du utföra följande åtgärder för att säkerställa att VAIO-datorn körs med optimala prestanda.

- Köra regelbundna prestandakontroller och finjusteringar.

- Hitta supportinformation (adress till supportwebbplatsen, telefonnummer o.s.v.).

- Starta VAIO Care genom att helt enkelt trycka på ASSIST-knappen och sök efter lämpliga åtgärder om du har ett problem.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är påslagen.

   VAIO Care startar.

   Mer information finns i hjälpfilen för VAIO Care.

#### Tips

- Om du trycker på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd visas VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, t.ex. om Windows inte startar.

- Du kan också starta VAIO Care genom att öppna snabbknapparna, välja snabbknappenSök (Search) och Appar och skriva ”VAIO Care (Desktop)” i sökrutan.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Uppdatera din VAIO-dator

Se till att uppdatera VAIO-datorn med följande appar för att förbättra dess effektivitet, säkerhet och funktion.

#### OBS!

- För att du ska kunna utföra uppdateringarna nedan måste VAIO-datorn vara ansluten till Internet.

#### Windows Update

Windows Update hjälper dig att göra din VAIO-dator mer stabil.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappen Sök (Search). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. Välj Inställningar (Settings) och skriv ”Windows” i sökrutan.

3. Välj Windows Update i listan och slutför uppdateringarna genom att följa instruktionerna på skärmen.

#### VAIO Update

VAIO Update meddelar dig automatiskt när nya uppdateringar finns tillgängliga på Internet och hämtar och installerar dem på VAIO-datorn.

1. Starta VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. (Information om hur du startar VAIO Update finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)

#### Så här uppdaterar du Windows Store (Windows Store)-appar

Se till att du uppdaterar appen Windows Store (Windows Store). Om det finns en uppdatering visas en siffra på panelen Store på Start-skärmen.

1. Öppna den genom att välja panelen Store.

2. Välj Uppdatera (Updates) i skärmens övre högra hörn.

   Siffran inom parentes visar antalet program som du kan använda.

3. Markera de appar som du vill uppdatera och välj Installera (Install).

   För att uppdatera apparna senare avmarkerar du dem.

## Använda VAIO Update

VAIO Update innehåller en tjänst som informerar dig om uppdateringsrelaterad information, t.ex. viktiga meddelanden eller uppdateringsprogram som hjälper dig att hålla din VAIO-dator uppdaterad.

VAIO Update använder Internet för att automatiskt identifiera uppdateringsprogram som kan förbättra datorns prestanda och nya appar som är tillgängliga, och som du kan hämta och installera med några enkla steg.

1. Starta VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. (Information om hur du startar VAIO Update finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)

#### Tips

- Du kan också starta VAIO Update från VAIO Care (Desktop).

## Göra textstorleken större (DPI) (modeller med pekskärm)

Ändra DPI för att göra text och ikoner större så att det blir enklare att hantera pekskärmen.

1. Öppna Kontrollpanelen (Control Panel) och välj Utseende och anpassning (Appearance and Personalization) och Gör text och andra objekt större eller mindre (Make text and other items larger or smaller). (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen (Control Panel) finns i Öppna Kontrollpanelen (Control Panel).)
2. Välj önskade inställningar bland alternativen på skärmen och Verkställ (Apply).
3. Om ett meddelande visas där du rekommenderas att logga ut väljer du Logga ut nu (Sign out now).
4. Logga in igen.

   Teckenstorleken för texten i Windows ändras.

## Att tänka på när du använder pekskärmen (modeller med pekskärm)

Läs följande information innan du använder pekskärmen.

- Tryck inte hårt på pekskärmen.

  Du behöver inte vara hårdhänt eftersom VAIO-datorn är utrustad med en kapacitiv pekskärm.

- Rör inte vid pekskärmen med något annat än fingrarna.

  Pekskärmen kan skadas eller sluta fungera. Använd bara fingrarna för att röra vid skärmen.

- Pekskärmen kanske inte fungerar ordentligt om du slår på VAIO-datorn samtidigt som du vidrör skärmen. Starta i så fall om datorn.

- Pekskärmen kanske inte fungerar under flera sekunder efter det att din VAIO-dator återgår till normalläge från strömsparläget. I sådant fall ska du vänta en stund innan du börjar använda pekskärmen.

- Se till att pekskärmen alltid är ren för optimal tryckkänslighet. Smuts kan leda till skada och fel.

## Använda pekskärmen (modeller med pekskärm)

Du kan utföra åtgärder på VAIO-datorn genom att knacka på pekskärmen eller göra en enkel rörelse med fingrarna.

### Grundläggande åtgärder

#### Klicka (knacka)

Knacka på pekskärmen en gång med ett finger. Du kan välja en knapp, t.ex. OK och Avbryt (Cancel), eller ett menyalternativ genom att knacka på det.

#### Dubbelklicka (dubbelknacka)

Knacka på pekskärmen snabbt två gånger med ett finger.

Du kan starta en app, t.ex. ett ordbehandlingsprogram eller kalkylprogram, eller öppna en fil genom att dubbelknacka på dess ikon.

#### Dra

Placera ett finger på önskad plats på pekskärmen och dra fingret. Du kan flytta en fil eller ändra storlek på fönster med den här rörelsen.

#### Dra och släpp

Peka på önskad filikon, dra den till en annan mapp, fönster eller appikon och lyft sedan bort fingret från skärmen. Du kan flytta och kopiera en fil med den här rörelsen.

### Avancerade åtgärder

Du kan utföra åtgärder på VAIO-datorn genom att göra en enkel rörelse (gest) med fingrarna på pekskärmen.

Svarstiden för rörelsen varierar beroende på apparna.

#### Högerklicka (peka och håll)

Peka och håll på önskad plats på pekskärmen i ett par sekunder och lyft sedan bort fingret från skärmen. Du kan visa olika menyer beroende på vilken plats du pekar på.

#### Rulla

Peka på och dra ett bläddringsbart område i ett fönster, t.ex. ett Internet Explorer-fönster. Du kan också bläddra i fönstret genom att dra skjutreglaget på den lodräta rullningslisten i det valda fönstret.

#### Zooma in eller ut i en bild (zooma)

Nyp med två fingrar på pekskärmen om du vill zooma i en bild, t.ex. ett foto i Foton (Photos). Nyp ihop fingrarna för att zooma in och för isär dem för att zooma ut.

#### Rotera en bild (rotera)

Placera två fingrar på pekskärmen och dra dem i cirkelformade rörelser för att rotera en bild, t.ex. ett foto. Om det går att rotera bilder beror på vilka appar du använder.

#### Välja genom att svepa

Dra med fingret en liten bit i den riktning som skärmen inte rullar.

Du kan välja ett objekt som en appanel eller en bild.

## Uppdatera din VAIO-dator

Se till att uppdatera VAIO-datorn med följande appar för att förbättra dess effektivitet, säkerhet och funktion.

#### OBS!

- För att du ska kunna utföra uppdateringarna nedan måste VAIO-datorn vara ansluten till Internet.

#### Windows Update

Windows Update hjälper dig att göra din VAIO-dator mer stabil.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappen Sök (Search). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. Välj Inställningar (Settings) och skriv ”Windows” i sökrutan.

3. Välj Windows Update i listan och slutför uppdateringarna genom att följa instruktionerna på skärmen.

#### VAIO Update

VAIO Update meddelar dig automatiskt när nya uppdateringar finns tillgängliga på Internet och hämtar och installerar dem på VAIO-datorn.

1. Starta VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. (Information om hur du startar VAIO Update finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)

#### Så här uppdaterar du Windows Store (Windows Store)-appar

Se till att du uppdaterar appen Windows Store (Windows Store). Om det finns en uppdatering visas en siffra på panelen Store på Start-skärmen.

1. Öppna den genom att välja panelen Store.

2. Välj Uppdatera (Updates) i skärmens övre högra hörn.

   Siffran inom parentes visar antalet program som du kan använda.

3. Markera de appar som du vill uppdatera och välj Installera (Install).

   För att uppdatera apparna senare avmarkerar du dem.

## Öppna Kontrollpanelen (Control Panel)

Du kan öppna Kontrollpanelen (Control Panel) genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök (Search). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Appar ().
3. Skriv ”Kontrollpanelen (Control Panel)” i sökrutan ().
4. Välj Kontrollpanelen (Control Panel) ().

## Använda strömsparläget

I strömsparläget kan då lämna VAIO-datorn och samtidigt bevara datorns tillstånd, inklusive data du arbetar med.

#### Så här aktiverar du strömsparläget

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. Välj Av/vila (Power) och Strömsparläge (Sleep).

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn slocknar den när datorn övergår i strömsparläge (med standardinställningen).

#### Så här återställer du datorn till normalläget

1. Tryck på(Av/vila (Power))-knappen.

#### OBS!

- VAIO-datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in(Av/vila (Power))-knappen i mer än fyra sekunder. Alla data som inte har sparats raderas.

- Som standard sätts VAIO-datorn automatiskt i viloläge när batteriet börjar ta slut. Beroende på driftförhållandena kan det ibland hända att det inte går att försätta datorn i viloläge.

  Om detta inträffar och batteriet håller på att ta slut stängs datorn av, vilket leder till att data som inte sparats går förlorade.

  Spara dina data ofta när datorn drivs med batteriet.

- Innan du flyttar VAIO-datorn kontrollerar du att datorn är avstängd för att undvika stötar och vibrationer i en arbetande hårddisk. Om datorn är utrustad med strömindikatorn ser du till att den är släckt.

#### Tips

- Normalt sätts VAIO-datorn automatiskt i strömsparläge efter en viss tids inaktivitet när den körs på nätström.

- Nedanstående aktiviteter sätter också VAIO-datorn i strömsparläget.

  - Tryck på(Av/vila (Power))-knappen (med standardinställningen).

  - Stäng LCD-skärmen. Datorn övergår i strömsparläge efter några sekunder.

- Du kan återställa din VAIO-dator från strömsparläget till normalläget genom att öppna eller höja LCD-skärmen.

  Om du vill ändra vad som händer när du öppnar eller höjer LCD-skärmen startar du VAIO Control Center och ändrar inställningarna i Power and Battery. Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

## Växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto

I Windows 8 kan du växla mellan ett lokalt konto och ett Microsoft-konto.

Genom att växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto kan du hämta appar från Windows Store (Windows Store).

Gör så här för att skapa eller växla till ett Microsoft-konto.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.
3. Välj Användare (Users) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
4. Välj Växla till ett Microsoft-konto (Switch to a Microsoft account).
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Växla till ett lokalt konto genom att välja Växla till ett lokalt konto i steg 4 i stället för Växla till ett Microsoft-konto (Switch to a Microsoft account).

- Om du glömmer bort lösenordet för ditt Microsoft-konto kontaktar du Microsoft supportavdelning.

## Sätta i och mata ut en skiva (modeller med optiska skivenheter)

Sätt in eller ta ur en skiva från VAIO-datorn när den är på.

1. Tryck på utmatningsknappen.

   Skivfacket matas ut.

2. Sätt i eller ta ur skivan från VAIO-datorn.

   När du sätter i en skiva:

   Håll i skivfackets botten med ena handen och lägg skivan mitt i facket. Tryck försiktigt ned skivan tills den fäster med ett klick. Om skivan ligger fel när du stänger facket kan du inte öppna facket sedan.

   Lägg skivan med etikettsidan uppåt.

3. Stäng skivfacket genom att trycka in det försiktigt.

#### OBS!

- Utsätt inte skivfacket för tryck när du lägger dit skivan.

## Om regionkoder (modeller med optiska skivenheter)

Här följer en lista över de DVD-region som anger var en DVD-skiva går att spela.

Du kan kontrollera regionkoderna för DVD-media som sålts i följande länder eller områden.

1. USA, Kanada
2. Europa, Mellanöstern, Sydafrika, Japan
3. Sydostasien, Taiwan, Sydkorea, Hongkong
4. Centralamerika, Sydamerika, Mexiko, Australien, Nya Zeeland
5. Nordafrika, Asien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Indien
6. Kina
7. Reserverad för framtida bruk
8. Internationella flyg, internationella kryssningsfartyg, internationella kongressanläggningar o.s.v.

Om det här är första gången du spelar en DVD-film på VAIO-datorn följer du de här stegen innan du sätter i skivan:

1. Öppna Dator (Computer). (Information om hur du öppnar Dator (Computer) finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)
2. Högerklicka på ikonen för den optiska skivenheten och välj Egenskaper (Properties).
3. Välj fliken Maskinvara (Hardware).
4. Välj din optiska skivenhet i listan Alla diskenheter (All disk drives) och Egenskaper (Properties).
5. Välj fliken DVD-region (DVD Region).
6. Välj en region i listan och OK.

#### OBS!

- Du kan bara ändra regionkoden ett visst antal gånger. När du har nått gränsen för det tillåtna antalet gånger får enheten den aktuella regionkoden permanent och den går inte att ändra igen. Det går inte att nollställa antalet genom att konfigurera om VAIO-datorn.

- Eventuella problem som uppstår när du ändrar enhetens inställningar för regionkod omfattas inte av garantin.

## Skivor som stöds (modeller med optiska skivenheter)

Det här avsnittet innehåller information om vilka medietyper som kan användas för inspelning och uppspelning på VAIO-datorn.

Vilken optisk skivenhet som är installerad varierar beroende på vilken modell du har köpt. Läs specifikationerna innan du använder den.

### För modeller med DVD SuperMulti-enhet

Den optiska skivenheten har stöd för uppspelning och/eller inspelning av följande media.

#### Uppspelning och inspelning

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (två lager)

- DVD-R DL (två lager)

- DVD-RAM*2*3

#### Endast uppspelning

- CD-ROM

- DVD-ROM

### För modeller med Blu-ray Disc(TM)-enhet med DVD SuperMulti

Den optiska skivenheten har stöd för uppspelning och/eller inspelning av följande media.

#### Uppspelning och inspelning

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (två lager)

- DVD-R DL (två lager)

- DVD-RAM*2*3

- BD-R SL (ett lager)/DL (två lager), BD-RE SL/DL*4

- BD-R TL (tre lager), BD-RE TL*5

#### Endast uppspelning

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

### För modeller med Blu-ray Disc(TM) ROM-enhet med DVD SuperMulti

Den optiska skivenheten har stöd för uppspelning och/eller inspelning av följande media.

#### Uppspelning och inspelning

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (två lager)

- DVD-R DL (två lager)

- DVD-RAM*2*3

#### Endast uppspelning

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-R SL (ett lager)/DL (två lager), BD-RE SL/DL*4

- BD-ROM

*1 Det går inte att överföra data till Ultra Speed CD-RW.

*2 Den optiska skivenheten stöder inte DVD-RAM-kassetter. Använd skivor utan kassett eller skivor med öppningsbar kassett.

*3 Det går inte att överföra data till DVD-RAM-media med en sida (2,6 GB) som är kompatibla med DVD-RAM Version 1.0. DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 stöds inte.

*4 BD-RE Disc-media i version 1.0-format och Blu-ray Disc-media med kassett stöds inte.

*5 Tillgängligt om den optiska diskenheten stöder BDXL(TM)-media. Vissa appar har kanske inte stöd för uppspelning och/eller inspelning av BD-R TL/BD-RE TL-media. De förinstallerade apparna kan variera beroende på vilken modell du köpt. Mer information finns i hjälpfilerna som medföljde apparna. Andra spelare kanske inte stöder uppspelning av BD R TL/BD-RE TL-media som du spelat in data på via VAIO-datorn. Kontrollera att spelaren har stöd för BD R TL/BD-RE TL-media.

#### OBS!

- Det kan hända att den optiska skivenheten inte stöder överföring eller uppspelning av vissa typer av media.

- Den optiska skivenheten stöder inte överföring till 8 cm-skivor.

- Den optiska enheten stöder bara runda skivor. Använd inte skivor med annan form (stjärnformiga, hjärtformiga, fyrkantiga o.s.v.) eller skadade skivor eftersom VAIO-datorn kan sluta fungera som den ska.

- DVD-Video-format kan överföras till media av typen DVD+R (ett lager eller två lager), DVD+RW/DVD-R (ett lager eller två lager) och DVD-RW. DVD-VR-format (Video Recording) går att överföra till media av typen DVD-R (ett lager eller två lager), DVD-RW och DVD-RAM. Skrivbara media varierar beroende på vilken skivbränningsapp du använder. Mer information finns i hjälpen för appen.

- Vi rekommenderar att du använder media från Sony: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R och BD-RE.

- Det går inte att överföra data till DVD-RW-media (6x-skrivning) såvida inte den optiska skivenheten stöder minst 6x-skrivning för DVD-RW-media.

- Det går inte att överföra data till DVD+RW-media (8x-skrivning) såvida inte den optiska skivenheten stöder minst 8x-skrivning för DVD+RW-media.

- Din VAIO-dator har utformats för att spela upp skivor som följer CD-standarden (Compact Disc). DualDisc- och vissa musikskivor som har kodats med copyrightskydd följer inte standarden för CD-standard. Dessa skivor är eventuellt inte kompatibla med datorn.

- Läs informationen på förpackningen när du köper färdiga eller tomma skivor som du planerar att använda på VAIO-datorn och kontrollera att skivorna är kompatibla för uppspelning och inspelning med datorns optiska skivenheter. Sony garanterar INTE att VAIO-datorns optiska skivenheter fungerar med skivor som inte följer med den officiella CD-, DVD- eller Blu-ray Disc-standarden. OM DU ANVÄNDER INKOMPATIBLA SKIVOR KAN DET SKADA VAIO-DATORN ELLER SKAPA APPKONFLIKTER SOM GÖR ATT SYSTEMET HÄNGER SIG.

  Om du har frågor om formatet på en skiva kontaktar du utgivaren eller tillverkaren.

- VAIO-datorn måste anslutas till Internet för att kunna spela media av typen DVD-RW, DVD-RAM och DVD-R (ett lager eller två lager) som är kompatibla med standarden CPRM (Content Protection for Recordable Media).

- Blu-ray Disc-skivor använder tekniken AACS (Advanced Access Content System) för inspelning, redigering och uppspelning av upphovsrättsskyddat material. Du måste uppdatera AACS-nyckeln om du vill kunna fortsätta spela upphovsrättsskyddade Blu-ray Disc-media.

- Du kan uppdatera AACS-nyckeln via Internet. Följ anvisningarna som visas i appen för inspelning, redigering eller uppspelning du använder. Om du inte uppdaterar AACS-nyckeln kanske du inte kan spela in, redigera eller spela upp upphovsrättsskyddat material.

  Du behöver inte uppdatera AACS-nyckeln för att spela in, redigera eller spela upp material som inte är upphovsrättsskyddat. Du kan uppdatera AACS-nyckeln för inspelnings- eller uppspelningsappen för Blu-ray Disc på VAIO-datorn under fem år efter inköpet. Efter fem år får du anvisningar om uppdateringen på supportwebbplatsen.

- Regioninställningar krävs för visst innehåll på DVD och BD-ROM. Om regioninställningen på den optiska skivenheten inte stämmer överens med regionkoden på skivan går det inte att spela upp innehållet.

- Om den externa skärmen inte följer HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection) kan du inte spela upp eller visa innehåll på upphovsrättsskyddade Blu-ray Disc-skivor via en HDMI-anslutning.

- En del Blu-ray Disc-innehåll kan begränsa videoutdata till standarddefinitionen eller förhindra analoga videoutdata.

## Om ASSIST-knappen

Tryck på ASSIST-knappen om du vill utföra regelbundet underhåll på VAIO-datorn eller lösa eventuella problem som uppstår när du använder datorn.

När datorn är på, ASSIST-knappen startar VAIO Care.

När datorn är avstängd, ASSIST-knappen visar VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas.

#### OBS!

- Om VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas och fem minuter går utan att någon åtgärd utförs stängs VAIO-datorn av automatiskt.

## Starta VAIO-datorn via externa enheter

Du kan starta VAIO-datorn via externa enheter, till exempel en optisk skivenhet, en USB-diskettenhet eller ett USB-flashminne, med hjälp av BIOS-funktionen.

1. Anslut en extern enhet till VAIO-datorn.
2. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

3. Välj Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen via den externa enheten påbörjas.

#### OBS!

- Koppla bort alla enheter från VAIO-datorn utom den externa startenheten. Det går inte att starta datorn via vissa enheter och andra enheter kan inte användas med datorn.

- Om en nätadapter medföljer den externa enheten bör du se till att ansluta den till en strömkälla först.

## Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du utföra följande åtgärder för att säkerställa att VAIO-datorn körs med optimala prestanda.

- Köra regelbundna prestandakontroller och finjusteringar.

- Hitta supportinformation (adress till supportwebbplatsen, telefonnummer o.s.v.).

- Starta VAIO Care genom att helt enkelt trycka på ASSIST-knappen och sök efter lämpliga åtgärder om du har ett problem.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är påslagen.

   VAIO Care startar.

   Mer information finns i hjälpfilen för VAIO Care.

#### Tips

- Om du trycker på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd visas VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, t.ex. om Windows inte startar.

- Du kan också starta VAIO Care genom att öppna snabbknapparna, välja snabbknappenSök (Search) och Appar och skriva ”VAIO Care (Desktop)” i sökrutan.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Starta VAIO-datorn via externa enheter

Du kan starta VAIO-datorn via externa enheter, till exempel en optisk skivenhet, en USB-diskettenhet eller ett USB-flashminne, med hjälp av BIOS-funktionen.

1. Anslut en extern enhet till VAIO-datorn.
2. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

3. Välj Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen via den externa enheten påbörjas.

#### OBS!

- Koppla bort alla enheter från VAIO-datorn utom den externa startenheten. Det går inte att starta datorn via vissa enheter och andra enheter kan inte användas med datorn.

- Om en nätadapter medföljer den externa enheten bör du se till att ansluta den till en strömkälla först.

## Om ASSIST-knappen

Tryck på ASSIST-knappen om du vill utföra regelbundet underhåll på VAIO-datorn eller lösa eventuella problem som uppstår när du använder datorn.

När datorn är på, ASSIST-knappen startar VAIO Care.

När datorn är avstängd, ASSIST-knappen visar VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas.

#### OBS!

- Om VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas och fem minuter går utan att någon åtgärd utförs stängs VAIO-datorn av automatiskt.

## Om ASSIST-knappen

Tryck på ASSIST-knappen om du vill utföra regelbundet underhåll på VAIO-datorn eller lösa eventuella problem som uppstår när du använder datorn.

När datorn är på, ASSIST-knappen startar VAIO Care.

När datorn är avstängd, ASSIST-knappen visar VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas.

#### OBS!

- Om VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas och fem minuter går utan att någon åtgärd utförs stängs VAIO-datorn av automatiskt.

## Frigöra diskutrymme genom att ta bort återställningsinnehåll

Datorns inbyggda lagringsenhet innehåller återställningsområdet där data för systemåterställning lagras. Om VAIO-datorn innehåller en SSD-enhet (Solid State Drive) vill du kanske minimera återställningsområdet genom att ta bort sådana data från enhet C: (eller den sista enheten i enhetslistan, t.ex. enhet D:).

Du måste ha återställningsmedia för att ta bort systemåterställningsdata och för att återställa datorn efter att du tagit bort önskade data.

Tänk på att om du tar bort återställningsinnehåll så går det inte att använda uppdateringsfunktionen.

1. Om du inte har skapat återställningsmedier än bör du göra det.

   Mer information om hur du skapar återställningsmedia finns i Skapa återställningsmedia.

2. Sätt in återställningsskivan i den optiska skivenheten eller anslut en USB-flash-enhet (medföljer ej) till USB-porten på VAIO-datorn när den är i normalläge.
3. Stäng av VAIO-datorn.
4. Tryck på ASSIST-knappen för att visa VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen och välj Start from media (USB device/optical disc).

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att Välj ett alternativ (Choose an option)-skärmen visas.

5. Välj Felsök (Troubleshoot) och VAIO recovery solutions.

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions-skärmen visas.

6. Välj Tools och Remove recovery partition.
7. Följ instruktionerna på skärmen.

## Återställa från återställningsmedia

Om återställningsområdets data har skadats eller raderats kan du återställa VAIO-datorn med hjälp av återställningsmedia.

Att återställa datorn med hjälp av återställningsmedia tar dock längre tid än du om använder återställningsområdet.

1. Sätt i återställningsmedia (optiska skivor) i den optiska skivenheten eller anslut en USB-flash-enhet till USB-porten när VAIO-datorn är i normalläge.
2. Stäng av VAIO-datorn.
3. Tryck på ASSIST-knappen för att visa VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen och välj Start from media (USB device/optical disc).

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att Välj ett alternativ (Choose an option)-skärmen visas.

4. Välj Felsök (Troubleshoot) och VAIO recovery solutions.

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions-skärmen visas.

5. Välj Start recovery wizard.
6. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Om språkvalsfönstret visas väljer du ett språk och väljer sedan OK.

- Om du vill utföra en anpassad återställning väljer du Tools och Start advanced recovery wizard.

- Om du inte kan återställa VAIO-datorn med USB-flash-enheten ansluter du enheten till en annan USB-port på datorn och försöker sedan igen.

## Skapa återställningsmedia

Skapa återställningsmedia med hjälp av anvisningarna nedan.

Du kan använda DVD:er, Blu-ray Discs och USB-flash-enheter som återställningsmedia.

- På modeller utan inbyggd optisk skivenhet:

  Använd en USB-flashenhet.

- På modeller med en inbyggd optisk skivenhet:

  Vi rekommenderar att du använder DVD-R-media eftersom du kan radera data på USB-flashenheter av misstag. Du kan också använda BD-R/BD-R DL/DVD-R DL/DVD+R/DVD+R DL. Vilka sorters media som din VAIO-dator stöder, och antal skivor som behövs, beror på vilken datormodell du valt. Du får information om det här under processen.

#### OBS!

- USB-portar som är kompatibla med standarden USB 3.0 har inte stöd för återställning via en USB-flash-enhet som är kompatibel med USB 3.0-standarden. På modeller utan USB-portar som endast är kompatibla med standarden USB 2.0, se till att du skapar återställningsmedia med USB-flash-enheten som inte är kompatibel med USB 3.0-standarden.

1. Anslut VAIO-datorn till Internet och hämta samt installera de senaste uppdateringarna via VAIO Update.
2. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är påslagen för att starta VAIO Care.

   Om fönstret User Account Control (User Account Control) visas, välj Ja (Yes).

   Fönstret VAIO Care visas.

3. Välj Advanced Tools, Restore and recovery och Create Recovery Media.
4. Läs noga igenom instruktionerna på skärmen och välj Next.
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### OBS!

- Det kan ta en stund innan processens status visas.

- Mata inte ut och koppla inte bort media medan du skapar återställningsmedia eftersom det kan leda till fel.

- Förvara återställningsmedia på en säker plats.

#### Tips

- Om du är inloggad på VAIO-datorn som standardanvändare kan du uppmanas att ange ett administratörsnamn och administratörslösenord.

#### Att tänka på när du skapar återställningsmedia

- Återställningsmedia är specifika för den VAIO-dator som de skapades på.

- Du kan inte uppdatera VAIO-datorn med hjälp av återställningsmedia.

- Skapa återställningsmedia direkt efter att du har börjat använda VAIO-datorn. I följande fall kan du inte återställa datorn från återställningsområdet, utan i stället måste du använda återställningsmedia:

  - Du har ändrat återställningsområdet med hjälp av särskilda appar.

  - Du har installerat ett annat operativsystem än det som var förinstallerat på datorn.

  - Du har formaterat den inbyggda lagringsenheten utan att använda VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Rör inte vid och smutsa inte ned ytan på skivorna. Fingeravtryck eller smuts på ytan kan leda till läsfel eller skrivfel.

- Om du vill skapa återställningsmedia måste det lediga utrymmet på enhet C: vara dubbelt så stort som kapaciteten på det medium du använder. Även om den optiska diskenheten stöder Blu-ray Disc och DVD med dubbla lager kan du inte skapa återställningsmedia när du skaffar datorn eftersom det inte finns nog mycket ledigt utrymme. Det här beror också på vilken modell du har valt.

- Läs hjälpen till VAIO Care innan du använder en USB-flash-enhet som återställningsmedia.

## Kontrollera storleken på återställningsområdet

Datorns inbyggda lagringsenhet innehåller ett återställningsområde där data för systemåterställningen lagras.

Gör så här om du vill kontrollera storleken på återställningsområdet:

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök (Search). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Appar och skriv ”Dator (Computer)” i sökrutan.
3. Välj Dator (Computer).
4. Välj Dator (Computer) i menyraden och Hantera (Manage).
5. Välj Diskhantering (Disk Management) under Lagring (Storage) i den vänstra rutan.

   Återställningsområdets volym och den totala volymen för enhet C: visas på raden Disk 0 i mittenfönstret.

## Att tänka på när du återställer

Läs följande information innan du återställer VAIO-datorn.

### Viktigt om återställning

- När du återställer VAIO-datorn raderas alla data på den inbyggda lagringsenheten och alla inställningar återställs till de ursprungliga fabriksinställningarna. Se till att du har en säkerhetskopia av alla viktiga data.

  Om du vill behålla huvudinställningarna och personliga data uppdaterar du datorn. Mer information finns i Uppdatera din VAIO-dator.

- Koppla bort all kringutrustning från VAIO-datorn utom strömkabeln, nätadaptern och enheterna som behövs för återställningen innan du återställer datorn.

- Se till att strömkabeln eller nätadaptern är ansluten till VAIO-datorn under hela återställningsprocessen.

- Stoppa inte återställningsprocessen innan den är klar.

- Om du har glömt lösenordet och inte kan starta återställningen kontaktar du ett auktoriserat Sony-service/supportcenter som kan återställa lösenordet. Centret tar ut en avgift för tjänsten.

### Viktigt om appar

- När VAIO-datorn återställs är det bara de förinstallerade apparna som återställs. Appar som du själv har installerat och data som du har skapat sedan du fick datorn kan inte återställas. Du kan inte heller bara återställa Windows.

- Vissa förinstallerade appar innehåller alternativ som gör att de kan installeras och avinstalleras automatiskt. Det kan hända att apparna inte fungerar som de ska på VAIO-datorn om dessa alternativ används.

- Om du installerar appar som kan ändra partitionsstorlekar kan det leda till att det inte går att återställa datorn eller skapa återställningsmedia. Du undviker detta genom att skapa återställningsmedia direkt efter att du har börjat använda VAIO-datorn. Mer information finns i Skapa återställningsmedia.

## Om återställning

Återställning innebär att den inbyggda lagringsenheten återgår till de ursprungliga fabriksinställningarna. Vid uppdatering installeras operativsystemet om och alla huvudinställningar och egna data bevaras.

Uppdatera din VAIO-dator först om datorn blir ostabil. Om problemet kvarstår kan du återställa datorn.

Du kan återställa datorn på två sätt:

- Från återställningsmedia

- Från återställningsområdet

### När ska jag återställa eller uppdatera datorn?

- Om VAIO-datorn har blivit instabil

- Om VAIO-datorn har fått ett datorvirus

- Om det uppstår problem på VAIO-datorn som inte går att lösa med hjälp av felsökning

- Om du har formaterat enhet C: av misstag

### Vilka appar ska jag använda för att återställa eller uppdatera VAIO-datorn eller skapa återställningsmedia?

Använd nedanstående appar.

#### VAIO Care

- Skapa återställningsmedia

- Kontrollera datorns maskinvara

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Återställa VAIO-datorn

- Säkerhetskopiera (rädda) data

- Radera alla data på den inbyggda lagringsenheten

#### Återställningsmiljön i Windows (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Uppdatera

#### Tips

- Mer information finns i hjälpen till VAIO Care och VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Du kan också återställa VAIO-datorn från Återställningsmiljön i Windows (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)).

### Vad är ett återställningsområde?

Återställningsområdet på den inbyggda lagringsenheten innehåller data som används vid återställning av datorn och program. Vanligtvis kan du inte ändra eller ta bort data i det här området, men det finns appar på marknaden som kan göra det.

### Varför måste jag skapa återställningsmedia?

Med hjälp av återställningsmedia återställer du VAIO-datorn till de ursprungliga fabriksinställningarna. Om det inte går att starta Windows och du har tagit bort återställningsområdet krävs återställningsmedia för att kunna återställa datorn.

Skapa återställningsmedia direkt efter att du har börjat använda datorn.

## Återställa från återställningsområdet

Du kan återställa din VAIO-dator från återställningsområdet i den inbyggda lagringsenheten. Det går fortare att återställa på det här sättet än att använda återställningsmedia.

Läs Att tänka på när du återställer innan du återställer datorn.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start troubleshooting (recovery).

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att Välj ett alternativ (Choose an option)-skärmen visas.

3. Välj Felsök (Troubleshoot) och VAIO recovery solutions.

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions-skärmen visas.

4. Välj Start recovery wizard.
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Om språkvalsfönstret visas väljer du ett språk och väljer sedan OK.

- Om du vill utföra en anpassad återställning väljer du Tools och Start advanced recovery wizard.

## Uppdatera din VAIO-dator

Om din VAIO-dator har blivit instabil rekommenderar vi att du använder uppdateringsfunktionen från Windows. Uppdatera datorn med hjälp av följande steg.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.
   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.
2. Välj Start troubleshooting (recovery).
   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att Välj ett alternativ (Choose an option)-skärmen visas.
3. Välj Felsök (Troubleshoot) och Återställ datorn utan att ta bort filer (Refresh your PC).

Det mesta av användardata sparas på din inbyggda lagringsenhet, vissa Windows-inställningar och alla appar som hämtas från Windows Store (Windows Store) kommer att behållas även efter det att du uppdaterar din VAIO-dator. Vissa appinställningar och filer i de angivna mapparna kanske inte behålls.

I följande lista finns information om vilka inställningar som behålls och vilka data som raderas efter att du uppdaterar datorn.

#### Inställningar som behålls efter att du har uppdaterat VAIO-datorn

Följande inställningar behålls efter att du uppdaterar VAIO-datorn.

- Biblioteksinställningar

- Användarkonton (lokala, domän, Microsoft) och gruppmedlemskap

- Domäninställningar

- Windows Update-inställningar

- Bakgrund för startskärm och låsskärm

- Skrivbordsteman

- Internationella inställningar

- Profiler för trådlösa nätverk

- Inställningar som konfigurerats i Välkommen till Windows

#### Data som raderas när du har uppdaterat VAIO-datorn

Alla data i mapparna som anges nedan raderas efter att du uppdaterar VAIO-datorn.

- \Windows

- \Program

- \Program (x86)

- \ProgramData

- \Användare\(Användarnamn)\AppData

#### OBS!

- Spara viktiga data innan du uppdaterar.

- Upphovsrättsskyddade data, t.ex. digitala sändningar eller musikfiler som är ordnade i uppspelningsappar för digitala medier, är kanske inte tillgängliga även om alla data behålls på samma plats efter att du uppdaterar din VAIO-dator.

  Instruktioner finns i hjälpfilen som medföljde appen du använder.

#### Tips

- Appar som installerats vid leveranstillfället och som installerats från Windows Store (Windows Store) behålls, medan alla skrivbordsappar som du installerat efter inköpet raderas.

## Om ASSIST-knappen

Tryck på ASSIST-knappen om du vill utföra regelbundet underhåll på VAIO-datorn eller lösa eventuella problem som uppstår när du använder datorn.

När datorn är på, ASSIST-knappen startar VAIO Care.

När datorn är avstängd, ASSIST-knappen visar VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas.

#### OBS!

- Om VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas och fem minuter går utan att någon åtgärd utförs stängs VAIO-datorn av automatiskt.

## Starta VAIO-datorn via externa enheter

Du kan starta VAIO-datorn via externa enheter, till exempel en optisk skivenhet, en USB-diskettenhet eller ett USB-flashminne, med hjälp av BIOS-funktionen.

1. Anslut en extern enhet till VAIO-datorn.
2. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

3. Välj Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen via den externa enheten påbörjas.

#### OBS!

- Koppla bort alla enheter från VAIO-datorn utom den externa startenheten. Det går inte att starta datorn via vissa enheter och andra enheter kan inte användas med datorn.

- Om en nätadapter medföljer den externa enheten bör du se till att ansluta den till en strömkälla först.

## Om säkerhetskopieringstyper

Du kan säkerhetskopiera data med funktionen Säkerhetskopiering och återställning (Backup and Restore) i Windows.

Det finns flera olika typer av säkerhetskopior. De beskrivs nedan.

### Säkerhetskopiera filer

Du kan säkerhetskopiera filer och mappar som har sparats på VAIO-datorn till en extern hårddisk.

Mer information om hur du säkerhetskopierar data finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

### Säkerhetskopiera systemavbildningar

Du kan skapa en säkerhetskopia av hela VAIO-datorns innehåll. Om den inbyggda lagringsenheten eller datorn skulle sluta fungera kan du återställa datorn till läget som gällde när du gjorde säkerhetskopian av datorn.

För att kunna skapa en systemavbildning behöver du en extra hårddisk som är formaterad i NTFS-format. Du kan också säkerhetskopiera en systemavbildning till optiska skivor, som Blu-ray Disc eller DVD-skivor.

Mer information om hur du skapar en systemavbildning finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

#### OBS!

- Vi ersätter eller kompenserar inte för förlorade eller skadade data under några omständigheter, inklusive skador på VAIO-datorn.

- Skapa återställningsmedia direkt efter att du har fått VAIO-datorn. Om du inte kan säkerhetskopiera dina data med Windows-funktionen på grund av att datorn inte fungerar som den ska, kan du säkerhetskopiera dina data med säkerhetskopieringsverktyget som medföljer Recovery Media.

  Information om hur du skapar återställningsmedia finns i Skapa återställningsmedia.

#### Tips

- Om VAIO-datorn inte är utrustad med en hårddisk måste du ansluta en extern enhet, till exempel en extern hårddisk eller DVD-enhet, före säkerhetskopieringen. Du kan också minska partitionen på enhet C och skapa ytterligare en partition innan du säkerhetskopierar. Mer information finns i Skapa partitioner.

## Om säkerhetskopiering

När du säkerhetskopierar skapas en kopia av dina data som har sparats på den inbyggda lagringsenheten och kopian sparas på en annan plats.

På grund av oförutsedda händelser eller virus kan det hända att du förlorar data som har sparats på den inbyggda lagringsenheten. En säkerhetskopia krävs för att kunna återställa förlorade data.

Vi rekommenderar starkt att du regelbundet säkerhetskopierar dina data.

Om du kan starta Windows säkerhetskopierar du och återställer dina data med Windows-funktionen.

Om du vill använda funktionen öppnar du Kontrollpanelen (Control Panel) och väljer System och säkerhet (System and Security) och Filhistorik (File History).

## Skapa en återställningspunkt

En återställningspunkt gör att du kan återställa datorns systemfiler till ett tidigare läge, beroende på när återställningspunkten skapades.

Vanligtvis skapas återställningspunkter automatiskt, till exempel när du installerar en drivrutin. Vi rekommenderar ändå att du skapar en återställningspunkt manuellt innan du installerar appar eller drivrutiner på VAIO-datorn.

Information om hur du skapar en återställningspunkt finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

## Återställa systemfiler med hjälp av återställningspunkten när du inte kan starta Windows

Om du inte kan starta Windows kan du återställa datorns systemfiler med hjälp av nedanstående steg.

1. Sätt i återställningsmedia (optiska skivor) i den optiska skivenheten eller anslut en USB-flash-enhet till USB-porten när VAIO-datorn är i normalläge.
2. Stäng av VAIO-datorn.
3. Tryck på ASSIST-knappen för att visa VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen och välj Start from media (USB device/optical disc).

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att Välj ett alternativ (Choose an option)-skärmen visas.

4. Välj Felsök (Troubleshoot), Avancerade alternativ (Advanced options) och Systemåterställning (System Restore).
5. Välj ditt operativsystem.

   Fönstret Systemåterställning (System Restore) visas.

6. Välj Next.
7. Välj en återställningspunkt och Next.

   Ett bekräftelsefönster öppnas.

8. Bekräfta återställningspunkten genom att välja Slutför (Finish).

   VAIO-datorn startas om efter att systemfilerna har återställts.

## Säkerhetskopiera data när det inte går att starta Windows

Om du inte kan starta Windows säkerhetskopierar du dina data med VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start troubleshooting (recovery).

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att Välj ett alternativ (Choose an option)-skärmen visas.

3. Välj Felsök (Troubleshoot) och VAIO recovery solutions.

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions-skärmen visas.

4. Välj Tools och Rescue Data.
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Om språkvalsfönstret visas i steg 3 väljer du ett språk och väljer sedan OK.

- Du kan också starta VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions via återställningsmedia. Mer information finns i Återställa från återställningsmedia.

- Vi rekommenderar att du sparar de säkerhetskopierade filerna på en extern hårddisk när du väljer Custom rescue.

#### Anteckningar om hur du använder VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Se till att obehöriga inte kommer åt säkerhetskopian.

- Inaktivera funktionen för hårddiskkryptering i Windows innan du säkerhetskopierar och återställer data med VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

  Obehöriga kan lätt få åtkomst till säkerhetskopierade filer som inte är krypterade på den inbyggda lagringsenheten med hjälp av återställningsmedia och den här appen. Därför är det en god idé att ställa in startlösenordet eller hårddisklösenordet och aktivera krypteringsfunktionen i Windows när du har använt appen. Förvara också återställningsmedia på en säker plats.

- Om du vill återställa upphovsrättsskyddade data, till exempel musikfiler som är ordnade i uppspelningsappar för digitala medier, använder du säkerhetskopieringsverktyget i appen som du använder för att importera den sortens data. Sony garanterar inte att data som inte har återställts med det angivna säkerhetskopieringsverktyget kan spelas upp.

- VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions stöder inte säkerhetskopiering av filer vars namn innehåller en sökväg på över 260 tecken.

- Det är inte säkert att alla data på den inbyggda lagringsenheten säkerhetskopieras med VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

  Sony tar inget ansvar för förlust av data som orsakas av säkerhetskopieringsprocessen.

- När du använder VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions ska VAIO-datorn vara ansluten till en strömkälla via strömkabeln eller nätadaptern.

- VAIO-datorn startas om automatiskt 72 timmar efter att VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions startats. Om säkerhetskopieringen har pågått 72 timmar stoppas processen och datorn startas om. Det går inte att återuppta processen.

- Säkerhetskopierade filer kan delas upp i två eller flera filer och sparas på en angiven plats eller döpas om, beroende på vilken plats du väljer. Använd VAIO Data Restore Tool om du vill återställa de filer som räddats. Mer information finns i Återställa data med VAIO Data Restore Tool.

- Om en extern hårddisk eller optisk skivenhet inte stöder USB-anslutningen måste du installera en drivrutin.

## Återställa data med VAIO Data Restore Tool

Du kan använda VAIO Data Restore Tool för att återställa filer som tidigare har säkerhetskopierats med VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

Mer information om hur du använder appen finns i hjälpfilen som medföljer appen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök (Search). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Appar och skriv ”VAIO Data Restore Tool” i sökrutan.
3. Välj VAIO Data Restore Tool.

   Fönstret VAIO Data Restore Tool visas.

4. Välj Next.

   Om fönstret User Account Control (User Account Control) visas, välj Ja (Yes).

5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### OBS!

- Om du vill återställa upphovsrättsskyddade data, till exempel musikfiler som är ordnade i uppspelningsappar för digitala medier, använder du säkerhetskopieringsverktyget i appen som du använder för att importera den sortens data. Sony garanterar inte att data som inte har återställts med det angivna säkerhetskopieringsverktyget kan spelas upp.

#### Tips

- Om du är inloggad på VAIO-datorn som standardanvändare kan du uppmanas att ange ett administratörsnamn och administratörslösenord.

- Flytta de återställda filerna till ursprungsplatsen om det behövs.

## Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du utföra följande åtgärder för att säkerställa att VAIO-datorn körs med optimala prestanda.

- Köra regelbundna prestandakontroller och finjusteringar.

- Hitta supportinformation (adress till supportwebbplatsen, telefonnummer o.s.v.).

- Starta VAIO Care genom att helt enkelt trycka på ASSIST-knappen och sök efter lämpliga åtgärder om du har ett problem.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är påslagen.

   VAIO Care startar.

   Mer information finns i hjälpfilen för VAIO Care.

#### Tips

- Om du trycker på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd visas VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, t.ex. om Windows inte startar.

- Du kan också starta VAIO Care genom att öppna snabbknapparna, välja snabbknappenSök (Search) och Appar och skriva ”VAIO Care (Desktop)” i sökrutan.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Frigöra diskutrymme genom att ta bort återställningsinnehåll

Datorns inbyggda lagringsenhet innehåller återställningsområdet där data för systemåterställning lagras. Om VAIO-datorn innehåller en SSD-enhet (Solid State Drive) vill du kanske minimera återställningsområdet genom att ta bort sådana data från enhet C: (eller den sista enheten i enhetslistan, t.ex. enhet D:).

Du måste ha återställningsmedia för att ta bort systemåterställningsdata och för att återställa datorn efter att du tagit bort önskade data.

Tänk på att om du tar bort återställningsinnehåll så går det inte att använda uppdateringsfunktionen.

1. Om du inte har skapat återställningsmedier än bör du göra det.

   Mer information om hur du skapar återställningsmedia finns i Skapa återställningsmedia.

2. Sätt in återställningsskivan i den optiska skivenheten eller anslut en USB-flash-enhet (medföljer ej) till USB-porten på VAIO-datorn när den är i normalläge.
3. Stäng av VAIO-datorn.
4. Tryck på ASSIST-knappen för att visa VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen och välj Start from media (USB device/optical disc).

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att Välj ett alternativ (Choose an option)-skärmen visas.

5. Välj Felsök (Troubleshoot) och VAIO recovery solutions.

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions-skärmen visas.

6. Välj Tools och Remove recovery partition.
7. Följ instruktionerna på skärmen.

## Skapa partitioner

I avsnittet beskrivs hur det går till att skapa partitioner.

#### OBS!

- Om du minskar volymen på enhet C kanske du inte kan skapa återställningsmedia eller slutföra återställningsprocessen eftersom det inte finns tillräckligt mycket ledigt utrymme på den inbyggda lagringsenheten.

1. Öppna Kontrollpanelen (Control Panel), välj System och säkerhet (System and Security) och välj Skapa och formatera hårddiskpartitioner (Create and format hard disk partitions) under Administrationsverktyg (Administrative Tools). (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen (Control Panel) finns i Öppna Kontrollpanelen (Control Panel))

   Om fönstret User Account Control (User Account Control) visas väljer du Ja (Yes).

2. Högerklicka på enhet C och välj Krymp volym (Shrink Volume).
3. Ange storleken på den partition som ska skapas i Diskutrymme som ska krympas (MB) (Enter the amount of space to shrink in MB) och välj Krymp (Shrink).
4. Högerklicka på Inte allokerat (Unallocated) och välj Ny enkel volym (New Simple Volume).
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Om du är inloggad på VAIO-datorn som standardanvändare kan du uppmanas att ange ett administratörsnamn och administratörslösenord.

## Skapa andra enheter (ändra partitioner)

Partitioner är uppdelade områden på den inbyggda lagringsenheten. Det finns flera fördelar med att dela upp den inbyggda lagringsenheten i flera partitioner, till exempel går det då att separera systemfiler från dina datafiler.

VAIO-datorn har bara en partition (enhet C) inställd från fabriken.

Om du vill spara data på en annan partition, t.ex. enhet D, ändrar du partitionsstorleken och skapar en ny partition.

Mer information om hur du skapar partitioner finns i Skapa partitioner.

#### Tips

- Vissa modeller kan ha enhet D inställd från fabriken.

## Kontrollera storleken på återställningsområdet

Datorns inbyggda lagringsenhet innehåller ett återställningsområde där data för systemåterställningen lagras.

Gör så här om du vill kontrollera storleken på återställningsområdet:

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök (Search). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Appar och skriv ”Dator (Computer)” i sökrutan.
3. Välj Dator (Computer).
4. Välj Dator (Computer) i menyraden och Hantera (Manage).
5. Välj Diskhantering (Disk Management) under Lagring (Storage) i den vänstra rutan.

   Återställningsområdets volym och den totala volymen för enhet C: visas på raden Disk 0 i mittenfönstret.

## Skapa partitioner

I avsnittet beskrivs hur det går till att skapa partitioner.

#### OBS!

- Om du minskar volymen på enhet C kanske du inte kan skapa återställningsmedia eller slutföra återställningsprocessen eftersom det inte finns tillräckligt mycket ledigt utrymme på den inbyggda lagringsenheten.

1. Öppna Kontrollpanelen (Control Panel), välj System och säkerhet (System and Security) och välj Skapa och formatera hårddiskpartitioner (Create and format hard disk partitions) under Administrationsverktyg (Administrative Tools). (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen (Control Panel) finns i Öppna Kontrollpanelen (Control Panel))

   Om fönstret User Account Control (User Account Control) visas väljer du Ja (Yes).

2. Högerklicka på enhet C och välj Krymp volym (Shrink Volume).
3. Ange storleken på den partition som ska skapas i Diskutrymme som ska krympas (MB) (Enter the amount of space to shrink in MB) och välj Krymp (Shrink).
4. Högerklicka på Inte allokerat (Unallocated) och välj Ny enkel volym (New Simple Volume).
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Om du är inloggad på VAIO-datorn som standardanvändare kan du uppmanas att ange ett administratörsnamn och administratörslösenord.

## Skapa andra enheter (ändra partitioner)

Partitioner är uppdelade områden på den inbyggda lagringsenheten. Det finns flera fördelar med att dela upp den inbyggda lagringsenheten i flera partitioner, till exempel går det då att separera systemfiler från dina datafiler.

VAIO-datorn har bara en partition (enhet C) inställd från fabriken.

Om du vill spara data på en annan partition, t.ex. enhet D, ändrar du partitionsstorleken och skapar en ny partition.

Mer information om hur du skapar partitioner finns i Skapa partitioner.

#### Tips

- Vissa modeller kan ha enhet D inställd från fabriken.

## Om återställning

Återställning innebär att den inbyggda lagringsenheten återgår till de ursprungliga fabriksinställningarna. Vid uppdatering installeras operativsystemet om och alla huvudinställningar och egna data bevaras.

Uppdatera din VAIO-dator först om datorn blir ostabil. Om problemet kvarstår kan du återställa datorn.

Du kan återställa datorn på två sätt:

- Från återställningsmedia

- Från återställningsområdet

### När ska jag återställa eller uppdatera datorn?

- Om VAIO-datorn har blivit instabil

- Om VAIO-datorn har fått ett datorvirus

- Om det uppstår problem på VAIO-datorn som inte går att lösa med hjälp av felsökning

- Om du har formaterat enhet C: av misstag

### Vilka appar ska jag använda för att återställa eller uppdatera VAIO-datorn eller skapa återställningsmedia?

Använd nedanstående appar.

#### VAIO Care

- Skapa återställningsmedia

- Kontrollera datorns maskinvara

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Återställa VAIO-datorn

- Säkerhetskopiera (rädda) data

- Radera alla data på den inbyggda lagringsenheten

#### Återställningsmiljön i Windows (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Uppdatera

#### Tips

- Mer information finns i hjälpen till VAIO Care och VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Du kan också återställa VAIO-datorn från Återställningsmiljön i Windows (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)).

### Vad är ett återställningsområde?

Återställningsområdet på den inbyggda lagringsenheten innehåller data som används vid återställning av datorn och program. Vanligtvis kan du inte ändra eller ta bort data i det här området, men det finns appar på marknaden som kan göra det.

### Varför måste jag skapa återställningsmedia?

Med hjälp av återställningsmedia återställer du VAIO-datorn till de ursprungliga fabriksinställningarna. Om det inte går att starta Windows och du har tagit bort återställningsområdet krävs återställningsmedia för att kunna återställa datorn.

Skapa återställningsmedia direkt efter att du har börjat använda datorn.

## Uppdatera din VAIO-dator

Om din VAIO-dator har blivit instabil rekommenderar vi att du använder uppdateringsfunktionen från Windows. Uppdatera datorn med hjälp av följande steg.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.
   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.
2. Välj Start troubleshooting (recovery).
   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att Välj ett alternativ (Choose an option)-skärmen visas.
3. Välj Felsök (Troubleshoot) och Återställ datorn utan att ta bort filer (Refresh your PC).

Det mesta av användardata sparas på din inbyggda lagringsenhet, vissa Windows-inställningar och alla appar som hämtas från Windows Store (Windows Store) kommer att behållas även efter det att du uppdaterar din VAIO-dator. Vissa appinställningar och filer i de angivna mapparna kanske inte behålls.

I följande lista finns information om vilka inställningar som behålls och vilka data som raderas efter att du uppdaterar datorn.

#### Inställningar som behålls efter att du har uppdaterat VAIO-datorn

Följande inställningar behålls efter att du uppdaterar VAIO-datorn.

- Biblioteksinställningar

- Användarkonton (lokala, domän, Microsoft) och gruppmedlemskap

- Domäninställningar

- Windows Update-inställningar

- Bakgrund för startskärm och låsskärm

- Skrivbordsteman

- Internationella inställningar

- Profiler för trådlösa nätverk

- Inställningar som konfigurerats i Välkommen till Windows

#### Data som raderas när du har uppdaterat VAIO-datorn

Alla data i mapparna som anges nedan raderas efter att du uppdaterar VAIO-datorn.

- \Windows

- \Program

- \Program (x86)

- \ProgramData

- \Användare\(Användarnamn)\AppData

#### OBS!

- Spara viktiga data innan du uppdaterar.

- Upphovsrättsskyddade data, t.ex. digitala sändningar eller musikfiler som är ordnade i uppspelningsappar för digitala medier, är kanske inte tillgängliga även om alla data behålls på samma plats efter att du uppdaterar din VAIO-dator.

  Instruktioner finns i hjälpfilen som medföljde appen du använder.

#### Tips

- Appar som installerats vid leveranstillfället och som installerats från Windows Store (Windows Store) behålls, medan alla skrivbordsappar som du installerat efter inköpet raderas.

## Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du utföra följande åtgärder för att säkerställa att VAIO-datorn körs med optimala prestanda.

- Köra regelbundna prestandakontroller och finjusteringar.

- Hitta supportinformation (adress till supportwebbplatsen, telefonnummer o.s.v.).

- Starta VAIO Care genom att helt enkelt trycka på ASSIST-knappen och sök efter lämpliga åtgärder om du har ett problem.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är påslagen.

   VAIO Care startar.

   Mer information finns i hjälpfilen för VAIO Care.

#### Tips

- Om du trycker på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd visas VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, t.ex. om Windows inte startar.

- Du kan också starta VAIO Care genom att öppna snabbknapparna, välja snabbknappenSök (Search) och Appar och skriva ”VAIO Care (Desktop)” i sökrutan.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Använda VAIO Update

VAIO Update innehåller en tjänst som informerar dig om uppdateringsrelaterad information, t.ex. viktiga meddelanden eller uppdateringsprogram som hjälper dig att hålla din VAIO-dator uppdaterad.

VAIO Update använder Internet för att automatiskt identifiera uppdateringsprogram som kan förbättra datorns prestanda och nya appar som är tillgängliga, och som du kan hämta och installera med några enkla steg.

1. Starta VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. (Information om hur du startar VAIO Update finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)

#### Tips

- Du kan också starta VAIO Update från VAIO Care (Desktop).

## Använda antivirusappen för VAIO-datorn

Skydda VAIO-datorn mot datorvirus genom att använda antivirusappen.

Du kan uppdatera antivirusappen med de senaste uppdateringarna genom att hämta och installera dem från tillverkarens webbplats. Om du vill uppdatera antivirusappen letar du reda på antivirusappen som är installerad på VAIO-datorn genom att följa anvisningarna nedan.

1. Se till att VAIO-datorn är ansluten till Internet.
2. Utför följande åtgärder beroende på förinstallerad antivirusapp.

   För Trend Micro:

   Starta Trend Micro Titanium Maximum Security.

   För McAfee:

   Starta McAfee Internet Security eller McAfee Total Protection.

   För Kaspersky Internet Security:

   Starta Kaspersky Internet Security.

3. Följ instruktionerna på skärmen.

#### OBS!

- Stegen kan skilja sig från dem som beskrivs ovan beroende på vilken version av appen som är installerad på VAIO-datorn. Om så är fallet följer du instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Information om hur du startar antivirusappen finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

- Mer information finns i hjälpen för appen.

## Ställa in och ändra startlösenordet

Med hjälp av BIOS-funktionen kan du ställa in ett lösenord som ska användas när VAIO-datorn startas. Du kommer att uppmanas att ange startlösenordet när VAIO-logotypen visas på skärmen.

Det finns två typer av lösenord. Ställ först in datorlösenordet.

- Datorlösenord (för administratörer):

  Gör det möjligt för användare med administratörsbehörighet att ändra alla alternativ på BIOS-inställningsskärmen samt starta VAIO-datorn.

- Användarlösenord (för användare utan administratörsbehörighet):

  Gör det möjligt för vanliga användare att ändra några av BIOS-inställningsalternativen samt starta VAIO-datorn. För att kunna skapa ett användarlösenord måste du först skapa datorlösenordet.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start BIOS setup.

   Ange ett lösenord om det redan finns ett.

   Inställningsskärmen för BIOS visas.

3. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Security, välj Set Machine Password eller Set User Password och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Skärmen för lösenord visas.

4. Skriv lösenordet och tryck på Enter-tangenten.

   Om du vill ändra lösenordet anger du det aktuella lösenordet och ett nytt lösenord. Lösenordet kan bestå av upp till 32 alfanumeriska tecken (inklusive blanksteg) och det är skiftlägeskänsligt.

5. Tryck påeller-tangenten för att välja Password when Power On, tryck på Enter-tangenten och välj Enabled.
6. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Exit, välj Exit Setup och tryck sedan på Enter-tangenten.
7. Tryck på Enter-tangenten när du får en fråga om bekräftelse.

#### OBS!

- Skriv upp lösenordet så att du inte glömmer det.

- Om du glömmer lösenordet går det inte att starta VAIO-datorn.

- Du kan återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen genom att ange datorlösenordet.

- Om du glömmer datorlösenordet måste det återställas av ett Sony-servicecenter/supportcenter. (Centret tar ut en avgift för tjänsten.)

## Skapa, ändra och ta bort Windows-lösenordet

Ett Windows-lösenord gör att du kan skydda VAIO-datorn från obehörig åtkomst genom att kräva att ett lösenord måste anges när datorn startas eller återställs från ett energisparläge.

Mer information om Windows-lösenordet finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.
3. Välj Användare (Users) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
4. Välj Skapa ett lösenord (Create a password) eller Ändra ditt lösenord (Change your password).
5. Följ anvisningarna på skärmen och ange lösenordet.

#### OBS!

- Glöm inte ditt lösenord. Skriv ned lösenordet och förvara det på ett säkert ställe.

#### Tips

- Du kan ange en ledtråd som gör det enklare att komma ihåg lösenordet om du skulle glömma det. Du kan också skapa en lösenordsåterställningsskiva som du kan skapa ett nytt lösenord med. Mer information om Windows-lösenordet finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

## Ta bort startlösenordet

Om det inte längre behövs ett startlösenord när VAIO-datorn startas tar du bort datorlösenordet och användarlösenordet med hjälp av proceduren nedan.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start BIOS setup.

   Ange ett lösenord om det redan finns ett.

   Inställningsskärmen för BIOS visas.

3. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Security, välj Set Machine Password eller Set User Password och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Skärmen för lösenord visas.

4. Lämna fälten Enter New Password och Confirm New Password tomma och tryck på Enter-tangenten.
5. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Exit, välj Exit Setup och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Tryck på Enter-tangenten när du får en fråga om bekräftelse.

## Ställa in och ändra startlösenordet

Med hjälp av BIOS-funktionen kan du ställa in ett lösenord som ska användas när VAIO-datorn startas. Du kommer att uppmanas att ange startlösenordet när VAIO-logotypen visas på skärmen.

Det finns två typer av lösenord. Ställ först in datorlösenordet.

- Datorlösenord (för administratörer):

  Gör det möjligt för användare med administratörsbehörighet att ändra alla alternativ på BIOS-inställningsskärmen samt starta VAIO-datorn.

- Användarlösenord (för användare utan administratörsbehörighet):

  Gör det möjligt för vanliga användare att ändra några av BIOS-inställningsalternativen samt starta VAIO-datorn. För att kunna skapa ett användarlösenord måste du först skapa datorlösenordet.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start BIOS setup.

   Ange ett lösenord om det redan finns ett.

   Inställningsskärmen för BIOS visas.

3. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Security, välj Set Machine Password eller Set User Password och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Skärmen för lösenord visas.

4. Skriv lösenordet och tryck på Enter-tangenten.

   Om du vill ändra lösenordet anger du det aktuella lösenordet och ett nytt lösenord. Lösenordet kan bestå av upp till 32 alfanumeriska tecken (inklusive blanksteg) och det är skiftlägeskänsligt.

5. Tryck påeller-tangenten för att välja Password when Power On, tryck på Enter-tangenten och välj Enabled.
6. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Exit, välj Exit Setup och tryck sedan på Enter-tangenten.
7. Tryck på Enter-tangenten när du får en fråga om bekräftelse.

#### OBS!

- Skriv upp lösenordet så att du inte glömmer det.

- Om du glömmer lösenordet går det inte att starta VAIO-datorn.

- Du kan återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen genom att ange datorlösenordet.

- Om du glömmer datorlösenordet måste det återställas av ett Sony-servicecenter/supportcenter. (Centret tar ut en avgift för tjänsten.)

## Ta bort startlösenordet

Om det inte längre behövs ett startlösenord när VAIO-datorn startas tar du bort datorlösenordet och användarlösenordet med hjälp av proceduren nedan.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start BIOS setup.

   Ange ett lösenord om det redan finns ett.

   Inställningsskärmen för BIOS visas.

3. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Security, välj Set Machine Password eller Set User Password och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Skärmen för lösenord visas.

4. Lämna fälten Enter New Password och Confirm New Password tomma och tryck på Enter-tangenten.
5. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Exit, välj Exit Setup och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Tryck på Enter-tangenten när du får en fråga om bekräftelse.

## Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du utföra följande åtgärder för att säkerställa att VAIO-datorn körs med optimala prestanda.

- Köra regelbundna prestandakontroller och finjusteringar.

- Hitta supportinformation (adress till supportwebbplatsen, telefonnummer o.s.v.).

- Starta VAIO Care genom att helt enkelt trycka på ASSIST-knappen och sök efter lämpliga åtgärder om du har ett problem.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är påslagen.

   VAIO Care startar.

   Mer information finns i hjälpfilen för VAIO Care.

#### Tips

- Om du trycker på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd visas VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, t.ex. om Windows inte startar.

- Du kan också starta VAIO Care genom att öppna snabbknapparna, välja snabbknappenSök (Search) och Appar och skriva ”VAIO Care (Desktop)” i sökrutan.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Använda VAIO Update

VAIO Update innehåller en tjänst som informerar dig om uppdateringsrelaterad information, t.ex. viktiga meddelanden eller uppdateringsprogram som hjälper dig att hålla din VAIO-dator uppdaterad.

VAIO Update använder Internet för att automatiskt identifiera uppdateringsprogram som kan förbättra datorns prestanda och nya appar som är tillgängliga, och som du kan hämta och installera med några enkla steg.

1. Starta VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. (Information om hur du startar VAIO Update finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)

#### Tips

- Du kan också starta VAIO Update från VAIO Care (Desktop).

## Att tänka på när du lägger till och tar bort minnesmoduler

Läs säkerhetsinformationen nedan innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler.

- VAIO-datorn och dess minnesmoduler är utrustade med högprecisionskomponenter och elektroniska kontakter. Om du vill undvika att garantin ogiltigförklaras under produktens garantitid rekommenderar vi följande:

  - Kontakta återförsäljaren om du ska installera en ny minnesmodul.

  - Installera inte minnesmoduler själv om du inte har erfarenhet av att uppgradera minne på en dator.

  - Vidrör inte kontakterna och öppna inte luckan till minnesmodulfacket.

- Kontakta ett auktoriserat Sony-servicecenter/supportcenter om du behöver hjälp. Information om var du hittar närmaste center eller återförsäljare finns i Om supportwebbplatsen.

- Om du lägger till eller tar bort minnesmoduler själv och i samband med det skadar modulfacket eller modulen eller felkopplar kan VAIO-datorn skadas och börja fungera dåligt. I sådana fall måste du betala för reparationen.

- Var försiktig så att du inte skadar händer och fingrar på skarpa kanter som kan finnas på minnesmodulen, de inre komponenterna och kretskorten i VAIO-datorn.

- Var försiktig så att du inte råkar dra i någon av kablarna på insidan i VAIO-datorn eftersom glapp kan uppstå eller kablarna kan lossna.

- Om VAIO-datorn startas när det finns vätska, till exempel vatten, eller andra främmande föremål i datorn kan den börja brinna. Se till att alla främmande föremål är borttagna och sätt tillbaka luckan till minnesmodulfacket innan du sätter på VAIO-datorn.

- Sony kan inte garantera att det går att använda minnesmoduler från andra tillverkare på VAIO-datorn. Information om minnesmoduler från andra tillverkare får du av respektive tillverkare.

- Stäng av VAIO-datorn och all kringutrustning samt koppla bort alla kablar innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler. Om du inte gör detta kan minnesmodulen, VAIO-datorn eller kringutrustningen skadas.

- Undvik skada på minnesmodulerna på grund av elektrostatisk urladdning genom att följa instruktionerna nedan:

  - Arbeta inte på en plats där statisk elektricitet lätt uppstår, till exempel på en matta.

  - Innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler bör du ta på ett annat metallobjekt än VAIO-datorn för att undvika att statisk elektricitet uppstår. Rör inte vid metalldelarna inne i datorn.

  - Öppna inte förpackningen med minnesmodulen förrän du är redo att installera modulen. Förpackningen skyddar modulen mot statisk elektricitet. Om du ska lagra modulen förvarar du den i en antistatisk förpackning eller i aluminiumfolie.

- Undvik att vidröra modulens kretsar eller elektriska kontakter när du håller i en minnesmodul.

- Sätt inte i en minnesmodul i felvänd riktning i facket. Då kan modulen eller modulfacket skadas eller också kan kretskortet fatta eld.

- Använd en skruvmejsel som passar skruvarnas storlek (så som en miniskruvmejsel).

- Ta inte bort eller lossa några andra skruvar än de som ska tas bort enligt anvisningarna.

## Lägga till och ta bort minnesmoduler

Om du vill göra datorn snabbare eller förbättra datorns prestanda när flera program körs samtidigt kan du öka mängden minne genom att installera extra minnesmoduler.

Läs Att tänka på när du lägger till och tar bort minnesmoduler innan du uppgraderar datorns minne.

Om du installerar minnesmoduler i två eller flera kortplatser aktiveras dubbelkanalsläget som gör datorn ännu snabbare.

Vilken modultyp och mängden minne som är installerat i datorn beror på modellen.

1. Stäng av VAIO-datorn och kringutrustning, koppla bort strömkabeln och alla andra anslutningskablar och ta bort batteriet.

   Information om hur du tar bort batteriet finns i Ta ur batteriet.

2. Vänta en stund tills VAIO-datorn har svalnat.

   Delarna inne i VAIO-datorn kan vara heta direkt efter att du har stängt av datorn. Var försiktig så att du inte bränner dig när VAIO-datorn är i det här läget.

3. Lägg ett rent tyg på en plan yta och placera VAIO-datorn som bilden visar. Ta bort skruvarna med en stjärnskruvmejsel och öppna locket till minnesmodulfacket.

   Skruvarna visas med pilar på bilden nedan.

   På vissa modeller används det skruvar på locket till minnesmodulfacket och det går inte att ta bort skruvarna från locket.

   Under locket täcks minnesmodulen av ett skyddshölje. Lyft på höljet när du sätter i eller tar ut minnesmodulen.

   Var försiktig så inte höljet lyfts så mycket att det lossnar eller viks bakåt.

4. Vidrör ett externt metallföremål för att få bort eventuell statisk elektricitet.

   Rör inte metalldelar inne i VAIO-datorn.

5. Om det inte finns något ledigt fack tar du bort den installerade minnesmodulen. Dra spärrarna i pilarnas riktning så att modulen vinklas upp (1) och dra sedan ut modulen i pilens riktning (2).

6. Ta ur den nya minnesmodulen ur den antistatiska påsen.
7. Håll i minnesmodulens kant och skjut in modulen i facket. Se till att modulens kant är vänd så att skåran på minnesmodulen passar i den lilla utskjutande delen i facket.

8. Håll i minnesmodulens kant och skjut in modulen tills den fäster på plats med ett klick (se bilden).

   Spärrarna på modulens sidor sätter modulen på plats. Rör inte vid några svarta komponenter på minnesmodulen.

9. Sätt tillbaka luckan över minnesmodulfacket och skruva fast den med hjälp av skruvarna du tog bort i steg 3.
10. Installera batteriet och anslut alla anslutningskablar och kringutrustning som du tog bort i steg 1. Slå på datorn.
11. Kontrollera att minneskapaciteten har ändrats.

    Om minnesmängden är rätt har minnesmodulen installerats korrekt.

    Information om hur du visar systeminformation finns i Visa systeminformation.

## Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)

VAIO-datorn övergår automatiskt i strömsparläge om den inte används under en viss tid.

I strömsparläge bevarar datorn sitt nuvarande tillstånd, inklusive data du arbetar med, när du tar en paus.

Se Använda strömsparläget för mer information om strömsparläget.

#### När du inte använder VAIO-datorn på en stund

Undvik att förlora osparad data genom att följa dessa steg och stänga av VAIO-datorn.

1. Spara dina data och avsluta alla appar som körs.
2. Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till VAIO-datorn.
3. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
4. VäljAv/vila (Power) och Stäng av (Shut down).

   Efter en kort tid stängs VAIO-datorn av automatiskt. Om datorn är utrustad med strömindikatorn, släcks den gröna strömindikatorlampan.

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, se till att den är släckt innan du stänger LCD-skärmen.

#### OBS!

- En felaktig avstängning kan leda till att data som inte har sparats raderas eller att VAIO-datorn inte fungerar som den ska.

- När du vill koppla bort VAIO-datorn från en strömkälla stänger du av datorn och kopplar sedan bort kontakten från eluttaget.

#### Tips

- Om du väljer Stäng av (Shut down) och samtidigt håller Shift-tangenten nedtryckt i steg 4, kan du placera VAIO-datorn i läget för minimal strömförbrukning (ACPI S5-läge). I detta fall är snabbstartfunktionen temporärt inaktiverad vid nästa start.

## Starta om VAIO-datorn

När du har ändrat vissa inställningar eller installerat en app på VAIO-datorn kan det hända att du uppmanas att starta om datorn.

1. Spara dina data och avsluta alla appar som körs.
2. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
3. VäljAv/vila (Power) och Starta om (Restart).
   VAIO-datorn startas om.

## Laddningsindikatorns status

Laddningsindikatorntänds eller blinkar på olika sätt beroende på omständigheterna.

#### Lyser orange

Batteriet laddas. (Släcks när laddningen är klar.)

#### Blinkar orange

Strömmen i batteriet håller på att ta slut. (Normalläge)

Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, blinkar den tillsammans med laddningsindikatorn.

#### Blinkar snabbt orange

Ett batterifel har uppstått på grund av att batteriet inte fungerar, batteriet inte sitter fast ordentligt (om det är borttagbart) o.s.v.

## Använda strömsparläget

I strömsparläget kan då lämna VAIO-datorn och samtidigt bevara datorns tillstånd, inklusive data du arbetar med.

#### Så här aktiverar du strömsparläget

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. Välj Av/vila (Power) och Strömsparläge (Sleep).

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn slocknar den när datorn övergår i strömsparläge (med standardinställningen).

#### Så här återställer du datorn till normalläget

1. Tryck på(Av/vila (Power))-knappen.

#### OBS!

- VAIO-datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in(Av/vila (Power))-knappen i mer än fyra sekunder. Alla data som inte har sparats raderas.

- Som standard sätts VAIO-datorn automatiskt i viloläge när batteriet börjar ta slut. Beroende på driftförhållandena kan det ibland hända att det inte går att försätta datorn i viloläge.

  Om detta inträffar och batteriet håller på att ta slut stängs datorn av, vilket leder till att data som inte sparats går förlorade.

  Spara dina data ofta när datorn drivs med batteriet.

- Innan du flyttar VAIO-datorn kontrollerar du att datorn är avstängd för att undvika stötar och vibrationer i en arbetande hårddisk. Om datorn är utrustad med strömindikatorn ser du till att den är släckt.

#### Tips

- Normalt sätts VAIO-datorn automatiskt i strömsparläge efter en viss tids inaktivitet när den körs på nätström.

- Nedanstående aktiviteter sätter också VAIO-datorn i strömsparläget.

  - Tryck på(Av/vila (Power))-knappen (med standardinställningen).

  - Stäng LCD-skärmen. Datorn övergår i strömsparläge efter några sekunder.

- Du kan återställa din VAIO-dator från strömsparläget till normalläget genom att öppna eller höja LCD-skärmen.

  Om du vill ändra vad som händer när du öppnar eller höjer LCD-skärmen startar du VAIO Control Center och ändrar inställningarna i Power and Battery. Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

## Ladda batteriet

Det går att ladda batteriet medan du använder VAIO-datorn om den är ansluten till en strömkälla. Laddningstiden varierar beroende på driftförhållandena.

1. Sätt i batteriet i VAIO-datorn. (Se Sätta i batteriet.)
2. Anslut VAIO-datorn till ett vägguttag. (Se Ansluta datorn till en strömkälla.)

#### Tips

- Laddningstiden varierar beroende på omgivningstemperaturen.

  Om det är kallt tar det längre tid att ladda batteriet.

- Öppna skrivbordet och välj batteriikonen, till exempel(om datorn drivs med batteri) eller(om datorn är ansluten till nätuttag), i meddelandefältet och kontrollera batteristatusen på VAIO-datorn. Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord (Desktop).

## Slå på VAIO-datorn

När du slår på VAIO-datorn startas också Windows.

Läs säkerhetsföreskrifterna i Att tänka på när du använder elnätet som strömkälla innan du startar datorn.

1. Sätt i batteriet i VAIO-datorn. (Se Sätta i batteriet.)
2. Anslut VAIO-datorn till ett eluttag. (Se Ansluta datorn till en strömkälla.)
3. Fäll upp LCD-skärmen.
4. Tryck på(Av/vila (Power))-knappen.

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn tänds den och lyser grönt.

   Datorn har slagits på och Windows startar efter en stund.

#### OBS!

- VAIO-datorn startar inte om du håller(Av/vila (Power))-knappen intryckt i mer än fyra sekunder.

- När du fäller upp LCD-skärmen ska du inte hålla i den inbyggda kameran eftersom det kan göra att det uppstår fel på VAIO-datorn. (modeller med inbyggd kamera)

- Om du trycker på(Av/vila (Power))-knappen när LCD-skärmen är stängd startas inte VAIO-datorn.

- Rör inte vid pekskärmen när du startar VAIO-datorn eftersom det kan leda till att datorn slutar fungera som den ska. (modeller med pekskärm)

#### Tips

- VAIO-datorn övergår automatiskt i strömsparläge om du inte använder den under en viss tid när den är ansluten till ett vägguttag. Mer information finns i Använda strömsparläget.

## Om strömsparläget

Med strömsparläget kan du ta en paus och bevara datorns tillstånd, inklusive data du arbetar med.

Med standardinställningarna för strömsparläge är Rapid Wake aktiverat och VAIO-datorn övergår i strömsparläge efter det att dina arbetsdata har sparats på den inbyggda lagringsenheten. Detta minskar risken för dataförlust om batteriet tar slut under strömsparläge.

## Ändra Rapid Wake-inställningarna (strömsparläge)

Du kan ändra Rapid Wake-inställningarna i VAIO Control Center.

Rapid Wake är aktiverat som standard. Med denna funktion övergår VAIO-datorn i strömsparläge efter det att dina arbetsdata har sparats på den inbyggda lagringsenheten.

1. Starta VAIO Control Center och välj Hardware. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)
2. Aktivera/inaktivera inställningen i Rapid Wake.

#### OBS!

- Med Rapid Wake inaktiverat:

  - Dina arbetsdata sparas inte på den inbyggda lagringsenheten när VAIO-datorn övergår i strömsparläge. Därför går dina arbetsdata förlorade om datorn stängs av medan den är i strömsparläget, till exempel för att batteriet tar slut eller datorn kopplas bort från en strömkälla. Spara alla data innan du sätter datorn i strömsparläge för att undvika att förlora data.

  - Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, blinkar den långsamt orange i strömsparläget. När batteriet tar slut under strömsparläget blinkar laddningsindikatorn. Om datorn är utrustad med strömindikatorn, blinkar den tillsammans med laddningsindikatorn.

## Laddningsindikatorns status

Laddningsindikatorntänds eller blinkar på olika sätt beroende på omständigheterna.

#### Lyser orange

Batteriet laddas. (Släcks när laddningen är klar.)

#### Blinkar orange

Strömmen i batteriet håller på att ta slut. (Normalläge)

Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, blinkar den tillsammans med laddningsindikatorn.

#### Blinkar snabbt orange

Ett batterifel har uppstått på grund av att batteriet inte fungerar, batteriet inte sitter fast ordentligt (om det är borttagbart) o.s.v.

## Ladda batteriet

Det går att ladda batteriet medan du använder VAIO-datorn om den är ansluten till en strömkälla. Laddningstiden varierar beroende på driftförhållandena.

1. Sätt i batteriet i VAIO-datorn. (Se Sätta i batteriet.)
2. Anslut VAIO-datorn till ett vägguttag. (Se Ansluta datorn till en strömkälla.)

#### Tips

- Laddningstiden varierar beroende på omgivningstemperaturen.

  Om det är kallt tar det längre tid att ladda batteriet.

- Öppna skrivbordet och välj batteriikonen, till exempel(om datorn drivs med batteri) eller(om datorn är ansluten till nätuttag), i meddelandefältet och kontrollera batteristatusen på VAIO-datorn. Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord (Desktop).

## Förlänga batteritiden

När VAIO-datorn körs på batteri kan du förlänga batteriets livslängd med hjälp av nedanstående metoder.

- Använd strömsparläget.

  När du för tillfället inte tänker använda din VAIO-dator kan du använda strömsparläget. Använd strömsparläget ofta om du vill förlänga batteritiden. Om du inte ska använda datorn under en längre tid stänger du av den.

  Det går fortare att starta datorn från strömsparläget än att slå på den när den är avstängd.

  Mer information finns i Använda strömsparläget.

- Minska bildskärmens ljusstyrka.

  Mer information finns i Ändra LCD-ljusstyrkan.

- Skruva ned volymen på högtalarna och hörlurarna.

  Mer information finns i Justera högtalarvolymen.

- Koppla bort kringutrustning som inte används.

## Om strömsparläget

Med strömsparläget kan du ta en paus och bevara datorns tillstånd, inklusive data du arbetar med.

Med standardinställningarna för strömsparläge är Rapid Wake aktiverat och VAIO-datorn övergår i strömsparläge efter det att dina arbetsdata har sparats på den inbyggda lagringsenheten. Detta minskar risken för dataförlust om batteriet tar slut under strömsparläge.

## Ändra Rapid Wake-inställningarna (strömsparläge)

Du kan ändra Rapid Wake-inställningarna i VAIO Control Center.

Rapid Wake är aktiverat som standard. Med denna funktion övergår VAIO-datorn i strömsparläge efter det att dina arbetsdata har sparats på den inbyggda lagringsenheten.

1. Starta VAIO Control Center och välj Hardware. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)
2. Aktivera/inaktivera inställningen i Rapid Wake.

#### OBS!

- Med Rapid Wake inaktiverat:

  - Dina arbetsdata sparas inte på den inbyggda lagringsenheten när VAIO-datorn övergår i strömsparläge. Därför går dina arbetsdata förlorade om datorn stängs av medan den är i strömsparläget, till exempel för att batteriet tar slut eller datorn kopplas bort från en strömkälla. Spara alla data innan du sätter datorn i strömsparläge för att undvika att förlora data.

  - Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, blinkar den långsamt orange i strömsparläget. När batteriet tar slut under strömsparläget blinkar laddningsindikatorn. Om datorn är utrustad med strömindikatorn, blinkar den tillsammans med laddningsindikatorn.

## Kontrollera batteriets laddningskapacitet

Batteriet är en förbrukningsvara. Kapaciteten försämras gradvis med upprepade laddningar och urladdningar. Det innebär att efter en tid kommer batteriet att laddas ur snabbare och snabbare och till slut går det inte att använda längre.

Om batteritiden har blivit kort ska du ersätta batteriet med ett nytt batteri enligt specifikation från Sony. Se hjälpfilen för mer information om batteriets laddningsstatus och kapacitetsminskning.

1. Starta VAIO Control Center och välj Power and Battery (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)
2. Välj Details i Battery.

   Detaljerad batteriinformation visas, bland annat laddningskapacitet.

#### Tips

- Aktivera battery care function för att förlänga batteriets livslängd. Med den här funktionen kan du minska batteriets försämring genom att begränsa den maximala laddningskapaciteten. När funktionen är aktiverad är batteriet inte fulladdat.

## Att tänka på när du använder pekskärmen (modeller med pekskärm)

Läs följande information innan du använder pekskärmen.

- Tryck inte hårt på pekskärmen.

  Du behöver inte vara hårdhänt eftersom VAIO-datorn är utrustad med en kapacitiv pekskärm.

- Rör inte vid pekskärmen med något annat än fingrarna.

  Pekskärmen kan skadas eller sluta fungera. Använd bara fingrarna för att röra vid skärmen.

- Pekskärmen kanske inte fungerar ordentligt om du slår på VAIO-datorn samtidigt som du vidrör skärmen. Starta i så fall om datorn.

- Pekskärmen kanske inte fungerar under flera sekunder efter det att din VAIO-dator återgår till normalläge från strömsparläget. I sådant fall ska du vänta en stund innan du börjar använda pekskärmen.

- Se till att pekskärmen alltid är ren för optimal tryckkänslighet. Smuts kan leda till skada och fel.

## Använda pekskärmen (modeller med pekskärm)

Du kan utföra åtgärder på VAIO-datorn genom att knacka på pekskärmen eller göra en enkel rörelse med fingrarna.

### Grundläggande åtgärder

#### Klicka (knacka)

Knacka på pekskärmen en gång med ett finger. Du kan välja en knapp, t.ex. OK och Avbryt (Cancel), eller ett menyalternativ genom att knacka på det.

#### Dubbelklicka (dubbelknacka)

Knacka på pekskärmen snabbt två gånger med ett finger.

Du kan starta en app, t.ex. ett ordbehandlingsprogram eller kalkylprogram, eller öppna en fil genom att dubbelknacka på dess ikon.

#### Dra

Placera ett finger på önskad plats på pekskärmen och dra fingret. Du kan flytta en fil eller ändra storlek på fönster med den här rörelsen.

#### Dra och släpp

Peka på önskad filikon, dra den till en annan mapp, fönster eller appikon och lyft sedan bort fingret från skärmen. Du kan flytta och kopiera en fil med den här rörelsen.

### Avancerade åtgärder

Du kan utföra åtgärder på VAIO-datorn genom att göra en enkel rörelse (gest) med fingrarna på pekskärmen.

Svarstiden för rörelsen varierar beroende på apparna.

#### Högerklicka (peka och håll)

Peka och håll på önskad plats på pekskärmen i ett par sekunder och lyft sedan bort fingret från skärmen. Du kan visa olika menyer beroende på vilken plats du pekar på.

#### Rulla

Peka på och dra ett bläddringsbart område i ett fönster, t.ex. ett Internet Explorer-fönster. Du kan också bläddra i fönstret genom att dra skjutreglaget på den lodräta rullningslisten i det valda fönstret.

#### Zooma in eller ut i en bild (zooma)

Nyp med två fingrar på pekskärmen om du vill zooma i en bild, t.ex. ett foto i Foton (Photos). Nyp ihop fingrarna för att zooma in och för isär dem för att zooma ut.

#### Rotera en bild (rotera)

Placera två fingrar på pekskärmen och dra dem i cirkelformade rörelser för att rotera en bild, t.ex. ett foto. Om det går att rotera bilder beror på vilka appar du använder.

#### Välja genom att svepa

Dra med fingret en liten bit i den riktning som skärmen inte rullar.

Du kan välja ett objekt som en appanel eller en bild.

## Om pekskärmen (modeller med pekskärm)

Med en pekskärm kan du använda fingrarna för att interagera med VAIO-datorn. Du kan utföra olika rörelser på pekskärmen.

VAIO-datorn har stöd för flertrycksinmatning (multi-touch).

#### OBS!

- VAIO-datorn är utrustad med en kapacitiv pekskärm. När du använder pekskärmen bör du tänka på följande:

  - Pekskärmen fungerar inte om du rör vid den med naglarna eller om du använder handskar.

  - Om knackning utlöser en oavsiktlig åtgärd försäkrar du dig om att din kropp inte är i kontakt med pekskärmen.

  - Pekskärmens yta kan bli varm. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

  - Även om pekskärmens yta består av härdat glas kan den ändå skadas. Behandla den varsamt. Om den går sönder kan små skärvor spridas och orsaka skada.

    Tappa inte pekskärmen och utsätt den inte för hård belastning. Repa inte dess yta. En ytskada kan göra att glaset går sönder.

  - Fabriken kan ha satt fast ett skyddsark på LCD-skärmen. Ta bort arket innan du använder skärmen, annars kanske den inte fungerar som den ska.

  - Vissa appar fungerar inte med pekskärmsåtgärder.

## Sätta i och mata ut en skiva (modeller med optiska skivenheter)

Sätt in eller ta ur en skiva från VAIO-datorn när den är på.

1. Tryck på utmatningsknappen.

   Skivfacket matas ut.

2. Sätt i eller ta ur skivan från VAIO-datorn.

   När du sätter i en skiva:

   Håll i skivfackets botten med ena handen och lägg skivan mitt i facket. Tryck försiktigt ned skivan tills den fäster med ett klick. Om skivan ligger fel när du stänger facket kan du inte öppna facket sedan.

   Lägg skivan med etikettsidan uppåt.

3. Stäng skivfacket genom att trycka in det försiktigt.

#### OBS!

- Utsätt inte skivfacket för tryck när du lägger dit skivan.

## Ange tecken med pekskärmsåtgärder (modeller med pekskärm)

Du kan använda Pektangentbordet (Touch Keyboard) för textinmatningsåtgärder.

1. Öppna skrivbordet och välj(ikonen för Pektangentbordet (Touch Keyboard)) i meddelandefältet. (Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord (Desktop).)

#### Tips

- Pektangentbordet (Touch Keyboard) visas automatiskt på skärmen när du rör vid ett textfält.

## Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten

Håll Fn-tangenten och en annan tangent nedtryckta samtidigt om du vill använda ett kortkommando.

Om du till exempel vill stänga av ljudet: Fn +(F2)Håll ned Fn-tangenten och tryck på F2-tangenten.

Vissa tangentbordsfunktioner går bara att använda medan Windows körs.

#### Fn +(F1)

Aktiverar och inaktiverar pekplattan. Mer information finns i Aktivera och inaktivera pekplattan.

#### Fn +(F2)

Används för att slå på eller stänga av de inbyggda högtalarna eller hörlurarna.

#### Fn +/(F3/F4)

Tryck flera gånger på knappen om du vill justera volymen på de inbyggda högtalarna och på hörlurarna. Mer information finns i Justera högtalarvolymen.

Om du vill sänka volymen trycker du på Fn+F3-tangenterna.

Om du vill höja volymen trycker du på Fn+F4-tangenterna.

#### Fn +/(F5/F6)

Tryck flera gånger på knappen om du vill justera LCD-ljusstyrkan på bildskärmen. Mer information finns i Ändra LCD-ljusstyrkan.

Om du vill sänka ljusstyrkan trycker du på Fn+F5-tangenterna.

Om du vill höja ljusstyrkan trycker du på Fn+F6-tangenterna.

#### Fn +(F7)

Växlar visningsläget till en extern bildskärm.

Välj skärm för visning genom att trycka flera gånger på Fn+F7-tangenterna och tryck sedan på Enter-tangenten. Mer information finns i Välja visningslägen.

#### Fn + Num Lk (Num Lock)

Aktiverar tangenterna med tryckta nummer som en numerisk knappsats för att skriva in nummer. (modeller utan numerisk knappsats)

#### Fn + Scr Lk (Scroll Lock)

Har olika funktioner beroende på vilka appar du använder. Mer information finns i hjälpen till appen.

#### Fn + Pg Up (Page Up)

Går till föregående sida. (modeller utan numerisk knappsats)

#### Fn + End (End)

Flyttar markören till slutet på en rad eller längst ned på en sida. (modeller utan numerisk knappsats)

#### Fn + Pg Dn (Page Down)

Går till nästa sida. (modeller utan numerisk knappsats)

#### Fn + Home (Home)

Flyttar markören till början av en rad eller högst upp på en sida. (modeller utan numerisk knappsats)

#### Tips

- Mer information om kortkommandon i kombination med(Windows)-tangenten o.s.v. finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

## Använda pekplattan

Genom att dra med fingret på pekplattan kan du flytta pekaren på skärmen.

Du utför kommandon och visar menyer genom att trycka på zonen för vänster eller höger knapp när pekaren är placerad på det objekt du vill använda.

1. Vänster knappzon

2. Höger knappzon

#### Klicka

När pekaren är på det önskade objektet trycker du en gång på den vänstra knappzonen.

Du kan också knacka en gång på pekplattan.

#### Dubbelklicka

När pekaren är på det önskade objektet trycker du snabbt två gånger på den vänstra knappzonen.

Du kan också knacka snabbt två gånger på pekplattan.

#### Högerklicka

När pekaren är på det önskade objektet trycker du en gång på den högra knappzonen.

Du kan också knacka på pekplattan med två fingrar.

Du kan visa olika snabbmenyer, beroende på var pekaren är.

#### Dra

Placera pekaren på objektet, tryck en gång på den vänstra knappzonen och håll ned den medan du samtidigt drar med fingret på pekplattan.

Du kan också knacka snabbt två gånger på pekplattan och på den andra knackningen dra med fingret.

#### Dra och släpp

Dra en ikon, t.ex. en fil, till önskad plats och släpp fingret från vänster knappzon.

Du kan också knacka snabbt två gånger på ikonen, på den andra knackningen dra med fingret till den önskade platsen och därefter lyfta upp fingret från pekplattan.

#### Rulla

Dra uppåt och nedåt med två fingrar på pekplattan om du vill bläddra i höjdled på skärmen.

Dra från ena sidan till den andra med två fingrar på pekplattan om du vill bläddra i sidled på skärmen.

#### Gå bakåt eller framåt utan att röra pekaren

När du tittar på webbplatser, bilder o.s.v. kan du placera tre fingrar på pekplattan och dra dem från ena sidan till den andra för att flytta bakåt/framåt utan att behöva röra pekaren.

#### Zooma in eller ut

När du tittar på webbplatser, bilder o.s.v. kan du zooma genom att nypa ihop med två fingrar på pekplattan. Nyp ihop fingrarna för att zooma in och för isär dem för att zooma ut.

#### Så här öppnar du appmenyn

Placera ett finger på pekplattans överkant och dra fingret nedåt.

Appmenyn visas inte om appen inte har stöd för appmenyer.

#### Så här öppnar du snabbknapparna

Placera ett finger på pekplattans högerkant och dra fingret åt vänster. Mer information finns i Öppna snabbknapparna.

#### Så här växlar du mellan appar

Placera ett finger på pekplattans vänsterkant och dra fingret åt höger för att växla till den app som körs. Om flera appar körs upprepar du det här för att växla mellan appar i fallande ordning från den senast använda appen.

#### OBS!

- Rörelsefunktionen (bläddra, bakåt/framåt, zooma in/zooma ut, öppna appmenyn, öppna snabbknapparna, växla mellan appar) kanske inte fungerar beroende på driftförhållandena i din VAIO-dator eller pekplattans inställningar.

#### Tips

- Utseendet på pekplattan beror på vilken modell du köpt.

- Om du vill ha mer detaljerad information om hur du använder pekplattan startar du VAIO Control Center, klickar på Mouse and Keyboard och tittar på instruktionsfilmerna. Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

## Att tänka på när du använder den inbyggda kameran (modeller med inbyggd kamera)

- Undvik att repa eller smutsa ned den inbyggda kameran och området kring den eftersom detta kan ge bilder av dålig kvalitet.

- Låt inte direkt solljus komma in i den inbyggda kamerans lins, oavsett om VAIO-datorn är på eller inte, eftersom det kan påverka kamerans funktioner.

### Skötsel och underhåll av den inbyggda kameran

Om området på och runt den inbyggda kameran är smutsigt torkar du försiktigt av det med en mjuk trasa, till exempel en rengöringsduk för objektiv.

Gnid inte för hårt i det här området eftersom det repas lätt.

## Använda den inbyggda kameran (modeller med inbyggd kamera)

Du kan ringa videosamtal via Internet med hjälp av den inbyggda kameran och kommunikationsappar.

Den inbyggda indikatorlampan för kameran är tänd när kameran används.

1. Inbyggd kamera*

2. Indikator för inbyggd kamera

3. Inbyggd mikrofon (mono)

* Formen på den inbyggda kameran varierar beroende på modell.

#### Tips

- Vilka appar som är installerade på VAIO-datorn varierar beroende på datorns konfiguration.

- Vissa appar kanske inte stöder den maximala upplösningen för den inbyggda kameran.

## Att tänka på när du lägger till och tar bort minnesmoduler

Läs säkerhetsinformationen nedan innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler.

- VAIO-datorn och dess minnesmoduler är utrustade med högprecisionskomponenter och elektroniska kontakter. Om du vill undvika att garantin ogiltigförklaras under produktens garantitid rekommenderar vi följande:

  - Kontakta återförsäljaren om du ska installera en ny minnesmodul.

  - Installera inte minnesmoduler själv om du inte har erfarenhet av att uppgradera minne på en dator.

  - Vidrör inte kontakterna och öppna inte luckan till minnesmodulfacket.

- Kontakta ett auktoriserat Sony-servicecenter/supportcenter om du behöver hjälp. Information om var du hittar närmaste center eller återförsäljare finns i Om supportwebbplatsen.

- Om du lägger till eller tar bort minnesmoduler själv och i samband med det skadar modulfacket eller modulen eller felkopplar kan VAIO-datorn skadas och börja fungera dåligt. I sådana fall måste du betala för reparationen.

- Var försiktig så att du inte skadar händer och fingrar på skarpa kanter som kan finnas på minnesmodulen, de inre komponenterna och kretskorten i VAIO-datorn.

- Var försiktig så att du inte råkar dra i någon av kablarna på insidan i VAIO-datorn eftersom glapp kan uppstå eller kablarna kan lossna.

- Om VAIO-datorn startas när det finns vätska, till exempel vatten, eller andra främmande föremål i datorn kan den börja brinna. Se till att alla främmande föremål är borttagna och sätt tillbaka luckan till minnesmodulfacket innan du sätter på VAIO-datorn.

- Sony kan inte garantera att det går att använda minnesmoduler från andra tillverkare på VAIO-datorn. Information om minnesmoduler från andra tillverkare får du av respektive tillverkare.

- Stäng av VAIO-datorn och all kringutrustning samt koppla bort alla kablar innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler. Om du inte gör detta kan minnesmodulen, VAIO-datorn eller kringutrustningen skadas.

- Undvik skada på minnesmodulerna på grund av elektrostatisk urladdning genom att följa instruktionerna nedan:

  - Arbeta inte på en plats där statisk elektricitet lätt uppstår, till exempel på en matta.

  - Innan du lägger till eller tar bort minnesmoduler bör du ta på ett annat metallobjekt än VAIO-datorn för att undvika att statisk elektricitet uppstår. Rör inte vid metalldelarna inne i datorn.

  - Öppna inte förpackningen med minnesmodulen förrän du är redo att installera modulen. Förpackningen skyddar modulen mot statisk elektricitet. Om du ska lagra modulen förvarar du den i en antistatisk förpackning eller i aluminiumfolie.

- Undvik att vidröra modulens kretsar eller elektriska kontakter när du håller i en minnesmodul.

- Sätt inte i en minnesmodul i felvänd riktning i facket. Då kan modulen eller modulfacket skadas eller också kan kretskortet fatta eld.

- Använd en skruvmejsel som passar skruvarnas storlek (så som en miniskruvmejsel).

- Ta inte bort eller lossa några andra skruvar än de som ska tas bort enligt anvisningarna.

## Lägga till och ta bort minnesmoduler

Om du vill göra datorn snabbare eller förbättra datorns prestanda när flera program körs samtidigt kan du öka mängden minne genom att installera extra minnesmoduler.

Läs Att tänka på när du lägger till och tar bort minnesmoduler innan du uppgraderar datorns minne.

Om du installerar minnesmoduler i två eller flera kortplatser aktiveras dubbelkanalsläget som gör datorn ännu snabbare.

Vilken modultyp och mängden minne som är installerat i datorn beror på modellen.

1. Stäng av VAIO-datorn och kringutrustning, koppla bort strömkabeln och alla andra anslutningskablar och ta bort batteriet.

   Information om hur du tar bort batteriet finns i Ta ur batteriet.

2. Vänta en stund tills VAIO-datorn har svalnat.

   Delarna inne i VAIO-datorn kan vara heta direkt efter att du har stängt av datorn. Var försiktig så att du inte bränner dig när VAIO-datorn är i det här läget.

3. Lägg ett rent tyg på en plan yta och placera VAIO-datorn som bilden visar. Ta bort skruvarna med en stjärnskruvmejsel och öppna locket till minnesmodulfacket.

   Skruvarna visas med pilar på bilden nedan.

   På vissa modeller används det skruvar på locket till minnesmodulfacket och det går inte att ta bort skruvarna från locket.

   Under locket täcks minnesmodulen av ett skyddshölje. Lyft på höljet när du sätter i eller tar ut minnesmodulen.

   Var försiktig så inte höljet lyfts så mycket att det lossnar eller viks bakåt.

4. Vidrör ett externt metallföremål för att få bort eventuell statisk elektricitet.

   Rör inte metalldelar inne i VAIO-datorn.

5. Om det inte finns något ledigt fack tar du bort den installerade minnesmodulen. Dra spärrarna i pilarnas riktning så att modulen vinklas upp (1) och dra sedan ut modulen i pilens riktning (2).

6. Ta ur den nya minnesmodulen ur den antistatiska påsen.
7. Håll i minnesmodulens kant och skjut in modulen i facket. Se till att modulens kant är vänd så att skåran på minnesmodulen passar i den lilla utskjutande delen i facket.

8. Håll i minnesmodulens kant och skjut in modulen tills den fäster på plats med ett klick (se bilden).

   Spärrarna på modulens sidor sätter modulen på plats. Rör inte vid några svarta komponenter på minnesmodulen.

9. Sätt tillbaka luckan över minnesmodulfacket och skruva fast den med hjälp av skruvarna du tog bort i steg 3.
10. Installera batteriet och anslut alla anslutningskablar och kringutrustning som du tog bort i steg 1. Slå på datorn.
11. Kontrollera att minneskapaciteten har ändrats.

    Om minnesmängden är rätt har minnesmodulen installerats korrekt.

    Information om hur du visar systeminformation finns i Visa systeminformation.

## Ansluta en USB-enhet

Du kan ansluta en USB-enhet till din VAIO-dator, till exempel en mus, en diskettläsare, högtalare eller en skrivare.

När du ansluter USB-enheten kan du behöva installera de medföljande drivrutinerna för enheten.

Läs enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information.

1. Välj den USB-port () som du vill använda.
2. Anslut USB-enhetens kabel () (medföljer ej) till USB-porten.

#### OBS!

- Du måste kanske installera drivrutinen som medföljde enheten innan du kan använda den. Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information.

- Om du vill kunna skriva ut dokument måste du kontrollera att USB-skrivaren är kompatibel med din version av Windows.

- Stoppa uppspelningen av DVD-innehåll eller musikinnehåll eller stäng av datorn innan du kopplar bort USB-högtalare från VAIO-datorn. Om du kopplar från USB-högtalarna under pågående uppspelning finns risk för funktionsfel.

  Information om hur du tar bort en USB-enhet finns i bruksanvisningen som medföljde enheten.

- Var noga med följande om du vill skydda din VAIO-dator och/eller USB-enheterna från skador:

  - Undvik att stöta till eller trycka på USB-kontakterna om VAIO-datorn ska flyttas med USB-enheter anslutna.

  - Lägg inte VAIO-datorn i en väska eller liknande med USB-enheter anslutna.

#### Tips

- USB-portarna på din VAIO-dator följer standarderna USB 2.0 och/eller USB 3.0.

  De USB-portar som följer standarden USB 3.0 kan kännas igen på den blå färgen.

- Förutom överföringslägena i USB 2.0 har standarden USB 3.0 även följande överföringsläge:

  - SuperSpeed: Överföringshastighet på 5 Gbit/s.

## Ladda en USB-enhet

Du kan ladda en USB-enhet även när VAIO-datorn är avstängd, i viloläget eller i strömsparläget genom att aktivera inställningarna för USB-laddning.

Ändra inställningarna när USB-enheten är frånkopplad från den USB-port som har stöd för USB-laddning.

1. Starta VAIO Control Center och välj Hardware. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)
2. Aktivera inställningen USB Charging.
3. Anslut en USB-enhet till USB-porten som är märkt med.

   Om laddningen inte startar även när du anslutit en USB-enhet till den USB-port som har stöd för USB-laddning kan du prova att koppla ur och sedan koppla in enheten igen.

#### OBS!

- När inställningarna för USB-laddning är aktiverade ökar strömförbrukningen när VAIO-datorn är avstängd, i viloläge eller i strömsparläge eftersom datorn levererar ström till USB-porten även när det inte finns någon USB-enhet ansluten till porten.

- När inställningarna för USB-laddning är aktiverade kan du inte använda funktionen för fjärrväckning på den USB-enhet som är ansluten till USB-porten som har stöd för USB-laddning.

#### Tips

- Inställningarna för USB-laddning är inaktiverade som standard.

## Sätta i SD-minneskort

VAIO-datorn har ett SD-minneskortfack. Du kan använda det här facket när du vill överföra data mellan digitalkameror, videokameror, musikspelare och andra ljudenheter/videoenheter.

Följande minneskort går att använda i SD-minneskortfacket på datorn:

- SD-minneskort

- SDHC-minneskort

- SDXC-minneskort

Följ de här stegen för att sätta i ett SD-minneskort.

1. Leta upp SD-minneskortfacket.
2. Håll SD-minneskortet med pilen i riktning mot facket och skjut försiktigt in kortet tills det fäster med ett klick.

Ikonen för SD-minneskortet visas inte i fönstret Dator (Computer) förrän du har satt in kortet i facket.

#### OBS!

- Sätt inte in SD-minneskortet i fel riktning. Om du sätter in kortet i facket med ovansidan nedåt kan facket skadas. Mer information finns i handboken som medföljde SD-minneskortet.

- Ikonen för SD-minneskortet visas inte i fönstret Dator (Computer) förrän du har satt in kortet i facket.

#### Tips

- Information om hur du öppnar fönstret Dator (Computer) finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

- När du sätter in SD-minneskortet i facket första gången kan du uppmanas att installera en drivrutin. Om du uppmanas att göra det följer du instruktionerna på skärmen för att installera drivrutinen.

## Att tänka på när du använder SD-minneskort

Läs följande information innan du använder SD-minneskort.

- Förvara SD-minneskorten utom räckhåll för barn. Korten är tillräckligt små för att kunna sväljas.

- Rör inte vid kontakten på SD-minneskortet med fingrarna eller metallföremål.

- Ett SD-minneskort innehåller ömtåliga elektroniska komponenter. Slå inte på kortet och böj eller tappa det inte.

- Ta inte isär och modifiera inte ett SD-minneskort.

- Utsätt inte ett SD-minneskort för fukt eller vätska.

- Förvara och använd inte korten på ställen där de kan utsättas för:

  - Extremt höga temperaturer, till exempel i en bil som har parkerats i solen

  - Direkt solljus

  - Hög fuktighet och frätande ämnen

  - Stora mängder damm

- Se till att använda SD-minneskort och adaptrar som följer de standarder som din VAIO-dator har stöd för. Kort och adaptrar som inte passar kan fastna i facket och skada datorn.

- Det går inte att spara data på ett SD-minneskort som är skrivskyddat.

- Säkerhetskopiera viktiga data.

- Sparade data kan raderas eller skadas om du råka göra följande:

  - Du tar bort ett SD-minneskort eller stänger av VAIO-datorn när data läses från eller skrivs till SD-minneskortet.

  - Du använder SD-minneskortet där statisk elektricitet eller elektriska störningar kan skada kortet.

- När du tar med dig SD-minneskortet ska du lägga det i fodralet som skyddar mot statisk elektricitet.

- Innan du använder ett SD-minneskort med en annan enhet än en dator, till exempel en digitalkamera eller bärbar spelare, formaterar (initierar) du SD-minneskortet i enheten.

  Vissa enheter kanske inte stöder filformatet för datorer. I så fall visas ett meddelande som uppmanar dig att formatera SD-minneskortet. Kopierar data från kortet till VAIO-datorn i så fall och formatera sedan kortet i enheten. Alla data på SD-minneskortet raderas när du formaterar det.

  Läs enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information.

- Sätt inte in främmande objekt i SD-minneskortsfacket.

- Det går bara att använda SD-minneskortsfacket till kompatibla minneskort och inte till något annat.

- SD-minneskort (upp till 2 GB), SDHC-minneskort (upp till 32 GB) och SDXC-minneskort (upp till 128 GB) tillgängliga från januari 2013 har testats och visat sig vara kompatibla med din VAIO-dator. Det är dock inte säkert att alla SD-minneskort, SDHC-minneskort och SDXC-minneskort fungerar i datorn.

- Facket för SD-minneskort på din VAIO-dator stöder inte funktionen för upphovsrättsskydd i SD-minneskortet, SDHC-minneskortet och SDXC-minneskortet.

- Försök inte sätta in något annat minneskort eller någon annan minneskortsadapter än de som minneskortfacket är avsett för. Ett minneskort eller en minneskortadapter som inte passar kan fastna i VAIO-datorn och skada den.

- Vissa typer av SD-minneskort, till exempel de som har UHS (Ultra High Speed-dataöverföring), kan bli extremt varma när information läses till och från korten. I så fall bör du vänta en stund och låta minneskortet svalna innan du tar bort det.

## Ta ur SD-minneskort

I det här avsnittet förklaras hur ett SD-minneskort tas bort.

1. Leta upp SD-minneskortfacket.
2. Öppna Dator (Computer).

   Information om hur du öppnar Dator (Computer) finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

3. Högerklicka på ikonen för SD-minneskort och välj Mata ut (Eject).
4. Tryck in SD-minneskortet mot VAIO-datorn och släpp.
5. Dra ut SD-minneskortet ur facket.

## Skapa partitioner

I avsnittet beskrivs hur det går till att skapa partitioner.

#### OBS!

- Om du minskar volymen på enhet C kanske du inte kan skapa återställningsmedia eller slutföra återställningsprocessen eftersom det inte finns tillräckligt mycket ledigt utrymme på den inbyggda lagringsenheten.

1. Öppna Kontrollpanelen (Control Panel), välj System och säkerhet (System and Security) och välj Skapa och formatera hårddiskpartitioner (Create and format hard disk partitions) under Administrationsverktyg (Administrative Tools). (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen (Control Panel) finns i Öppna Kontrollpanelen (Control Panel))

   Om fönstret User Account Control (User Account Control) visas väljer du Ja (Yes).

2. Högerklicka på enhet C och välj Krymp volym (Shrink Volume).
3. Ange storleken på den partition som ska skapas i Diskutrymme som ska krympas (MB) (Enter the amount of space to shrink in MB) och välj Krymp (Shrink).
4. Högerklicka på Inte allokerat (Unallocated) och välj Ny enkel volym (New Simple Volume).
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Om du är inloggad på VAIO-datorn som standardanvändare kan du uppmanas att ange ett administratörsnamn och administratörslösenord.

## Skapa andra enheter (ändra partitioner)

Partitioner är uppdelade områden på den inbyggda lagringsenheten. Det finns flera fördelar med att dela upp den inbyggda lagringsenheten i flera partitioner, till exempel går det då att separera systemfiler från dina datafiler.

VAIO-datorn har bara en partition (enhet C) inställd från fabriken.

Om du vill spara data på en annan partition, t.ex. enhet D, ändrar du partitionsstorleken och skapar en ny partition.

Mer information om hur du skapar partitioner finns i Skapa partitioner.

#### Tips

- Vissa modeller kan ha enhet D inställd från fabriken.

## Att tänka på när du använder pekskärmen (modeller med pekskärm)

Läs följande information innan du använder pekskärmen.

- Tryck inte hårt på pekskärmen.

  Du behöver inte vara hårdhänt eftersom VAIO-datorn är utrustad med en kapacitiv pekskärm.

- Rör inte vid pekskärmen med något annat än fingrarna.

  Pekskärmen kan skadas eller sluta fungera. Använd bara fingrarna för att röra vid skärmen.

- Pekskärmen kanske inte fungerar ordentligt om du slår på VAIO-datorn samtidigt som du vidrör skärmen. Starta i så fall om datorn.

- Pekskärmen kanske inte fungerar under flera sekunder efter det att din VAIO-dator återgår till normalläge från strömsparläget. I sådant fall ska du vänta en stund innan du börjar använda pekskärmen.

- Se till att pekskärmen alltid är ren för optimal tryckkänslighet. Smuts kan leda till skada och fel.

## Använda pekskärmen (modeller med pekskärm)

Du kan utföra åtgärder på VAIO-datorn genom att knacka på pekskärmen eller göra en enkel rörelse med fingrarna.

### Grundläggande åtgärder

#### Klicka (knacka)

Knacka på pekskärmen en gång med ett finger. Du kan välja en knapp, t.ex. OK och Avbryt (Cancel), eller ett menyalternativ genom att knacka på det.

#### Dubbelklicka (dubbelknacka)

Knacka på pekskärmen snabbt två gånger med ett finger.

Du kan starta en app, t.ex. ett ordbehandlingsprogram eller kalkylprogram, eller öppna en fil genom att dubbelknacka på dess ikon.

#### Dra

Placera ett finger på önskad plats på pekskärmen och dra fingret. Du kan flytta en fil eller ändra storlek på fönster med den här rörelsen.

#### Dra och släpp

Peka på önskad filikon, dra den till en annan mapp, fönster eller appikon och lyft sedan bort fingret från skärmen. Du kan flytta och kopiera en fil med den här rörelsen.

### Avancerade åtgärder

Du kan utföra åtgärder på VAIO-datorn genom att göra en enkel rörelse (gest) med fingrarna på pekskärmen.

Svarstiden för rörelsen varierar beroende på apparna.

#### Högerklicka (peka och håll)

Peka och håll på önskad plats på pekskärmen i ett par sekunder och lyft sedan bort fingret från skärmen. Du kan visa olika menyer beroende på vilken plats du pekar på.

#### Rulla

Peka på och dra ett bläddringsbart område i ett fönster, t.ex. ett Internet Explorer-fönster. Du kan också bläddra i fönstret genom att dra skjutreglaget på den lodräta rullningslisten i det valda fönstret.

#### Zooma in eller ut i en bild (zooma)

Nyp med två fingrar på pekskärmen om du vill zooma i en bild, t.ex. ett foto i Foton (Photos). Nyp ihop fingrarna för att zooma in och för isär dem för att zooma ut.

#### Rotera en bild (rotera)

Placera två fingrar på pekskärmen och dra dem i cirkelformade rörelser för att rotera en bild, t.ex. ett foto. Om det går att rotera bilder beror på vilka appar du använder.

#### Välja genom att svepa

Dra med fingret en liten bit i den riktning som skärmen inte rullar.

Du kan välja ett objekt som en appanel eller en bild.

## Om pekskärmen (modeller med pekskärm)

Med en pekskärm kan du använda fingrarna för att interagera med VAIO-datorn. Du kan utföra olika rörelser på pekskärmen.

VAIO-datorn har stöd för flertrycksinmatning (multi-touch).

#### OBS!

- VAIO-datorn är utrustad med en kapacitiv pekskärm. När du använder pekskärmen bör du tänka på följande:

  - Pekskärmen fungerar inte om du rör vid den med naglarna eller om du använder handskar.

  - Om knackning utlöser en oavsiktlig åtgärd försäkrar du dig om att din kropp inte är i kontakt med pekskärmen.

  - Pekskärmens yta kan bli varm. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

  - Även om pekskärmens yta består av härdat glas kan den ändå skadas. Behandla den varsamt. Om den går sönder kan små skärvor spridas och orsaka skada.

    Tappa inte pekskärmen och utsätt den inte för hård belastning. Repa inte dess yta. En ytskada kan göra att glaset går sönder.

  - Fabriken kan ha satt fast ett skyddsark på LCD-skärmen. Ta bort arket innan du använder skärmen, annars kanske den inte fungerar som den ska.

  - Vissa appar fungerar inte med pekskärmsåtgärder.

## Ange tecken med pekskärmsåtgärder (modeller med pekskärm)

Du kan använda Pektangentbordet (Touch Keyboard) för textinmatningsåtgärder.

1. Öppna skrivbordet och välj(ikonen för Pektangentbordet (Touch Keyboard)) i meddelandefältet. (Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord (Desktop).)

#### Tips

- Pektangentbordet (Touch Keyboard) visas automatiskt på skärmen när du rör vid ett textfält.

## Skapa partitioner

I avsnittet beskrivs hur det går till att skapa partitioner.

#### OBS!

- Om du minskar volymen på enhet C kanske du inte kan skapa återställningsmedia eller slutföra återställningsprocessen eftersom det inte finns tillräckligt mycket ledigt utrymme på den inbyggda lagringsenheten.

1. Öppna Kontrollpanelen (Control Panel), välj System och säkerhet (System and Security) och välj Skapa och formatera hårddiskpartitioner (Create and format hard disk partitions) under Administrationsverktyg (Administrative Tools). (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen (Control Panel) finns i Öppna Kontrollpanelen (Control Panel))

   Om fönstret User Account Control (User Account Control) visas väljer du Ja (Yes).

2. Högerklicka på enhet C och välj Krymp volym (Shrink Volume).
3. Ange storleken på den partition som ska skapas i Diskutrymme som ska krympas (MB) (Enter the amount of space to shrink in MB) och välj Krymp (Shrink).
4. Högerklicka på Inte allokerat (Unallocated) och välj Ny enkel volym (New Simple Volume).
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Om du är inloggad på VAIO-datorn som standardanvändare kan du uppmanas att ange ett administratörsnamn och administratörslösenord.

## Skapa andra enheter (ändra partitioner)

Partitioner är uppdelade områden på den inbyggda lagringsenheten. Det finns flera fördelar med att dela upp den inbyggda lagringsenheten i flera partitioner, till exempel går det då att separera systemfiler från dina datafiler.

VAIO-datorn har bara en partition (enhet C) inställd från fabriken.

Om du vill spara data på en annan partition, t.ex. enhet D, ändrar du partitionsstorleken och skapar en ny partition.

Mer information om hur du skapar partitioner finns i Skapa partitioner.

#### Tips

- Vissa modeller kan ha enhet D inställd från fabriken.

## Anteckningar om NFC/One touch-funktioner (modeller med stöd för NFC)

Läs följande försiktighetsåtgärder innan du börjar använda NFC/One touch-funktioner, så att du använder den på rätt sätt.

- I vissa länder och regioner begränsas användningen av NFC/One touch-funktioner av lokala bestämmelser.

- Om du omedelbart måste inaktivera NFC/One touch-funktioner ska du stänga av VAIO-datorn.

## Inaktivera NFC/One touch-funktioner (modeller med stöd för NFC)

Du kan inaktivera NFC/One touch-funktioner genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst (Wireless) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
4. Ändra NFC-inställningen under Trådlösa enheter (Wireless devices) till Av (Off).

#### Tips

- Innan du kan använda NFC/One touch-funktioner, ändra Flygplansläge (Airplane mode) till Av (Off) och inställningen NFC under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).

- När Flygplansläge (Airplane mode) är Av (Off) är den trådlösa funktionen aktiverad.

- Mer information om Flygplansläge (Airplane mode) finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

## Om One touch-funktioner (modeller med stöd för NFC)

One touch-funktioner är Sony originalfunktioner som använder NFC.

Låt två enheter som stöder One touch-funktioner vidröra varandra för att enkelt etablera en kommunikation, utan komplicerade inställningar.

## Om NFC (modeller med stöd för NFC)

NFC (Near Field Communication) är en trådlös teknik för kort räckvidd.

Kommunikationsavståndet för NFC är cirka 10 cm.

## Använda NFC/One touch-funktioner (modeller med stöd för NFC)

Anslut enkelt en enhet med stöd för NFC/One touch-funktioner till VAIO-datorn genom att bara vidröra datorn med enheten.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst (Wireless) i det vänstra fönstret på Datorinställningar (PC settings)-skärmen.
4. Ändra Flygplansläge (Airplane mode) till Av (Off) och inställningen NFC under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).
5. När du vidrör VAIO-datorn (Delar och kontroller på framsidan) med en enhet med stöd för NFC/One touch-funktioner du se till att touch-märkena på enheterna är vända mot varandra.

   Ett meddelanden visas det ögonblick då enheten känns igen.

   Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Mer information om Flygplansläge (Airplane mode) finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

- Du kan behöva ändra enhetsinställningarna beroende på vilken enhet med stöd för NFC/One touch-funktioner som du använder. För detaljerad information, se den handbok som levererades med enheten.

## Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)

Du kan öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök (Search). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Appar ().
3. Skriv ”Hjälp och support (Help and Support)” i sökrutan ().
4. Välj Hjälp och support (Help and Support) ().

## Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)

VAIO-datorn övergår automatiskt i strömsparläge om den inte används under en viss tid.

I strömsparläge bevarar datorn sitt nuvarande tillstånd, inklusive data du arbetar med, när du tar en paus.

Se Använda strömsparläget för mer information om strömsparläget.

#### När du inte använder VAIO-datorn på en stund

Undvik att förlora osparad data genom att följa dessa steg och stänga av VAIO-datorn.

1. Spara dina data och avsluta alla appar som körs.
2. Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till VAIO-datorn.
3. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
4. VäljAv/vila (Power) och Stäng av (Shut down).

   Efter en kort tid stängs VAIO-datorn av automatiskt. Om datorn är utrustad med strömindikatorn, släcks den gröna strömindikatorlampan.

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, se till att den är släckt innan du stänger LCD-skärmen.

#### OBS!

- En felaktig avstängning kan leda till att data som inte har sparats raderas eller att VAIO-datorn inte fungerar som den ska.

- När du vill koppla bort VAIO-datorn från en strömkälla stänger du av datorn och kopplar sedan bort kontakten från eluttaget.

#### Tips

- Om du väljer Stäng av (Shut down) och samtidigt håller Shift-tangenten nedtryckt i steg 4, kan du placera VAIO-datorn i läget för minimal strömförbrukning (ACPI S5-läge). I detta fall är snabbstartfunktionen temporärt inaktiverad vid nästa start.

## Starta om VAIO-datorn

När du har ändrat vissa inställningar eller installerat en app på VAIO-datorn kan det hända att du uppmanas att starta om datorn.

1. Spara dina data och avsluta alla appar som körs.
2. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
3. VäljAv/vila (Power) och Starta om (Restart).
   VAIO-datorn startas om.

## Använda strömsparläget

I strömsparläget kan då lämna VAIO-datorn och samtidigt bevara datorns tillstånd, inklusive data du arbetar med.

#### Så här aktiverar du strömsparläget

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. Välj Av/vila (Power) och Strömsparläge (Sleep).

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn slocknar den när datorn övergår i strömsparläge (med standardinställningen).

#### Så här återställer du datorn till normalläget

1. Tryck på(Av/vila (Power))-knappen.

#### OBS!

- VAIO-datorn kommer att stängas av automatiskt om du trycker in(Av/vila (Power))-knappen i mer än fyra sekunder. Alla data som inte har sparats raderas.

- Som standard sätts VAIO-datorn automatiskt i viloläge när batteriet börjar ta slut. Beroende på driftförhållandena kan det ibland hända att det inte går att försätta datorn i viloläge.

  Om detta inträffar och batteriet håller på att ta slut stängs datorn av, vilket leder till att data som inte sparats går förlorade.

  Spara dina data ofta när datorn drivs med batteriet.

- Innan du flyttar VAIO-datorn kontrollerar du att datorn är avstängd för att undvika stötar och vibrationer i en arbetande hårddisk. Om datorn är utrustad med strömindikatorn ser du till att den är släckt.

#### Tips

- Normalt sätts VAIO-datorn automatiskt i strömsparläge efter en viss tids inaktivitet när den körs på nätström.

- Nedanstående aktiviteter sätter också VAIO-datorn i strömsparläget.

  - Tryck på(Av/vila (Power))-knappen (med standardinställningen).

  - Stäng LCD-skärmen. Datorn övergår i strömsparläge efter några sekunder.

- Du kan återställa din VAIO-dator från strömsparläget till normalläget genom att öppna eller höja LCD-skärmen.

  Om du vill ändra vad som händer när du öppnar eller höjer LCD-skärmen startar du VAIO Control Center och ändrar inställningarna i Power and Battery. Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

## Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)

Du kan öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök (Search). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Appar ().
3. Skriv ”Hjälp och support (Help and Support)” i sökrutan ().
4. Välj Hjälp och support (Help and Support) ().

## Läs detta först

Tack för att du har valt en VAIO(R)-dator.

### Om VAIO-datorns konfiguration

Information om VAIO-datorns konfiguration finns på Sonys supportwebbplats. Mer information finns i Om supportwebbplatsen.

Vissa funktioner, alternativ och medföljande artiklar kanske inte är tillgängliga på din VAIO-dator.

#### Funktioner

Vilka funktioner som är tillgängliga beror på modell eller vilka alternativ du har valt. Alla funktioner som beskrivs i den här bruksanvisningen finns kanske inte på din modell.

#### Bilder

De bilder, fotografier och skärmbilder som visas i bruksanvisningen kan se annorlunda ut på din dator beroende på modell eller vilka alternativ du har valt.

#### Program

De förinstallerade programmen kan variera beroende på modell och vilka alternativ du har valt. Det kan hända att de program som beskrivs i den här bruksanvisningen inte är installerade på din VAIO-dator.

### Medföljande bruksanvisningar

Nedanstående bruksanvisningar medföljer VAIO-datorn.

#### Elektronisk dokumentation

- Bruksanvisning – Introduktion (Välkommen)

  En förinstallerad bruksanvisning med begränsad information om VAIO-datorn med fokus på support och Internetanslutningar. Bruksanvisning – Introduktion ersätts med en fullständig version av Bruksanvisning (den här bruksanvisningen) efter uppdatering.

- Bruksanvisning (den här bruksanvisningen)

  Allmän information, driftinformation, supportuppgifter och felsökningsinformation om VAIO-datorn

#### Tryckt dokumentation

- Snabbstartguide

  En översikt över hur du installerar och kommer i gång med VAIO-datorn

- Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide

  Felsökningsinformation och information om hur du återställer och säkerhetskopierar VAIO-datorn

- Säkerhetsföreskrifter och supportinformation

  Läs noga innan du aktiverar trådlösa funktioner som trådlöst LAN och BLUETOOTH-teknik.

#### Övriga referenser

- Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)

  En omfattande resurs med praktiska råd, självstudier och demonstrationer som hjälper dig att använda VAIO-datorn.

  Information om hur du öppnar Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) finns i Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support).

- Hjälpfiler för program

  Det kan finnas hjälpfiler som medföljer de förinstallerade programmen på din VAIO-dator. Öppna en hjälpfil från hjälpmenyn i programmet.

### För kännedom

- Copyright 2013 Sony Corporation. Med ensamrätt.

- Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna bruksanvisning och de program som beskrivs häri, likaså att reducera dem till maskinläsbar form.

- Sony Corporation ger inga garantier avseende denna bruksanvisning, programvaran eller annan information som finns häri, och friskriver sig härmed uttryckligen från eventuella underförstådda garantier om allmän lämplighet eller lämplighet för specifika ändamål avseende denna bruksanvisning, programvaran eller annan sådan information. Sony Corporation bär inte under några omständigheter ansvar för skador av oavsiktlig, indirekt eller speciell art, oaktat om sådana skador grundar sig på avtalsbrott eller annan förseelse, och uppstår på grund av eller i samband med, denna bruksanvisning, programvaran eller annan information häri, eller användning av dessa.

- Märkena (TM) och (R) har utelämnats i den här bruksanvisningen.

- Sony Corporation förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande modifiera denna bruksanvisning och informationen häri.

- Programvaran som beskrivs häri regleras av villkoren i ett separat licensavtal för användare.

- Sony Corporation bär inget ansvar för, och kommer inte att ge någon kompensation för, förlorade inspelningar som gjorts på din VAIO-dator, på externa inspelningsmedier eller på inspelningsenheter, eller för några relevanta förluster, även när inspelningarna inte utförts på grund av anledningar som inkluderar datorfel, eller när innehållet i en inspelning går förlorat eller skadas som ett resultat av datorfel eller reparationer som görs på din dator. Sony Corporation kommer inte under några omständigheter att återställa eller reproducera det inspelade innehåll som gjorts på datorn, på externa inspelningsmedier eller på inspelningsenheter.

- Funktioner och teknisk information kan komma att ändras utan föregående meddelande.

## Skapa en lämplig arbetsmiljö

I det här avsnittet beskrivs placeringsrekommendationer för VAIO-datorn samt ergonomiska rekommendationer.

### Så bör VAIO-datorn placeras

När du väljer plats för din VAIO-dator bör du tänka på följande:

- Du har tillgång till en strömkälla och till nödvändiga portar.

- Du lämnar tillräckligt med fritt utrymme kring datorn.

- Datorn placeras på en plan yta som är tillräckligt stor och att du kan titta rakt mot bildskärmen när du använder datorn.

- Du kan placera datorn framför dig på en plats där du kan sitta upprätt och hålla armarna parallella mot golvet.

### Så bör VAIO-datorn inte placeras

Om du placerar VAIO-datorn på en olämplig plats finns det risk för skador eller fel. Ställ inte datorn på platser där den utsätts för:

- Direkt solljus

- Magnetiska föremål eller källor

- Värmekällor, till exempel vid element eller liknande

- Stora mängder damm

- Hög luftfuktighet

- Dålig ventilation

#### OBS!

- Området runt utblåsventilen kan bli extremt varmt när VAIO-datorn är på. Var försiktig om du ska vidröra området.

- Se till att inga föremål är placerade framför utblåsventilen.

#### Tips

- VAIO-datorn använder högfrekventa radiosignaler och kan orsaka störningar i radio- och TV-mottagning. Om detta inträffar flyttar du datorn till lämpligt avstånd från radion eller TV:n.

### Ergonomisk information

Tänk på följande ergonomiska förhållanden så ofta som möjligt.

#### Möbler och hållning

Använd en stol med bra stöd för ryggen. Justera stolen så att dina fötter vilar plant mot golvet. Ett fotstöd kan göra det bekvämare i vissa fall.

Sitt avslappnat och upprätt och undvik att kuta med ryggen eller att luta dig för långt bakåt.

#### Vinkel på datorskärmen

Skärmen är ställbar. Pröva dig fram tills du hittar rätt vinkel. Se till att bildskärmen är i ögonhöjd eller aningen lägre när du sitter framför VAIO-datorn. Justera även skärmens ljusstyrka.

Genom att vinkla bildskärmen rätt och justera ljusstyrkan kan du minska risken för överansträngda ögon.

#### Belysning

Välj en plats där ljuset från fönster och lampor inte reflekteras på bildskärmen. Använd indirekt ljussättning för att undvika ljusa fläckar på bildskärmen. Med rätt ljussättning får du en bekvämare och mer effektiv arbetsmiljö.

#### OBS!

- Undvik att utsätta VAIO-datorn för onödigt tryck när du justerar skärmens vinkel, så att inte mekaniska skador uppstår.

#### Tips

- Samma hänsyn gäller när du använder en extern bildskärm.

### Att tänka på när du hanterar VAIO-datorn

För att undvika fel och skador på VAIO-datorn bör du tänka på följande:

- Placera VAIO-datorn försiktigt på en plan yta så att mekaniska stötar undviks.

- Var noga med att stänga av VAIO-datorn innan du flyttar den. Om du flyttar datorn när den är på kan fel på hårddisken uppstå. Kom ihåg att koppla ur alla kablar som är anslutna till datorn innan du flyttar den.

- Undvik att tappa VAIO-datorn och att utsätta den för slag. Även mindre stötar eller vibrationer kan orsaka fel på hårddisken.

- Placera inte VAIO-datorn där den står ostadigt.

## Kontrollera medföljande artiklar

Kontrollera alla artiklar som medföljer produkten innan du använder dem.

Nätadapter

Strömkabel

Batteri*

*Batteriet är installerat i datorn vid leverans.

#### Tips

- Det medföljer inga återställningsmedia eftersom VAIO-datorn går att återställa med hjälp av data på hårddisken eller SSD:n. Mer information finns i Återställa från återställningsområdet.

## Uppdatera din VAIO-dator

Se till att uppdatera VAIO-datorn med följande appar för att förbättra dess effektivitet, säkerhet och funktion.

#### OBS!

- För att du ska kunna utföra uppdateringarna nedan måste VAIO-datorn vara ansluten till Internet.

#### Windows Update

Windows Update hjälper dig att göra din VAIO-dator mer stabil.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappen Sök (Search). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. Välj Inställningar (Settings) och skriv ”Windows” i sökrutan.

3. Välj Windows Update i listan och slutför uppdateringarna genom att följa instruktionerna på skärmen.

#### VAIO Update

VAIO Update meddelar dig automatiskt när nya uppdateringar finns tillgängliga på Internet och hämtar och installerar dem på VAIO-datorn.

1. Starta VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. (Information om hur du startar VAIO Update finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)

#### Så här uppdaterar du Windows Store (Windows Store)-appar

Se till att du uppdaterar appen Windows Store (Windows Store). Om det finns en uppdatering visas en siffra på panelen Store på Start-skärmen.

1. Öppna den genom att välja panelen Store.

2. Välj Uppdatera (Updates) i skärmens övre högra hörn.

   Siffran inom parentes visar antalet program som du kan använda.

3. Markera de appar som du vill uppdatera och välj Installera (Install).

   För att uppdatera apparna senare avmarkerar du dem.

## Om regionkoder (modeller med optiska skivenheter)

Här följer en lista över de DVD-region som anger var en DVD-skiva går att spela.

Du kan kontrollera regionkoderna för DVD-media som sålts i följande länder eller områden.

1. USA, Kanada
2. Europa, Mellanöstern, Sydafrika, Japan
3. Sydostasien, Taiwan, Sydkorea, Hongkong
4. Centralamerika, Sydamerika, Mexiko, Australien, Nya Zeeland
5. Nordafrika, Asien, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Indien
6. Kina
7. Reserverad för framtida bruk
8. Internationella flyg, internationella kryssningsfartyg, internationella kongressanläggningar o.s.v.

Om det här är första gången du spelar en DVD-film på VAIO-datorn följer du de här stegen innan du sätter i skivan:

1. Öppna Dator (Computer). (Information om hur du öppnar Dator (Computer) finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)
2. Högerklicka på ikonen för den optiska skivenheten och välj Egenskaper (Properties).
3. Välj fliken Maskinvara (Hardware).
4. Välj din optiska skivenhet i listan Alla diskenheter (All disk drives) och Egenskaper (Properties).
5. Välj fliken DVD-region (DVD Region).
6. Välj en region i listan och OK.

#### OBS!

- Du kan bara ändra regionkoden ett visst antal gånger. När du har nått gränsen för det tillåtna antalet gånger får enheten den aktuella regionkoden permanent och den går inte att ändra igen. Det går inte att nollställa antalet genom att konfigurera om VAIO-datorn.

- Eventuella problem som uppstår när du ändrar enhetens inställningar för regionkod omfattas inte av garantin.

## Hantering av skivor (modeller med optiska skivenheter)

Läs följande information om hur du kan skydda data som sparas på skivor och ta hand om dessa på rätt sätt.

- Håll skivan i kanterna och i hålet i mitten utan att röra vid själva spelytan (se bilden nedan).

  Fingeravtryck och smuts på ytan kan orsaka läsfel eller skrivfel. Se alltid till att skivan är ren.

- Sony tar inget ansvar för eventuella problem och skador på skivor som kan uppstå när självhäftande etiketter fästs på skivorna. Läs informationen som medföljde etikettappen eller etiketterna. Du använder etiketterna på eget ansvar.

### Ta hand om skivorna

- Rengör skivan genom att hålla den i kanterna och torka ytan från mitten och utåt med en mjuk trasa (se bilden nedan).

- Om skivan är mycket smutsig fuktar du en mjuk trasa med vatten och vrider ur den ordentligt. Torka sedan av skivans yta med den fuktiga trasan. Torka bort eventuell fukt med en torr, mjuk trasa.

- Använd inga lösningsmedel, till exempel bensin, thinner, rengöringsmedel eller antistatisk spray, eftersom det kan skada skivan.

## Skivor som stöds (modeller med optiska skivenheter)

Det här avsnittet innehåller information om vilka medietyper som kan användas för inspelning och uppspelning på VAIO-datorn.

Vilken optisk skivenhet som är installerad varierar beroende på vilken modell du har köpt. Läs specifikationerna innan du använder den.

### För modeller med DVD SuperMulti-enhet

Den optiska skivenheten har stöd för uppspelning och/eller inspelning av följande media.

#### Uppspelning och inspelning

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (två lager)

- DVD-R DL (två lager)

- DVD-RAM*2*3

#### Endast uppspelning

- CD-ROM

- DVD-ROM

### För modeller med Blu-ray Disc(TM)-enhet med DVD SuperMulti

Den optiska skivenheten har stöd för uppspelning och/eller inspelning av följande media.

#### Uppspelning och inspelning

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (två lager)

- DVD-R DL (två lager)

- DVD-RAM*2*3

- BD-R SL (ett lager)/DL (två lager), BD-RE SL/DL*4

- BD-R TL (tre lager), BD-RE TL*5

#### Endast uppspelning

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

### För modeller med Blu-ray Disc(TM) ROM-enhet med DVD SuperMulti

Den optiska skivenheten har stöd för uppspelning och/eller inspelning av följande media.

#### Uppspelning och inspelning

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (två lager)

- DVD-R DL (två lager)

- DVD-RAM*2*3

#### Endast uppspelning

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-R SL (ett lager)/DL (två lager), BD-RE SL/DL*4

- BD-ROM

*1 Det går inte att överföra data till Ultra Speed CD-RW.

*2 Den optiska skivenheten stöder inte DVD-RAM-kassetter. Använd skivor utan kassett eller skivor med öppningsbar kassett.

*3 Det går inte att överföra data till DVD-RAM-media med en sida (2,6 GB) som är kompatibla med DVD-RAM Version 1.0. DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 stöds inte.

*4 BD-RE Disc-media i version 1.0-format och Blu-ray Disc-media med kassett stöds inte.

*5 Tillgängligt om den optiska diskenheten stöder BDXL(TM)-media. Vissa appar har kanske inte stöd för uppspelning och/eller inspelning av BD-R TL/BD-RE TL-media. De förinstallerade apparna kan variera beroende på vilken modell du köpt. Mer information finns i hjälpfilerna som medföljde apparna. Andra spelare kanske inte stöder uppspelning av BD R TL/BD-RE TL-media som du spelat in data på via VAIO-datorn. Kontrollera att spelaren har stöd för BD R TL/BD-RE TL-media.

#### OBS!

- Det kan hända att den optiska skivenheten inte stöder överföring eller uppspelning av vissa typer av media.

- Den optiska skivenheten stöder inte överföring till 8 cm-skivor.

- Den optiska enheten stöder bara runda skivor. Använd inte skivor med annan form (stjärnformiga, hjärtformiga, fyrkantiga o.s.v.) eller skadade skivor eftersom VAIO-datorn kan sluta fungera som den ska.

- DVD-Video-format kan överföras till media av typen DVD+R (ett lager eller två lager), DVD+RW/DVD-R (ett lager eller två lager) och DVD-RW. DVD-VR-format (Video Recording) går att överföra till media av typen DVD-R (ett lager eller två lager), DVD-RW och DVD-RAM. Skrivbara media varierar beroende på vilken skivbränningsapp du använder. Mer information finns i hjälpen för appen.

- Vi rekommenderar att du använder media från Sony: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R och BD-RE.

- Det går inte att överföra data till DVD-RW-media (6x-skrivning) såvida inte den optiska skivenheten stöder minst 6x-skrivning för DVD-RW-media.

- Det går inte att överföra data till DVD+RW-media (8x-skrivning) såvida inte den optiska skivenheten stöder minst 8x-skrivning för DVD+RW-media.

- Din VAIO-dator har utformats för att spela upp skivor som följer CD-standarden (Compact Disc). DualDisc- och vissa musikskivor som har kodats med copyrightskydd följer inte standarden för CD-standard. Dessa skivor är eventuellt inte kompatibla med datorn.

- Läs informationen på förpackningen när du köper färdiga eller tomma skivor som du planerar att använda på VAIO-datorn och kontrollera att skivorna är kompatibla för uppspelning och inspelning med datorns optiska skivenheter. Sony garanterar INTE att VAIO-datorns optiska skivenheter fungerar med skivor som inte följer med den officiella CD-, DVD- eller Blu-ray Disc-standarden. OM DU ANVÄNDER INKOMPATIBLA SKIVOR KAN DET SKADA VAIO-DATORN ELLER SKAPA APPKONFLIKTER SOM GÖR ATT SYSTEMET HÄNGER SIG.

  Om du har frågor om formatet på en skiva kontaktar du utgivaren eller tillverkaren.

- VAIO-datorn måste anslutas till Internet för att kunna spela media av typen DVD-RW, DVD-RAM och DVD-R (ett lager eller två lager) som är kompatibla med standarden CPRM (Content Protection for Recordable Media).

- Blu-ray Disc-skivor använder tekniken AACS (Advanced Access Content System) för inspelning, redigering och uppspelning av upphovsrättsskyddat material. Du måste uppdatera AACS-nyckeln om du vill kunna fortsätta spela upphovsrättsskyddade Blu-ray Disc-media.

- Du kan uppdatera AACS-nyckeln via Internet. Följ anvisningarna som visas i appen för inspelning, redigering eller uppspelning du använder. Om du inte uppdaterar AACS-nyckeln kanske du inte kan spela in, redigera eller spela upp upphovsrättsskyddat material.

  Du behöver inte uppdatera AACS-nyckeln för att spela in, redigera eller spela upp material som inte är upphovsrättsskyddat. Du kan uppdatera AACS-nyckeln för inspelnings- eller uppspelningsappen för Blu-ray Disc på VAIO-datorn under fem år efter inköpet. Efter fem år får du anvisningar om uppdateringen på supportwebbplatsen.

- Regioninställningar krävs för visst innehåll på DVD och BD-ROM. Om regioninställningen på den optiska skivenheten inte stämmer överens med regionkoden på skivan går det inte att spela upp innehållet.

- Om den externa skärmen inte följer HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection) kan du inte spela upp eller visa innehåll på upphovsrättsskyddade Blu-ray Disc-skivor via en HDMI-anslutning.

- En del Blu-ray Disc-innehåll kan begränsa videoutdata till standarddefinitionen eller förhindra analoga videoutdata.

## Att tänka på när du använder skivor (modeller med optiska skivenheter)

Läs följande information innan du använder skivor på VAIO-datorn.

### Att tänka på när du spelar upp skivor

- Beroende på systemmiljö kan ljudstörningar och/eller förlust av bildrutor uppstå vid uppspelning av DVD/BD/AVCHD. Dessutom går det inte att spela vissa skivor på VAIO-datorn.

- När du spelar skivor:

  - Belastningen på processorn ökar. Avsluta alla andra appar än den som spelar upp skivan för att få en bättre uppspelning.

  - Bör du inte växla mellan datorns bildskärm och en extern skärm.

### Att tänka på när du spelar upp inspelade skivor på andra spelare

- Vissa CD-spelare kan inte spela CD-skivor som har skapats med CD-R- eller CD-RW-media.

- Vissa DVD-spelare kanske inte kan spela DVD-skivor som har skapats med DVD+R DL-, DVD-R DL-, DVD+R-, DVD+RW-, DVD-R-, DVD-RW- eller DVD-RAM-media.

- Blu-ray Disc-inspelningsenheter som bara har stöd för BD-RE Ver.1.0 kan inte spela upp BD-R- eller BD-RE-media som skapats på din VAIO-dator. (Modeller som har Blu-ray Disc-enhet med DVD SuperMulti)

### Tips om att överföra data till skivor

- Anslut inte och koppla inte bort kablar, till exempel nätadaptern eller strömkabeln, när den optiska skivenheten överför data till en skiva.

- Överföringsprocessen kan ta längre tid än den teoretiskt uppskattade tiden eftersom vissa appar överför och verifierar data samtidigt.

- Sony tar inte ansvar för förluster eller skador av något slag som kan uppstå på grund av misslyckade överföringar.

## Rengöra VAIO-datorn/LCD-skärmen

Läs igenom följande försiktighetsåtgärder innan du rengör din VAIO-dator, så att du rengör den på rätt sätt.

#### När du rengör VAIO-datorn

- Stäng av VAIO-datorn, koppla ur nätadaptern och ta bort batteriet innan du rengör datorn.

- Använd en mjuk, torr trasa för att torka bort skräp och damm från VAIO-datorn.

- Var noga med att alltid använda en mjuk, torr trasa när du rengör VAIO-datorn. Om datorn är mycket smutsig kan du fukta datorns hölje med din andedräkt och torka bort smutsen eller rengöra med en svagt fuktad trasa och sedan torka bort återstående fukt med en torr trasa.

- Använd inga lösningsmedel som bensin, aceton, alkohol, thinner eller rengöringsmedel, eftersom de kan orsaka skador på VAIO-datorns hölje eller på ytbeläggningen.

- Blås bort skräp och damm under tangenterna (tangentknapparna) med hjälp av luft, t.ex. luftspray på burk. Ta inte bort tangentknappar från tangentbordet.

  Använd inte dammsugare, eftersom det kan leda till funktionsfel.

#### När du rengör LCD-skärmen

- Var noga med att alltid använda en mjuk, torr trasa när du rengör VAIO-datorn. Om LCD-skärmen är mycket smutsig kan du fukta LCD-skärmytan med din andedräkt och torka bort smutsen eller rengöra med en svagt fuktad trasa och sedan torka bort återstående fukt med en torr trasa.

- Använd inga lösningsmedel som bensin, aceton, alkohol, thinner eller rengöringsmedel, eftersom de kan orsaka skador på LCD-skärmen.

## Information om säkerhet

Detaljerad information om säkerhet finns i den medföljande säkerhetshandboken.

### Datorn

- Om du råkar tappa ett hårt föremål på VAIO-datorn eller spilla vätska över den ska du stänga av den, koppla ur den från vägguttaget och ta ut batteriet om det är uttagbart. Det är en god idé att låta kvalificerad servicepersonal ta en titt på datorn innan den används igen.

- Använd endast kringutrustning och gränssnittskablar som uppfyller specifikationerna.

- Förvara små delar som minneskort och minneskortadaptrar utom räckhåll för barn. Det finns risk att de kan svälja dem.

- Temperaturen på VAIO-datorns hölje, undersida, nätadapter och batteri kan stiga till följd av hög belastning på processorn eller batteriladdning. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. Hur mycket värme som genereras beror på vilka externa källor eller appar som används.

- Om VAIO-datorn eller nätadaptern blir ovanligt varm ska du stänga av datorn, dra ur nätadaptern, ta ur batteriet om det är uttagbart och sedan kontakta ett auktoriserat Sony-servicecenter/supportcenter.

### Strömkälla

- Placera inga tunga föremål på nätkabeln. Det kan medföra brandrisk.

- Håll alltid i kontakten när du drar ut elkabeln ur eluttaget. Dra aldrig i själva kabeln.

- Använd inte skadade anslutningskablar eller anslutningskablar som har skärmärken.

- Koppla ur VAIO-datorn från vägguttaget om du inte tänker använda den under en längre period.

- Du skyddar batteriet från skador genom att ta ut det ur VAIO-datorn när den inte används under en längre period.

### Hörlurar

- Använd inte hörlurar när du kör bil, cyklar eller använder någon typ av motorfordon. Detta kan ge upphov till en trafikfara, och det är dessutom olagligt på vissa platser. Det kan också vara farligt att spela hög musik när du går till fots, till exempel vid övergångsställen.

- Undvik att lyssna i hörlurar med hög volym. Hörselexperterna varnar för att spela länge, högt och ofta. Om du upplever att det ringer i öronen ska du sänka volymen eller sluta använda lurarna.

## Hantera den inbyggda lagringsenheten

Den inbyggda lagringsenheten (hårddisk eller SSD) har en hög lagringstäthet och läser och skriver data på kort tid. Men den kan lätt skadas om den inte används på rätt sätt.

Om den inbyggda lagringsenheten skadas går det inte att återställa data. För att undvika att förlora data bör du vara försiktig när du hanterar VAIO-datorn.

### Så här undviker du att skada den inbyggda lagringsenheten

- Utsätt inte VAIO-datorn för plötsliga rörelser.

- Håll VAIO-datorn borta från magneter.

- Placera inte VAIO-datorn på en plats där den kan utsättas för mekaniska vibrationer eller där den står ostadigt.

- Stäng inte av och starta inte om VAIO-datorn medan den läser eller skriver på lagringsenheten.

- Använd inte VAIO-datorn på en plats där den kan utsättas för kraftiga temperatursvängningar.

- Ta inte ut lagringsenheten ur VAIO-datorn.

## Om programvarulicensen

Den här produkten innehåller programvara som ägs av Sony och som licensieras av tredje man. All användning av sådan programvara lyder under villkoren för de licensavtal som medföljer den här produkten.

## Varumärken

- SONY och SONY-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

- VAIO, VAIO-logotypen och namn på andra Sony-produkter eller tjänster är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation eller något av dess dotterbolag.

- i.LINK är ett namn som betecknar IEEE 1394.

- Intel, Pentium, Intel SpeedStep och Atom är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.

- Windows och Windows-logotypen är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, Blu-ray Disc-logotypen och Blu-ray 3D-logotypen är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.

- Ordet BLUETOOTH och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

- Power2Go är ett varumärke som tillhör CyberLink.Inc.

- PowerDVD är ett varumärke som tillhör CyberLink.Inc.

- NVIDIA och 3D Vision är registrerade varumärken och/eller varumärken som tillhör NVIDIA Corporation i USA och andra länder.

- ArcSoft och ArcSoft-logotypen är registrerade varumärken som tillhör ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion är ett varumärke som tillhör ArcSoft, Inc.

- AMD, AMD-logotypen med pilen, ATI och kombinationer av dessa, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc.

- SD Logotypen är ett varumärke.

- SDHC Logotypen är ett varumärke.

- SDXC Logotypen är ett varumärke.

- Ordet ExpressCard och tillhörande logotyper tillhör PCMCIA och används av Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

- Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface, och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

- CompactFlash® är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation.

- ”PlaceEngine” är ett registrerat varumärke som tillhör Koozyt, Inc.

  ”PlaceEngine” utvecklades av Sony Computer Science Laboratories, Inc. och används under licens från Koozyt, Inc.

- ”AVCHD” är ett varumärke som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation.

- Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

- ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade USA-märken.

- N Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.

- Wi-Fi är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

Alla andra namn på system, produkter och tjänster är varumärken som tillhör respektive ägare. Märkena ™ och ® har utelämnats i bruksanvisningen.

Funktioner och teknisk information kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Alla andra varumärken är varumärken som tillhör respektive ägare.

Det är inte säkert att all programvara som omnämns ovan medföljt din modell.

## Om International ENERGY STAR(R)-programmet

Följande information gäller endast för ENERGY STAR-kvalificerade produkter.

Som ENERGY STAR-partner bekräftade Sony att den här produkten uppfyller ENERGY STAR-standarder för energibesparingar.

Det internationella ENERGY STAR-programmet för kontorsutrustning är ett internationellt program som främjar energibesparingar vid användandet av datorer och kontorsutrustning. Programmet stöder utveckling och spridning av produkter som har funktioner som på ett effektivt sätt minskar energiförbrukningen.

Om du vill ha mer information om ENERGY STAR-programmet kan du besöka följande webbplatser:

- http://www.energystar.gov/ (USA)

- http://www.eu-energystar.org/ (Europa)

Den här datorn har utformats i enlighet med ENERGY STAR-standarderna och levereras med följande strömsparande inställningar som gäller för datorn när den körs på nätström:

- Skärmens bakgrundsbelysning stängs automatiskt av redan efter 15 minuters overksamhet.

- Datorn övergår automatiskt till strömsparläge redan efter 30 minuters overksamhet.

Tryck på(Av/vila (Power))-knappen när du vill att datorn ska återgå till normalläget.

## Om supportwebbplatsen

Supportwebbplatsen tillhandahåller information angående din VAIO-dator, såväl som ett urval med vanliga frågor och svar.

### Sony supportwebbplats online

http://www.sony.eu/support/

#### Tips

- Om det skulle uppstå problem med din VAIO-dator eller om du vill ställa en teknisk fråga kan du börja med att starta VAIO Care. Där finns olika alternativ som kan hjälpa dig att lösa problemet. Mer information finns i Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care).

- När du kontaktar VAIO-support kan du bli ombedd att uppge VAIO-datorns serienummer och modellnummer. Serienumret är ett 15-siffrigt nummer som du hittar:

  - i fönstret VAIO Care;

  - på datorns undersida, på datorns baksida, på insidan av baksidan eller inuti batterifacket;

  - på den ursprungliga VAIO-förpackningen.

  Modellnumret hittar du längst ned till höger på VAIO-datorns skärm.

### Andra webbplatser

Användbar information finns också på följande webbplatser.

#### Sony produkter

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Operativsystemets supportwebbplats

Behöver du support för operativsystemet Microsoft Windows kan du besöka webbplatsen för kundsupport hos Microsoft.

http://support.microsoft.com/

#### Webbplatsen för VAIO

VAIO produktinformation, onlinebutik, forum och diskussioner.

http://www.sony.eu/

Välj ditt land och välj sedan VAIO bland produkterna.

#### Forum för VAIO

Kommunicera med andra VAIO-användare i det sociala nätverket för VAIO.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony-butik, online

https://shop.sony-europe.com/

#### Tips

- I VAIO Care finns en länk som du kan använda om du vill registrera din dator online. Information om hur du startar VAIO Care finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

## Uppdatera din VAIO-dator

Se till att uppdatera VAIO-datorn med följande appar för att förbättra dess effektivitet, säkerhet och funktion.

#### OBS!

- För att du ska kunna utföra uppdateringarna nedan måste VAIO-datorn vara ansluten till Internet.

#### Windows Update

Windows Update hjälper dig att göra din VAIO-dator mer stabil.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappen Sök (Search). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. Välj Inställningar (Settings) och skriv ”Windows” i sökrutan.

3. Välj Windows Update i listan och slutför uppdateringarna genom att följa instruktionerna på skärmen.

#### VAIO Update

VAIO Update meddelar dig automatiskt när nya uppdateringar finns tillgängliga på Internet och hämtar och installerar dem på VAIO-datorn.

1. Starta VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. (Information om hur du startar VAIO Update finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)

#### Så här uppdaterar du Windows Store (Windows Store)-appar

Se till att du uppdaterar appen Windows Store (Windows Store). Om det finns en uppdatering visas en siffra på panelen Store på Start-skärmen.

1. Öppna den genom att välja panelen Store.

2. Välj Uppdatera (Updates) i skärmens övre högra hörn.

   Siffran inom parentes visar antalet program som du kan använda.

3. Markera de appar som du vill uppdatera och välj Installera (Install).

   För att uppdatera apparna senare avmarkerar du dem.

## Lösa vanliga problem med VAIO-datorn

Om du har problem med att använda VAIO-datorn kan du prova med något av nedanstående innan du kontaktar ett auktoriserat Sony-service/supportcenter eller din lokala Sony-återförsäljare direkt.

1. Läs övriga avsnitt i den här elektroniska bruksanvisningen.
2. Starta VAIO Care (Desktop) och utför nödvändiga åtgärder. (Information om hur du startar VAIO Care (Desktop) finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)
3. Besök supportwebbplatsen för VAIO och sök efter information som du behöver.

## Om supportwebbplatsen

Supportwebbplatsen tillhandahåller information angående din VAIO-dator, såväl som ett urval med vanliga frågor och svar.

### Sony supportwebbplats online

http://www.sony.eu/support/

#### Tips

- Om det skulle uppstå problem med din VAIO-dator eller om du vill ställa en teknisk fråga kan du börja med att starta VAIO Care. Där finns olika alternativ som kan hjälpa dig att lösa problemet. Mer information finns i Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care).

- När du kontaktar VAIO-support kan du bli ombedd att uppge VAIO-datorns serienummer och modellnummer. Serienumret är ett 15-siffrigt nummer som du hittar:

  - i fönstret VAIO Care;

  - på datorns undersida, på datorns baksida, på insidan av baksidan eller inuti batterifacket;

  - på den ursprungliga VAIO-förpackningen.

  Modellnumret hittar du längst ned till höger på VAIO-datorns skärm.

### Andra webbplatser

Användbar information finns också på följande webbplatser.

#### Sony produkter

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Operativsystemets supportwebbplats

Behöver du support för operativsystemet Microsoft Windows kan du besöka webbplatsen för kundsupport hos Microsoft.

http://support.microsoft.com/

#### Webbplatsen för VAIO

VAIO produktinformation, onlinebutik, forum och diskussioner.

http://www.sony.eu/

Välj ditt land och välj sedan VAIO bland produkterna.

#### Forum för VAIO

Kommunicera med andra VAIO-användare i det sociala nätverket för VAIO.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony-butik, online

https://shop.sony-europe.com/

#### Tips

- I VAIO Care finns en länk som du kan använda om du vill registrera din dator online. Information om hur du startar VAIO Care finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

## Kontrollera medföljande artiklar

Kontrollera alla artiklar som medföljer produkten innan du använder dem.

Nätadapter

Strömkabel

Batteri*

*Batteriet är installerat i datorn vid leverans.

#### Tips

- Det medföljer inga återställningsmedia eftersom VAIO-datorn går att återställa med hjälp av data på hårddisken eller SSD:n. Mer information finns i Återställa från återställningsområdet.

## Uppdatera din VAIO-dator

Se till att uppdatera VAIO-datorn med följande appar för att förbättra dess effektivitet, säkerhet och funktion.

#### OBS!

- För att du ska kunna utföra uppdateringarna nedan måste VAIO-datorn vara ansluten till Internet.

#### Windows Update

Windows Update hjälper dig att göra din VAIO-dator mer stabil.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappen Sök (Search). (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. Välj Inställningar (Settings) och skriv ”Windows” i sökrutan.

3. Välj Windows Update i listan och slutför uppdateringarna genom att följa instruktionerna på skärmen.

#### VAIO Update

VAIO Update meddelar dig automatiskt när nya uppdateringar finns tillgängliga på Internet och hämtar och installerar dem på VAIO-datorn.

1. Starta VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. (Information om hur du startar VAIO Update finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).)

#### Så här uppdaterar du Windows Store (Windows Store)-appar

Se till att du uppdaterar appen Windows Store (Windows Store). Om det finns en uppdatering visas en siffra på panelen Store på Start-skärmen.

1. Öppna den genom att välja panelen Store.

2. Välj Uppdatera (Updates) i skärmens övre högra hörn.

   Siffran inom parentes visar antalet program som du kan använda.

3. Markera de appar som du vill uppdatera och välj Installera (Install).

   För att uppdatera apparna senare avmarkerar du dem.

## Varför visas ett meddelande och varför startas inte Windows när jag slår på VAIO-datorn?

- Om ett annat meddelande om hur man löser problemet visas efter det första meddelandet följer du anvisningarna på skärmen.

- BIOS-startalternativen kan ha konfigurerats fel.

  Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd. VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas. Välj Start BIOS setup, ändra inställningen för Boot Mode och starta om datorn.

## Vad gör jag om VAIO-datorn inte startar eller om strömbrytaren inte fungerar (laddningsindikatorlampan blinkar snabbt)?

- Batteriet kanske inte är rätt isatt.

  Ta ur batteriet och sätt i det igen. Information om hur du installerar och avlägsnar batteriet finns i Sätta i batteriet och Ta ur batteriet.

- Om problemet kvarstår beror det på att det installerade batteriet inte är kompatibelt med VAIO-datorn.

  Ta bort batteriet.

## Varför stängs min VAIO-dator av automatiskt?

- När strömmen från batteriet är på väg att ta slut övergår VAIO-datorn automatiskt i viloläge för att slutligen stängas av.

  Anslut nätadaptern till datorn eller ladda batteriet.

## Vad gör jag om det inte går att stänga av VAIO-datorn?

- Avsluta alla appar som körs genom att följa någon av instruktionerna nedan och stäng sedan av VAIO-datorn igen.

  - Dra appen från mitten av skärmens överkant till mitten av skärmens nederkant. Mer information finns i Stänga appar.

  - Tryck på Alt+F4-tangenterna.

    Om det finns data som inte har sparats sparar du dem när du uppmanas att göra det.

    Tryck på Alt+F4-tangenterna tills fönstret Avsluta Windows (Shut Down Windows) visas och välj Stäng av (Shut down) i listrutan och sedan OK.

- Om du har installerat en ny app på VAIO-datorn kontrollerar du om appen fungerar som den ska, att appens data ser normala ut och att du har använt appen på rätt sätt.

- Kontakta appens utgivare eller leverantör för teknisk support.

- Om du har anslutit kringutrustning som skrivare eller USB-enheter till VAIO-datorn, eller om du ansluter datorn till ett nätverk, kopplar du bort all kringutrustning eller anslutningen till nätverket och stänger sedan av datorn.

  Windows tillåter inte att du stänger av datorn om den samtidigt kommunicerar med en extern enhet eller med nätverket. Dessutom stöder drivrutinerna för vissa externa enheter inte funktionen för tvingad avstängning av datorn.

- Om datorskärmen hänger sig, tryck på Ctrl+Alt+Delete-tangenterna, välj(Stäng av (Shut down)) i det nedre högra hörnet på datorskärmen, och välj sedan Stäng av (Shut down).

- Om VAIO-datorn hänger sig och ett meddelande visas om att inställningarna sparas eller att datorn håller på att stängas av följer du stegen nedan i rätt ordning.

  - Tryck på Enter-tangenten.

    Vänta en liten stund.

  - Om problemet kvarstår trycker du på Ctrl+Alt+Delete-tangenterna.

    Vänta en liten stund.

- Om det fortfarande inte går att stänga av VAIO-datorn när du har följt alla instruktioner ovan i det här avsnittet följer du stegen nedan.

  Observera att data kan skadas om du följer de här instruktionerna. Var noga med att koppla bort datorn från nätverket innan du utför stegen nedan.

  - Tryck på Ctrl+Alt+Delete-tangenterna, välj(Stäng av (Shut down)) i det nedre högra hörnet och välj Stäng av (Shut down).

  - Håll(Av/vila (Power))-knappen nedtryckt i mer än fyra sekunder.

  - Koppla ur nätadaptern och ta ur batteriet från VAIO-datorn.

## Vad gör jag om strömindikatorlampan lyser grönt när jag trycker på strömknappen men ingenting visas på skärmen?

- Kontrollera att inställningen för ljusstyrka och kontrast är rätt.

- Datorn kan vara inställd för visning på en extern bildskärm.

  Välj skärm för visning genom att trycka flera gånger på Fn+F7-tangenterna och tryck sedan på Enter-tangenten.

- Om du använder en extern bildskärm kontrollerar du att den är ansluten till ett eluttag och att den är aktiverad. Kontrollera att inställningen för ljusstyrka och kontrast är rätt.

  Information om hur du ändrar inställningarna finns i bruksanvisningen som medföljde skärmen.

- Stäng appfönstret genom att trycka flera gånger på Alt+F4-tangenterna.

  Det kan ha uppstått ett apprelaterat fel.

- Om du väntar en stund och bildskärmen fortfarande är svart startar du om VAIO-datorn genom att följa stegen nedan i rätt ordning. Observera att använda data kan skadas om du följer de här instruktionerna.

  - Koppla bort all kringutrustning som skrivare eller USB-enheter och VAIO-datorn från nätverket, om du använder ett nätverk.

  - Håll(Av/vila (Power))-knappen nedtryckt i mer än fyra sekunder och kontrollera att strömindikatorlampan släcks. Starta sedan VAIO-datorn på nytt.

- Om problemet kvarstår håller du(Av/vila (Power))-knappen nedtryckt i mer än fyra sekunder och kontrollerar att strömindikatorlampan har släckts. Koppla från alla kablar som anslutits till VAIO-datorn, till exempel nätadaptern, ta ur batteriet och vänta i minst fem minuter. Anslut kablar och enheter på nytt, sätt i batteriet och starta datorn igen.

- Om en extra minnesmodul inte är rätt installerad kan det hända att VAIO-datorn inte startar.

  Om du använder minnesmoduler som inte har rekommenderats av Sony eller om minnesmodulerna inte är rätt installerade, kan det hända att datorn inte startar eller att den blir instabil. I så fall installerar du om minnesmodulen.

  Om du använder en minnesmodul av något annat märke än Sony kontaktar du återförsäljaren eller tillverkaren av minnesmodulen.

- Om du flyttar VAIO-datorn direkt från en kall till en varm plats eller om du använder den på en plats med hög luftfuktighet kan kondens uppstå inuti datorn.

  Om det händer väntar du minst en timme innan du startar datorn.

  Använd inte datorn på platser med hög luftfuktighet (en relativ luftfuktighet på över 80 %), eftersom det kan orsaka fel på datorn.

## Vad gör jag om VAIO-datorn inte startas (strömindikatorlampan lyser inte grönt)?

- Kontrollera att alla kablar till externa enheter är ordentligt anslutna, till exempel mellan VAIO-datorn och nätadaptern, nätadaptern och nätsladden samt nätsladden och vägguttaget. Mer information finns i Ansluta datorn till en strömkälla.

- Om du har anslutit VAIO-datorns nätsladd till ett grenuttag med en strömbrytare kontrollerar du att strömbrytaren är på och att grenuttagets nätsladd sitter ordentligt i vägguttaget.

- Om du inte stänger av VAIO-datorn enligt standardförfarandet kan strömkontrollen fördröjas på grund av ett programfel.

  Koppla från alla kablar och kringutrustning, t.ex. nätsladden och USB-enheten, ta bort batteriet och vänta i cirka fem minuter. Anslut sedan kablar och enheter på nytt och starta datorn igen.

- Innan du använder din VAIO-dator för första gången måste du ansluta den till en strömkälla med hjälp av nätadaptern.

- Använd den medföljande Sony-nätadaptern.

  Av säkerhetsskäl bör du bara använda det äkta laddningsbara batteriet och nätadaptern från Sony, som levererades tillsammans med VAIO-datorn av Sony.

- Kontrollera att batteriet är ordentligt isatt.

- Strömmen i batteriet kan vara på väg att ta slut.

- Se till att VAIO-datorn inte är i viloläge genom att trycka på(Av/vila (Power))-knappen på datorn.

  Datorn stängs av automatiskt om du håller(Av/vila (Power))-knappen intryckt i mer än fyra sekunder.

- Om du flyttar VAIO-datorn direkt från en kall till en varm plats eller om du använder den på en plats med hög luftfuktighet kan kondens uppstå inuti datorn.

  Om det händer väntar du minst en timme innan du startar datorn.

  Använd inte datorn på platser med hög luftfuktighet (en relativ luftfuktighet på över 80 %), eftersom det kan orsaka fel på datorn.

## Vad gör jag om VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas när jag slår på VAIO-datorn?

- Du kan ha råkat trycka på ASSIST-knappen i stället för på(Av/vila (Power))-knappen.

  Stäng VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen och leta upp(Av/vila (Power))-knappen på VAIO-datorn.

## Vad gör jag om VAIO-datorn inte återgår till normalläge med fungerande tangentbord och pekplatta under strömsparläge?

- Återställ VAIO-datorn från strömsparläge till normalläge genom att trycka på(Av/vila (Power))-knappen.

## Vad gör jag om viloläget inte är tillgängligt eller om VAIO-datorn inte övergår i viloläge?

- Välj Ange hur strömbrytaren ska fungera (Choose what the power button does) i fönstret Energialternativ (Power Options). Välj Ändra inställningar som för tillfället inte är tillgängliga (Change settings that are currently unavailable), kryssrutan Viloläge (Hibernate) och Spara ändringarna (Save changes).

  Information om hur du öppnar fönstret Energialternativ (Power Options) finns i Välja energialternativ.

- VAIO-datorn kan inte övergå i viloläge om du utför en åtgärd innan den hunnit övergå helt i viloläge.

## Vad gör jag om ett meddelande visas om att batteriet inte är kompatibelt eller har installerats felaktigt när VAIO-datorn övergår i viloläge?

- Det här problemet kan bero på att batteriet inte är rätt installerat.

  Du löser problemet genom att stänga av VAIO-datorn, ta ur batteriet och sedan sätta i det igen. Information om hur du installerar och avlägsnar batteriet finns i Sätta i batteriet och Ta ur batteriet.

- Om problemet kvarstår beror det sannolikt på att batteriet inte är kompatibelt med din VAIO-dator eller att det har gått sönder. Stäng av datorn, ta bort batteriet och ersätt det med ett nytt som rekommenderats av Sony.

## Varför kan jag inte ladda mitt batteri så att det blir fulladdat?

- Funktionen battery care function är aktiverad. Starta VAIO Control Center och ändra inställningarna i fönstret Power and Battery. Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

- Om omgivningstemperaturen ligger utanför det angivna intervallet eller om VAIO-datorns strömförbrukning är hög när du laddar batteriet kan laddningsströmmen minskas.

## Varför är min VAIO-dator långsam och processorns klockfrekvens låg när datorn körs på batteri?

- När VAIO-datorn körs på batteri minskar processorns klockfrekvens för att spara på batteriet, vilket gör datorn långsammare. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

## Vad ska jag göra om bilderna jag tagit flimrar?

- Det här problemet inträffar när du använder den inbyggda kameran i lysrörsbelysning och beror på att utfrekvensen för ljussättningen och slutarhastigheten inte överensstämmer.

  Du kan minska flimret genom att ändra VAIO-datorns riktning så att du kan justera den inbyggda kamerans riktning. I vissa appar finns parametrar, till exempel ljusstyrka och nätfrekvens, som du kan reglera för att minska flimret.

## Varför visar inte sökaren några bilder alls eller bilder med låg kvalitet?

- Vissa kameraappar kanske inte fungerar som de ska om ytterligare en kameraapp körs. Avsluta den aktuella appen innan du öppnar en annan.

- När du använder rörelsefunktionen kanske du inte kan använda en annan kameraapp som använder den inbyggda kameran.

- Sökaren kan visa en del brus, till exempel vågräta linjer, när du tittar på föremål som rör sig snabbt. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

- Starta om VAIO-datorn om problemet kvarstår.

## Vad gör jag om bildrutor försvinner från de tagna bilderna och de innehåller ljudavbrott?

- Effektinställningarna i appen kan medföra att bildrutor försvinner. Mer information finns i hjälpen för appen.

- Fler appar än vad VAIO-datorn klarar av kanske körs. Avsluta de appar som du inte använder.

- Det här problemet kan uppstå när VAIO-datorn körs med ett energischema för låg förbrukning, vilket försämrar processorns prestanda. Information om hur du kontrollerar det aktiva energischemat finns i Välja energialternativ.

## Varför förekommer ibland störningar i ljudet och/eller varför försvinner ibland bildrutor när jag spelar upp högupplösta videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en digital AVCHD-videokamera?

- När du spelar upp högupplösta videoklipp krävs omfattande maskinvaruresurser, t.ex. processor-, GPU- eller systemminneprestanda, på VAIO-datorn. Under uppspelningen av videoklippet kan vissa funktioner bli otillgängliga, och ibland händer det att störningar uppstår i ljudet, att bildrutor försvinner och att uppspelningen misslyckas, beroende på hur datorn är konfigurerad.

## Hur ändrar jag LCD-ljusstyrkan?

- Tryck på Fn+F5 eller Fn+F6 om du vill justera ljusstyrkan på VAIO-datorns LCD-skärm. Mer information finns i Ändra LCD-ljusstyrkan.

- Om du vill justera LCD-ljusstyrkan på en ansluten extern skärm, till exempel en bildskärm eller en TV, använder du ljusstyrkekontrollen på den externa bildskärmen.

## Vad gör jag om ingen bild visas på den externa skärmen eller på TV-skärmen?

- Välj skärm för visning genom att trycka flera gånger på Fn+F7 och tryck sedan på Enter. Mer information finns i Välja visningslägen.

## Vad gör jag om videoklipp visas med hack och avbrott?

- Vi rekommenderar att du inaktiverar skärmsläckaren.

  Om skärmsläckaren är på kan det hända att den aktiveras vid uppspelning av DVD-skivor och stör uppspelningen.

- Om du har ställt in datorn för visning på både datorns bildskärm och en extern skärm ändrar du visningen till en av skärmarna.

- Vissa videoklipp visas med hack och avbrott beroende på videoklippets typ eller bithastighet. Uppspelningen kan fungera bättre om du minskar skärmupplösningen. Mer information finns i Ändra upplösningen (storleken) på skärmbilden.

- Om dataåtkomst till ett minneskort pågår väntar du tills dataåtkomsten avslutas och startar uppspelningen igen.

- Om du spelar upp ett videoklipp som finns på minneskortet kan du kopiera det till den inbyggda lagringsenheten och sedan spela upp kopian av videoklippet.

## Vad gör jag om det inte visas någon bild på TV-skärmen eller på den externa bildskärmen som är ansluten till HDMI-utporten?

- Anslut HDMI-kabeln på nytt (medföljer ej). Mer information finns i Ansluta en TV med en HDMI-ingång.

- Kontrollera att du använder en HDCP-kompatibel bildskärm. Upphovsrättsskyddat material kan inte visas på bildskärmar som inte är HDCP-kompatibla.

- Ändra skärmupplösningen på den anslutna TV:n eller den externa skärmen. Bilder kan visas på skärmen. Mer information finns i Ändra upplösningen (storleken) på skärmbilden.

## Vad gör jag om videoklipp inte visas på bildskärmen?

- VAIO-datorn kanske inte har tillräckligt stort videominne för att visa videoklipp med hög upplösning. I så fall får du minska upplösningen på LCD-skärmen. Mer information finns i Ändra upplösningen (storleken) på skärmbilden.

- Om du har valt att använda en extern bildskärm genom att trycka på Fn+F7 och den externa bildskärmen är frånkopplad från VAIO-datorn, kanske inte datorskärmen kan visa videoklippet.

  I så fall stoppar du uppspelningen av videon, väljer datorskärmen som visningsskärm genom att trycka på Fn+F7 och trycker sedan på Enter. Starta sedan uppspelningen av videoklippet på nytt.

## Vad gör jag om bildskärmen blir svart?

- Kontrollera att VAIO-datorn är på och inte befinner sig i energisparläge. Mer information finns i Använda strömsparläget.

- Kontrollera att VAIO-datorn är ordentligt ansluten till ett eluttag. Om datorn är utrustad med strömindikatorn, se till att den lyser. Mer information finns i Ansluta datorn till en strömkälla.

- Bildskärmen kan vara avstängd.

  Tryck på valfri tangent på tangentbordet.

- Datorn kan vara inställd för visning på en extern bildskärm.

  Välj skärm för visning genom att trycka flera gånger på Fn+F7-tangenterna och tryck sedan på Enter-tangenten. Mer information finns i Välja visningslägen.

- Om batteriet är VAIO-datorns strömkälla kontrollerar du att det är rätt isatt och ordentligt laddat. Mer information finns i Ladda batteriet.

- Om bildskärmen fortfarande är svart när du väntat en stund följer du stegen nedan:

  - Håll(Av/vila (Power))-knappen nedtryckt i mer än fyra sekunder. Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, se till att den inte lyser och stäng sedan av datorn.

  - Om problemet kvarstår håller du(Av/vila (Power))-knappen nedtryckt i mer än fyra sekunder. Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, se till att den inte lyser. Koppla från alla kablar och kringutrustning, t.ex. nätsladden och USB-enheten, ta bort batteriet och vänta i cirka fem minuter. Anslut sedan kablar och enheter på nytt och starta datorn igen.

## Vad gör jag om vissa objekt inte ryms på bildskärmen?

- Kontrollera att textstorleken är inställd på 100 %. Om den inte är det kan vissa objekt, till exempel appmenyer, visas felaktigt (beroende på vilken app du använder).

  Mer information om hur du ändrar textstorlek finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

## Vad gör jag om det inte visas någon bild på TV-skärmen eller på den externa bildskärmen som är ansluten till HDMI-utporten?

- Anslut HDMI-kabeln på nytt (medföljer ej). Mer information finns i Ansluta en TV med en HDMI-ingång.

- Kontrollera att du använder en HDCP-kompatibel bildskärm. Upphovsrättsskyddat material kan inte visas på bildskärmar som inte är HDCP-kompatibla.

- Ändra skärmupplösningen på den anslutna TV:n eller den externa skärmen. Bilder kan visas på skärmen. Mer information finns i Ändra upplösningen (storleken) på skärmbilden.

## Varför tar det sådan tid att skriva data till en skrivbar DVD?

- I Disc-at-Once-läge kan det dröja cirka 20–40 minuter innan skrivprocessen slutförs efter att förloppsindikatorn har nått 100 %. Det här är helt normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. Vänta därför tills processen har slutförts.

  Eftersom Disc-at-Once-läget skriver alla data till en skiva samtidigt skriver den optiska skivenheten 1 GB låtsasdata till en skiva även när den faktiska datastorleken är mindre än 1 GB för att garantera kompatibilitet vid uppspelning.

  Vissa spelare kan bara spela upp skivor som har skapats i Disc-at-Once-läget. När du spelar upp skivan som du har skapat på en annan spelare än VAIO-datorn bör du kontrollera om spelaren har stöd för det skrivningsläge du valt.

## Vad gör jag om jag inte kan ta ur skivan ur den optiska skivenheten?

- Beroende på VAIO-datorns status går det inte alltid att öppna skivfacket med utmatningsknappen.

  Stäng alla appar som körs och tryck på utmatningsknappen igen.

  Om problemet kvarstår startar du om datorn och trycker på utmatningsknappen igen.

- För in ett tunt, rakt objekt (till exempel ett gem) i hålet för manuell utmatning på den optiska skivenheten om problemet kvarstår.

## Varför går det inte att skriva data till en skiva?

- Skivmedierna CD-R, DVD+R DL, DVD+R, DVD-R DL, DVD-R, BD-R, BD-R DL och BD-R TL är inte återskrivningsbara. Du kan bara skriva data till sådana skivor en gång och inte ta bort data från skivorna.

- Mer information finns i Skivor som stöds (modeller med optiska skivenheter).

## Vad gör jag om jag inte kan spela upp en skiva eller om förlust av bildrutor och/eller störningar i ljudet uppstår vid uppspelning?

- Stäng alla appar som körs förutom uppspelningsappen.

- Prova att använda en annan uppspelningsapp, till exempel en app för uppspelning av DVD-skivor.

- Om du vill kunna spela upp CPRM-skyddat innehåll (Content Protection for Recordable Media) måste du installera ett CPRM-paket för uppspelningsappen på VAIO-datorn.

- Om du regelbundet vill spela upp upphovsrättsskyddade Blu-ray Disc-media måste du uppdatera AACS-nyckeln.

  Följ anvisningarna i meddelandet som visas på skärmen för att uppdatera AACS-nyckeln. Du kan uppdatera den via Internet.

- Avinstallera alla uppspelnings- och skrivningsappar som installerats på VAIO-datorn efter att du har köpt den.

  Information om hur du avinstallerar appen finns i hjälpfilen som medföljde appen eller i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

## Vad ska jag göra om mikrofonen inte fungerar?

- Kontrollera om du har valt mikrofonen som inspelningsenhet.

  Öppna Kontrollpanelen (Control Panel) och välj Maskinvara och ljud (Hardware and Sound). (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen (Control Panel) finns i Öppna Kontrollpanelen (Control Panel).)

  Välj Ljud (Sound) och se om ikonen för den mikrofon som du vill använda visas med en bockmarkering på fliken Inspelning (Recording).

  Om inte väljer du ikonen och sedan Standard (Set Default).

  Om ikonen inte visas kontrollerar du att mikrofonen har anslutits till VAIO-datorn på rätt sätt.

- Om du använder en extern mikrofon använder du en mikrofon som får ström genom ljudanslutningen.

## Vad gör jag om mikrofonrundgång hörs från högtalarna när jag använder mikrofonen?

- Mikrofonrundgång kan uppstå när mikrofonen tar emot ljud från en ljudenhet, till exempel en högtalare.

  - Undvik att ha mikrofonen i närheten av enheter med utgående ljud.

  - Skruva ned volymen på högtalarna och mikrofonen.

## Vad gör jag om det inte hörs något ljud från högtalarna eller hörlurarna?

- Kontrollera att inte volymen för högtalarna eller hörlurarna har sänkts till lägsta nivå.

  - Tryck på Fn+F4-tangenterna flera gånger så att volymen höjs. Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten.

- Kontrollera att volymen i Windows inte har stängts av eller sänkts till lägsta nivå. Mer information finns i Justera volymen i Windows.

  Om volymen är avstängd () väljer du(inaktivera ljud av) för att aktivera ljudet (). Om volymen har sänkts till lägsta nivå höjer du volymen.

- När du ansluter externa högtalare eller hörlurar kontrollerar du följande:

  - Kontrollera att de externa högtalarna eller hörlurarna har anslutits korrekt till VAIO-datorn. Mer information finns i Ansluta externa högtalare eller hörlurar.

  - Om de externa högtalarna kräver extern ström kontrollerar du att de är ordentligt anslutna till ett eluttag.

  - Kontrollera att de externa högtalarna är på.

  - Kontrollera att volymen för de externa högtalarna inte har sänkts till lägsta nivå.

- Kontrollera att ljudenheten har valts korrekt. Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.

- Kontrollera volymen för uppspelningsappen som du använder.

## Vad gör jag om störningar i ljudet uppstår när jag spelar upp video- eller ljudinnehåll?

- Ljudstörningar kan uppstå när belastningen på processorn är hög. Om det här inträffar kan du minska belastningen på processorn genom att stänga alla appar förutom uppspelningsappen eller genom att inaktivera onödiga ljudeffekter i uppspelningen.

## Vad gör jag om det inte hörs något ljud från en digital ljudenhet som jag har anslutit till den digitala utporten, till exempel HDMI-utporten?

- För att ljudet ska höras från en digital ljudenhet som anslutits till den digitala utporten på VAIO-datorn måste du ange den digitala ljudenheten som enhet för utgående ljud. Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.

## Vad ska jag göra om mikrofonen inte fungerar?

- Kontrollera om du har valt mikrofonen som inspelningsenhet.

  Öppna Kontrollpanelen (Control Panel) och välj Maskinvara och ljud (Hardware and Sound). (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen (Control Panel) finns i Öppna Kontrollpanelen (Control Panel).)

  Välj Ljud (Sound) och se om ikonen för den mikrofon som du vill använda visas med en bockmarkering på fliken Inspelning (Recording).

  Om inte väljer du ikonen och sedan Standard (Set Default).

  Om ikonen inte visas kontrollerar du att mikrofonen har anslutits till VAIO-datorn på rätt sätt.

- Om du använder en extern mikrofon använder du en mikrofon som får ström genom ljudanslutningen.

## Vad gör jag om mikrofonrundgång hörs från högtalarna när jag använder mikrofonen?

- Mikrofonrundgång kan uppstå när mikrofonen tar emot ljud från en ljudenhet, till exempel en högtalare.

  - Undvik att ha mikrofonen i närheten av enheter med utgående ljud.

  - Skruva ned volymen på högtalarna och mikrofonen.

## Vad gör jag om tangentbordskonfigurationen är fel?

- Tangentbordets språklayout finns angiven på förpackningen. Om du väljer ett annat nationellt tangentbord när du installerar Windows kommer tangentkonfigurationen att bli fel. Information om hur du ändrar tangentbordskonfigurationen finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

## Vad gör jag om jag inte kan skriva vissa tecken med tangentbordet?

- Kontrollera om Num Lock-indikatorlampan är tänd eller släckt.

  Om indikatorlampan är tänd kan du skriva siffrorna som visas på tangenterna.

  Om indikatorlampan är släckt kan du skriva bokstäverna och symbolerna som visas på tangenterna.

  Tryck på Num Lk-tangenten eller på Fn+Num Lk-tangenterna för att tända och släcka Num Lock-indikatorlampan. Du ser knappens placering i Delar och kontroller på framsidan.

- Kontrollera om Caps Lock-indikatorlampan är tänd eller släckt.

  När indikatorlampan är tänd skrivs alla tecken med versaler (eller gemener om du samtidigt håller ned Shift-tangenten).

  När indikatorlampan är släckt skrivs alla tecken med gemener (eller versaler om du samtidigt håller ned Shift-tangenten).

  Tryck på Shift+Caps Lock-tangenterna för att tända eller släcka Caps Lock-indikatorlampan. Du ser knappens placering i Delar och kontroller på framsidan.

## Vad gör jag om VAIO-datorns skärm hänger sig?

- Starta om VAIO-datorn.

  Tryck på Ctrl+Alt+Delete-tangenterna, välj(Stäng av (Shut down)) i det nedre högra hörnet och välj Starta om (Restart).

  Om problemet kvarstår håller du(Av/vila (Power))-knappen intryck i mer än fyra sekunder eller skjuter(Av/vila (Power))-reglaget åt höger i mer än fyra sekunder.

## Vad gör jag om pekaren inte rör sig?

- Om ditt finger är vid någon av pekplattans kanter rör sig inte pekaren. Du måste lyfta fingret och placera det i pekplattans mitt igen.

- Pekaren kanske tillfälligt inte rör sig som vanligt på grund av något som händer på VAIO-datorn.

  Vänta i så fall en stund innan du rör pekaren igen.

  Om pekaren fortfarande inte rör sig trycker du på Ctrl+Alt+Delete-tangenterna, väljer(Stäng av (Shut down)) i det nedre högra hörnet och väljer Stäng av (Shut down).

  Om problemet kvarstår håller du(Av/vila (Power))-knappen intryck eller skjuter(Av/vila (Power))-reglaget åt höger i mer än fyra sekunder.

  Om du stänger av datorn genom att trycka på Ctrl+Alt+Delete-tangenterna,(Av/vila (Power))-knappen eller(Av/vila (Power))-reglaget kan data som inte sparats gå förlorade.

- Pekplattan kan ha inaktiverats. Mer information finns i Varför går det inte att använda pekplattan?.

## Vad gör jag om jag inte kan skriva nummer med den numeriska knappsatsen?

- Kontrollera om Num Lock-indikatorlampan är tänd eller släckt.

  Om indikatorlampan är tänd kan du skriva siffrorna som visas på tangenterna.

  Om indikatorlampan är släckt kan du skriva bokstäverna och symbolerna som visas på tangenterna.

  Tryck på Num Lk-tangenten eller på Fn+Num Lk-tangenterna för att tända och släcka Num Lock-indikatorlampan. Du ser knappens placering i Delar och kontroller på framsidan.

## Varför går det inte att använda pekplattan?

- Pekplattan har inaktiverats.

  - Tryck på Fn+F1-tangenterna för att aktivera pekplattan. Mer information finns i Aktivera och inaktivera pekplattan.

    Du kan också starta VAIO Control Center och sedan aktivera pekplattan. Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

  - Om en mus är ansluten till VAIO-datorn kopplar du från den.

- Information om hur du använder pekplattan finns i Använda pekplattan.

## Hur undviker jag oavsiktliga klick om jag bara rör lätt vid pekplattan?

- Inaktivera knackningsfunktionen om du vill undvika att åtgärder utförs oavsiktligen. Mer information finns i Inaktivera pekplattans knackningsfunktion.

## Hur inaktiverar jag pekplattan?

- Du inaktiverar pekplattan genom att trycka på Fn+F1. Mer information finns i Aktivera och inaktivera pekplattan.

  Du kan också starta VAIO Control Center och sedan inaktivera pekplattan. Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

## Vad gör jag om VAIO-datorns skärm hänger sig?

- Starta om VAIO-datorn.

  Tryck på Ctrl+Alt+Delete-tangenterna, välj(Stäng av (Shut down)) i det nedre högra hörnet och välj Starta om (Restart).

  Om problemet kvarstår håller du(Av/vila (Power))-knappen intryck i mer än fyra sekunder eller skjuter(Av/vila (Power))-reglaget åt höger i mer än fyra sekunder.

## Vad gör jag om pekaren inte rör sig?

- Om ditt finger är vid någon av pekplattans kanter rör sig inte pekaren. Du måste lyfta fingret och placera det i pekplattans mitt igen.

- Pekaren kanske tillfälligt inte rör sig som vanligt på grund av något som händer på VAIO-datorn.

  Vänta i så fall en stund innan du rör pekaren igen.

  Om pekaren fortfarande inte rör sig trycker du på Ctrl+Alt+Delete-tangenterna, väljer(Stäng av (Shut down)) i det nedre högra hörnet och väljer Stäng av (Shut down).

  Om problemet kvarstår håller du(Av/vila (Power))-knappen intryck eller skjuter(Av/vila (Power))-reglaget åt höger i mer än fyra sekunder.

  Om du stänger av datorn genom att trycka på Ctrl+Alt+Delete-tangenterna,(Av/vila (Power))-knappen eller(Av/vila (Power))-reglaget kan data som inte sparats gå förlorade.

- Pekplattan kan ha inaktiverats. Mer information finns i Varför går det inte att använda pekplattan?.

## Vad ska jag göra om bilderna jag tagit flimrar?

- Det här problemet inträffar när du använder den inbyggda kameran i lysrörsbelysning och beror på att utfrekvensen för ljussättningen och slutarhastigheten inte överensstämmer.

  Du kan minska flimret genom att ändra VAIO-datorns riktning så att du kan justera den inbyggda kamerans riktning. I vissa appar finns parametrar, till exempel ljusstyrka och nätfrekvens, som du kan reglera för att minska flimret.

## Varför fördröjs videoindata från den inbyggda kameran tillfälligt?

- Videoindata kan fördröjas tillfälligt om:

  - Ett kortkommando med tangenten Fn används.

  - Belastningen på processorn ökar.

## Varför visar inte sökaren några bilder alls eller bilder med låg kvalitet?

- Vissa kameraappar kanske inte fungerar som de ska om ytterligare en kameraapp körs. Avsluta den aktuella appen innan du öppnar en annan.

- När du använder rörelsefunktionen kanske du inte kan använda en annan kameraapp som använder den inbyggda kameran.

- Sökaren kan visa en del brus, till exempel vågräta linjer, när du tittar på föremål som rör sig snabbt. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

- Starta om VAIO-datorn om problemet kvarstår.

## Vad gör jag om bildrutor försvinner från de tagna bilderna och de innehåller ljudavbrott?

- Effektinställningarna i appen kan medföra att bildrutor försvinner. Mer information finns i hjälpen för appen.

- Fler appar än vad VAIO-datorn klarar av kanske körs. Avsluta de appar som du inte använder.

- Det här problemet kan uppstå när VAIO-datorn körs med ett energischema för låg förbrukning, vilket försämrar processorns prestanda. Information om hur du kontrollerar det aktiva energischemat finns i Välja energialternativ.

## Varför har tagna bilder så låg kvalitet?

- Bilder som tas under lysrör kan innehålla ljusreflektioner.

- Den mörkare delen i vissa bilder kan innehålla brus.

- Den inbyggda kameran och området runt den är smutsigt. Rengör området. Mer information om hur du rengör kameran finns i Att tänka på när du använder den inbyggda kameran (modeller med inbyggd kamera).

## Hur hittar jag den fysiska adressen (MAC-adressen) för det inbyggda gränssnittet för trådlösa nätverk på VAIO-datorn?

- Om filtrering av MAC-adresser har aktiverats för åtkomstpunkten registrerar du MAC-adressen för VAIO-datorn på inställningsskärmen för åtkomstpunkten. Annars kan inte datorn ansluta till åtkomstpunkten.

  Öppna Kommandotolken (Command Prompt), skriv ”ipconfig /all” och tryck på Enter. Du hittar den fysiska adressen (MAC-adressen) i fältet Fysisk adress (Physical Address) under Wireless LAN adapter Wi-Fi (Wireless LAN adapter Wi-Fi).

  Information om hur du öppnar Kommandotolken (Command Prompt) finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

## Vad gör jag om jag inte kan spela upp filmer eller ljudspår som jag tagit emot via Wi-Fi(R) (trådlöst LAN) eller om uppspelningen avbryts? Varför går dataöverföringen långsamt?

- Flytta VAIO-datorn längre bort från hinder eller närmare eventuella åtkomstpunkter som du använder.

  Anslutningsfunktionen påverkas av avstånd, hinder, enhetens konfiguration, radiovågornas styrka/störningar i radiovågorna, väggmaterial, appar som körs o.s.v.

- Om du använder en åtkomstpunkt kan enheten vara tillfälligt överbelastad, beroende på hur många andra enheter som kommunicerar via åtkomstpunkten.

  Vänta en stund och försök igen.

- Ändra kanalinställningen för åtkomstpunkten. Genom att ändra kanalen kan du minska störningarna på det trådlösa nätverket och förbättra dataöverföringshastigheten.

  Störningar i kanalen för åtkomstpunkten kan resultera i lägre dataöverföringshastighet.

- Byt kanal för åtkomstpunkten om den störs av andra åtkomstpunkter.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

- Kontrollera att ingen mikrovågsugn används i närheten av Wi-Fi-enheterna.

  Frekvensbandet 2,4 GHz, som Wi-Fi använder, används även av flera olika enheter och apparater. Om du använder en mikrovågsugn samtidigt som du kommunicerar via Wi-Fi finns risken att dataöverföringshastigheten försämras, att räckvidden för kommunikationen minskar eller att kommunikationen avbryts.

## Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?

- Aktivera Wi-Fi-funktionen.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings).

  Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet och välj sedan Trådlöst (Wireless) i det vänstra fönstret.

  Stäng av Flygplansläge (Airplane mode) och ändra inställningen Wi-Fi under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

- Om du vill använda Wi-Fi-funktionen på VAIO-datorn måste du konfigurera Wi-Fi-inställningarna.

  Kontrollera datorns Wi-Fi-inställningar. Mer information finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

- Om en anslutningsapp som medföljt en Wi-Fi-produkt från en tredjepartsleverantör är installerad avinstallerar du den.

  Om en anslutningsapp är installerad är det inte säkert att Windows kan konfigurera Wi-Fi-inställningarna. Kom ihåg att anteckna inställningarna (t.ex. säkerhetsnycklar) innan du avinstallerar.

## Vad gör jag om jag inte känner till åtkomstpunktens SSID eller säkerhetsnyckel?

- Du hittar nyckeln i inställningsfönstret för åtkomstpunkten.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

## Vad gör jag om jag inte kan ansluta VAIO-datorn till en åtkomstpunkt (eller till Internet)?

- Mer information finns i Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?.

- Kontrollera att åtkomstpunkten är påslagen.

- Kontrollera inställningarna för åtkomstpunkten.

  Med följande inställningar är det inte säkert att VAIO-datorn kan ansluta till en åtkomstpunkt och anslutningen kan bli instabil.

  - Om åtkomstpunkten är inställd på att blockera kommunikation med en enhet vars SSID är inställd på ”ANY” och SSID för VAIO-datorn eller åtkomstpunkten är inställd på ”ANY”.

  - Om åtkomstpunkten är inställd på dolt läge.

    Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten. Du kan också rådfråga din Wi-Fi-leverantör.

- Kontrollera att VAIO-datorn och åtkomstpunkten är anslutna till varandra. Mer information finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

- Anslutningsfunktionen påverkas av avstånd, hinder, enhetens konfiguration, radiovågornas styrka/störningar i radiovågorna, väggmaterial, appar som körs o.s.v.

  Flytta VAIO-datorn längre bort från hinder eller närmare eventuella åtkomstpunkter som du använder.

- Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings) och(nätverksikonen).

  Kontrollera att åtkomstpunkten visas.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Hur hittar jag den fysiska adressen (MAC-adressen) för det inbyggda gränssnittet för trådlösa nätverk på VAIO-datorn?

- Om filtrering av MAC-adresser har aktiverats för åtkomstpunkten registrerar du MAC-adressen för VAIO-datorn på inställningsskärmen för åtkomstpunkten. Annars kan inte datorn ansluta till åtkomstpunkten.

  Öppna Kommandotolken (Command Prompt), skriv ”ipconfig /all” och tryck på Enter. Du hittar den fysiska adressen (MAC-adressen) i fältet Fysisk adress (Physical Address) under Wireless LAN adapter Wi-Fi (Wireless LAN adapter Wi-Fi).

  Information om hur du öppnar Kommandotolken (Command Prompt) finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

## Vad gör jag om jag inte kan spela upp filmer eller ljudspår som jag tagit emot via Wi-Fi(R) (trådlöst LAN) eller om uppspelningen avbryts? Varför går dataöverföringen långsamt?

- Flytta VAIO-datorn längre bort från hinder eller närmare eventuella åtkomstpunkter som du använder.

  Anslutningsfunktionen påverkas av avstånd, hinder, enhetens konfiguration, radiovågornas styrka/störningar i radiovågorna, väggmaterial, appar som körs o.s.v.

- Om du använder en åtkomstpunkt kan enheten vara tillfälligt överbelastad, beroende på hur många andra enheter som kommunicerar via åtkomstpunkten.

  Vänta en stund och försök igen.

- Ändra kanalinställningen för åtkomstpunkten. Genom att ändra kanalen kan du minska störningarna på det trådlösa nätverket och förbättra dataöverföringshastigheten.

  Störningar i kanalen för åtkomstpunkten kan resultera i lägre dataöverföringshastighet.

- Byt kanal för åtkomstpunkten om den störs av andra åtkomstpunkter.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

- Kontrollera att ingen mikrovågsugn används i närheten av Wi-Fi-enheterna.

  Frekvensbandet 2,4 GHz, som Wi-Fi använder, används även av flera olika enheter och apparater. Om du använder en mikrovågsugn samtidigt som du kommunicerar via Wi-Fi finns risken att dataöverföringshastigheten försämras, att räckvidden för kommunikationen minskar eller att kommunikationen avbryts.

## Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?

- Aktivera Wi-Fi-funktionen.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings).

  Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet och välj sedan Trådlöst (Wireless) i det vänstra fönstret.

  Stäng av Flygplansläge (Airplane mode) och ändra inställningen Wi-Fi under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

- Om du vill använda Wi-Fi-funktionen på VAIO-datorn måste du konfigurera Wi-Fi-inställningarna.

  Kontrollera datorns Wi-Fi-inställningar. Mer information finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

- Om en anslutningsapp som medföljt en Wi-Fi-produkt från en tredjepartsleverantör är installerad avinstallerar du den.

  Om en anslutningsapp är installerad är det inte säkert att Windows kan konfigurera Wi-Fi-inställningarna. Kom ihåg att anteckna inställningarna (t.ex. säkerhetsnycklar) innan du avinstallerar.

## Vad gör jag om jag inte känner till åtkomstpunktens SSID eller säkerhetsnyckel?

- Du hittar nyckeln i inställningsfönstret för åtkomstpunkten.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

## Vad gör jag om jag inte kan ansluta VAIO-datorn till en åtkomstpunkt (eller till Internet)?

- Mer information finns i Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?.

- Kontrollera att åtkomstpunkten är påslagen.

- Kontrollera inställningarna för åtkomstpunkten.

  Med följande inställningar är det inte säkert att VAIO-datorn kan ansluta till en åtkomstpunkt och anslutningen kan bli instabil.

  - Om åtkomstpunkten är inställd på att blockera kommunikation med en enhet vars SSID är inställd på ”ANY” och SSID för VAIO-datorn eller åtkomstpunkten är inställd på ”ANY”.

  - Om åtkomstpunkten är inställd på dolt läge.

    Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten. Du kan också rådfråga din Wi-Fi-leverantör.

- Kontrollera att VAIO-datorn och åtkomstpunkten är anslutna till varandra. Mer information finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

- Anslutningsfunktionen påverkas av avstånd, hinder, enhetens konfiguration, radiovågornas styrka/störningar i radiovågorna, väggmaterial, appar som körs o.s.v.

  Flytta VAIO-datorn längre bort från hinder eller närmare eventuella åtkomstpunkter som du använder.

- Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings) och(nätverksikonen).

  Kontrollera att åtkomstpunkten visas.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Varför är BLUETOOTH(R)-anslutningen långsam?

- Dataöverföringshastigheten beror på eventuella hinder och/eller avståndet mellan enheterna, men även på kvaliteten på radiovågorna, hur enheten är konfigurerad och vilka appar som används.

  Flytta VAIO-datorn och BLUETOOTH-enheten närmare varandra.

- Om den version av BLUETOOTH-standarden som används på BLUETOOTH-enheten som du vill kommunicera med inte är samma version som den som används på VAIO-datorn kan kommunikationshastigheten försämras.

- Om VAIO-datorn uppfyller BLUETOOTH-höghastighetstekniken och följande två villkor är uppfyllda går det att använda höghastighetsöverföring. Vissa BLUETOOTH-profiler stöder dock inte kommunikation med hög hastighet.

  - Den BLUETOOTH-enhet som du vill kommunicera med har stöd för BLUETOOTH-höghastighetstekniken.

  - Både Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN) och BLUETOOTH-funktionen är aktiverade på datorn.

## Varför går det inte att använda BLUETOOTH(R)-funktionen när jag loggar in på VAIO-datorn som standardanvändare?

- BLUETOOTH-funktionen kanske inte är tillgänglig för användare med ett standardkonto på din VAIO-dator.

  Logga in på datorn som en användare med administratörsbehörighet.

## Varför går det inte att använda BLUETOOTH(R)-enheter när jag byter användare?

- Om du byter användare utan att logga ut från systemet fungerar inte BLUETOOTH-enheterna.

  Se till att logga ut innan du byter användare.

## Vad gör jag om jag inte kan hitta den BLUETOOTH(R)-enhet som jag vill kommunicera med?

- Minska avståndet mellan VAIO-datorn och BLUETOOTH-enheten så att enheterna finns inom högst 10 meter från varandra.

  Om datorn är placerad mer än 10 meter från BLUETOOTH-enheten kan enheterna inte kommunicera med varandra.

  Om avståndet är mindre än 10 meter och kommunikationen mellan datorn och BLUETOOTH-enheten inte fungerar kan det bero på hinder mellan enheterna, radiovågornas kvalitet, omgivningsförhållanden, som väggar och väggmaterial, eller appar som används. Om så är fallet kan du flytta datorn längre bort från hindren eller närmare enheten.

- Kontrollera att BLUETOOTH-funktionen hos enheten som du vill kommunicera med är på och att enheten inte har försatts i energisparläge.

- Kontrollera att BLUETOOTH-funktionen på enheten som du vill kommunicera med är aktiverad.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde enheten.

- Om den enhet som du vill kommunicera med redan kommunicerar med en annan BLUETOOTH-enhet kan det hända att det inte går att hitta den eller att den inte kan kommunicera med VAIO-datorn.

## Vad gör jag om BLUETOOTH(R)-ikonen inte visas i meddelandefältet på skrivbordet?

- Kontrollera att BLUETOOTH-funktionen är aktiverad.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings).

  Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet och välj sedan Trådlöst (Wireless) i den vänstra rutan.

  Stäng av Flygplansläge (Airplane mode) och ändra inställningen Bluetooth under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

- Kontrollera BLUETOOTH-inställningarna.

  Öppna Kontrollpanelen (Control Panel) och välj Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) och Enheter och skrivare (Devices and Printers).

  Högerklicka på datorikonen och välj Bluetooth-inställningar (Bluetooth settings). Markera kryssrutan Visa Bluetooth-ikonen i Meddelandefältet (Show the Bluetooth icon in the notification area).

  Information om hur du öppnar Kontrollpanelen (Control Panel) finns i Öppna Kontrollpanelen (Control Panel).

## Vad gör jag om andra BLUETOOTH(R)-enheter inte kan ansluta till min VAIO-dator?

- Mer information finns i Vad gör jag om jag inte kan hitta den BLUETOOTH(R)-enhet som jag vill kommunicera med?.

- Kontrollera att autentiseringen (kopplingen) mellan enheten och VAIO-datorn har utförts korrekt.

  Vissa BLUETOOTH-enheter kräver autentisering innan en anslutning till en annan enhet är möjlig. Genomför autentiseringen innan du ansluter till sådana enheter.

- Kontrollera att din VAIO-dator tillåter att BLUETOOTH-enheter hittar datorn.

  Välj(pil) i meddelandefältet på skrivbordet, högerklicka på(BLUETOOTH-ikonen) och öppna inställningsfönstret genom att välja Öppna inställningar (Open Settings).

  Välj fliken Alternativ (Options) och kontrollera att kryssrutan Tillåt att Bluetooth-enheter upptäcker den här datorn (Allow Bluetooth devices to find this computer) är markerad.

  Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord (Desktop).

## Vad gör jag om det inte går att använda BLUETOOTH(R)-funktionen?

- Kontrollera att BLUETOOTH-funktionen är aktiverad.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings).

  Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet och välj sedan Trådlöst (Wireless) i den vänstra rutan.

  Stäng av Flygplansläge (Airplane mode) och ändra inställningen Bluetooth under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Vad gör jag om meddelandet Enter Onetime Password visas och Windows inte startar efter att jag har angett ett felaktigt startlösenord tre gånger i rad?

- Håll(Av/vila (Power))-knappen nedtryckt i mer än fyra sekunder. Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, se till att den inte lyser. Starta sedan om datorn och ange rätt lösenord.

  Lösenordet är skiftlägeskänsligt. Kontrollera därför vilket skiftläge som är aktiverat innan du anger lösenordet.

- Om du glömmer startlösenordet kan du inte starta VAIO-datorn. Mer information finns i Vad gör jag om jag glömmer bort startlösenordet för VAIO-datorn?.

## Vad gör jag om jag glömmer bort startlösenordet för VAIO-datorn?

- Om du glömmer lösenordet (Ställa in och ändra startlösenordet) kan du inte starta VAIO-datorn.

  - Om du har glömt ditt användarlösenord:

    Ange datorlösenordet för att återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen.

  - Om du har glömt ditt datorlösenord:

    Lösenordet måste återställas, vilket sker mot en avgift. Kontakta ett auktoriserat Sony-service/supportcenter om du behöver återställa lösenordet.

## Vad gör jag om jag glömmer Windows-lösenordet?

- Windows-lösenordet är skiftlägeskänsligt. Kontrollera lösenordet och ange det igen.

- Logga in med ett användarkonto med systemadministratörsbehörighet och återställ lösenordet.

  - Om du glömmer bort alla lösenord för systemadministratörskonton kan du inte återställa några Windows-lösenord. I så fall måste du utföra en systemåterställning. Mer information finns i Om återställning.

## Vad gör jag om jag glömmer bort startlösenordet för VAIO-datorn?

- Om du glömmer lösenordet (Ställa in och ändra startlösenordet) kan du inte starta VAIO-datorn.

  - Om du har glömt ditt användarlösenord:

    Ange datorlösenordet för att återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen.

  - Om du har glömt ditt datorlösenord:

    Lösenordet måste återställas, vilket sker mot en avgift. Kontakta ett auktoriserat Sony-service/supportcenter om du behöver återställa lösenordet.

## Vad gör jag om jag inte kan ladda den enhet som är ansluten till USB-porten som har stöd för USB-laddning?

- Kontrollera att inställningen USB Charging är aktiverad. Mer information finns i Ladda en USB-enhet.

## Varför går det inte att skriva information till ett minneskort?

- Vissa typer av minneskort har ett raderingsskydd som förhindrar att värdefulla data raderas eller skrivs över av misstag. Se till att raderingsskyddet är avstängt.

## Varför förekommer ibland störningar i ljudet och/eller varför försvinner ibland bildrutor när jag spelar upp högupplösta videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en digital AVCHD-videokamera?

- När du spelar upp högupplösta videoklipp krävs omfattande maskinvaruresurser, t.ex. processor-, GPU- eller systemminneprestanda, på VAIO-datorn. Under uppspelningen av videoklippet kan vissa funktioner bli otillgängliga, och ibland händer det att störningar uppstår i ljudet, att bildrutor försvinner och att uppspelningen misslyckas, beroende på hur datorn är konfigurerad.

## Varför är min VAIO-dator långsam och processorns klockfrekvens låg när datorn körs på batteri?

- När VAIO-datorn körs på batteri minskar processorns klockfrekvens för att spara på batteriet, vilket gör datorn långsammare. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

## Vad gör jag om det inte går att använda NFC/One touch-funktioner?

- Flytta NFC/One touch-funktioner-enheten så nära VAIO-datorn som möjligt.

  Om NFC/One touch-funktioner fortfarande inte fungerar flyttar du enheten lite uppåt eller nedåt, eller separerar enheten från datorn under cirka 10 sekunder. Rör sedan vid datorn med enheten igen.

- Se till att NFC/One touch-funktioner är aktiverade på enheten som stöds.

  Du kan behöva ändra enhetsinställningarna beroende på vilken enhet med du använder. För detaljerad information, se den handbok som levererades med enheten.

- Aktivera NFC/One touch-funktioner.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings).

  Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet och välj Trådlöst (Wireless) i det vänstra fönstret. Stäng av Flygplansläge (Airplane mode) och ändra inställningen NFC under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

- Sätt inga andra metallföremål än enheter med stöd för NFC/One touch-funktioner nära VAIO-datorn.

- Vidrör inte VAIO-datorn med mer än en enhet med stöd för NFC/One touch-funktioner åt gången.

- Om NFC/One touch-funktioner fortfarande inte fungerar efter det att du utfört ovanstående åtgärder, starta om VAIO-datorn.

## Varför förekommer ibland störningar i ljudet och/eller varför försvinner ibland bildrutor när jag spelar upp högupplösta videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en digital AVCHD-videokamera?

- När du spelar upp högupplösta videoklipp krävs omfattande maskinvaruresurser, t.ex. processor-, GPU- eller systemminneprestanda, på VAIO-datorn. Under uppspelningen av videoklippet kan vissa funktioner bli otillgängliga, och ibland händer det att störningar uppstår i ljudet, att bildrutor försvinner och att uppspelningen misslyckas, beroende på hur datorn är konfigurerad.

## Vad gör jag om mitt spel inte fungerar eller kraschar hela tiden?

- Gå till spelets webbplats och kontrollera om det finns några korrigeringsfiler eller uppdateringar som du kan hämta.

- Kontrollera att du har installerat den senaste grafikdrivrutinen.

- På vissa VAIO-modeller delas grafikminnet med systemet. I så fall garanteras inte optimala grafikprestanda.

## Varför förekommer ibland störningar i ljudet och/eller varför försvinner ibland bildrutor när jag spelar upp högupplösta videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en digital AVCHD-videokamera?

- När du spelar upp högupplösta videoklipp krävs omfattande maskinvaruresurser, t.ex. processor-, GPU- eller systemminneprestanda, på VAIO-datorn. Under uppspelningen av videoklippet kan vissa funktioner bli otillgängliga, och ibland händer det att störningar uppstår i ljudet, att bildrutor försvinner och att uppspelningen misslyckas, beroende på hur datorn är konfigurerad.

## Hur hittar jag den fysiska adressen (MAC-adressen) för det inbyggda gränssnittet för trådlösa nätverk på VAIO-datorn?

- Om filtrering av MAC-adresser har aktiverats för åtkomstpunkten registrerar du MAC-adressen för VAIO-datorn på inställningsskärmen för åtkomstpunkten. Annars kan inte datorn ansluta till åtkomstpunkten.

  Öppna Kommandotolken (Command Prompt), skriv ”ipconfig /all” och tryck på Enter. Du hittar den fysiska adressen (MAC-adressen) i fältet Fysisk adress (Physical Address) under Wireless LAN adapter Wi-Fi (Wireless LAN adapter Wi-Fi).

  Information om hur du öppnar Kommandotolken (Command Prompt) finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

## Vad gör jag om jag inte kan spela upp filmer eller ljudspår som jag tagit emot via Wi-Fi(R) (trådlöst LAN) eller om uppspelningen avbryts? Varför går dataöverföringen långsamt?

- Flytta VAIO-datorn längre bort från hinder eller närmare eventuella åtkomstpunkter som du använder.

  Anslutningsfunktionen påverkas av avstånd, hinder, enhetens konfiguration, radiovågornas styrka/störningar i radiovågorna, väggmaterial, appar som körs o.s.v.

- Om du använder en åtkomstpunkt kan enheten vara tillfälligt överbelastad, beroende på hur många andra enheter som kommunicerar via åtkomstpunkten.

  Vänta en stund och försök igen.

- Ändra kanalinställningen för åtkomstpunkten. Genom att ändra kanalen kan du minska störningarna på det trådlösa nätverket och förbättra dataöverföringshastigheten.

  Störningar i kanalen för åtkomstpunkten kan resultera i lägre dataöverföringshastighet.

- Byt kanal för åtkomstpunkten om den störs av andra åtkomstpunkter.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

- Kontrollera att ingen mikrovågsugn används i närheten av Wi-Fi-enheterna.

  Frekvensbandet 2,4 GHz, som Wi-Fi använder, används även av flera olika enheter och apparater. Om du använder en mikrovågsugn samtidigt som du kommunicerar via Wi-Fi finns risken att dataöverföringshastigheten försämras, att räckvidden för kommunikationen minskar eller att kommunikationen avbryts.

## Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?

- Aktivera Wi-Fi-funktionen.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings).

  Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet och välj sedan Trådlöst (Wireless) i det vänstra fönstret.

  Stäng av Flygplansläge (Airplane mode) och ändra inställningen Wi-Fi under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

- Om du vill använda Wi-Fi-funktionen på VAIO-datorn måste du konfigurera Wi-Fi-inställningarna.

  Kontrollera datorns Wi-Fi-inställningar. Mer information finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

- Om en anslutningsapp som medföljt en Wi-Fi-produkt från en tredjepartsleverantör är installerad avinstallerar du den.

  Om en anslutningsapp är installerad är det inte säkert att Windows kan konfigurera Wi-Fi-inställningarna. Kom ihåg att anteckna inställningarna (t.ex. säkerhetsnycklar) innan du avinstallerar.

## Vad gör jag om jag inte känner till åtkomstpunktens SSID eller säkerhetsnyckel?

- Du hittar nyckeln i inställningsfönstret för åtkomstpunkten.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

## Vad gör jag om jag inte kan ansluta VAIO-datorn till en åtkomstpunkt (eller till Internet)?

- Mer information finns i Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?.

- Kontrollera att åtkomstpunkten är påslagen.

- Kontrollera inställningarna för åtkomstpunkten.

  Med följande inställningar är det inte säkert att VAIO-datorn kan ansluta till en åtkomstpunkt och anslutningen kan bli instabil.

  - Om åtkomstpunkten är inställd på att blockera kommunikation med en enhet vars SSID är inställd på ”ANY” och SSID för VAIO-datorn eller åtkomstpunkten är inställd på ”ANY”.

  - Om åtkomstpunkten är inställd på dolt läge.

    Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten. Du kan också rådfråga din Wi-Fi-leverantör.

- Kontrollera att VAIO-datorn och åtkomstpunkten är anslutna till varandra. Mer information finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

- Anslutningsfunktionen påverkas av avstånd, hinder, enhetens konfiguration, radiovågornas styrka/störningar i radiovågorna, väggmaterial, appar som körs o.s.v.

  Flytta VAIO-datorn längre bort från hinder eller närmare eventuella åtkomstpunkter som du använder.

- Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings) och(nätverksikonen).

  Kontrollera att åtkomstpunkten visas.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Hur hittar jag den fysiska adressen (MAC-adressen) för det inbyggda gränssnittet för trådlösa nätverk på VAIO-datorn?

- Om filtrering av MAC-adresser har aktiverats för åtkomstpunkten registrerar du MAC-adressen för VAIO-datorn på inställningsskärmen för åtkomstpunkten. Annars kan inte datorn ansluta till åtkomstpunkten.

  Öppna Kommandotolken (Command Prompt), skriv ”ipconfig /all” och tryck på Enter. Du hittar den fysiska adressen (MAC-adressen) i fältet Fysisk adress (Physical Address) under Wireless LAN adapter Wi-Fi (Wireless LAN adapter Wi-Fi).

  Information om hur du öppnar Kommandotolken (Command Prompt) finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar (Settings) eller Filer (Files).

## Vad gör jag om jag inte kan spela upp filmer eller ljudspår som jag tagit emot via Wi-Fi(R) (trådlöst LAN) eller om uppspelningen avbryts? Varför går dataöverföringen långsamt?

- Flytta VAIO-datorn längre bort från hinder eller närmare eventuella åtkomstpunkter som du använder.

  Anslutningsfunktionen påverkas av avstånd, hinder, enhetens konfiguration, radiovågornas styrka/störningar i radiovågorna, väggmaterial, appar som körs o.s.v.

- Om du använder en åtkomstpunkt kan enheten vara tillfälligt överbelastad, beroende på hur många andra enheter som kommunicerar via åtkomstpunkten.

  Vänta en stund och försök igen.

- Ändra kanalinställningen för åtkomstpunkten. Genom att ändra kanalen kan du minska störningarna på det trådlösa nätverket och förbättra dataöverföringshastigheten.

  Störningar i kanalen för åtkomstpunkten kan resultera i lägre dataöverföringshastighet.

- Byt kanal för åtkomstpunkten om den störs av andra åtkomstpunkter.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

- Kontrollera att ingen mikrovågsugn används i närheten av Wi-Fi-enheterna.

  Frekvensbandet 2,4 GHz, som Wi-Fi använder, används även av flera olika enheter och apparater. Om du använder en mikrovågsugn samtidigt som du kommunicerar via Wi-Fi finns risken att dataöverföringshastigheten försämras, att räckvidden för kommunikationen minskar eller att kommunikationen avbryts.

## Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?

- Aktivera Wi-Fi-funktionen.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings).

  Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet och välj sedan Trådlöst (Wireless) i det vänstra fönstret.

  Stäng av Flygplansläge (Airplane mode) och ändra inställningen Wi-Fi under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

- Om du vill använda Wi-Fi-funktionen på VAIO-datorn måste du konfigurera Wi-Fi-inställningarna.

  Kontrollera datorns Wi-Fi-inställningar. Mer information finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

- Om en anslutningsapp som medföljt en Wi-Fi-produkt från en tredjepartsleverantör är installerad avinstallerar du den.

  Om en anslutningsapp är installerad är det inte säkert att Windows kan konfigurera Wi-Fi-inställningarna. Kom ihåg att anteckna inställningarna (t.ex. säkerhetsnycklar) innan du avinstallerar.

## Vad gör jag om jag inte känner till åtkomstpunktens SSID eller säkerhetsnyckel?

- Du hittar nyckeln i inställningsfönstret för åtkomstpunkten.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

## Vad gör jag om jag inte kan ansluta VAIO-datorn till en åtkomstpunkt (eller till Internet)?

- Mer information finns i Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?.

- Kontrollera att åtkomstpunkten är påslagen.

- Kontrollera inställningarna för åtkomstpunkten.

  Med följande inställningar är det inte säkert att VAIO-datorn kan ansluta till en åtkomstpunkt och anslutningen kan bli instabil.

  - Om åtkomstpunkten är inställd på att blockera kommunikation med en enhet vars SSID är inställd på ”ANY” och SSID för VAIO-datorn eller åtkomstpunkten är inställd på ”ANY”.

  - Om åtkomstpunkten är inställd på dolt läge.

    Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten. Du kan också rådfråga din Wi-Fi-leverantör.

- Kontrollera att VAIO-datorn och åtkomstpunkten är anslutna till varandra. Mer information finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

- Anslutningsfunktionen påverkas av avstånd, hinder, enhetens konfiguration, radiovågornas styrka/störningar i radiovågorna, väggmaterial, appar som körs o.s.v.

  Flytta VAIO-datorn längre bort från hinder eller närmare eventuella åtkomstpunkter som du använder.

- Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings) och(nätverksikonen).

  Kontrollera att åtkomstpunkten visas.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Varför är BLUETOOTH(R)-anslutningen långsam?

- Dataöverföringshastigheten beror på eventuella hinder och/eller avståndet mellan enheterna, men även på kvaliteten på radiovågorna, hur enheten är konfigurerad och vilka appar som används.

  Flytta VAIO-datorn och BLUETOOTH-enheten närmare varandra.

- Om den version av BLUETOOTH-standarden som används på BLUETOOTH-enheten som du vill kommunicera med inte är samma version som den som används på VAIO-datorn kan kommunikationshastigheten försämras.

- Om VAIO-datorn uppfyller BLUETOOTH-höghastighetstekniken och följande två villkor är uppfyllda går det att använda höghastighetsöverföring. Vissa BLUETOOTH-profiler stöder dock inte kommunikation med hög hastighet.

  - Den BLUETOOTH-enhet som du vill kommunicera med har stöd för BLUETOOTH-höghastighetstekniken.

  - Både Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN) och BLUETOOTH-funktionen är aktiverade på datorn.

## Varför går det inte att använda BLUETOOTH(R)-funktionen när jag loggar in på VAIO-datorn som standardanvändare?

- BLUETOOTH-funktionen kanske inte är tillgänglig för användare med ett standardkonto på din VAIO-dator.

  Logga in på datorn som en användare med administratörsbehörighet.

## Varför går det inte att använda BLUETOOTH(R)-enheter när jag byter användare?

- Om du byter användare utan att logga ut från systemet fungerar inte BLUETOOTH-enheterna.

  Se till att logga ut innan du byter användare.

## Vad gör jag om jag inte kan hitta den BLUETOOTH(R)-enhet som jag vill kommunicera med?

- Minska avståndet mellan VAIO-datorn och BLUETOOTH-enheten så att enheterna finns inom högst 10 meter från varandra.

  Om datorn är placerad mer än 10 meter från BLUETOOTH-enheten kan enheterna inte kommunicera med varandra.

  Om avståndet är mindre än 10 meter och kommunikationen mellan datorn och BLUETOOTH-enheten inte fungerar kan det bero på hinder mellan enheterna, radiovågornas kvalitet, omgivningsförhållanden, som väggar och väggmaterial, eller appar som används. Om så är fallet kan du flytta datorn längre bort från hindren eller närmare enheten.

- Kontrollera att BLUETOOTH-funktionen hos enheten som du vill kommunicera med är på och att enheten inte har försatts i energisparläge.

- Kontrollera att BLUETOOTH-funktionen på enheten som du vill kommunicera med är aktiverad.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde enheten.

- Om den enhet som du vill kommunicera med redan kommunicerar med en annan BLUETOOTH-enhet kan det hända att det inte går att hitta den eller att den inte kan kommunicera med VAIO-datorn.

## Vad gör jag om BLUETOOTH(R)-ikonen inte visas i meddelandefältet på skrivbordet?

- Kontrollera att BLUETOOTH-funktionen är aktiverad.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings).

  Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet och välj sedan Trådlöst (Wireless) i den vänstra rutan.

  Stäng av Flygplansläge (Airplane mode) och ändra inställningen Bluetooth under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

- Kontrollera BLUETOOTH-inställningarna.

  Öppna Kontrollpanelen (Control Panel) och välj Maskinvara och ljud (Hardware and Sound) och Enheter och skrivare (Devices and Printers).

  Högerklicka på datorikonen och välj Bluetooth-inställningar (Bluetooth settings). Markera kryssrutan Visa Bluetooth-ikonen i Meddelandefältet (Show the Bluetooth icon in the notification area).

  Information om hur du öppnar Kontrollpanelen (Control Panel) finns i Öppna Kontrollpanelen (Control Panel).

## Vad gör jag om andra BLUETOOTH(R)-enheter inte kan ansluta till min VAIO-dator?

- Mer information finns i Vad gör jag om jag inte kan hitta den BLUETOOTH(R)-enhet som jag vill kommunicera med?.

- Kontrollera att autentiseringen (kopplingen) mellan enheten och VAIO-datorn har utförts korrekt.

  Vissa BLUETOOTH-enheter kräver autentisering innan en anslutning till en annan enhet är möjlig. Genomför autentiseringen innan du ansluter till sådana enheter.

- Kontrollera att din VAIO-dator tillåter att BLUETOOTH-enheter hittar datorn.

  Välj(pil) i meddelandefältet på skrivbordet, högerklicka på(BLUETOOTH-ikonen) och öppna inställningsfönstret genom att välja Öppna inställningar (Open Settings).

  Välj fliken Alternativ (Options) och kontrollera att kryssrutan Tillåt att Bluetooth-enheter upptäcker den här datorn (Allow Bluetooth devices to find this computer) är markerad.

  Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord (Desktop).

## Vad gör jag om det inte går att använda BLUETOOTH(R)-funktionen?

- Kontrollera att BLUETOOTH-funktionen är aktiverad.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar (Settings).

  Välj Ändra datorinställningar (Change PC settings) i det nedre högra hörnet och välj sedan Trådlöst (Wireless) i den vänstra rutan.

  Stäng av Flygplansläge (Airplane mode) och ändra inställningen Bluetooth under Trådlösa enheter (Wireless devices) till På (On).

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Vad gör jag om VAIO-datorn blir instabil (Windows startar)?

- Prova följande:

  - Starta VAIO Care och sök efter en lösning. Mer information finns i Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care).

  - Återställ datorns systemfiler.

    Använd återställningspunkten som du skapade innan VAIO-datorn blev instabil. Mer information finns i Återställa systemfiler med hjälp av återställningspunkten när du inte kan starta Windows.

  - Om VAIO-datorn blev instabil efter att du installerat en app eller en drivrutin avinstallerar du appen eller drivrutinen.

  - Om förinstallerade appar eller drivrutiner på VAIO-datorn inte har fungerat som de ska installerar du om dem. Mer information finns i Hur gör jag för att installera om de ursprungliga apparna och drivrutinerna?.

  - Återställ VAIO-datorn från en säkerhetskopierad systemavbildning om du har skapat en säkerhetskopia. Mer information finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

- Om problemet kvarstår installerar du om operativsystemet genom att följa instruktionerna i Uppdatera din VAIO-dator.

  Om problemet kvarstår efter att du har uppdaterat VAIO-datorn återställer du datorn genom att följa instruktionerna i Återställa från återställningsområdet.

  Datorn kanske inte stöder uppdateringsfunktionen, det beror på vilken modell du har valt.

  - Om du inte har skapat återställningsmedier än bör du göra det. Mer information finns i Skapa återställningsmedia.

  - Se till att säkerhetskopiera värdefulla data innan du återställer VAIO-datorn. Mer information finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

    #### OBS!

    - När du återställer VAIO-datorn raderas alla data på den inbyggda lagringsenheten.

## Vad ska jag göra om min VAIO-dator blir ostabil (Windows startas inte)?

- Prova följande:

  - Återställ datorns systemfiler.

    Använd återställningspunkten som du skapade innan VAIO-datorn blev instabil. Mer information finns i Återställa systemfiler med hjälp av återställningspunkten när du inte kan starta Windows.

  - Återställ VAIO-datorn från en säkerhetskopierad systemavbildning om du har skapat en säkerhetskopia. Mer information finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

    De filer som du har skapat eller ändrat efter du gjort systemavbildningen kommer inte att återställas.

    Du måste säkerhetskopiera sådana filer via VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions. Mer information finns i Säkerhetskopiera data när det inte går att starta Windows.

- Använd VAIO Hardware Diagnostics för att identifiera problem på VAIO-datorn.

  - Med den här appen kan du kontrollera om datorns maskinvara (en processor, en minnesmodul och en inbyggd lagringsenhet) behöver bytas ut.

    Starta VAIO Hardware Diagnostics genom att välja Tools och VAIO Hardware Diagnostics i VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Återställ VAIO-datorn genom att följa instruktionerna i Återställa från återställningsområdet.

  - Om du inte har säkerhetskopierat värdefulla data bör du göra det med hjälp av VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions innan du återställer VAIO-datorn. Mer information finns i Säkerhetskopiera data när det inte går att starta Windows.

    Om du skapade en säkerhetskopia med funktionen för säkerhetskopiering i Windows innan VAIO-datorn blev instabil men har skapat eller ändrat en fil efter det säkerhetskopierar du filen med VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

  #### OBS!

  - När du återställer VAIO-datorn raderas alla data på den inbyggda lagringsenheten.

## Vad gör jag om jag inte kan starta/slutföra återställningen?

- Koppla bort alla onödiga externa enheter från VAIO-datorn.

- Prova följande:

  - Kontrollera återställningsmediestatusen. Om du använder optiska skivor kan du titta efter smuts eller skador på skivorna. Om skivorna inte är rena rengör du dem och försöker sedan återställa VAIO-datorn igen.

  - Om du inte lyckas återställa VAIO-datorn från återställningsområdet startar du om datorn och återställer den från återställningsområdet på nytt. Du kan även använda återställningsmedia.

  - Om du inte kan återställa VAIO-datorn med hjälp av en USB-ansluten optisk enhet eller en USB-flash-enhet, ansluter du enheten till en annan USB-port eller till USB-porten som är kompatibel med standarden USB 2.0 (om en sådan finns). Stäng sedan av datorn och försök återställa igen. Mer information finns i Återställa från återställningsområdet.

- Om problemet kvarstår kan du få mer hjälp på supportwebbplatsen för VAIO.

## Vad gör jag om jag inte kan skapa återställningsmedia?

- Prova följande:

  - Hämta och installera de senaste uppdateringarna via VAIO Update. Mer information finns i Använda VAIO Update.

  - Starta om VAIO-datorn. Försök sedan skapa återställningsmedia igen.

  - Om en nätadapter medföljer en extern optisk skivenhet ansluter du den till en strömkälla.

- Försök med andra tillförlitliga media.

- Om problemet kvarstår kan du få mer hjälp på supportwebbplatsen för VAIO.

## Hur skapar jag återställningsmedia?

- Du kan skapa återställningsmedia med hjälp av VAIO Care. Mer information finns i Skapa återställningsmedia.

## Vad gör jag om jag inte kan återställa min VAIO-dator från återställningsområdet?

- Återställ din VAIO-dator från återställningsmedia om du har använt appar för att ändra återställningsområdet, installerat ett annat operativsystem än det fabriksinstallerade eller formaterat den inbyggda lagringsenheten utan att använda VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Om problemet kvarstår kan du få mer hjälp på supportwebbplatsen för VAIO.

## Hur gör jag för att återställa VAIO-datorn till standardinställningarna från fabriken?

- Du kan återställa VAIO-datorn på något av två sätt: Återställa från återställningsmedia och Återställa från återställningsområdet.

## Hur gör jag för att installera om de ursprungliga apparna och drivrutinerna?

- Du kan återställa de förinstallerade apparna och drivrutinerna med hjälp av VAIO Care. Om du vill göra det startar du VAIO Care (Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)) och väljer Advanced Tools, Restore and recovery och Reinstall Applications and Drivers.

  Mer information finns i hjälpfilen för VAIO Care.

## Vad gör jag om meddelandet Enter Onetime Password visas och Windows inte startar efter att jag har angett ett felaktigt startlösenord tre gånger i rad?

- Håll(Av/vila (Power))-knappen nedtryckt i mer än fyra sekunder. Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, se till att den inte lyser. Starta sedan om datorn och ange rätt lösenord.

  Lösenordet är skiftlägeskänsligt. Kontrollera därför vilket skiftläge som är aktiverat innan du anger lösenordet.

- Om du glömmer startlösenordet kan du inte starta VAIO-datorn. Mer information finns i Vad gör jag om jag glömmer bort startlösenordet för VAIO-datorn?.

## Vad gör jag om jag glömmer bort startlösenordet för VAIO-datorn?

- Om du glömmer lösenordet (Ställa in och ändra startlösenordet) kan du inte starta VAIO-datorn.

  - Om du har glömt ditt användarlösenord:

    Ange datorlösenordet för att återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen.

  - Om du har glömt ditt datorlösenord:

    Lösenordet måste återställas, vilket sker mot en avgift. Kontakta ett auktoriserat Sony-service/supportcenter om du behöver återställa lösenordet.

## Vad gör jag om jag glömmer Windows-lösenordet?

- Windows-lösenordet är skiftlägeskänsligt. Kontrollera lösenordet och ange det igen.

- Logga in med ett användarkonto med systemadministratörsbehörighet och återställ lösenordet.

  - Om du glömmer bort alla lösenord för systemadministratörskonton kan du inte återställa några Windows-lösenord. I så fall måste du utföra en systemåterställning. Mer information finns i Om återställning.

## Vad gör jag om jag glömmer bort startlösenordet för VAIO-datorn?

- Om du glömmer lösenordet (Ställa in och ändra startlösenordet) kan du inte starta VAIO-datorn.

  - Om du har glömt ditt användarlösenord:

    Ange datorlösenordet för att återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen.

  - Om du har glömt ditt datorlösenord:

    Lösenordet måste återställas, vilket sker mot en avgift. Kontakta ett auktoriserat Sony-service/supportcenter om du behöver återställa lösenordet.

## Vad gör jag om jag inte kan skriva ut ett dokument?

- Kontrollera att skrivarinställningarna är rätt konfigurerade.

  Mer information om skrivarinställningarna finns i bruksanvisningen som medföljde skrivaren.

- Kontrollera att skrivaren är påslagen.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde skrivaren.

- Kontrollera att anslutningarna mellan skrivarens nätsladd och nätadaptern och mellan nätadaptern och eluttaget är korrekta.

- Kontrollera att rätt skrivardrivrutin är installerad.

  När du ansluter en ny skrivare måste du börja med att konfigurera skrivardrivrutinen.

  Mer information om hur du konfigurerar skrivardrivrutinen finns i bruksanvisningen som medföljde skrivaren och på tillverkarens webbplats.

- Kontrollera att skrivarens status visas som online eller klar.

  Kontrollera sedan att skrivarinställningarna är rätt konfigurerade enligt bruksanvisningen som medföljde skrivaren.

- Kontrollera att Använd som standardskrivare (Set as Default Printer) är valt för skrivaren.

  Mer information finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

- Kontrollera att skrivaren är kompatibel med den Windows-version som är installerad på VAIO-datorn.

- Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket (LAN).

  Om skrivaren är direktansluten till nätverket (LAN) kontrollerar du att routern eller hubben är på.

  Om skrivaren är ansluten till en skrivarserver kontrollerar du att inget felmeddelande visas på skrivarservern.

- Kontrollera att appen fungerar som den ska.

  Det kan hända att appen inte har stöd för dokumentformatet. I så fall kommer inte dokumentet att skrivas ut korrekt.

  Kontakta appens utgivare eller skrivarens tillverkare.

- Kontrollera att rätt skrivarport har valts för skrivaren.

  Läs i bruksanvisningen som medföljde skrivaren om du vill ha mer information om skrivarportinställningar eller kontakta tillverkaren.

## Vad gör jag om VAIO-datorn inte känner igen USB-enheten?

- Kontrollera om USB-enheten är påslagen och använder sin egen strömkälla.

  - Om du använder en digitalkamera kontrollerar du att batteriet är laddat.

  - Om du använder en skrivare kontrollerar du att strömkabeln är ordentligt ansluten till ett eluttag.

- Du kan behöva installera en USB-drivrutin för USB-enheten innan du ansluter den. Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information.

- Försök med att använda en annan USB-port på VAIO-datorn. USB-drivrutinen kanske är installerad på den specifika port du använde första gången du anslöt enheten.

- USB-hubbar kan hindra en USB-enhet från att fungera på grund av ett strömförsörjningsfel. Vi rekommenderar att enheten ansluts direkt till VAIO-datorn utan någon hubb.

## Vad gör jag om jag inte kan skriva ut ett dokument?

- Kontrollera att skrivarinställningarna är rätt konfigurerade.

  Mer information om skrivarinställningarna finns i bruksanvisningen som medföljde skrivaren.

- Kontrollera att skrivaren är påslagen.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde skrivaren.

- Kontrollera att anslutningarna mellan skrivarens nätsladd och nätadaptern och mellan nätadaptern och eluttaget är korrekta.

- Kontrollera att rätt skrivardrivrutin är installerad.

  När du ansluter en ny skrivare måste du börja med att konfigurera skrivardrivrutinen.

  Mer information om hur du konfigurerar skrivardrivrutinen finns i bruksanvisningen som medföljde skrivaren och på tillverkarens webbplats.

- Kontrollera att skrivarens status visas som online eller klar.

  Kontrollera sedan att skrivarinställningarna är rätt konfigurerade enligt bruksanvisningen som medföljde skrivaren.

- Kontrollera att Använd som standardskrivare (Set as Default Printer) är valt för skrivaren.

  Mer information finns i Windows Hjälp och support (Windows Help and Support) (Öppna Windows Hjälp och support (Windows Help and Support)).

- Kontrollera att skrivaren är kompatibel med den Windows-version som är installerad på VAIO-datorn.

- Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket (LAN).

  Om skrivaren är direktansluten till nätverket (LAN) kontrollerar du att routern eller hubben är på.

  Om skrivaren är ansluten till en skrivarserver kontrollerar du att inget felmeddelande visas på skrivarservern.

- Kontrollera att appen fungerar som den ska.

  Det kan hända att appen inte har stöd för dokumentformatet. I så fall kommer inte dokumentet att skrivas ut korrekt.

  Kontakta appens utgivare eller skrivarens tillverkare.

- Kontrollera att rätt skrivarport har valts för skrivaren.

  Läs i bruksanvisningen som medföljde skrivaren om du vill ha mer information om skrivarportinställningar eller kontakta tillverkaren.

## Vad gör jag om VAIO-datorn inte känner igen USB-enheten?

- Kontrollera om USB-enheten är påslagen och använder sin egen strömkälla.

  - Om du använder en digitalkamera kontrollerar du att batteriet är laddat.

  - Om du använder en skrivare kontrollerar du att strömkabeln är ordentligt ansluten till ett eluttag.

- Du kan behöva installera en USB-drivrutin för USB-enheten innan du ansluter den. Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information.

- Försök med att använda en annan USB-port på VAIO-datorn. USB-drivrutinen kanske är installerad på den specifika port du använde första gången du anslöt enheten.

- USB-hubbar kan hindra en USB-enhet från att fungera på grund av ett strömförsörjningsfel. Vi rekommenderar att enheten ansluts direkt till VAIO-datorn utan någon hubb.