# Käyttöopas

# Henkilökohtainen tietokone VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Tulosta

## VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

Oletusarvoisesti VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä tietyn ajan.

Lepotilassa tietokone säilyttää nykyisen tilansa, mukaan lukien työstämäsi tiedot, kun pidät tauon.

Lisätietoja lepotilasta on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

#### Kun VAIO-tietokonetta ei käytetä vähään aikaan

Jotta tallentamattomia tietoja ei menetettäisi, sammuta VAIO-tietokone noudattamalla näitä ohjeita.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Sammuta kaikki VAIO-tietokoneeseen kytketyt lisälaitteet.
3. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
4. ValitseVirta (Power) ja Sammuta (Shut down).

   Hetken kuluttua VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, vihreä merkkivalo sammuu.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista ennen nestekidenäytön kannen sulkemista, että se on sammunut.

#### Huomautus

- Virheellinen sammuttaminen voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen tai VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä.

- Voit irrottaa VAIO-tietokoneen verkkovirrasta kokonaan sammuttamalla tietokoneen ja irrottamalla verkkolaitteen pistorasiasta.

#### Vihje

- Jos valitset Sammuta (Shut down) pitämällä samalla Shift-näppäintä painettuna vaiheessa 4, voit asettaa VAIO-tietokoneen virrankulutuksen minimitilaan (ACPI S5 -tila). Tällöin nopea käynnistystoiminto on tilapäisesti pois käytöstä seuraavan käynnistyksen aikana.

Siirry sivun alkuun

### Aiheeseen liittyvää

- VAIO-tietokoneen käynnistäminen
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen uudelleen
- Virtalähteen käyttämiseen liittyviä huomautuksia

Siirry sivun alkuun