# Manual do utilizador

# Computador pessoal VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Imprimir

## O que devo fazer se o meu computador VAIO não se ligar (o indicador verde de alimentação não se acende)?

- Certifique-se de que todos os cabos estão corretamente ligados aos dispositivos, como entre o computador VAIO e o transformador, entre o transformador e o cabo de alimentação e entre o cabo de alimentação e uma tomada de eletricidade. Consulte Ligar uma fonte de alimentação.

- Se ligar o cabo de alimentação do computador VAIO a uma régua de tomadas com interruptor, certifique-se de que o interruptor está ligado e que o cabo de alimentação da régua de tomadas está corretamente ligado a uma tomada de eletricidade.

- Se não desligar o computador VAIO utilizando o procedimento normal, o controlador de alimentação poderá ser suspenso devido a um erro do programa.

  Desligue todos os cabos e dispositivos periféricos, como o cabo de alimentação e o dispositivo USB, remova a bateria e aguarde cerca de cinco minutos. Em seguida, ligue-os novamente e volte a ligar o computador.

- Antes de utilizar o computador VAIO pela primeira vez, tem de o ligar a uma fonte de alimentação através do transformador.

- Verifique se está a utilizar o transformador fornecido pela Sony.

  Para sua segurança, utilize apenas a bateria recarregável e o transformador Sony genuínos, fornecidos pela Sony para o seu computador VAIO.

- Certifique-se de que a bateria está corretamente instalada.

- A bateria pode ter ficado sem carga.

- Certifique-se de que o computador VAIO não está no modo de Hibernação premindo o botão(Ligar/Desligar (Power)) do computador.

  Se mantiver o botão(Ligar/Desligar (Power)) premido durante mais de quatro segundos, o computador desliga-se.

- Se o computador VAIO for transportado diretamente de um local frio para um local quente, ou se for utilizado num local muito húmido, pode ocorrer condensação de humidade dentro do computador.

  Nesses casos, aguarde pelo menos uma hora antes de ligar o computador.

  Não utilize o computador em locais muito húmidos (com uma humidade relativa superior a 80%), porque poderá causar problemas no computador.

Ir para o início da página