# Εγχειρίδιο χρήσης

# Προσωπικός Υπολογιστής VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Εκτύπωση

## Αλλαγή των ρυθμίσεων Rapid Wake (Κατάσταση Αναστολής λειτουργίας)

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Rapid Wake από το VAIO Control Center.

Η λειτουργία Rapid Wake είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Με αυτή τη λειτουργία, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας αφού τα δεδομένα που επεξεργάζεστε αποθηκευτούν στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης.

1. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Υλικό (Hardware). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές (Apps), Ρυθμίσεις (Settings) ή Αρχεία (Files) για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
2. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη ρύθμιση στην ενότητα Rapid Wake.

#### Σημείωση

- Με το Rapid Wake απενεργοποιημένο:

  - Τα δεδομένα που επεξεργάζεστε δεν αποθηκεύονται στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης όταν ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας. Επομένως, εάν ο υπολογιστής σβήσει ενώ βρίσκεται σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας επειδή, για παράδειγμα, έχει εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας ή ο υπολογιστής έχει αποσυνδεθεί από μία παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος, τα δεδομένα που επεξεργαζόσασταν θα χαθούν. Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τα δεδομένα προτού ο υπολογιστής εισέλθει σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.

  - Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, αναβοσβήνει αργά σε πορτοκαλί χρώμα κατά τη διάρκεια της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας. Όταν η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί κατά τη διάρκεια της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας, αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης. Αν ο υπολογιστής διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ενδεικτική λυχνία φόρτισης.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας
- Σημειώσεις για τον κατάσταση Αναστολής λειτουργίας

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας