# Kasutusjuhend

# Arvuti VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Prindi

## Heli väljundseadme muutmine

Kui VAIO arvutiga ühendatud välisseadmest ei tule heli, peate vahetama seadme heliväljundit.

1. Avage Juhtpaneel (Control Panel) ja valige Riistvara ja heli (Hardware and Sound). (Vt teemast Rakenduse Juhtpaneel (Control Panel) avamine, kuidas avada Juhtpaneel (Control Panel).)
2. Valige Heli (Sound).
3. Valige vahekaart Taasesitus (Playback).
4. Veenduge, et märge on selle seadme ikooni kõrval, kust arvuti heli kuulata tahate.

   Kui ikooni kõrval märget pole, lisage see ja valige käsk Tee vaikesätteks (Set Default).

5. Valige OK.

#### Helisageduse ja bitisügavuse muutmine

Digiheli väljundsignaali helisagedus ja bitisügavus tuleb määrata digitaalse heliseadme järgi.

Järgige toiminguid 1–3 ja valige seejärel HDMI-seade või ikoon OPTILINE VÄLJA (OPTICAL OUT) (optiline digitaalne heliväljund) ja Atribuudid (Properties). Vahekaardil Täpsemalt (Advanced) valige diskreetimissagedus ja bitisügavus (nt 16 bitti, 48 000 Hz (DVD kvaliteet)), mida seade toetab, seejärel valige OK.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Väliste kõlarite või kõrvaklappide ühendamine
- Kvaliteetse digiheli väljundseadme ühendamine VAIO arvuti ja teleri vahele

Tagasi lehe algusesse