# Kasutusjuhend

# Arvuti VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Prindi

## Mida teha, kui VAIO arvuti ei lülitu sisse (toite näidik ei sütti roheliselt)?

- Veenduge, et kõik kaablid on korralikult seadmetega ühendatud (VAIO arvuti ja vahelduvvooluadapter, vahelduvvooluadapter ja toitejuhe ning toitejuhe ja vahelduvvoolu pistikupesa). Vt teemat Toiteallikaga ühendamine.

- Kui ühendate VAIO arvuti toitejuhtme lülitiga pikendusjuhtmega, veenduge, et lüliti on sees ja pikendusjuhtme toitejuhe on korralikult vahelduvvoolu pistikupessa ühendatud.

- Kui VAIO arvuti pole välja lülitatud tavatoiminguga, võidakse toiteregulaator programmitõrke tõttu peatada.

  Ühendage kõik kaablid ja välisseadmed, nagu toitejuhe ja USB-seade lahti, eemaldage aku ja oodake umbes viis minutit. Seejärel pange need oma kohale tagasi ja lülitage arvuti uuesti sisse.

- Enne VAIO arvuti esmakordset kasutamist peate arvuti vahelduvvooluadapteriga toiteallikaga ühendama.

- Kontrollige, kas kasutate kaasasolevat Sony vahelduvvooluadaptrit.

  Ohutuse tagamiseks kasutage ainult Sony taaslaetavat originaalakut ja vahelduvvooluadapterit, millega Sony on teie VAIO arvuti varustanud.

- Veenduge, et aku on õigesti paigaldatud.

- Aku võib olla tühjaks saanud.

- Veenduge, et VAIO arvuti pole talveunerežiimis, vajutades arvuti nuppu(Toide (Power)).

  Pange tähele, et nuppu(Toide (Power)) üle nelja sekundi all hoides lülitub arvuti automaatselt välja.

- Kui toote VAIO arvuti külmast kohast otse sooja või kasutate seda suure niiskusega kohas, võib niiskus arvutis kondenseeruda.

  Sellisel juhul oodake enne arvuti sisselülitamist vähemalt üks tund.

  Ärge kasutage arvutit suure niiskusega kohtades (suhteline õhuniiskus üle 80%), kuna see võib põhjustada arvuti rikke.

Tagasi lehe algusesse