# Kasutusjuhend

# Arvuti VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Prindi

## VAIO arvuti oleku juhtimine (Unerežiim/väljalülitamine)

Vaikimisi läheb VAIO arvuti pärast teatud jõudeolekuperioodi automaatselt unerežiimi.

Kuni te pausi teete, säilitab arvuti unerežiimis oma hetkeoleku, sealhulgas andmed, mille kallal töötate.

Unerežiimi kohta saate põhjalikumalt lugeda teemast Unerežiimi kasutamine.

#### Kui VAIO arvutit mõnda aega ei kasutata

Salvestamata andmete kaotamise vältimiseks toimige järgmiselt, et VAIO arvuti välja lülitada.

1. Salvestage andmed ja sulgege kõik töötavad rakendused.
2. Lülitage välja VAIO arvutiga ühendatud välisseadmed.
3. Avage tuumnupud ja valige seejärel tuumnuppSätted (Settings). (Tuumnuppude avamise kohta vt teavet jaotisest Tuumnuppude avamine.)
4. ValigeToide (Power) ja Sule arvuti (Shut down).

   Veidi aja pärast lülitub VAIO arvuti automaatselt välja. Kui arvutil on toitenäidik, lülitub selle roheline näidikutuli välja.

   Kui VAIO arvutil on toitenäidik, veenduge enne LCD-ekraani sulgemist, et selle tuli on kustunud.

#### Märkus

- Vale väljalülitamise korral võivad salvestamata andmed kaduma minna või VAIO arvutil talitlushäire tekkida.

- Selleks et VAIO arvuti täielikult vahelduvvoolu toiteallikast eemaldada, lülitage arvuti välja ja eemaldage seejärel toitejuhe vahelduvvoolu pistikupesast.

#### Vihje

- Kui valite käsu Sule arvuti (Shut down), hoides samal ajal all klahvi Shift toimingus 4, võite oma VAIO arvuti lülitada minimaalse voolutarbe olekusse (ACPI S5 režiim). Sellisel juhul on kiirbuutimisfunktsioon järgmisel käivitusel ajutiselt välja lülitatud.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- VAIO arvuti sisselülitamine
- VAIO arvuti taaskäivitamine
- Märkused toiteallika kasutamise kohta

Tagasi lehe algusesse