# Lietotāja rokasgrāmata

# Personālais dators VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Drukāt

## Akumulatora uzstādīšana

Uzstādiet akumulatoru VAIO datora akumulatora nodalījumā.

1. Izslēdziet savu VAIO datoru, atvienojiet elektropadeves vadu un visus pievienotos kabeļus un aizveriet LCD ekrānu.
2. Pārslēdziet akumulatora LOCK slēdzi () atbloķētā pozīcijā.

3. Bīdiet akumulatoru diagonāli akumulatora nodalījumā, līdz izvirzījumi () abās akumulatora nodalījuma pusēs atbilst rievām () abās akumulatora pusēs.

4. Pagrieziet akumulatoru ar bultiņu norādītajā virzienā un bīdiet to nodalījumā, līdz atskan klikšķis.

5. Pārslēdziet akumulatora LOCK slēdzi LOCK pozīcijā, lai nostiprinātu akumulatoru VAIO datorā.

#### Piezīme

- Pārliecinieties, ka LOCK slēdzis ir LOCK pozīcijā, pirms sākat izmantot savu VAIO datoru. Datora izmantošana, nenostiprinot akumulatoru, var izraisīt šādas sekas – akumulators var atvienoties vai arī dators var neizslēgties vai pēkšņi izslēgties.

Uz lapas sākumu

### Saistītās tēmas

- Akumulatora lādēšana
- Piezīmes par akumulatora lietošanu

Uz lapas sākumu