# Руководство пользователя

# Персональный компьютер VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Печать

## Что делать, если компьютер VAIO не включается (индикатор питания не загорается зеленым цветом)?

- Проверьте надежность соединения всех кабелей с устройствами (в частности, соединения компьютера VAIO с адаптером переменного тока, адаптера переменного тока с кабелем питания и кабеля питания с розеткой электросети). См. раздел Подключение к источнику питания.

- Если кабель питания компьютера VAIO подключен к удлинителю с выключателем, убедитесь в том, что удлинитель включен, и проверьте надежность соединения кабеля удлинителя с розеткой электросети.

- Если компьютер VAIO был выключен без выполнения стандартной процедуры завершения работы, работа контроллера питания может быть приостановлена по причине программной ошибки.

  Отсоедините все кабели и периферийные устройства, включая кабель питания и устройства USB, извлеките аккумулятор, а потом подождите приблизительно пять минут. Затем снова подсоедините кабели и устройства и включите компьютер.

- Перед первым включением компьютера VAIO необходимо подключить его к источнику питания через адаптер переменного тока.

- Убедитесь в том, что компьютер подключен к адаптеру переменного тока Sony из комплекта поставки.

  В целях безопасности используйте только фирменный аккумулятор Sony и фирменный адаптер переменного тока Sony из комплекта поставки компьютера VAIO.

- Проверьте правильность установки аккумулятора.

- Возможно, заряд аккумулятора заканчивается.

- Убедитесь, что компьютер VAIO не находится в режиме гибернации, нажав на нем кнопку(Выключение (Power)).

  Обратите внимание, что если нажать и удерживать кнопку(Выключение (Power)) более четырех секунд, компьютер выключится.

- В случае переноса компьютера VAIO из холодного помещения в теплое либо эксплуатации в условиях повышенной влажности внутри компьютера возможна конденсация влаги.

  В таких ситуациях перед включением компьютера необходимо подождать не менее часа.

  Не пользуйтесь компьютером в условиях повышенной влажности (при относительной влажности воздуха выше 80%), так как это может привести к нарушению нормальной работы компьютера.

В начало страницы