# Uživatelská příručka

# Osobní počítač VAIO Pro 11/13SVP1121/SVP1321

Tisk

## Co dělat, pokud se po stisknutí vypínače rozsvítí zelená kontrolka napájení, ale displej počítače je prázdný?

- Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny ovládací prvky jasu a kontrastu.

- Jako výstup zobrazení může být zvolen externí monitor.

  Opakovaným stisknutím kláves Fn+F7 nastavte požadovaný obrazový výstup a stiskněte klávesu Enter.

- Pokud používáte externí monitor, zkontrolujte, zda je připojen ke zdroji napájení a zda je zapnutý. Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny ovládací prvky jasu a kontrastu.

  Informace o změně nastavení najdete v příručce dodané společně s monitorem.

- Několikerým stisknutím kláves Alt+F4 zavřete okno aplikace.

  Mohlo dojít k chybě aplikace.

- Chvíli vyčkejte. Pokud bude displej počítače stále prázdný, počítač VAIO restartujte. Použijte přitom postupně následující postupy. Upozorňujeme, že provedení těchto postupů může způsobit poškození pracovních dat.

  - Odpojte všechna případná periferní zařízení, například tiskárnu nebo zařízení USB, a odpojte počítač VAIO od sítě, pokud je k ní připojen.

  - Stiskněte tlačítko(Vypnutí (Power)), podržte je déle než čtyři sekundy a zkontrolujte, zda zhasne kontrolka napájení. Poté počítač VAIO opět zapněte.

- Pokud problém přetrvává, proveďte obnovení akumulátoru.

  Stiskněte tlačítko(Vypnutí (Power)), podržte je déle než čtyři sekundy a zkontrolujte, zda zhasne kontrolka napájení. Odpojte všechny kabely připojené k počítači VAIO, například adaptér střídavého napětí, a na tři až pět sekund stiskněte tlačítko pro vypnutí akumulátoru pomocí tenkého rovného předmětu (například kancelářské svorky).

  Přibližně pět minut vyčkejte, znovu zapojte všechny kabely a počítač zapněte.

- Pokud počítač VAIO rychle přenesete z chladného místa do tepla nebo ho používáte v místě s vysokou vlhkostí, může uvnitř počítače kondenzovat vlhkost.

  V takovém případě vyčkejte před zapnutím počítače nejméně hodinu.

  Nepoužívejte počítač v místech s vysokou vlhkostí (relativní vlhkost vyšší než 80 %), protože by mohlo dojít k závadě počítače.

Začátek stránky