# Guide de l'utilisateur

# Ordinateur personnel VAIO Duo 13SVD1321

Imprimer

## Que faire si l'écran reste vide lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation ?

- Assurez-vous que les commandes de luminosité et de contraste sont correctement réglées.

- Il se peut qu'un écran externe soit sélectionné comme sortie d'affichage.

  Appuyez sur les touches Fn+F7 plusieurs fois pour sélectionner la sortie d'affichage de votre choix, puis appuyez sur la touche Enter.

- Si vous utilisez un écran externe, assurez-vous qu'il est raccordé à une prise secteur et qu'il est allumé. Assurez-vous que les commandes de luminosité et de contraste sont correctement réglées.

  Reportez-vous au manuel fourni avec votre écran pour plus d'informations sur la modification des paramètres.

- Appuyez sur les touches Alt+F4 plusieurs fois pour fermer la fenêtre de l'application.

  Il se peut qu'une erreur d'application se soit produite.

- Si l'écran de l'ordinateur reste vide après quelques instants, redémarrez votre ordinateur VAIO en suivant la procédure ci-dessous dans l'ordre donné. Veuillez noter que cette procédure peut entraîner l'altération des données de travail.

  - Le cas échéant, déconnectez tous les périphériques, tels qu'une imprimante ou un périphérique USB, ainsi que votre ordinateur VAIO du réseau.

  - Appuyez sur le bouton(Marche/Arrêt (Power)) et maintenez-le enfoncé pendant plus de quatre secondes, et assurez-vous que votre ordinateur VAIO est éteint. Puis mettez à nouveau votre ordinateur sous tension.

- Si le problème persiste, réinitialisez le mode batterie.

  Maintenez le bouton d'alimentation(Marche/Arrêt (Power)) enfoncé pendant plus de quatre secondes. Déconnectez tous les câbles branchés sur votre ordinateur VAIO, comme l'adaptateur secteur, et appuyez sur le bouton de la batterie et maintenez-le enfoncé pendant trois à cinq secondes à l'aide d'un objet fin et long (comme un trombone).

  Attendez environ cinq minutes puis remettez tous les câbles en place et allumez à nouveau l'ordinateur.

- Si vous transportez directement votre ordinateur VAIO d'un endroit froid vers un endroit chaud, ou si vous l'utilisez dans un endroit très humide, de la condensation risque de se former à l'intérieur de l'ordinateur.

  Dans ce cas, attendez au moins une heure avant de le mettre sous tension.

  N'utilisez pas l'ordinateur dans un endroit très humide (humidité relative supérieure à 80 %) au risque d'entraîner un dysfonctionnement.

Haut de la page