# Bruksanvisning

# Persondator VAIO Duo 13SVD1321

Skriv ut

## Att tänka på om inbyggda sensorer

Läs följande information innan du använder ett inbyggda sensorer.

### Att tänka på för att använda den inbyggda accelerometern

- Du kan inte ändra datorskärmens orientering när VAIO-datorn är ansluten till en extern bildskärm. Om du ansluter datorn till en extern bildskärm när du använder datorn i stående riktning, ändras datorskärmen automatiskt till liggande (horisontell) riktning.

- Datorskärmen kan bli förvrängd om du ändrar datorskärmens riktning medan skärmsläckarfunktionen är aktiverad.

- Vissa appar stöder inte stående riktning och kanske inte fungerar på rätt sätt. I det här fallet använder du VAIO-datorn i liggande riktning.

### Att tänka på för att använda den inbyggda digitala kompassen

- Den inbyggda digitala kompassen fungerar genom att avkänna en magnetisk riktning. Lita inte enbart på platsinformationen som erhålls från den inbyggda kompassen.

  Noggrannheten i den digitala kompassen kan lätt påverkas av magnetiska störningar och kanske då inte fungerar korrekt, särskilt på följande platser:

  - I en hiss eller ett rum byggt med järnmaterial, exempelvis järnstommar eller armerad betong

  - Nära ett byggnadsverk av armerad betong, exempelvis en gångbro eller en centralhall på en flygplats eller tågstation

  - Nära eller inuti ett tåg eller en bil

  - Nära en transformator eller kraftledningar

  - Nära metallprodukt exempelvis skrivbord eller möbler av metall

  - Nära material med hög nivå av magnetisk störning exempelvis en magnet, magnethållare eller högtalare

    Den medföljande pennan (Pekpenna för pekplatta) innehåller en magnet. Om du håller pennan nära magnetometern () på VAIO-datorn eller lägger den på tangentbordet nära magnetometern kanske inte den digitala kompassen fungerar korrekt. (Pekpenna för pekplatta-försedda modeller)

- Justering av LCD-skärmens vinkel kan minska riktigheten av den inbyggda digitala kompassen. Det här är dock normalt och indikerar inte något tekniskt fel. I ett sådant fall måste du kalibrera den digitala kompassen.

  Flytta bort från material som leder till magnetisk störning, exempelvis metallprodukter eller magneter, och utför följande åtgärder när det körs en app som använder den digitala kompassen.

  På modeller försedda med pennan, utför åtgärderna samtidigt som du håller pennan borta från VAIO-datorn.

  - Placera VAIO-datorn på en plan yta, fatta tag i datorn med båda händer, rotera den sedan 360 grader medurs med LCD-skärmen vänd uppåt.

    Rotera normalt VAIO-datorn 5 till 10 gånger. På platser som är utsatta för starka magnetiska störningar, rotera datorn cirka 10 till 20 gånger.

  - Om problemet kvarstår, använd VAIO-datorn på en plats med mindre magnetisk störning.

Gå till början av sidan