#

# Personālais dators VAIO Duo 13SVD1321

## Lietošanas pamācība

### Windows 8: pamatinformācija

#### Barošana

- Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)
- VAIO datora restartēšana
- Miega režīma aktivizēšana, izslēgšana vai restartēšana
- Miega režīma izmantošana

#### Displejs

- Par ekrānu un izvēlni Sākums (Start)
- Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana

#### Internets

- Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store)

#### Parole

- Par lietotāja kontu tipiem
- Pārslēgšanās no lokāla konta uz Microsoft kontu

#### Programmas

- Pārslēgšanās starp lietotāju kontiem
- Aktīvo lietojumprogrammu skatīšana
- Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana
- Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store)
- Lietojumprogrammu aizvēršana
- Lietojumprogrammas izvēlnes atvēršana
- Pārslēgšanās starp lietojumprogrammām

#### Windows

- Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana

#### Izvēlne

- Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana
- Par ekrānu un izvēlni Sākums (Start)
- Viedpogu sadaļas atvēršana
- Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana

#### Windows 8

- Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)
- VAIO datora restartēšana
- Miega režīma izmantošana

#### Veikals

- Pārslēgšanās starp lietotāju kontiem
- Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store)

#### Palīdzība un atbalsts

- Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana

#### Lietotāja konts

- Par lietotāja kontu tipiem
- Pārslēgšanās no lokāla konta uz Microsoft kontu

### Detaļu apraksts

#### VAIO dators

- Priekšpuses daļas un vadīklas
- Apakšpuses daļas un vadīklas
- Sānu daļas un vadīklas
- Aizmugures daļas un vadīklas

### Iestatīšana

#### VAIO dators

- Atbilstošas darba vides izveide
- Komplektācijas elementu pārbaude
- LCD ekrāna pacelšana

#### Barošana

- Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)
- Akumulatora lādēšana
- VAIO datora ieslēgšana
- Pievienošana strāvas avotam

#### Akumulators

- Akumulatora lādēšana
- Piezīmes par akumulatora lietošanu

#### Displejs

- LCD ekrāna pacelšana

#### Tastatūra

- LCD ekrāna pacelšana

#### Komplekta sastāvdaļas

- Komplektācijas elementu pārbaude

#### Windows 8

- Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)

### Tīkls/internets

#### Internets

- Pretvīrusu lietojumprogrammas izmantošana VAIO datorā
- Par tīklu (LAN)
- Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store)
- Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas atspējošana
- Bezvadu WAN saziņas startēšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Bezvadu WAN saziņas apturēšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana
- Par interneta savienojuma pakalpojumiem
- Pirms bezvadu WAN lietošanas (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Micro SIM karte (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Micro SIM kartes izņemšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana

#### LAN

- Par tīklu (LAN)
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
- Par interneta savienojuma pakalpojumiem
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu

#### Wi-Fi

- Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas atspējošana
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana
- Par interneta savienojuma pakalpojumiem
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana

#### Programmas

- Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store)

#### Veikals

- Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store)

#### Bezvadu WAN

- Bezvadu WAN saziņas startēšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Bezvadu WAN saziņas apturēšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Pirms bezvadu WAN lietošanas (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Micro SIM karte (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Micro SIM kartes izņemšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

### Savienojumi

#### Barošana

- Pievienošana strāvas avotam

#### Displejs

- Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu
- Displeja režīmu izvēle
- Vairāku monitoru funkcijas izmantošana
- Piezīmes par LCD ekrānu
- Ekrāna attēla izšķirtspējas (lieluma) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli

#### HDMI

- Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu
- Ekrāna attēla izšķirtspējas (lieluma) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli

#### Perifērijas ierīce

- Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu
- Displeja režīmu izvēle
- Vairāku monitoru funkcijas izmantošana
- Piezīmes par LCD ekrānu
- Skaņas izvades ierīces maiņa
- Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

#### CD/DVD/BD

- Ārējā diskdziņa pievienošana

#### Audio

- Skaņas izvades ierīces maiņa
- Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru
- Ārējo skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu pievienošana

#### Skaļruņi

- Ārējo skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu pievienošana

#### Austiņas

- Ārējo skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu pievienošana

#### Optiskā digitālā izvade

- Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

#### Internets

- Par tīklu (LAN)
- Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas atspējošana
- Bezvadu WAN saziņas startēšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Bezvadu WAN saziņas apturēšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana
- Par interneta savienojuma pakalpojumiem
- Pirms bezvadu WAN lietošanas (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Micro SIM karte (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Micro SIM kartes izņemšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana

#### LAN

- Par tīklu (LAN)
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
- Par interneta savienojuma pakalpojumiem
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu

#### Wi-Fi

- Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas atspējošana
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana
- Par interneta savienojuma pakalpojumiem
- Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu
- Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana

#### BLUETOOTH

- Piezīmes par BLUETOOTH(R) funkcijas lietošanu
- Par BLUETOOTH(R) drošību
- BLUETOOTH(R) saziņas apturēšana
- Saziņa ar citu BLUETOOTH(R) ierīci, piemēram, peli
- Par BLUETOOTH(R) funkciju

#### USB

- USB ierīces pievienošana
- USB ierīces uzlāde

#### Informācija par atrašanās vietu

- Atrašanās vietas informācijas lejupielādes atspējošana (ar GNSS aprīkotiem modeļiem)
- Atrašanās vietas informācijas lejupielāde (ar GNSS aprīkotiem modeļiem)

#### Bezvadu WAN

- Bezvadu WAN saziņas startēšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Bezvadu WAN saziņas apturēšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Pirms bezvadu WAN lietošanas (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Micro SIM karte (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)
- Micro SIM kartes izņemšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

### Iestatījumi

#### VAIO dators

- Par pogu ASSIST
- VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm
- Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)
- VAIO datora atjaunināšana
- Pakalpojuma VAIO Update izmantošana
- Sistēmas informācijas skatīšana
- VAIO datora pielāgošana

#### Barošana

- Enerģijas plāna izvēle
- Piezīmes par miega režīmu
- Piezīmes par strāvas avota lietošanu
- Miega režīma izmantošana

#### Displejs

- Teksta izmēra palielināšana (DPI) (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Piezīmes par skārienekrāna lietošanu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana
- Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu
- Displeja režīmu izvēle
- Vairāku monitoru funkcijas izmantošana
- Piezīmes par LCD ekrānu
- Skārienekrāna lietošana (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Par iebūvētajiem sensoriem
- Piezīmes par iebūvētajiem sensoriem
- Skaidru un spilgtu attēlu atainošana (ar programmu X-Reality for mobile aprīkotiem modeļiem)
- Automātiska LCD ekrāna spilgtuma regulēšana
- Ekrāna attēla izšķirtspējas (lieluma) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli
- LCD ekrāna spilgtuma mainīšana

#### HDMI

- Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu
- Ekrāna attēla izšķirtspējas (lieluma) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli

#### Perifērijas ierīce

- Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu
- Displeja režīmu izvēle
- Vairāku monitoru funkcijas izmantošana
- Piezīmes par LCD ekrānu
- Skaņas izvades ierīces maiņa
- Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

#### CD/DVD/BD

- VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm

#### Audio

- Skaļruņu skaļuma regulēšana
- Skaņas izvades ierīces maiņa
- Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru
- Skaļuma regulēšana operētājsistēmā Windows
- Mikrofona skaļuma regulēšana

#### Skaļruņi

- Skaļruņu skaļuma regulēšana

#### Mikrofons

- Mikrofona skaļuma regulēšana

#### Optiskā digitālā izvade

- Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

#### Poga

- Par pogu ASSIST

#### Atkopšana

- Par pogu ASSIST

#### Tastatūra

- Keyboard Backlight (Tastatūras izgaismojums) iestatījumu maiņa (ar tastatūras izgaismojuma funkciju aprīkotiem modeļiem)

#### Skārienpaliktnis

- Žestu funkcijas iespējošana un atspējošana
- Skārienpaliktņa pieskaršanās funkcijas atspējošana
- Skārienpaliktņa iespējošana un atspējošana
- Skārienpaliktņa lietošana

#### Kamera

- Iebūvētās kameras lietošana (ar iebūvēto kameru aprīkotiem modeļiem)

#### Internets

- Pretvīrusu lietojumprogrammas izmantošana VAIO datorā

#### Parole

- Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana
- Operētājsistēmas Windows paroles izveide, maiņa vai noņemšana
- Ieslēgšanas paroles dzēšana
- Pierakstīšanās Windows sistēmā, lietojot seju atpazīšanas funkciju
- Pārslēgšanās no lokāla konta uz Microsoft kontu

#### Atmiņas modulis

- Sistēmas informācijas skatīšana

#### BIOS

- Par pogu ASSIST
- Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana
- VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm
- Ieslēgšanas paroles dzēšana
- Intel(R) Anti-Theft Technology izmantošana (ar Intel(R) Anti-Theft Technology aprīkotajiem modeļiem)

#### Tehniskais atbalsts

- Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)
- VAIO datora atjaunināšana
- Pakalpojuma VAIO Update izmantošana

#### Skārienpanelis

- Teksta izmēra palielināšana (DPI) (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Piezīmes par skārienekrāna lietošanu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Skārienekrāna lietošana (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

#### Informācija par atrašanās vietu

- Atrašanās vietas informācijas lejupielādes atspējošana (ar GNSS aprīkotiem modeļiem)
- Atrašanās vietas informācijas lejupielāde (ar GNSS aprīkotiem modeļiem)

#### Sensors

- Par iebūvētajiem sensoriem
- Piezīmes par iebūvētajiem sensoriem

#### Drošība

- VAIO datora atjaunināšana

#### Izvēlne

- Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana

#### Windows 8

- Miega režīma izmantošana

#### Pildspalva

- Jūsu vēlamās lietojumprogrammas startēšana, atvienojot pildspalvu (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis)

#### Lietotāja konts

- Pārslēgšanās no lokāla konta uz Microsoft kontu

#### Seju atpazīšana

- Seju atpazīšanas funkcijas lietošana
- Piezīmes par seju atpazīšanas funkciju
- Pierakstīšanās Windows sistēmā, lietojot seju atpazīšanas funkciju

### Dublēšana/atkopšana

#### VAIO dators

- Par pogu ASSIST
- VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm
- Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)

#### CD/DVD/BD

- VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm

#### Poga

- Par pogu ASSIST

#### Atkopšana

- Par pogu ASSIST
- Atkopšanas satura dzēšana, lai atbrīvotu vietu diskā
- Atkopšana no atkopšanas datu nesēja
- Atkopšanas datu nesēja izveide
- Atkopšanas apgabala lieluma pārbaude
- Piezīmes par atkopšanu
- Par atkopšanu
- Atkopšana no atkopšanas apgabala
- VAIO datora atsvaidzināšana

#### BIOS

- Par pogu ASSIST
- VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm

#### Dublējums

- Par dublēšanas tipiem
- Par dublēšanu
- Atjaunošanas punkta izveide
- Sistēmas failu atjaunošana, izmantojot atjaunošanas punktu, kad neizdodas startēt operētājsistēmu Windows
- Datu dublēšana, kad nevar startēt operētājsistēmu Windows
- Datu atjaunošana ar pakalpojumu VAIO Data Restore Tool

#### Tehniskais atbalsts

- Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)

#### Iebūvētā atmiņas ierīce

- Atkopšanas satura dzēšana, lai atbrīvotu vietu diskā
- Nodalījumu izveide
- Citu diskdziņu izveide (nodalījumu modificēšana)
- Atkopšanas apgabala lieluma pārbaude

#### Nodalījums

- Nodalījumu izveide
- Citu diskdziņu izveide (nodalījumu modificēšana)

#### Atsvaidzināt

- Par atkopšanu
- VAIO datora atsvaidzināšana

### Drošība

#### VAIO dators

- Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)
- Pakalpojuma VAIO Update izmantošana

#### Internets

- Pretvīrusu lietojumprogrammas izmantošana VAIO datorā

#### Parole

- Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana
- Operētājsistēmas Windows paroles izveide, maiņa vai noņemšana
- Ieslēgšanas paroles dzēšana
- Pierakstīšanās Windows sistēmā, lietojot seju atpazīšanas funkciju

#### BIOS

- Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana
- Ieslēgšanas paroles dzēšana

#### Tehniskais atbalsts

- Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)
- Pakalpojuma VAIO Update izmantošana

#### Seju atpazīšana

- Seju atpazīšanas funkcijas lietošana
- Piezīmes par seju atpazīšanas funkciju
- Pierakstīšanās Windows sistēmā, lietojot seju atpazīšanas funkciju

### Citas darbības

#### Barošana

- Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)
- VAIO datora restartēšana
- Uzlādes indikatora statusu saraksts
- Akumulatora lādēšana
- VAIO datora ieslēgšana
- Par miega režīmu
- Miega režīma izmantošana

#### Akumulators

- Uzlādes indikatora statusu saraksts
- Akumulatora lādēšana
- Akumulatora kalpošanas laika pagarināšana
- Par miega režīmu
- Akumulatora uzlādes kapacitātes pārbaudīšana

#### Displejs

- Piezīmes par skārienekrāna lietošanu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Skārienekrāna lietošana (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Par skārienekrānu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

#### Tastatūra

- Rakstzīmju ievade, veicot darbības skārienekrānā (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Kombinācijas un funkcijas ar taustiņu Fn

#### Skārienpaliktnis

- Skārienpaliktņa lietošana

#### Kamera

- Piezīmes par iebūvēto kameru (ar iebūvēto kameru aprīkotajiem modeļiem)
- Iebūvētās kameras lietošana (ar iebūvēto kameru aprīkotiem modeļiem)

#### BIOS

- Intel(R) Anti-Theft Technology izmantošana (ar Intel(R) Anti-Theft Technology aprīkotajiem modeļiem)

#### USB

- USB ierīces pievienošana
- USB ierīces uzlāde

#### Atmiņas karte

- Piezīmes par “Memory Stick” lietošanu
- SD atmiņas karšu ievietošana
- Piezīmes par SD atmiņas karšu lietošanu
- SD atmiņas karšu izņemšana
- “Memory Stick” datu nesēja izņemšana
- Saderīga “Memory Stick” atmiņas karte
- “Memory Stick” datu nesēja ievietošana
- “Memory Stick” datu nesēja formatēšana
- Par “Memory Stick” datu nesēju

#### Iebūvētā atmiņas ierīce

- Nodalījumu izveide
- Citu diskdziņu izveide (nodalījumu modificēšana)

#### Skārienpanelis

- Piezīmes par skārienekrāna lietošanu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Skārienekrāna lietošana (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Par skārienekrānu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)
- Rakstzīmju ievade, veicot darbības skārienekrānā (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

#### Nodalījums

- Nodalījumu izveide
- Citu diskdziņu izveide (nodalījumu modificēšana)

#### NFC/Viena skāriena funkcijas

- Piezīmes par funkcijām – NFC/Viena skāriena funkcijas (NFC atbalstītajiem modeļiem)
- Funkciju – NFC/Viena skāriena funkcijas – atspējošana (NFC atbalstītajiem modeļiem)
- Par funkcijām – Viena skāriena funkcijas (NFC atbalstītajiem modeļiem)
- Par NFC (NFC atbalstītajiem modeļiem)
- NFC/Viena skāriena funkcijas atspējošana (NFC atbalstītajiem modeļiem)

#### Windows

- Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana

#### Windows 8

- Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)
- VAIO datora restartēšana
- Miega režīma izmantošana

#### Palīdzība un atbalsts

- Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana

#### Pildspalva

- Pildspalvas lietošana (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis)
- Pildspalvas baterijas nomaiņa (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis)
- Rakstāmgala nomaiņa (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis)
- Pildspalvas statīva lietošana (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis)
- Pildspalvas āķa lietošana (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis)
- Datora ekrānā parādītā attēla apgriešana (opcija Active Clip)

### Paziņojumi

#### Vispirms izlasiet šo informāciju

- Vispirms izlasiet šo

#### VAIO dators

- Atbilstošas darba vides izveide
- Komplektācijas elementu pārbaude
- VAIO datora atjaunināšana

#### Apkope

- VAIO datora un LCD ekrāna tīrīšana

#### Svarīgs paziņojums

- Drošības informācija
- Rīcība ar iebūvēto atmiņas ierīci
- Par programmatūras licenci
- Preču zīmes
- Par starptautisko ENERGY STAR(R) programmu

#### Tehniskais atbalsts

- Par tiešsaistes atbalsta vietni
- VAIO datora atjaunināšana
- Biežāk izplatīto VAIO datora problēmu risināšana

#### Produkta reģistrācija

- Par tiešsaistes atbalsta vietni

#### Komplekta sastāvdaļas

- Komplektācijas elementu pārbaude

#### Drošība

- VAIO datora atjaunināšana

## Problēmu novēršana

### Aparatūra

#### Barošana

- Kā rīkoties, ja hibernācijas režīms nav pieejams vai ja VAIO dators nepārslēdzas hibernācijas režīmā?
- Kādēļ, ieslēdzot VAIO datoru, tiek parādīts ziņojums un neizdodas startēt operētājsistēmu Windows?
- Kā rīkoties, ja VAIO dators neieslēdzas vai nedarbojas ieslēgšanas/izslēgšanas poga (uzlādes indikators ātri mirgo)?
- Kādēļ VAIO dators tiek automātiski izslēgts?
- Kā rīkoties, ja VAIO datoru nevar izslēgt?
- Kā rīkoties, ja, ieslēdzot VAIO datoru, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode)?
- Kā rīkoties, ja VAIO dators neieslēdzas?
- Kā rīkoties, ja pēc ieslēgšanas/izslēgšanas pogas nospiešanas ekrānā nekas nav redzams?

#### Akumulators

- Kādēļ nevar pilnībā uzlādēt akumulatoru?
- Kādēļ mans VAIO dators darbojas lēni un centrālā procesora takts frekvence ir zema, kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju?

#### Displejs

- Kādēļ datora ekrānu nevar pagriezt?
- Kādēļ LCD ekrāna spilgtums automātiski mainās?
- Kā rīkoties, ja ir vērojama uzņemto attēlu mirgošana?
- Kādēļ skatu meklētājā netiek rādīti attēli vai tiek rādīti zemas kvalitātes attēli?
- Kā rīkoties, ja uzņemtajos attēlos ir izlaisti kadri un notiek audio pārrāvumi?
- Kā rīkoties, ja datora ekrānā netiek pareizi parādīti krāsu gradienti?
- Kādēļ, atskaņojot augstas izšķirtspējas video, piemēram, ar AVCHD digitālo videokameru ierakstītus video, rodas skaņas pārrāvumi un/vai tiek izlaisti kadri?
- Kā rīkoties, ja datora ekrāns mirgo vai kļūst balts?
- Kā mainīt LCD ekrāna spilgtumu?
- Kā rīkoties, ja ārējā displejā vai televizora ekrānā netiek rādīts attēls?
- Kā rīkoties, ja video netiek atskaņots vienmērīgi?
- Kā rīkoties, ja televizora ekrānā vai ārējā displejā, kas pievienots HDMI izvades portam, netiek rādīts attēls?
- Kā rīkoties, ja datora ekrānā netiek rādīts video?
- Kā rīkoties, ja datora ekrānā nekas netiek rādīts?
- Kā rīkoties, ja atsevišķi vienumi neietilpst datora ekrānā?

#### HDMI

- Kā rīkoties, ja televizora ekrānā vai ārējā displejā, kas pievienots HDMI izvades portam, netiek rādīts attēls?

#### Audio

- Kā rīkoties, ja nedarbojas mikrofons?
- Kā rīkoties, ja, izmantojot mikrofonu, skaļruņos ir dzirdama mikrofona atbalss?
- Kā rīkoties, ja no skaļruņiem vai austiņām nav dzirdama skaņa?
- Kā rīkoties, ja video vai audio atskaņošanas laikā rodas skaņas pārrāvumi?
- Kā rīkoties, ja no digitālās izvades portam, piemēram, HDMI izvades portam, pievienotas digitālās audio ierīces nav dzirdama skaņa?

#### Mikrofons

- Kā rīkoties, ja nedarbojas mikrofons?
- Kā rīkoties, ja, izmantojot mikrofonu, skaļruņos ir dzirdama mikrofona atbalss?

#### Tastatūra

- Kā rīkoties, ja tastatūras konfigurācija nav pareiza?
- Kā rīkoties, ja, izmantojot tastatūru, nevar ievadīt noteiktas rakstzīmes?
- Kā rīkoties, ja VAIO datora ekrānā nav iespējams veikt darbības?
- Kā rīkoties, ja kursors nekustas?

#### Skārienpaliktnis

- Kādēļ nedarbojas skārienpaliktnis?
- Kā izvairīties no nejaušas noklikšķināšanas, ko izraisa viegla pieskaršanās skārienpaliktnim?
- Kā atspējot skārienpaliktni?
- Kā rīkoties, ja VAIO datora ekrānā nav iespējams veikt darbības?
- Kā rīkoties, ja kursors nekustas?

#### Kamera

- Kā rīkoties, ja ir vērojama uzņemto attēlu mirgošana?
- Kādēļ, saņemot signālu no iebūvētās kameras, rodas īslaicīgas aiztures?
- Kādēļ skatu meklētājā netiek rādīti attēli vai tiek rādīti zemas kvalitātes attēli?
- Kā rīkoties, ja uzņemtajos attēlos ir izlaisti kadri un notiek audio pārrāvumi?
- Kādēļ uzņemtajiem attēliem ir zema kvalitāte?

#### LAN

- Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?
- Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?
- Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?
- Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?
- Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?

#### Wi-Fi

- Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?
- Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?
- Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?
- Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?
- Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?

#### BLUETOOTH

- Kādēļ BLUETOOTH(R) savienojums ir lēns?
- Kādēļ, pierakstoties VAIO datorā kā lietotājam ar standarta lietotāja kontu, nevar izmantot BLUETOOTH(R) funkciju?
- Kādēļ, pārslēdzot lietotāju kontus, nevar izmantot BLUETOOTH(R) ierīces?
- Kā rīkoties, ja neizdodas atrast BLUETOOTH(R) ierīci, ar kuru vēlos izveidot saziņu?
- Kā rīkoties, ja darbvirsmas paziņojumu apgabalā netiek rādīta BLUETOOTH(R) ikona?
- Kā rīkoties, ja VAIO datoram nevar pievienot citas BLUETOOTH(R) ierīces?
- Kā rīkoties, ja nevar izmantot BLUETOOTH(R) funkciju?

#### Parole

- Kā rīkoties, ja, trīs reizes pēc kārtas ievadot nepareizu ieslēgšanas paroli, tiek parādīts ziņojums Enter Onetime Password (Ievadīt vienreizēju paroli) un operētājsistēma Windows netiek startēta?
- Kā rīkoties, ja ir aizmirsta VAIO datora startēšanai nepieciešamā ieslēgšanas parole?
- Kā rīkoties, ja ir aizmirsta operētājsistēmas Windows parole?

#### BIOS

- Kā rīkoties, ja ir aizmirsta VAIO datora startēšanai nepieciešamā ieslēgšanas parole?

#### USB

- Kā rīkoties, ja, pievienojot ierīci USB portam, kas atbalsta USB uzlādi, ierīci nevar uzlādēt?

#### Atmiņas karte

- Kādēļ atmiņas kartē nevar ierakstīt datus?

#### Programmatūra

- Kādēļ, atskaņojot augstas izšķirtspējas video, piemēram, ar AVCHD digitālo videokameru ierakstītus video, rodas skaņas pārrāvumi un/vai tiek izlaisti kadri?

#### Dators

- Kādēļ mans VAIO dators darbojas lēni un centrālā procesora takts frekvence ir zema, kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju?

#### NFC/Viena skāriena funkcijas

- Kā rīkoties, ja nevar izmantot NFC/Viena skāriena funkcijas?

#### Informācija par atrašanās vietu

- Kā rīkoties, ja nevar lejupielādēt atrašanās vietas informāciju?

#### Sensors

- Kādēļ datora ekrānu nevar pagriezt?
- Kādēļ iebūvētais digitālais kompass nerāda pareizu virzienu?

#### Pildspalva

- Kāpēc ziņojums “The digitizer stylus (pen) has been pulled out.” parādās pat tad, ja neatvienoju pildspalvu?
- Kādēļ mana vēlamā lietojumprogramma netiek startēta, kad atvienoju pildspalvu (Ciparotāja irbulis)?

#### Bezvadu WAN

- Kā rīkoties, ja VAIO datoru nevar pievienot bezvadu WAN?

### Programmas

#### Displejs

- Kādēļ, atskaņojot augstas izšķirtspējas video, piemēram, ar AVCHD digitālo videokameru ierakstītus video, rodas skaņas pārrāvumi un/vai tiek izlaisti kadri?

#### Programmatūra

- Kā rīkoties, ja spēļu lietojumprogramma nedarbojas vai tajā regulāri notiek avārijas?
- Kādēļ, atskaņojot augstas izšķirtspējas video, piemēram, ar AVCHD digitālo videokameru ierakstītus video, rodas skaņas pārrāvumi un/vai tiek izlaisti kadri?

### Tīkls/internets

#### LAN

- Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?
- Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?
- Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?
- Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?
- Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?

#### Wi-Fi

- Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?
- Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?
- Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?
- Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?
- Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?

#### BLUETOOTH

- Kādēļ BLUETOOTH(R) savienojums ir lēns?
- Kādēļ, pierakstoties VAIO datorā kā lietotājam ar standarta lietotāja kontu, nevar izmantot BLUETOOTH(R) funkciju?
- Kādēļ, pārslēdzot lietotāju kontus, nevar izmantot BLUETOOTH(R) ierīces?
- Kā rīkoties, ja neizdodas atrast BLUETOOTH(R) ierīci, ar kuru vēlos izveidot saziņu?
- Kā rīkoties, ja darbvirsmas paziņojumu apgabalā netiek rādīta BLUETOOTH(R) ikona?
- Kā rīkoties, ja VAIO datoram nevar pievienot citas BLUETOOTH(R) ierīces?
- Kā rīkoties, ja nevar izmantot BLUETOOTH(R) funkciju?

#### Bezvadu WAN

- Kā rīkoties, ja VAIO datoru nevar pievienot bezvadu WAN?

### Dublēšana/atkopšana

#### Atkopšana

- Kā rīkoties, ja VAIO datora darbība kļūst nestabila (tiek startēta operētājsistēma Windows)?
- Kā rīkoties, ja VAIO datora darbība kļūst nestabila (netiek startēta operētājsistēma Windows)?
- Kā rīkoties, ja nevar startēt vai pabeigt atkopšanas procesu?
- Kā rīkoties, ja nevar izveidot atkopšanas datu nesēju?
- Kā izveidot atkopšanas datu nesēju?
- Kā rīkoties, ja VAIO datoru nevar atkopt no atkopšanas apgabala?
- Kā atjaunot VAIO datora sistēmu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem?
- Kā pārinstalēt oriģinālās lietojumprogrammas un draiverus?

### Drošība

#### Parole

- Kā rīkoties, ja, trīs reizes pēc kārtas ievadot nepareizu ieslēgšanas paroli, tiek parādīts ziņojums Enter Onetime Password (Ievadīt vienreizēju paroli) un operētājsistēma Windows netiek startēta?
- Kā rīkoties, ja ir aizmirsta VAIO datora startēšanai nepieciešamā ieslēgšanas parole?
- Kā rīkoties, ja ir aizmirsta operētājsistēmas Windows parole?

#### BIOS

- Kā rīkoties, ja ir aizmirsta VAIO datora startēšanai nepieciešamā ieslēgšanas parole?

### Perifērijas ierīces

#### USB

- Kā rīkoties, ja nevar izdrukāt dokumentu?
- Kā rīkoties, ja VAIO dators neatpazīst USB ierīci?

#### Printeris

- Kā rīkoties, ja nevar izdrukāt dokumentu?
- Kā rīkoties, ja VAIO dators neatpazīst USB ierīci?

## Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)

Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda.

Miega režīmā dators darbosies tā pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat, kamēr esat pārtraukumā.

Skatiet vairāk informācijas par miega režīmu tēmā Miega režīma izmantošana.

#### Ja kādu brīdi neizmantojat savu VAIO datoru

Lai nezaudētu datus, izslēdzot savu VAIO datoru, rīkojieties šādi.

1. Saglabājiet datus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.
2. Izslēdziet visas perifērijas ierīces, kas ir pievienotas jūsu VAIO datoram.
3. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
4. Izvēlieties opcijuIzslēgt (Power) un Izslēgt (Shut down).

   Pēc īsa brīža VAIO dators automātiski izslēgsies. Ja dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, zaļais strāvas padeves indikators izslēdzas.

#### Piezīme

- Nepareizas izslēgšanas dēļ var tikt zaudēti nesaglabāti dati vai var rasties VAIO datora darbības traucējumi.

- Lai pilnībā atvienotu VAIO datoru no maiņstrāvas avota, izslēdziet to un atvienojiet elektropadeves vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas.

#### Padoms

- Ja, veicot 4. darbību, izvēlaties opciju Izslēgt (Shut down), turot nospiestu taustiņu Shift, jūs varat iestatīt VAIO datoru minimāla elektroenerģija patēriņa režīmā (ACPI S5 režīms). Šādā gadījumā nākamajā startēšanas reizē ātrās sāknēšanas funkcija būs īslaicīgi atspējota.

## VAIO datora restartēšana

Pēc iestatījumu maiņas vai lietojumprogrammas instalēšanas VAIO datorā tas, iespējams, būs jārestartē.

1. Saglabājiet datus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.
2. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
3. Izvēlieties opcijuIzslēgt (Power) un Restartēt (Restart).
   Jūsu VAIO dators tiks restartēts.

## Miega režīma aktivizēšana, izslēgšana vai restartēšana

Jūs varat pārslēgt VAIO datoru miega režīmā vai izslēgt vai restartēt datoru, rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Atlasiet opcijuIzslēgt (Power) un Miega režīms (Sleep), Izslēgt (Shut down) vai Restartēt (Restart).

## Miega režīma izmantošana

Miega režīmā jūs varat pārtraukt darbu ar savu VAIO datoru, vienlaikus uzturot datora darbību pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat.

#### Miega režīma aktivizēšana

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. Izvēlieties opcijuIzslēgt (Power) un Miega režīms (Sleep).

#### Atgriešanās normālajā režīmā

1. Nospiediet pogu(Izslēgt (Power)).

#### Piezīme

- Nospiežot un turot nospiestu vairāk nekā četras sekundes pogu(Izslēgt (Power)), jūsu VAIO dators automātiski izslēgsies. Šādas darbības rezultātā visi nesaglabātie dati tiks dzēsti.

- Pēc noklusējuma jūsu VAIO dators tiek automātiski pārslēgts hibernācijas režīmā, kad akumulators izlādējas. Tomēr atkarībā no darbības apstākļiem dators, iespējams, netiks pārslēgts hibernācijas režīmā.

  Ja tā notiek un akumulators izlādējas, dators tiks izslēgts, kā rezultātā tiks zaudēti visi nesaglabātie dati.

  Kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, saglabājiet datus biežāk.

- Pirms VAIO datora pārvietošanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts, lai cietā diska darbības laikā izvairītos no triecieniem un vibrācijām.

#### Padoms

- Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda.

- Turklāt, lai pārslēgtu VAIO datoru miega režīmā, varat rīkoties šādi.

  - Nospiediet pogu(Izslēgt (Power)) (ar noklusējuma iestatījumu).

- Turklāt, lai pārslēgtu VAIO datoru no miega režīma atpakaļ normālā režīmā, varat rīkoties arī šādi.

  - Nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras.

  - Nospiediet pogu(Windows).

- VAIO datoru var pārslēgt no miega režīma atpakaļ normālā režīmā, arī pievienojot strāvas padeves avotam vai atvienojot no tā maiņstrāvas adapteri.

- Jūs varat pārslēgt savu VAIO datoru no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, atverot jeb paceļot LCD ekrānu.

  Lai mainītu darbību, kas tiek veikta, kad atverat jeb paceļat LCD ekrānu, startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un mainiet iestatījumus vienumā Power and Battery. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

## Par ekrānu un izvēlni Sākums (Start)

Varat izveidot saīsnes uz biežāk izmantotajām lietojumprogrammām, darbvirsmu un vietnēm.

### Pārskats

1. Elementi

   Atlasiet lietojumprogrammas startēšanas elementu un personalizējiet ekrānu Sākums (Start), pievienojot elementus un mainot to izkārtojumu.

2. Viedpogas

   Meklējiet lietojumprogrammas un failus, kopīgojiet saturu, atskaņojiet saturu citās ierīcēs vai izdrukājiet to un iestatiet VAIO datoru.

### Ekrāna Sākums (Start) atvēršana

#### Skārienvadība (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Atveriet viedpogu sadaļu un pieskarieties viedpogaiSākums (Start). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

#### Peles un skārienpaliktņa vadība

Atveriet viedpogu sadaļu un noklikšķiniet uz viedpogasSākums (Start). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

#### Tastatūras vadība

Nospiediet taustiņu(Windows).

## Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana

Tāpat kā lietojumprogrammai, arī darbvirsmai var piekļūt, izmantojot elementu. Atveriet darbvirsmu, izpildot turpmākās instrukcijas.

1. Atveriet ekrānu Sākums (Start) un izvēlieties elementu Darbvirsma (Desktop). (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums (Start), lai atvērtu ekrānu Sākums (Start).)

## Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store)

Jūs varat instalēt lietojumprogrammas, kuras pieejamas pakalpojumā Windows veikals (Windows Store).

Lai izmantotu noteiktas lietojumprogrammas vai pakalpojumus, tostarp Windows veikals (Windows Store), ir nepieciešams Microsoft konts.

Skatiet informāciju par Microsoft konta izveidi un lietojumu sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

1. Izveidojiet savienojumu ar internetu.

   Skatiet vairāk informācijas par savienojuma izveidošanu ar internetu tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

2. Atveriet ekrānu Sākums (Start) un izvēlieties elementu Veikals (Store). (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums (Start), lai atvērtu ekrānu Sākums (Start).)

3. Atrodiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties instalēt.
4. Lai instalētu lietojumprogrammu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

## Par lietotāja kontu tipiem

Operētājsistēmā Windows 8 ir pieejami divi lietotāja kontu tipi: lokāls konts un Microsoft konts.

#### Lokāls konts

Lokāls konts tiek izveidots, iestatot jūsu VAIO datorā lietotājvārdu un paroli. Tā kā ir paredzēts, ka viens lokālais konts tiek izmantots vienā datorā, vienu kontu nevar koplietot vairākos datoros.

#### Padoms

- Lokālam kontam var iestatīt paroli pēc izvēles. Ja esat aizmirsis savu lokālā konta paroli, atkopiet VAIO datoru.

#### Microsoft konts

Microsoft kontam piekļūst, ievadot e-pasta adresi un paroli, lai pierakstītos Microsoft pakalpojumos. Tā kā Microsoft kontu var iestatīt katram lietotājam, jūs varat koplietot vienu un to pašu kontu vairākos datoros. Lai lejupielādētu lietojumprogrammas no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store), jāpārslēdzas no lokālā konta uz Microsoft kontu.

#### Padoms

- Microsoft kontā nepieciešams iestatīt paroli. Ja esat aizmirsis Microsoft konta paroli, sazinieties ar Microsoft atbalsta dienestu.

## Pārslēgšanās no lokāla konta uz Microsoft kontu

Operētājsistēmā Windows 8 var pārslēgties no lokāla konta uz Microsoft kontu.

Ja pārslēdzaties no lokāla konta uz Microsoft kontu, jūs varat lejupielādēt lietojumprogrammas no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store).

Lai izveidotu Microsoft kontu vai pārslēgtos uz to, rīkojieties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties vienumu Lietotāji (Users) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Atlasiet opciju Pārslēgties uz Microsoft kontu (Switch to a Microsoft account).
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Lai pārslēgtos uz lokālu kontu, 4. darbībā atlasiet Pārslēgties uz lokālo kontu, nevis opciju Pārslēgties uz Microsoft kontu (Switch to a Microsoft account).

- Ja esat aizmirsis Microsoft konta paroli, sazinieties ar Microsoft atbalsta dienestu.

## Pārslēgšanās starp lietotāju kontiem

Jūs varat pārslēgties uz citu lietotāja kontu, rīkojoties šādi.

1. Atveriet ekrānu Sākums (Start) un izvēlieties konta nosaukumu datora ekrāna augšējā labajā stūrī. (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums (Start), lai atvērtu ekrānu Sākums (Start).)
2. Izvēlieties vajadzīgo konta nosaukumu.

#### Padoms

- Lai izveidotu jaunu lietotāja kontu, jums jāpierakstās kā administratoram. Pēc tam atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) un kreisajā rūtī izvēlieties vienumu Lietotāji (Users).

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## Aktīvo lietojumprogrammu skatīšana

Jūs varat skatīt aktīvās lietojumprogrammas, atverot sarakstu ekrānā Sākums (Start). Skatiet vairāk informācijas tēmā Par ekrānu un izvēlni Sākums (Start).

#### Skārienvadība (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Pārvelciet uz centru no kreisās malas, līdz tiek parādīta maza lietojumprogrammas ikona, pēc tam velciet šo ikonu atpakaļ virzienā uz kreiso malu.

#### Peles un skārienpaliktņa vadība

Norādiet uz augšējo kreiso stūri () un pēc tam pavelciet lejup ().

#### Tastatūras vadība

Vienlaikus nospiediet taustiņu(Windows) un taustiņu Tab.

## Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana

Izmantojot viedpogas, varat meklēt lietojumprogrammas, failus vai iestatījumus un pēc tam startēt nepieciešamās lietojumprogrammas, failus vai iestatījumus.

Lai tos meklētu vai startētu, atveriet viedpogu sadaļu, izvēlieties viedpoguMeklēšana (Search) un veiciet tālāk minētās darbības. Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

1. Ierakstiet atslēgvārdu meklēšanas lodziņā ().
2. Atlasiet vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) (), lai sašaurinātu meklēšanas rezultātu klāstu.
3. Izvēlieties vajadzīgo lietojumprogrammu vai failu ().

#### Padoms

- Ja atverat viedpoguMeklēšana (Search), kamēr darbojas noteiktas Windows veikals (Windows Store) lietojumprogrammas, jūs varat veikt meklēšanu aktīvajās lietojumprogrammās. Ja nedarbojas nekādas lietojumprogrammas, jūs varat arī veikt meklēšanu lietojumprogrammās, 2. darbībā atlasot vienumu Programmas (Apps) zem meklēšanas lodziņa.

## Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store)

Jūs varat instalēt lietojumprogrammas, kuras pieejamas pakalpojumā Windows veikals (Windows Store).

Lai izmantotu noteiktas lietojumprogrammas vai pakalpojumus, tostarp Windows veikals (Windows Store), ir nepieciešams Microsoft konts.

Skatiet informāciju par Microsoft konta izveidi un lietojumu sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

1. Izveidojiet savienojumu ar internetu.

   Skatiet vairāk informācijas par savienojuma izveidošanu ar internetu tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

2. Atveriet ekrānu Sākums (Start) un izvēlieties elementu Veikals (Store). (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums (Start), lai atvērtu ekrānu Sākums (Start).)

3. Atrodiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties instalēt.
4. Lai instalētu lietojumprogrammu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

## Lietojumprogrammu aizvēršana

Jūs varat aizvērt aktīvās lietojumprogrammas, izpildot tālāk minētās instrukcijas.

#### Skārienvadība (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

1. Kad lietojumprogramma ir atvērta, norādiet uz ekrāna augšējo centrālo daļu.

2. Velciet lietojumprogrammu uz ekrāna apakšdaļu, līdz tā vairs netiek rādīta.

#### Peles un skārienpaliktņa vadība

1. Kad lietojumprogramma ir atvērta, virziet kursoru uz ekrāna augšējo centrālo daļu, līdz tiek parādīta plaukstas ikona.

2. Velciet lietojumprogrammu uz ekrāna apakšdaļu, līdz tā vairs netiek rādīta.

#### Tastatūras vadība

Vienlaikus nospiediet taustiņu Alt un taustiņu F4.

## Lietojumprogrammas izvēlnes atvēršana

Daudzām lietojumprogrammām ir izvēlnes, kuras var izmantot lietojumprogrammas vadībai. Izpildiet turpmākās instrukcijas, lai atvērtu lietojumprogrammas izvēlni.

#### Skārienvadība (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Pārvelciet uz augšu no apakšējās malas.

#### Peles un skārienpaliktņa vadība

Kad lietojumprogramma ir atvērta, ar peles labo pogu noklikšķiniet jebkurā vietā uz ekrāna. Noklikšķiniet skārienpaliktņa apakšējā labajā stūrī.

#### Tastatūras vadība

Vienlaikus nospiediet taustiņu(Windows) un taustiņu Z.

#### Padoms

- Kad lietojumprogramma tiek parādīta datora ekrānā, atveriet tās izvēlni.

- Lietojumprogrammu komandas atšķiras atkarībā no lietojumprogrammas, kura tiek rādīta datora ekrānā.

## Pārslēgšanās starp lietojumprogrammām

Jūs varat pārslēgties starp aktīvajām lietojumprogrammām.

#### Skārienvadība (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Atainojiet pašreiz aktīvās lietojumprogrammas, pieskarieties vajadzīgās lietojumprogrammas ikonai un pārvelciet to uz centru no kreisās malas. Lai atainotu pašreiz aktīvās lietojumprogrammas, skatiet tēmu Aktīvo lietojumprogrammu skatīšana.

#### Peles un skārienpaliktņa vadība

Atainojiet pašreiz aktīvās lietojumprogrammas un pārvelciet vajadzīgās lietojumprogrammas ikonu no kreisās malas uz centru. Lai atainotu pašreiz aktīvās lietojumprogrammas, skatiet tēmu Aktīvo lietojumprogrammu skatīšana.

## Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana

Jūs varat atvērt sadaļu Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support), rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana (Search). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties vienumu Programmas (Apps) ().
3. Meklēšanas lodziņā () ierakstiet “Palīdzība un atbalsts (Help and Support)”.
4. Izvēlieties sadaļu Palīdzība un atbalsts (Help and Support) ().

## Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana

Jūs varat atvērt vienumu Vadības panelis (Control Panel), rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana (Search). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties vienumu Programmas (Apps) ().
3. Meklēšanas lodziņā () ierakstiet “Vadības panelis (Control Panel)”.
4. Izvēlieties vienumu Vadības panelis (Control Panel) ().

## Par ekrānu un izvēlni Sākums (Start)

Varat izveidot saīsnes uz biežāk izmantotajām lietojumprogrammām, darbvirsmu un vietnēm.

### Pārskats

1. Elementi

   Atlasiet lietojumprogrammas startēšanas elementu un personalizējiet ekrānu Sākums (Start), pievienojot elementus un mainot to izkārtojumu.

2. Viedpogas

   Meklējiet lietojumprogrammas un failus, kopīgojiet saturu, atskaņojiet saturu citās ierīcēs vai izdrukājiet to un iestatiet VAIO datoru.

### Ekrāna Sākums (Start) atvēršana

#### Skārienvadība (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Atveriet viedpogu sadaļu un pieskarieties viedpogaiSākums (Start). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

#### Peles un skārienpaliktņa vadība

Atveriet viedpogu sadaļu un noklikšķiniet uz viedpogasSākums (Start). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

#### Tastatūras vadība

Nospiediet taustiņu(Windows).

## Viedpogu sadaļas atvēršana

Varat atvērt viedpogu sadaļu, lai meklētu programmas un failus, kopīgotu saturu, atskaņotu saturu citās ierīcēs vai izdrukātu to un iestatītu VAIO datoru.

#### Skārienvadība (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Pārvelciet uz centru no labās malas.

#### Peles un skārienpaliktņa vadība

Norādiet uz augšējo labo stūri () un pēc tam pavelciet lejup ().

Ja izmantojat skārienpaliktni, varat arī pavilkt no labās malas.

#### Tastatūras vadība

Vienlaikus nospiediet taustiņu(Windows) un taustiņu C.

## Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana

Tāpat kā lietojumprogrammai, arī darbvirsmai var piekļūt, izmantojot elementu. Atveriet darbvirsmu, izpildot turpmākās instrukcijas.

1. Atveriet ekrānu Sākums (Start) un izvēlieties elementu Darbvirsma (Desktop). (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums (Start), lai atvērtu ekrānu Sākums (Start).)

## Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)

Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda.

Miega režīmā dators darbosies tā pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat, kamēr esat pārtraukumā.

Skatiet vairāk informācijas par miega režīmu tēmā Miega režīma izmantošana.

#### Ja kādu brīdi neizmantojat savu VAIO datoru

Lai nezaudētu datus, izslēdzot savu VAIO datoru, rīkojieties šādi.

1. Saglabājiet datus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.
2. Izslēdziet visas perifērijas ierīces, kas ir pievienotas jūsu VAIO datoram.
3. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
4. Izvēlieties opcijuIzslēgt (Power) un Izslēgt (Shut down).

   Pēc īsa brīža VAIO dators automātiski izslēgsies. Ja dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, zaļais strāvas padeves indikators izslēdzas.

#### Piezīme

- Nepareizas izslēgšanas dēļ var tikt zaudēti nesaglabāti dati vai var rasties VAIO datora darbības traucējumi.

- Lai pilnībā atvienotu VAIO datoru no maiņstrāvas avota, izslēdziet to un atvienojiet elektropadeves vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas.

#### Padoms

- Ja, veicot 4. darbību, izvēlaties opciju Izslēgt (Shut down), turot nospiestu taustiņu Shift, jūs varat iestatīt VAIO datoru minimāla elektroenerģija patēriņa režīmā (ACPI S5 režīms). Šādā gadījumā nākamajā startēšanas reizē ātrās sāknēšanas funkcija būs īslaicīgi atspējota.

## VAIO datora restartēšana

Pēc iestatījumu maiņas vai lietojumprogrammas instalēšanas VAIO datorā tas, iespējams, būs jārestartē.

1. Saglabājiet datus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.
2. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
3. Izvēlieties opcijuIzslēgt (Power) un Restartēt (Restart).
   Jūsu VAIO dators tiks restartēts.

## Miega režīma izmantošana

Miega režīmā jūs varat pārtraukt darbu ar savu VAIO datoru, vienlaikus uzturot datora darbību pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat.

#### Miega režīma aktivizēšana

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. Izvēlieties opcijuIzslēgt (Power) un Miega režīms (Sleep).

#### Atgriešanās normālajā režīmā

1. Nospiediet pogu(Izslēgt (Power)).

#### Piezīme

- Nospiežot un turot nospiestu vairāk nekā četras sekundes pogu(Izslēgt (Power)), jūsu VAIO dators automātiski izslēgsies. Šādas darbības rezultātā visi nesaglabātie dati tiks dzēsti.

- Pēc noklusējuma jūsu VAIO dators tiek automātiski pārslēgts hibernācijas režīmā, kad akumulators izlādējas. Tomēr atkarībā no darbības apstākļiem dators, iespējams, netiks pārslēgts hibernācijas režīmā.

  Ja tā notiek un akumulators izlādējas, dators tiks izslēgts, kā rezultātā tiks zaudēti visi nesaglabātie dati.

  Kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, saglabājiet datus biežāk.

- Pirms VAIO datora pārvietošanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts, lai cietā diska darbības laikā izvairītos no triecieniem un vibrācijām.

#### Padoms

- Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda.

- Turklāt, lai pārslēgtu VAIO datoru miega režīmā, varat rīkoties šādi.

  - Nospiediet pogu(Izslēgt (Power)) (ar noklusējuma iestatījumu).

- Turklāt, lai pārslēgtu VAIO datoru no miega režīma atpakaļ normālā režīmā, varat rīkoties arī šādi.

  - Nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras.

  - Nospiediet pogu(Windows).

- VAIO datoru var pārslēgt no miega režīma atpakaļ normālā režīmā, arī pievienojot strāvas padeves avotam vai atvienojot no tā maiņstrāvas adapteri.

- Jūs varat pārslēgt savu VAIO datoru no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, atverot jeb paceļot LCD ekrānu.

  Lai mainītu darbību, kas tiek veikta, kad atverat jeb paceļat LCD ekrānu, startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un mainiet iestatījumus vienumā Power and Battery. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

## Pārslēgšanās starp lietotāju kontiem

Jūs varat pārslēgties uz citu lietotāja kontu, rīkojoties šādi.

1. Atveriet ekrānu Sākums (Start) un izvēlieties konta nosaukumu datora ekrāna augšējā labajā stūrī. (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums (Start), lai atvērtu ekrānu Sākums (Start).)
2. Izvēlieties vajadzīgo konta nosaukumu.

#### Padoms

- Lai izveidotu jaunu lietotāja kontu, jums jāpierakstās kā administratoram. Pēc tam atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) un kreisajā rūtī izvēlieties vienumu Lietotāji (Users).

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store)

Jūs varat instalēt lietojumprogrammas, kuras pieejamas pakalpojumā Windows veikals (Windows Store).

Lai izmantotu noteiktas lietojumprogrammas vai pakalpojumus, tostarp Windows veikals (Windows Store), ir nepieciešams Microsoft konts.

Skatiet informāciju par Microsoft konta izveidi un lietojumu sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

1. Izveidojiet savienojumu ar internetu.

   Skatiet vairāk informācijas par savienojuma izveidošanu ar internetu tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

2. Atveriet ekrānu Sākums (Start) un izvēlieties elementu Veikals (Store). (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums (Start), lai atvērtu ekrānu Sākums (Start).)

3. Atrodiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties instalēt.
4. Lai instalētu lietojumprogrammu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

## Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana

Jūs varat atvērt sadaļu Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support), rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana (Search). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties vienumu Programmas (Apps) ().
3. Meklēšanas lodziņā () ierakstiet “Palīdzība un atbalsts (Help and Support)”.
4. Izvēlieties sadaļu Palīdzība un atbalsts (Help and Support) ().

## Par lietotāja kontu tipiem

Operētājsistēmā Windows 8 ir pieejami divi lietotāja kontu tipi: lokāls konts un Microsoft konts.

#### Lokāls konts

Lokāls konts tiek izveidots, iestatot jūsu VAIO datorā lietotājvārdu un paroli. Tā kā ir paredzēts, ka viens lokālais konts tiek izmantots vienā datorā, vienu kontu nevar koplietot vairākos datoros.

#### Padoms

- Lokālam kontam var iestatīt paroli pēc izvēles. Ja esat aizmirsis savu lokālā konta paroli, atkopiet VAIO datoru.

#### Microsoft konts

Microsoft kontam piekļūst, ievadot e-pasta adresi un paroli, lai pierakstītos Microsoft pakalpojumos. Tā kā Microsoft kontu var iestatīt katram lietotājam, jūs varat koplietot vienu un to pašu kontu vairākos datoros. Lai lejupielādētu lietojumprogrammas no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store), jāpārslēdzas no lokālā konta uz Microsoft kontu.

#### Padoms

- Microsoft kontā nepieciešams iestatīt paroli. Ja esat aizmirsis Microsoft konta paroli, sazinieties ar Microsoft atbalsta dienestu.

## Pārslēgšanās no lokāla konta uz Microsoft kontu

Operētājsistēmā Windows 8 var pārslēgties no lokāla konta uz Microsoft kontu.

Ja pārslēdzaties no lokāla konta uz Microsoft kontu, jūs varat lejupielādēt lietojumprogrammas no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store).

Lai izveidotu Microsoft kontu vai pārslēgtos uz to, rīkojieties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties vienumu Lietotāji (Users) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Atlasiet opciju Pārslēgties uz Microsoft kontu (Switch to a Microsoft account).
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Lai pārslēgtos uz lokālu kontu, 4. darbībā atlasiet Pārslēgties uz lokālo kontu, nevis opciju Pārslēgties uz Microsoft kontu (Switch to a Microsoft account).

- Ja esat aizmirsis Microsoft konta paroli, sazinieties ar Microsoft atbalsta dienestu.

## Priekšpuses daļas un vadīklas

Šajā tēmā ir aprakstītas visas funkcijas, kas atrodas VAIO datora priekšpusē, piemēram, pogas un indikatori.

1. Priekšpuses iebūvētās kameras indikators (Iebūvētās kameras lietošana (ar iebūvēto kameru aprīkotiem modeļiem))

2. Priekšpuses iebūvētā kamera (Iebūvētās kameras lietošana (ar iebūvēto kameru aprīkotiem modeļiem))

3. Apkārtējā apgaismojuma sensors (LCD ekrāna spilgtuma mainīšana)

4. LCD ekrāns vai skārienekrāns (Skārienekrāna lietošana (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem))

5. Windows poga

6. Tastatūra

7. Skārienpaliktnis (Skārienpaliktņa lietošana)

8. Iekšējie stereo skaļruņi

9. Poga ASSIST (Par pogu ASSIST)

10. VOL (skaļuma) pogas

#### Piezīme

- Nenovietojiet sava VAIO datora, jo īpaši tastatūras kreisā un labā stūra tuvumā, kredītkartes u.c. priekšmetus, ko ietekmē magnētiskums. Datora magnētiskie komponenti var bojāt datus.

## Apakšpuses daļas un vadīklas

Šajā tēmā ir aprakstītas visas funkcijas, kas atrodas VAIO datora apakšpusē.

1. Pieskaršanās zīme (NFC atbalstītajiem modeļiem) (NFC/Viena skāriena funkcijas atspējošana (NFC atbalstītajiem modeļiem))

2. Aizmugures iebūvētās kameras indikators (Iebūvētās kameras lietošana (ar iebūvēto kameru aprīkotiem modeļiem))

3. Aizmugures iebūvētā kamera (Iebūvētās kameras lietošana (ar iebūvēto kameru aprīkotiem modeļiem))

4. Gaisa ieplūdes atveres

5. Pildspalvas āķa atvere (Pildspalvas āķa lietošana (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis))

#### Piezīme

- VAIO datora atmiņu nevar nomainīt.

## Sānu daļas un vadīklas

Šajā tēmā ir aprakstītas visas VAIO datora sānos pieejamās funkcijas, piemēram, pieslēguma porti.

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga (VAIO datora ieslēgšana)

1. Pildspalvas statīvs (Pildspalvas statīva lietošana (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis))

## Aizmugures daļas un vadīklas

Šajā sadaļā ir aprakstītas visas VAIO datora aizmugurē pieejamās funkcijas, piemēram, pieslēguma porti.

1. Micro SIM karšu slots (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem) (Micro SIM karte (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem))

2. Iekšējie divkāršie mikrofoni (Iebūvētās kameras lietošana (ar iebūvēto kameru aprīkotiem modeļiem))

3. Gaisa ieplūdes atvere

4. Akumulatora atvienošanas poga

5. Gaisa izplūdes atvere

6. “Memory Stick Duo” / SD atmiņas karšu kombinētais slots (“Memory Stick Duo” (“Memory Stick” datu nesēja ievietošana), SD atmiņas karte (SD atmiņas karšu ievietošana))

   Slotā nevar vienlaicīgi ievietot “Memory Stick Duo” un SD atmiņas karti.

7. HDMI izvades ports (Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu)

8. USB ports (USB ierīces pievienošana)

   Šis ports atbalsta USB lādēšanu. Skatiet vairāk informācijas tēmā USB ierīces uzlāde.

9. USB ports (USB ierīces pievienošana)

10. Ar mikrofonaustiņām saderīga austiņu ligzda (Ārējo skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu pievienošana)

11. Līdzstrāvas ievades (DC IN) ports (Pievienošana strāvas avotam)

12. Uzlādes indikators (Uzlādes indikatora statusu saraksts)

#### Piezīme

- Ja tiek nospiesta akumulatora atvienošanas poga, kamēr VAIO dators ir ieslēgts, var tikt zaudēti nesaglabātie dati. Pirms akumulatora atvienošanas pogas nospiešanas noteikti saglabājiet aktīvos datus un izslēdziet VAIO datoru.

- Datora lietošanas laikā gaisa izplūdes atvere var sakarst. Pieskarieties tai uzmanīgi.

## Atbilstošas darba vides izveide

Šī tēma ietver padomus par VAIO datora vēlamo un nevēlamo novietojumu, kā arī norādījumus par ergonomikas principiem.

### VAIO datora vēlamais novietojums

Novietojot VAIO datoru, pārliecinieties par novietojuma atbilstību norādītajiem kritērijiem.

- Varat viegli piekļūt strāvas avotam un vajadzīgajiem portiem.

- Ap datoru ir pietiekami daudz brīvas vietas.

- Dators atrodas uz līdzenas un pietiekami platas virsmas, un, strādājot ar datoru, atrodaties tam pretī.

- Varat novietot datoru sev priekšā, varat sēdēt taisni un turēt apakšdelmus paralēli grīdai.

### VAIO datora nevēlamais novietojums

VAIO datora novietošana nepiemērotā vietā var radīt datora bojājumus vai darbības traucējumus. Nenovietojiet datoru vietā, kur to var ietekmēt šādi faktori:

- tieši saules stari;

- magnētiski priekšmeti vai avoti;

- siltuma avoti, piemēram, apkures aprīkojums;

- daudz putekļu;

- augsts mitruma līmenis;

- slikta ventilācija.

#### Piezīme

- Kad VAIO dators ir ieslēgts, zona ap gaisa izplūdes atveri var ievērojami sakarst. Uzmanieties, pirms pieskaraties šai zonai.

- Nenovietojiet gaisa izplūdes atveres tuvumā priekšmetus, kas var to bloķēt.

#### Padoms

- VAIO dators izmanto augstfrekvences radiosignālus, kas var izraisīt radio vai TV uztveršanas traucējumus. Ja tas notiek, pārvietojiet datoru piemērotā attālumā no radio vai televizora.

### Ergonomikas apsvērumi

Cik vien iespējams, mēģiniet ievērot šos ergonomikas apsvērumus.

#### Mēbeles un poza

Sēdiet krēslā ar labu muguras atbalstu. Noregulējiet krēsla līmeni, lai jūsu pēdas atrastos plakani uz grīdas. Kāju balsts var padarīt sēdēšanu ērtāku.

Sēdiet atslābinātā, taisnā pozā un izvairieties no liekšanās uz priekšu vai atgāšanās tālu atpakaļ.

#### Datora ekrāna skatīšanas leņķis

Izmantojiet ekrāna slīpuma funkciju, lai noskaidrotu labāko pozīciju. Sēžot pretī VAIO datoram, ekrānam jāatrodas acu līmenī vai mazliet zem tā. Noregulējiet arī displeja spilgtuma līmeni.

Jūs varat mazināt slodzi acīm un muskuļu nogurumu, pareizi noregulējot datora ekrāna slīpumu un spilgtumu.

#### Apgaismojums

Atrodiet vietu, kur logi un apgaismojums nerada atspulgu un atstarošanos datora ekrānā. Izmantojiet netiešo apgaismojumu, lai izvairītos no gaišiem plankumiem uz datora ekrāna. Pareizs apgaismojums papildina jūsu komfortu un darba efektivitāti.

#### Piezīme

- Lai izvairītos no mehāniskiem bojājumiem, regulējot skatīšanās leņķi, nepiemērojiet VAIO datoram pārāk lielu spēku.

#### Padoms

- Tādi paši apsvērumi attiecas uz ārējā displeja lietošanu.

### Piezīmes par VAIO datora pārvietošanu

Lai izvairītos no VAIO datora darbības traucējumiem un bojājumiem, ņemiet vērā tālāk sniegtos norādījumus.

- Uzmanīgi novietojiet VAIO datoru uz līdzenas virsmas, lai izvairītos no mehāniska trieciena.

- Pirms VAIO datora pārvietošanas noteikti izslēdziet to. Ieslēgta datora pārvietošana var izraisīt cietā diska darbības traucējumus. Noteikti atvienojiet visus datoram pievienotos kabeļus, pirms pārvietot to.

- Nenometiet VAIO datoru un nepakļaujiet to triecieniem. Pat neliels trieciens vai vibrācija var izraisīt cietā diska darbības traucējumus.

- Nenovietojiet VAIO datoru nestabilā pozīcijā.

## Komplektācijas elementu pārbaude

Pirms lietošanas pārbaudiet visus elementus, kas iepakoti kopā ar produktu.

Maiņstrāvas adapteris

Barošanas vads

Ciparotāja irbulis

Pildspalvas āķis

Bezvadu maršrutētājs

(Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā. Tā pieejamību nosaka datora specifikācijas.)

VGA adapteris

(Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā. Tā pieejamību nosaka datora specifikācijas.)

#### Padoms

- Atkopšanas datu nesējs nav iekļauts, jo VAIO datoru var atkopt, izmantojot cietajā diskā vai cietvielu diskā (SSD) saglabātos datus. Skatiet vairāk informācijas tēmā Atkopšana no atkopšanas apgabala.

## LCD ekrāna pacelšana

Lai izmantotu tastatūru, jāpaceļ LCD ekrāns.

1. Novietojiet VAIO datoru, pogai(Windows) () atrodoties sānā, un turiet datora malu ar rokām.

2. Otras rokas pirkstus novietojiet uz LCD ekrāna izvirzījuma un viegli paceliet LCD ekrānu. Pirms VAIO datora lietošanas pārliecinieties, vai LCD ekrāns ir piestiprināts pie datora ar metāla skavām.

#### LCD ekrāna aizvēršana

Satveriet ar roku LCD ekrāna augšējo malu tās vidū un viegli stumiet ekrānu lejup.

#### Piezīme

- Paceļot vai aizverot LCD ekrānu, ievērojiet turpmākos norādījumus.

  - Paceļot vai aizverot LCD ekrānu, nepakļaujiet to pārmērīgam spiedienam, jo tas var sabojāt jūsu VAIO datora daļas.

  - Uzmanieties, lai neiespiestu pirkstu starp LCD ekrānu un datoru.

  - Pārbaudiet, vai ekrāna bīdīšanas ceļā neatrodas citu cilvēku ķermeņa daļas vai priekšmeti.

  - Nepiemērojiet LCD ekrānam pārāk lielu spēku.

  - Neaizveriet LCD ekrānu, spiežot uz VAIO logotipa LCD ekrāna virspusē.

  - Nepaceliet LCD ekrānu ar spēku, satverot to aiz LCD ekrāna apakšējās malas.

- LCD ekrāns var nejauši atvērties, ja paceļat savu VAIO datoru, pagriežot to otrādi.

  Kad paceļat datoru, turiet to ar rokām gan no priekšpuses, gan apakšpuses.

## Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)

Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda.

Miega režīmā dators darbosies tā pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat, kamēr esat pārtraukumā.

Skatiet vairāk informācijas par miega režīmu tēmā Miega režīma izmantošana.

#### Ja kādu brīdi neizmantojat savu VAIO datoru

Lai nezaudētu datus, izslēdzot savu VAIO datoru, rīkojieties šādi.

1. Saglabājiet datus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.
2. Izslēdziet visas perifērijas ierīces, kas ir pievienotas jūsu VAIO datoram.
3. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
4. Izvēlieties opcijuIzslēgt (Power) un Izslēgt (Shut down).

   Pēc īsa brīža VAIO dators automātiski izslēgsies. Ja dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, zaļais strāvas padeves indikators izslēdzas.

#### Piezīme

- Nepareizas izslēgšanas dēļ var tikt zaudēti nesaglabāti dati vai var rasties VAIO datora darbības traucējumi.

- Lai pilnībā atvienotu VAIO datoru no maiņstrāvas avota, izslēdziet to un atvienojiet elektropadeves vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas.

#### Padoms

- Ja, veicot 4. darbību, izvēlaties opciju Izslēgt (Shut down), turot nospiestu taustiņu Shift, jūs varat iestatīt VAIO datoru minimāla elektroenerģija patēriņa režīmā (ACPI S5 režīms). Šādā gadījumā nākamajā startēšanas reizē ātrās sāknēšanas funkcija būs īslaicīgi atspējota.

## Akumulatora lādēšana

Akumulatoru var lādēt arī VAIO datora lietošanas laikā, ja dators ir pievienots strāvas avotam. Lādēšanas laiks var mainīties atkarībā no lietošanas nosacījumiem.

1. Pievienojiet VAIO datoru maiņstrāvas kontaktligzdai. (Skatiet tēmu Pievienošana strāvas avotam.)

#### Padoms

- Lādēšanas laiks var mainīties atkarībā no vides temperatūras.

  Ņemiet vērā, ka zemā vides temperatūrā akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.

- Lai pārbaudītu VAIO datora iebūvētā akumulatora statusu, atveriet darbvirsmu un darbvirsmas paziņojumu apgabalā atlasiet akumulatora ikonu, piemēram,(no akumulatora) vai(no elektrotīkla). Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana.

## VAIO datora ieslēgšana

Ieslēdziet savu VAIO datoru, lai startētu operētājsistēmu Windows.

Pirms ieslēgšanas uzmanīgi izlasiet brīdinājumus tēmā Piezīmes par strāvas avota lietošanu.

1. Pievienojiet VAIO datoru maiņstrāvas kontaktligzdai. (Skatiet tēmu Pievienošana strāvas avotam.)
2. Nospiediet pogu(Izslēgt (Power)).

   Ja jūsu VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, tas iedegas zaļā krāsā.

   Dators ir ieslēgts, un pēc brīža tiek startēta operētājsistēma Windows.

#### Piezīme

- Nospiežot un turot nospiestu vairāk nekā četras sekundes pogu(Izslēgt (Power)), jūsu VAIO dators neieslēgsies.

- Nepieskarieties skārienekrānam, kamēr ieslēdzat savu VAIO datoru, jo tas var izraisīt darbības traucējumus. (Attiecas uz modeļiem, kas aprīkoti ar skārienekrānu.)

#### Padoms

- Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda, kamēr dators ir pievienots maiņstrāvas kontaktligzdai. Skatiet vairāk informācijas tēmā Miega režīma izmantošana.

## Pievienošana strāvas avotam

Pievienojiet savu VAIO datoru maiņstrāvas avotam.

Pirms pievienošanas uzmanīgi izlasiet brīdinājumus tēmā Piezīmes par strāvas avota lietošanu.

1. Pievienojiet vienu elektropadeves vada galu () maiņstrāvas adapterim ().
2. Pievienojiet otru elektropadeves vada galu maiņstrāvas kontaktligzdai ().
3. Pievienojiet maiņstrāvas adaptera vadu () VAIO datora līdzstrāvas ievades (DC IN) ligzdai ().

#### Piezīme

- Vienai maiņstrāvas kontaktligzdai nedrīkst pievienot vairāk par vienu ierīci.

- Maiņstrāvas adaptera forma ir atkarīga no iegādātā modeļa.

- Pārliecinieties, ka elektropadeves vada spraudnis ir stingri pievienots VAIO datoram.

#### Padoms

- Jūs varat iegādāties pagarinātāju ar izlādni, kas palīdz aizsargāties pret VAIO datora bojājumiem, ko izraisa pēkšņi pārspriegumi (piemēram, elektriskās vētras laikā).

## Akumulatora lādēšana

Akumulatoru var lādēt arī VAIO datora lietošanas laikā, ja dators ir pievienots strāvas avotam. Lādēšanas laiks var mainīties atkarībā no lietošanas nosacījumiem.

1. Pievienojiet VAIO datoru maiņstrāvas kontaktligzdai. (Skatiet tēmu Pievienošana strāvas avotam.)

#### Padoms

- Lādēšanas laiks var mainīties atkarībā no vides temperatūras.

  Ņemiet vērā, ka zemā vides temperatūrā akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.

- Lai pārbaudītu VAIO datora iebūvētā akumulatora statusu, atveriet darbvirsmu un darbvirsmas paziņojumu apgabalā atlasiet akumulatora ikonu, piemēram,(no akumulatora) vai(no elektrotīkla). Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana.

## Piezīmes par akumulatora lietošanu

Pirms izmantot akumulatoru, izlasiet šos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

### Par akumulatoru

- VAIO datorā iebūvētais akumulators nav izņemams.

- Drošības apsvērumu dēļ akumulatora uzlāde var tikt atlikta ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras apstākļos.

- Piegādes brīdī akumulators nav pilnībā uzlādēts.

- Akumulators sasilst tā izmantošanas vai uzlādes laikā. Tas ir normāli, un nav iemesla uztraukumam.

### Par akumulatora izlādēšanos

Pēc akumulatora uzlādes akumulators pakāpeniski izlādēsies, pat ja to nelieto. Ja to atstāj nelietotu ilgāku laiku, akumulators pilnībā izlādēsies. Ieteicams pirms akumulatora lietošanas to uzlādēt.

### Par akumulatora kalpošanas laiku

Akumulatora kalpošanas laiks ir atkarīgs no lietošanas režīma un iestatījumiem.

### Par akumulatora nolietošanos un maiņu

- Akumulatori nolietojas. Pēc daudziem uzlādes un izlādes cikliem kapacitāte pakāpeniski krītas. Tā rezultātā akumulatora kalpošanas laiks kļūst ļoti īss, pat ja to uzlādē pilnībā, un akumulators ir nolietojies.

- Ja akumulators ātri izlādējas pēc pilnas uzlādes vai tas ir nolietojies, nomainiet to pret jaunu.

  Sazinieties ar pilnvarotu Sony servisa un atbalsta centru un nomainiet akumulatoru pret jaunu Sony norādītu akumulatoru.

### Kad akumulators izlādējas

Ja akumulators izlādējas un jūsu VAIO dators nav pievienots strāvas avotam, energopadeve tiks atslēgta un tiks zaudēti visi nesaglabātie dati, ar kuriem strādājāt.

Kamēr VAIO dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, saglabājiet datus biežāk.

## LCD ekrāna pacelšana

Lai izmantotu tastatūru, jāpaceļ LCD ekrāns.

1. Novietojiet VAIO datoru, pogai(Windows) () atrodoties sānā, un turiet datora malu ar rokām.

2. Otras rokas pirkstus novietojiet uz LCD ekrāna izvirzījuma un viegli paceliet LCD ekrānu. Pirms VAIO datora lietošanas pārliecinieties, vai LCD ekrāns ir piestiprināts pie datora ar metāla skavām.

#### LCD ekrāna aizvēršana

Satveriet ar roku LCD ekrāna augšējo malu tās vidū un viegli stumiet ekrānu lejup.

#### Piezīme

- Paceļot vai aizverot LCD ekrānu, ievērojiet turpmākos norādījumus.

  - Paceļot vai aizverot LCD ekrānu, nepakļaujiet to pārmērīgam spiedienam, jo tas var sabojāt jūsu VAIO datora daļas.

  - Uzmanieties, lai neiespiestu pirkstu starp LCD ekrānu un datoru.

  - Pārbaudiet, vai ekrāna bīdīšanas ceļā neatrodas citu cilvēku ķermeņa daļas vai priekšmeti.

  - Nepiemērojiet LCD ekrānam pārāk lielu spēku.

  - Neaizveriet LCD ekrānu, spiežot uz VAIO logotipa LCD ekrāna virspusē.

  - Nepaceliet LCD ekrānu ar spēku, satverot to aiz LCD ekrāna apakšējās malas.

- LCD ekrāns var nejauši atvērties, ja paceļat savu VAIO datoru, pagriežot to otrādi.

  Kad paceļat datoru, turiet to ar rokām gan no priekšpuses, gan apakšpuses.

## LCD ekrāna pacelšana

Lai izmantotu tastatūru, jāpaceļ LCD ekrāns.

1. Novietojiet VAIO datoru, pogai(Windows) () atrodoties sānā, un turiet datora malu ar rokām.

2. Otras rokas pirkstus novietojiet uz LCD ekrāna izvirzījuma un viegli paceliet LCD ekrānu. Pirms VAIO datora lietošanas pārliecinieties, vai LCD ekrāns ir piestiprināts pie datora ar metāla skavām.

#### LCD ekrāna aizvēršana

Satveriet ar roku LCD ekrāna augšējo malu tās vidū un viegli stumiet ekrānu lejup.

#### Piezīme

- Paceļot vai aizverot LCD ekrānu, ievērojiet turpmākos norādījumus.

  - Paceļot vai aizverot LCD ekrānu, nepakļaujiet to pārmērīgam spiedienam, jo tas var sabojāt jūsu VAIO datora daļas.

  - Uzmanieties, lai neiespiestu pirkstu starp LCD ekrānu un datoru.

  - Pārbaudiet, vai ekrāna bīdīšanas ceļā neatrodas citu cilvēku ķermeņa daļas vai priekšmeti.

  - Nepiemērojiet LCD ekrānam pārāk lielu spēku.

  - Neaizveriet LCD ekrānu, spiežot uz VAIO logotipa LCD ekrāna virspusē.

  - Nepaceliet LCD ekrānu ar spēku, satverot to aiz LCD ekrāna apakšējās malas.

- LCD ekrāns var nejauši atvērties, ja paceļat savu VAIO datoru, pagriežot to otrādi.

  Kad paceļat datoru, turiet to ar rokām gan no priekšpuses, gan apakšpuses.

## Komplektācijas elementu pārbaude

Pirms lietošanas pārbaudiet visus elementus, kas iepakoti kopā ar produktu.

Maiņstrāvas adapteris

Barošanas vads

Ciparotāja irbulis

Pildspalvas āķis

Bezvadu maršrutētājs

(Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā. Tā pieejamību nosaka datora specifikācijas.)

VGA adapteris

(Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā. Tā pieejamību nosaka datora specifikācijas.)

#### Padoms

- Atkopšanas datu nesējs nav iekļauts, jo VAIO datoru var atkopt, izmantojot cietajā diskā vai cietvielu diskā (SSD) saglabātos datus. Skatiet vairāk informācijas tēmā Atkopšana no atkopšanas apgabala.

## Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)

Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda.

Miega režīmā dators darbosies tā pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat, kamēr esat pārtraukumā.

Skatiet vairāk informācijas par miega režīmu tēmā Miega režīma izmantošana.

#### Ja kādu brīdi neizmantojat savu VAIO datoru

Lai nezaudētu datus, izslēdzot savu VAIO datoru, rīkojieties šādi.

1. Saglabājiet datus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.
2. Izslēdziet visas perifērijas ierīces, kas ir pievienotas jūsu VAIO datoram.
3. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
4. Izvēlieties opcijuIzslēgt (Power) un Izslēgt (Shut down).

   Pēc īsa brīža VAIO dators automātiski izslēgsies. Ja dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, zaļais strāvas padeves indikators izslēdzas.

#### Piezīme

- Nepareizas izslēgšanas dēļ var tikt zaudēti nesaglabāti dati vai var rasties VAIO datora darbības traucējumi.

- Lai pilnībā atvienotu VAIO datoru no maiņstrāvas avota, izslēdziet to un atvienojiet elektropadeves vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas.

#### Padoms

- Ja, veicot 4. darbību, izvēlaties opciju Izslēgt (Shut down), turot nospiestu taustiņu Shift, jūs varat iestatīt VAIO datoru minimāla elektroenerģija patēriņa režīmā (ACPI S5 režīms). Šādā gadījumā nākamajā startēšanas reizē ātrās sāknēšanas funkcija būs īslaicīgi atspējota.

## Pretvīrusu lietojumprogrammas izmantošana VAIO datorā

Nodrošiniet VAIO datora aizsardzību pret vīrusiem, izmantojot pretvīrusu lietojumprogrammu.

Jūs varat uzturēt lietojumprogrammas atjauninājumu aktualitāti, lejupielādējot un instalējot jaunākos atjauninājumus no lietojumprogrammas publicētāja lapas. Lai atjauninātu pretvīrusu lietojumprogrammu, atrodiet kādu no šīm VAIO datorā instalētajām pretvīrusu lietojumprogrammām un izpildiet tālāk minētās darbības.

1. Pārliecinieties, ka VAIO datorā ir izveidots savienojums ar internetu.
2. Veiciet jebkuru no šīm operācijām atbilstoši sākotnēji instalētajai pretvīrusu lietojumprogrammai.

   Lietojumprogrammai Trend Micro:

   startējiet Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Lietojumprogrammai McAfee:

   startējiet McAfee Internet Security vai McAfee Total Protection.

   Lietojumprogrammai Kaspersky Internet Security:

   startējiet Kaspersky Internet Security.

3. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Piezīme

- Faktiski izpildāmās darbības var atšķirties no iepriekš aprakstītajām atkarībā no VAIO datorā instalētās lietojumprogrammas versijas. Šādā gadījumā izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Lai startētu pretvīrusu lietojumprogrammu, skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

- Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas ir iekļauts lietojumprogrammas komplektācijā.

## Par tīklu (LAN)

Izmantojot lokālo tīklu (LAN – Local Area Network), var izveidot VAIO datora savienojumu ar internetu un pārsūtīt datus starp datoru un citām ierīcēm.

Jūs varat pievienot savu VAIO datoru tīklam, izmantojot bezvadu savienojumu.

Lai iegūtu informāciju par perifērijas ierīcēm, kas nepieciešamas LAN piekļuvei, konsultējieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju (Internet Service Provider – ISP) vai skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta izmantotās ierīces komplektācijā.

Skatiet informāciju par to, kā VAIO datorā izveidot savienojumu ar tīklu, interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP – Internet Service Provider) instrukcijās vai rokasgrāmatā, kas ir iekļauta tās ierīces komplektācijā, kurai pievienojat datoru. Ja nepieciešama informācija par tīkla iestatījumiem jūsu darba vietā, jautājiet tīkla administratoram.

## Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store)

Jūs varat instalēt lietojumprogrammas, kuras pieejamas pakalpojumā Windows veikals (Windows Store).

Lai izmantotu noteiktas lietojumprogrammas vai pakalpojumus, tostarp Windows veikals (Windows Store), ir nepieciešams Microsoft konts.

Skatiet informāciju par Microsoft konta izveidi un lietojumu sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

1. Izveidojiet savienojumu ar internetu.

   Skatiet vairāk informācijas par savienojuma izveidošanu ar internetu tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

2. Atveriet ekrānu Sākums (Start) un izvēlieties elementu Veikals (Store). (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums (Start), lai atvērtu ekrānu Sākums (Start).)

3. Atrodiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties instalēt.
4. Lai instalētu lietojumprogrammu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

## Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu

Pirms izmantot Wi-Fi, izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Dažās valstīs vai reģionos Wi-Fi produktu lietošana var būt ierobežota saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

- Wi-Fi ierīces darbojas 2,4 GHz joslā, kuru izmanto dažādas ierīces. Tās izmanto šo tehnoloģiju, lai mazinātu radio traucējumus no citām ierīcēm, kas izmanto to pašu joslu. Tomēr radio traucējumi var mazināt saziņas ātrumu, samazināt saziņas rādiusu vai izraisīt saziņas atteici.

- Ja jūsu VAIO datorā ir iespējota gan BLUETOOTH funkcija, gan 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, signālu pārraidē var rasties traucējumi, kas samazina saziņas ātrumu vai izraisa citas problēmas.

- Lai braukšanas laikā sazinātos, izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, iespējams, jānoslēdz līgums ar Wi-Fi pieslēguma pakalpojuma sniedzēju.

- Ja VAIO datorā ir pieejams IEEE 802.11a/b/g/n standartam atbilstošs aprīkojums, 5 GHz Wi-Fi funkcijas lietošana ārpus telpām ir aizliegta ar likumu.

- Saziņas ātrums un rādiuss var mainīties atkarībā no šādiem faktoriem:

  - attālums starp ierīcēm;

  - šķēršļu esamība starp ierīcēm;

  - ierīces konfigurācija;

  - radiosignāla apstākļi;

  - apkārtējā vide (tostarp sienu materiāla veids utt.);

  - aktīvās programmas.

    Saziņa var tikt pārtraukta atkarībā no radiosignālu pārraides apstākļiem.

- Tehniskajos datos norādītais datu pārsūtīšanas ātrums ir teorētiski paredzamā maksimālā vērtība, un faktiskais datu pārsūtīšanas ātrums var atšķirties.

- Faktiskais saziņas ātrums var būt mazāks nekā VAIO datorā norādītais.

- Saziņu nevar vienlaicīgi veikt gan 2,4 GHz, gan 5 GHz Wi-Fi frekvences joslā.

- Datu pārsūtīšanas ātrums IEEE 802.11g un IEEE 802.11n (2,4 GHz) standartiem atbilstošos produktos var samazināties traucējumu dēļ, ja tos izmanto kopā ar IEEE 802.11b standartam atbilstošu produktu. Kā arī IEEE 802.11g un IEEE 802.11n standartiem atbilstoši produkti automātiski samazina pārsūtīšanas ātrumu, lai saglabātu saderību ar IEEE 802.11b standartam atbilstošu produktu. Pārsūtīšanas ātrumu var atgūt, mainot piekļuves punkta kanālu iestatījumus.

- Lai ātri apturētu Wi-Fi funkcijas darbību, izslēdziet VAIO datoru.

- WLAN standartā ir iekļautas šādas šifrēšanas metodes: vadu ekvivalentais privātums (WEP – Wired Equivalent Privacy), kas ir drošības protokols, Wi-Fi aizsargāta pieeja 2 (WPA2 – Wi-Fi Protected Access 2) un Wi-Fi aizsargāta pieeja (WPA – Wi-Fi Protected Access). WPA2 un WPA ir (IEEE un Wi-Fi Alliance kopīgi piedāvātas) standartu specifikācijas, kas ir balstītas uz drošības uzlabojumiem, kuri palielina datu aizsardzības līmeni un piekļuves kontroli esošajiem Wi-Fi tīkliem. WPA ir izstrādāts, lai nākotnē būtu saderīgs ar IEEE 802.11i specifikāciju. Tas izmanto uzlabotu datu šifrēšanu Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) papildus lietotāja autentifikācijai, izmantojot 802.1X un Extensible Authentication Protocol (EAP). Datu šifrēšana aizsargā apdraudēto bezvadu saiti starp klientiem un piekļuves punktiem. Turklāt tiek izmantoti citi raksturīgie LAN drošības mehānismi privātuma nodrošināšanai, piemēram: paroles aizsardzība, vispārīga (“end-to-end”) šifrēšana, virtuālie privātie tīkli un autentifikācija. WPA2, kas ir WPA otrā paaudze, nodrošina spēcīgāku datu aizsardzību un tīkla piekļuves kontroli. Tā arī ir paredzēta, lai aizsargātu visas 802.11 ierīču versijas, ieskaitot 802.11b, 802.11a, 802.11g un 802.11n standartus, daudzjoslu un daudzrežīmu. Papildus, pamatojoties uz ratificēto IEEE 802.11i standartu, WPA2 nodrošina valsts iestāžu līmeņa drošību, realizējot Nacionālā standartu un tehnoloģijas institūta (NIST – National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2 atbilstošo AES šifrēšanas algoritmu un uz 802.1X bāzētu autentifikāciju. WPA2 ir atpakaļsaderīgs ar WPA.

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas atspējošana

Jūs varat atspējot Wi-Fi funkciju, rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Mainiet iestatījumu Wi-Fi vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Izslēgt (Off).

#### Padoms

- Lai iespējotu Wi-Fi funkciju, izslēdziet opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) un mainiet iestatījumu Wi-Fi vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).

- Lai atspējotu visas bezvadu funkcijas, ieslēdziet opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode).

- Kad izslēdzat opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode), ieslēgtā(-ās) bezvadu funkcija(-as) tiek iespējota(-as).

- Skatiet vairāk informācijas par opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

## Bezvadu WAN saziņas startēšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Jūs varat izveidot bezvadu WAN (WWAN) saziņu, izmantojot OneClick Internet.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties vienumu Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Pārliecinieties, vai opcija Lidmašīnas režīms (Airplane mode) ir iestatīta uz Izslēgt (Off) un mainiet opcijas Mobilie platjoslas sakari (Mobile Broadband) iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).
5. Startējiet pakalpojumu OneClick Internet un izvēlieties opciju Izveidot savienojumu (Connect). (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu OneClick Internet.)

#### Piezīme

- Pārbaudiet, vai Micro SIM karte ir pareizi ievietota jūsu VAIO datora Micro SIM karšu slotā. Pretējā gadījumā bezvadu WAN funkcija var nedarboties.

  Skatiet informāciju par Micro SIM kartes ievietošanu tēmā Micro SIM karte (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem).

#### Padoms

- Skatiet vairāk informācijas par bezvadu WAN funkcijas lietošanu jūsu operatora norādījumos.

## Bezvadu WAN saziņas apturēšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Jūs varat apturēt bezvadu WAN (WWAN) saziņu, rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties vienumu Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Mainiet iestatījumu Mobilie platjoslas sakari (Mobile Broadband) vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Izslēgt (Off).

#### Piezīme

- Bezvadu WAN funkcijas izslēgšana, kamēr piekļūstat attālajiem dokumentiem, failiem vai resursiem, var izraisīt datu zudumu.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem

Izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, VAIO datorā var izveidot bezvadu savienojumu ar tīklu.

Wi-Fi izmanto tālāk minēto IEEE 802.11a/b/g/n standartu, kas norāda izmantotās tehnoloģijas tipu. Lai uzzinātu vairāk par datora konfigurāciju, skatiet specifikācijas.

#### IEEE 802.11a (frekvenču josla: 5 GHz)

Tikai modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n standartu.

#### IEEE 802.11b/g (frekvenču josla: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g standarts nodrošina lielāka ātruma saziņu, salīdzinot ar IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvenču josla: 2,4 GHz/5 GHz)

Modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11b/g/n standartu, var izmantot tikai 2,4 GHz joslu.

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana

Jūs varat apturēt Wi-Fi saziņu, rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Izvēlieties nepieciešamo piekļuves punktu un pēc tam opciju Atvienoties (Disconnect).

#### Piezīme

- Neatspējojiet Wi-Fi funkciju, kamēr piekļūstat attālajiem dokumentiem, failiem vai resursiem, jo tas var izraisīt datu zudumu.

## Par interneta savienojuma pakalpojumiem

Ir pieejami šādi interneta savienojuma pakalpojumi.

Jūs varat izvēlēties starp pakalpojumiem atbilstoši savām prioritātēm, piemēram, pēc saziņas ātruma vai lietošanas maksas. Lai saņemtu detalizētu informāciju par dažādiem savienojuma pakalpojumiem, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzējiem (ISP – Internet Service Provider).

- optiskais tīkls līdz mājām (FTTH – Fiber to the Home);

- kabeļmodems;

- ciparu abonentlīnija (DSL – Digital Subscriber Line);

- satelīts;

- iezvanīšanās.

## Pirms bezvadu WAN lietošanas (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Plaša apgabala tīkls (Wide Area Network – WAN) ir plašs saziņas tīkls, kas ļauj attālās atrašanās vietās savienot kopā lokālos datoru tīklus, un tas bieži ir pieejams saziņas aprīkojumā, ko nodrošina operatori, piemēram, telekomunikācijas operatori.

Izmantojot bezvadu WAN (WWAN), VAIO datoru var savienot ar internetu bezvadu tīklā ikreiz, kad ir mobilā tīkla pārklājums.

Atkarībā no attiecīgās valsts vai modeļa iespējams, ka, lai izmantotu bezvadu WAN funkciju, Micro SIM kartes turētājā vai slotā jāievieto Micro SIM karte.

#### Piezīme

- Bezvadu WAN var nebūt pieejams dažās valstīs un reģionos.

- Atsevišķu iespēju un lietojumprogrammu izmantošanai var būt nepieciešama piekļuve internetam ar bezvadu WAN funkciju. Iespējams, ka par VAIO datora pievienošanu internetam tiks piemērota datu savienojuma maksa. Lai uzzinātu vairāk informācijas, sazinieties ar savu bezvadu pakalpojumu sniedzēju.

#### Padoms

- Atkarībā no attiecīgās valstis un modeļa iespējams, ka saņemsiet piedāvājumu no VAIO izvēlēta operatora. Šādā gadījumā Micro SIM karte ir atrodama vai nu operatora SIM iepakojumā kartona kastē, vai tā ir ievietota Micro SIM kartes turētājā vai slotā. Ja Micro SIM karte neietilpst VAIO datora komplektācijā, jūs varat iegādāties to no jūsu vēlamā operatora.

## Micro SIM karte (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Šajā tēmā ir skaidrots, kā ievietot Micro SIM karti.

1. Izslēdziet savu VAIO datoru.
2. Paceliet LCD ekrānu. (Skatiet tēmu LCD ekrāna pacelšana.)
3. Izņemiet Micro SIM karti, izspiežot to ārā no pamata plāksnes.

4. Ievietojiet Micro SIM karti tās slotā tā, ka apdrukātās shēmas puse ir pavērsta pret jums.

#### Piezīme

- Nepieskarieties Micro SIM kartes apdrukātās shēmas pusei.

- Satveriet savu VAIO datoru stingri ar rokām, pirms ievietojat Micro SIM karti.

- Nekādā veidā nebojājiet Micro SIM karti, piemēram, to saliecot vai pakļaujot pārmērīgam spiedienam.

## Micro SIM kartes izņemšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Šajā tēmā ir skaidrots, kā izņemt Micro SIM karti.

1. Izslēdziet savu VAIO datoru.
2. Paceliet LCD ekrānu. (Skatiet tēmu LCD ekrāna pacelšana.)
3. Piespiediet un ātri atlaidiet Micro SIM karti.

4. Izvelciet Micro SIM karti ārā no slota.

#### Piezīme

- Nepieskarieties Micro SIM kartes apdrukātās shēmas pusei.

- Satveriet savu VAIO datoru stingri ar rokām, pirms izņemat Micro SIM karti.

- Nekādā veidā nebojājiet Micro SIM karti, piemēram, to saliecot vai pakļaujot pārmērīgam spiedienam.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu

Drošības atslēga ir Wi-Fi drošības protokols, kas kodē datus, kuri tiek pārraidīti pa Wi-Fi. To sauc arī par šifrēšanas atslēgu jeb vadu ekvivalentā privātuma (WEP – Wired Equivalent Privacy) atslēgu.

Drošības atslēga ļauj bezvadu ierīcēm, kurām ir vienāda atslēga, piemēram, Wi-Fi piekļuves punktam un datoram, savstarpēji komunicēt pa Wi-Fi.

Drošības atslēga tiek piešķirta katram piekļuves punktam pēc noklusējuma. (Pārliecinieties, ka noklusējuma drošības atslēga ir nomainīta, lai aizsargātu datus no nepilnvarotas izmantošanas.) Ja nevarat atrast noklusējuma drošības atslēgu, skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

Ja esat ievadījis nepareizu drošības atslēgu, rīkojieties šādi, lai ievadītu to atkārtoti.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz nepieciešamā tīkla un izvēlieties opciju Skatīt savienojuma rekvizītus (View connection properties).
4. Atlasiet cilni Drošība (Security).
5. Ievadiet drošības atslēgu laukā Tīkla drošības atslēga (Network security key) un atlasiet opciju Labi (OK).

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana

Varat izveidot Wi-Fi saziņu starp VAIO datoru un piekļuves punktu (nav iekļauts komplektācijā).

Pirms izmantot Wi-Fi, pārliecinieties, ka Wi-Fi piekļuves punkts ir ieslēgts un darbojas.

1. Izveidojiet VAIO datora savienojumu ar piekļuves punktu.

   Skatiet vairāk informācijas tēmā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana) un rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

2. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
3. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
4. Izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
5. Mainiet opcijas Lidmašīnas režīms (Airplane mode) iestatījumu uz Izslēgt (Off) un Wi-Fi iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).
6. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
7. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
8. Izvēlieties nepieciešamo piekļuves punktu un pēc tam opciju Izveidot savienojumu (Connect).

   Pēc savienojuma izveides izvēlētā bezvadu piekļuves punkta laukā tiek parādīts statuss Savienojums izveidots (Connected).

   Ja tiek parādīts drošības atslēgas ievades logs, ievadiet nepieciešamo drošības atslēgu un izvēlieties opciju Labi (OK). Skatiet vairāk informācijas tēmā Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu.

   Ņemiet vērā, ka drošības atslēgas ir reģistrjutīgas.

#### Wi-Fi savienojuma statusa pārbaude

Atveriet darbvirsmu un darbvirsmas paziņojumu apgabalā novietojiet peles kursoru virs ikonas(tīkla ikona), lai pārbaudītu Wi-Fi savienojuma statusu, piemēram, lai noskaidrotu piekļuves punktu, ar kuru pašreiz izveidots VAIO datora savienojums.

Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana.

#### Piezīme

- Ja modeļos ar IEEE 802.11a/b/g/n standartam atbilstošu aprīkojumu ir iespējota tikai 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, VAIO datorā nevarēs izveidot savienojumu ar 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktu. Tāpat arī, ja ir iespējota tikai 5 GHz Wi-Fi funkcija, datorā nevarēs izveidot savienojumu ar 2,4 GHz Wi-Fi piekļuves punktu.

  Ja modeļos ar IEEE 802.11b/g/n standartam atbilstošu aprīkojumu ir atspējota 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, datorā nevarēs izveidot savienojumu ar piekļuves punktu. Datoru arī nevarēs savienot ar 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktu.

- Wi-Fi piekļuves punkta atrašana un savienojuma izveide ar to var ilgt kādu laiku, pirms tiks uzsākta saziņa, izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju.

#### Padoms

- Skatiet vairāk informācijas par opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) tēmā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

- Kad, ievadot drošības atslēgu, VAIO datorā izveidojat savienojumu ar piekļuves punktu, šis piekļuves punkts tiek reģistrēts datorā. Turpmākajiem savienojumiem drošības atslēga nav jāievada.

## Par tīklu (LAN)

Izmantojot lokālo tīklu (LAN – Local Area Network), var izveidot VAIO datora savienojumu ar internetu un pārsūtīt datus starp datoru un citām ierīcēm.

Jūs varat pievienot savu VAIO datoru tīklam, izmantojot bezvadu savienojumu.

Lai iegūtu informāciju par perifērijas ierīcēm, kas nepieciešamas LAN piekļuvei, konsultējieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju (Internet Service Provider – ISP) vai skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta izmantotās ierīces komplektācijā.

Skatiet informāciju par to, kā VAIO datorā izveidot savienojumu ar tīklu, interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP – Internet Service Provider) instrukcijās vai rokasgrāmatā, kas ir iekļauta tās ierīces komplektācijā, kurai pievienojat datoru. Ja nepieciešama informācija par tīkla iestatījumiem jūsu darba vietā, jautājiet tīkla administratoram.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem

Izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, VAIO datorā var izveidot bezvadu savienojumu ar tīklu.

Wi-Fi izmanto tālāk minēto IEEE 802.11a/b/g/n standartu, kas norāda izmantotās tehnoloģijas tipu. Lai uzzinātu vairāk par datora konfigurāciju, skatiet specifikācijas.

#### IEEE 802.11a (frekvenču josla: 5 GHz)

Tikai modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n standartu.

#### IEEE 802.11b/g (frekvenču josla: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g standarts nodrošina lielāka ātruma saziņu, salīdzinot ar IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvenču josla: 2,4 GHz/5 GHz)

Modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11b/g/n standartu, var izmantot tikai 2,4 GHz joslu.

## Par interneta savienojuma pakalpojumiem

Ir pieejami šādi interneta savienojuma pakalpojumi.

Jūs varat izvēlēties starp pakalpojumiem atbilstoši savām prioritātēm, piemēram, pēc saziņas ātruma vai lietošanas maksas. Lai saņemtu detalizētu informāciju par dažādiem savienojuma pakalpojumiem, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzējiem (ISP – Internet Service Provider).

- optiskais tīkls līdz mājām (FTTH – Fiber to the Home);

- kabeļmodems;

- ciparu abonentlīnija (DSL – Digital Subscriber Line);

- satelīts;

- iezvanīšanās.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu

Drošības atslēga ir Wi-Fi drošības protokols, kas kodē datus, kuri tiek pārraidīti pa Wi-Fi. To sauc arī par šifrēšanas atslēgu jeb vadu ekvivalentā privātuma (WEP – Wired Equivalent Privacy) atslēgu.

Drošības atslēga ļauj bezvadu ierīcēm, kurām ir vienāda atslēga, piemēram, Wi-Fi piekļuves punktam un datoram, savstarpēji komunicēt pa Wi-Fi.

Drošības atslēga tiek piešķirta katram piekļuves punktam pēc noklusējuma. (Pārliecinieties, ka noklusējuma drošības atslēga ir nomainīta, lai aizsargātu datus no nepilnvarotas izmantošanas.) Ja nevarat atrast noklusējuma drošības atslēgu, skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

Ja esat ievadījis nepareizu drošības atslēgu, rīkojieties šādi, lai ievadītu to atkārtoti.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz nepieciešamā tīkla un izvēlieties opciju Skatīt savienojuma rekvizītus (View connection properties).
4. Atlasiet cilni Drošība (Security).
5. Ievadiet drošības atslēgu laukā Tīkla drošības atslēga (Network security key) un atlasiet opciju Labi (OK).

## Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu

Pirms izmantot Wi-Fi, izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Dažās valstīs vai reģionos Wi-Fi produktu lietošana var būt ierobežota saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

- Wi-Fi ierīces darbojas 2,4 GHz joslā, kuru izmanto dažādas ierīces. Tās izmanto šo tehnoloģiju, lai mazinātu radio traucējumus no citām ierīcēm, kas izmanto to pašu joslu. Tomēr radio traucējumi var mazināt saziņas ātrumu, samazināt saziņas rādiusu vai izraisīt saziņas atteici.

- Ja jūsu VAIO datorā ir iespējota gan BLUETOOTH funkcija, gan 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, signālu pārraidē var rasties traucējumi, kas samazina saziņas ātrumu vai izraisa citas problēmas.

- Lai braukšanas laikā sazinātos, izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, iespējams, jānoslēdz līgums ar Wi-Fi pieslēguma pakalpojuma sniedzēju.

- Ja VAIO datorā ir pieejams IEEE 802.11a/b/g/n standartam atbilstošs aprīkojums, 5 GHz Wi-Fi funkcijas lietošana ārpus telpām ir aizliegta ar likumu.

- Saziņas ātrums un rādiuss var mainīties atkarībā no šādiem faktoriem:

  - attālums starp ierīcēm;

  - šķēršļu esamība starp ierīcēm;

  - ierīces konfigurācija;

  - radiosignāla apstākļi;

  - apkārtējā vide (tostarp sienu materiāla veids utt.);

  - aktīvās programmas.

    Saziņa var tikt pārtraukta atkarībā no radiosignālu pārraides apstākļiem.

- Tehniskajos datos norādītais datu pārsūtīšanas ātrums ir teorētiski paredzamā maksimālā vērtība, un faktiskais datu pārsūtīšanas ātrums var atšķirties.

- Faktiskais saziņas ātrums var būt mazāks nekā VAIO datorā norādītais.

- Saziņu nevar vienlaicīgi veikt gan 2,4 GHz, gan 5 GHz Wi-Fi frekvences joslā.

- Datu pārsūtīšanas ātrums IEEE 802.11g un IEEE 802.11n (2,4 GHz) standartiem atbilstošos produktos var samazināties traucējumu dēļ, ja tos izmanto kopā ar IEEE 802.11b standartam atbilstošu produktu. Kā arī IEEE 802.11g un IEEE 802.11n standartiem atbilstoši produkti automātiski samazina pārsūtīšanas ātrumu, lai saglabātu saderību ar IEEE 802.11b standartam atbilstošu produktu. Pārsūtīšanas ātrumu var atgūt, mainot piekļuves punkta kanālu iestatījumus.

- Lai ātri apturētu Wi-Fi funkcijas darbību, izslēdziet VAIO datoru.

- WLAN standartā ir iekļautas šādas šifrēšanas metodes: vadu ekvivalentais privātums (WEP – Wired Equivalent Privacy), kas ir drošības protokols, Wi-Fi aizsargāta pieeja 2 (WPA2 – Wi-Fi Protected Access 2) un Wi-Fi aizsargāta pieeja (WPA – Wi-Fi Protected Access). WPA2 un WPA ir (IEEE un Wi-Fi Alliance kopīgi piedāvātas) standartu specifikācijas, kas ir balstītas uz drošības uzlabojumiem, kuri palielina datu aizsardzības līmeni un piekļuves kontroli esošajiem Wi-Fi tīkliem. WPA ir izstrādāts, lai nākotnē būtu saderīgs ar IEEE 802.11i specifikāciju. Tas izmanto uzlabotu datu šifrēšanu Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) papildus lietotāja autentifikācijai, izmantojot 802.1X un Extensible Authentication Protocol (EAP). Datu šifrēšana aizsargā apdraudēto bezvadu saiti starp klientiem un piekļuves punktiem. Turklāt tiek izmantoti citi raksturīgie LAN drošības mehānismi privātuma nodrošināšanai, piemēram: paroles aizsardzība, vispārīga (“end-to-end”) šifrēšana, virtuālie privātie tīkli un autentifikācija. WPA2, kas ir WPA otrā paaudze, nodrošina spēcīgāku datu aizsardzību un tīkla piekļuves kontroli. Tā arī ir paredzēta, lai aizsargātu visas 802.11 ierīču versijas, ieskaitot 802.11b, 802.11a, 802.11g un 802.11n standartus, daudzjoslu un daudzrežīmu. Papildus, pamatojoties uz ratificēto IEEE 802.11i standartu, WPA2 nodrošina valsts iestāžu līmeņa drošību, realizējot Nacionālā standartu un tehnoloģijas institūta (NIST – National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2 atbilstošo AES šifrēšanas algoritmu un uz 802.1X bāzētu autentifikāciju. WPA2 ir atpakaļsaderīgs ar WPA.

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas atspējošana

Jūs varat atspējot Wi-Fi funkciju, rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Mainiet iestatījumu Wi-Fi vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Izslēgt (Off).

#### Padoms

- Lai iespējotu Wi-Fi funkciju, izslēdziet opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) un mainiet iestatījumu Wi-Fi vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).

- Lai atspējotu visas bezvadu funkcijas, ieslēdziet opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode).

- Kad izslēdzat opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode), ieslēgtā(-ās) bezvadu funkcija(-as) tiek iespējota(-as).

- Skatiet vairāk informācijas par opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem

Izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, VAIO datorā var izveidot bezvadu savienojumu ar tīklu.

Wi-Fi izmanto tālāk minēto IEEE 802.11a/b/g/n standartu, kas norāda izmantotās tehnoloģijas tipu. Lai uzzinātu vairāk par datora konfigurāciju, skatiet specifikācijas.

#### IEEE 802.11a (frekvenču josla: 5 GHz)

Tikai modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n standartu.

#### IEEE 802.11b/g (frekvenču josla: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g standarts nodrošina lielāka ātruma saziņu, salīdzinot ar IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvenču josla: 2,4 GHz/5 GHz)

Modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11b/g/n standartu, var izmantot tikai 2,4 GHz joslu.

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana

Jūs varat apturēt Wi-Fi saziņu, rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Izvēlieties nepieciešamo piekļuves punktu un pēc tam opciju Atvienoties (Disconnect).

#### Piezīme

- Neatspējojiet Wi-Fi funkciju, kamēr piekļūstat attālajiem dokumentiem, failiem vai resursiem, jo tas var izraisīt datu zudumu.

## Par interneta savienojuma pakalpojumiem

Ir pieejami šādi interneta savienojuma pakalpojumi.

Jūs varat izvēlēties starp pakalpojumiem atbilstoši savām prioritātēm, piemēram, pēc saziņas ātruma vai lietošanas maksas. Lai saņemtu detalizētu informāciju par dažādiem savienojuma pakalpojumiem, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzējiem (ISP – Internet Service Provider).

- optiskais tīkls līdz mājām (FTTH – Fiber to the Home);

- kabeļmodems;

- ciparu abonentlīnija (DSL – Digital Subscriber Line);

- satelīts;

- iezvanīšanās.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu

Drošības atslēga ir Wi-Fi drošības protokols, kas kodē datus, kuri tiek pārraidīti pa Wi-Fi. To sauc arī par šifrēšanas atslēgu jeb vadu ekvivalentā privātuma (WEP – Wired Equivalent Privacy) atslēgu.

Drošības atslēga ļauj bezvadu ierīcēm, kurām ir vienāda atslēga, piemēram, Wi-Fi piekļuves punktam un datoram, savstarpēji komunicēt pa Wi-Fi.

Drošības atslēga tiek piešķirta katram piekļuves punktam pēc noklusējuma. (Pārliecinieties, ka noklusējuma drošības atslēga ir nomainīta, lai aizsargātu datus no nepilnvarotas izmantošanas.) Ja nevarat atrast noklusējuma drošības atslēgu, skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

Ja esat ievadījis nepareizu drošības atslēgu, rīkojieties šādi, lai ievadītu to atkārtoti.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz nepieciešamā tīkla un izvēlieties opciju Skatīt savienojuma rekvizītus (View connection properties).
4. Atlasiet cilni Drošība (Security).
5. Ievadiet drošības atslēgu laukā Tīkla drošības atslēga (Network security key) un atlasiet opciju Labi (OK).

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana

Varat izveidot Wi-Fi saziņu starp VAIO datoru un piekļuves punktu (nav iekļauts komplektācijā).

Pirms izmantot Wi-Fi, pārliecinieties, ka Wi-Fi piekļuves punkts ir ieslēgts un darbojas.

1. Izveidojiet VAIO datora savienojumu ar piekļuves punktu.

   Skatiet vairāk informācijas tēmā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana) un rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

2. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
3. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
4. Izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
5. Mainiet opcijas Lidmašīnas režīms (Airplane mode) iestatījumu uz Izslēgt (Off) un Wi-Fi iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).
6. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
7. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
8. Izvēlieties nepieciešamo piekļuves punktu un pēc tam opciju Izveidot savienojumu (Connect).

   Pēc savienojuma izveides izvēlētā bezvadu piekļuves punkta laukā tiek parādīts statuss Savienojums izveidots (Connected).

   Ja tiek parādīts drošības atslēgas ievades logs, ievadiet nepieciešamo drošības atslēgu un izvēlieties opciju Labi (OK). Skatiet vairāk informācijas tēmā Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu.

   Ņemiet vērā, ka drošības atslēgas ir reģistrjutīgas.

#### Wi-Fi savienojuma statusa pārbaude

Atveriet darbvirsmu un darbvirsmas paziņojumu apgabalā novietojiet peles kursoru virs ikonas(tīkla ikona), lai pārbaudītu Wi-Fi savienojuma statusu, piemēram, lai noskaidrotu piekļuves punktu, ar kuru pašreiz izveidots VAIO datora savienojums.

Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana.

#### Piezīme

- Ja modeļos ar IEEE 802.11a/b/g/n standartam atbilstošu aprīkojumu ir iespējota tikai 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, VAIO datorā nevarēs izveidot savienojumu ar 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktu. Tāpat arī, ja ir iespējota tikai 5 GHz Wi-Fi funkcija, datorā nevarēs izveidot savienojumu ar 2,4 GHz Wi-Fi piekļuves punktu.

  Ja modeļos ar IEEE 802.11b/g/n standartam atbilstošu aprīkojumu ir atspējota 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, datorā nevarēs izveidot savienojumu ar piekļuves punktu. Datoru arī nevarēs savienot ar 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktu.

- Wi-Fi piekļuves punkta atrašana un savienojuma izveide ar to var ilgt kādu laiku, pirms tiks uzsākta saziņa, izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju.

#### Padoms

- Skatiet vairāk informācijas par opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) tēmā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

- Kad, ievadot drošības atslēgu, VAIO datorā izveidojat savienojumu ar piekļuves punktu, šis piekļuves punkts tiek reģistrēts datorā. Turpmākajiem savienojumiem drošības atslēga nav jāievada.

## Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store)

Jūs varat instalēt lietojumprogrammas, kuras pieejamas pakalpojumā Windows veikals (Windows Store).

Lai izmantotu noteiktas lietojumprogrammas vai pakalpojumus, tostarp Windows veikals (Windows Store), ir nepieciešams Microsoft konts.

Skatiet informāciju par Microsoft konta izveidi un lietojumu sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

1. Izveidojiet savienojumu ar internetu.

   Skatiet vairāk informācijas par savienojuma izveidošanu ar internetu tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

2. Atveriet ekrānu Sākums (Start) un izvēlieties elementu Veikals (Store). (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums (Start), lai atvērtu ekrānu Sākums (Start).)

3. Atrodiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties instalēt.
4. Lai instalētu lietojumprogrammu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

## Lietojumprogrammu instalēšana no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store)

Jūs varat instalēt lietojumprogrammas, kuras pieejamas pakalpojumā Windows veikals (Windows Store).

Lai izmantotu noteiktas lietojumprogrammas vai pakalpojumus, tostarp Windows veikals (Windows Store), ir nepieciešams Microsoft konts.

Skatiet informāciju par Microsoft konta izveidi un lietojumu sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

1. Izveidojiet savienojumu ar internetu.

   Skatiet vairāk informācijas par savienojuma izveidošanu ar internetu tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

2. Atveriet ekrānu Sākums (Start) un izvēlieties elementu Veikals (Store). (Skatiet tēmu Par ekrānu un izvēlni Sākums (Start), lai atvērtu ekrānu Sākums (Start).)

3. Atrodiet lietojumprogrammu, kuru vēlaties instalēt.
4. Lai instalētu lietojumprogrammu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

## Bezvadu WAN saziņas startēšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Jūs varat izveidot bezvadu WAN (WWAN) saziņu, izmantojot OneClick Internet.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties vienumu Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Pārliecinieties, vai opcija Lidmašīnas režīms (Airplane mode) ir iestatīta uz Izslēgt (Off) un mainiet opcijas Mobilie platjoslas sakari (Mobile Broadband) iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).
5. Startējiet pakalpojumu OneClick Internet un izvēlieties opciju Izveidot savienojumu (Connect). (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu OneClick Internet.)

#### Piezīme

- Pārbaudiet, vai Micro SIM karte ir pareizi ievietota jūsu VAIO datora Micro SIM karšu slotā. Pretējā gadījumā bezvadu WAN funkcija var nedarboties.

  Skatiet informāciju par Micro SIM kartes ievietošanu tēmā Micro SIM karte (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem).

#### Padoms

- Skatiet vairāk informācijas par bezvadu WAN funkcijas lietošanu jūsu operatora norādījumos.

## Bezvadu WAN saziņas apturēšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Jūs varat apturēt bezvadu WAN (WWAN) saziņu, rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties vienumu Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Mainiet iestatījumu Mobilie platjoslas sakari (Mobile Broadband) vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Izslēgt (Off).

#### Piezīme

- Bezvadu WAN funkcijas izslēgšana, kamēr piekļūstat attālajiem dokumentiem, failiem vai resursiem, var izraisīt datu zudumu.

## Pirms bezvadu WAN lietošanas (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Plaša apgabala tīkls (Wide Area Network – WAN) ir plašs saziņas tīkls, kas ļauj attālās atrašanās vietās savienot kopā lokālos datoru tīklus, un tas bieži ir pieejams saziņas aprīkojumā, ko nodrošina operatori, piemēram, telekomunikācijas operatori.

Izmantojot bezvadu WAN (WWAN), VAIO datoru var savienot ar internetu bezvadu tīklā ikreiz, kad ir mobilā tīkla pārklājums.

Atkarībā no attiecīgās valsts vai modeļa iespējams, ka, lai izmantotu bezvadu WAN funkciju, Micro SIM kartes turētājā vai slotā jāievieto Micro SIM karte.

#### Piezīme

- Bezvadu WAN var nebūt pieejams dažās valstīs un reģionos.

- Atsevišķu iespēju un lietojumprogrammu izmantošanai var būt nepieciešama piekļuve internetam ar bezvadu WAN funkciju. Iespējams, ka par VAIO datora pievienošanu internetam tiks piemērota datu savienojuma maksa. Lai uzzinātu vairāk informācijas, sazinieties ar savu bezvadu pakalpojumu sniedzēju.

#### Padoms

- Atkarībā no attiecīgās valstis un modeļa iespējams, ka saņemsiet piedāvājumu no VAIO izvēlēta operatora. Šādā gadījumā Micro SIM karte ir atrodama vai nu operatora SIM iepakojumā kartona kastē, vai tā ir ievietota Micro SIM kartes turētājā vai slotā. Ja Micro SIM karte neietilpst VAIO datora komplektācijā, jūs varat iegādāties to no jūsu vēlamā operatora.

## Micro SIM karte (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Šajā tēmā ir skaidrots, kā ievietot Micro SIM karti.

1. Izslēdziet savu VAIO datoru.
2. Paceliet LCD ekrānu. (Skatiet tēmu LCD ekrāna pacelšana.)
3. Izņemiet Micro SIM karti, izspiežot to ārā no pamata plāksnes.

4. Ievietojiet Micro SIM karti tās slotā tā, ka apdrukātās shēmas puse ir pavērsta pret jums.

#### Piezīme

- Nepieskarieties Micro SIM kartes apdrukātās shēmas pusei.

- Satveriet savu VAIO datoru stingri ar rokām, pirms ievietojat Micro SIM karti.

- Nekādā veidā nebojājiet Micro SIM karti, piemēram, to saliecot vai pakļaujot pārmērīgam spiedienam.

## Micro SIM kartes izņemšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Šajā tēmā ir skaidrots, kā izņemt Micro SIM karti.

1. Izslēdziet savu VAIO datoru.
2. Paceliet LCD ekrānu. (Skatiet tēmu LCD ekrāna pacelšana.)
3. Piespiediet un ātri atlaidiet Micro SIM karti.

4. Izvelciet Micro SIM karti ārā no slota.

#### Piezīme

- Nepieskarieties Micro SIM kartes apdrukātās shēmas pusei.

- Satveriet savu VAIO datoru stingri ar rokām, pirms izņemat Micro SIM karti.

- Nekādā veidā nebojājiet Micro SIM karti, piemēram, to saliecot vai pakļaujot pārmērīgam spiedienam.

## Pievienošana strāvas avotam

Pievienojiet savu VAIO datoru maiņstrāvas avotam.

Pirms pievienošanas uzmanīgi izlasiet brīdinājumus tēmā Piezīmes par strāvas avota lietošanu.

1. Pievienojiet vienu elektropadeves vada galu () maiņstrāvas adapterim ().
2. Pievienojiet otru elektropadeves vada galu maiņstrāvas kontaktligzdai ().
3. Pievienojiet maiņstrāvas adaptera vadu () VAIO datora līdzstrāvas ievades (DC IN) ligzdai ().

#### Piezīme

- Vienai maiņstrāvas kontaktligzdai nedrīkst pievienot vairāk par vienu ierīci.

- Maiņstrāvas adaptera forma ir atkarīga no iegādātā modeļa.

- Pārliecinieties, ka elektropadeves vada spraudnis ir stingri pievienots VAIO datoram.

#### Padoms

- Jūs varat iegādāties pagarinātāju ar izlādni, kas palīdz aizsargāties pret VAIO datora bojājumiem, ko izraisa pēkšņi pārspriegumi (piemēram, elektriskās vētras laikā).

## Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu

Izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā), VAIO datoru var pievienot televizoram, kas aprīkots ar HDMI ievades portu.

Skatiet vairāk informācijas par uzstādīšanu un lietošanu rokasgrāmatā, kas iekļauta televizora komplektācijā.

1. Pievienojiet televizora elektropadeves vadu maiņstrāvas kontaktligzdai un ieslēdziet to.
2. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu VAIO datora HDMI izvades portam (Aizmugures daļas un vadīklas), bet otru galu – televizoram.
3. Iestatiet televizora ievadi uz ārēju ievadi.

   Televizorā tiek parādīts VAIO datora ekrāna attēls.

#### Piezīme

- Ja izmantojat ierīces draiveri, ko nav nodrošinājis uzņēmums Sony, attēls netiks parādīts un audioskaņa nebūs dzirdama. Atjaunināšanai vienmēr izmantojiet uzņēmuma Sony nodrošināto ierīces draiveri.

- Lai dzirdētu audio skaņu no HDMI izvades portam pievienotas ierīces, jāmaina skaņas izvades ierīce. Skatiet detalizētas instrukcijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.

#### Padoms

- VAIO datora HDMI izvades ports atbilst prasībām, kas ir norādītas standartā par liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzību (HDCP – High-Bandwidth Digital Content Protection). Autortiesību aizsardzības nolūkā šis ports var kodēt digitālo video signālu pārraides kanālu, tādējādi nodrošinot iespēju plašā klāstā skatīt ar autortiesībām aizsargātu un augstas kvalitātes saturu.

## Displeja režīmu izvēle

Jūs varat pārslēgt displeja izvadi starp datora ekrānu un ārējo displeju, kas pievienots VAIO datoram.

1. Ieslēdziet ārējo displeju.
2. Nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo displeja izvadi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

#### Piezīme

- Ja atvienojat displeja kabeli (nav iekļauts komplektācijā) un kā displeja izvades ierīce ir izvēlēts tikai ārējais displejs, VAIO datora lietošana ir apgrūtināta, jo datora ekrāns ir tukšs.

  Lai pārslēgtu displeja izvadi uz datora ekrānu, divreiz nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 un pēc tam taustiņu Enter.

- Video atskaņošanas laikā displeja slēdzis, iespējams, nebūs pieejams vai VAIO datora darbība var kļūt nestabila. Izejiet no video atskaņošanas lietojumprogrammas, pirms pārslēgt displeja izvadi.

- Atkarībā no ārējā displeja vai projektora veida displeja slēdzis var nebūt pieejams.

## Vairāku monitoru funkcijas izmantošana

Vairāku monitoru funkcija ļauj rādīt darbvirsmas daļas vairākos atsevišķos displejos.

Piemēram, ja monitora portam ir pievienots ārējais displejs, datora ekrāns un ārējais displejs var darboties kā viena darbvirsma.

1. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darbvirsmas un izvēlieties opciju Ekrāna izšķirtspēja (Screen resolution). (Skatiet tēmu Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana, lai atvērtu darbvirsmu.)
2. Izvēlieties opciju Paplašināt šos displejus (Extend these displays) nolaižamajā sarakstā blakus opcijai Vairāki displeji (Multiple Displays) un pēc tam opciju Labi (OK).

   Iestatījumu opcijas atšķiras atkarībā no pievienoto ārējo displeju skaita.

#### Piezīme

- Jūsu ārējais displejs, iespējams, neatbalsta vairāku monitoru funkciju.

- Noteiktas lietojumprogrammas, iespējams, nav saderīgas ar vairāku monitoru funkcijas iestatījumiem.

- Nemainiet displeja iestatījumus, kamēr izmantojat video vai attēlu lietojumprogrammas vai atskaņojat DVD diskus, pretējā gadījumā, iespējams, nevarēsiet atskaņot vai attēlot saturu vai arī sistēmas darbība var kļūt nestabila.

  Mainiet displeja iestatījumus pēc iziešanas no video vai attēlu lietojumprogrammas.

#### Padoms

- Jūs varat iestatīt ekrāna izšķirtspēju katrā displejā, kurā izmantojat vairāku monitoru funkciju.

## Piezīmes par LCD ekrānu

Izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu LCD ekrāna lietošanu.

- LCD ekrāns ir izgatavots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, iespējams, ka jūs redzēsiet mazus melnus punktiņus un/vai gaišus punktus (sarkanā, zilā vai zaļā krāsa), kas pastāvīgi parādās LCD ekrānā. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz darbības traucējumu.

- Neskrāpējiet LCD ekrāna virsmu un nespiediet uz tās. Tas var izraisīt bojājumus.

- Nespiediet uz LCD ekrāna vāku, ja tas ir aizvērts, pretējā gadījumā varat saskrāpēt LCD ekrānu vai piesārņot to.

- Darbības laikā LCD ekrāns var sakarst. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu.

- Atkarībā no jūsu VAIO datora LCD ekrāna vai skārienekrāna mehāniskā dizaina ekrāna virsma var sakarst, ja izmantojat datoru ilgāku laiku. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu. (Attiecas uz modeļiem, kas aprīkoti ar skārienekrānu.)

- LCD ekrāns vai skārienekrāns ir izgatavots no rūdīta stikla, lai nodrošinātu augstu izturību, tomēr apejieties ar to uzmanīgi, jo tas nav 100 % neplīstošs. Ja ekrāns saplīst mazos gabaliņos, uzmanieties, lai nesagrieztos ar tiem. (Attiecas uz modeļiem, kas aprīkoti ar skārienekrānu.)

- Neatstājiet LCD ekrānu pavērstu pret sauli. Tas var bojāt LCD ekrānu. Aizklājiet tiešu saules gaismu, ja izmantojat VAIO datoru loga tuvumā.

- Nespiediet uz LCD ekrānu vai tā malām, kad atverat LCD ekrāna vāku vai paceļat VAIO datoru. LCD ekrāns var būt jutīgs pret spiedienu vai papildu slodzi, un uzspiešana var bojāt ekrānu vai izraisīt tā darbības traucējumus. Kad atverat datoru, turiet pamatni ar vienu roku un ar otru liegi paceliet LCD ekrānu. Ja nesat datoru ar atvērtu ekrānu, noteikti turiet to ar abām rokām.

- Izmantojot VAIO datoru zemā temperatūrā, LCD ekrānā var parādīties atlikušais attēls. Tas nenorāda uz darbības traucējumu. Kad dators atgriežas normālā temperatūrā, ekrāna darbība normalizējas.

- Atlikušais attēls var parādīties LCD ekrānā, ja tiek ilgstoši rādīts vienāds attēls. Pēc brīža atlikušais attēls pazūd. Lai izvairītos no atlikušajiem attēliem, varat izmantot ekrānsaudzētāju.

## Ekrāna attēla izšķirtspējas (lieluma) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli

Varat mainīt ekrāna izšķirtspēju vai VAIO datora ekrāna attēla lielumu ārējā displejā, piemēram, televizorā, kas ir pievienots datoram, izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā).

1. Pievienojiet VAIO datoru ar HDMI aprīkotam televizoram, izmantojot HDMI kabeli. (Skatiet vairāk informācijas tēmā Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu.)
2. Ieslēdziet televizoru.
3. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties vienumu Image Quality. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
4. Atlasiet opciju Details vienumā External Display Resolution.
5. Cilnē Select Resolution izvēlieties vēlamo izšķirtspēju.

   Pēc dažām sekundēm izvēlētā izšķirtspēja tiek pielietota.

6. Ja datora attēls neietilpst televizorā redzamajā apgabalā, izvēlieties cilni Adjust Resolution, lai pielāgotu displeja lielumu.

#### Piezīme

- Atkarībā no datora modeļa vai no ierīces, kas pievienota, izmantojot HDMI kabeli, dažas izšķirtspējas opcijas var nebūt pieejamas.

- Atkarībā no izvēlētās izšķirtspējas ekrāna izšķirtspējas pielāgošanas funkcija var būt atspējota.

## Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu

Izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā), VAIO datoru var pievienot televizoram, kas aprīkots ar HDMI ievades portu.

Skatiet vairāk informācijas par uzstādīšanu un lietošanu rokasgrāmatā, kas iekļauta televizora komplektācijā.

1. Pievienojiet televizora elektropadeves vadu maiņstrāvas kontaktligzdai un ieslēdziet to.
2. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu VAIO datora HDMI izvades portam (Aizmugures daļas un vadīklas), bet otru galu – televizoram.
3. Iestatiet televizora ievadi uz ārēju ievadi.

   Televizorā tiek parādīts VAIO datora ekrāna attēls.

#### Piezīme

- Ja izmantojat ierīces draiveri, ko nav nodrošinājis uzņēmums Sony, attēls netiks parādīts un audioskaņa nebūs dzirdama. Atjaunināšanai vienmēr izmantojiet uzņēmuma Sony nodrošināto ierīces draiveri.

- Lai dzirdētu audio skaņu no HDMI izvades portam pievienotas ierīces, jāmaina skaņas izvades ierīce. Skatiet detalizētas instrukcijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.

#### Padoms

- VAIO datora HDMI izvades ports atbilst prasībām, kas ir norādītas standartā par liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzību (HDCP – High-Bandwidth Digital Content Protection). Autortiesību aizsardzības nolūkā šis ports var kodēt digitālo video signālu pārraides kanālu, tādējādi nodrošinot iespēju plašā klāstā skatīt ar autortiesībām aizsargātu un augstas kvalitātes saturu.

## Ekrāna attēla izšķirtspējas (lieluma) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli

Varat mainīt ekrāna izšķirtspēju vai VAIO datora ekrāna attēla lielumu ārējā displejā, piemēram, televizorā, kas ir pievienots datoram, izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā).

1. Pievienojiet VAIO datoru ar HDMI aprīkotam televizoram, izmantojot HDMI kabeli. (Skatiet vairāk informācijas tēmā Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu.)
2. Ieslēdziet televizoru.
3. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties vienumu Image Quality. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
4. Atlasiet opciju Details vienumā External Display Resolution.
5. Cilnē Select Resolution izvēlieties vēlamo izšķirtspēju.

   Pēc dažām sekundēm izvēlētā izšķirtspēja tiek pielietota.

6. Ja datora attēls neietilpst televizorā redzamajā apgabalā, izvēlieties cilni Adjust Resolution, lai pielāgotu displeja lielumu.

#### Piezīme

- Atkarībā no datora modeļa vai no ierīces, kas pievienota, izmantojot HDMI kabeli, dažas izšķirtspējas opcijas var nebūt pieejamas.

- Atkarībā no izvēlētās izšķirtspējas ekrāna izšķirtspējas pielāgošanas funkcija var būt atspējota.

## Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu

Izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā), VAIO datoru var pievienot televizoram, kas aprīkots ar HDMI ievades portu.

Skatiet vairāk informācijas par uzstādīšanu un lietošanu rokasgrāmatā, kas iekļauta televizora komplektācijā.

1. Pievienojiet televizora elektropadeves vadu maiņstrāvas kontaktligzdai un ieslēdziet to.
2. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu VAIO datora HDMI izvades portam (Aizmugures daļas un vadīklas), bet otru galu – televizoram.
3. Iestatiet televizora ievadi uz ārēju ievadi.

   Televizorā tiek parādīts VAIO datora ekrāna attēls.

#### Piezīme

- Ja izmantojat ierīces draiveri, ko nav nodrošinājis uzņēmums Sony, attēls netiks parādīts un audioskaņa nebūs dzirdama. Atjaunināšanai vienmēr izmantojiet uzņēmuma Sony nodrošināto ierīces draiveri.

- Lai dzirdētu audio skaņu no HDMI izvades portam pievienotas ierīces, jāmaina skaņas izvades ierīce. Skatiet detalizētas instrukcijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.

#### Padoms

- VAIO datora HDMI izvades ports atbilst prasībām, kas ir norādītas standartā par liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzību (HDCP – High-Bandwidth Digital Content Protection). Autortiesību aizsardzības nolūkā šis ports var kodēt digitālo video signālu pārraides kanālu, tādējādi nodrošinot iespēju plašā klāstā skatīt ar autortiesībām aizsargātu un augstas kvalitātes saturu.

## Displeja režīmu izvēle

Jūs varat pārslēgt displeja izvadi starp datora ekrānu un ārējo displeju, kas pievienots VAIO datoram.

1. Ieslēdziet ārējo displeju.
2. Nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo displeja izvadi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

#### Piezīme

- Ja atvienojat displeja kabeli (nav iekļauts komplektācijā) un kā displeja izvades ierīce ir izvēlēts tikai ārējais displejs, VAIO datora lietošana ir apgrūtināta, jo datora ekrāns ir tukšs.

  Lai pārslēgtu displeja izvadi uz datora ekrānu, divreiz nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 un pēc tam taustiņu Enter.

- Video atskaņošanas laikā displeja slēdzis, iespējams, nebūs pieejams vai VAIO datora darbība var kļūt nestabila. Izejiet no video atskaņošanas lietojumprogrammas, pirms pārslēgt displeja izvadi.

- Atkarībā no ārējā displeja vai projektora veida displeja slēdzis var nebūt pieejams.

## Vairāku monitoru funkcijas izmantošana

Vairāku monitoru funkcija ļauj rādīt darbvirsmas daļas vairākos atsevišķos displejos.

Piemēram, ja monitora portam ir pievienots ārējais displejs, datora ekrāns un ārējais displejs var darboties kā viena darbvirsma.

1. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darbvirsmas un izvēlieties opciju Ekrāna izšķirtspēja (Screen resolution). (Skatiet tēmu Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana, lai atvērtu darbvirsmu.)
2. Izvēlieties opciju Paplašināt šos displejus (Extend these displays) nolaižamajā sarakstā blakus opcijai Vairāki displeji (Multiple Displays) un pēc tam opciju Labi (OK).

   Iestatījumu opcijas atšķiras atkarībā no pievienoto ārējo displeju skaita.

#### Piezīme

- Jūsu ārējais displejs, iespējams, neatbalsta vairāku monitoru funkciju.

- Noteiktas lietojumprogrammas, iespējams, nav saderīgas ar vairāku monitoru funkcijas iestatījumiem.

- Nemainiet displeja iestatījumus, kamēr izmantojat video vai attēlu lietojumprogrammas vai atskaņojat DVD diskus, pretējā gadījumā, iespējams, nevarēsiet atskaņot vai attēlot saturu vai arī sistēmas darbība var kļūt nestabila.

  Mainiet displeja iestatījumus pēc iziešanas no video vai attēlu lietojumprogrammas.

#### Padoms

- Jūs varat iestatīt ekrāna izšķirtspēju katrā displejā, kurā izmantojat vairāku monitoru funkciju.

## Piezīmes par LCD ekrānu

Izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu LCD ekrāna lietošanu.

- LCD ekrāns ir izgatavots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, iespējams, ka jūs redzēsiet mazus melnus punktiņus un/vai gaišus punktus (sarkanā, zilā vai zaļā krāsa), kas pastāvīgi parādās LCD ekrānā. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz darbības traucējumu.

- Neskrāpējiet LCD ekrāna virsmu un nespiediet uz tās. Tas var izraisīt bojājumus.

- Nespiediet uz LCD ekrāna vāku, ja tas ir aizvērts, pretējā gadījumā varat saskrāpēt LCD ekrānu vai piesārņot to.

- Darbības laikā LCD ekrāns var sakarst. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu.

- Atkarībā no jūsu VAIO datora LCD ekrāna vai skārienekrāna mehāniskā dizaina ekrāna virsma var sakarst, ja izmantojat datoru ilgāku laiku. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu. (Attiecas uz modeļiem, kas aprīkoti ar skārienekrānu.)

- LCD ekrāns vai skārienekrāns ir izgatavots no rūdīta stikla, lai nodrošinātu augstu izturību, tomēr apejieties ar to uzmanīgi, jo tas nav 100 % neplīstošs. Ja ekrāns saplīst mazos gabaliņos, uzmanieties, lai nesagrieztos ar tiem. (Attiecas uz modeļiem, kas aprīkoti ar skārienekrānu.)

- Neatstājiet LCD ekrānu pavērstu pret sauli. Tas var bojāt LCD ekrānu. Aizklājiet tiešu saules gaismu, ja izmantojat VAIO datoru loga tuvumā.

- Nespiediet uz LCD ekrānu vai tā malām, kad atverat LCD ekrāna vāku vai paceļat VAIO datoru. LCD ekrāns var būt jutīgs pret spiedienu vai papildu slodzi, un uzspiešana var bojāt ekrānu vai izraisīt tā darbības traucējumus. Kad atverat datoru, turiet pamatni ar vienu roku un ar otru liegi paceliet LCD ekrānu. Ja nesat datoru ar atvērtu ekrānu, noteikti turiet to ar abām rokām.

- Izmantojot VAIO datoru zemā temperatūrā, LCD ekrānā var parādīties atlikušais attēls. Tas nenorāda uz darbības traucējumu. Kad dators atgriežas normālā temperatūrā, ekrāna darbība normalizējas.

- Atlikušais attēls var parādīties LCD ekrānā, ja tiek ilgstoši rādīts vienāds attēls. Pēc brīža atlikušais attēls pazūd. Lai izvairītos no atlikušajiem attēliem, varat izmantot ekrānsaudzētāju.

## Skaņas izvades ierīces maiņa

Ja ārējā ierīce, kas pievienota VAIO datoram, nenodrošina skaņas izvadi, jānomaina skaņas izvades ierīce.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis (Control Panel) un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa (Hardware and Sound). (Skatiet tēmu Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis (Control Panel).)
2. Izvēlieties vienumu Skaņa (Sound).
3. Atlasiet cilni Atskaņošana (Playback).
4. Blakus tās ierīces ikonai, kuru vēlaties izmantot datora skaņas izvadei, jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai.

   Ja izvēles rūtiņa blakus šai ikonai nav atzīmēta, atzīmējiet to un izvēlieties opciju Iestatīt noklusējumu (Set Default).

5. Izvēlieties opciju Labi (OK).

#### Skaņas ātruma un bitu dziļuma maiņa

Digitālā audio izvades signāla skaņas ātrums un bitu dziļums jāiestata atbilstoši digitālajai audio ierīcei.

Veiciet iepriekš aprakstīto 1.–3. darbību un pēc tam atlasiet HDMI ierīces ikonu vai ikonu OPTISKĀ IZVADE (OPTICAL OUT) (optiskā digitālā audio izvade) un opciju Rekvizīti (Properties). Cilnē Papildu (Advanced) atlasiet parauga ātrumu un bitu dziļumu (piemēram, 16 biti, 48000 Hz (DVD kvalitāte)), kādu ierīce atbalsta, un pēc tam opciju Labi (OK).

## Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

Izmantojot HDMI savienojumu, var izveidot augstas kvalitātes mājas kinozāles uztvērēja vai citu telpiskās skaņas dekoderu savienojumu ar VAIO datoru un televizoru.

1. Pārliecinieties, vai starp televizoru un mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu ir izveidots HDMI savienojums.
2. Mainiet skaņas izvades ierīci uz HDMI izvadi. (Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.)
3. Ieslēdziet televizoru un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
4. Ieslēdziet mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
5. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu mājas kinozāles uztvērēja vai telpiskās skaņas dekodera HDMI ievades portam, bet otru galu – VAIO datora HDMI izvades portam.

#### Padoms

- VAIO datorā var regulēt pievienotā televizora ekrāna izšķirtspēju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ekrāna attēla izšķirtspējas (lieluma) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli.

- Izmantojot HDMI savienojumu, skaļumu var regulēt tikai ar pievienoto audio ierīci. VAIO datorā nevar regulēt pievienoto ierīču izvades skaņas skaļumu.

## Ārējā diskdziņa pievienošana

Pievienojiet VAIO datora USB portam ārējo diskdzini vai cieto disku.

1. Pievienojiet ārējā diskdziņa elektropadeves vadu maiņstrāvas kontaktligzdai ().
2. Pievienojiet vienu USB kabeļa () (nav iekļauts komplektācijā) galu USB portam (), bet otru galu ārējam diskdzinim.

   Skatiet informāciju par USB savienojumu tēmā USB ierīces pievienošana.

#### Piezīme

- Pārliecinieties, ka ārējais diskdzinis ir pievienots barošanas avotam, izmantojot maiņstrāvas adapteri (ja iekļauts komplektācijā).

#### Padoms

- Atkarībā no jūsu izmantotā diskdziņa, iespējams, būs nepieciešams instalēt draiveri.

  Arī ārējā diskdziņa pievienošanas un izmantošanas procedūras var mainīties atkarībā no jūsu izmantotā diskdziņa. Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta ārējā diskdziņa komplektācijā.

## Skaņas izvades ierīces maiņa

Ja ārējā ierīce, kas pievienota VAIO datoram, nenodrošina skaņas izvadi, jānomaina skaņas izvades ierīce.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis (Control Panel) un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa (Hardware and Sound). (Skatiet tēmu Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis (Control Panel).)
2. Izvēlieties vienumu Skaņa (Sound).
3. Atlasiet cilni Atskaņošana (Playback).
4. Blakus tās ierīces ikonai, kuru vēlaties izmantot datora skaņas izvadei, jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai.

   Ja izvēles rūtiņa blakus šai ikonai nav atzīmēta, atzīmējiet to un izvēlieties opciju Iestatīt noklusējumu (Set Default).

5. Izvēlieties opciju Labi (OK).

#### Skaņas ātruma un bitu dziļuma maiņa

Digitālā audio izvades signāla skaņas ātrums un bitu dziļums jāiestata atbilstoši digitālajai audio ierīcei.

Veiciet iepriekš aprakstīto 1.–3. darbību un pēc tam atlasiet HDMI ierīces ikonu vai ikonu OPTISKĀ IZVADE (OPTICAL OUT) (optiskā digitālā audio izvade) un opciju Rekvizīti (Properties). Cilnē Papildu (Advanced) atlasiet parauga ātrumu un bitu dziļumu (piemēram, 16 biti, 48000 Hz (DVD kvalitāte)), kādu ierīce atbalsta, un pēc tam opciju Labi (OK).

## Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

Izmantojot HDMI savienojumu, var izveidot augstas kvalitātes mājas kinozāles uztvērēja vai citu telpiskās skaņas dekoderu savienojumu ar VAIO datoru un televizoru.

1. Pārliecinieties, vai starp televizoru un mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu ir izveidots HDMI savienojums.
2. Mainiet skaņas izvades ierīci uz HDMI izvadi. (Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.)
3. Ieslēdziet televizoru un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
4. Ieslēdziet mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
5. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu mājas kinozāles uztvērēja vai telpiskās skaņas dekodera HDMI ievades portam, bet otru galu – VAIO datora HDMI izvades portam.

#### Padoms

- VAIO datorā var regulēt pievienotā televizora ekrāna izšķirtspēju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ekrāna attēla izšķirtspējas (lieluma) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli.

- Izmantojot HDMI savienojumu, skaļumu var regulēt tikai ar pievienoto audio ierīci. VAIO datorā nevar regulēt pievienoto ierīču izvades skaņas skaļumu.

## Ārējo skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu pievienošana

Jūs varat pievienot VAIO datoram ārējās skaņas izvades ierīces (piemēram, skaļruņus, austiņas vai mikrofonaustiņas).

Lai veiktu interneta zvanu un izmantotu balss tērzēšanu, izmantojiet Sony mikrofonaustiņas, kas ir saderīgas ar viedtālruni (nav iekļautas komplektācijā).

1. Pievienojiet ārējos skaļruņus, austiņas vai mikrofonaustiņas ligzdai, kas ir saderīgas ar austiņām(Aizmugures daļas un vadīklas).

#### Piezīme

- Pirms ieslēgt skaļruņus, samaziniet to skaļuma līmeni.

- Jūsu mikrofonaustiņas var nebūt saderīgas ar VAIO datoru.

- Ārējais mikrofons nedarbojas, ja pievienojat to austiņu ligzdai, kas ir saderīga ar mikrofonaustiņām.

#### Padoms

- Skatiet skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.

## Ārējo skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu pievienošana

Jūs varat pievienot VAIO datoram ārējās skaņas izvades ierīces (piemēram, skaļruņus, austiņas vai mikrofonaustiņas).

Lai veiktu interneta zvanu un izmantotu balss tērzēšanu, izmantojiet Sony mikrofonaustiņas, kas ir saderīgas ar viedtālruni (nav iekļautas komplektācijā).

1. Pievienojiet ārējos skaļruņus, austiņas vai mikrofonaustiņas ligzdai, kas ir saderīgas ar austiņām(Aizmugures daļas un vadīklas).

#### Piezīme

- Pirms ieslēgt skaļruņus, samaziniet to skaļuma līmeni.

- Jūsu mikrofonaustiņas var nebūt saderīgas ar VAIO datoru.

- Ārējais mikrofons nedarbojas, ja pievienojat to austiņu ligzdai, kas ir saderīga ar mikrofonaustiņām.

#### Padoms

- Skatiet skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.

## Ārējo skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu pievienošana

Jūs varat pievienot VAIO datoram ārējās skaņas izvades ierīces (piemēram, skaļruņus, austiņas vai mikrofonaustiņas).

Lai veiktu interneta zvanu un izmantotu balss tērzēšanu, izmantojiet Sony mikrofonaustiņas, kas ir saderīgas ar viedtālruni (nav iekļautas komplektācijā).

1. Pievienojiet ārējos skaļruņus, austiņas vai mikrofonaustiņas ligzdai, kas ir saderīgas ar austiņām(Aizmugures daļas un vadīklas).

#### Piezīme

- Pirms ieslēgt skaļruņus, samaziniet to skaļuma līmeni.

- Jūsu mikrofonaustiņas var nebūt saderīgas ar VAIO datoru.

- Ārējais mikrofons nedarbojas, ja pievienojat to austiņu ligzdai, kas ir saderīga ar mikrofonaustiņām.

#### Padoms

- Skatiet skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.

## Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

Izmantojot HDMI savienojumu, var izveidot augstas kvalitātes mājas kinozāles uztvērēja vai citu telpiskās skaņas dekoderu savienojumu ar VAIO datoru un televizoru.

1. Pārliecinieties, vai starp televizoru un mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu ir izveidots HDMI savienojums.
2. Mainiet skaņas izvades ierīci uz HDMI izvadi. (Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.)
3. Ieslēdziet televizoru un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
4. Ieslēdziet mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
5. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu mājas kinozāles uztvērēja vai telpiskās skaņas dekodera HDMI ievades portam, bet otru galu – VAIO datora HDMI izvades portam.

#### Padoms

- VAIO datorā var regulēt pievienotā televizora ekrāna izšķirtspēju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ekrāna attēla izšķirtspējas (lieluma) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli.

- Izmantojot HDMI savienojumu, skaļumu var regulēt tikai ar pievienoto audio ierīci. VAIO datorā nevar regulēt pievienoto ierīču izvades skaņas skaļumu.

## Par tīklu (LAN)

Izmantojot lokālo tīklu (LAN – Local Area Network), var izveidot VAIO datora savienojumu ar internetu un pārsūtīt datus starp datoru un citām ierīcēm.

Jūs varat pievienot savu VAIO datoru tīklam, izmantojot bezvadu savienojumu.

Lai iegūtu informāciju par perifērijas ierīcēm, kas nepieciešamas LAN piekļuvei, konsultējieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju (Internet Service Provider – ISP) vai skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta izmantotās ierīces komplektācijā.

Skatiet informāciju par to, kā VAIO datorā izveidot savienojumu ar tīklu, interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP – Internet Service Provider) instrukcijās vai rokasgrāmatā, kas ir iekļauta tās ierīces komplektācijā, kurai pievienojat datoru. Ja nepieciešama informācija par tīkla iestatījumiem jūsu darba vietā, jautājiet tīkla administratoram.

## Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu

Pirms izmantot Wi-Fi, izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Dažās valstīs vai reģionos Wi-Fi produktu lietošana var būt ierobežota saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

- Wi-Fi ierīces darbojas 2,4 GHz joslā, kuru izmanto dažādas ierīces. Tās izmanto šo tehnoloģiju, lai mazinātu radio traucējumus no citām ierīcēm, kas izmanto to pašu joslu. Tomēr radio traucējumi var mazināt saziņas ātrumu, samazināt saziņas rādiusu vai izraisīt saziņas atteici.

- Ja jūsu VAIO datorā ir iespējota gan BLUETOOTH funkcija, gan 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, signālu pārraidē var rasties traucējumi, kas samazina saziņas ātrumu vai izraisa citas problēmas.

- Lai braukšanas laikā sazinātos, izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, iespējams, jānoslēdz līgums ar Wi-Fi pieslēguma pakalpojuma sniedzēju.

- Ja VAIO datorā ir pieejams IEEE 802.11a/b/g/n standartam atbilstošs aprīkojums, 5 GHz Wi-Fi funkcijas lietošana ārpus telpām ir aizliegta ar likumu.

- Saziņas ātrums un rādiuss var mainīties atkarībā no šādiem faktoriem:

  - attālums starp ierīcēm;

  - šķēršļu esamība starp ierīcēm;

  - ierīces konfigurācija;

  - radiosignāla apstākļi;

  - apkārtējā vide (tostarp sienu materiāla veids utt.);

  - aktīvās programmas.

    Saziņa var tikt pārtraukta atkarībā no radiosignālu pārraides apstākļiem.

- Tehniskajos datos norādītais datu pārsūtīšanas ātrums ir teorētiski paredzamā maksimālā vērtība, un faktiskais datu pārsūtīšanas ātrums var atšķirties.

- Faktiskais saziņas ātrums var būt mazāks nekā VAIO datorā norādītais.

- Saziņu nevar vienlaicīgi veikt gan 2,4 GHz, gan 5 GHz Wi-Fi frekvences joslā.

- Datu pārsūtīšanas ātrums IEEE 802.11g un IEEE 802.11n (2,4 GHz) standartiem atbilstošos produktos var samazināties traucējumu dēļ, ja tos izmanto kopā ar IEEE 802.11b standartam atbilstošu produktu. Kā arī IEEE 802.11g un IEEE 802.11n standartiem atbilstoši produkti automātiski samazina pārsūtīšanas ātrumu, lai saglabātu saderību ar IEEE 802.11b standartam atbilstošu produktu. Pārsūtīšanas ātrumu var atgūt, mainot piekļuves punkta kanālu iestatījumus.

- Lai ātri apturētu Wi-Fi funkcijas darbību, izslēdziet VAIO datoru.

- WLAN standartā ir iekļautas šādas šifrēšanas metodes: vadu ekvivalentais privātums (WEP – Wired Equivalent Privacy), kas ir drošības protokols, Wi-Fi aizsargāta pieeja 2 (WPA2 – Wi-Fi Protected Access 2) un Wi-Fi aizsargāta pieeja (WPA – Wi-Fi Protected Access). WPA2 un WPA ir (IEEE un Wi-Fi Alliance kopīgi piedāvātas) standartu specifikācijas, kas ir balstītas uz drošības uzlabojumiem, kuri palielina datu aizsardzības līmeni un piekļuves kontroli esošajiem Wi-Fi tīkliem. WPA ir izstrādāts, lai nākotnē būtu saderīgs ar IEEE 802.11i specifikāciju. Tas izmanto uzlabotu datu šifrēšanu Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) papildus lietotāja autentifikācijai, izmantojot 802.1X un Extensible Authentication Protocol (EAP). Datu šifrēšana aizsargā apdraudēto bezvadu saiti starp klientiem un piekļuves punktiem. Turklāt tiek izmantoti citi raksturīgie LAN drošības mehānismi privātuma nodrošināšanai, piemēram: paroles aizsardzība, vispārīga (“end-to-end”) šifrēšana, virtuālie privātie tīkli un autentifikācija. WPA2, kas ir WPA otrā paaudze, nodrošina spēcīgāku datu aizsardzību un tīkla piekļuves kontroli. Tā arī ir paredzēta, lai aizsargātu visas 802.11 ierīču versijas, ieskaitot 802.11b, 802.11a, 802.11g un 802.11n standartus, daudzjoslu un daudzrežīmu. Papildus, pamatojoties uz ratificēto IEEE 802.11i standartu, WPA2 nodrošina valsts iestāžu līmeņa drošību, realizējot Nacionālā standartu un tehnoloģijas institūta (NIST – National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2 atbilstošo AES šifrēšanas algoritmu un uz 802.1X bāzētu autentifikāciju. WPA2 ir atpakaļsaderīgs ar WPA.

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas atspējošana

Jūs varat atspējot Wi-Fi funkciju, rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Mainiet iestatījumu Wi-Fi vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Izslēgt (Off).

#### Padoms

- Lai iespējotu Wi-Fi funkciju, izslēdziet opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) un mainiet iestatījumu Wi-Fi vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).

- Lai atspējotu visas bezvadu funkcijas, ieslēdziet opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode).

- Kad izslēdzat opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode), ieslēgtā(-ās) bezvadu funkcija(-as) tiek iespējota(-as).

- Skatiet vairāk informācijas par opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

## Bezvadu WAN saziņas startēšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Jūs varat izveidot bezvadu WAN (WWAN) saziņu, izmantojot OneClick Internet.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties vienumu Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Pārliecinieties, vai opcija Lidmašīnas režīms (Airplane mode) ir iestatīta uz Izslēgt (Off) un mainiet opcijas Mobilie platjoslas sakari (Mobile Broadband) iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).
5. Startējiet pakalpojumu OneClick Internet un izvēlieties opciju Izveidot savienojumu (Connect). (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu OneClick Internet.)

#### Piezīme

- Pārbaudiet, vai Micro SIM karte ir pareizi ievietota jūsu VAIO datora Micro SIM karšu slotā. Pretējā gadījumā bezvadu WAN funkcija var nedarboties.

  Skatiet informāciju par Micro SIM kartes ievietošanu tēmā Micro SIM karte (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem).

#### Padoms

- Skatiet vairāk informācijas par bezvadu WAN funkcijas lietošanu jūsu operatora norādījumos.

## Bezvadu WAN saziņas apturēšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Jūs varat apturēt bezvadu WAN (WWAN) saziņu, rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties vienumu Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Mainiet iestatījumu Mobilie platjoslas sakari (Mobile Broadband) vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Izslēgt (Off).

#### Piezīme

- Bezvadu WAN funkcijas izslēgšana, kamēr piekļūstat attālajiem dokumentiem, failiem vai resursiem, var izraisīt datu zudumu.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem

Izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, VAIO datorā var izveidot bezvadu savienojumu ar tīklu.

Wi-Fi izmanto tālāk minēto IEEE 802.11a/b/g/n standartu, kas norāda izmantotās tehnoloģijas tipu. Lai uzzinātu vairāk par datora konfigurāciju, skatiet specifikācijas.

#### IEEE 802.11a (frekvenču josla: 5 GHz)

Tikai modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n standartu.

#### IEEE 802.11b/g (frekvenču josla: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g standarts nodrošina lielāka ātruma saziņu, salīdzinot ar IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvenču josla: 2,4 GHz/5 GHz)

Modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11b/g/n standartu, var izmantot tikai 2,4 GHz joslu.

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana

Jūs varat apturēt Wi-Fi saziņu, rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Izvēlieties nepieciešamo piekļuves punktu un pēc tam opciju Atvienoties (Disconnect).

#### Piezīme

- Neatspējojiet Wi-Fi funkciju, kamēr piekļūstat attālajiem dokumentiem, failiem vai resursiem, jo tas var izraisīt datu zudumu.

## Par interneta savienojuma pakalpojumiem

Ir pieejami šādi interneta savienojuma pakalpojumi.

Jūs varat izvēlēties starp pakalpojumiem atbilstoši savām prioritātēm, piemēram, pēc saziņas ātruma vai lietošanas maksas. Lai saņemtu detalizētu informāciju par dažādiem savienojuma pakalpojumiem, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzējiem (ISP – Internet Service Provider).

- optiskais tīkls līdz mājām (FTTH – Fiber to the Home);

- kabeļmodems;

- ciparu abonentlīnija (DSL – Digital Subscriber Line);

- satelīts;

- iezvanīšanās.

## Pirms bezvadu WAN lietošanas (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Plaša apgabala tīkls (Wide Area Network – WAN) ir plašs saziņas tīkls, kas ļauj attālās atrašanās vietās savienot kopā lokālos datoru tīklus, un tas bieži ir pieejams saziņas aprīkojumā, ko nodrošina operatori, piemēram, telekomunikācijas operatori.

Izmantojot bezvadu WAN (WWAN), VAIO datoru var savienot ar internetu bezvadu tīklā ikreiz, kad ir mobilā tīkla pārklājums.

Atkarībā no attiecīgās valsts vai modeļa iespējams, ka, lai izmantotu bezvadu WAN funkciju, Micro SIM kartes turētājā vai slotā jāievieto Micro SIM karte.

#### Piezīme

- Bezvadu WAN var nebūt pieejams dažās valstīs un reģionos.

- Atsevišķu iespēju un lietojumprogrammu izmantošanai var būt nepieciešama piekļuve internetam ar bezvadu WAN funkciju. Iespējams, ka par VAIO datora pievienošanu internetam tiks piemērota datu savienojuma maksa. Lai uzzinātu vairāk informācijas, sazinieties ar savu bezvadu pakalpojumu sniedzēju.

#### Padoms

- Atkarībā no attiecīgās valstis un modeļa iespējams, ka saņemsiet piedāvājumu no VAIO izvēlēta operatora. Šādā gadījumā Micro SIM karte ir atrodama vai nu operatora SIM iepakojumā kartona kastē, vai tā ir ievietota Micro SIM kartes turētājā vai slotā. Ja Micro SIM karte neietilpst VAIO datora komplektācijā, jūs varat iegādāties to no jūsu vēlamā operatora.

## Micro SIM karte (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Šajā tēmā ir skaidrots, kā ievietot Micro SIM karti.

1. Izslēdziet savu VAIO datoru.
2. Paceliet LCD ekrānu. (Skatiet tēmu LCD ekrāna pacelšana.)
3. Izņemiet Micro SIM karti, izspiežot to ārā no pamata plāksnes.

4. Ievietojiet Micro SIM karti tās slotā tā, ka apdrukātās shēmas puse ir pavērsta pret jums.

#### Piezīme

- Nepieskarieties Micro SIM kartes apdrukātās shēmas pusei.

- Satveriet savu VAIO datoru stingri ar rokām, pirms ievietojat Micro SIM karti.

- Nekādā veidā nebojājiet Micro SIM karti, piemēram, to saliecot vai pakļaujot pārmērīgam spiedienam.

## Micro SIM kartes izņemšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Šajā tēmā ir skaidrots, kā izņemt Micro SIM karti.

1. Izslēdziet savu VAIO datoru.
2. Paceliet LCD ekrānu. (Skatiet tēmu LCD ekrāna pacelšana.)
3. Piespiediet un ātri atlaidiet Micro SIM karti.

4. Izvelciet Micro SIM karti ārā no slota.

#### Piezīme

- Nepieskarieties Micro SIM kartes apdrukātās shēmas pusei.

- Satveriet savu VAIO datoru stingri ar rokām, pirms izņemat Micro SIM karti.

- Nekādā veidā nebojājiet Micro SIM karti, piemēram, to saliecot vai pakļaujot pārmērīgam spiedienam.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu

Drošības atslēga ir Wi-Fi drošības protokols, kas kodē datus, kuri tiek pārraidīti pa Wi-Fi. To sauc arī par šifrēšanas atslēgu jeb vadu ekvivalentā privātuma (WEP – Wired Equivalent Privacy) atslēgu.

Drošības atslēga ļauj bezvadu ierīcēm, kurām ir vienāda atslēga, piemēram, Wi-Fi piekļuves punktam un datoram, savstarpēji komunicēt pa Wi-Fi.

Drošības atslēga tiek piešķirta katram piekļuves punktam pēc noklusējuma. (Pārliecinieties, ka noklusējuma drošības atslēga ir nomainīta, lai aizsargātu datus no nepilnvarotas izmantošanas.) Ja nevarat atrast noklusējuma drošības atslēgu, skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

Ja esat ievadījis nepareizu drošības atslēgu, rīkojieties šādi, lai ievadītu to atkārtoti.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz nepieciešamā tīkla un izvēlieties opciju Skatīt savienojuma rekvizītus (View connection properties).
4. Atlasiet cilni Drošība (Security).
5. Ievadiet drošības atslēgu laukā Tīkla drošības atslēga (Network security key) un atlasiet opciju Labi (OK).

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana

Varat izveidot Wi-Fi saziņu starp VAIO datoru un piekļuves punktu (nav iekļauts komplektācijā).

Pirms izmantot Wi-Fi, pārliecinieties, ka Wi-Fi piekļuves punkts ir ieslēgts un darbojas.

1. Izveidojiet VAIO datora savienojumu ar piekļuves punktu.

   Skatiet vairāk informācijas tēmā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana) un rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

2. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
3. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
4. Izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
5. Mainiet opcijas Lidmašīnas režīms (Airplane mode) iestatījumu uz Izslēgt (Off) un Wi-Fi iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).
6. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
7. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
8. Izvēlieties nepieciešamo piekļuves punktu un pēc tam opciju Izveidot savienojumu (Connect).

   Pēc savienojuma izveides izvēlētā bezvadu piekļuves punkta laukā tiek parādīts statuss Savienojums izveidots (Connected).

   Ja tiek parādīts drošības atslēgas ievades logs, ievadiet nepieciešamo drošības atslēgu un izvēlieties opciju Labi (OK). Skatiet vairāk informācijas tēmā Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu.

   Ņemiet vērā, ka drošības atslēgas ir reģistrjutīgas.

#### Wi-Fi savienojuma statusa pārbaude

Atveriet darbvirsmu un darbvirsmas paziņojumu apgabalā novietojiet peles kursoru virs ikonas(tīkla ikona), lai pārbaudītu Wi-Fi savienojuma statusu, piemēram, lai noskaidrotu piekļuves punktu, ar kuru pašreiz izveidots VAIO datora savienojums.

Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana.

#### Piezīme

- Ja modeļos ar IEEE 802.11a/b/g/n standartam atbilstošu aprīkojumu ir iespējota tikai 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, VAIO datorā nevarēs izveidot savienojumu ar 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktu. Tāpat arī, ja ir iespējota tikai 5 GHz Wi-Fi funkcija, datorā nevarēs izveidot savienojumu ar 2,4 GHz Wi-Fi piekļuves punktu.

  Ja modeļos ar IEEE 802.11b/g/n standartam atbilstošu aprīkojumu ir atspējota 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, datorā nevarēs izveidot savienojumu ar piekļuves punktu. Datoru arī nevarēs savienot ar 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktu.

- Wi-Fi piekļuves punkta atrašana un savienojuma izveide ar to var ilgt kādu laiku, pirms tiks uzsākta saziņa, izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju.

#### Padoms

- Skatiet vairāk informācijas par opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) tēmā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

- Kad, ievadot drošības atslēgu, VAIO datorā izveidojat savienojumu ar piekļuves punktu, šis piekļuves punkts tiek reģistrēts datorā. Turpmākajiem savienojumiem drošības atslēga nav jāievada.

## Par tīklu (LAN)

Izmantojot lokālo tīklu (LAN – Local Area Network), var izveidot VAIO datora savienojumu ar internetu un pārsūtīt datus starp datoru un citām ierīcēm.

Jūs varat pievienot savu VAIO datoru tīklam, izmantojot bezvadu savienojumu.

Lai iegūtu informāciju par perifērijas ierīcēm, kas nepieciešamas LAN piekļuvei, konsultējieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju (Internet Service Provider – ISP) vai skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta izmantotās ierīces komplektācijā.

Skatiet informāciju par to, kā VAIO datorā izveidot savienojumu ar tīklu, interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP – Internet Service Provider) instrukcijās vai rokasgrāmatā, kas ir iekļauta tās ierīces komplektācijā, kurai pievienojat datoru. Ja nepieciešama informācija par tīkla iestatījumiem jūsu darba vietā, jautājiet tīkla administratoram.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem

Izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, VAIO datorā var izveidot bezvadu savienojumu ar tīklu.

Wi-Fi izmanto tālāk minēto IEEE 802.11a/b/g/n standartu, kas norāda izmantotās tehnoloģijas tipu. Lai uzzinātu vairāk par datora konfigurāciju, skatiet specifikācijas.

#### IEEE 802.11a (frekvenču josla: 5 GHz)

Tikai modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n standartu.

#### IEEE 802.11b/g (frekvenču josla: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g standarts nodrošina lielāka ātruma saziņu, salīdzinot ar IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvenču josla: 2,4 GHz/5 GHz)

Modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11b/g/n standartu, var izmantot tikai 2,4 GHz joslu.

## Par interneta savienojuma pakalpojumiem

Ir pieejami šādi interneta savienojuma pakalpojumi.

Jūs varat izvēlēties starp pakalpojumiem atbilstoši savām prioritātēm, piemēram, pēc saziņas ātruma vai lietošanas maksas. Lai saņemtu detalizētu informāciju par dažādiem savienojuma pakalpojumiem, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzējiem (ISP – Internet Service Provider).

- optiskais tīkls līdz mājām (FTTH – Fiber to the Home);

- kabeļmodems;

- ciparu abonentlīnija (DSL – Digital Subscriber Line);

- satelīts;

- iezvanīšanās.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu

Drošības atslēga ir Wi-Fi drošības protokols, kas kodē datus, kuri tiek pārraidīti pa Wi-Fi. To sauc arī par šifrēšanas atslēgu jeb vadu ekvivalentā privātuma (WEP – Wired Equivalent Privacy) atslēgu.

Drošības atslēga ļauj bezvadu ierīcēm, kurām ir vienāda atslēga, piemēram, Wi-Fi piekļuves punktam un datoram, savstarpēji komunicēt pa Wi-Fi.

Drošības atslēga tiek piešķirta katram piekļuves punktam pēc noklusējuma. (Pārliecinieties, ka noklusējuma drošības atslēga ir nomainīta, lai aizsargātu datus no nepilnvarotas izmantošanas.) Ja nevarat atrast noklusējuma drošības atslēgu, skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

Ja esat ievadījis nepareizu drošības atslēgu, rīkojieties šādi, lai ievadītu to atkārtoti.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz nepieciešamā tīkla un izvēlieties opciju Skatīt savienojuma rekvizītus (View connection properties).
4. Atlasiet cilni Drošība (Security).
5. Ievadiet drošības atslēgu laukā Tīkla drošības atslēga (Network security key) un atlasiet opciju Labi (OK).

## Piezīmes par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas lietošanu

Pirms izmantot Wi-Fi, izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Dažās valstīs vai reģionos Wi-Fi produktu lietošana var būt ierobežota saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

- Wi-Fi ierīces darbojas 2,4 GHz joslā, kuru izmanto dažādas ierīces. Tās izmanto šo tehnoloģiju, lai mazinātu radio traucējumus no citām ierīcēm, kas izmanto to pašu joslu. Tomēr radio traucējumi var mazināt saziņas ātrumu, samazināt saziņas rādiusu vai izraisīt saziņas atteici.

- Ja jūsu VAIO datorā ir iespējota gan BLUETOOTH funkcija, gan 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, signālu pārraidē var rasties traucējumi, kas samazina saziņas ātrumu vai izraisa citas problēmas.

- Lai braukšanas laikā sazinātos, izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, iespējams, jānoslēdz līgums ar Wi-Fi pieslēguma pakalpojuma sniedzēju.

- Ja VAIO datorā ir pieejams IEEE 802.11a/b/g/n standartam atbilstošs aprīkojums, 5 GHz Wi-Fi funkcijas lietošana ārpus telpām ir aizliegta ar likumu.

- Saziņas ātrums un rādiuss var mainīties atkarībā no šādiem faktoriem:

  - attālums starp ierīcēm;

  - šķēršļu esamība starp ierīcēm;

  - ierīces konfigurācija;

  - radiosignāla apstākļi;

  - apkārtējā vide (tostarp sienu materiāla veids utt.);

  - aktīvās programmas.

    Saziņa var tikt pārtraukta atkarībā no radiosignālu pārraides apstākļiem.

- Tehniskajos datos norādītais datu pārsūtīšanas ātrums ir teorētiski paredzamā maksimālā vērtība, un faktiskais datu pārsūtīšanas ātrums var atšķirties.

- Faktiskais saziņas ātrums var būt mazāks nekā VAIO datorā norādītais.

- Saziņu nevar vienlaicīgi veikt gan 2,4 GHz, gan 5 GHz Wi-Fi frekvences joslā.

- Datu pārsūtīšanas ātrums IEEE 802.11g un IEEE 802.11n (2,4 GHz) standartiem atbilstošos produktos var samazināties traucējumu dēļ, ja tos izmanto kopā ar IEEE 802.11b standartam atbilstošu produktu. Kā arī IEEE 802.11g un IEEE 802.11n standartiem atbilstoši produkti automātiski samazina pārsūtīšanas ātrumu, lai saglabātu saderību ar IEEE 802.11b standartam atbilstošu produktu. Pārsūtīšanas ātrumu var atgūt, mainot piekļuves punkta kanālu iestatījumus.

- Lai ātri apturētu Wi-Fi funkcijas darbību, izslēdziet VAIO datoru.

- WLAN standartā ir iekļautas šādas šifrēšanas metodes: vadu ekvivalentais privātums (WEP – Wired Equivalent Privacy), kas ir drošības protokols, Wi-Fi aizsargāta pieeja 2 (WPA2 – Wi-Fi Protected Access 2) un Wi-Fi aizsargāta pieeja (WPA – Wi-Fi Protected Access). WPA2 un WPA ir (IEEE un Wi-Fi Alliance kopīgi piedāvātas) standartu specifikācijas, kas ir balstītas uz drošības uzlabojumiem, kuri palielina datu aizsardzības līmeni un piekļuves kontroli esošajiem Wi-Fi tīkliem. WPA ir izstrādāts, lai nākotnē būtu saderīgs ar IEEE 802.11i specifikāciju. Tas izmanto uzlabotu datu šifrēšanu Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) papildus lietotāja autentifikācijai, izmantojot 802.1X un Extensible Authentication Protocol (EAP). Datu šifrēšana aizsargā apdraudēto bezvadu saiti starp klientiem un piekļuves punktiem. Turklāt tiek izmantoti citi raksturīgie LAN drošības mehānismi privātuma nodrošināšanai, piemēram: paroles aizsardzība, vispārīga (“end-to-end”) šifrēšana, virtuālie privātie tīkli un autentifikācija. WPA2, kas ir WPA otrā paaudze, nodrošina spēcīgāku datu aizsardzību un tīkla piekļuves kontroli. Tā arī ir paredzēta, lai aizsargātu visas 802.11 ierīču versijas, ieskaitot 802.11b, 802.11a, 802.11g un 802.11n standartus, daudzjoslu un daudzrežīmu. Papildus, pamatojoties uz ratificēto IEEE 802.11i standartu, WPA2 nodrošina valsts iestāžu līmeņa drošību, realizējot Nacionālā standartu un tehnoloģijas institūta (NIST – National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2 atbilstošo AES šifrēšanas algoritmu un uz 802.1X bāzētu autentifikāciju. WPA2 ir atpakaļsaderīgs ar WPA.

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkcijas atspējošana

Jūs varat atspējot Wi-Fi funkciju, rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Mainiet iestatījumu Wi-Fi vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Izslēgt (Off).

#### Padoms

- Lai iespējotu Wi-Fi funkciju, izslēdziet opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) un mainiet iestatījumu Wi-Fi vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).

- Lai atspējotu visas bezvadu funkcijas, ieslēdziet opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode).

- Kad izslēdzat opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode), ieslēgtā(-ās) bezvadu funkcija(-as) tiek iespējota(-as).

- Skatiet vairāk informācijas par opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) standartiem

Izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju, VAIO datorā var izveidot bezvadu savienojumu ar tīklu.

Wi-Fi izmanto tālāk minēto IEEE 802.11a/b/g/n standartu, kas norāda izmantotās tehnoloģijas tipu. Lai uzzinātu vairāk par datora konfigurāciju, skatiet specifikācijas.

#### IEEE 802.11a (frekvenču josla: 5 GHz)

Tikai modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11a/b/g/n standartu.

#### IEEE 802.11b/g (frekvenču josla: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g standarts nodrošina lielāka ātruma saziņu, salīdzinot ar IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvenču josla: 2,4 GHz/5 GHz)

Modeļiem, kas atbalsta IEEE 802.11b/g/n standartu, var izmantot tikai 2,4 GHz joslu.

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) komunikācijas apturēšana

Jūs varat apturēt Wi-Fi saziņu, rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Izvēlieties nepieciešamo piekļuves punktu un pēc tam opciju Atvienoties (Disconnect).

#### Piezīme

- Neatspējojiet Wi-Fi funkciju, kamēr piekļūstat attālajiem dokumentiem, failiem vai resursiem, jo tas var izraisīt datu zudumu.

## Par interneta savienojuma pakalpojumiem

Ir pieejami šādi interneta savienojuma pakalpojumi.

Jūs varat izvēlēties starp pakalpojumiem atbilstoši savām prioritātēm, piemēram, pēc saziņas ātruma vai lietošanas maksas. Lai saņemtu detalizētu informāciju par dažādiem savienojuma pakalpojumiem, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzējiem (ISP – Internet Service Provider).

- optiskais tīkls līdz mājām (FTTH – Fiber to the Home);

- kabeļmodems;

- ciparu abonentlīnija (DSL – Digital Subscriber Line);

- satelīts;

- iezvanīšanās.

## Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu

Drošības atslēga ir Wi-Fi drošības protokols, kas kodē datus, kuri tiek pārraidīti pa Wi-Fi. To sauc arī par šifrēšanas atslēgu jeb vadu ekvivalentā privātuma (WEP – Wired Equivalent Privacy) atslēgu.

Drošības atslēga ļauj bezvadu ierīcēm, kurām ir vienāda atslēga, piemēram, Wi-Fi piekļuves punktam un datoram, savstarpēji komunicēt pa Wi-Fi.

Drošības atslēga tiek piešķirta katram piekļuves punktam pēc noklusējuma. (Pārliecinieties, ka noklusējuma drošības atslēga ir nomainīta, lai aizsargātu datus no nepilnvarotas izmantošanas.) Ja nevarat atrast noklusējuma drošības atslēgu, skatiet rokasgrāmatu, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

Ja esat ievadījis nepareizu drošības atslēgu, rīkojieties šādi, lai ievadītu to atkārtoti.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz nepieciešamā tīkla un izvēlieties opciju Skatīt savienojuma rekvizītus (View connection properties).
4. Atlasiet cilni Drošība (Security).
5. Ievadiet drošības atslēgu laukā Tīkla drošības atslēga (Network security key) un atlasiet opciju Labi (OK).

## Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana

Varat izveidot Wi-Fi saziņu starp VAIO datoru un piekļuves punktu (nav iekļauts komplektācijā).

Pirms izmantot Wi-Fi, pārliecinieties, ka Wi-Fi piekļuves punkts ir ieslēgts un darbojas.

1. Izveidojiet VAIO datora savienojumu ar piekļuves punktu.

   Skatiet vairāk informācijas tēmā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana) un rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

2. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
3. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
4. Izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
5. Mainiet opcijas Lidmašīnas režīms (Airplane mode) iestatījumu uz Izslēgt (Off) un Wi-Fi iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).
6. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
7. Izvēlieties ikonu(tīkla ikona).
8. Izvēlieties nepieciešamo piekļuves punktu un pēc tam opciju Izveidot savienojumu (Connect).

   Pēc savienojuma izveides izvēlētā bezvadu piekļuves punkta laukā tiek parādīts statuss Savienojums izveidots (Connected).

   Ja tiek parādīts drošības atslēgas ievades logs, ievadiet nepieciešamo drošības atslēgu un izvēlieties opciju Labi (OK). Skatiet vairāk informācijas tēmā Par Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) drošības atslēgu.

   Ņemiet vērā, ka drošības atslēgas ir reģistrjutīgas.

#### Wi-Fi savienojuma statusa pārbaude

Atveriet darbvirsmu un darbvirsmas paziņojumu apgabalā novietojiet peles kursoru virs ikonas(tīkla ikona), lai pārbaudītu Wi-Fi savienojuma statusu, piemēram, lai noskaidrotu piekļuves punktu, ar kuru pašreiz izveidots VAIO datora savienojums.

Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana.

#### Piezīme

- Ja modeļos ar IEEE 802.11a/b/g/n standartam atbilstošu aprīkojumu ir iespējota tikai 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, VAIO datorā nevarēs izveidot savienojumu ar 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktu. Tāpat arī, ja ir iespējota tikai 5 GHz Wi-Fi funkcija, datorā nevarēs izveidot savienojumu ar 2,4 GHz Wi-Fi piekļuves punktu.

  Ja modeļos ar IEEE 802.11b/g/n standartam atbilstošu aprīkojumu ir atspējota 2,4 GHz Wi-Fi funkcija, datorā nevarēs izveidot savienojumu ar piekļuves punktu. Datoru arī nevarēs savienot ar 5 GHz Wi-Fi piekļuves punktu.

- Wi-Fi piekļuves punkta atrašana un savienojuma izveide ar to var ilgt kādu laiku, pirms tiks uzsākta saziņa, izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju.

#### Padoms

- Skatiet vairāk informācijas par opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) tēmā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

- Kad, ievadot drošības atslēgu, VAIO datorā izveidojat savienojumu ar piekļuves punktu, šis piekļuves punkts tiek reģistrēts datorā. Turpmākajiem savienojumiem drošības atslēga nav jāievada.

## Piezīmes par BLUETOOTH(R) funkcijas lietošanu

Pirms izmantot BLUETOOTH funkciju, izlasiet šos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Dažās valstīs vai reģionos BLUETOOTH funkcijas lietošana var būt ierobežota saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

- BLUETOOTH funkcija, iespējams, nedarbosies dažās ierīcēs atkarībā no ražotāja izmantotajiem iestatījumiem vai lietojumprogrammas versijas. Pirms BLUETOOTH ierīces iegādes pārbaudiet tās sistēmas iestatījumus.

  Lai uzzinātu vairāk par BLUETOOTH ierīcēm, apmeklējiet VAIO atbalsta tīmekļa vietni.

  Dažās BLUETOOTH ierīcēs jāveic autentifikācija (pārošana), pirms izveidot savienojumu ar citu ierīci. Veiciet autentifikācijas procesu, pirms izveidojat savienojumu ar šādām ierīcēm.

- BLUETOOTH ierīces darbojas 2,4 GHz joslā, kuru izmanto dažādas ierīces. BLUETOOTH ierīcēs šī tehnoloģija ir izmantota, lai mazinātu radio traucējumus, ko rada citas ierīces, kuras izmanto to pašu joslu, tomēr radio traucējumi var samazināt saziņas ātrumu vai rādiusu vai izraisīt saziņas atteici.

- Saziņas ātrums un rādiuss var mainīties atkarībā no šādiem faktoriem:

  - attālums starp saziņas ierīcēm;

  - šķēršļu esamība starp ierīcēm;

  - apkārtējā vide, kas ietver sienu esamību un šo sienu materiālus;

  - ierīces konfigurācija;

  - aktīvās programmas;

  - radiosignāla apstākļi.

    Saziņa var tikt pārtraukta atkarībā no radiosignālu pārraides apstākļiem.

- Ja jūsu VAIO dators ir saderīgs ar BLUETOOTH ātrdarbīgo tehnoloģiju un jūs plānojat to izmantot ātrdarbīgai saziņai, datorā iespējojiet bezvadu LAN un BLUETOOTH funkciju.

- Lieli faili ilgstošas pārsūtīšanas procesā dažkārt var tikt bojāti. To izraisa BLUETOOTH standarta ierobežojumi un elektromagnētiskie traucējumi apkārtējā vidē.

- Vairāku BLUETOOTH ierīču pievienošana VAIO datoram var izraisīt sastrēgumu kanālā, kas savukārt var samazināt ierīces veiktspēju. Šī ir normāla parādība, izmantojot BLUETOOTH tehnoloģiju, un tā nenorāda uz darbības traucējumu.

- Video un audio var nebūt sinhronizēti, ja VAIO datorā atskaņojat video ar audio izvadi no pievienotās BLUETOOTH ierīces. Šī ir bieža parādība, izmantojot BLUETOOTH tehnoloģiju, un tā nenorāda uz darbības traucējumu.

- Visas BLUETOOTH ierīces jāsertificē atbilstoši Bluetooth SIG noteiktajai procedūrai, lai nodrošinātu šo ierīču atbilstību BLUETOOTH standartam.

  Pat gadījumā, ja BLUETOOTH ierīces atbilst BLUETOOTH standartam, atsevišķu ierīču veiktspēja, tehniskie dati un darbība var atšķirties. Datu apmaiņa ne vienmēr ir iespējama.

- Kā arī ne vienmēr ir garantēta BLUETOOTH ierīču saderība ar VAIO datoru.

- Ja nepieciešams ātri atspējot BLUETOOTH funkciju, izslēdziet savu VAIO datoru.

## Par BLUETOOTH(R) drošību

BLUETOOTH bezvadu tehnoloģijai ir autentifikācijas funkcija, kura ļauj pārvaldīt saziņu ar citām ierīcēm.

Autentifikācijas funkcijas izmantošana novērš anonīmu BLUETOOTH ierīču nevēlamu piekļuvi VAIO datoram. Pirmajā reizē, kad divas BLUETOOTH ierīces sazinās, jānorāda kopējais ieejas kods (autentifikācijai nepieciešamā parole), lai reģistrētu abas ierīces. Kad ierīce ir reģistrēta, nav nepieciešamības atkārtoti ievadīt ieejas kodu.

Lai iegūtu detalizētu informāciju, atveriet sadaļu Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana) un meklēšanas lodziņā ierakstiet “BLUETOOTH”.

## BLUETOOTH(R) saziņas apturēšana

Jūs varat apturēt BLUETOOTH saziņu, rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Mainiet iestatījumu Bluetooth vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Izslēgt (Off).

## Saziņa ar citu BLUETOOTH(R) ierīci, piemēram, peli

Jūs varat savienot BLUETOOTH ierīces ar VAIO datoru.

Skatiet detalizētu informāciju par BLUETOOTH saziņu tēmā Par BLUETOOTH(R) funkciju.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Mainiet opcijas Lidmašīnas režīms (Airplane mode) iestatījumu uz Izslēgt (Off) un Bluetooth iestatījumu uz Ieslēgt (On).
5. Izvēlieties vienumu Ierīces (Devices) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
6. Pievienojot BLUETOOTH peli, ieslēdziet to un nospiediet pogu, lai pieslēgtu peli.

   Skatiet informāciju par ierīces sagatavošanu pievienošanai rokasgrāmatā, kas iekļauta BLUETOOTH ierīces komplektācijā.

7. Atlasiet opciju Ierīces pievienošana (Add a device).

   VAIO dators meklē ierīces un parāda ierīču sarakstu.

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai reģistrētu ierīci.

#### Piezīme

- Atkarībā no izmantotās BLUETOOTH ierīces var paiet kāds laiks, kamēr VAIO dators atradīs ierīci.

  Ja jūsu ierīce neparādās sarakstā, atkārtojiet procedūru, lai sagatavotu ierīci savienojumam (piemēram, nospiežot savienojuma pogu).

- Atkarībā no izmantotās BLUETOOTH ierīces savienojuma izveides process var atšķirties. Skatiet procedūru ierīces komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

#### Padoms

- Ja jūsu VAIO dators ir saderīgs ar BLUETOOTH ātrdarbīgo tehnoloģiju un jūs plānojat to izmantot ātrdarbīgai saziņai, mainiet opcijas Wi-Fi iestatījumu vienumu Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On), kad veicat 4. darbību.

- Ja savienojuma izveidei BLUETOOTH ierīcē jāveic autentifikācija, tiek parādīts ieejas koda ievades logs. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai kopīgotu ieejas kodu starp BLUETOOTH ierīci un VAIO datoru. Ja nevēlaties veidot savienojumu, logā atlasiet pogu Atcelt (Cancel).

  - Ieejas kods ir slepens skaitlis, ko lietotājs ievada autentifikācijas gaitā, lai ļautu divām BLUETOOTH ierīcēm savstarpēji sazināties. Ievadiet to pašu burtciparu virkni (reģistrjutīga) abām ierīcēm, lai ļautu tām savstarpēji sazināties. Jūs varat mainīt ieejas kodu katru reizi, kad veicat autentifikāciju, ja viena autentifikācijas procesā ievadāt abām ierīcēm vienādu kodu. Skatiet detalizētu informāciju par BLUETOOTH ierīces ieejas koda ievadi rokasgrāmatā, kas ir iekļauta ierīces komplektācijā. Ja BLUETOOTH ieejas kods netiek ievadīts noteiktā laikā, drošības apsvērumu dēļ savienojuma izveide tiek pārtraukta. Šādā gadījumā mēģiniet vēlreiz.

- Lai skatītu detalizētu informāciju par darbībām, atveriet sadaļu Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana) un meklēšanas lodziņā ierakstiet “BLUETOOTH”.

## Par BLUETOOTH(R) funkciju

Jūs varat izveidot bezvadu saziņu starp VAIO datoru un citām BLUETOOTH ierīcēm, piemēram, citu datoru, viedtālruni, mobilo tālruni, mikrofonaustiņām vai peli.

Jūs varat pārsūtīt datus starp šīm ierīcēm, neizmantojot kabeļus, atklātā zonā līdz 10 metru rādiusā.

Izmantojot bezvadu tīklu, BLUETOOTH ierīce var izveidot savienojumu ar septiņām ierīcēm, lai apmainītos ar datiem.

Kad ierīcē jāizveido savienojums ar citu ierīci, sākotnējā ierīce nosūta pieprasījumu tuvumā esošajām BLUETOOTH ierīcēm. Ja kāda ierīce atbild uz pieprasījumu, abas ierīces var izveidot savienojumu.

## USB ierīces pievienošana

VAIO datoram var pievienot universālās seriālās kopnes (USB – Universal Serial Bus) ierīci, piemēram, peli, diskešu diskdzini, skaļruni vai printeri.

Pievienojot USB ierīci, var būt nepieciešama tās komplektācijā iekļautā ierīces draivera instalācija.

Skatiet vairāk informācijas ierīces komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

1. Izvēlieties USB portu (), kuru vēlaties izmantot.
2. Pievienojiet USB ierīces kabeli () (nav iekļauts komplektācijā) USB portam.

#### Piezīme

- Pirms lietošanas, iespējams, būs jāinstalē draiveris, kas iekļauts USB ierīces komplektācijā. Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta USB ierīces komplektācijā.

- Lai drukātu dokumentus, pārliecinieties, ka USB printeris ir saderīgs ar izmantoto operētājsistēmas Windows versiju.

- Pirms USB skaļruņu atvienošanas no VAIO datora apturiet DVD diska vai mūzikas atskaņošanu vai izslēdziet datoru. Ja atvienojat USB skaļruņus atskaņošanas laikā, tas var izraisīt darbības traucējumus.

  Skatiet detalizētu informāciju par USB ierīces izņemšanu rokasgrāmatā, kas iekļauta ierīces komplektācijā.

- Lai novērstu VAIO datora un/vai USB ierīces bojājumus, ievērojiet šādus nosacījumus:

  - kad pārvietojat VAIO datoru ar pievienotām USB ierīcēm, nepakļaujiet USB portus triecieniem un neaizskariet tos;

  - neievietojiet VAIO datoru somā pārnēsāšanai, kamēr datoram ir pievienotas USB ierīces.

#### Padoms

- Jūsu VAIO datora USB porti ir saderīgi ar USB 2.0 standartu un/vai USB 3.0 standartu.

  USB portus, kas atbilst USB 3.0 standartam, var atpazīt pēc to zilās krāsas.

- Papildus USB 2.0 standarta pārsūtīšanas režīmiem USB 3.0 standarts atbalsta šādu pārsūtīšanas režīmu:

  - SuperSpeed: pārsūtīšanas ātrums – 5 Gbps.

## USB ierīces uzlāde

Iespējojot USB uzlādes iestatījumus, USB ierīci var uzlādēt pat tad, ja VAIO dators ir izslēgts vai darbojas miega režīmā.

Mainiet iestatījumus, kamēr USB ierīce ir atvienota no USB porta, kas atbalsta USB uzlādi.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties vienumu Hardware. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Iespējojiet iestatījumu USB Charging.
3. Pievienojiet USB ierīci USB portam, kuram apkārt ir marķējums.

   Ja uzlāde nesākas pat tad, kad pievienojat USB ierīci USB portam, kas atbalsta USB uzlādi, atvienojiet un pievienojiet ierīci.

#### Piezīme

- Ja ir iespējoti USB uzlādes iestatījumi, elektroenerģijas patēriņš palielinās, kamēr VAIO dators ir izslēgts vai darbojas miega režīmā, jo dators nodrošina energoapgādi USB portam pat gadījumā, ja tam nav pievienota USB ierīce.

- Ja ir iespējoti USB uzlādes iestatījumi, jūs nevarēsiet izmantot attālās modināšanas funkciju USB ierīcē, ko pievieno USB portam, kurā tiek atbalstīta USB uzlāde.

- Dažas USB ierīces neatbalsta USB uzlādi, kamēr jūsu VAIO dators darbojas miega režīmā.

#### Padoms

- Pēc noklusējuma USB uzlādes iestatījumi ir atspējoti.

## Atrašanās vietas informācijas lejupielādes atspējošana (ar GNSS aprīkotiem modeļiem)

Jūs varat atspējot globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) uztvertās informācijas lejupielādi. Lai atspējotu iestatījumu, rīkojieties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties vienumu Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Mainiet iestatījumu GNSS vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Izslēgt (Off).

## Atrašanās vietas informācijas lejupielāde (ar GNSS aprīkotiem modeļiem)

Jūs varat lejupielādēt sava VAIO datora atrašanās vietas informāciju, izmantojot globālo navigācijas satelītu sistēmu (GNSS).

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties vienumu Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Mainiet opcijas Lidmašīnas režīms (Airplane mode) iestatījumu uz Izslēgt (Off) un GNSS iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).

## Bezvadu WAN saziņas startēšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Jūs varat izveidot bezvadu WAN (WWAN) saziņu, izmantojot OneClick Internet.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties vienumu Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Pārliecinieties, vai opcija Lidmašīnas režīms (Airplane mode) ir iestatīta uz Izslēgt (Off) un mainiet opcijas Mobilie platjoslas sakari (Mobile Broadband) iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).
5. Startējiet pakalpojumu OneClick Internet un izvēlieties opciju Izveidot savienojumu (Connect). (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu OneClick Internet.)

#### Piezīme

- Pārbaudiet, vai Micro SIM karte ir pareizi ievietota jūsu VAIO datora Micro SIM karšu slotā. Pretējā gadījumā bezvadu WAN funkcija var nedarboties.

  Skatiet informāciju par Micro SIM kartes ievietošanu tēmā Micro SIM karte (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem).

#### Padoms

- Skatiet vairāk informācijas par bezvadu WAN funkcijas lietošanu jūsu operatora norādījumos.

## Bezvadu WAN saziņas apturēšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Jūs varat apturēt bezvadu WAN (WWAN) saziņu, rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties vienumu Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Mainiet iestatījumu Mobilie platjoslas sakari (Mobile Broadband) vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Izslēgt (Off).

#### Piezīme

- Bezvadu WAN funkcijas izslēgšana, kamēr piekļūstat attālajiem dokumentiem, failiem vai resursiem, var izraisīt datu zudumu.

## Pirms bezvadu WAN lietošanas (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Plaša apgabala tīkls (Wide Area Network – WAN) ir plašs saziņas tīkls, kas ļauj attālās atrašanās vietās savienot kopā lokālos datoru tīklus, un tas bieži ir pieejams saziņas aprīkojumā, ko nodrošina operatori, piemēram, telekomunikācijas operatori.

Izmantojot bezvadu WAN (WWAN), VAIO datoru var savienot ar internetu bezvadu tīklā ikreiz, kad ir mobilā tīkla pārklājums.

Atkarībā no attiecīgās valsts vai modeļa iespējams, ka, lai izmantotu bezvadu WAN funkciju, Micro SIM kartes turētājā vai slotā jāievieto Micro SIM karte.

#### Piezīme

- Bezvadu WAN var nebūt pieejams dažās valstīs un reģionos.

- Atsevišķu iespēju un lietojumprogrammu izmantošanai var būt nepieciešama piekļuve internetam ar bezvadu WAN funkciju. Iespējams, ka par VAIO datora pievienošanu internetam tiks piemērota datu savienojuma maksa. Lai uzzinātu vairāk informācijas, sazinieties ar savu bezvadu pakalpojumu sniedzēju.

#### Padoms

- Atkarībā no attiecīgās valstis un modeļa iespējams, ka saņemsiet piedāvājumu no VAIO izvēlēta operatora. Šādā gadījumā Micro SIM karte ir atrodama vai nu operatora SIM iepakojumā kartona kastē, vai tā ir ievietota Micro SIM kartes turētājā vai slotā. Ja Micro SIM karte neietilpst VAIO datora komplektācijā, jūs varat iegādāties to no jūsu vēlamā operatora.

## Micro SIM karte (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Šajā tēmā ir skaidrots, kā ievietot Micro SIM karti.

1. Izslēdziet savu VAIO datoru.
2. Paceliet LCD ekrānu. (Skatiet tēmu LCD ekrāna pacelšana.)
3. Izņemiet Micro SIM karti, izspiežot to ārā no pamata plāksnes.

4. Ievietojiet Micro SIM karti tās slotā tā, ka apdrukātās shēmas puse ir pavērsta pret jums.

#### Piezīme

- Nepieskarieties Micro SIM kartes apdrukātās shēmas pusei.

- Satveriet savu VAIO datoru stingri ar rokām, pirms ievietojat Micro SIM karti.

- Nekādā veidā nebojājiet Micro SIM karti, piemēram, to saliecot vai pakļaujot pārmērīgam spiedienam.

## Micro SIM kartes izņemšana (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem)

Šajā tēmā ir skaidrots, kā izņemt Micro SIM karti.

1. Izslēdziet savu VAIO datoru.
2. Paceliet LCD ekrānu. (Skatiet tēmu LCD ekrāna pacelšana.)
3. Piespiediet un ātri atlaidiet Micro SIM karti.

4. Izvelciet Micro SIM karti ārā no slota.

#### Piezīme

- Nepieskarieties Micro SIM kartes apdrukātās shēmas pusei.

- Satveriet savu VAIO datoru stingri ar rokām, pirms izņemat Micro SIM karti.

- Nekādā veidā nebojājiet Micro SIM karti, piemēram, to saliecot vai pakļaujot pārmērīgam spiedienam.

## Par pogu ASSIST

Nospiediet pogu ASSIST, lai veiktu VAIO datora regulāro apkopi vai novērstu problēmas, kas var rasties, izmantojot datoru.

Kamēr dators ir ieslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

Savukārt, kamēr dators ir izslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atgūtu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

#### Piezīme

- Ja ir parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode) un piecas minūtes netiek veikta neviena darbība, jūsu VAIO dators tiks automātiski izslēgts.

## VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm

Izmantojot BIOS funkciju, varat sāknēt VAIO datoru no ārējām ierīcēm, piemēram, no optiskā diskdziņa, USB diskešu dziņa vai USB zibatmiņas.

1. Pievienojiet savam VAIO datoram ārējo ierīci.
2. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

3. Izvēlieties opciju Start from media (USB device/optical disc).

   Sākas sāknēšanas process no ārējās ierīces.

#### Piezīme

- Atvienojiet no sava VAIO datora visas ierīces, izņemot ārējo ierīci, no kuras plānojat veikt sāknēšanu. Dažas ierīces nevar izmantot datora sāknēšanai vai nevar izmantot ar datoru.

- Ja ārējās ierīces komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris, pievienojiet to maiņstrāvas avotam pirms ārējās ierīces pieslēgšanas.

## Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)

Izmantojot pakalpojumu VAIO Care, jūs varat veikt šādas darbības, lai uzturētu VAIO datora darbību optimālā līmenī.

- Veiciet regulāras veiktspējas pārbaudes un pielāgošanu.

- Atrodiet atbalsta informāciju (atbalsta vietnes URL, kontakttālruņa numuru u.c.).

- Startējiet pakalpojumu VAIO Care, nospiežot pogu ASSIST, un problēmu gadījumā meklējiet atbilstošu risinājumu.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir ieslēgts.

   Tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

   Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas iekļauts pakalpojuma VAIO Care komplektācijā.

#### Padoms

- Nospiežot pogu ASSIST, kamēr jūsu VAIO dators ir izslēgts, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode). Pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atkoptu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

- Var arī atvērt viedpogu sadaļu, atlasīt viedpoguMeklēšana (Search) un vienumu Programmas (Apps) un ievadīt meklēšanas lodziņā „VAIO Care (Desktop)”, lai startētu pakalpojumu VAIO Care.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## VAIO datora atjaunināšana

Lai uzlabotu datora efektivitāti, drošību un funkcionalitāti, noteikti atjauniniet savu VAIO datoru, instalējot šīs lietojumprogrammas.

#### Piezīme

- Lai veiktu tālāk minētos atjaunināšanas iestatījumus, VAIO datoram jābūt savienotam ar internetu.

#### Windows Update

Pakalpojums Windows Update ļauj padarīt VAIO datora darbību stabilāku.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana (Search). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. Atlasiet Iestatījumi (Settings) un meklēšanas lodziņā ierakstiet “Windows”.

3. Sarakstā izvēlieties Windows Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu atjaunināšanu.

#### VAIO Update

VAIO Update automātiski paziņo par jauniem internetā pieejamiem atjauninājumiem, kā arī lejupielādē un instalē tos VAIO datorā.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Update.)

#### Windows veikals (Windows Store) lietojumprogrammu atjaunināšana

Noteikti atjauniniet lietojumprogrammu Windows veikals (Windows Store). Ja ir nepieciešams atjauninājums, ekrāna Sākums (Start) elementā Veikals (Store) tiek parādīts numurs.

1. Atlasiet elementu Veikals (Store), lai to atvērtu.

2. Ekrāna augšējā labajā pusē atlasiet opciju Atjauninājumi (Updates).

   Iekavās parādītais skaitlis norāda, cik programmu varat izmantot.

3. Atzīmējiet lietojumprogrammas, kuras vēlaties atjaunināt, un atlasiet opciju Instalēt (Install).

   Lai šīs lietojumprogrammas atjauninātu vēlāk, noņemiet tām atzīmes.

## Pakalpojuma VAIO Update izmantošana

VAIO Update nodrošina tāda pakalpojuma saņemšanu, kas sniedz informāciju par pieejamajiem atjauninājumiem, piemēram, svarīgām piezīmēm vai atjaunināšanas programmām, kas nepieciešamas VAIO datora atjaunināšanai.

Izmantojot internetu, pakalpojums VAIO Update automātiski atrod atjaunināšanas programmas, kas nepieciešamas datora veiktspējas vai jaunu un pieejamu lietojumprogrammu uzlabošanai, kā arī sniedz iespēju tās lejupielādēt un instalēt, veicot vienkāršas darbības.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Update.)

#### Padoms

- Pakalpojumu VAIO Update var startēt arī no VAIO Care (Desktop).

## Sistēmas informācijas skatīšana

Jūs varat skatīt sava VAIO datora sistēmas informāciju.

1. Startējiet VAIO Care (Desktop). (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Care (Desktop).)
2. Izvēlieties vienumu About your VAIO un System information.

   Tiek parādīta jūsu VAIO datora sistēmas informācija.

## VAIO datora pielāgošana

Pakalpojums VAIO Control Center ļauj jums piekļūt sistēmas informācijai un mainīt dažādu funkciju, piemēram, displeja un skaņas, iestatījumus.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Izvēlieties vajadzīgo vienumu un mainiet iestatījumus.

#### Padoms

- Daži vienumi nebūs redzami, ja pierakstīsieties kā lietotājs bez administratora tiesībām.

## Enerģijas plāna izvēle

Enerģijas pārvaldība palīdz iestatīt enerģijas plānus atbilstoši jūsu elektroenerģijas patēriņa vajadzībām.

1. Atveriet Vadības panelis (Control Panel). (Skatiet tēmu Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana.)
2. Atlasiet vienumu Aparatūra un skaņa (Hardware and Sound) un Enerģijas opcijas (Power Options).
3. Izvēlieties vajadzīgo enerģijas plānu.
4. Lai mainītu enerģijas plāna iestatījumus, logā Enerģijas opcijas (Power Options) izvēlieties opciju Mainīt plāna iestatījumus (Change plan settings) pa labi no vajadzīgā enerģijas plāna.

   Izvēloties opciju Mainīt papildu enerģijas iestatījumus (Change advanced power settings), varat mainīt papildu iestatījumus.

   Skatiet vairāk informācijas par enerģijas plānu iestatījumiem sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

#### Padoms

- Enerģijas statusa ikona norāda strāvas avotu, ko pašlaik izmanto VAIO dators, un, izvēloties šo ikonu, varat skatīt datora enerģijas statusu.

## Piezīmes par miega režīmu

Pirms miega režīma izmantošanas izlasiet turpmākos brīdinājumus.

- Dažas USB ierīces, iespējams, neatbalsta miega režīmu. Kad uzsākat darbu ar savu VAIO datoru, izejot no miega režīma, tas var neatpazīt USB ierīces atkarībā no pievienoto USB ierīču veida un skaita.

  Ja nevarat pārslēgt datoru miega režīmā, atvienojiet visas USB ierīces un mēģiniet vēlreiz.

- Jūsu VAIO datoru var pārslēgt atpakaļ no normālā režīma miega režīmā ar peles darbību atkarībā no peles, kuru izmantojat.

- Ja VAIO dators tiek pārslēgts miega režīmā, kad datora darbība nav stabila, iespējams tas neatsāks darboties pēc miega režīma. Ieteicams veikt šādas darbības.

  - Pirms pārslēgt VAIO datoru miega režīmā, saglabājiet failus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.

  - Periodiski izslēdziet savu VAIO datoru.

- Atkarībā no pašreizējā operētājsistēmas Windows stāvokļa jūsu VAIO datoru, iespējams, nevarēs pārslēgt miega režīmā.

- Ja VAIO dators tiek pārslēgts miega režīmā, veicot kādu uzdevumu, piemēram, ierakstot DVD disku, uzdevuma izpilde var tikt atlikta.

- Jūsu VAIO dators neinformēs jūs par e-pasta paziņojumiem, sakaru veidošanas pakalpojumu (SNS) paziņojumiem u.c., ja tas nav pievienots internetam.

- VAIO dators var sasilt miega režīma laikā.

## Piezīmes par strāvas avota lietošanu

Pirms strāvas avota lietošanas izlasiet turpmākos brīdinājumus.

### Piezīmes par maiņstrāvas adapteri

- Izmantojiet maiņstrāvas adapteri, kas iekļauts VAIO datora komplektācijā vai ir piegādāts kopā ar autentiskajiem Sony produktiem. Neizmantojiet citu maiņstrāvas adapteri, jo tas var izraisīt darbības traucējumus.

- Nepievienojiet maiņstrāvas adapteri elektroenerģijas pārveidošanas ierīcei, piemēram, ceļojumu elektroenerģijas pārveidotājam. Tas var izraisīt pārkaršanu vai darbības traucējumus.

- Ja maiņstrāvas adaptera kabelis ir bojāts vai tā darbība ir traucēta, neizmantojiet to.

### Piezīmes par VAIO datora ieslēgšanu

- VAIO dators satur magnētiskus komponentus, tāpēc uzglabājiet magnētiskos datu nesējus atstatus no datora, pretējā gadījumā dati var tikt bojāti.

- Turiet magnētiskās ierīces atstatus no VAIO datora.

## Miega režīma izmantošana

Miega režīmā jūs varat pārtraukt darbu ar savu VAIO datoru, vienlaikus uzturot datora darbību pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat.

#### Miega režīma aktivizēšana

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. Izvēlieties opcijuIzslēgt (Power) un Miega režīms (Sleep).

#### Atgriešanās normālajā režīmā

1. Nospiediet pogu(Izslēgt (Power)).

#### Piezīme

- Nospiežot un turot nospiestu vairāk nekā četras sekundes pogu(Izslēgt (Power)), jūsu VAIO dators automātiski izslēgsies. Šādas darbības rezultātā visi nesaglabātie dati tiks dzēsti.

- Pēc noklusējuma jūsu VAIO dators tiek automātiski pārslēgts hibernācijas režīmā, kad akumulators izlādējas. Tomēr atkarībā no darbības apstākļiem dators, iespējams, netiks pārslēgts hibernācijas režīmā.

  Ja tā notiek un akumulators izlādējas, dators tiks izslēgts, kā rezultātā tiks zaudēti visi nesaglabātie dati.

  Kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, saglabājiet datus biežāk.

- Pirms VAIO datora pārvietošanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts, lai cietā diska darbības laikā izvairītos no triecieniem un vibrācijām.

#### Padoms

- Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda.

- Turklāt, lai pārslēgtu VAIO datoru miega režīmā, varat rīkoties šādi.

  - Nospiediet pogu(Izslēgt (Power)) (ar noklusējuma iestatījumu).

- Turklāt, lai pārslēgtu VAIO datoru no miega režīma atpakaļ normālā režīmā, varat rīkoties arī šādi.

  - Nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras.

  - Nospiediet pogu(Windows).

- VAIO datoru var pārslēgt no miega režīma atpakaļ normālā režīmā, arī pievienojot strāvas padeves avotam vai atvienojot no tā maiņstrāvas adapteri.

- Jūs varat pārslēgt savu VAIO datoru no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, atverot jeb paceļot LCD ekrānu.

  Lai mainītu darbību, kas tiek veikta, kad atverat jeb paceļat LCD ekrānu, startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un mainiet iestatījumus vienumā Power and Battery. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

## Teksta izmēra palielināšana (DPI) (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

DPI mainīšana, palielinot teksta un ikonu izmēru, atvieglo skārienekrāna lietošanu.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis (Control Panel) un izvēlieties opciju Izskats un personalizācija (Appearance and Personalization) un Palielināt vai samazināt tekstu un citus vienumus (Make text and other items larger or smaller). (Skatiet tēmu Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis (Control Panel).)
2. Izvēlieties vajadzīgos iestatījumus no ekrānā redzamajām opcijām un opciju Lietot (Apply).
3. Ja parādās ziņojums, kurā ieteikts izrakstīties, izvēlieties opciju Izrakstīties tūlīt (Sign out now).
4. Pierakstieties vēlreiz.

   Operētājsistēmas Windows teksta fonta izmērs būs nomainīts.

## Piezīmes par skārienekrāna lietošanu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Pirms skārienekrāna izmantošanas izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Nespiediet pārāk stipri uz skārienekrānu.

  Tā kā VAIO dators ir aprīkots ar kapacitatīvu skārienekrānu, pietiek ar viegliem pieskārieniem.

- Ja ieslēgsiet VAIO datoru, kamēr pieskaraties ekrānam, skārienekrāns, iespējams, nedarbosies pareizi. Šādā gadījumā restartējiet datoru.

- Pēc tam, kad VAIO dators pārslēdzies no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, skārienekrāns var nedarboties vairākas sekundes. Šādā gadījumā nedaudz uzgaidiet pirms skārienekrāna lietošanas.

- Lai nodrošinātu labu skārienjutīgumu, ekrānam vajadzētu vienmēr būt tīram. Netīrumi var izraisīt bojājumus vai darbības traucējumus.

## Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana

Iespējams mainīt ekrāna izšķirtspēju, lai pielāgotu rakstzīmju un attēlu lielumu datora ekrānā.

Skatiet vairāk informācijas sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

1. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darbvirsmas un izvēlieties opciju Ekrāna izšķirtspēja (Screen resolution). (Skatiet tēmu Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana, lai atvērtu darbvirsmu.)
2. Blakus opcijai Izšķirtspēja (Resolution) izvēlieties pašreizējo ekrāna izšķirtspēju un mainiet to, pārvietojot slīdni.

#### Piezīme

- Atkarībā no VAIO datorā pieejamās video atmiņas apjoma, iespējams, nevarēsiet atskaņot augstas izšķirtspējas video. Šādā gadījumā samaziniet ekrāna izšķirtspēju.

- Nemainiet displeja izšķirtspēju, kamēr izmantojat video vai attēlu lietojumprogrammas vai atskaņojat DVD diskus, pretējā gadījumā, iespējams, nevarēsiet atskaņot vai attēlot saturu vai arī sistēmas darbība var kļūt nestabila.

## Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu

Izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā), VAIO datoru var pievienot televizoram, kas aprīkots ar HDMI ievades portu.

Skatiet vairāk informācijas par uzstādīšanu un lietošanu rokasgrāmatā, kas iekļauta televizora komplektācijā.

1. Pievienojiet televizora elektropadeves vadu maiņstrāvas kontaktligzdai un ieslēdziet to.
2. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu VAIO datora HDMI izvades portam (Aizmugures daļas un vadīklas), bet otru galu – televizoram.
3. Iestatiet televizora ievadi uz ārēju ievadi.

   Televizorā tiek parādīts VAIO datora ekrāna attēls.

#### Piezīme

- Ja izmantojat ierīces draiveri, ko nav nodrošinājis uzņēmums Sony, attēls netiks parādīts un audioskaņa nebūs dzirdama. Atjaunināšanai vienmēr izmantojiet uzņēmuma Sony nodrošināto ierīces draiveri.

- Lai dzirdētu audio skaņu no HDMI izvades portam pievienotas ierīces, jāmaina skaņas izvades ierīce. Skatiet detalizētas instrukcijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.

#### Padoms

- VAIO datora HDMI izvades ports atbilst prasībām, kas ir norādītas standartā par liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzību (HDCP – High-Bandwidth Digital Content Protection). Autortiesību aizsardzības nolūkā šis ports var kodēt digitālo video signālu pārraides kanālu, tādējādi nodrošinot iespēju plašā klāstā skatīt ar autortiesībām aizsargātu un augstas kvalitātes saturu.

## Displeja režīmu izvēle

Jūs varat pārslēgt displeja izvadi starp datora ekrānu un ārējo displeju, kas pievienots VAIO datoram.

1. Ieslēdziet ārējo displeju.
2. Nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo displeja izvadi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

#### Piezīme

- Ja atvienojat displeja kabeli (nav iekļauts komplektācijā) un kā displeja izvades ierīce ir izvēlēts tikai ārējais displejs, VAIO datora lietošana ir apgrūtināta, jo datora ekrāns ir tukšs.

  Lai pārslēgtu displeja izvadi uz datora ekrānu, divreiz nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 un pēc tam taustiņu Enter.

- Video atskaņošanas laikā displeja slēdzis, iespējams, nebūs pieejams vai VAIO datora darbība var kļūt nestabila. Izejiet no video atskaņošanas lietojumprogrammas, pirms pārslēgt displeja izvadi.

- Atkarībā no ārējā displeja vai projektora veida displeja slēdzis var nebūt pieejams.

## Vairāku monitoru funkcijas izmantošana

Vairāku monitoru funkcija ļauj rādīt darbvirsmas daļas vairākos atsevišķos displejos.

Piemēram, ja monitora portam ir pievienots ārējais displejs, datora ekrāns un ārējais displejs var darboties kā viena darbvirsma.

1. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darbvirsmas un izvēlieties opciju Ekrāna izšķirtspēja (Screen resolution). (Skatiet tēmu Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana, lai atvērtu darbvirsmu.)
2. Izvēlieties opciju Paplašināt šos displejus (Extend these displays) nolaižamajā sarakstā blakus opcijai Vairāki displeji (Multiple Displays) un pēc tam opciju Labi (OK).

   Iestatījumu opcijas atšķiras atkarībā no pievienoto ārējo displeju skaita.

#### Piezīme

- Jūsu ārējais displejs, iespējams, neatbalsta vairāku monitoru funkciju.

- Noteiktas lietojumprogrammas, iespējams, nav saderīgas ar vairāku monitoru funkcijas iestatījumiem.

- Nemainiet displeja iestatījumus, kamēr izmantojat video vai attēlu lietojumprogrammas vai atskaņojat DVD diskus, pretējā gadījumā, iespējams, nevarēsiet atskaņot vai attēlot saturu vai arī sistēmas darbība var kļūt nestabila.

  Mainiet displeja iestatījumus pēc iziešanas no video vai attēlu lietojumprogrammas.

#### Padoms

- Jūs varat iestatīt ekrāna izšķirtspēju katrā displejā, kurā izmantojat vairāku monitoru funkciju.

## Piezīmes par LCD ekrānu

Izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu LCD ekrāna lietošanu.

- LCD ekrāns ir izgatavots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, iespējams, ka jūs redzēsiet mazus melnus punktiņus un/vai gaišus punktus (sarkanā, zilā vai zaļā krāsa), kas pastāvīgi parādās LCD ekrānā. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz darbības traucējumu.

- Neskrāpējiet LCD ekrāna virsmu un nespiediet uz tās. Tas var izraisīt bojājumus.

- Nespiediet uz LCD ekrāna vāku, ja tas ir aizvērts, pretējā gadījumā varat saskrāpēt LCD ekrānu vai piesārņot to.

- Darbības laikā LCD ekrāns var sakarst. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu.

- Atkarībā no jūsu VAIO datora LCD ekrāna vai skārienekrāna mehāniskā dizaina ekrāna virsma var sakarst, ja izmantojat datoru ilgāku laiku. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu. (Attiecas uz modeļiem, kas aprīkoti ar skārienekrānu.)

- LCD ekrāns vai skārienekrāns ir izgatavots no rūdīta stikla, lai nodrošinātu augstu izturību, tomēr apejieties ar to uzmanīgi, jo tas nav 100 % neplīstošs. Ja ekrāns saplīst mazos gabaliņos, uzmanieties, lai nesagrieztos ar tiem. (Attiecas uz modeļiem, kas aprīkoti ar skārienekrānu.)

- Neatstājiet LCD ekrānu pavērstu pret sauli. Tas var bojāt LCD ekrānu. Aizklājiet tiešu saules gaismu, ja izmantojat VAIO datoru loga tuvumā.

- Nespiediet uz LCD ekrānu vai tā malām, kad atverat LCD ekrāna vāku vai paceļat VAIO datoru. LCD ekrāns var būt jutīgs pret spiedienu vai papildu slodzi, un uzspiešana var bojāt ekrānu vai izraisīt tā darbības traucējumus. Kad atverat datoru, turiet pamatni ar vienu roku un ar otru liegi paceliet LCD ekrānu. Ja nesat datoru ar atvērtu ekrānu, noteikti turiet to ar abām rokām.

- Izmantojot VAIO datoru zemā temperatūrā, LCD ekrānā var parādīties atlikušais attēls. Tas nenorāda uz darbības traucējumu. Kad dators atgriežas normālā temperatūrā, ekrāna darbība normalizējas.

- Atlikušais attēls var parādīties LCD ekrānā, ja tiek ilgstoši rādīts vienāds attēls. Pēc brīža atlikušais attēls pazūd. Lai izvairītos no atlikušajiem attēliem, varat izmantot ekrānsaudzētāju.

## Skārienekrāna lietošana (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Lai darbotos ar savu VAIO datoru, jūs varat pieskarties skārienekrānam vai veikt vienkāršu kustību ar pirkstiem.

### Pamata darbības

#### Noklikšķināšana (pieskaršanās)

Vienreiz pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Jūs varat atlasīt pogu, piemēram, Labi (OK) un Atcelt (Cancel), vai izvēlnes vienumu, vienkārši pieskaroties tam uz ekrāna.

#### Dubultklikšķa veikšana (dubulta pieskaršanās)

Ātri pieskarieties skārienekrānam divreiz ar pirkstu.

Jūs varat startēt lietojumprogrammu, piemēram, tekstapstrādes vai izklājlapu programmu, vai arī atvērt failu, veicot dubultklikšķi uz tā ikonas.

#### Vilkšana

Uzlieciet pirkstu uz vajadzīgās vietas skārienekrānā un slidiniet. Ar šādu kustību var pārvietot failu vai mainīt loga izmēru.

#### Vilkšana un nomešana

Pieskarieties vajadzīgā faila ikonai, slidiniet uz citu mapi, logu vai lietojumprogrammas ikonu un pēc tam paceliet pirkstu no ekrāna. Ar šādu kustību var pārvietot vai kopēt failu.

### Papildu darbības

Lai darbotos ar VAIO datoru, jūs varat veikt vienkāršu kustību (žestu) ar pirkstiem uz skārienekrāna.

Reakcija uz žestu var mainīties atkarībā no lietojumprogrammām.

#### Noklikšķināšana ar peles labo pogu (pieskaršanās un turēšana)

Pieskarieties un turiet pirkstu uz vajadzīgā punkta skārienekrānā dažas sekundes un pēc tam paceliet pirkstu no skārienekrāna. Atkarībā no pieskaršanās punkta var tikt parādītas dažādas izvēlnes.

#### Ritināšana

Pieskarieties un ritiniet loga, piemēram, Internet Explorer, ritināmajā zonā. Lai ritinātu logā, var arī vilkt atlasītā loga vertikālās ritjoslas slīdni.

#### Attēla, piemēram, fotogrāfijas, tuvināšana vai tālināšana (tālummaiņa)

Savelciet divus pirkstus kopā, lai veiktu attēla, piemēram, fotogrāfijas, tālummaiņu vienumā Foto (Photos). Attāliniet pirkstus, lai tuvinātu, vai savelciet pirkstus, lai tālinātu.

#### Attēla, piemēram, fotogrāfijas, pagriešana (rotācija)

Lai pagrieztu attēlu, piemēram, fotogrāfiju, novietojiet divus pirkstus uz skārienekrāna un slidiniet tos pa apli. Atkarībā no izmantotajām lietojumprogrammām var nebūt iespējams pagriezt attēlus.

#### Atlasīšana pavelkot

Paslidiniet pirkstu par īsu attālumu tajā virzienā, kurā nav iespējams ritināt ekrānu.

Šādi var atlasīt vienumu, piemēram, lietojumprogrammas elementu vai attēlu.

## Par iebūvētajiem sensoriem

Iebūvētais akselerometrs, digitālais kompass (magnetometrs) un žiroskopa sensors ļauj izmantot tālāk minētās funkcijas.

### Ekrāna pagriešana, izmantojot iebūvēto akselerometru

Kad pagriežat VAIO datoru, LCD ekrānam esot atlocītam, iebūvētais akselerometrs automātiski nosaka kustību un pagriež datora ekrānu portretorientācijā vai ainavorientācijā atkarībā no datora orientācijas.

### Navigācijas palīdzība, izmantojot iebūvēto digitālo kompasu

Iebūvētais digitālais kompass saderīgajās lietojumprogrammās nodrošina navigācijas palīdzību, nosakot, kādā virzienā ir novietots jūsu VAIO dators.

### Lietojumprogrammu darbība, izmantojot iebūvēto žiroskopa sensoru

Iebūvētais žiroskops nosaka jūsu VAIO datora leņķa maiņu, kas savukārt ļauj veikt darbības ar lietojumprogrammām, piemēram, ar spēļu lietojumprogrammu.

#### Padoms

- Ja lietojumprogramma neparāda pareizu virzienu, iebūvētais digitālais kompass jākalibrē. Skatiet vairāk informācijas tēmā Piezīmes par iebūvētajiem sensoriem.

## Piezīmes par iebūvētajiem sensoriem

Pirms iebūvēto sensoru izmantošanas izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

### Piezīmes par iebūvētā akselerometra lietošanu

- Datora ekrāna orientāciju nevar mainīt, kamēr VAIO dators ir pievienots ārējam displejam. Ja pievienojat datoru ārējam displejam, kamēr izmantojat to portretorientācijā, datora ekrāns automātiski pārslēgsies ainavorientācijā (horizontālā orientācijā).

- Datora ekrāna rādījums var tikt izkropļots, ja maināt orientāciju, kamēr ir aktivizēts ekrānsaudzētājs.

- Dažas lietojumprogrammas neatbalsta portretorientāciju un var nedarboties pareizi. Šādā gadījumā lietojiet savu VAIO datoru ainavorientācijā.

### Piezīmes par iebūvētā digitālā kompasa lietošanu.

- Iebūvētais digitālais kompass darbojas, nosakot magnētisku virzienu. Nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, ko sniedz iebūvētais digitālais kompass.

  Digitālā kompasa precizitāti var viegli ietekmēt magnētiskie traucējumi, un tas var nedarboties pareizi, jo īpaši tālāk minētajās vietās.

  - Liftā vai telpā, kas satur dzelzs materiālus, piemēram, dzelzs rāmjus vai dzelzsbetonu.

  - Dzelzsbetona konstrukcijas, piemēram, gājēju tilta vai lidostas vai dzelzceļa stacijas vestibila, tuvumā.

  - Vilciena vai automašīnas tuvumā vai iekšienē.

  - Uz zemes esoša transformatora vai augstsprieguma pārvades elektrolīniju tuvumā.

  - Metāla izstrādājuma, piemēram, metāla darbagalda vai citu metāla mēbeļu tuvumā.

  - Tāda materiāla tuvumā, kam ir ļoti liels magnētisko traucējumu risks, piemēram, magnēta, magnētiska turētāja vai skaļruņu tuvumā.

    Komplektācijā iekļautā pildspalva (Ciparotāja irbulis) satur magnētu. Ja pietuvināt pildspalvu sava VAIO datora magnetometra () tuvumā vai novietojat to uz tastatūras magnetometra tuvumā, digitālais kompass var nedarboties pareizi. (Modeļiem, kuriem ir Ciparotāja irbulis)

- LCD ekrāna leņķa noregulēšana var mazināt iebūvētā digitālā kompasa precizitāti, bet tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu. Šādā gadījumā digitālais kompass jākalibrē.

  Pārvietojieties tālāk no materiāliem, kas izraisa magnētiskos traucējumus, piemēram, metāla izstrādājumiem vai magnētiem, un veiciet turpmākās darbības, kamēr izmantojat lietojumprogrammu, kas lieto digitālo kompasu.

  Kad veicat darbības ar pildspalvu aprīkotos modeļos, turiet pildspalvu atstatus no sava VAIO datora.

  - Novietojiet savu VAIO datoru uz plakanas virsmas, turiet to ar abām rokām, un pēc tam pagrieziet to par 360 grādiem pulksteņrādītāju virzienā, LCD ekrānam esot paceltam.

    Parasti VAIO dators jāpagriež apmēram 5 līdz 10 reizes. Vietā, kurā novērojami spēcīgi magnētiski traucējumi, pagrieziet datoru apmēram 10 līdz 20 reizes.

  - Ja problēma vēl joprojām pastāv, izmantojiet VAIO datoru vietā, kur nav tik lielu magnētisko traucējumu.

## Skaidru un spilgtu attēlu atainošana (ar programmu X-Reality for mobile aprīkotiem modeļiem)

Jūs varat atainot skaidrus un spilgtus attēlus, izmantojot programmu X-Reality for mobile, kas ir augstas kvalitātes attēlu tehnoloģija.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Image Quality. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Iestatiet X-Reality for mobile iestatījumu uz Ieslēgt (On).

#### Piezīme

- Iestatījums netiek ieslēgts un izslēgts attēlu atainošanas laikā.

## Automātiska LCD ekrāna spilgtuma regulēšana

Jūsu VAIO dators izmēra apkārtējā apgaismojuma intensitāti, lai automātiski pielāgotu LCD ekrāna spilgtumu.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Image Quality. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Iespējojiet vai atspējojiet automātiskās regulēšanas iestatījumu vienumā Display Brightness.

#### Padoms

- Iestatīšanas vai atgūšanas procesa laikā automātiskās spilgtuma regulēšanas funkcija var nedarboties, un LCD ekrāna spilgtums var mainīties neatkarīgi no apkārtējā apgaismojuma intensitātes.

- Apkārtējā apgaismojuma intensitāti nosaka apkārtējā apgaismojuma sensors. Ja apkārtējā apgaismojuma sensors ir aizsegts, var samazināties LCD ekrāna spilgtums.

## Ekrāna attēla izšķirtspējas (lieluma) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli

Varat mainīt ekrāna izšķirtspēju vai VAIO datora ekrāna attēla lielumu ārējā displejā, piemēram, televizorā, kas ir pievienots datoram, izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā).

1. Pievienojiet VAIO datoru ar HDMI aprīkotam televizoram, izmantojot HDMI kabeli. (Skatiet vairāk informācijas tēmā Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu.)
2. Ieslēdziet televizoru.
3. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties vienumu Image Quality. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
4. Atlasiet opciju Details vienumā External Display Resolution.
5. Cilnē Select Resolution izvēlieties vēlamo izšķirtspēju.

   Pēc dažām sekundēm izvēlētā izšķirtspēja tiek pielietota.

6. Ja datora attēls neietilpst televizorā redzamajā apgabalā, izvēlieties cilni Adjust Resolution, lai pielāgotu displeja lielumu.

#### Piezīme

- Atkarībā no datora modeļa vai no ierīces, kas pievienota, izmantojot HDMI kabeli, dažas izšķirtspējas opcijas var nebūt pieejamas.

- Atkarībā no izvēlētās izšķirtspējas ekrāna izšķirtspējas pielāgošanas funkcija var būt atspējota.

## LCD ekrāna spilgtuma mainīšana

Jūs varat regulēt LCD ekrāna spilgtumu.

1. Nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F5 vai Fn+F6.

   Lai samazinātu apgaismojuma intensitāti, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F5. Lai palielinātu apgaismojuma intensitāti, vairākkārt nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F6.

#### Padoms

- LCD ekrāna spilgtuma iestatījums tiek saglabāts arī pēc VAIO datora izslēgšanas un restartēšanas.

## Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu

Izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā), VAIO datoru var pievienot televizoram, kas aprīkots ar HDMI ievades portu.

Skatiet vairāk informācijas par uzstādīšanu un lietošanu rokasgrāmatā, kas iekļauta televizora komplektācijā.

1. Pievienojiet televizora elektropadeves vadu maiņstrāvas kontaktligzdai un ieslēdziet to.
2. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu VAIO datora HDMI izvades portam (Aizmugures daļas un vadīklas), bet otru galu – televizoram.
3. Iestatiet televizora ievadi uz ārēju ievadi.

   Televizorā tiek parādīts VAIO datora ekrāna attēls.

#### Piezīme

- Ja izmantojat ierīces draiveri, ko nav nodrošinājis uzņēmums Sony, attēls netiks parādīts un audioskaņa nebūs dzirdama. Atjaunināšanai vienmēr izmantojiet uzņēmuma Sony nodrošināto ierīces draiveri.

- Lai dzirdētu audio skaņu no HDMI izvades portam pievienotas ierīces, jāmaina skaņas izvades ierīce. Skatiet detalizētas instrukcijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.

#### Padoms

- VAIO datora HDMI izvades ports atbilst prasībām, kas ir norādītas standartā par liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzību (HDCP – High-Bandwidth Digital Content Protection). Autortiesību aizsardzības nolūkā šis ports var kodēt digitālo video signālu pārraides kanālu, tādējādi nodrošinot iespēju plašā klāstā skatīt ar autortiesībām aizsargātu un augstas kvalitātes saturu.

## Ekrāna attēla izšķirtspējas (lieluma) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli

Varat mainīt ekrāna izšķirtspēju vai VAIO datora ekrāna attēla lielumu ārējā displejā, piemēram, televizorā, kas ir pievienots datoram, izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā).

1. Pievienojiet VAIO datoru ar HDMI aprīkotam televizoram, izmantojot HDMI kabeli. (Skatiet vairāk informācijas tēmā Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu.)
2. Ieslēdziet televizoru.
3. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties vienumu Image Quality. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
4. Atlasiet opciju Details vienumā External Display Resolution.
5. Cilnē Select Resolution izvēlieties vēlamo izšķirtspēju.

   Pēc dažām sekundēm izvēlētā izšķirtspēja tiek pielietota.

6. Ja datora attēls neietilpst televizorā redzamajā apgabalā, izvēlieties cilni Adjust Resolution, lai pielāgotu displeja lielumu.

#### Piezīme

- Atkarībā no datora modeļa vai no ierīces, kas pievienota, izmantojot HDMI kabeli, dažas izšķirtspējas opcijas var nebūt pieejamas.

- Atkarībā no izvēlētās izšķirtspējas ekrāna izšķirtspējas pielāgošanas funkcija var būt atspējota.

## Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu

Izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā), VAIO datoru var pievienot televizoram, kas aprīkots ar HDMI ievades portu.

Skatiet vairāk informācijas par uzstādīšanu un lietošanu rokasgrāmatā, kas iekļauta televizora komplektācijā.

1. Pievienojiet televizora elektropadeves vadu maiņstrāvas kontaktligzdai un ieslēdziet to.
2. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu VAIO datora HDMI izvades portam (Aizmugures daļas un vadīklas), bet otru galu – televizoram.
3. Iestatiet televizora ievadi uz ārēju ievadi.

   Televizorā tiek parādīts VAIO datora ekrāna attēls.

#### Piezīme

- Ja izmantojat ierīces draiveri, ko nav nodrošinājis uzņēmums Sony, attēls netiks parādīts un audioskaņa nebūs dzirdama. Atjaunināšanai vienmēr izmantojiet uzņēmuma Sony nodrošināto ierīces draiveri.

- Lai dzirdētu audio skaņu no HDMI izvades portam pievienotas ierīces, jāmaina skaņas izvades ierīce. Skatiet detalizētas instrukcijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.

#### Padoms

- VAIO datora HDMI izvades ports atbilst prasībām, kas ir norādītas standartā par liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzību (HDCP – High-Bandwidth Digital Content Protection). Autortiesību aizsardzības nolūkā šis ports var kodēt digitālo video signālu pārraides kanālu, tādējādi nodrošinot iespēju plašā klāstā skatīt ar autortiesībām aizsargātu un augstas kvalitātes saturu.

## Displeja režīmu izvēle

Jūs varat pārslēgt displeja izvadi starp datora ekrānu un ārējo displeju, kas pievienots VAIO datoram.

1. Ieslēdziet ārējo displeju.
2. Nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo displeja izvadi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

#### Piezīme

- Ja atvienojat displeja kabeli (nav iekļauts komplektācijā) un kā displeja izvades ierīce ir izvēlēts tikai ārējais displejs, VAIO datora lietošana ir apgrūtināta, jo datora ekrāns ir tukšs.

  Lai pārslēgtu displeja izvadi uz datora ekrānu, divreiz nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 un pēc tam taustiņu Enter.

- Video atskaņošanas laikā displeja slēdzis, iespējams, nebūs pieejams vai VAIO datora darbība var kļūt nestabila. Izejiet no video atskaņošanas lietojumprogrammas, pirms pārslēgt displeja izvadi.

- Atkarībā no ārējā displeja vai projektora veida displeja slēdzis var nebūt pieejams.

## Vairāku monitoru funkcijas izmantošana

Vairāku monitoru funkcija ļauj rādīt darbvirsmas daļas vairākos atsevišķos displejos.

Piemēram, ja monitora portam ir pievienots ārējais displejs, datora ekrāns un ārējais displejs var darboties kā viena darbvirsma.

1. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darbvirsmas un izvēlieties opciju Ekrāna izšķirtspēja (Screen resolution). (Skatiet tēmu Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana, lai atvērtu darbvirsmu.)
2. Izvēlieties opciju Paplašināt šos displejus (Extend these displays) nolaižamajā sarakstā blakus opcijai Vairāki displeji (Multiple Displays) un pēc tam opciju Labi (OK).

   Iestatījumu opcijas atšķiras atkarībā no pievienoto ārējo displeju skaita.

#### Piezīme

- Jūsu ārējais displejs, iespējams, neatbalsta vairāku monitoru funkciju.

- Noteiktas lietojumprogrammas, iespējams, nav saderīgas ar vairāku monitoru funkcijas iestatījumiem.

- Nemainiet displeja iestatījumus, kamēr izmantojat video vai attēlu lietojumprogrammas vai atskaņojat DVD diskus, pretējā gadījumā, iespējams, nevarēsiet atskaņot vai attēlot saturu vai arī sistēmas darbība var kļūt nestabila.

  Mainiet displeja iestatījumus pēc iziešanas no video vai attēlu lietojumprogrammas.

#### Padoms

- Jūs varat iestatīt ekrāna izšķirtspēju katrā displejā, kurā izmantojat vairāku monitoru funkciju.

## Piezīmes par LCD ekrānu

Izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu LCD ekrāna lietošanu.

- LCD ekrāns ir izgatavots, izmantojot augstas precizitātes tehnoloģiju. Tomēr, iespējams, ka jūs redzēsiet mazus melnus punktiņus un/vai gaišus punktus (sarkanā, zilā vai zaļā krāsa), kas pastāvīgi parādās LCD ekrānā. Tas ir normāls ražošanas procesa rezultāts un nenorāda uz darbības traucējumu.

- Neskrāpējiet LCD ekrāna virsmu un nespiediet uz tās. Tas var izraisīt bojājumus.

- Nespiediet uz LCD ekrāna vāku, ja tas ir aizvērts, pretējā gadījumā varat saskrāpēt LCD ekrānu vai piesārņot to.

- Darbības laikā LCD ekrāns var sakarst. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu.

- Atkarībā no jūsu VAIO datora LCD ekrāna vai skārienekrāna mehāniskā dizaina ekrāna virsma var sakarst, ja izmantojat datoru ilgāku laiku. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu. (Attiecas uz modeļiem, kas aprīkoti ar skārienekrānu.)

- LCD ekrāns vai skārienekrāns ir izgatavots no rūdīta stikla, lai nodrošinātu augstu izturību, tomēr apejieties ar to uzmanīgi, jo tas nav 100 % neplīstošs. Ja ekrāns saplīst mazos gabaliņos, uzmanieties, lai nesagrieztos ar tiem. (Attiecas uz modeļiem, kas aprīkoti ar skārienekrānu.)

- Neatstājiet LCD ekrānu pavērstu pret sauli. Tas var bojāt LCD ekrānu. Aizklājiet tiešu saules gaismu, ja izmantojat VAIO datoru loga tuvumā.

- Nespiediet uz LCD ekrānu vai tā malām, kad atverat LCD ekrāna vāku vai paceļat VAIO datoru. LCD ekrāns var būt jutīgs pret spiedienu vai papildu slodzi, un uzspiešana var bojāt ekrānu vai izraisīt tā darbības traucējumus. Kad atverat datoru, turiet pamatni ar vienu roku un ar otru liegi paceliet LCD ekrānu. Ja nesat datoru ar atvērtu ekrānu, noteikti turiet to ar abām rokām.

- Izmantojot VAIO datoru zemā temperatūrā, LCD ekrānā var parādīties atlikušais attēls. Tas nenorāda uz darbības traucējumu. Kad dators atgriežas normālā temperatūrā, ekrāna darbība normalizējas.

- Atlikušais attēls var parādīties LCD ekrānā, ja tiek ilgstoši rādīts vienāds attēls. Pēc brīža atlikušais attēls pazūd. Lai izvairītos no atlikušajiem attēliem, varat izmantot ekrānsaudzētāju.

## Skaņas izvades ierīces maiņa

Ja ārējā ierīce, kas pievienota VAIO datoram, nenodrošina skaņas izvadi, jānomaina skaņas izvades ierīce.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis (Control Panel) un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa (Hardware and Sound). (Skatiet tēmu Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis (Control Panel).)
2. Izvēlieties vienumu Skaņa (Sound).
3. Atlasiet cilni Atskaņošana (Playback).
4. Blakus tās ierīces ikonai, kuru vēlaties izmantot datora skaņas izvadei, jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai.

   Ja izvēles rūtiņa blakus šai ikonai nav atzīmēta, atzīmējiet to un izvēlieties opciju Iestatīt noklusējumu (Set Default).

5. Izvēlieties opciju Labi (OK).

#### Skaņas ātruma un bitu dziļuma maiņa

Digitālā audio izvades signāla skaņas ātrums un bitu dziļums jāiestata atbilstoši digitālajai audio ierīcei.

Veiciet iepriekš aprakstīto 1.–3. darbību un pēc tam atlasiet HDMI ierīces ikonu vai ikonu OPTISKĀ IZVADE (OPTICAL OUT) (optiskā digitālā audio izvade) un opciju Rekvizīti (Properties). Cilnē Papildu (Advanced) atlasiet parauga ātrumu un bitu dziļumu (piemēram, 16 biti, 48000 Hz (DVD kvalitāte)), kādu ierīce atbalsta, un pēc tam opciju Labi (OK).

## Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

Izmantojot HDMI savienojumu, var izveidot augstas kvalitātes mājas kinozāles uztvērēja vai citu telpiskās skaņas dekoderu savienojumu ar VAIO datoru un televizoru.

1. Pārliecinieties, vai starp televizoru un mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu ir izveidots HDMI savienojums.
2. Mainiet skaņas izvades ierīci uz HDMI izvadi. (Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.)
3. Ieslēdziet televizoru un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
4. Ieslēdziet mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
5. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu mājas kinozāles uztvērēja vai telpiskās skaņas dekodera HDMI ievades portam, bet otru galu – VAIO datora HDMI izvades portam.

#### Padoms

- VAIO datorā var regulēt pievienotā televizora ekrāna izšķirtspēju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ekrāna attēla izšķirtspējas (lieluma) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli.

- Izmantojot HDMI savienojumu, skaļumu var regulēt tikai ar pievienoto audio ierīci. VAIO datorā nevar regulēt pievienoto ierīču izvades skaņas skaļumu.

## VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm

Izmantojot BIOS funkciju, varat sāknēt VAIO datoru no ārējām ierīcēm, piemēram, no optiskā diskdziņa, USB diskešu dziņa vai USB zibatmiņas.

1. Pievienojiet savam VAIO datoram ārējo ierīci.
2. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

3. Izvēlieties opciju Start from media (USB device/optical disc).

   Sākas sāknēšanas process no ārējās ierīces.

#### Piezīme

- Atvienojiet no sava VAIO datora visas ierīces, izņemot ārējo ierīci, no kuras plānojat veikt sāknēšanu. Dažas ierīces nevar izmantot datora sāknēšanai vai nevar izmantot ar datoru.

- Ja ārējās ierīces komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris, pievienojiet to maiņstrāvas avotam pirms ārējās ierīces pieslēgšanas.

## Skaļruņu skaļuma regulēšana

Jūs varat mainīt skaļruņu un austiņu skaļuma līmeni.

#### Skaļuma regulēšana, izmantojot taustiņu Fn

Lai samazinātu skaļumu, nospiediet taustiņu F3, vienlaikus turot nospiestu taustiņu Fn. Lai palielinātu skaļumu, nospiediet taustiņu F4, vienlaikus turot nospiestu taustiņu Fn.

Lai regulētu skaļumu, var nospiest arī VAIO datora VOL (skaļuma) pogas.

#### Skaņas izslēgšana, izmantojot taustiņu Fn

Lai izslēgtu skaļruņu un austiņu skaņu, nospiediet taustiņu F2, vienlaikus turot nospiestu taustiņu Fn.

Lai ieslēgtu skaņu, vēlreiz nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F2.

Lai ieslēgtu skaņu, var arī nospiest taustiņu kombināciju Fn+F3 vai Fn+F4.

## Skaņas izvades ierīces maiņa

Ja ārējā ierīce, kas pievienota VAIO datoram, nenodrošina skaņas izvadi, jānomaina skaņas izvades ierīce.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis (Control Panel) un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa (Hardware and Sound). (Skatiet tēmu Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis (Control Panel).)
2. Izvēlieties vienumu Skaņa (Sound).
3. Atlasiet cilni Atskaņošana (Playback).
4. Blakus tās ierīces ikonai, kuru vēlaties izmantot datora skaņas izvadei, jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai.

   Ja izvēles rūtiņa blakus šai ikonai nav atzīmēta, atzīmējiet to un izvēlieties opciju Iestatīt noklusējumu (Set Default).

5. Izvēlieties opciju Labi (OK).

#### Skaņas ātruma un bitu dziļuma maiņa

Digitālā audio izvades signāla skaņas ātrums un bitu dziļums jāiestata atbilstoši digitālajai audio ierīcei.

Veiciet iepriekš aprakstīto 1.–3. darbību un pēc tam atlasiet HDMI ierīces ikonu vai ikonu OPTISKĀ IZVADE (OPTICAL OUT) (optiskā digitālā audio izvade) un opciju Rekvizīti (Properties). Cilnē Papildu (Advanced) atlasiet parauga ātrumu un bitu dziļumu (piemēram, 16 biti, 48000 Hz (DVD kvalitāte)), kādu ierīce atbalsta, un pēc tam opciju Labi (OK).

## Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

Izmantojot HDMI savienojumu, var izveidot augstas kvalitātes mājas kinozāles uztvērēja vai citu telpiskās skaņas dekoderu savienojumu ar VAIO datoru un televizoru.

1. Pārliecinieties, vai starp televizoru un mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu ir izveidots HDMI savienojums.
2. Mainiet skaņas izvades ierīci uz HDMI izvadi. (Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.)
3. Ieslēdziet televizoru un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
4. Ieslēdziet mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
5. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu mājas kinozāles uztvērēja vai telpiskās skaņas dekodera HDMI ievades portam, bet otru galu – VAIO datora HDMI izvades portam.

#### Padoms

- VAIO datorā var regulēt pievienotā televizora ekrāna izšķirtspēju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ekrāna attēla izšķirtspējas (lieluma) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli.

- Izmantojot HDMI savienojumu, skaļumu var regulēt tikai ar pievienoto audio ierīci. VAIO datorā nevar regulēt pievienoto ierīču izvades skaņas skaļumu.

## Skaļuma regulēšana operētājsistēmā Windows

Jūs varat noregulēt katras ierīces un lietojumprogrammas skaļumu sadaļā Vadības panelis (Control Panel).

1. Atveriet vienumu Vadības panelis (Control Panel) un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa (Hardware and Sound). (Skatiet tēmu Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis (Control Panel).)
2. Izvēlieties opciju Pielāgot sistēmas skaļumu (Adjust system volume) vienumā Skaņa (Sound).
3. Pārvietojiet vienumā Ierīce (Device) vai Lietojumprogrammas (Applications) esošo slīdni augšup vai lejup līdz vajadzīgajam skaļuma līmenim.

   Kad skaļums ir izslēgts (), izvēlieties(Deaktivizēt skaņas izslēgšanu), lai ieslēgtu skaļumu (). Kad skaļums ir noregulēts uz zemu līmeni, palieliniet to, izmantojot slīdni.

## Mikrofona skaļuma regulēšana

Jūs varat regulēt mikrofona skaļumu.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis (Control Panel) un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa (Hardware and Sound). (Skatiet tēmu Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis (Control Panel).)
2. Izvēlieties vienumu Skaņa (Sound).
3. Atlasiet cilni Ierakstīšana (Recording).
4. Veiciet dubultklikšķi uz mikrofona ikonas.
5. Atlasiet cilni Līmeņi (Levels) logā Mikrofona rekvizīti (Microphone Properties) window.
6. Pārvietojiet vienumā Mikrofons (Microphone) esošo slīdni pa labi vai pa kreisi līdz vajadzīgajam skaļuma līmenim.

   Ja pie maksimālā skaļuma līmeņa mikrofona skaļums joprojām nav pietiekams, pārvietojiet vienumā Mikrofona skaļuma pastiprināšana (Microphone Boost) esošo slīdni pa labi vai pa kreisi, lai noregulētu skaļuma līmeni.

7. Izvēlieties opciju Labi (OK).

## Skaļruņu skaļuma regulēšana

Jūs varat mainīt skaļruņu un austiņu skaļuma līmeni.

#### Skaļuma regulēšana, izmantojot taustiņu Fn

Lai samazinātu skaļumu, nospiediet taustiņu F3, vienlaikus turot nospiestu taustiņu Fn. Lai palielinātu skaļumu, nospiediet taustiņu F4, vienlaikus turot nospiestu taustiņu Fn.

Lai regulētu skaļumu, var nospiest arī VAIO datora VOL (skaļuma) pogas.

#### Skaņas izslēgšana, izmantojot taustiņu Fn

Lai izslēgtu skaļruņu un austiņu skaņu, nospiediet taustiņu F2, vienlaikus turot nospiestu taustiņu Fn.

Lai ieslēgtu skaņu, vēlreiz nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F2.

Lai ieslēgtu skaņu, var arī nospiest taustiņu kombināciju Fn+F3 vai Fn+F4.

## Mikrofona skaļuma regulēšana

Jūs varat regulēt mikrofona skaļumu.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis (Control Panel) un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa (Hardware and Sound). (Skatiet tēmu Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis (Control Panel).)
2. Izvēlieties vienumu Skaņa (Sound).
3. Atlasiet cilni Ierakstīšana (Recording).
4. Veiciet dubultklikšķi uz mikrofona ikonas.
5. Atlasiet cilni Līmeņi (Levels) logā Mikrofona rekvizīti (Microphone Properties) window.
6. Pārvietojiet vienumā Mikrofons (Microphone) esošo slīdni pa labi vai pa kreisi līdz vajadzīgajam skaļuma līmenim.

   Ja pie maksimālā skaļuma līmeņa mikrofona skaļums joprojām nav pietiekams, pārvietojiet vienumā Mikrofona skaļuma pastiprināšana (Microphone Boost) esošo slīdni pa labi vai pa kreisi, lai noregulētu skaļuma līmeni.

7. Izvēlieties opciju Labi (OK).

## Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

Izmantojot HDMI savienojumu, var izveidot augstas kvalitātes mājas kinozāles uztvērēja vai citu telpiskās skaņas dekoderu savienojumu ar VAIO datoru un televizoru.

1. Pārliecinieties, vai starp televizoru un mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu ir izveidots HDMI savienojums.
2. Mainiet skaņas izvades ierīci uz HDMI izvadi. (Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.)
3. Ieslēdziet televizoru un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
4. Ieslēdziet mājas kinozāles uztvērēju vai telpiskās skaņas dekoderu un iestatiet tā ievadi uz HDMI ievadi.
5. Pievienojiet vienu HDMI kabeļa galu mājas kinozāles uztvērēja vai telpiskās skaņas dekodera HDMI ievades portam, bet otru galu – VAIO datora HDMI izvades portam.

#### Padoms

- VAIO datorā var regulēt pievienotā televizora ekrāna izšķirtspēju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ekrāna attēla izšķirtspējas (lieluma) mainīšana ierīcē, kas pievienota ar HDMI kabeli.

- Izmantojot HDMI savienojumu, skaļumu var regulēt tikai ar pievienoto audio ierīci. VAIO datorā nevar regulēt pievienoto ierīču izvades skaņas skaļumu.

## Par pogu ASSIST

Nospiediet pogu ASSIST, lai veiktu VAIO datora regulāro apkopi vai novērstu problēmas, kas var rasties, izmantojot datoru.

Kamēr dators ir ieslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

Savukārt, kamēr dators ir izslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atgūtu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

#### Piezīme

- Ja ir parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode) un piecas minūtes netiek veikta neviena darbība, jūsu VAIO dators tiks automātiski izslēgts.

## Par pogu ASSIST

Nospiediet pogu ASSIST, lai veiktu VAIO datora regulāro apkopi vai novērstu problēmas, kas var rasties, izmantojot datoru.

Kamēr dators ir ieslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

Savukārt, kamēr dators ir izslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atgūtu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

#### Piezīme

- Ja ir parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode) un piecas minūtes netiek veikta neviena darbība, jūsu VAIO dators tiks automātiski izslēgts.

## Keyboard Backlight (Tastatūras izgaismojums) iestatījumu maiņa (ar tastatūras izgaismojuma funkciju aprīkotiem modeļiem)

Jūs varat ieslēgt un izslēgt tastatūras izgaismošanu, mainot tastatūras izgaismošanas iestatījumus.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Mouse and Keyboard. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Mainiet tastatūras izgaismojuma iestatījumus vienumā Keyboard Backlight.

   Parādās iestatījumu logs. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai mainītu iestatījumus.

#### Padoms

- Tastatūras izgaismojumu var iestatīt tā, lai tas automātiski ieslēgtos un izslēgtos atbilstoši apkārtējā apgaismojuma intensitātei.

  Ja iespējojat šo funkciju, jūs varat arī iestatīt, pēc cik ilga laika perioda tastatūras izgaismojums izslēdzas, ja ar tastatūru nav veiktas nekādas darbības.

- Apkārtējā apgaismojuma intensitāti nosaka apkārtējā apgaismojuma sensors. Ja apkārtējā apgaismojuma sensors ir aizsegts, var ieslēgties tastatūras izgaismojums.

## Žestu funkcijas iespējošana un atspējošana

VAIO datora skārienpaliktņa žestu funkciju var iespējot un atspējot.

Izmantojot žestu funkciju, jūs varat veikt šādas darbības.

- Ritināšana

- Virzība atpakaļ/uz priekšu

- Tuvināšana/tālināšana

- Lietojumprogrammas izvēlnes atvēršana

- Viedpogu sadaļas atvēršana

- Lietojumprogrammu pārslēgšana

Lai iespējotu vai atspējotu žestu funkciju, rīkojieties šādi.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Mouse and Keyboard. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Izvēlieties opciju Details vienumā Touchpad Operations.
3. Atzīmējiet izvēles rūtiņu Enable multi-touch functions vai izņemiet atzīmi no tās.

   Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai iespējotu funkciju, vai izņemiet atzīmi, lai atspējotu to.

## Skārienpaliktņa pieskaršanās funkcijas atspējošana

Jūs varat atspējot pieskaršanās funkciju, lai izvairītos no nejaušas noklikšķināšanas, ko izraisa viegla pieskaršanās skārienpaliktnim tastatūras lietošanas laikā.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Mouse and Keyboard. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Izvēlieties opciju Details vienumā Touchpad Operations.
3. Izņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas Enable tap functions.
4. Izvēlieties opciju OK.

## Skārienpaliktņa iespējošana un atspējošana

VAIO datora skārienpaliktni var iespējot un atspējot.

1. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu Fn un nospiediet taustiņu F1.

   Katru reizi, kad nospiežat šos taustiņus, skārienpaliktnis tiek iespējots vai atspējots.

#### Padoms

- Pirms skārienpaliktņa atspējošanas pievienojiet peli. Ja atspējojat skārienpaliktni, pirms ir pievienota pele, kursora vadībai varēsiet izmantot tikai tastatūru. (Attiecas uz modeļiem, kas nav aprīkoti ar skārienekrānu.)

## Skārienpaliktņa lietošana

Slidinot pirkstu pa skārienpaliktni, jūs varat pārvietot kursoru pa datora ekrānu.

Kad kursors atrodas uz vajadzīgā vienuma vai objekta, nospiediet kreisās pogas zonu vai labās pogas zonu, lai izpildītu dažādas komandas vai parādītu izvēlnes.

1. Kreisās pogas zona

2. Labās pogas zona

#### Noklikšķināšana

Kad kursors atrodas uz vajadzīgā vienuma vai objekta, vienreiz nospiediet kreisās pogas zonu.

Vai arī vienreiz pieskarieties skārienpaliktnim.

#### Dubultklikšķa veikšana

Kad kursors atrodas uz vajadzīgā vienuma vai objekta, ātri divreiz nospiediet kreisās pogas zonu.

Var arī ātri divreiz pieskarties skārienpaliktnim.

#### Noklikšķināšana ar peles labo pogu

Kad kursors atrodas uz vajadzīgā vienuma vai objekta, vienreiz nospiediet labās pogas zonu.

Var arī pieskarties skārienpaliktnim ar diviem pirkstiem.

Atkarībā no kursora atrašanās vietas jūs varat atainot dažādas saīšņu izvēlnes.

#### Vilkšana

Kad kursors atrodas uz vajadzīgā vienuma vai objekta, vienreiz nospiediet kreisās pogas zonu un, spiežot uz zonas, slidiniet pirkstu pa skārienpaliktni.

Var arī ātri divreiz pieskarties skārienpaliktnim un no otrā pieskāriena slidināt ar pirkstu.

#### Vilkšana un nomešana

Velciet ikonu, piemēram, failu, uz vajadzīgo vietu un atlaidiet pirkstu no kreisās pogas zonas.

Var arī ātri divreiz pieskarties ikonai un pēc otrā pieskāriena slidināt pirkstu līdz vajadzīgajai vietai, un pacelt to no skārienpaliktņa.

#### Ritināšana

Slidiniet divus pirkstus uz augšu un leju pa skārienpaliktni, lai ritinātu vertikāli pa ekrānu.

Slidiniet divus pirkstus no vienas puses uz otru pa skārienpaliktni, lai ritinātu horizontāli pa ekrānu.

#### Virzība atpakaļ vai uz priekšu, nekustinot kursoru

Kamēr skatāties vietnes, attēlus utt., uzlieciet trīs pirkstus uz skārienpaliktņa un slidiniet tos no vienas puses uz otru, lai veiktu tuvināšanu/tālināšanu, nepārvietojot kursoru.

#### Tuvināšana vai tālināšana

Kamēr skatāties vietnes, attēlus utt., savelciet divus pirkstus kopā, lai veiktu tālummaiņu. Attāliniet pirkstus, lai tuvinātu, vai savelciet pirkstus, lai tālinātu.

#### Lietojumprogrammas izvēlnes atvēršana

Uzlieciet pirkstu skārienpaliktņa augšējā malā un slidiniet pirkstu uz leju.

Lietojumprogrammas izvēlne netiek parādīta, ja lietojumprogramma to neatbalsta.

#### Viedpogu sadaļas atvēršana

Uzlieciet pirkstu skārienpaliktņa labajā malā un slidiniet pirkstu pa kreisi. Skatiet vairāk informācijas tēmā Viedpogu sadaļas atvēršana.

#### Pārslēgšanās starp lietojumprogrammām

Uzlieciet pirkstu uz skārienpaliktņa kreisās malas un virziet pirkstu pa labi, lai pārslēgtu skatu uz darbināmo lietojumprogrammu. Ja darbojas vairāk nekā viena lietojumprogramma, atkārtojiet šo darbību, lai pārslēgtos starp lietojumprogrammām krītošā secībā, sākot ar nesenāk izmantoto lietojumprogrammu.

#### Piezīme

- Žestu funkcija (ritināšana, virzība atpakaļ/uz priekšu, tuvināšana/tālināšana, lietojumprogrammu izvēlnes atvēršana, viedpogu atvēršana, lietojumprogrammu pārslēgšana), iespējams, nedarbosies atkarībā no VAIO datora darbības stāvokļa vai skārienpaliktņa iestatījumiem.

#### Padoms

- Skārienpaliktņa forma ir atkarīga no iegādātā modeļa.

- Lai skatītu detalizētu informāciju par skārienpaliktņa lietošanu, startējiet pakalpojumu VAIO Control Center, noklikšķiniet uz opcijas Mouse and Keyboard un izpildiet sniegtos video norādījumus. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

## Iebūvētās kameras lietošana (ar iebūvēto kameru aprīkotiem modeļiem)

Lietojot iebūvēto kameru un saziņas programmas, varat veikt video zvanu internetā.

Kamēr iebūvētā kamera tiek lietota, deg iebūvētās kameras indikators.

#### Priekšpuse

1. Priekšpuses iebūvētās kameras indikators

2. Priekšpuses iebūvētā kamera

#### Apakšpuse

1. Aizmugures iebūvētās kameras indikators

2. Aizmugures iebūvētā kamera

3. Iekšējie duālie mikrofoni

#### Padoms

- VAIO datorā instalētās lietojumprogrammas atšķiras atkarībā no datora konfigurācijas.

- Dažas lietojumprogrammas var neatbalstīt iebūvētās kameras maksimālo izšķirtspēju.

## Pretvīrusu lietojumprogrammas izmantošana VAIO datorā

Nodrošiniet VAIO datora aizsardzību pret vīrusiem, izmantojot pretvīrusu lietojumprogrammu.

Jūs varat uzturēt lietojumprogrammas atjauninājumu aktualitāti, lejupielādējot un instalējot jaunākos atjauninājumus no lietojumprogrammas publicētāja lapas. Lai atjauninātu pretvīrusu lietojumprogrammu, atrodiet kādu no šīm VAIO datorā instalētajām pretvīrusu lietojumprogrammām un izpildiet tālāk minētās darbības.

1. Pārliecinieties, ka VAIO datorā ir izveidots savienojums ar internetu.
2. Veiciet jebkuru no šīm operācijām atbilstoši sākotnēji instalētajai pretvīrusu lietojumprogrammai.

   Lietojumprogrammai Trend Micro:

   startējiet Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Lietojumprogrammai McAfee:

   startējiet McAfee Internet Security vai McAfee Total Protection.

   Lietojumprogrammai Kaspersky Internet Security:

   startējiet Kaspersky Internet Security.

3. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Piezīme

- Faktiski izpildāmās darbības var atšķirties no iepriekš aprakstītajām atkarībā no VAIO datorā instalētās lietojumprogrammas versijas. Šādā gadījumā izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Lai startētu pretvīrusu lietojumprogrammu, skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

- Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas ir iekļauts lietojumprogrammas komplektācijā.

## Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana

Izmantojot BIOS funkciju, varat iestatīt VAIO datora sāknēšanas paroli (ieslēgšanas paroli). Pēc VAIO logotipa parādīsies ieslēgšanas paroles ievadīšanas uzvedne, lai varētu startēt datoru.

Ir divu tipu paroles. Vispirms iestatiet iekārtas paroli.

- Iekārtas parole (administratoriem):

  izmantojot šo paroli, lietotāji ar administratora tiesībām var mainīt visas iestatījumu opcijas BIOS iestatīšanas ekrānā, kā arī startēt VAIO datoru.

- Lietotāja parole (lietotājiem bez administratora tiesībām):

  izmantojot šo paroli, lietotāji var mainīt dažas BIOS iestatīšanas opcijas, kā arī startēt VAIO datoru. Lai iestatītu lietotāja paroli, sākumā jāiestata administratora parole.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izvēlieties opciju Start BIOS setup.

   Ja parole jau ir iestatīta, ievadiet to.

   Tiek parādīts BIOS iestatīšanas ekrāns.

3. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Security, izvēlieties opciju Set Machine Password vai Set User Password un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Tiek parādīts paroles ievades ekrāns.

4. Ievadiet paroli un nospiediet taustiņu Enter.

   Lai mainītu paroli, ievadiet pašreizējo paroli un jauno paroli. Paroli var veidot ne vairāk kā 32 burtciparu rakstzīmes (ieskaitot atstarpes), un tā ir reģistrjutīga.

5. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu opciju Password when Power On, un nospiediet taustiņu Enter un izvēlieties opciju Enabled.
6. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Exit, izvēlieties opciju Exit Setup un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
7. Pēc apstiprinājuma uzvednes parādīšanās nospiediet taustiņu Enter.

#### Piezīme

- Noteikti pierakstiet paroli, lai neaizmirstu to.

- Ja aizmirsīsiet paroli, nevarēsiet sāknēt VAIO datoru.

- BIOS iestatīšanas ekrānā varat atiestatīt lietotāja paroli, ievadot iekārtas paroli.

- Ja aizmirsīsiet iekārtas paroli, tā būs atkārtoti jāiestata pilnvarotam Sony servisa un atbalsta centra pārstāvim. (Tiks iekasēta atiestatīšanas maksa.)

## Operētājsistēmas Windows paroles izveide, maiņa vai noņemšana

Iestatot operētājsistēmas Windows paroli, varat novērst nepilnvarotu piekļuvi VAIO datoram. Ieslēdzot datoru vai pārslēdzot to no enerģijas taupīšanas režīma normālajā režīmā, būs jāievada parole.

Skatiet vairāk informācijas par operētājsistēmas Windows paroli sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties vienumu Lietotāji (Users) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Izvēlieties opciju Paroles izveidošana (Create a password) vai Mainīt paroli (Change your password).
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai ievadītu paroli.

#### Piezīme

- Neaizmirstiet paroli. Pierakstiet paroli un glabājiet to drošā vietā.

#### Padoms

- Jūs varat ievadīt atgādinājumu, lai atcerētos paroli, ja aizmirstat to. Jūs arī varat izveidot paroles atiestatīšanas disku, kuru var izmantot, lai izveidotu jaunu paroli. Skatiet vairāk informācijas par operētājsistēmas Windows paroli sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

## Ieslēgšanas paroles dzēšana

Ja VAIO datora sāknēšanai vairs nav jāizmanto ieslēgšanas parole, izpildiet tālāk minētās darbības, lai dzēstu iekārtas paroli un lietotāja paroli.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izvēlieties opciju Start BIOS setup.

   Ja parole jau ir iestatīta, ievadiet to.

   Tiek parādīts BIOS iestatīšanas ekrāns.

3. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Security, izvēlieties opciju Set Machine Password vai Set User Password un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Tiek parādīts paroles ievades ekrāns.

4. Atstājiet neaizpildītus laukus Enter New Password un Confirm New Password un nospiediet taustiņu Enter.
5. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Exit, izvēlieties opciju Exit Setup un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Pēc apstiprinājuma uzvednes parādīšanās nospiediet taustiņu Enter.

## Pierakstīšanās Windows sistēmā, lietojot seju atpazīšanas funkciju

Jūs varat pierakstīties Windows sistēmā, izmantojot seju atpazīšanas funkciju Windows paroles ievadīšanas vietā, ja Windows parole jau ir iestatīta.

Skatiet vairāk informācijas par operētājsistēmas Windows paroli tēmā Operētājsistēmas Windows paroles izveide, maiņa vai noņemšana.

1. Atzīmējiet opcijas Click here to enable Face Recognition izvēles rūtiņu operētājsistēmas Windows pierakstīšanās ekrānā.
2. Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai reģistrētu savu seju.

   Pēc reģistrācijas pabeigšanas seju atpazīšanas funkciju var izmantot pierakstīšanās ekrānā vai bloķēšanas ekrānā.

#### Padoms

- Ja vairāki lietotāji izmanto jūsu VAIO datoru vai pastāv iespēja, ka jūsu datoru izmantos arī kāda cita persona, nevis tikai jūs, ir ieteicams attiecīgi uzlabot drošumu opcijas FastAccess iestatījumu logā.

  - Drošuma uzlabošana

  - Atpazīšanas pēc fotogrāfijas noraidīšana

- Ja jūsu VAIO dators neatpazīst jūsu seju, pārvietojiet galvu tā, lai jūsu seja atrastos datora ekrāna vidū un lai tiktu parādīts zaļš rāmis.

- Ja seju atpazīšana aizņem laiku, jūs varat uzlabot seju atpazīšanas ātrumu, pierakstoties operētājsistēmā Windows ar paroli, kamēr datora ekrānā ir redzams zaļš rāmis.

## Pārslēgšanās no lokāla konta uz Microsoft kontu

Operētājsistēmā Windows 8 var pārslēgties no lokāla konta uz Microsoft kontu.

Ja pārslēdzaties no lokāla konta uz Microsoft kontu, jūs varat lejupielādēt lietojumprogrammas no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store).

Lai izveidotu Microsoft kontu vai pārslēgtos uz to, rīkojieties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties vienumu Lietotāji (Users) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Atlasiet opciju Pārslēgties uz Microsoft kontu (Switch to a Microsoft account).
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Lai pārslēgtos uz lokālu kontu, 4. darbībā atlasiet Pārslēgties uz lokālo kontu, nevis opciju Pārslēgties uz Microsoft kontu (Switch to a Microsoft account).

- Ja esat aizmirsis Microsoft konta paroli, sazinieties ar Microsoft atbalsta dienestu.

## Sistēmas informācijas skatīšana

Jūs varat skatīt sava VAIO datora sistēmas informāciju.

1. Startējiet VAIO Care (Desktop). (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Care (Desktop).)
2. Izvēlieties vienumu About your VAIO un System information.

   Tiek parādīta jūsu VAIO datora sistēmas informācija.

## Par pogu ASSIST

Nospiediet pogu ASSIST, lai veiktu VAIO datora regulāro apkopi vai novērstu problēmas, kas var rasties, izmantojot datoru.

Kamēr dators ir ieslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

Savukārt, kamēr dators ir izslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atgūtu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

#### Piezīme

- Ja ir parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode) un piecas minūtes netiek veikta neviena darbība, jūsu VAIO dators tiks automātiski izslēgts.

## Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana

Izmantojot BIOS funkciju, varat iestatīt VAIO datora sāknēšanas paroli (ieslēgšanas paroli). Pēc VAIO logotipa parādīsies ieslēgšanas paroles ievadīšanas uzvedne, lai varētu startēt datoru.

Ir divu tipu paroles. Vispirms iestatiet iekārtas paroli.

- Iekārtas parole (administratoriem):

  izmantojot šo paroli, lietotāji ar administratora tiesībām var mainīt visas iestatījumu opcijas BIOS iestatīšanas ekrānā, kā arī startēt VAIO datoru.

- Lietotāja parole (lietotājiem bez administratora tiesībām):

  izmantojot šo paroli, lietotāji var mainīt dažas BIOS iestatīšanas opcijas, kā arī startēt VAIO datoru. Lai iestatītu lietotāja paroli, sākumā jāiestata administratora parole.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izvēlieties opciju Start BIOS setup.

   Ja parole jau ir iestatīta, ievadiet to.

   Tiek parādīts BIOS iestatīšanas ekrāns.

3. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Security, izvēlieties opciju Set Machine Password vai Set User Password un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Tiek parādīts paroles ievades ekrāns.

4. Ievadiet paroli un nospiediet taustiņu Enter.

   Lai mainītu paroli, ievadiet pašreizējo paroli un jauno paroli. Paroli var veidot ne vairāk kā 32 burtciparu rakstzīmes (ieskaitot atstarpes), un tā ir reģistrjutīga.

5. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu opciju Password when Power On, un nospiediet taustiņu Enter un izvēlieties opciju Enabled.
6. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Exit, izvēlieties opciju Exit Setup un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
7. Pēc apstiprinājuma uzvednes parādīšanās nospiediet taustiņu Enter.

#### Piezīme

- Noteikti pierakstiet paroli, lai neaizmirstu to.

- Ja aizmirsīsiet paroli, nevarēsiet sāknēt VAIO datoru.

- BIOS iestatīšanas ekrānā varat atiestatīt lietotāja paroli, ievadot iekārtas paroli.

- Ja aizmirsīsiet iekārtas paroli, tā būs atkārtoti jāiestata pilnvarotam Sony servisa un atbalsta centra pārstāvim. (Tiks iekasēta atiestatīšanas maksa.)

## VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm

Izmantojot BIOS funkciju, varat sāknēt VAIO datoru no ārējām ierīcēm, piemēram, no optiskā diskdziņa, USB diskešu dziņa vai USB zibatmiņas.

1. Pievienojiet savam VAIO datoram ārējo ierīci.
2. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

3. Izvēlieties opciju Start from media (USB device/optical disc).

   Sākas sāknēšanas process no ārējās ierīces.

#### Piezīme

- Atvienojiet no sava VAIO datora visas ierīces, izņemot ārējo ierīci, no kuras plānojat veikt sāknēšanu. Dažas ierīces nevar izmantot datora sāknēšanai vai nevar izmantot ar datoru.

- Ja ārējās ierīces komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris, pievienojiet to maiņstrāvas avotam pirms ārējās ierīces pieslēgšanas.

## Ieslēgšanas paroles dzēšana

Ja VAIO datora sāknēšanai vairs nav jāizmanto ieslēgšanas parole, izpildiet tālāk minētās darbības, lai dzēstu iekārtas paroli un lietotāja paroli.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izvēlieties opciju Start BIOS setup.

   Ja parole jau ir iestatīta, ievadiet to.

   Tiek parādīts BIOS iestatīšanas ekrāns.

3. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Security, izvēlieties opciju Set Machine Password vai Set User Password un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Tiek parādīts paroles ievades ekrāns.

4. Atstājiet neaizpildītus laukus Enter New Password un Confirm New Password un nospiediet taustiņu Enter.
5. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Exit, izvēlieties opciju Exit Setup un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Pēc apstiprinājuma uzvednes parādīšanās nospiediet taustiņu Enter.

## Intel(R) Anti-Theft Technology izmantošana (ar Intel(R) Anti-Theft Technology aprīkotajiem modeļiem)

Intel(R) Anti-Theft Technology iestatījumus var mainīt BIOS iestatīšanas ekrānā.

Lai iespējotu Intel(R) Anti-Theft Technology, veiciet šādas darbības.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izvēlieties opciju Start BIOS setup.

   Ja parole jau ir iestatīta, ievadiet to.

   Tiek parādīts BIOS iestatīšanas ekrāns.

3. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Advanced.
4. Izvēlieties Intel(R) AT Support System un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
5. Nospiediet taustiņuvai, lai izvēlētos iestatījumu Enabled, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
6. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Exit, izvēlieties Exit Setup un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Pēc apstiprinājuma uzvednes parādīšanās nospiediet taustiņu Enter.

## Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)

Izmantojot pakalpojumu VAIO Care, jūs varat veikt šādas darbības, lai uzturētu VAIO datora darbību optimālā līmenī.

- Veiciet regulāras veiktspējas pārbaudes un pielāgošanu.

- Atrodiet atbalsta informāciju (atbalsta vietnes URL, kontakttālruņa numuru u.c.).

- Startējiet pakalpojumu VAIO Care, nospiežot pogu ASSIST, un problēmu gadījumā meklējiet atbilstošu risinājumu.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir ieslēgts.

   Tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

   Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas iekļauts pakalpojuma VAIO Care komplektācijā.

#### Padoms

- Nospiežot pogu ASSIST, kamēr jūsu VAIO dators ir izslēgts, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode). Pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atkoptu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

- Var arī atvērt viedpogu sadaļu, atlasīt viedpoguMeklēšana (Search) un vienumu Programmas (Apps) un ievadīt meklēšanas lodziņā „VAIO Care (Desktop)”, lai startētu pakalpojumu VAIO Care.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## VAIO datora atjaunināšana

Lai uzlabotu datora efektivitāti, drošību un funkcionalitāti, noteikti atjauniniet savu VAIO datoru, instalējot šīs lietojumprogrammas.

#### Piezīme

- Lai veiktu tālāk minētos atjaunināšanas iestatījumus, VAIO datoram jābūt savienotam ar internetu.

#### Windows Update

Pakalpojums Windows Update ļauj padarīt VAIO datora darbību stabilāku.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana (Search). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. Atlasiet Iestatījumi (Settings) un meklēšanas lodziņā ierakstiet “Windows”.

3. Sarakstā izvēlieties Windows Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu atjaunināšanu.

#### VAIO Update

VAIO Update automātiski paziņo par jauniem internetā pieejamiem atjauninājumiem, kā arī lejupielādē un instalē tos VAIO datorā.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Update.)

#### Windows veikals (Windows Store) lietojumprogrammu atjaunināšana

Noteikti atjauniniet lietojumprogrammu Windows veikals (Windows Store). Ja ir nepieciešams atjauninājums, ekrāna Sākums (Start) elementā Veikals (Store) tiek parādīts numurs.

1. Atlasiet elementu Veikals (Store), lai to atvērtu.

2. Ekrāna augšējā labajā pusē atlasiet opciju Atjauninājumi (Updates).

   Iekavās parādītais skaitlis norāda, cik programmu varat izmantot.

3. Atzīmējiet lietojumprogrammas, kuras vēlaties atjaunināt, un atlasiet opciju Instalēt (Install).

   Lai šīs lietojumprogrammas atjauninātu vēlāk, noņemiet tām atzīmes.

## Pakalpojuma VAIO Update izmantošana

VAIO Update nodrošina tāda pakalpojuma saņemšanu, kas sniedz informāciju par pieejamajiem atjauninājumiem, piemēram, svarīgām piezīmēm vai atjaunināšanas programmām, kas nepieciešamas VAIO datora atjaunināšanai.

Izmantojot internetu, pakalpojums VAIO Update automātiski atrod atjaunināšanas programmas, kas nepieciešamas datora veiktspējas vai jaunu un pieejamu lietojumprogrammu uzlabošanai, kā arī sniedz iespēju tās lejupielādēt un instalēt, veicot vienkāršas darbības.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Update.)

#### Padoms

- Pakalpojumu VAIO Update var startēt arī no VAIO Care (Desktop).

## Teksta izmēra palielināšana (DPI) (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

DPI mainīšana, palielinot teksta un ikonu izmēru, atvieglo skārienekrāna lietošanu.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis (Control Panel) un izvēlieties opciju Izskats un personalizācija (Appearance and Personalization) un Palielināt vai samazināt tekstu un citus vienumus (Make text and other items larger or smaller). (Skatiet tēmu Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis (Control Panel).)
2. Izvēlieties vajadzīgos iestatījumus no ekrānā redzamajām opcijām un opciju Lietot (Apply).
3. Ja parādās ziņojums, kurā ieteikts izrakstīties, izvēlieties opciju Izrakstīties tūlīt (Sign out now).
4. Pierakstieties vēlreiz.

   Operētājsistēmas Windows teksta fonta izmērs būs nomainīts.

## Piezīmes par skārienekrāna lietošanu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Pirms skārienekrāna izmantošanas izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Nespiediet pārāk stipri uz skārienekrānu.

  Tā kā VAIO dators ir aprīkots ar kapacitatīvu skārienekrānu, pietiek ar viegliem pieskārieniem.

- Ja ieslēgsiet VAIO datoru, kamēr pieskaraties ekrānam, skārienekrāns, iespējams, nedarbosies pareizi. Šādā gadījumā restartējiet datoru.

- Pēc tam, kad VAIO dators pārslēdzies no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, skārienekrāns var nedarboties vairākas sekundes. Šādā gadījumā nedaudz uzgaidiet pirms skārienekrāna lietošanas.

- Lai nodrošinātu labu skārienjutīgumu, ekrānam vajadzētu vienmēr būt tīram. Netīrumi var izraisīt bojājumus vai darbības traucējumus.

## Skārienekrāna lietošana (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Lai darbotos ar savu VAIO datoru, jūs varat pieskarties skārienekrānam vai veikt vienkāršu kustību ar pirkstiem.

### Pamata darbības

#### Noklikšķināšana (pieskaršanās)

Vienreiz pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Jūs varat atlasīt pogu, piemēram, Labi (OK) un Atcelt (Cancel), vai izvēlnes vienumu, vienkārši pieskaroties tam uz ekrāna.

#### Dubultklikšķa veikšana (dubulta pieskaršanās)

Ātri pieskarieties skārienekrānam divreiz ar pirkstu.

Jūs varat startēt lietojumprogrammu, piemēram, tekstapstrādes vai izklājlapu programmu, vai arī atvērt failu, veicot dubultklikšķi uz tā ikonas.

#### Vilkšana

Uzlieciet pirkstu uz vajadzīgās vietas skārienekrānā un slidiniet. Ar šādu kustību var pārvietot failu vai mainīt loga izmēru.

#### Vilkšana un nomešana

Pieskarieties vajadzīgā faila ikonai, slidiniet uz citu mapi, logu vai lietojumprogrammas ikonu un pēc tam paceliet pirkstu no ekrāna. Ar šādu kustību var pārvietot vai kopēt failu.

### Papildu darbības

Lai darbotos ar VAIO datoru, jūs varat veikt vienkāršu kustību (žestu) ar pirkstiem uz skārienekrāna.

Reakcija uz žestu var mainīties atkarībā no lietojumprogrammām.

#### Noklikšķināšana ar peles labo pogu (pieskaršanās un turēšana)

Pieskarieties un turiet pirkstu uz vajadzīgā punkta skārienekrānā dažas sekundes un pēc tam paceliet pirkstu no skārienekrāna. Atkarībā no pieskaršanās punkta var tikt parādītas dažādas izvēlnes.

#### Ritināšana

Pieskarieties un ritiniet loga, piemēram, Internet Explorer, ritināmajā zonā. Lai ritinātu logā, var arī vilkt atlasītā loga vertikālās ritjoslas slīdni.

#### Attēla, piemēram, fotogrāfijas, tuvināšana vai tālināšana (tālummaiņa)

Savelciet divus pirkstus kopā, lai veiktu attēla, piemēram, fotogrāfijas, tālummaiņu vienumā Foto (Photos). Attāliniet pirkstus, lai tuvinātu, vai savelciet pirkstus, lai tālinātu.

#### Attēla, piemēram, fotogrāfijas, pagriešana (rotācija)

Lai pagrieztu attēlu, piemēram, fotogrāfiju, novietojiet divus pirkstus uz skārienekrāna un slidiniet tos pa apli. Atkarībā no izmantotajām lietojumprogrammām var nebūt iespējams pagriezt attēlus.

#### Atlasīšana pavelkot

Paslidiniet pirkstu par īsu attālumu tajā virzienā, kurā nav iespējams ritināt ekrānu.

Šādi var atlasīt vienumu, piemēram, lietojumprogrammas elementu vai attēlu.

## Atrašanās vietas informācijas lejupielādes atspējošana (ar GNSS aprīkotiem modeļiem)

Jūs varat atspējot globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) uztvertās informācijas lejupielādi. Lai atspējotu iestatījumu, rīkojieties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties vienumu Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Mainiet iestatījumu GNSS vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Izslēgt (Off).

## Atrašanās vietas informācijas lejupielāde (ar GNSS aprīkotiem modeļiem)

Jūs varat lejupielādēt sava VAIO datora atrašanās vietas informāciju, izmantojot globālo navigācijas satelītu sistēmu (GNSS).

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties vienumu Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Mainiet opcijas Lidmašīnas režīms (Airplane mode) iestatījumu uz Izslēgt (Off) un GNSS iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).

## Par iebūvētajiem sensoriem

Iebūvētais akselerometrs, digitālais kompass (magnetometrs) un žiroskopa sensors ļauj izmantot tālāk minētās funkcijas.

### Ekrāna pagriešana, izmantojot iebūvēto akselerometru

Kad pagriežat VAIO datoru, LCD ekrānam esot atlocītam, iebūvētais akselerometrs automātiski nosaka kustību un pagriež datora ekrānu portretorientācijā vai ainavorientācijā atkarībā no datora orientācijas.

### Navigācijas palīdzība, izmantojot iebūvēto digitālo kompasu

Iebūvētais digitālais kompass saderīgajās lietojumprogrammās nodrošina navigācijas palīdzību, nosakot, kādā virzienā ir novietots jūsu VAIO dators.

### Lietojumprogrammu darbība, izmantojot iebūvēto žiroskopa sensoru

Iebūvētais žiroskops nosaka jūsu VAIO datora leņķa maiņu, kas savukārt ļauj veikt darbības ar lietojumprogrammām, piemēram, ar spēļu lietojumprogrammu.

#### Padoms

- Ja lietojumprogramma neparāda pareizu virzienu, iebūvētais digitālais kompass jākalibrē. Skatiet vairāk informācijas tēmā Piezīmes par iebūvētajiem sensoriem.

## Piezīmes par iebūvētajiem sensoriem

Pirms iebūvēto sensoru izmantošanas izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

### Piezīmes par iebūvētā akselerometra lietošanu

- Datora ekrāna orientāciju nevar mainīt, kamēr VAIO dators ir pievienots ārējam displejam. Ja pievienojat datoru ārējam displejam, kamēr izmantojat to portretorientācijā, datora ekrāns automātiski pārslēgsies ainavorientācijā (horizontālā orientācijā).

- Datora ekrāna rādījums var tikt izkropļots, ja maināt orientāciju, kamēr ir aktivizēts ekrānsaudzētājs.

- Dažas lietojumprogrammas neatbalsta portretorientāciju un var nedarboties pareizi. Šādā gadījumā lietojiet savu VAIO datoru ainavorientācijā.

### Piezīmes par iebūvētā digitālā kompasa lietošanu.

- Iebūvētais digitālais kompass darbojas, nosakot magnētisku virzienu. Nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, ko sniedz iebūvētais digitālais kompass.

  Digitālā kompasa precizitāti var viegli ietekmēt magnētiskie traucējumi, un tas var nedarboties pareizi, jo īpaši tālāk minētajās vietās.

  - Liftā vai telpā, kas satur dzelzs materiālus, piemēram, dzelzs rāmjus vai dzelzsbetonu.

  - Dzelzsbetona konstrukcijas, piemēram, gājēju tilta vai lidostas vai dzelzceļa stacijas vestibila, tuvumā.

  - Vilciena vai automašīnas tuvumā vai iekšienē.

  - Uz zemes esoša transformatora vai augstsprieguma pārvades elektrolīniju tuvumā.

  - Metāla izstrādājuma, piemēram, metāla darbagalda vai citu metāla mēbeļu tuvumā.

  - Tāda materiāla tuvumā, kam ir ļoti liels magnētisko traucējumu risks, piemēram, magnēta, magnētiska turētāja vai skaļruņu tuvumā.

    Komplektācijā iekļautā pildspalva (Ciparotāja irbulis) satur magnētu. Ja pietuvināt pildspalvu sava VAIO datora magnetometra () tuvumā vai novietojat to uz tastatūras magnetometra tuvumā, digitālais kompass var nedarboties pareizi. (Modeļiem, kuriem ir Ciparotāja irbulis)

- LCD ekrāna leņķa noregulēšana var mazināt iebūvētā digitālā kompasa precizitāti, bet tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu. Šādā gadījumā digitālais kompass jākalibrē.

  Pārvietojieties tālāk no materiāliem, kas izraisa magnētiskos traucējumus, piemēram, metāla izstrādājumiem vai magnētiem, un veiciet turpmākās darbības, kamēr izmantojat lietojumprogrammu, kas lieto digitālo kompasu.

  Kad veicat darbības ar pildspalvu aprīkotos modeļos, turiet pildspalvu atstatus no sava VAIO datora.

  - Novietojiet savu VAIO datoru uz plakanas virsmas, turiet to ar abām rokām, un pēc tam pagrieziet to par 360 grādiem pulksteņrādītāju virzienā, LCD ekrānam esot paceltam.

    Parasti VAIO dators jāpagriež apmēram 5 līdz 10 reizes. Vietā, kurā novērojami spēcīgi magnētiski traucējumi, pagrieziet datoru apmēram 10 līdz 20 reizes.

  - Ja problēma vēl joprojām pastāv, izmantojiet VAIO datoru vietā, kur nav tik lielu magnētisko traucējumu.

## VAIO datora atjaunināšana

Lai uzlabotu datora efektivitāti, drošību un funkcionalitāti, noteikti atjauniniet savu VAIO datoru, instalējot šīs lietojumprogrammas.

#### Piezīme

- Lai veiktu tālāk minētos atjaunināšanas iestatījumus, VAIO datoram jābūt savienotam ar internetu.

#### Windows Update

Pakalpojums Windows Update ļauj padarīt VAIO datora darbību stabilāku.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana (Search). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. Atlasiet Iestatījumi (Settings) un meklēšanas lodziņā ierakstiet “Windows”.

3. Sarakstā izvēlieties Windows Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu atjaunināšanu.

#### VAIO Update

VAIO Update automātiski paziņo par jauniem internetā pieejamiem atjauninājumiem, kā arī lejupielādē un instalē tos VAIO datorā.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Update.)

#### Windows veikals (Windows Store) lietojumprogrammu atjaunināšana

Noteikti atjauniniet lietojumprogrammu Windows veikals (Windows Store). Ja ir nepieciešams atjauninājums, ekrāna Sākums (Start) elementā Veikals (Store) tiek parādīts numurs.

1. Atlasiet elementu Veikals (Store), lai to atvērtu.

2. Ekrāna augšējā labajā pusē atlasiet opciju Atjauninājumi (Updates).

   Iekavās parādītais skaitlis norāda, cik programmu varat izmantot.

3. Atzīmējiet lietojumprogrammas, kuras vēlaties atjaunināt, un atlasiet opciju Instalēt (Install).

   Lai šīs lietojumprogrammas atjauninātu vēlāk, noņemiet tām atzīmes.

## Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana

Jūs varat atvērt vienumu Vadības panelis (Control Panel), rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana (Search). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties vienumu Programmas (Apps) ().
3. Meklēšanas lodziņā () ierakstiet “Vadības panelis (Control Panel)”.
4. Izvēlieties vienumu Vadības panelis (Control Panel) ().

## Miega režīma izmantošana

Miega režīmā jūs varat pārtraukt darbu ar savu VAIO datoru, vienlaikus uzturot datora darbību pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat.

#### Miega režīma aktivizēšana

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. Izvēlieties opcijuIzslēgt (Power) un Miega režīms (Sleep).

#### Atgriešanās normālajā režīmā

1. Nospiediet pogu(Izslēgt (Power)).

#### Piezīme

- Nospiežot un turot nospiestu vairāk nekā četras sekundes pogu(Izslēgt (Power)), jūsu VAIO dators automātiski izslēgsies. Šādas darbības rezultātā visi nesaglabātie dati tiks dzēsti.

- Pēc noklusējuma jūsu VAIO dators tiek automātiski pārslēgts hibernācijas režīmā, kad akumulators izlādējas. Tomēr atkarībā no darbības apstākļiem dators, iespējams, netiks pārslēgts hibernācijas režīmā.

  Ja tā notiek un akumulators izlādējas, dators tiks izslēgts, kā rezultātā tiks zaudēti visi nesaglabātie dati.

  Kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, saglabājiet datus biežāk.

- Pirms VAIO datora pārvietošanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts, lai cietā diska darbības laikā izvairītos no triecieniem un vibrācijām.

#### Padoms

- Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda.

- Turklāt, lai pārslēgtu VAIO datoru miega režīmā, varat rīkoties šādi.

  - Nospiediet pogu(Izslēgt (Power)) (ar noklusējuma iestatījumu).

- Turklāt, lai pārslēgtu VAIO datoru no miega režīma atpakaļ normālā režīmā, varat rīkoties arī šādi.

  - Nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras.

  - Nospiediet pogu(Windows).

- VAIO datoru var pārslēgt no miega režīma atpakaļ normālā režīmā, arī pievienojot strāvas padeves avotam vai atvienojot no tā maiņstrāvas adapteri.

- Jūs varat pārslēgt savu VAIO datoru no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, atverot jeb paceļot LCD ekrānu.

  Lai mainītu darbību, kas tiek veikta, kad atverat jeb paceļat LCD ekrānu, startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un mainiet iestatījumus vienumā Power and Battery. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

## Jūsu vēlamās lietojumprogrammas startēšana, atvienojot pildspalvu (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis)

Jūs varat startēt vēlamo lietojumprogrammu, izņemot komplektācijā iekļauto pildspalvu (Ciparotāja irbulis) no tās āķa.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties opciju Hardware. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Iespējojiet iestatījumu Action When Pen Pulled Out.

#### Piezīme

- Ar šo funkciju jūs varat startēt tikai tādas Windows veikals (Windows Store) lietojumprogrammas kā Note Anytime for VAIO un Microsoft Office OneNote.

#### Padoms

- Ja atvienojat pildspalvu miega režīmā, jūsu VAIO dators tiks pārslēgts atpakaļ normālajā režīmā un tiks startēta jūsu vēlamā lietojumprogramma. Ja, atvienojot pildspalvu, tiek parādīts pierakstīšanās ekrāns, seju atpazīšanas funkcija vai attēlparole ļauj pierakstīties datorā, neizmantojot tastatūru. Lai pierakstītos datorā, izmantojot seju atpazīšanas funkciju, skatiet tēmu Pierakstīšanās Windows sistēmā, lietojot seju atpazīšanas funkciju.

## Pārslēgšanās no lokāla konta uz Microsoft kontu

Operētājsistēmā Windows 8 var pārslēgties no lokāla konta uz Microsoft kontu.

Ja pārslēdzaties no lokāla konta uz Microsoft kontu, jūs varat lejupielādēt lietojumprogrammas no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store).

Lai izveidotu Microsoft kontu vai pārslēgtos uz to, rīkojieties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties vienumu Lietotāji (Users) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Atlasiet opciju Pārslēgties uz Microsoft kontu (Switch to a Microsoft account).
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Lai pārslēgtos uz lokālu kontu, 4. darbībā atlasiet Pārslēgties uz lokālo kontu, nevis opciju Pārslēgties uz Microsoft kontu (Switch to a Microsoft account).

- Ja esat aizmirsis Microsoft konta paroli, sazinieties ar Microsoft atbalsta dienestu.

## Seju atpazīšanas funkcijas lietošana

Seju atpazīšana nodrošina jums drošas un ērtas funkcijas.

Iepriekš iestatot seju atpazīšanu, jūs varat lietot tālāk minētās funkcijas.

### Paroles aizvietošana, lai pierakstītos operētājsistēmā Windows

Jūs varat aizvietot Windows paroli ar seju atpazīšanu, kad pierakstāties operētājsistēmā Windows. Skatiet vairāk informācijas tēmā Pierakstīšanās Windows sistēmā, lietojot seju atpazīšanas funkciju.

### Ātra piekļuve tīmekļa vietnēm ar tīmekļa pieteikšanās funkciju

Tā vietā, lai ievadītu savu lietotāja informāciju (lietotāju konti, paroles u.c.), kas nepieciešama, lai piekļūtu ar paroli aizsargātām timekļa vietnēm, var izmantot seju atpazīšanas funkciju.

Lai lietotu šo funkciju, iepriekš logā FastAccess iestatiet tīmekļa pieteikšanās iestatījumus. Lai startētu opciju FastAccess, skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

#### Piezīme

- Atkarībā no tīmekļa vietnes, kurai piekļūstat, var nebūt iespējams izmantot tīmekļa pieteikšanās funkciju.

#### Padoms

- Izmantojot seju atpazīšanas funkciju, jūs varat pierakstīties operētājsistēmā Windows, neievadot paroli. Tas ir ērti, ja iestatāt savu VAIO datoru tā, lai startētu jūsu vēlamo lietojumprogrammu, kad atvienojat pildspalvu (Ciparotāja irbulis) no datora. Skatiet vairāk informācijas tēmā Jūsu vēlamās lietojumprogrammas startēšana, atvienojot pildspalvu (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis).

- Seju atpazīšanas tīmekļa pieteikšanās iestatījumus un drošuma iestatījumus var iestatīt logā FastAccess. Skatiet informāciju par katru no iestatījumiem palīdzības failā, ko ietver opcija FastAccess.

## Piezīmes par seju atpazīšanas funkciju

Pirms seju atpazīšanas funkcijas lietošanas izlasiet turpmākos brīdinājumus.

- Windows paroli nevar pilnībā aizstāt ar seju atpazīšanas funkciju.

- Seju atpazīšanas tehnoloģija nenodrošina pilnīgu lietotāja autentifikāciju vai pilnīgu datu un aparatūras aizsardzību. Uzņēmums Sony neatbild par problēmām un zaudējumiem, kas radušies seju atpazīšanas funkcijas lietošanas rezultātā vai tādēļ, ka nevarat izmantot seju atpazīšanas funkciju.

- Seju atpazīšanas ātrums ir atkarīgs no darbības apstākļiem, kā arī tas var atšķirties lietotāju vidū.

## Pierakstīšanās Windows sistēmā, lietojot seju atpazīšanas funkciju

Jūs varat pierakstīties Windows sistēmā, izmantojot seju atpazīšanas funkciju Windows paroles ievadīšanas vietā, ja Windows parole jau ir iestatīta.

Skatiet vairāk informācijas par operētājsistēmas Windows paroli tēmā Operētājsistēmas Windows paroles izveide, maiņa vai noņemšana.

1. Atzīmējiet opcijas Click here to enable Face Recognition izvēles rūtiņu operētājsistēmas Windows pierakstīšanās ekrānā.
2. Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai reģistrētu savu seju.

   Pēc reģistrācijas pabeigšanas seju atpazīšanas funkciju var izmantot pierakstīšanās ekrānā vai bloķēšanas ekrānā.

#### Padoms

- Ja vairāki lietotāji izmanto jūsu VAIO datoru vai pastāv iespēja, ka jūsu datoru izmantos arī kāda cita persona, nevis tikai jūs, ir ieteicams attiecīgi uzlabot drošumu opcijas FastAccess iestatījumu logā.

  - Drošuma uzlabošana

  - Atpazīšanas pēc fotogrāfijas noraidīšana

- Ja jūsu VAIO dators neatpazīst jūsu seju, pārvietojiet galvu tā, lai jūsu seja atrastos datora ekrāna vidū un lai tiktu parādīts zaļš rāmis.

- Ja seju atpazīšana aizņem laiku, jūs varat uzlabot seju atpazīšanas ātrumu, pierakstoties operētājsistēmā Windows ar paroli, kamēr datora ekrānā ir redzams zaļš rāmis.

## Par pogu ASSIST

Nospiediet pogu ASSIST, lai veiktu VAIO datora regulāro apkopi vai novērstu problēmas, kas var rasties, izmantojot datoru.

Kamēr dators ir ieslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

Savukārt, kamēr dators ir izslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atgūtu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

#### Piezīme

- Ja ir parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode) un piecas minūtes netiek veikta neviena darbība, jūsu VAIO dators tiks automātiski izslēgts.

## VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm

Izmantojot BIOS funkciju, varat sāknēt VAIO datoru no ārējām ierīcēm, piemēram, no optiskā diskdziņa, USB diskešu dziņa vai USB zibatmiņas.

1. Pievienojiet savam VAIO datoram ārējo ierīci.
2. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

3. Izvēlieties opciju Start from media (USB device/optical disc).

   Sākas sāknēšanas process no ārējās ierīces.

#### Piezīme

- Atvienojiet no sava VAIO datora visas ierīces, izņemot ārējo ierīci, no kuras plānojat veikt sāknēšanu. Dažas ierīces nevar izmantot datora sāknēšanai vai nevar izmantot ar datoru.

- Ja ārējās ierīces komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris, pievienojiet to maiņstrāvas avotam pirms ārējās ierīces pieslēgšanas.

## Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)

Izmantojot pakalpojumu VAIO Care, jūs varat veikt šādas darbības, lai uzturētu VAIO datora darbību optimālā līmenī.

- Veiciet regulāras veiktspējas pārbaudes un pielāgošanu.

- Atrodiet atbalsta informāciju (atbalsta vietnes URL, kontakttālruņa numuru u.c.).

- Startējiet pakalpojumu VAIO Care, nospiežot pogu ASSIST, un problēmu gadījumā meklējiet atbilstošu risinājumu.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir ieslēgts.

   Tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

   Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas iekļauts pakalpojuma VAIO Care komplektācijā.

#### Padoms

- Nospiežot pogu ASSIST, kamēr jūsu VAIO dators ir izslēgts, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode). Pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atkoptu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

- Var arī atvērt viedpogu sadaļu, atlasīt viedpoguMeklēšana (Search) un vienumu Programmas (Apps) un ievadīt meklēšanas lodziņā „VAIO Care (Desktop)”, lai startētu pakalpojumu VAIO Care.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm

Izmantojot BIOS funkciju, varat sāknēt VAIO datoru no ārējām ierīcēm, piemēram, no optiskā diskdziņa, USB diskešu dziņa vai USB zibatmiņas.

1. Pievienojiet savam VAIO datoram ārējo ierīci.
2. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

3. Izvēlieties opciju Start from media (USB device/optical disc).

   Sākas sāknēšanas process no ārējās ierīces.

#### Piezīme

- Atvienojiet no sava VAIO datora visas ierīces, izņemot ārējo ierīci, no kuras plānojat veikt sāknēšanu. Dažas ierīces nevar izmantot datora sāknēšanai vai nevar izmantot ar datoru.

- Ja ārējās ierīces komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris, pievienojiet to maiņstrāvas avotam pirms ārējās ierīces pieslēgšanas.

## Par pogu ASSIST

Nospiediet pogu ASSIST, lai veiktu VAIO datora regulāro apkopi vai novērstu problēmas, kas var rasties, izmantojot datoru.

Kamēr dators ir ieslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

Savukārt, kamēr dators ir izslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atgūtu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

#### Piezīme

- Ja ir parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode) un piecas minūtes netiek veikta neviena darbība, jūsu VAIO dators tiks automātiski izslēgts.

## Par pogu ASSIST

Nospiediet pogu ASSIST, lai veiktu VAIO datora regulāro apkopi vai novērstu problēmas, kas var rasties, izmantojot datoru.

Kamēr dators ir ieslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

Savukārt, kamēr dators ir izslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atgūtu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

#### Piezīme

- Ja ir parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode) un piecas minūtes netiek veikta neviena darbība, jūsu VAIO dators tiks automātiski izslēgts.

## Atkopšanas satura dzēšana, lai atbrīvotu vietu diskā

Jūsu iebūvētajā atmiņas ierīcē ir atkopšanas apgabals, kurā glabājas sistēmas atkopšanas dati. Ja jūsu VAIO dators ir aprīkots ar cietvielu disku (SSD – Solid State Drive), varat samazināt atkopšanas apgabalu, dzēšot attiecīgus datus, lai atbrīvotu vietu diskā C: (vai pēdējā disku sarakstā ietvertajā diskā, piemēram, diskā D:).

Atkopšanas datu nesējs ir vajadzīgs, lai dzēstu sistēmas atkopšanas datus vai atgūtu datoru pēc tam, kad dati ir dzēsti.

Ņemiet vērā, ka, dzēšot atkopšanas saturu, nevar izmantot atsvaidzināšanas funkciju.

Ja izmantojat atkopšanas datu nesēju (optiskos diskus) modelī bez iebūvēta optiskā diskdziņa, pievienojiet datoram ārēju optisko diskdzini (nav iekļauts komplektācijā). Skatiet vairāk informācijas par ārēja optiskā diskdziņa pievienošanu tēmā Ārējā diskdziņa pievienošana.

Ja komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris vai strāvas kabelis, pievienojiet to strāvas avotam.

1. Izveidojiet atkopšanas datu nesēju, ja tāds vēl nav izveidots.

   Skatiet vairāk informācijas par atkopšanas datu nesēja izveidošanu tēmā Atkopšanas datu nesēja izveide.

2. Ievietojiet atkopšanas datu nesēju optiskajā diskdzinī vai pievienojiet VAIO datora USB portam USB zibatmiņu (nav iekļauta komplektācijā), kamēr dators darbojas normālajā režīmā.
3. Izslēdziet savu VAIO datoru.
4. Nospiediet pogu ASSIST, lai tiktu parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode), un izvēlieties opciju Start from media (USB device/optical disc).

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz tiek parādīts ekrāns Izvēlieties opciju (Choose an option).

5. Izvēlieties opciju Novērst problēmu (Troubleshoot) un VAIO recovery solutions.

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

6. Izvēlieties vienumu Tools un opciju Remove recovery partition.
7. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

## Atkopšana no atkopšanas datu nesēja

Ja atkopšanas apgabala dati ir bojāti vai izdzēsti, jūs varat izmantot atkopšanas datu nesēju, lai atkoptu savu VAIO datoru.

Tomēr datora atkopšana, izmantojot atkopšanas datu nesēju, aizņems ilgāku laiku nekā atkopšana, izmantojot attiecīgo apgabalu.

Ja izmantojat atkopšanas datu nesēju (optiskos diskus) modelī bez iebūvēta optiskā diskdziņa, pievienojiet datoram ārēju optisko diskdzini (nav iekļauts komplektācijā). Skatiet vairāk informācijas par ārēja optiskā diskdziņa pievienošanu tēmā Ārējā diskdziņa pievienošana.

Ja komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris vai strāvas kabelis, pievienojiet to strāvas avotam.

1. Ievietojiet atkopšanas datu nesēju (optiskos diskus) optiskajā diskdzinī vai pievienojiet USB zibatmiņu VAIO datora USB portam, kad dators darbojas normālajā režīmā.
2. Izslēdziet savu VAIO datoru.
3. Nospiediet pogu ASSIST, lai tiktu parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode), un izvēlieties opciju Start from media (USB device/optical disc).

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz tiek parādīts ekrāns Izvēlieties opciju (Choose an option).

4. Izvēlieties opciju Novērst problēmu (Troubleshoot) un VAIO recovery solutions.

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

5. Izvēlieties opciju Start recovery wizard.
6. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Ja tiek parādīts displeja valodas izvēles logs, izvēlieties nepieciešamo valodu un pēc tam atlasiet opciju Labi (OK).

- Lai veiktu pielāgoto atkopšanu, atlasiet vienumu Tools un opciju Start advanced recovery wizard.

- Ja nevarat atkopt VAIO datoru, izmantojot USB zibatmiņu, pievienojiet zibatmiņu citam datora USB portam un mēģiniet vēlreiz atkopt datoru.

## Atkopšanas datu nesēja izveide

Izpildiet turpmākās instrukcijas, lai izveidotu atkopšanas datu nesēju.

Kā atkopšanas datu nesēju var izmantot DVD, Blu-ray Disc un USB zibatmiņu.

- Modelim bez iebūvētā optiskā diskdziņa:

  izmantojiet USB zibatmiņu.

- Modelim ar iebūvēto optisko diskdzini:

  tomēr ieteicams izmantot DVD-R datu nesēju, jo no USB zibatmiņas datus var nejauši izdzēst. Varat izmantot arī BD-R/BD-R DL/DVD-R DL/DVD+R/DVD+R DL datu nesējus, tomēr VAIO datora atbalstītie datu nesēji un nepieciešamo disku skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa. Šī informācija tiks norādīta izveides procesa laikā.

#### Piezīme

- USB 3.0 standartam atbilstoši USB porti neatbalsta atkopšanu ar USB 3.0 standartam atbilstošu USB zibatmiņu. Ja izmantojat modeli, kam nav tādu USB portu, kuri atbilst tikai USB 2.0 standartam, atkopšanas datu nesēja izveidei izmantojiet USB zibatmiņu, kas neatbilst USB 3.0 standartam.

1. VAIO datorā izveidojiet savienojumu ar internetu un lejupielādējiet un instalējiet jaunākos atjauninājumus, izmantojot pakalpojumu VAIO Update.
2. Ja izmantojat atkopšanas datu nesēju (optiskos diskus) modelī bez iebūvēta optiskā diskdziņa, pievienojiet savam VAIO datoram ārēju optisko diskdzini (nav iekļauts komplektācijā). (Skatiet vairāk informācijas par ārēja optiskā diskdziņa pievienošanu tēmā Ārējā diskdziņa pievienošana.)

   Ja komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris vai strāvas kabelis, pievienojiet to strāvas avotam.

3. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir ieslēgts, lai startētu pakalpojumu VAIO Care.

   Ja parādās logs Lietotāja konta kontrole (User Account Control), izvēlieties opciju Jā (Yes).

   Tiek parādīts logs VAIO Care.

4. Atlasiet vienumu Advanced Tools, Restore and recovery un Create Recovery Media.
5. Rūpīgi izlasiet ekrānā redzamās instrukcijas un pēc tam atlasiet opciju Next.
6. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Piezīme

- Procedūras pašreizējais statuss var tikt parādīts pēc kāda laika.

- Atkopšanas datu nesēja izveides laikā neizņemiet vai neatvienojiet datu nesēju, jo tad process var neizdoties.

- Glabājiet atkopšanas datu nesēju drošā vietā.

#### Padoms

- Ja esat pierakstījies VAIO datorā kā parasts lietotājs, iespējams, tiks parādīta uzvedne ar norādi ievadīt administratora lietotājvārdu un paroli.

#### Piezīmes par atkopšanas datu nesēja izveidi

- Atkopšanas datu nesējs ir piemērots tikai VAIO datoram, kuram tas ticis izveidots.

- VAIO datoru nevar atsvaidzināt, izmantojot atkopšanas datu nesēju.

- Izveidojiet atkopšanas datu nesēju, tiklīdz jūsu VAIO dators ir gatavs lietošanai. Tālāk minētajos gadījumos, iespējams, nevarēsiet atkopt datoru no atkopšanas apgabala, un būs nepieciešams atkopšanas datu nesējs:

  - ja esat modificējis atkopšanas apgabalu, izmantojot lietojumprogrammas, kas paredzētas datu modificēšanai;

  - ja esat instalējis operētājsistēmu, kas atšķiras no šajā datorā iepriekš instalētās operētājsistēmas;

  - ja esat formatējis iebūvēto atmiņas ierīci, neizmantojot pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Nepieskarieties diska virsmai un nenosmērējiet to. Pirkstu nospiedumi vai putekļi uz virsmas var izraisīt nolasīšanas vai ierakstīšanas kļūdas.

- Lai izveidotu atkopšanas datu nesēju, iespējams, diskā C: jāatbrīvo vieta, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedz izmantotā datu nesēja kapacitāti. Atkarībā no iegādātā modeļa piegādes brīdī nevar izveidot atkopšanas datu nesēju brīvās vietas trūkuma dēļ, pat ja optiskais diskdzinis atbalsta Blu-ray Disc vai Double/Dual Layer (divu slāņu) DVD datu nesējus.

- Pirms izmantojat USB zibatmiņu kā atkopšanas datu nesēju, skatiet pakalpojumā VAIO Care iekļauto palīdzības failu.

## Atkopšanas apgabala lieluma pārbaude

Jūsu iebūvētajā atmiņas ierīcē ir atkopšanas apgabals, kurā glabājas sistēmas atkopšanas dati.

Lai pārbaudītu atkopšanas apgabala lielumu, rīkojieties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana (Search). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Atlasiet vienumu Programmas (Apps) un meklēšanas lodziņā ierakstiet “Dators (Computer)”.
3. Izvēlieties vienumu Dators (Computer).
4. Izvēlņu joslā atlasiet vienumu Dators (Computer) un opciju Pārvaldīt (Manage).
5. Izvēlieties opciju Disku pārvaldība (Disk Management) vienumā Krātuve (Storage) kreisajā rūtī.

   Atkopšanas apgabala lielums un kopējais diska C: lielums tiek parādīts centrālās rūts rindā Disks 0 (Disk 0).

## Piezīmes par atkopšanu

Pirms VAIO datora atkopšanas uzmanīgi izlasiet tālāk minētās piezīmes.

### Svarīgas piezīmes par atkopšanu

- Veicot VAIO datora atkopšanu, tiks dzēsti visi iebūvētajā atmiņas ierīcē saglabātie dati, un tiks atjaunoti sākotnējie ražotāja iestatījumi. Pārliecinieties, ka jums ir vērtīgo datu dublējumkopija.

  Ja vēlaties saglabāt galvenos iestatījumus un personīgos datus, atsvaidziniet datoru. Skatiet vairāk informācijas tēmā VAIO datora atsvaidzināšana.

- Pirms veicat datora atkopšanu, atvienojiet no VAIO datora visas perifērijas ierīces, izņemot elektropadeves vadu, maiņstrāvas adapteri vai ierīces, kas nepieciešamas atkopšanas veikšanai.

- Atkopšanas laikā atstājiet elektropadeves vadu vai maiņstrāvas adapteri pievienotu VAIO datoram.

- Neapturiet atkopšanas procesu, kamēr tas nav pabeigts.

- Ja esat aizmirsis paroli un nevarat sākt atkopšanas procesu, sazinieties ar pilnvarotu Sony servisa un atbalsta centru, lai atiestatītu to. Tiks iekasēta atiestatīšanas maksa.

### Piezīmes par lietojumprogrammām

- Atkopjot VAIO datoru, ir iespējams atjaunot tikai sākotnēji instalētās lietojumprogrammas. Lietojumprogrammas, kuras esat instalējis pats, vai dati, kurus esat izveidojis pēc iegādes, netiks atjaunoti. Turklāt ir iespējams atjaunot tikai operētājsistēmu Windows.

- Noteiktas sākotnēji instalētās lietojumprogrammas ietver opcijas, kas ļauj tās atinstalēt vai instalēt automātiski. Taču, ja izmantosiet šīs opcijas, lietojumprogrammas VAIO datorā, iespējams, nedarbosies pareizi.

- Instalējot lietojumprogrammas, kas modificē nodalījumu lielumus, var tikt atspējota atkopšana vai atkopšanas datu nesēja izveide. Lai no tā izvairītos, izveidojiet atkopšanas datu nesēju, tiklīdz VAIO dators ir gatavs lietošanai. Skatiet vairāk informācijas tēmā Atkopšanas datu nesēja izveide.

## Par atkopšanu

Atkopšana ir iebūvētā datu nesēja atjaunošana sākotnējā rūpnīcas stāvoklī. Atsvaidzināšana ir operētājsistēmas pārinstalēšana ar galvenajiem iestatījumiem un saglabātiem personiskajiem datiem.

Nestabilas datora darbības gadījumā vispirms atsvaidziniet VAIO datoru. Ja problēmu neizdodas novērst, atkopiet datoru.

Ir divi veidi, kā atkopt datoru:

- no atkopšanas datu nesēja;

- no atkopšanas apgabala.

#### Piezīme

- Ar 64 GB vai 128 GB cietvielu disku (SSD) aprīkotie modeļi neatbalsta atsvaidzināšanas funkciju. Ja vēlaties pārbaudīt SSD kapacitāti, nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts, lai tiktu parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode), un izvēlieties opciju Start BIOS setup.

### Kad jāveic atkopšana vai atsvaidzināšana?

- Ja VAIO datora darbība kļuvusi nestabila.

- Ja VAIO dators ir inficēts ar datorvīrusu.

- Ja VAIO datorā ir radušās problēmas, kuras nevar atrisināt, veicot problēmu novēršanas darbības.

- Ja disks C: ticis formatēts kļūdas pēc.

### Kuras lietojumprogrammas izmantot VAIO datora atkopšanai vai atsvaidzināšanai vai atkopšanas datu nesēja izveidei?

Izmantojiet šādas lietojumprogrammas.

#### VAIO Care

- Atkopšanas datu nesēja izveide

- Datora aparatūras pārbaude

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Jūsu VAIO datora atkopšana

- Datu glābšana (dublēšana)

- Visu datu dzēšana iebūvētajā atmiņas ierīcē

#### Windows atkopšanas vide (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Atsvaidzināšana

#### Padoms

- Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas iekļauts pakalpojuma VAIO Care un VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions komplektācijā.

- VAIO datora atkopšanu var arī veikt, izmantojot pakalpojumu Windows atkopšanas vide (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)).

### Kas ir atkopšanas apgabals?

Iebūvētās atmiņas ierīces atkopšanas apgabalā atrodas dati sistēmas un lietojumprogrammas atkopšanai. Parasti jūs nevarat modificēt vai dzēst datus šajā apgabalā, tomēr šim mērķim ir arī komerciāli pieejamas lietojumprogrammas.

### Kādēļ jāizmanto atkopšanas datu nesējs?

Atkopšanas datu nesēju izmanto, lai VAIO datoru atjaunotu tā sākotnējā rūpnīcas stāvoklī. Ja nevar startēt operētājsistēmu Windows un ir dzēsts atkopšanas apgabals, atkopšanai būs nepieciešams atkopšanas datu nesējs.

Izveidojiet atkopšanas datu nesēju, tiklīdz jūsu dators ir gatavs lietošanai.

## Atkopšana no atkopšanas apgabala

VAIO datoru var atkopt, izmantojot iebūvētās atmiņas ierīces atkopšanas apgabalu. Šī atkopšanas metode ir ātrāka par atkopšanas datu nesēja izmantošanu.

Pirms datora atkopšanas skatiet tēmu Piezīmes par atkopšanu.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izvēlieties opciju Start troubleshooting (recovery).

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz tiek parādīts ekrāns Izvēlieties opciju (Choose an option).

3. Izvēlieties opciju Novērst problēmu (Troubleshoot) un VAIO recovery solutions.

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Izvēlieties opciju Start recovery wizard.
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Ja tiek parādīts displeja valodas izvēles logs, izvēlieties nepieciešamo valodu un pēc tam atlasiet opciju Labi (OK).

- Lai veiktu pielāgoto atkopšanu, atlasiet vienumu Tools un opciju Start advanced recovery wizard.

## VAIO datora atsvaidzināšana

Ja VAIO datora darbība kļuvusi nestabila, ieteicams izmantot operētājsistēmas Windows nodrošināto atsvaidzināšanas funkciju. Atsvaidziniet datoru, veicot tālāk minētās darbības.

#### Piezīme

- Ar 64 GB vai 128 GB cietvielu disku (SSD) aprīkotie modeļi neatbalsta atsvaidzināšanas funkciju. Ja vēlaties pārbaudīt SSD kapacitāti, nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts, lai tiktu parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode), un izvēlieties opciju Start BIOS setup.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.
   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).
2. Izvēlieties opciju Start troubleshooting (recovery).
   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz tiek parādīts ekrāns Izvēlieties opciju (Choose an option).
3. Izvēlieties opciju Novērst problēmu (Troubleshoot) un Atsvaidzināt datoru (Refresh your PC).

Lielākā daļa iebūvētajā atmiņas ierīcē saglabāto lietotāja datu, daļa operētājsistēmas Windows iestatījumu un visas no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store) lejupielādētās programmas būs pieejamas arī pēc VAIO datora atsvaidzināšanas. Tomēr dažus lietojumprogrammu iestatījumus noteiktās mapēs nevar saglabāt.

Detalizētu informāciju par datora atsvaidzināšanas laikā saglabātajiem iestatījumiem un dzēstajiem datiem skatiet turpmākajā sarakstā.

#### Iestatījumi, kas tiek saglabāti pēc VAIO datora atsvaidzināšanas

Atsvaidzinot VAIO datoru, tiks saglabāti tālāk minētie iestatījumi.

- Bibliotēku iestatījumi

- Lietotāju konti (lokālais, domēns, Microsoft konts) un dalība grupās

- Domēnu iestatījumi

- Windows Update iestatījumi

- Sākuma ekrāna un bloķēšanas ekrāna fons

- Darbvirsmas dizaini

- Starptautiskie iestatījumi

- Bezvadu tīklu profili

- Iestatījumi, kas konfigurēti Windows iepazīšanās sadaļā

#### VAIO datora atsvaidzināšanas rezultātā dzēstie dati

Atsvaidzinot VAIO datoru, tiks dzēsti šajās mapēs esošie dati.

- \Windows

- \Programmu faili

- \Programmu faili(x86)

- \ProgramData

- \Lietotāji\(Lietotājvārds)\AppData

#### Piezīme

- Pirms atsvaidzināšanas saglabājiet svarīgos datus.

- Ar autortiesībām aizsargātie dati, piemēram, digitālo pārraižu dati vai mūzikas faili, kurus organizē digitālo mediju atskaņošanas programmas, var nebūt pieejami pat gadījumā, ja šie dati pēc VAIO datora atsvaidzināšanas tiek saglabāti tajā pašā vietā.

  Skatiet instrukcijas palīdzības failā, kas iekļauts lietojumprogrammas komplektācijā.

#### Padoms

- Tiks saglabātas datorā sākotnēji instalētās lietojumprogrammas un lietojumprogrammas, kas instalētas no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store), savukārt visas pēc datora iegādes instalētās darbvirsmas lietojumprogrammas tiks dzēstas.

## Par pogu ASSIST

Nospiediet pogu ASSIST, lai veiktu VAIO datora regulāro apkopi vai novērstu problēmas, kas var rasties, izmantojot datoru.

Kamēr dators ir ieslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

Savukārt, kamēr dators ir izslēgts, nospiežot pogu ASSIST, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atgūtu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

#### Piezīme

- Ja ir parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode) un piecas minūtes netiek veikta neviena darbība, jūsu VAIO dators tiks automātiski izslēgts.

## VAIO datora sāknēšana no ārējām ierīcēm

Izmantojot BIOS funkciju, varat sāknēt VAIO datoru no ārējām ierīcēm, piemēram, no optiskā diskdziņa, USB diskešu dziņa vai USB zibatmiņas.

1. Pievienojiet savam VAIO datoram ārējo ierīci.
2. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

3. Izvēlieties opciju Start from media (USB device/optical disc).

   Sākas sāknēšanas process no ārējās ierīces.

#### Piezīme

- Atvienojiet no sava VAIO datora visas ierīces, izņemot ārējo ierīci, no kuras plānojat veikt sāknēšanu. Dažas ierīces nevar izmantot datora sāknēšanai vai nevar izmantot ar datoru.

- Ja ārējās ierīces komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris, pievienojiet to maiņstrāvas avotam pirms ārējās ierīces pieslēgšanas.

## Par dublēšanas tipiem

Lai dublētu vērtīgus datus, var izmantot operētājsistēmas Windows opciju Dublēt un atjaunot (Backup and Restore).

Atbilstoši jūsu vajadzībām ir pieejami vairāki dublēšanas tipi, kā aprakstīts zemāk.

### Failu dublēšana

Varat izvēlēties un dublēt VAIO datorā saglabātās mapes un failus ārējā cietajā diskā.

Skatiet detalizētu informāciju par datu dublēšanu sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

### Sistēmas attēlu dublēšana

Jūs varat izveidot visas VAIO datora sistēmas dublējumkopiju. Ja iebūvētā atmiņas ierīce vai dators pārstāj darboties, jūs varat izmantot sistēmas attēlu, lai atjaunotu datoru, kāds tas bija, kad notika dublēšana.

Lai izveidotu sistēmas attēlu, nepieciešams papildaprīkojuma cietais disks, kas formatēts NTFS formātā. Jūs varat arī dublēt sistēmas attēlu optiskajos diskos, piemēram, Blu-ray Disc vai DVD diskā.

Skatiet detalizētu informāciju par sistēmas attēla izveidi sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

#### Piezīme

- Mēs nekādā gadījumā neatjaunosim zudušos vai bojātos datus un neatlīdzināsim to vērtību, tostarp arī VAIO datora atteices gadījumā.

- Izveidojiet atkopšanas datu nesēju uzreiz pēc VAIO datora iegādes. Ja datora darbības traucējumu dēļ nevarat izveidot datu dublējumkopiju, izmantojot operētājsistēmas Windows funkciju, datu dublēšanai izmantojiet dublēšanas rīku, kas ir ietverts atkopšanas datu nesējā.

  Skatiet informāciju par atkopšanas datu nesēja izveidi tēmā Atkopšanas datu nesēja izveide.

#### Padoms

- Ja jūsu VAIO dators nav aprīkots ar diskdzini, pirms dublēšanas jāpievieno datoram ārējā ierīce, piemēram, ārējais cietais disks vai DVD diskdzinis, vai arī jāmaina diska C: nodalījuma lielums un jāizveido vēl viens nodalījums. Skatiet vairāk informācijas tēmā Nodalījumu izveide.

## Par dublēšanu

Dublēšanas procesā tiek izveidota dublējumkopija datiem, kas glabājas iebūvētajā atmiņas ierīcē, un tā tiek saglabāta citā vietā.

Negaidītu notikumu vai datorvīrusu dēļ jūs varat zaudēt dažādus datus, kas glabājas iebūvētajā atmiņas ierīcē. Lai atjaunotu zaudētos datus, ir nepieciešama dublējumkopija.

Ir ļoti ieteicams regulāri dublēt datus.

Ja varat startēt operētājsistēmu Windows, dublējiet un atjaunojiet savus datus ar Windows funkciju.

Lai izmantotu funkciju, atveriet vienumu Vadības panelis (Control Panel) un izvēlieties opciju Sistēma un drošība (System and Security) un Failu vēsture (File History).

## Atjaunošanas punkta izveide

Atjaunošanas punkts ļauj atjaunot datora sistēmas failus iepriekšējā stāvoklī atkarībā no tā, kad atjaunošanas punkts tika izveidots.

Parasti atjaunošanas punkts tiek izveidots automātiski, piemēram, kad tiek instalēts draiveris. Tomēr pirms programmu vai draiveru instalēšanas ieteicams VAIO datorā manuāli izveidot jaunu atjaunošanas punktu.

Skatiet informāciju par atjaunošanas punkta izveidi sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

## Sistēmas failu atjaunošana, izmantojot atjaunošanas punktu, kad neizdodas startēt operētājsistēmu Windows

Ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows, veiciet šīs darbības, lai atjaunotu datora sistēmas failus.

Ja izmantojat atkopšanas datu nesēju (optiskos diskus) modelī bez iebūvēta optiskā diskdziņa, pievienojiet VAIO datoram ārēju optisko diskdzini (nav iekļauts komplektācijā). Skatiet vairāk informācijas par ārēja optiskā diskdziņa pievienošanu tēmā Ārējā diskdziņa pievienošana.

Ja komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris vai strāvas kabelis, pievienojiet to strāvas avotam.

1. Ievietojiet atkopšanas datu nesēju (optiskos diskus) optiskajā diskdzinī vai pievienojiet USB zibatmiņu VAIO datora USB portam, kad dators darbojas normālajā režīmā.
2. Izslēdziet savu VAIO datoru.
3. Nospiediet pogu ASSIST, lai tiktu parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode), un izvēlieties opciju Start from media (USB device/optical disc).

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz tiek parādīts ekrāns Izvēlieties opciju (Choose an option).

4. Atlasiet opciju Novērst problēmu (Troubleshoot), Papildu opcijas (Advanced options) un Sistēmas atjaunošana (System Restore).
5. Izvēlieties savu operētājsistēmu.

   Tiek parādīts logs Sistēmas atjaunošana (System Restore).

6. Atlasiet opciju Next.
7. Izvēlieties atjaunošanas punktu un atlasiet opciju Next.

   Parādās izvēlētā atjaunošanas punkta apstiprināšanas logs.

8. Izvēlieties opciju Pabeigt (Finish), lai apstiprinātu atjaunošanas punktu.

   Pēc sistēmas failu atjaunošanas VAIO dators tiks restartēts.

## Datu dublēšana, kad nevar startēt operētājsistēmu Windows

Ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows, dublējiet savus datus, izmantojot pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izvēlieties opciju Start troubleshooting (recovery).

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz tiek parādīts ekrāns Izvēlieties opciju (Choose an option).

3. Izvēlieties opciju Novērst problēmu (Troubleshoot) un VAIO recovery solutions.

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Izvēlieties vienumu Tools un opciju Rescue Data.
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Ja tiek parādīts displeja valodas izvēles logs, 3. darbībā izvēlieties nepieciešamo valodu un pēc tam atlasiet opciju Labi (OK).

- Var arī startēt VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions, izmantojot atkopšanas datu nesēju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Atkopšana no atkopšanas datu nesēja.

- Ja izvēlaties opciju Custom rescue, izglābtos failus ieteicams saglabāt ārējā cietajā diskā.

#### Piezīmes par pakalpojuma VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions lietošanu

- Rīkojieties ar izglābtajiem failiem uzmanīgi, lai aizsargātu tos no nepilnvarotas piekļuves.

- Atspējojiet Windows cietā diska diskdziņa šifrēšanas līdzekli, pirms izmantot pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions datu dublēšanai un atjaunošanai.

  Tomēr izglābtajiem failiem, kas iebūvētajā atmiņas ierīcē nav šifrēti, var viegli piekļūt nepilnvaroti lietotāji, izmantojot atkopšanas datu nesēju un šo lietojumprogrammu. Tādēļ pēc šīs lietojumprogrammas izmantošanas noteikti iestatiet ieslēgšanas vai cietā diska paroli, iespējojiet Windows cietā diska šifrēšanas līdzekli un glabājiet atkopšanas datu nesēju drošā vietā, lai aizsargātu izglābtos failus no nepilnvarotas piekļuves.

- Lai atjaunotu ar autortiesībām aizsargātus datus, piemēram, mūzikas failus, kas ir apkopoti digitālās multivides atskaņošanas lietojumprogrammās, izmantojiet dublēšanas rīku, kas ir norādīts datu importēšanai izmantotajā lietojumprogrammā. Uzņēmums Sony negarantē datu atskaņošanas saderību, ja dati nav atjaunoti, izmantojot norādīto dublēšanas rīku.

- Pakalpojums VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions neatbalsta tāda faila dublēšanu, kura nosaukums, ieskaitot ceļu, pārsniedz 260 rakstzīmes.

- Pakalpojuma VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions lietošana negarantē visu iebūvētajā atmiņas ierīcē esošo failu dublēšanu.

  Uzņēmums Sony neatbild par datu zudumiem, kas radās dublēšanas rezultātā.

- Kamēr lietojat pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions, izmantojiet VAIO datora darbināšanai maiņstrāvas adaptera elektropadeves vadu.

- Jūsu VAIO dators tiek automātiski restartēts 72 stundas pēc pakalpojuma VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions startēšanas. Ja dublēšanas procesā ir pagājušas 72 stundas, process tiks apturēts, un dators restartēsies. Nav veida, kā atsākt šo procesu.

- Izglābtos failus var sadalīt divos vai vairākos failos un saglabāt norādītajā vietā vai mainīt to nosaukumu atkarīgi no izvēlētās saglabāšanas vietas. Izmantojiet pakalpojumu VAIO Data Restore Tool, lai atjaunotu izglābtos failus. Skatiet vairāk informācijas tēmā Datu atjaunošana ar pakalpojumu VAIO Data Restore Tool.

- Ja ārējā cietajā diskā vai optiskajā diskdzinī netiek atbalstīts USB savienojums, jāinstalē draiveris.

## Datu atjaunošana ar pakalpojumu VAIO Data Restore Tool

Lai atjaunotu failus, kas iepriekš dublēti, izmantojot VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions, varat lietot pakalpojumu VAIO Data Restore Tool.

Skatiet instrukcijas par lietojumprogrammas izmantošanu tajā iekļautajā palīdzības failā.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana (Search). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Atlasiet vienumu Programmas (Apps) un meklēšanas lodziņā ierakstiet “VAIO Data Restore Tool”.
3. Izvēlieties pakalpojumu VAIO Data Restore Tool.

   Tiek parādīts logs VAIO Data Restore Tool.

4. Atlasiet opciju Next.

   Ja parādās logs Lietotāja konta kontrole (User Account Control), izvēlieties opciju Jā (Yes).

5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Piezīme

- Lai atjaunotu ar autortiesībām aizsargātus datus, piemēram, mūzikas failus, kas ir apkopoti digitālās multivides atskaņošanas lietojumprogrammās, izmantojiet dublēšanas rīku, kas ir norādīts datu importēšanai izmantotajā lietojumprogrammā. Uzņēmums Sony negarantē datu atskaņošanas saderību, ja dati nav atjaunoti, izmantojot norādīto dublēšanas rīku.

#### Padoms

- Ja esat pierakstījies VAIO datorā kā parasts lietotājs, iespējams, tiks parādīta uzvedne ar norādi ievadīt administratora lietotājvārdu un paroli.

- Ja nepieciešams, pārvietojiet atjaunotos failus to sākotnējā vietā.

## Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)

Izmantojot pakalpojumu VAIO Care, jūs varat veikt šādas darbības, lai uzturētu VAIO datora darbību optimālā līmenī.

- Veiciet regulāras veiktspējas pārbaudes un pielāgošanu.

- Atrodiet atbalsta informāciju (atbalsta vietnes URL, kontakttālruņa numuru u.c.).

- Startējiet pakalpojumu VAIO Care, nospiežot pogu ASSIST, un problēmu gadījumā meklējiet atbilstošu risinājumu.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir ieslēgts.

   Tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

   Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas iekļauts pakalpojuma VAIO Care komplektācijā.

#### Padoms

- Nospiežot pogu ASSIST, kamēr jūsu VAIO dators ir izslēgts, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode). Pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atkoptu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

- Var arī atvērt viedpogu sadaļu, atlasīt viedpoguMeklēšana (Search) un vienumu Programmas (Apps) un ievadīt meklēšanas lodziņā „VAIO Care (Desktop)”, lai startētu pakalpojumu VAIO Care.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## Atkopšanas satura dzēšana, lai atbrīvotu vietu diskā

Jūsu iebūvētajā atmiņas ierīcē ir atkopšanas apgabals, kurā glabājas sistēmas atkopšanas dati. Ja jūsu VAIO dators ir aprīkots ar cietvielu disku (SSD – Solid State Drive), varat samazināt atkopšanas apgabalu, dzēšot attiecīgus datus, lai atbrīvotu vietu diskā C: (vai pēdējā disku sarakstā ietvertajā diskā, piemēram, diskā D:).

Atkopšanas datu nesējs ir vajadzīgs, lai dzēstu sistēmas atkopšanas datus vai atgūtu datoru pēc tam, kad dati ir dzēsti.

Ņemiet vērā, ka, dzēšot atkopšanas saturu, nevar izmantot atsvaidzināšanas funkciju.

Ja izmantojat atkopšanas datu nesēju (optiskos diskus) modelī bez iebūvēta optiskā diskdziņa, pievienojiet datoram ārēju optisko diskdzini (nav iekļauts komplektācijā). Skatiet vairāk informācijas par ārēja optiskā diskdziņa pievienošanu tēmā Ārējā diskdziņa pievienošana.

Ja komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris vai strāvas kabelis, pievienojiet to strāvas avotam.

1. Izveidojiet atkopšanas datu nesēju, ja tāds vēl nav izveidots.

   Skatiet vairāk informācijas par atkopšanas datu nesēja izveidošanu tēmā Atkopšanas datu nesēja izveide.

2. Ievietojiet atkopšanas datu nesēju optiskajā diskdzinī vai pievienojiet VAIO datora USB portam USB zibatmiņu (nav iekļauta komplektācijā), kamēr dators darbojas normālajā režīmā.
3. Izslēdziet savu VAIO datoru.
4. Nospiediet pogu ASSIST, lai tiktu parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode), un izvēlieties opciju Start from media (USB device/optical disc).

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz tiek parādīts ekrāns Izvēlieties opciju (Choose an option).

5. Izvēlieties opciju Novērst problēmu (Troubleshoot) un VAIO recovery solutions.

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

6. Izvēlieties vienumu Tools un opciju Remove recovery partition.
7. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

## Nodalījumu izveide

Šajā tēmā ir skaidrots, kā izveidot nodalījumus.

#### Piezīme

- Ja diska C: nodalījuma lielums ir samazināts, iespējams, nevarēsiet izveidot atkopšanas datu nesēju vai sekmīgi veikt atkopšanas procesu, jo iebūvētajā atmiņas ierīcē nepietiks vietas.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis (Control Panel) un izvēlieties opciju Sistēma un drošība (System and Security) un Izveidot un formatēt cietā diska nodalījumus (Create and format hard disk partitions) vienumā Administratīvie rīki (Administrative Tools). (Skatiet tēmu Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis (Control Panel).)

   Ja parādās logs Lietotāja konta kontrole (User Account Control), izvēlieties opciju Jā (Yes).

2. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz diska C: un izvēlieties opciju Samazināt sējumu (Shrink Volume).
3. Ievadiet izveidojamā nodalījuma lielumu, izmantojot opciju Ievadiet samazināmās vietas apjomu megabaitos (MB) (Enter the amount of space to shrink in MB), un izvēlieties opciju Samazināt (Shrink).
4. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz Neiedalīts (Unallocated) un izvēlieties opciju Jauns vienkāršais sējums (New Simple Volume).
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Ja esat pierakstījies VAIO datorā kā parasts lietotājs, iespējams, tiks parādīta uzvedne ar norādi ievadīt administratora lietotājvārdu un paroli.

## Citu diskdziņu izveide (nodalījumu modificēšana)

Nodalījumi ir atdalīti apgabali jūsu iebūvētajā atmiņas ierīcē. Sadalot iebūvēto atmiņas ierīci vairāk nekā vienā nodalījumā, var iegūt dažādas priekšrocības, piemēram, nodalīt sistēmas failus no datu failiem.

Jūsu VAIO datoram kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir pieejams tikai viens nodalījums (C: disks).

Ja vēlaties saglabāt datus citā nodalījumā, piemēram, diskā D:, mainiet nodalījuma lielumu un izveidojiet jaunu nodalījumu.

Skatiet vairāk informācijas par nodalījumu izveidi tēmā Nodalījumu izveide.

#### Padoms

- Dažiem modeļiem var būt pieejams disks D: kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums.

## Atkopšanas apgabala lieluma pārbaude

Jūsu iebūvētajā atmiņas ierīcē ir atkopšanas apgabals, kurā glabājas sistēmas atkopšanas dati.

Lai pārbaudītu atkopšanas apgabala lielumu, rīkojieties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana (Search). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Atlasiet vienumu Programmas (Apps) un meklēšanas lodziņā ierakstiet “Dators (Computer)”.
3. Izvēlieties vienumu Dators (Computer).
4. Izvēlņu joslā atlasiet vienumu Dators (Computer) un opciju Pārvaldīt (Manage).
5. Izvēlieties opciju Disku pārvaldība (Disk Management) vienumā Krātuve (Storage) kreisajā rūtī.

   Atkopšanas apgabala lielums un kopējais diska C: lielums tiek parādīts centrālās rūts rindā Disks 0 (Disk 0).

## Nodalījumu izveide

Šajā tēmā ir skaidrots, kā izveidot nodalījumus.

#### Piezīme

- Ja diska C: nodalījuma lielums ir samazināts, iespējams, nevarēsiet izveidot atkopšanas datu nesēju vai sekmīgi veikt atkopšanas procesu, jo iebūvētajā atmiņas ierīcē nepietiks vietas.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis (Control Panel) un izvēlieties opciju Sistēma un drošība (System and Security) un Izveidot un formatēt cietā diska nodalījumus (Create and format hard disk partitions) vienumā Administratīvie rīki (Administrative Tools). (Skatiet tēmu Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis (Control Panel).)

   Ja parādās logs Lietotāja konta kontrole (User Account Control), izvēlieties opciju Jā (Yes).

2. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz diska C: un izvēlieties opciju Samazināt sējumu (Shrink Volume).
3. Ievadiet izveidojamā nodalījuma lielumu, izmantojot opciju Ievadiet samazināmās vietas apjomu megabaitos (MB) (Enter the amount of space to shrink in MB), un izvēlieties opciju Samazināt (Shrink).
4. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz Neiedalīts (Unallocated) un izvēlieties opciju Jauns vienkāršais sējums (New Simple Volume).
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Ja esat pierakstījies VAIO datorā kā parasts lietotājs, iespējams, tiks parādīta uzvedne ar norādi ievadīt administratora lietotājvārdu un paroli.

## Citu diskdziņu izveide (nodalījumu modificēšana)

Nodalījumi ir atdalīti apgabali jūsu iebūvētajā atmiņas ierīcē. Sadalot iebūvēto atmiņas ierīci vairāk nekā vienā nodalījumā, var iegūt dažādas priekšrocības, piemēram, nodalīt sistēmas failus no datu failiem.

Jūsu VAIO datoram kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir pieejams tikai viens nodalījums (C: disks).

Ja vēlaties saglabāt datus citā nodalījumā, piemēram, diskā D:, mainiet nodalījuma lielumu un izveidojiet jaunu nodalījumu.

Skatiet vairāk informācijas par nodalījumu izveidi tēmā Nodalījumu izveide.

#### Padoms

- Dažiem modeļiem var būt pieejams disks D: kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums.

## Par atkopšanu

Atkopšana ir iebūvētā datu nesēja atjaunošana sākotnējā rūpnīcas stāvoklī. Atsvaidzināšana ir operētājsistēmas pārinstalēšana ar galvenajiem iestatījumiem un saglabātiem personiskajiem datiem.

Nestabilas datora darbības gadījumā vispirms atsvaidziniet VAIO datoru. Ja problēmu neizdodas novērst, atkopiet datoru.

Ir divi veidi, kā atkopt datoru:

- no atkopšanas datu nesēja;

- no atkopšanas apgabala.

#### Piezīme

- Ar 64 GB vai 128 GB cietvielu disku (SSD) aprīkotie modeļi neatbalsta atsvaidzināšanas funkciju. Ja vēlaties pārbaudīt SSD kapacitāti, nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts, lai tiktu parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode), un izvēlieties opciju Start BIOS setup.

### Kad jāveic atkopšana vai atsvaidzināšana?

- Ja VAIO datora darbība kļuvusi nestabila.

- Ja VAIO dators ir inficēts ar datorvīrusu.

- Ja VAIO datorā ir radušās problēmas, kuras nevar atrisināt, veicot problēmu novēršanas darbības.

- Ja disks C: ticis formatēts kļūdas pēc.

### Kuras lietojumprogrammas izmantot VAIO datora atkopšanai vai atsvaidzināšanai vai atkopšanas datu nesēja izveidei?

Izmantojiet šādas lietojumprogrammas.

#### VAIO Care

- Atkopšanas datu nesēja izveide

- Datora aparatūras pārbaude

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Jūsu VAIO datora atkopšana

- Datu glābšana (dublēšana)

- Visu datu dzēšana iebūvētajā atmiņas ierīcē

#### Windows atkopšanas vide (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Atsvaidzināšana

#### Padoms

- Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas iekļauts pakalpojuma VAIO Care un VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions komplektācijā.

- VAIO datora atkopšanu var arī veikt, izmantojot pakalpojumu Windows atkopšanas vide (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)).

### Kas ir atkopšanas apgabals?

Iebūvētās atmiņas ierīces atkopšanas apgabalā atrodas dati sistēmas un lietojumprogrammas atkopšanai. Parasti jūs nevarat modificēt vai dzēst datus šajā apgabalā, tomēr šim mērķim ir arī komerciāli pieejamas lietojumprogrammas.

### Kādēļ jāizmanto atkopšanas datu nesējs?

Atkopšanas datu nesēju izmanto, lai VAIO datoru atjaunotu tā sākotnējā rūpnīcas stāvoklī. Ja nevar startēt operētājsistēmu Windows un ir dzēsts atkopšanas apgabals, atkopšanai būs nepieciešams atkopšanas datu nesējs.

Izveidojiet atkopšanas datu nesēju, tiklīdz jūsu dators ir gatavs lietošanai.

## VAIO datora atsvaidzināšana

Ja VAIO datora darbība kļuvusi nestabila, ieteicams izmantot operētājsistēmas Windows nodrošināto atsvaidzināšanas funkciju. Atsvaidziniet datoru, veicot tālāk minētās darbības.

#### Piezīme

- Ar 64 GB vai 128 GB cietvielu disku (SSD) aprīkotie modeļi neatbalsta atsvaidzināšanas funkciju. Ja vēlaties pārbaudīt SSD kapacitāti, nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts, lai tiktu parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode), un izvēlieties opciju Start BIOS setup.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.
   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).
2. Izvēlieties opciju Start troubleshooting (recovery).
   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, līdz tiek parādīts ekrāns Izvēlieties opciju (Choose an option).
3. Izvēlieties opciju Novērst problēmu (Troubleshoot) un Atsvaidzināt datoru (Refresh your PC).

Lielākā daļa iebūvētajā atmiņas ierīcē saglabāto lietotāja datu, daļa operētājsistēmas Windows iestatījumu un visas no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store) lejupielādētās programmas būs pieejamas arī pēc VAIO datora atsvaidzināšanas. Tomēr dažus lietojumprogrammu iestatījumus noteiktās mapēs nevar saglabāt.

Detalizētu informāciju par datora atsvaidzināšanas laikā saglabātajiem iestatījumiem un dzēstajiem datiem skatiet turpmākajā sarakstā.

#### Iestatījumi, kas tiek saglabāti pēc VAIO datora atsvaidzināšanas

Atsvaidzinot VAIO datoru, tiks saglabāti tālāk minētie iestatījumi.

- Bibliotēku iestatījumi

- Lietotāju konti (lokālais, domēns, Microsoft konts) un dalība grupās

- Domēnu iestatījumi

- Windows Update iestatījumi

- Sākuma ekrāna un bloķēšanas ekrāna fons

- Darbvirsmas dizaini

- Starptautiskie iestatījumi

- Bezvadu tīklu profili

- Iestatījumi, kas konfigurēti Windows iepazīšanās sadaļā

#### VAIO datora atsvaidzināšanas rezultātā dzēstie dati

Atsvaidzinot VAIO datoru, tiks dzēsti šajās mapēs esošie dati.

- \Windows

- \Programmu faili

- \Programmu faili(x86)

- \ProgramData

- \Lietotāji\(Lietotājvārds)\AppData

#### Piezīme

- Pirms atsvaidzināšanas saglabājiet svarīgos datus.

- Ar autortiesībām aizsargātie dati, piemēram, digitālo pārraižu dati vai mūzikas faili, kurus organizē digitālo mediju atskaņošanas programmas, var nebūt pieejami pat gadījumā, ja šie dati pēc VAIO datora atsvaidzināšanas tiek saglabāti tajā pašā vietā.

  Skatiet instrukcijas palīdzības failā, kas iekļauts lietojumprogrammas komplektācijā.

#### Padoms

- Tiks saglabātas datorā sākotnēji instalētās lietojumprogrammas un lietojumprogrammas, kas instalētas no pakalpojuma Windows veikals (Windows Store), savukārt visas pēc datora iegādes instalētās darbvirsmas lietojumprogrammas tiks dzēstas.

## Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)

Izmantojot pakalpojumu VAIO Care, jūs varat veikt šādas darbības, lai uzturētu VAIO datora darbību optimālā līmenī.

- Veiciet regulāras veiktspējas pārbaudes un pielāgošanu.

- Atrodiet atbalsta informāciju (atbalsta vietnes URL, kontakttālruņa numuru u.c.).

- Startējiet pakalpojumu VAIO Care, nospiežot pogu ASSIST, un problēmu gadījumā meklējiet atbilstošu risinājumu.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir ieslēgts.

   Tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

   Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas iekļauts pakalpojuma VAIO Care komplektācijā.

#### Padoms

- Nospiežot pogu ASSIST, kamēr jūsu VAIO dators ir izslēgts, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode). Pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atkoptu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

- Var arī atvērt viedpogu sadaļu, atlasīt viedpoguMeklēšana (Search) un vienumu Programmas (Apps) un ievadīt meklēšanas lodziņā „VAIO Care (Desktop)”, lai startētu pakalpojumu VAIO Care.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## Pakalpojuma VAIO Update izmantošana

VAIO Update nodrošina tāda pakalpojuma saņemšanu, kas sniedz informāciju par pieejamajiem atjauninājumiem, piemēram, svarīgām piezīmēm vai atjaunināšanas programmām, kas nepieciešamas VAIO datora atjaunināšanai.

Izmantojot internetu, pakalpojums VAIO Update automātiski atrod atjaunināšanas programmas, kas nepieciešamas datora veiktspējas vai jaunu un pieejamu lietojumprogrammu uzlabošanai, kā arī sniedz iespēju tās lejupielādēt un instalēt, veicot vienkāršas darbības.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Update.)

#### Padoms

- Pakalpojumu VAIO Update var startēt arī no VAIO Care (Desktop).

## Pretvīrusu lietojumprogrammas izmantošana VAIO datorā

Nodrošiniet VAIO datora aizsardzību pret vīrusiem, izmantojot pretvīrusu lietojumprogrammu.

Jūs varat uzturēt lietojumprogrammas atjauninājumu aktualitāti, lejupielādējot un instalējot jaunākos atjauninājumus no lietojumprogrammas publicētāja lapas. Lai atjauninātu pretvīrusu lietojumprogrammu, atrodiet kādu no šīm VAIO datorā instalētajām pretvīrusu lietojumprogrammām un izpildiet tālāk minētās darbības.

1. Pārliecinieties, ka VAIO datorā ir izveidots savienojums ar internetu.
2. Veiciet jebkuru no šīm operācijām atbilstoši sākotnēji instalētajai pretvīrusu lietojumprogrammai.

   Lietojumprogrammai Trend Micro:

   startējiet Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Lietojumprogrammai McAfee:

   startējiet McAfee Internet Security vai McAfee Total Protection.

   Lietojumprogrammai Kaspersky Internet Security:

   startējiet Kaspersky Internet Security.

3. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Piezīme

- Faktiski izpildāmās darbības var atšķirties no iepriekš aprakstītajām atkarībā no VAIO datorā instalētās lietojumprogrammas versijas. Šādā gadījumā izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Lai startētu pretvīrusu lietojumprogrammu, skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

- Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas ir iekļauts lietojumprogrammas komplektācijā.

## Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana

Izmantojot BIOS funkciju, varat iestatīt VAIO datora sāknēšanas paroli (ieslēgšanas paroli). Pēc VAIO logotipa parādīsies ieslēgšanas paroles ievadīšanas uzvedne, lai varētu startēt datoru.

Ir divu tipu paroles. Vispirms iestatiet iekārtas paroli.

- Iekārtas parole (administratoriem):

  izmantojot šo paroli, lietotāji ar administratora tiesībām var mainīt visas iestatījumu opcijas BIOS iestatīšanas ekrānā, kā arī startēt VAIO datoru.

- Lietotāja parole (lietotājiem bez administratora tiesībām):

  izmantojot šo paroli, lietotāji var mainīt dažas BIOS iestatīšanas opcijas, kā arī startēt VAIO datoru. Lai iestatītu lietotāja paroli, sākumā jāiestata administratora parole.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izvēlieties opciju Start BIOS setup.

   Ja parole jau ir iestatīta, ievadiet to.

   Tiek parādīts BIOS iestatīšanas ekrāns.

3. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Security, izvēlieties opciju Set Machine Password vai Set User Password un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Tiek parādīts paroles ievades ekrāns.

4. Ievadiet paroli un nospiediet taustiņu Enter.

   Lai mainītu paroli, ievadiet pašreizējo paroli un jauno paroli. Paroli var veidot ne vairāk kā 32 burtciparu rakstzīmes (ieskaitot atstarpes), un tā ir reģistrjutīga.

5. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu opciju Password when Power On, un nospiediet taustiņu Enter un izvēlieties opciju Enabled.
6. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Exit, izvēlieties opciju Exit Setup un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
7. Pēc apstiprinājuma uzvednes parādīšanās nospiediet taustiņu Enter.

#### Piezīme

- Noteikti pierakstiet paroli, lai neaizmirstu to.

- Ja aizmirsīsiet paroli, nevarēsiet sāknēt VAIO datoru.

- BIOS iestatīšanas ekrānā varat atiestatīt lietotāja paroli, ievadot iekārtas paroli.

- Ja aizmirsīsiet iekārtas paroli, tā būs atkārtoti jāiestata pilnvarotam Sony servisa un atbalsta centra pārstāvim. (Tiks iekasēta atiestatīšanas maksa.)

## Operētājsistēmas Windows paroles izveide, maiņa vai noņemšana

Iestatot operētājsistēmas Windows paroli, varat novērst nepilnvarotu piekļuvi VAIO datoram. Ieslēdzot datoru vai pārslēdzot to no enerģijas taupīšanas režīma normālajā režīmā, būs jāievada parole.

Skatiet vairāk informācijas par operētājsistēmas Windows paroli sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties vienumu Lietotāji (Users) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Izvēlieties opciju Paroles izveidošana (Create a password) vai Mainīt paroli (Change your password).
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai ievadītu paroli.

#### Piezīme

- Neaizmirstiet paroli. Pierakstiet paroli un glabājiet to drošā vietā.

#### Padoms

- Jūs varat ievadīt atgādinājumu, lai atcerētos paroli, ja aizmirstat to. Jūs arī varat izveidot paroles atiestatīšanas disku, kuru var izmantot, lai izveidotu jaunu paroli. Skatiet vairāk informācijas par operētājsistēmas Windows paroli sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

## Ieslēgšanas paroles dzēšana

Ja VAIO datora sāknēšanai vairs nav jāizmanto ieslēgšanas parole, izpildiet tālāk minētās darbības, lai dzēstu iekārtas paroli un lietotāja paroli.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izvēlieties opciju Start BIOS setup.

   Ja parole jau ir iestatīta, ievadiet to.

   Tiek parādīts BIOS iestatīšanas ekrāns.

3. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Security, izvēlieties opciju Set Machine Password vai Set User Password un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Tiek parādīts paroles ievades ekrāns.

4. Atstājiet neaizpildītus laukus Enter New Password un Confirm New Password un nospiediet taustiņu Enter.
5. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Exit, izvēlieties opciju Exit Setup un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Pēc apstiprinājuma uzvednes parādīšanās nospiediet taustiņu Enter.

## Pierakstīšanās Windows sistēmā, lietojot seju atpazīšanas funkciju

Jūs varat pierakstīties Windows sistēmā, izmantojot seju atpazīšanas funkciju Windows paroles ievadīšanas vietā, ja Windows parole jau ir iestatīta.

Skatiet vairāk informācijas par operētājsistēmas Windows paroli tēmā Operētājsistēmas Windows paroles izveide, maiņa vai noņemšana.

1. Atzīmējiet opcijas Click here to enable Face Recognition izvēles rūtiņu operētājsistēmas Windows pierakstīšanās ekrānā.
2. Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai reģistrētu savu seju.

   Pēc reģistrācijas pabeigšanas seju atpazīšanas funkciju var izmantot pierakstīšanās ekrānā vai bloķēšanas ekrānā.

#### Padoms

- Ja vairāki lietotāji izmanto jūsu VAIO datoru vai pastāv iespēja, ka jūsu datoru izmantos arī kāda cita persona, nevis tikai jūs, ir ieteicams attiecīgi uzlabot drošumu opcijas FastAccess iestatījumu logā.

  - Drošuma uzlabošana

  - Atpazīšanas pēc fotogrāfijas noraidīšana

- Ja jūsu VAIO dators neatpazīst jūsu seju, pārvietojiet galvu tā, lai jūsu seja atrastos datora ekrāna vidū un lai tiktu parādīts zaļš rāmis.

- Ja seju atpazīšana aizņem laiku, jūs varat uzlabot seju atpazīšanas ātrumu, pierakstoties operētājsistēmā Windows ar paroli, kamēr datora ekrānā ir redzams zaļš rāmis.

## Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana

Izmantojot BIOS funkciju, varat iestatīt VAIO datora sāknēšanas paroli (ieslēgšanas paroli). Pēc VAIO logotipa parādīsies ieslēgšanas paroles ievadīšanas uzvedne, lai varētu startēt datoru.

Ir divu tipu paroles. Vispirms iestatiet iekārtas paroli.

- Iekārtas parole (administratoriem):

  izmantojot šo paroli, lietotāji ar administratora tiesībām var mainīt visas iestatījumu opcijas BIOS iestatīšanas ekrānā, kā arī startēt VAIO datoru.

- Lietotāja parole (lietotājiem bez administratora tiesībām):

  izmantojot šo paroli, lietotāji var mainīt dažas BIOS iestatīšanas opcijas, kā arī startēt VAIO datoru. Lai iestatītu lietotāja paroli, sākumā jāiestata administratora parole.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izvēlieties opciju Start BIOS setup.

   Ja parole jau ir iestatīta, ievadiet to.

   Tiek parādīts BIOS iestatīšanas ekrāns.

3. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Security, izvēlieties opciju Set Machine Password vai Set User Password un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Tiek parādīts paroles ievades ekrāns.

4. Ievadiet paroli un nospiediet taustiņu Enter.

   Lai mainītu paroli, ievadiet pašreizējo paroli un jauno paroli. Paroli var veidot ne vairāk kā 32 burtciparu rakstzīmes (ieskaitot atstarpes), un tā ir reģistrjutīga.

5. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu opciju Password when Power On, un nospiediet taustiņu Enter un izvēlieties opciju Enabled.
6. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Exit, izvēlieties opciju Exit Setup un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
7. Pēc apstiprinājuma uzvednes parādīšanās nospiediet taustiņu Enter.

#### Piezīme

- Noteikti pierakstiet paroli, lai neaizmirstu to.

- Ja aizmirsīsiet paroli, nevarēsiet sāknēt VAIO datoru.

- BIOS iestatīšanas ekrānā varat atiestatīt lietotāja paroli, ievadot iekārtas paroli.

- Ja aizmirsīsiet iekārtas paroli, tā būs atkārtoti jāiestata pilnvarotam Sony servisa un atbalsta centra pārstāvim. (Tiks iekasēta atiestatīšanas maksa.)

## Ieslēgšanas paroles dzēšana

Ja VAIO datora sāknēšanai vairs nav jāizmanto ieslēgšanas parole, izpildiet tālāk minētās darbības, lai dzēstu iekārtas paroli un lietotāja paroli.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izvēlieties opciju Start BIOS setup.

   Ja parole jau ir iestatīta, ievadiet to.

   Tiek parādīts BIOS iestatīšanas ekrāns.

3. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Security, izvēlieties opciju Set Machine Password vai Set User Password un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Tiek parādīts paroles ievades ekrāns.

4. Atstājiet neaizpildītus laukus Enter New Password un Confirm New Password un nospiediet taustiņu Enter.
5. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Exit, izvēlieties opciju Exit Setup un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Pēc apstiprinājuma uzvednes parādīšanās nospiediet taustiņu Enter.

## Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)

Izmantojot pakalpojumu VAIO Care, jūs varat veikt šādas darbības, lai uzturētu VAIO datora darbību optimālā līmenī.

- Veiciet regulāras veiktspējas pārbaudes un pielāgošanu.

- Atrodiet atbalsta informāciju (atbalsta vietnes URL, kontakttālruņa numuru u.c.).

- Startējiet pakalpojumu VAIO Care, nospiežot pogu ASSIST, un problēmu gadījumā meklējiet atbilstošu risinājumu.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir ieslēgts.

   Tiek startēts pakalpojums VAIO Care.

   Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas iekļauts pakalpojuma VAIO Care komplektācijā.

#### Padoms

- Nospiežot pogu ASSIST, kamēr jūsu VAIO dators ir izslēgts, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode). Pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions var izmantot, lai atkoptu datora datus ārkārtas situācijā, piemēram, ja nevarat startēt operētājsistēmu Windows.

- Var arī atvērt viedpogu sadaļu, atlasīt viedpoguMeklēšana (Search) un vienumu Programmas (Apps) un ievadīt meklēšanas lodziņā „VAIO Care (Desktop)”, lai startētu pakalpojumu VAIO Care.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## Pakalpojuma VAIO Update izmantošana

VAIO Update nodrošina tāda pakalpojuma saņemšanu, kas sniedz informāciju par pieejamajiem atjauninājumiem, piemēram, svarīgām piezīmēm vai atjaunināšanas programmām, kas nepieciešamas VAIO datora atjaunināšanai.

Izmantojot internetu, pakalpojums VAIO Update automātiski atrod atjaunināšanas programmas, kas nepieciešamas datora veiktspējas vai jaunu un pieejamu lietojumprogrammu uzlabošanai, kā arī sniedz iespēju tās lejupielādēt un instalēt, veicot vienkāršas darbības.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Update.)

#### Padoms

- Pakalpojumu VAIO Update var startēt arī no VAIO Care (Desktop).

## Seju atpazīšanas funkcijas lietošana

Seju atpazīšana nodrošina jums drošas un ērtas funkcijas.

Iepriekš iestatot seju atpazīšanu, jūs varat lietot tālāk minētās funkcijas.

### Paroles aizvietošana, lai pierakstītos operētājsistēmā Windows

Jūs varat aizvietot Windows paroli ar seju atpazīšanu, kad pierakstāties operētājsistēmā Windows. Skatiet vairāk informācijas tēmā Pierakstīšanās Windows sistēmā, lietojot seju atpazīšanas funkciju.

### Ātra piekļuve tīmekļa vietnēm ar tīmekļa pieteikšanās funkciju

Tā vietā, lai ievadītu savu lietotāja informāciju (lietotāju konti, paroles u.c.), kas nepieciešama, lai piekļūtu ar paroli aizsargātām timekļa vietnēm, var izmantot seju atpazīšanas funkciju.

Lai lietotu šo funkciju, iepriekš logā FastAccess iestatiet tīmekļa pieteikšanās iestatījumus. Lai startētu opciju FastAccess, skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

#### Piezīme

- Atkarībā no tīmekļa vietnes, kurai piekļūstat, var nebūt iespējams izmantot tīmekļa pieteikšanās funkciju.

#### Padoms

- Izmantojot seju atpazīšanas funkciju, jūs varat pierakstīties operētājsistēmā Windows, neievadot paroli. Tas ir ērti, ja iestatāt savu VAIO datoru tā, lai startētu jūsu vēlamo lietojumprogrammu, kad atvienojat pildspalvu (Ciparotāja irbulis) no datora. Skatiet vairāk informācijas tēmā Jūsu vēlamās lietojumprogrammas startēšana, atvienojot pildspalvu (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis).

- Seju atpazīšanas tīmekļa pieteikšanās iestatījumus un drošuma iestatījumus var iestatīt logā FastAccess. Skatiet informāciju par katru no iestatījumiem palīdzības failā, ko ietver opcija FastAccess.

## Piezīmes par seju atpazīšanas funkciju

Pirms seju atpazīšanas funkcijas lietošanas izlasiet turpmākos brīdinājumus.

- Windows paroli nevar pilnībā aizstāt ar seju atpazīšanas funkciju.

- Seju atpazīšanas tehnoloģija nenodrošina pilnīgu lietotāja autentifikāciju vai pilnīgu datu un aparatūras aizsardzību. Uzņēmums Sony neatbild par problēmām un zaudējumiem, kas radušies seju atpazīšanas funkcijas lietošanas rezultātā vai tādēļ, ka nevarat izmantot seju atpazīšanas funkciju.

- Seju atpazīšanas ātrums ir atkarīgs no darbības apstākļiem, kā arī tas var atšķirties lietotāju vidū.

## Pierakstīšanās Windows sistēmā, lietojot seju atpazīšanas funkciju

Jūs varat pierakstīties Windows sistēmā, izmantojot seju atpazīšanas funkciju Windows paroles ievadīšanas vietā, ja Windows parole jau ir iestatīta.

Skatiet vairāk informācijas par operētājsistēmas Windows paroli tēmā Operētājsistēmas Windows paroles izveide, maiņa vai noņemšana.

1. Atzīmējiet opcijas Click here to enable Face Recognition izvēles rūtiņu operētājsistēmas Windows pierakstīšanās ekrānā.
2. Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai reģistrētu savu seju.

   Pēc reģistrācijas pabeigšanas seju atpazīšanas funkciju var izmantot pierakstīšanās ekrānā vai bloķēšanas ekrānā.

#### Padoms

- Ja vairāki lietotāji izmanto jūsu VAIO datoru vai pastāv iespēja, ka jūsu datoru izmantos arī kāda cita persona, nevis tikai jūs, ir ieteicams attiecīgi uzlabot drošumu opcijas FastAccess iestatījumu logā.

  - Drošuma uzlabošana

  - Atpazīšanas pēc fotogrāfijas noraidīšana

- Ja jūsu VAIO dators neatpazīst jūsu seju, pārvietojiet galvu tā, lai jūsu seja atrastos datora ekrāna vidū un lai tiktu parādīts zaļš rāmis.

- Ja seju atpazīšana aizņem laiku, jūs varat uzlabot seju atpazīšanas ātrumu, pierakstoties operētājsistēmā Windows ar paroli, kamēr datora ekrānā ir redzams zaļš rāmis.

## Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)

Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda.

Miega režīmā dators darbosies tā pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat, kamēr esat pārtraukumā.

Skatiet vairāk informācijas par miega režīmu tēmā Miega režīma izmantošana.

#### Ja kādu brīdi neizmantojat savu VAIO datoru

Lai nezaudētu datus, izslēdzot savu VAIO datoru, rīkojieties šādi.

1. Saglabājiet datus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.
2. Izslēdziet visas perifērijas ierīces, kas ir pievienotas jūsu VAIO datoram.
3. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
4. Izvēlieties opcijuIzslēgt (Power) un Izslēgt (Shut down).

   Pēc īsa brīža VAIO dators automātiski izslēgsies. Ja dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, zaļais strāvas padeves indikators izslēdzas.

#### Piezīme

- Nepareizas izslēgšanas dēļ var tikt zaudēti nesaglabāti dati vai var rasties VAIO datora darbības traucējumi.

- Lai pilnībā atvienotu VAIO datoru no maiņstrāvas avota, izslēdziet to un atvienojiet elektropadeves vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas.

#### Padoms

- Ja, veicot 4. darbību, izvēlaties opciju Izslēgt (Shut down), turot nospiestu taustiņu Shift, jūs varat iestatīt VAIO datoru minimāla elektroenerģija patēriņa režīmā (ACPI S5 režīms). Šādā gadījumā nākamajā startēšanas reizē ātrās sāknēšanas funkcija būs īslaicīgi atspējota.

## VAIO datora restartēšana

Pēc iestatījumu maiņas vai lietojumprogrammas instalēšanas VAIO datorā tas, iespējams, būs jārestartē.

1. Saglabājiet datus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.
2. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
3. Izvēlieties opcijuIzslēgt (Power) un Restartēt (Restart).
   Jūsu VAIO dators tiks restartēts.

## Uzlādes indikatora statusu saraksts

Atkarībā no apstākļiem uzlādes indikatorsiedegas vai mirgo dažādos režīmos.

#### Deg oranžā krāsā

Akumulators lādējas. (Izslēdzas, kad lādēšana ir pabeigta.)

#### Mirgo oranžā krāsā

Akumulators izlādējas. (Normālais režīms.)

Ja jūsu VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, tas mirgos kopā ar uzlādes indikatoru.

#### Ātri mirgo oranžā krāsā

Akumulatora defekta, nenofiksēta akumulatora (ja tas ir noņemams) utt. dēļ radusies akumulatora kļūda.

## Akumulatora lādēšana

Akumulatoru var lādēt arī VAIO datora lietošanas laikā, ja dators ir pievienots strāvas avotam. Lādēšanas laiks var mainīties atkarībā no lietošanas nosacījumiem.

1. Pievienojiet VAIO datoru maiņstrāvas kontaktligzdai. (Skatiet tēmu Pievienošana strāvas avotam.)

#### Padoms

- Lādēšanas laiks var mainīties atkarībā no vides temperatūras.

  Ņemiet vērā, ka zemā vides temperatūrā akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.

- Lai pārbaudītu VAIO datora iebūvētā akumulatora statusu, atveriet darbvirsmu un darbvirsmas paziņojumu apgabalā atlasiet akumulatora ikonu, piemēram,(no akumulatora) vai(no elektrotīkla). Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana.

## VAIO datora ieslēgšana

Ieslēdziet savu VAIO datoru, lai startētu operētājsistēmu Windows.

Pirms ieslēgšanas uzmanīgi izlasiet brīdinājumus tēmā Piezīmes par strāvas avota lietošanu.

1. Pievienojiet VAIO datoru maiņstrāvas kontaktligzdai. (Skatiet tēmu Pievienošana strāvas avotam.)
2. Nospiediet pogu(Izslēgt (Power)).

   Ja jūsu VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, tas iedegas zaļā krāsā.

   Dators ir ieslēgts, un pēc brīža tiek startēta operētājsistēma Windows.

#### Piezīme

- Nospiežot un turot nospiestu vairāk nekā četras sekundes pogu(Izslēgt (Power)), jūsu VAIO dators neieslēgsies.

- Nepieskarieties skārienekrānam, kamēr ieslēdzat savu VAIO datoru, jo tas var izraisīt darbības traucējumus. (Attiecas uz modeļiem, kas aprīkoti ar skārienekrānu.)

#### Padoms

- Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda, kamēr dators ir pievienots maiņstrāvas kontaktligzdai. Skatiet vairāk informācijas tēmā Miega režīma izmantošana.

## Par miega režīmu

Miega režīms ļauj pārtraukt darbu, vienlaikus uzturot datora darbību pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat.

Jūsu VAIO dators regulāri izveido savienojumu ar internetu un informē jūs par e-pasta paziņojumiem, sakaru veidošanas pakalpojumu (SNS) paziņojumiem u.c., pat ja dators ir pārslēdzies miega režīmā.

## Miega režīma izmantošana

Miega režīmā jūs varat pārtraukt darbu ar savu VAIO datoru, vienlaikus uzturot datora darbību pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat.

#### Miega režīma aktivizēšana

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. Izvēlieties opcijuIzslēgt (Power) un Miega režīms (Sleep).

#### Atgriešanās normālajā režīmā

1. Nospiediet pogu(Izslēgt (Power)).

#### Piezīme

- Nospiežot un turot nospiestu vairāk nekā četras sekundes pogu(Izslēgt (Power)), jūsu VAIO dators automātiski izslēgsies. Šādas darbības rezultātā visi nesaglabātie dati tiks dzēsti.

- Pēc noklusējuma jūsu VAIO dators tiek automātiski pārslēgts hibernācijas režīmā, kad akumulators izlādējas. Tomēr atkarībā no darbības apstākļiem dators, iespējams, netiks pārslēgts hibernācijas režīmā.

  Ja tā notiek un akumulators izlādējas, dators tiks izslēgts, kā rezultātā tiks zaudēti visi nesaglabātie dati.

  Kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, saglabājiet datus biežāk.

- Pirms VAIO datora pārvietošanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts, lai cietā diska darbības laikā izvairītos no triecieniem un vibrācijām.

#### Padoms

- Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda.

- Turklāt, lai pārslēgtu VAIO datoru miega režīmā, varat rīkoties šādi.

  - Nospiediet pogu(Izslēgt (Power)) (ar noklusējuma iestatījumu).

- Turklāt, lai pārslēgtu VAIO datoru no miega režīma atpakaļ normālā režīmā, varat rīkoties arī šādi.

  - Nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras.

  - Nospiediet pogu(Windows).

- VAIO datoru var pārslēgt no miega režīma atpakaļ normālā režīmā, arī pievienojot strāvas padeves avotam vai atvienojot no tā maiņstrāvas adapteri.

- Jūs varat pārslēgt savu VAIO datoru no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, atverot jeb paceļot LCD ekrānu.

  Lai mainītu darbību, kas tiek veikta, kad atverat jeb paceļat LCD ekrānu, startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un mainiet iestatījumus vienumā Power and Battery. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

## Uzlādes indikatora statusu saraksts

Atkarībā no apstākļiem uzlādes indikatorsiedegas vai mirgo dažādos režīmos.

#### Deg oranžā krāsā

Akumulators lādējas. (Izslēdzas, kad lādēšana ir pabeigta.)

#### Mirgo oranžā krāsā

Akumulators izlādējas. (Normālais režīms.)

Ja jūsu VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, tas mirgos kopā ar uzlādes indikatoru.

#### Ātri mirgo oranžā krāsā

Akumulatora defekta, nenofiksēta akumulatora (ja tas ir noņemams) utt. dēļ radusies akumulatora kļūda.

## Akumulatora lādēšana

Akumulatoru var lādēt arī VAIO datora lietošanas laikā, ja dators ir pievienots strāvas avotam. Lādēšanas laiks var mainīties atkarībā no lietošanas nosacījumiem.

1. Pievienojiet VAIO datoru maiņstrāvas kontaktligzdai. (Skatiet tēmu Pievienošana strāvas avotam.)

#### Padoms

- Lādēšanas laiks var mainīties atkarībā no vides temperatūras.

  Ņemiet vērā, ka zemā vides temperatūrā akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.

- Lai pārbaudītu VAIO datora iebūvētā akumulatora statusu, atveriet darbvirsmu un darbvirsmas paziņojumu apgabalā atlasiet akumulatora ikonu, piemēram,(no akumulatora) vai(no elektrotīkla). Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana.

## Akumulatora kalpošanas laika pagarināšana

Ja VAIO dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, akumulatora kalpošanas laiku var pagarināt ar šādām metodēm.

- Izmantojiet miega režīmu.

  Ja kādu brīdi nav nepieciešams lietot VAIO datoru, varat izmantot miega režīmu. Lai pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku, izmantojiet miega režīmu biežāk. Ja plānojat neizmantot datoru ilgāku laiku, izslēdziet to.

  Uzsākt darbu ar datoru, izejot no miega režīma, var ātrāk nekā, sāknējot datoru.

  Skatiet vairāk informācijas tēmā Miega režīma izmantošana.

- Samaziniet datora ekrāna LCD spilgtumu.

  Skatiet vairāk informācijas tēmā LCD ekrāna spilgtuma mainīšana.

- Samaziniet skaļruņu un austiņu skaļuma līmeni.

  Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaļruņu skaļuma regulēšana.

- Atvienojiet perifērijas ierīces, kas netiek izmantotas.

## Par miega režīmu

Miega režīms ļauj pārtraukt darbu, vienlaikus uzturot datora darbību pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat.

Jūsu VAIO dators regulāri izveido savienojumu ar internetu un informē jūs par e-pasta paziņojumiem, sakaru veidošanas pakalpojumu (SNS) paziņojumiem u.c., pat ja dators ir pārslēdzies miega režīmā.

## Akumulatora uzlādes kapacitātes pārbaudīšana

Akumulatori nolietojas. Pēc daudziem uzlādes un izlādes cikliem kapacitāte pakāpeniski krītas. Tā rezultātā akumulatora kalpošanas laiks kļūst ļoti īss, pat ja to uzlādē pilnībā, un akumulators ir nolietojies.

Ja akumulatora kalpošanas laiks kļūst īss, nomainiet akumulatoru ar jaunu, ko norādījis uzņēmums Sony. Skatiet vairāk informācijas par akumulatora uzlādes statusu un kapacitātes samazināšanos palīdzības failā.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un atlasiet vienumu Power and Battery (skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Atlasiet opciju Details vienumā Battery.

   Parādās detalizēta informācija par akumulatoru, piemēram, uzlādes kapacitāte.

#### Padoms

- Iespējojiet opciju battery care function, lai maksimāli pagarinātu akumulatora kalpošanas laiku. Ar šo funkciju jūs varat mazināt akumulatora nolietošanos, ierobežojot maksimālo uzlādes kapacitāti. Ja šī funkcija ir iespējota, akumulators netiks pilnībā uzlādēts.

## Piezīmes par skārienekrāna lietošanu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Pirms skārienekrāna izmantošanas izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Nespiediet pārāk stipri uz skārienekrānu.

  Tā kā VAIO dators ir aprīkots ar kapacitatīvu skārienekrānu, pietiek ar viegliem pieskārieniem.

- Ja ieslēgsiet VAIO datoru, kamēr pieskaraties ekrānam, skārienekrāns, iespējams, nedarbosies pareizi. Šādā gadījumā restartējiet datoru.

- Pēc tam, kad VAIO dators pārslēdzies no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, skārienekrāns var nedarboties vairākas sekundes. Šādā gadījumā nedaudz uzgaidiet pirms skārienekrāna lietošanas.

- Lai nodrošinātu labu skārienjutīgumu, ekrānam vajadzētu vienmēr būt tīram. Netīrumi var izraisīt bojājumus vai darbības traucējumus.

## Skārienekrāna lietošana (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Lai darbotos ar savu VAIO datoru, jūs varat pieskarties skārienekrānam vai veikt vienkāršu kustību ar pirkstiem.

### Pamata darbības

#### Noklikšķināšana (pieskaršanās)

Vienreiz pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Jūs varat atlasīt pogu, piemēram, Labi (OK) un Atcelt (Cancel), vai izvēlnes vienumu, vienkārši pieskaroties tam uz ekrāna.

#### Dubultklikšķa veikšana (dubulta pieskaršanās)

Ātri pieskarieties skārienekrānam divreiz ar pirkstu.

Jūs varat startēt lietojumprogrammu, piemēram, tekstapstrādes vai izklājlapu programmu, vai arī atvērt failu, veicot dubultklikšķi uz tā ikonas.

#### Vilkšana

Uzlieciet pirkstu uz vajadzīgās vietas skārienekrānā un slidiniet. Ar šādu kustību var pārvietot failu vai mainīt loga izmēru.

#### Vilkšana un nomešana

Pieskarieties vajadzīgā faila ikonai, slidiniet uz citu mapi, logu vai lietojumprogrammas ikonu un pēc tam paceliet pirkstu no ekrāna. Ar šādu kustību var pārvietot vai kopēt failu.

### Papildu darbības

Lai darbotos ar VAIO datoru, jūs varat veikt vienkāršu kustību (žestu) ar pirkstiem uz skārienekrāna.

Reakcija uz žestu var mainīties atkarībā no lietojumprogrammām.

#### Noklikšķināšana ar peles labo pogu (pieskaršanās un turēšana)

Pieskarieties un turiet pirkstu uz vajadzīgā punkta skārienekrānā dažas sekundes un pēc tam paceliet pirkstu no skārienekrāna. Atkarībā no pieskaršanās punkta var tikt parādītas dažādas izvēlnes.

#### Ritināšana

Pieskarieties un ritiniet loga, piemēram, Internet Explorer, ritināmajā zonā. Lai ritinātu logā, var arī vilkt atlasītā loga vertikālās ritjoslas slīdni.

#### Attēla, piemēram, fotogrāfijas, tuvināšana vai tālināšana (tālummaiņa)

Savelciet divus pirkstus kopā, lai veiktu attēla, piemēram, fotogrāfijas, tālummaiņu vienumā Foto (Photos). Attāliniet pirkstus, lai tuvinātu, vai savelciet pirkstus, lai tālinātu.

#### Attēla, piemēram, fotogrāfijas, pagriešana (rotācija)

Lai pagrieztu attēlu, piemēram, fotogrāfiju, novietojiet divus pirkstus uz skārienekrāna un slidiniet tos pa apli. Atkarībā no izmantotajām lietojumprogrammām var nebūt iespējams pagriezt attēlus.

#### Atlasīšana pavelkot

Paslidiniet pirkstu par īsu attālumu tajā virzienā, kurā nav iespējams ritināt ekrānu.

Šādi var atlasīt vienumu, piemēram, lietojumprogrammas elementu vai attēlu.

## Par skārienekrānu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Skārienekrāns ļauj tiešā veidā darboties ar jūsu VAIO datoru, izmantojot pirkstus. Skārienekrānā var veikt dažādus žestus.

Jūsu VAIO dators atbalsta daudzskārienu ievadi.

#### Piezīme

- VAIO dators ir aprīkots ar kapacitatīvu skārienekrānu. Izmantojot to, jāņem vērā tālāk minētās kapacitatīvā skārienekrāna īpašības.

  - Jūs nevarēsiet veikt darbības skārienekrānā, ja pieskaraties tam ar nagiem vai valkājat cimdus.

  - Ja pieskaršanās izraisa nejaušu darbību, pārliecinieties, ka nepieskaraties ekrānam ar nevienu citu ķermeņa daļu.

  - Skārienekrāna virsma var sakarst. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu.

  - Kaut arī skārienekrāna virsma ir izgatavota no rūdīta stikla, to var sabojāt. Pienācīgi rūpējieties par to. Ja ekrāns plīst, tas var izšķīst mazās, graudainās lauskās un tādējādi izraisīt ievainojumus.

    Nenometiet skārienekrānu zemē un nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem. Nesaskrāpējiet tā virsmu. Virsmas bojājums var izraisīt ekrāna saplīšanu.

  - Rūpnīcā LCD ekrāna rāmim var tikt uzstādīts aizsargpārklājums. Pirms lietošanas noņemiet šo aizsargpārklājumu, pretējā gadījumā skārienekrāns var darboties nepareizi.

  - Dažas lietojumprogrammas neatbalsta darbību veikšanu skārienekrānā.

## Rakstzīmju ievade, veicot darbības skārienekrānā (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Lai ievadītu tekstu, veicot darbības skārienekrānā, var izmantot ekrānā redzamo pakalpojumu Skārientastatūra (Touch Keyboard).

1. Atveriet darbvirsmu un izvēlieties(Skārientastatūra (Touch Keyboard) ikona) darbvirsmas paziņojumu apgabalā. (Skatiet tēmu Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana, lai atvērtu darbvirsmu.)

#### Padoms

- Ekrānā redzamais pakalpojums Skārientastatūra (Touch Keyboard) parādās automātiski, kad pieskaraties teksta laukam.

## Kombinācijas un funkcijas ar taustiņu Fn

Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu Fn un citu taustiņu vienlaicīgi, lai izpildītu tastatūras īsinājumtaustiņu darbību.

Piemēram, lai izslēgtu skaņu: Fn +(F2)Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu Fn un pēc tam nospiediet taustiņu F2.

Dažas tastatūras funkcijas var izmantot tikai, kamēr darbojas operētājsistēma Windows.

#### Fn +(F1)

Iespējo un atspējo skārienpaliktni. Skatiet vairāk informācijas tēmā Skārienpaliktņa iespējošana un atspējošana.

#### Fn +(F2)

Ieslēdz un izslēdz iebūvētos skaļruņus un austiņas.

#### Fn +/(F3/F4)

Nospiediet pogu vairākas reizes, lai noregulētu iebūvēto skaļruņu un austiņu skaļuma līmeni. Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaļruņu skaļuma regulēšana.

Lai samazinātu skaļumu, nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F3.

Lai palielinātu skaļumu, nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F4.

#### Fn +/(F5/F6)

Spiediet pogu vairākas reizes, lai noregulētu datora ekrāna LCD spilgtumu. Skatiet vairāk informācijas tēmā LCD ekrāna spilgtuma mainīšana.

Lai samazinātu izgaismojuma intensitāti, nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F5.

Lai palielinātu izgaismojuma intensitāti, nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F6.

#### Fn +(F7)

Pārslēdz displeja izvadi uz ārējo displeju.

Nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo displeja izvades mērķi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter, lai apstiprinātu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Displeja režīmu izvēle.

#### Fn + Scr Lk (Ritslēgs)

Darbojas dažādi atkarībā no izmantotajām lietojumprogrammām. Skatiet palīdzības failu, kas iekļauts lietojumprogrammas komplektācijā.

#### Fn + Pg Up (Lapa uz augšu)

Pāriet uz iepriekšējo lapu.

#### Fn + End (Beigas)

Pārvieto kursoru uz līnijas vai lapas beigām.

#### Fn + Pg Dn (Lapa uz leju)

Pāriet uz nākamo lapu.

#### Fn + Home (Sākums)

Pārvieto kursoru uz līnijas vai lapas sākumu.

#### Padoms

- Skatiet informāciju par saīšņu taustiņu kombinācijām, kurās izmanto taustiņu(Windows) u.c., sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

## Skārienpaliktņa lietošana

Slidinot pirkstu pa skārienpaliktni, jūs varat pārvietot kursoru pa datora ekrānu.

Kad kursors atrodas uz vajadzīgā vienuma vai objekta, nospiediet kreisās pogas zonu vai labās pogas zonu, lai izpildītu dažādas komandas vai parādītu izvēlnes.

1. Kreisās pogas zona

2. Labās pogas zona

#### Noklikšķināšana

Kad kursors atrodas uz vajadzīgā vienuma vai objekta, vienreiz nospiediet kreisās pogas zonu.

Vai arī vienreiz pieskarieties skārienpaliktnim.

#### Dubultklikšķa veikšana

Kad kursors atrodas uz vajadzīgā vienuma vai objekta, ātri divreiz nospiediet kreisās pogas zonu.

Var arī ātri divreiz pieskarties skārienpaliktnim.

#### Noklikšķināšana ar peles labo pogu

Kad kursors atrodas uz vajadzīgā vienuma vai objekta, vienreiz nospiediet labās pogas zonu.

Var arī pieskarties skārienpaliktnim ar diviem pirkstiem.

Atkarībā no kursora atrašanās vietas jūs varat atainot dažādas saīšņu izvēlnes.

#### Vilkšana

Kad kursors atrodas uz vajadzīgā vienuma vai objekta, vienreiz nospiediet kreisās pogas zonu un, spiežot uz zonas, slidiniet pirkstu pa skārienpaliktni.

Var arī ātri divreiz pieskarties skārienpaliktnim un no otrā pieskāriena slidināt ar pirkstu.

#### Vilkšana un nomešana

Velciet ikonu, piemēram, failu, uz vajadzīgo vietu un atlaidiet pirkstu no kreisās pogas zonas.

Var arī ātri divreiz pieskarties ikonai un pēc otrā pieskāriena slidināt pirkstu līdz vajadzīgajai vietai, un pacelt to no skārienpaliktņa.

#### Ritināšana

Slidiniet divus pirkstus uz augšu un leju pa skārienpaliktni, lai ritinātu vertikāli pa ekrānu.

Slidiniet divus pirkstus no vienas puses uz otru pa skārienpaliktni, lai ritinātu horizontāli pa ekrānu.

#### Virzība atpakaļ vai uz priekšu, nekustinot kursoru

Kamēr skatāties vietnes, attēlus utt., uzlieciet trīs pirkstus uz skārienpaliktņa un slidiniet tos no vienas puses uz otru, lai veiktu tuvināšanu/tālināšanu, nepārvietojot kursoru.

#### Tuvināšana vai tālināšana

Kamēr skatāties vietnes, attēlus utt., savelciet divus pirkstus kopā, lai veiktu tālummaiņu. Attāliniet pirkstus, lai tuvinātu, vai savelciet pirkstus, lai tālinātu.

#### Lietojumprogrammas izvēlnes atvēršana

Uzlieciet pirkstu skārienpaliktņa augšējā malā un slidiniet pirkstu uz leju.

Lietojumprogrammas izvēlne netiek parādīta, ja lietojumprogramma to neatbalsta.

#### Viedpogu sadaļas atvēršana

Uzlieciet pirkstu skārienpaliktņa labajā malā un slidiniet pirkstu pa kreisi. Skatiet vairāk informācijas tēmā Viedpogu sadaļas atvēršana.

#### Pārslēgšanās starp lietojumprogrammām

Uzlieciet pirkstu uz skārienpaliktņa kreisās malas un virziet pirkstu pa labi, lai pārslēgtu skatu uz darbināmo lietojumprogrammu. Ja darbojas vairāk nekā viena lietojumprogramma, atkārtojiet šo darbību, lai pārslēgtos starp lietojumprogrammām krītošā secībā, sākot ar nesenāk izmantoto lietojumprogrammu.

#### Piezīme

- Žestu funkcija (ritināšana, virzība atpakaļ/uz priekšu, tuvināšana/tālināšana, lietojumprogrammu izvēlnes atvēršana, viedpogu atvēršana, lietojumprogrammu pārslēgšana), iespējams, nedarbosies atkarībā no VAIO datora darbības stāvokļa vai skārienpaliktņa iestatījumiem.

#### Padoms

- Skārienpaliktņa forma ir atkarīga no iegādātā modeļa.

- Lai skatītu detalizētu informāciju par skārienpaliktņa lietošanu, startējiet pakalpojumu VAIO Control Center, noklikšķiniet uz opcijas Mouse and Keyboard un izpildiet sniegtos video norādījumus. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

## Piezīmes par iebūvēto kameru (ar iebūvēto kameru aprīkotajiem modeļiem)

- Nesaskrāpējiet un nenosmērējiet iebūvēto kameru vai apgabalu apkārt tai, jo tas var pasliktināt attēlu kvalitāti.

- Neatkarīgi no VAIO datora enerģijas statusa sargiet iebūvētās kameras objektīvu no tiešiem saulesstariem, jo tie var izraisīt kameras darbības traucējumus.

### Iebūvētās kameras kopšana un tīrīšana

Ja virsma virs iebūvētās kameras un ap to ir netīra, maigi noslaukiet to ar mīkstu drānu, piemēram, objektīvu tīrīšanas drānu.

Neberziet virsmu pārāk stipri, jo to var viegli saskrāpēt.

## Iebūvētās kameras lietošana (ar iebūvēto kameru aprīkotiem modeļiem)

Lietojot iebūvēto kameru un saziņas programmas, varat veikt video zvanu internetā.

Kamēr iebūvētā kamera tiek lietota, deg iebūvētās kameras indikators.

#### Priekšpuse

1. Priekšpuses iebūvētās kameras indikators

2. Priekšpuses iebūvētā kamera

#### Apakšpuse

1. Aizmugures iebūvētās kameras indikators

2. Aizmugures iebūvētā kamera

3. Iekšējie duālie mikrofoni

#### Padoms

- VAIO datorā instalētās lietojumprogrammas atšķiras atkarībā no datora konfigurācijas.

- Dažas lietojumprogrammas var neatbalstīt iebūvētās kameras maksimālo izšķirtspēju.

## Intel(R) Anti-Theft Technology izmantošana (ar Intel(R) Anti-Theft Technology aprīkotajiem modeļiem)

Intel(R) Anti-Theft Technology iestatījumus var mainīt BIOS iestatīšanas ekrānā.

Lai iespējotu Intel(R) Anti-Theft Technology, veiciet šādas darbības.

1. Nospiediet pogu ASSIST, kamēr VAIO dators ir izslēgts.

   Tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izvēlieties opciju Start BIOS setup.

   Ja parole jau ir iestatīta, ievadiet to.

   Tiek parādīts BIOS iestatīšanas ekrāns.

3. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Advanced.
4. Izvēlieties Intel(R) AT Support System un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
5. Nospiediet taustiņuvai, lai izvēlētos iestatījumu Enabled, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
6. Nospiediet taustiņuvai, lai atlasītu cilni Exit, izvēlieties Exit Setup un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   Pēc apstiprinājuma uzvednes parādīšanās nospiediet taustiņu Enter.

## USB ierīces pievienošana

VAIO datoram var pievienot universālās seriālās kopnes (USB – Universal Serial Bus) ierīci, piemēram, peli, diskešu diskdzini, skaļruni vai printeri.

Pievienojot USB ierīci, var būt nepieciešama tās komplektācijā iekļautā ierīces draivera instalācija.

Skatiet vairāk informācijas ierīces komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

1. Izvēlieties USB portu (), kuru vēlaties izmantot.
2. Pievienojiet USB ierīces kabeli () (nav iekļauts komplektācijā) USB portam.

#### Piezīme

- Pirms lietošanas, iespējams, būs jāinstalē draiveris, kas iekļauts USB ierīces komplektācijā. Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta USB ierīces komplektācijā.

- Lai drukātu dokumentus, pārliecinieties, ka USB printeris ir saderīgs ar izmantoto operētājsistēmas Windows versiju.

- Pirms USB skaļruņu atvienošanas no VAIO datora apturiet DVD diska vai mūzikas atskaņošanu vai izslēdziet datoru. Ja atvienojat USB skaļruņus atskaņošanas laikā, tas var izraisīt darbības traucējumus.

  Skatiet detalizētu informāciju par USB ierīces izņemšanu rokasgrāmatā, kas iekļauta ierīces komplektācijā.

- Lai novērstu VAIO datora un/vai USB ierīces bojājumus, ievērojiet šādus nosacījumus:

  - kad pārvietojat VAIO datoru ar pievienotām USB ierīcēm, nepakļaujiet USB portus triecieniem un neaizskariet tos;

  - neievietojiet VAIO datoru somā pārnēsāšanai, kamēr datoram ir pievienotas USB ierīces.

#### Padoms

- Jūsu VAIO datora USB porti ir saderīgi ar USB 2.0 standartu un/vai USB 3.0 standartu.

  USB portus, kas atbilst USB 3.0 standartam, var atpazīt pēc to zilās krāsas.

- Papildus USB 2.0 standarta pārsūtīšanas režīmiem USB 3.0 standarts atbalsta šādu pārsūtīšanas režīmu:

  - SuperSpeed: pārsūtīšanas ātrums – 5 Gbps.

## USB ierīces uzlāde

Iespējojot USB uzlādes iestatījumus, USB ierīci var uzlādēt pat tad, ja VAIO dators ir izslēgts vai darbojas miega režīmā.

Mainiet iestatījumus, kamēr USB ierīce ir atvienota no USB porta, kas atbalsta USB uzlādi.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un izvēlieties vienumu Hardware. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center.)
2. Iespējojiet iestatījumu USB Charging.
3. Pievienojiet USB ierīci USB portam, kuram apkārt ir marķējums.

   Ja uzlāde nesākas pat tad, kad pievienojat USB ierīci USB portam, kas atbalsta USB uzlādi, atvienojiet un pievienojiet ierīci.

#### Piezīme

- Ja ir iespējoti USB uzlādes iestatījumi, elektroenerģijas patēriņš palielinās, kamēr VAIO dators ir izslēgts vai darbojas miega režīmā, jo dators nodrošina energoapgādi USB portam pat gadījumā, ja tam nav pievienota USB ierīce.

- Ja ir iespējoti USB uzlādes iestatījumi, jūs nevarēsiet izmantot attālās modināšanas funkciju USB ierīcē, ko pievieno USB portam, kurā tiek atbalstīta USB uzlāde.

- Dažas USB ierīces neatbalsta USB uzlādi, kamēr jūsu VAIO dators darbojas miega režīmā.

#### Padoms

- Pēc noklusējuma USB uzlādes iestatījumi ir atspējoti.

## Piezīmes par “Memory Stick” lietošanu

Pirms izmantot “Memory Stick”, izlasiet šos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Glabājiet “Memory Stick” datu nesēju bērniem neaizsniedzamās vietās. Pastāv atmiņas kartes norīšanas risks.

- Nepieskarieties “Memory Stick” atmiņas kartes savienotājam ar pirkstu vai metāla priekšmetiem.

- “Memory Stick” atmiņas karte satur smalkus elektroniskos komponentus. Nepakļaujiet atmiņas karti triecieniem, nelokiet un nemetiet to.

- Neizjauciet un nemodificējiet “Memory Stick” atmiņas karti.

- Nesamitriniet “Memory Stick” atmiņas karti.

- Nelietojiet un neglabājiet to vietās, kurās ir šādi apstākļi:

  - īpaši augsta temperatūra, piemēram, saulē novietotā automašīnā;

  - tieši saules stari;

  - liels mitrums vai kodīgas vielas;

  - daudz putekļu.

- Izmantojiet “Memory Stick” atmiņas kartes un adapterus, kas ir saderīgi ar VAIO datorā atbalstītajiem standartiem. Nesaderīgas kartes un adapteri var iestrēgt slotā, izraisot datora bojājumus.

- “Memory Stick” datu nesējā ar ierakstīšanas aizsardzību nevar rakstīt datus.

- Ieteicams izveidot svarīgu datu dublējumkopiju.

- Saglabātie dati var tikt zaudēti vai bojāti, ja:

  - izņemat “Memory Stick” atmiņas karti vai izslēdzat VAIO datoru, kamēr dati tiek nolasīti no “Memory Stick” atmiņas kartes vai ierakstīti tajā.

  - izmantojat “Memory Stick” atmiņas karti vietā, kurā statiskā elektrība vai elektriskie trokšņi var izraisīt kartes darbības traucējumus.

- Pārvietojot ielieciet “Memory Stick” atmiņas karti tai paredzētajā futrālī, lai izvairītos no statiskās elektrības lādiņa.

- Pirms “Memory Stick” atmiņas kartes lietošanas ar citu ierīci, nevis datoru, piemēram, ar digitālo kameru vai portatīvu audio ierīci, formatējiet (inicializējiet) “Memory Stick” atmiņas karti, izmantojot attiecīgo ierīci.

  Datora failu formāts netiek atbalstīts dažās ierīcēs, kā rezultātā tiek parādīts ziņojums ar ieteikumu formatēt “Memory Stick” atmiņas karti. Šādā gadījumā kopējiet kartes datus no “Memory Stick” atmiņas kartes VAIO datorā un formatējiet “Memory Stick” karti, izmantojot attiecīgo ierīci. Formatēšanas laikā visi “Memory Stick” atmiņas kartes dati tiks dzēsti.

  Skatiet vairāk informācijas ierīces komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

- Neievietojiet “Memory Stick” atmiņas karšu slotā nepiemērotus priekšmetus.

- “Memory Stick” atmiņas karšu slotu var izmantot vienīgi datu lasīšanai un rakstīšanai atbalstītajās “Memory Stick” atmiņas kartēs, un to nedrīkst izmantot citam nolūkam.

### Piezīmes par “Memory Stick Duo” lietošanu

Lietojot “Memory Stick Duo” datu nesēju, neizmantojiet pildspalvu ar asu galu, lai rakstītu uz uzlīmes, kas ir piestiprināta “Memory Stick Duo” datu nesējam. Spiežot uz datu nesēja, var bojāt iekšējos komponentus.

### Piezīmes par “Memory Stick Micro” lietošanu

- Pirms “Memory Stick Micro” (“M2”) datu nesēja lietošanas, pārliecinieties, ka tas ir ievietots “M2” Duo adapterī. Ja datu nesējs tiek ievietots tieši “Memory Stick Duo” slotā bez adaptera, iespējams, nevarēsiet izņemt datu nesēju no slota.

- Glabājiet “Memory Stick Micro” un “M2” Duo adapterus bērniem neaizsniedzamā vietā. Tie ir bīstami, ja tos norij.

## SD atmiņas karšu ievietošana

Jūsu VAIO dators ir aprīkots ar SD atmiņas karšu slotu. Šo slotu var izmantot, lai apmainītos datiem ar digitālajām kamerām, videokamerām, mūzikas atskaņotājiem un citām audio vai video ierīcēm.

Datora SD atmiņas karšu slotā var ievietot šādas atmiņas kartes:

- SD atmiņas karte;

- SDHC atmiņas karte;

- SDXC atmiņas karte.

Lai ievietotu SD atmiņas karti, rīkojieties šādi.

1. Atrodiet SD atmiņas karšu slotu.
2. Turiet SD atmiņas karti ar bultiņu pret slotu un uzmanīgi iebīdiet to slotā, līdz izdzirdat klikšķi, kas norāda, ka atmiņas karte ir ievietota tai paredzētajā vietā.

SD atmiņas kartes ikona tiks parādīta vienuma Dators (Computer) logā pēc tam, kad slotā ievietosiet atmiņas karti.

#### Piezīme

- Uzmanieties, lai, ievietojot SD atmiņas karti, nepagrieztu to nepareizi. Ja ar spēku iespiedīsiet to slotā otrādi, tas var bojāt slotu. Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta SD atmiņas kartes komplektācijā.

- SD atmiņas kartes ikona netiks parādīta vienuma Dators (Computer) logā, kamēr slotā nebūs ievietota atmiņas karte.

#### Padoms

- Lai atvērtu logu Dators (Computer), skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

- SD slots jūsu datorā darbojas arī kā “Memory Stick” slots.

- Kad ievietojat SD atmiņas karti slotā pirmo reizi, iespējams, tiks parādīta uzvedne ar norādi instalēt draiveri. Ja šāda uzvedne parādās, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai instalētu draiveri.

## Piezīmes par SD atmiņas karšu lietošanu

Pirms SD atmiņas karšu izmantošanas izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu to lietošanu.

- Glabājiet SD atmiņas karti bērniem neaizsniedzamā vietā. Pastāv atmiņas kartes norīšanas risks.

- Nepieskarieties SD atmiņas kartes savienotājam ar pirkstu vai metāla priekšmetiem.

- SD atmiņas karte satur smalkus elektroniskos komponentus. Nepakļaujiet atmiņas karti triecieniem, nelokiet un nemetiet to.

- Neizjauciet un nemodificējiet SD atmiņas karti.

- Nesamitriniet SD atmiņas karti.

- Nelietojiet un neglabājiet to vietās, kurās ir šādi apstākļi:

  - īpaši augsta temperatūra, piemēram, saulē novietotā automašīnā;

  - tieši saules stari;

  - liels mitrums vai kodīgas vielas;

  - daudz putekļu.

- Izmantojiet SD atmiņas kartes un adapterus, kas ir saderīgi ar VAIO datorā atbalstītajiem standartiem. Nesaderīgas kartes un adapteri var iestrēgt slotā, izraisot datora bojājumus.

- SD atmiņas kartē ar ierakstīšanas aizsardzību nevar ierakstīt datus.

- Ieteicams izveidot svarīgu datu dublējumkopiju.

- Saglabātie dati var tikt zaudēti vai bojāti, ja:

  - izņemat SD atmiņas karti vai izslēdzat VAIO datoru, kamēr dati tiek nolasīti no SD atmiņas kartes vai ierakstīti tajā;

  - izmantojat SD atmiņas karti vietā, kurā statiskā elektrība vai elektriskie trokšņi var izraisīt kartes darbības traucējumus.

- Pārvietojot ielieciet SD atmiņas karti tai paredzētajā futrālī, lai izvairītos no statiskās elektrības lādiņa.

- Pirms SD atmiņas kartes lietošanas ar citu ierīci, nevis datoru, piemēram, ar digitālo kameru vai portatīvu audio ierīci, formatējiet (inicializējiet) SD atmiņas karti, izmantojot attiecīgo ierīci.

  Datora failu formāts netiek atbalstīts dažās ierīcēs, kā rezultātā tiek parādīts ziņojums ar ieteikumu formatēt SD atmiņas karti. Šādā gadījumā kopējiet kartes datus VAIO datorā un formatējiet karti, izmantojot attiecīgo ierīci. Formatēšanas laikā visi SD atmiņas kartes dati tiks dzēsti.

  Skatiet vairāk informācijas ierīces komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

- Neievietojiet SD atmiņas karšu slotā nepiemērotus priekšmetus.

- SD atmiņas karšu slotu var izmantot vienīgi datu lasīšanai un rakstīšanai atbalstītajās atmiņas kartēs, un to nedrīkst izmantot citam nolūkam.

- SD atmiņas kartes (ar ietilpību līdz 2 GB), SDHC atmiņas kartes (ar ietilpību līdz 32 GB) un SDXC atmiņas kartes (ar ietilpību līdz 128 GB), kas ir pieejamas kopš 2013. gada janvāra, ir pārbaudītas un atzītas par saderīgām ar VAIO datoru. Tomēr SD, SDHC vai SDXC atmiņas karšu saderība ar šo datoru netiek garantēta visos gadījumos.

- Neievietojiet atmiņas karšu slotā cita tipa atmiņas karti vai atmiņas kartes adapteri. Nesaderīga atmiņas karte vai atmiņas kartes adapteris var iestrēgt slotā, izraisot VAIO datora bojājumus.

- Pastāvīgi piekļūstot atmiņas kartēm, dažu tipu SD atmiņas kartes, piemēram, atmiņas kartes ar īpaši ātrdarbīgu datu pārsūtīšanas funkciju (UHS – Ultra High Speed), var ļoti sakarst. Šādā gadījumā mazliet uzgaidiet, pirms izņemt atmiņas karti, līdz tā atdziest.

## SD atmiņas karšu izņemšana

Šajā tēmā ir skaidrots, kā izņemt SD atmiņas karti.

1. Atrodiet SD atmiņas karšu slotu.
2. Atveriet vienumu Dators (Computer).

   Lai atvērtu vienumu Dators (Computer), skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

3. Noklikšķiniet uz SD atmiņas kartes ikonas un izvēlieties opciju Izstumt (Eject).
4. Iebīdiet SD atmiņas karti virzienā uz VAIO datoru un atlaidiet.
5. Izvelciet SD atmiņas karti no slota.

#### Padoms

- SD slots jūsu datorā darbojas arī kā “Memory Stick” slots.

## “Memory Stick” datu nesēja izņemšana

Šajā tēmā ir skaidrots, kā izņemt “Memory Stick” datu nesēju.

1. Atrodiet “Memory Stick” slotu.
2. Atveriet vienumu Dators (Computer).

   Lai atvērtu vienumu Dators (Computer), skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

3. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz “Memory Stick” ikonas un izvēlieties opciju Izstumt (Eject).
4. Iebīdiet “Memory Stick” datu nesēju virzienā uz VAIO datoru un atlaidiet.
5. Izvelciet “Memory Stick” datu nesēju no slota.

#### Piezīme

- Neizņemiet “Memory Stick” datu nesēju, kamēr no “Memory Stick” tiek nolasīti vai tajā tiek ierakstīti dati. Ja jūs to izdarīsiet, var tikt zaudēti dati. Liela datu apjoma ielādei var būt nepieciešams ilgāks laiks, tādēļ izņemiet “Memory Stick” datu nesēju pēc ielādes pabeigšanas.

- Nepiemērojiet spēku, izņemot “Memory Stick” datu nesēju, pretējā gadījumā datu nesējs var tikt negaidīti atvienots.

#### Padoms

- “Memory Stick” slots jūsu datorā darbojas arī kā SD atmiņas karšu slots.

## Saderīga “Memory Stick” atmiņas karte

VAIO datora “Memory Stick” atmiņas karšu slots ir saderīgs ar šādiem datu nesēju izmēriem un tipiem:

- “Memory Stick Duo” atmiņas karte

- “Memory Stick PRO Duo” atmiņas karte

- “Memory Stick PRO-HG Duo” atmiņas karte

- “Memory Stick Micro” atmiņas karte

### Par “MagicGate”

“MagicGate” ir Sony izstrādāta autortiesību aizsardzības tehnoloģija. Tiek veikts autentifikācijas process starp ar “MagicGate” saderīgu ierīci un “Memory Stick” datu nesēju, lai pārbaudītu, vai tajos var pareizi saglabāt un atskaņot datus, un dati tiks šifrēti. Autentifikācija tiek veikta arī pirms datu atskaņošanas, un dati tiek atšifrēti un atskaņoti tikai pēc tam, kad tie ir pienācīgi autentificēti. Ar autortiesībām aizsargātus datus var atskaņot tikai autentificētās ierīcēs.

#### Piezīme

- Jūsu VAIO dators atbalsta tikai Duo izmēra “Memory Stick” atmiņas kartes, bet neatbalsta standarta izmēra “Memory Stick” atmiņas kartes.

- Pirms “Memory Stick Micro” (“M2”) datu nesēja lietošanas, pārliecinieties, ka tas ir ievietots “M2” Duo adapterī. Ja datu nesējs tiek ievietots tieši “Memory Stick Duo” slotā bez adaptera, iespējams, nevarēsiet izņemt datu nesēju no slota.

- VAIO dators ir pārbaudīts un atzīts par saderīgu ar visiem Sony marķētajiem “Memory Stick” datu nesējiem ar ietilpību līdz 32 GB, kas ir pieejami kopš 2013. gada janvāra. Tomēr “Memory Stick” datu nesēja saderība netiek garantēta visos gadījumos.

- Autortiesību likums aizliedz izmantot jebkādus jūsu ierakstītos audio un/vai attēla datus bez attiecīgā(-o) autortiesību īpašnieka(-u) iepriekšējas piekrišanas jebkādā citā kā tikai personīgā nolūkā. Attiecīgi “Memory Stick” datu nesējus, kas satur šādus ar autortiesībām aizsargātus datus, drīkst izmantot tikai saskaņā ar likumu.

- Lai izmantotu šīs tehnoloģijas priekšrocības, lietojiet “Memory Stick” ar “MagicGate” logotipu.

- Jūsu VAIO datora “Memory Stick” atmiņas karšu slots neatbalsta “MagicGate” tehnoloģiju, ar kuru ir aprīkota “Memory Stick” atmiņas karte ar kapacitāti līdz 256 MB.

- Ja izmantojat “Memory Stick” datu nesēju vietā ar statisko elektrību vai elektriskajiem trokšņiem, saglabātie dati var tikt zaudēti.

- Maksimālais iespējamais tā faila lielums, ko varat saglabāt “Memory Stick PRO Duo” vai “Memory Stick PRO-HG Duo” datu nesējā, ir mazāks par 4 GB, kā noteikts failu sistēmas specifikācijā.

## “Memory Stick” datu nesēja ievietošana

Šajā tēmā ir skaidrots, kā ievietot “Memory Stick” datu nesēju.

1. Atrodiet “Memory Stick” slotu.
2. Turiet “Memory Stick” atmiņas karti ar bultiņu pret slotu un uzmanīgi iebīdiet to slotā, līdz izdzirdat klikšķi, kas norāda, ka atmiņas karte ir ievietota tai paredzētajā vietā.

“Memory Stick” datu nesējs tiek automātiski atpazīts sistēmā, un tiek parādīts “Memory Stick” saturs*. Ja darbvirsmā nekas netiek parādīts, atveriet vienumu Dators (Computer) un veiciet dubultklikšķi uz “Memory Stick” ikonas*.

* “Memory Stick” slota diskdziņa apzīmējuma burts, piemēram, “E:”, var atšķirties atkarībā no VAIO datora sistēmas konfigurācijas.

#### Piezīme

- Ja “Memory Stick” datu nesējs ir grūti ievietojams, lēni izņemiet to un pārbaudiet, vai ievietojat to pareizajā virzienā. Slotā ievietojot “Memory Stick” datu nesēju, pārliecinieties, ka turat to ar bultiņu pareizajā virzienā. Lai novērstu VAIO datora vai datu nesēja bojājumus, nepiemērojiet spēku, ievietojot “Memory Stick” datu nesēju slotā, ja neizdodas paveikt šo darbību viegli.

- “Memory Stick” atmiņas kartes ikona logā Dators (Computer) netiks parādīta, kamēr slotā nebūs ievietota “Memory Stick” atmiņas karte.

#### Padoms

- Lai atvērtu logu Dators (Computer), skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

- “Memory Stick” slots jūsu datorā darbojas arī kā SD atmiņas karšu slots.

- Kad ievietojat “Memory Stick” atmiņas karti slotā pirmo reizi, iespējams, tiks parādīta uzvedne ar norādi instalēt draiveri. Ja šāda uzvedne parādās, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai instalētu draiveri.

## “Memory Stick” datu nesēja formatēšana

Pēc noklusējuma “Memory Stick” datu nesējs ir formatēts īpašajā FAT formātā un ir gatavs lietošanai.

Formatējot datu nesēju, pārliecinieties, ka izmantojat ierīci, kas ir paredzēta šī datu nesēja formatēšanai, un šajā ierīcē tiek atbalstīta “Memory Stick” datu nesēja formatēšana.

Lai atkārtoti formatētu datu nesēju VAIO datorā, veiciet turpmākās darbības.

#### Piezīme

- Formatējot “Memory Stick” datu nesēju, visi tajā saglabātie dati tiek dzēsti. Izveidojiet dublējumkopijas svarīgiem datiem, lai nezaudētu tos.

- Neizņemiet “Memory Stick” datu nesēju no slota, kamēr notiek formatēšana. Tas var izraisīt darbības traucējumus.

1. Atrodiet “Memory Stick” slotu.
2. Uzmanīgi iebīdiet “Memory Stick” datu nesēju slotā, līdz izdzirdat klikšķi, kas norāda, ka datu nesējs ir novietots tam paredzētajā vietā.

   Skatiet vairāk informācijas tēmā “Memory Stick” datu nesēja ievietošana.

3. Atveriet vienumu Dators (Computer).

   Lai atvērtu vienumu Dators (Computer), skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

4. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz “Memory Stick” ikonas un izvēlieties opciju Formatēt (Format).
5. Izvēlieties opciju Atjaunot ierīces noklusējumus (Restore device defaults).

   Piešķirtā bloka lielums un failu sistēma mainīsies uz noklusējuma iestatījumiem. (Nolaižamajā sarakstā Failu sistēma (File system) neatlasiet opciju NTFS, pretējā gadījumā var rasties darbības traucējumi.)

   Formatēšanas process tiks pabeigts ātrāk, ja izvēlēsieties opciju Ātrā formatēšana (Quick Format) sadaļā Formatēšanas opcijas (Format options).

6. Izvēlieties opciju Sākt (Start).

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- “Memory Stick” slots jūsu datorā darbojas arī kā SD atmiņas karšu slots.

- “Memory Stick” datu nesēja formatēšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no datu nesēja veida.

## Par “Memory Stick” datu nesēju

“Memory Stick” ir kompakts, pārnēsājams un universāls IC ierakstu datu nesējs, kas īpaši izstrādāts digitālo datu apmaiņai un kopīgošanai ar saderīgiem produktiem, piemēram, digitālajām kamerām un citām ierīcēm. Tā kā tas ir atvienojams, to var izmantot ārējai datu glabāšanai.

Skatiet jaunāko informāciju par “Memory Stick” datu nesēju vietnē http://www.sony.net/memorycard/.

## Nodalījumu izveide

Šajā tēmā ir skaidrots, kā izveidot nodalījumus.

#### Piezīme

- Ja diska C: nodalījuma lielums ir samazināts, iespējams, nevarēsiet izveidot atkopšanas datu nesēju vai sekmīgi veikt atkopšanas procesu, jo iebūvētajā atmiņas ierīcē nepietiks vietas.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis (Control Panel) un izvēlieties opciju Sistēma un drošība (System and Security) un Izveidot un formatēt cietā diska nodalījumus (Create and format hard disk partitions) vienumā Administratīvie rīki (Administrative Tools). (Skatiet tēmu Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis (Control Panel).)

   Ja parādās logs Lietotāja konta kontrole (User Account Control), izvēlieties opciju Jā (Yes).

2. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz diska C: un izvēlieties opciju Samazināt sējumu (Shrink Volume).
3. Ievadiet izveidojamā nodalījuma lielumu, izmantojot opciju Ievadiet samazināmās vietas apjomu megabaitos (MB) (Enter the amount of space to shrink in MB), un izvēlieties opciju Samazināt (Shrink).
4. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz Neiedalīts (Unallocated) un izvēlieties opciju Jauns vienkāršais sējums (New Simple Volume).
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Ja esat pierakstījies VAIO datorā kā parasts lietotājs, iespējams, tiks parādīta uzvedne ar norādi ievadīt administratora lietotājvārdu un paroli.

## Citu diskdziņu izveide (nodalījumu modificēšana)

Nodalījumi ir atdalīti apgabali jūsu iebūvētajā atmiņas ierīcē. Sadalot iebūvēto atmiņas ierīci vairāk nekā vienā nodalījumā, var iegūt dažādas priekšrocības, piemēram, nodalīt sistēmas failus no datu failiem.

Jūsu VAIO datoram kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir pieejams tikai viens nodalījums (C: disks).

Ja vēlaties saglabāt datus citā nodalījumā, piemēram, diskā D:, mainiet nodalījuma lielumu un izveidojiet jaunu nodalījumu.

Skatiet vairāk informācijas par nodalījumu izveidi tēmā Nodalījumu izveide.

#### Padoms

- Dažiem modeļiem var būt pieejams disks D: kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums.

## Piezīmes par skārienekrāna lietošanu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Pirms skārienekrāna izmantošanas izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Nespiediet pārāk stipri uz skārienekrānu.

  Tā kā VAIO dators ir aprīkots ar kapacitatīvu skārienekrānu, pietiek ar viegliem pieskārieniem.

- Ja ieslēgsiet VAIO datoru, kamēr pieskaraties ekrānam, skārienekrāns, iespējams, nedarbosies pareizi. Šādā gadījumā restartējiet datoru.

- Pēc tam, kad VAIO dators pārslēdzies no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, skārienekrāns var nedarboties vairākas sekundes. Šādā gadījumā nedaudz uzgaidiet pirms skārienekrāna lietošanas.

- Lai nodrošinātu labu skārienjutīgumu, ekrānam vajadzētu vienmēr būt tīram. Netīrumi var izraisīt bojājumus vai darbības traucējumus.

## Skārienekrāna lietošana (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Lai darbotos ar savu VAIO datoru, jūs varat pieskarties skārienekrānam vai veikt vienkāršu kustību ar pirkstiem.

### Pamata darbības

#### Noklikšķināšana (pieskaršanās)

Vienreiz pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Jūs varat atlasīt pogu, piemēram, Labi (OK) un Atcelt (Cancel), vai izvēlnes vienumu, vienkārši pieskaroties tam uz ekrāna.

#### Dubultklikšķa veikšana (dubulta pieskaršanās)

Ātri pieskarieties skārienekrānam divreiz ar pirkstu.

Jūs varat startēt lietojumprogrammu, piemēram, tekstapstrādes vai izklājlapu programmu, vai arī atvērt failu, veicot dubultklikšķi uz tā ikonas.

#### Vilkšana

Uzlieciet pirkstu uz vajadzīgās vietas skārienekrānā un slidiniet. Ar šādu kustību var pārvietot failu vai mainīt loga izmēru.

#### Vilkšana un nomešana

Pieskarieties vajadzīgā faila ikonai, slidiniet uz citu mapi, logu vai lietojumprogrammas ikonu un pēc tam paceliet pirkstu no ekrāna. Ar šādu kustību var pārvietot vai kopēt failu.

### Papildu darbības

Lai darbotos ar VAIO datoru, jūs varat veikt vienkāršu kustību (žestu) ar pirkstiem uz skārienekrāna.

Reakcija uz žestu var mainīties atkarībā no lietojumprogrammām.

#### Noklikšķināšana ar peles labo pogu (pieskaršanās un turēšana)

Pieskarieties un turiet pirkstu uz vajadzīgā punkta skārienekrānā dažas sekundes un pēc tam paceliet pirkstu no skārienekrāna. Atkarībā no pieskaršanās punkta var tikt parādītas dažādas izvēlnes.

#### Ritināšana

Pieskarieties un ritiniet loga, piemēram, Internet Explorer, ritināmajā zonā. Lai ritinātu logā, var arī vilkt atlasītā loga vertikālās ritjoslas slīdni.

#### Attēla, piemēram, fotogrāfijas, tuvināšana vai tālināšana (tālummaiņa)

Savelciet divus pirkstus kopā, lai veiktu attēla, piemēram, fotogrāfijas, tālummaiņu vienumā Foto (Photos). Attāliniet pirkstus, lai tuvinātu, vai savelciet pirkstus, lai tālinātu.

#### Attēla, piemēram, fotogrāfijas, pagriešana (rotācija)

Lai pagrieztu attēlu, piemēram, fotogrāfiju, novietojiet divus pirkstus uz skārienekrāna un slidiniet tos pa apli. Atkarībā no izmantotajām lietojumprogrammām var nebūt iespējams pagriezt attēlus.

#### Atlasīšana pavelkot

Paslidiniet pirkstu par īsu attālumu tajā virzienā, kurā nav iespējams ritināt ekrānu.

Šādi var atlasīt vienumu, piemēram, lietojumprogrammas elementu vai attēlu.

## Par skārienekrānu (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Skārienekrāns ļauj tiešā veidā darboties ar jūsu VAIO datoru, izmantojot pirkstus. Skārienekrānā var veikt dažādus žestus.

Jūsu VAIO dators atbalsta daudzskārienu ievadi.

#### Piezīme

- VAIO dators ir aprīkots ar kapacitatīvu skārienekrānu. Izmantojot to, jāņem vērā tālāk minētās kapacitatīvā skārienekrāna īpašības.

  - Jūs nevarēsiet veikt darbības skārienekrānā, ja pieskaraties tam ar nagiem vai valkājat cimdus.

  - Ja pieskaršanās izraisa nejaušu darbību, pārliecinieties, ka nepieskaraties ekrānam ar nevienu citu ķermeņa daļu.

  - Skārienekrāna virsma var sakarst. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu.

  - Kaut arī skārienekrāna virsma ir izgatavota no rūdīta stikla, to var sabojāt. Pienācīgi rūpējieties par to. Ja ekrāns plīst, tas var izšķīst mazās, graudainās lauskās un tādējādi izraisīt ievainojumus.

    Nenometiet skārienekrānu zemē un nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem. Nesaskrāpējiet tā virsmu. Virsmas bojājums var izraisīt ekrāna saplīšanu.

  - Rūpnīcā LCD ekrāna rāmim var tikt uzstādīts aizsargpārklājums. Pirms lietošanas noņemiet šo aizsargpārklājumu, pretējā gadījumā skārienekrāns var darboties nepareizi.

  - Dažas lietojumprogrammas neatbalsta darbību veikšanu skārienekrānā.

## Rakstzīmju ievade, veicot darbības skārienekrānā (ar skārienekrānu aprīkotiem modeļiem)

Lai ievadītu tekstu, veicot darbības skārienekrānā, var izmantot ekrānā redzamo pakalpojumu Skārientastatūra (Touch Keyboard).

1. Atveriet darbvirsmu un izvēlieties(Skārientastatūra (Touch Keyboard) ikona) darbvirsmas paziņojumu apgabalā. (Skatiet tēmu Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana, lai atvērtu darbvirsmu.)

#### Padoms

- Ekrānā redzamais pakalpojums Skārientastatūra (Touch Keyboard) parādās automātiski, kad pieskaraties teksta laukam.

## Nodalījumu izveide

Šajā tēmā ir skaidrots, kā izveidot nodalījumus.

#### Piezīme

- Ja diska C: nodalījuma lielums ir samazināts, iespējams, nevarēsiet izveidot atkopšanas datu nesēju vai sekmīgi veikt atkopšanas procesu, jo iebūvētajā atmiņas ierīcē nepietiks vietas.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis (Control Panel) un izvēlieties opciju Sistēma un drošība (System and Security) un Izveidot un formatēt cietā diska nodalījumus (Create and format hard disk partitions) vienumā Administratīvie rīki (Administrative Tools). (Skatiet tēmu Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis (Control Panel).)

   Ja parādās logs Lietotāja konta kontrole (User Account Control), izvēlieties opciju Jā (Yes).

2. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz diska C: un izvēlieties opciju Samazināt sējumu (Shrink Volume).
3. Ievadiet izveidojamā nodalījuma lielumu, izmantojot opciju Ievadiet samazināmās vietas apjomu megabaitos (MB) (Enter the amount of space to shrink in MB), un izvēlieties opciju Samazināt (Shrink).
4. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz Neiedalīts (Unallocated) un izvēlieties opciju Jauns vienkāršais sējums (New Simple Volume).
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Ja esat pierakstījies VAIO datorā kā parasts lietotājs, iespējams, tiks parādīta uzvedne ar norādi ievadīt administratora lietotājvārdu un paroli.

## Citu diskdziņu izveide (nodalījumu modificēšana)

Nodalījumi ir atdalīti apgabali jūsu iebūvētajā atmiņas ierīcē. Sadalot iebūvēto atmiņas ierīci vairāk nekā vienā nodalījumā, var iegūt dažādas priekšrocības, piemēram, nodalīt sistēmas failus no datu failiem.

Jūsu VAIO datoram kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir pieejams tikai viens nodalījums (C: disks).

Ja vēlaties saglabāt datus citā nodalījumā, piemēram, diskā D:, mainiet nodalījuma lielumu un izveidojiet jaunu nodalījumu.

Skatiet vairāk informācijas par nodalījumu izveidi tēmā Nodalījumu izveide.

#### Padoms

- Dažiem modeļiem var būt pieejams disks D: kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums.

## Piezīmes par funkcijām – NFC/Viena skāriena funkcijas (NFC atbalstītajiem modeļiem)

Pirms izmantot NFC/Viena skāriena funkcijas, izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu lietošanu.

- Dažās valstīs vai reģionos funkciju – NFC/Viena skāriena funkcijas – lietošana var būt ierobežota saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem.

- Ja nepieciešams ātri atspējot NFC/Viena skāriena funkcijas, izslēdziet savu VAIO datoru.

## Funkciju – NFC/Viena skāriena funkcijas – atspējošana (NFC atbalstītajiem modeļiem)

Jūs varat atspējot NFC/Viena skāriena funkcijas, rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Mainiet iestatījumu NFC vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Izslēgt (Off).

#### Padoms

- Lai lietotu NFC/Viena skāriena funkcijas, mainiet opcijas Lidmašīnas režīms (Airplane mode) iestatījumu uz Izslēgt (Off) un NFC iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).

- Kad opcija Lidmašīnas režīms (Airplane mode) ir iestatīta uz Izslēgt (Off), ir iespējots bezvadu funkcijas iestatījums.

- Skatiet vairāk informācijas par opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

## Par funkcijām – Viena skāriena funkcijas (NFC atbalstītajiem modeļiem)

Viena skāriena funkcijas ir Sony oriģinālās funkcijas, kas izmanto NFC.

Vienkārši pieskarieties divām ierīcēm, kas atbalsta Viena skāriena funkcijas, lai ērti izveidotu saziņu, neveicot sarežģītus iestatījumus.

## Par NFC (NFC atbalstītajiem modeļiem)

Tuva darbības lauka sakari (NFC – Near Field Communication) ir maza rādiusa bezvadu tehnoloģija.

NFC komunikācijas attālums ir aptuveni 10 cm.

## NFC/Viena skāriena funkcijas atspējošana (NFC atbalstītajiem modeļiem)

Pievienojiet ierīci, kuru atbalsta NFC/Viena skāriena funkcijas, savam VAIO datoram, vienkārši pieskaroties tam ar ierīci.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) apakšējā labajā stūrī.
3. Izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless) ekrāna Datora iestatījumi (PC settings) kreisajā rūtī.
4. Mainiet opcijas Lidmašīnas režīms (Airplane mode) iestatījumu uz Izslēgt (Off) un NFC iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).
5. Pieskaroties savam VAIO datoram (Apakšpuses daļas un vadīklas) ar ierīci, kuru atbalsta NFC/Viena skāriena funkcijas, nodrošiniet, ka abu ierīču pieskaršanās zīmes atrodas pretī viena otrai.

   Brīdī, kad ierīce tiks atpazīta, parādīsies ziņojums.

   Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

#### Padoms

- Skatiet vairāk informācijas par opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

- Atkarībā no ierīces, kuru atbalsta NFC/Viena skāriena funkcijas, kādu izmantojat, var būt nepieciešams mainīt ierīces iestatījumus. Skatiet detalizētu informāciju ierīces komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

## Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana

Jūs varat atvērt sadaļu Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support), rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana (Search). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties vienumu Programmas (Apps) ().
3. Meklēšanas lodziņā () ierakstiet “Palīdzība un atbalsts (Help and Support)”.
4. Izvēlieties sadaļu Palīdzība un atbalsts (Help and Support) ().

## Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana)

Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda.

Miega režīmā dators darbosies tā pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat, kamēr esat pārtraukumā.

Skatiet vairāk informācijas par miega režīmu tēmā Miega režīma izmantošana.

#### Ja kādu brīdi neizmantojat savu VAIO datoru

Lai nezaudētu datus, izslēdzot savu VAIO datoru, rīkojieties šādi.

1. Saglabājiet datus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.
2. Izslēdziet visas perifērijas ierīces, kas ir pievienotas jūsu VAIO datoram.
3. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
4. Izvēlieties opcijuIzslēgt (Power) un Izslēgt (Shut down).

   Pēc īsa brīža VAIO dators automātiski izslēgsies. Ja dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, zaļais strāvas padeves indikators izslēdzas.

#### Piezīme

- Nepareizas izslēgšanas dēļ var tikt zaudēti nesaglabāti dati vai var rasties VAIO datora darbības traucējumi.

- Lai pilnībā atvienotu VAIO datoru no maiņstrāvas avota, izslēdziet to un atvienojiet elektropadeves vadu no maiņstrāvas kontaktligzdas.

#### Padoms

- Ja, veicot 4. darbību, izvēlaties opciju Izslēgt (Shut down), turot nospiestu taustiņu Shift, jūs varat iestatīt VAIO datoru minimāla elektroenerģija patēriņa režīmā (ACPI S5 režīms). Šādā gadījumā nākamajā startēšanas reizē ātrās sāknēšanas funkcija būs īslaicīgi atspējota.

## VAIO datora restartēšana

Pēc iestatījumu maiņas vai lietojumprogrammas instalēšanas VAIO datorā tas, iespējams, būs jārestartē.

1. Saglabājiet datus un aizveriet visas aktīvās lietojumprogrammas.
2. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
3. Izvēlieties opcijuIzslēgt (Power) un Restartēt (Restart).
   Jūsu VAIO dators tiks restartēts.

## Miega režīma izmantošana

Miega režīmā jūs varat pārtraukt darbu ar savu VAIO datoru, vienlaikus uzturot datora darbību pašreizējā stāvoklī, tostarp saglabājot datus, ar kuriem strādājat.

#### Miega režīma aktivizēšana

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. Izvēlieties opcijuIzslēgt (Power) un Miega režīms (Sleep).

#### Atgriešanās normālajā režīmā

1. Nospiediet pogu(Izslēgt (Power)).

#### Piezīme

- Nospiežot un turot nospiestu vairāk nekā četras sekundes pogu(Izslēgt (Power)), jūsu VAIO dators automātiski izslēgsies. Šādas darbības rezultātā visi nesaglabātie dati tiks dzēsti.

- Pēc noklusējuma jūsu VAIO dators tiek automātiski pārslēgts hibernācijas režīmā, kad akumulators izlādējas. Tomēr atkarībā no darbības apstākļiem dators, iespējams, netiks pārslēgts hibernācijas režīmā.

  Ja tā notiek un akumulators izlādējas, dators tiks izslēgts, kā rezultātā tiks zaudēti visi nesaglabātie dati.

  Kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, saglabājiet datus biežāk.

- Pirms VAIO datora pārvietošanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts, lai cietā diska darbības laikā izvairītos no triecieniem un vibrācijām.

#### Padoms

- Pēc noklusējuma VAIO dators automātiski pārslēdzas miega režīmā pēc noteikta bezdarbības perioda.

- Turklāt, lai pārslēgtu VAIO datoru miega režīmā, varat rīkoties šādi.

  - Nospiediet pogu(Izslēgt (Power)) (ar noklusējuma iestatījumu).

- Turklāt, lai pārslēgtu VAIO datoru no miega režīma atpakaļ normālā režīmā, varat rīkoties arī šādi.

  - Nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras.

  - Nospiediet pogu(Windows).

- VAIO datoru var pārslēgt no miega režīma atpakaļ normālā režīmā, arī pievienojot strāvas padeves avotam vai atvienojot no tā maiņstrāvas adapteri.

- Jūs varat pārslēgt savu VAIO datoru no miega režīma atpakaļ normālajā režīmā, atverot jeb paceļot LCD ekrānu.

  Lai mainītu darbību, kas tiek veikta, kad atverat jeb paceļat LCD ekrānu, startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un mainiet iestatījumus vienumā Power and Battery. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

## Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana

Jūs varat atvērt sadaļu Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support), rīkojoties šādi.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana (Search). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)
2. Izvēlieties vienumu Programmas (Apps) ().
3. Meklēšanas lodziņā () ierakstiet “Palīdzība un atbalsts (Help and Support)”.
4. Izvēlieties sadaļu Palīdzība un atbalsts (Help and Support) ().

## Pildspalvas lietošana (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis)

Izmantojot komplektācijā iekļauto pildspalvu (Ciparotāja irbulis), jūs varat strādāt ar savu VAIO datoru intuitīvi, viegli pieskaroties ekrānam vai velkot tajā.

#### Kursora pārvietošana ekrānā

Turiet pildspalvu ekrāna tuvumā, nepieskaroties tam. Ekrānā parādās mazs kursors. Pārvietojiet pildspalvu vēlamajā virzienā.

#### Noklikšķināšana (pieskaršanās)

Pieskarieties ar pildspalvu vēlamajam punktam ekrānā.

Rīkojieties šādi, lai izvēlētos opciju, piemēram, Labi (OK) vai Atcelt (Cancel), lai izvēlētos izvēlnes vienumu vai lai veiktu citas darbības, kuras jūs citkārt veiktu ar kreiso peles pogu.

#### Dubultklikšķa veikšana (dubulta pieskaršanās)

Pieskarieties ar pildspalvu vēlamajam punktam ekrānā ātri divas reizes pēc kārtas.

Jūs varat startēt lietojumprogrammu vai atvērt failu, divreiz pieskaroties attiecīgajai ikonai.

#### Noklikšķināšana ar peles labo pogu (nospiediet un turiet nospiestu)

Nospiediet un turiet nospiestu pildspalvas apakšējo pogu un pēc tam pieskarieties vēlamajam punktam ekrānā. Atkarībā no vietas, kurai pieskārāties ekrānā, var parādīties nolaižamā izvēlne.

Tādu pašu darbību var veikt, turot pildspalvu vēlamajā punktā dažas sekundes.

#### Vilkšana (vienuma pārvietošana)

Viegli novietojiet pildspalvu uz pārvietojamā vienuma un pēc tam velciet to ekrānā, lai pārvietotu.

#### Teksta dzēšana

Atkarībā no lietojumprogrammas jūs, iespējams, varat dzēst tekstu.

Nospiediet un turiet nospiestu pildspalvas augšējo pogu, viegli novietojiet pildspalvu uz pirmā dzēšamā teksta vienuma, pēc tam velciet pildspalvu pāri tekstam līdz pēdējam dzēšamajam teksta vienumam. Nospiediet taustiņu Delete vai Backspace, lai dzēstu tekstu.

#### Piezīme

- Izmantojiet komplektācijā iekļauto pildspalvu.

- Tail cap satur magnētu. Nenovietojiet pildspalvas tuvumā priekšmetu (piemēram, kredītkarti), ko var viegli ietekmēt magnētiskie traucējumi. Šāda rīcība var izraisīt datu zudumu.

- Ja izmantojat lietojumprogrammu, kas lieto digitālo kompasu, turiet pildspalvu atstatus no sava VAIO datora, lai neļautu Tail cap iebūvētajam magnētam ietekmēt datora magnetometru.

- Jūs varat izmantot pildspalvu, rokai esot atbalstītai pret ekrānu. Ja pārvietojat pildspalvu skārienekrāna virzienā, jūs nevarat veikt darbības skārienekrānā ar pirkstiem.

- Atkarībā no ekrāna, jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot pildspalvu, lai ritinātu ekrānā.

- Šai pildspalvai nav strāvas slēdža. Lai izmantotu pildspalvu, ievietojiet tajā nepieciešamo bateriju.

- Ja pildspalva nedarbojas pareizi, nomainiet bateriju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Pildspalvas baterijas nomaiņa (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis).

- Rakstīšanas izjūta, ko rada komplektācijā iekļautais pildspalvas rakstāmgals, atšķiras no izjūtas, ko rada piestiprinātais rakstāmgals. Lai mainītu šo izjūtu, nomainiet rakstāmgalu ar komplektācijā iekļauto. Skatiet vairāk informācijas tēmā Rakstāmgala nomaiņa (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis).

- Lai novērstu mazo sastāvdaļu (piemēram, rakstāmgals, Tail cap, pildspalvas āķis un baterija) norīšanas risku, glabājiet tās bērniem neaizsniedzamās vietās.

#### Padoms

- Dažas lietojumprogrammas uztver pildspalvai piemēroto spiedienu un attiecīgi mainīs pildspalvas uzvilktās līnijas biezumu.

- Nospiediet pildspalvas apakšējo pogu ekrānā tuvumā, lai startētu Active Clip. Skatiet vairāk informācijas tēmā Datora ekrānā parādītā attēla apgriešana (opcija Active Clip) .

- Izņemot pildspalvu no pildspalvas āķa, tiek automātiski startēta jūsu vēlamā lietojumprogramma. Skatiet vairāk informācijas tēmā Jūsu vēlamās lietojumprogrammas startēšana, atvienojot pildspalvu (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis).

## Pildspalvas baterijas nomaiņa (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis)

Nomainiet bateriju, ja pildspalva (Ciparotāja irbulis) sāk darboties nepareizi.

Ja pildspalva tiek izmantota apmēram 4 stundas dienā, plānojiet, ka bateriju būs nepieciešams nomainīt ik pēc 18 mēnešiem. Izmantojiet LR61 (LR8D425) sārmaino bateriju.

1. Noņemiet no pildspalvas Tail cap, pēc tam izņemiet bateriju.

2. Ievietojiet bateriju pildspalvā, + pusei esot vērstai rakstāmgala virzienā.

3. Pievienojiet atpakaļ Tail cap.

#### Piezīme

- Nenoņemiet Tail cap, izņemot gadījumus, kad jānomaina baterija.

- Ja plānojat neizmantot pildspalvu kādu laiku, izņemiet bateriju.

- Pildspalvā nevajadzētu ievietot komerciāli pieejamu uzlādējamu bateriju. Uzlādējamas baterijas lietošana var izraisīt baterijas noplūdi un darbības traucējumus.

- Ja baterijas enerģija ir zema, nekavējoties nomainiet to ar jaunu bateriju. Atstājot nolietotu bateriju pildspalvā, var notikt baterijas noplūde.

- Nemēģiniet atkārtoti uzlādēt bateriju.

- Skatiet komplektācijā iekļauto drošības rokasgrāmatu.

## Rakstāmgala nomaiņa (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis)

Rakstīšanas izjūta, ko rada komplektācijā iekļautais pildspalvas rakstāmgals, atšķiras no izjūtas, ko rada piestiprinātais rakstāmgals. Lai mainītu šo izjūtu, nomainiet rakstāmgalu ar komplektācijā iekļauto.

1. Satveriet pildspalvas galiņu, pēc tam izvelciet to taisnā virzienā.

2. Pārbaudiet, kādā virzienā ir pavērsts jaunais rakstāmgals, un ievietojiet to pildspalvas korpusā.

#### Piezīme

- Ja pildspalvas rakstāmgals ir pazudis vai sabojājies, sazinieties ar pilnvarotu Sony servisa un atbalsta centru.

## Pildspalvas statīva lietošana (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis)

Jūs varat uzglabāt komplektācijā iekļauto pildspalvu (Ciparotāja irbulis) taisnā stāvoklī, izmantojot pildspalvas statīvu.

1. Izvelciet pildspalvas statīvu () no VAIO datora sāna.

2. Ievietojiet pildspalvu tās statīvā.

#### Piezīme

- Tail cap satur magnētu. Nenovietojiet pildspalvas tuvumā priekšmetu (piemēram, kredītkarti), ko var viegli ietekmēt magnētiskie traucējumi. Šāda rīcība var izraisīt datu zudumu.

- Pildspalvas statīvam esot izvilktam uz āru, nepakļaujiet to pārmērīgam spiedienam, jo tas var sabojāt jūsu VAIO datora daļas.

## Pildspalvas āķa lietošana (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis)

Ja lietojat pildspalvas āķi, jūs varat pārnēsāt VAIO datoru, komplektācijā iekļautajai pildspalvai (Ciparotāja irbulis) esot piestiprinātai pie tā.

1. Piestipriniet pildspalvas āķi atverē VAIO datora apakšdaļā.

2. Ievietojiet pildspalvas spaili tās āķī.

#### Piezīme

- Tail cap satur magnētu. Nenovietojiet pildspalvas tuvumā priekšmetu (piemēram, kredītkarti), ko var viegli ietekmēt magnētiskie traucējumi. Šāda rīcība var izraisīt datu zudumu.

- Piestiprinot pildspalvas āķi VAIO datoram, aizsargājiet LCD ekrāna stikla virsmu. Novietojiet datoru uz mīkstas drānas, lai izvairītos no LCD ekrāna bojājumiem.

- Lai novērstu mazo sastāvdaļu (piemēram, rakstāmgals, Tail cap, pildspalvas āķis un baterija) norīšanas risku, glabājiet tās bērniem neaizsniedzamās vietās.

#### Padoms

- Izņemot pildspalvu no pildspalvas āķa, tiek automātiski startēta jūsu vēlamā lietojumprogramma. Skatiet vairāk informācijas tēmā Jūsu vēlamās lietojumprogrammas startēšana, atvienojot pildspalvu (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis).

## Datora ekrānā parādītā attēla apgriešana (opcija Active Clip)

Ar opciju Active Clip jūs varat vienkārši apgriezt datora ekrānā parādīto attēlu.

Jūs varat saglabāt apgriezto attēlu un izmantot to dokumentā, kuru rediģējat ar citām lietojumprogrammām.

1. Startējiet pakalpojumu Active Clip. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu Active Clip.)

#### Padoms

- Varat arī novietot komplektācijā iekļauto pildspalvu (Ciparotāja irbulis) LCD ekrāna tuvumā un nospiest pildspalvas apakšējo pogu, lai startētu opciju Active Clip.

## Vispirms izlasiet šo

Apsveicam ar VAIO(R) datora iegādi.

### Par VAIO datora konfigurāciju

Lai uzzinātu vairāk par VAIO datora konfigurāciju, apmeklējiet Sony tiešsaistes atbalsta vietni. Skatiet vairāk informācijas tēmā Par tiešsaistes atbalsta vietni.

Daži līdzekļi, opcijas un komplektācijas elementi jūsu VAIO datorā var nebūt pieejami.

#### Līdzekļi

Pieejamie līdzekļi ir atkarīgi no modeļa vai jūsu izvēlētajām opcijām. Ne visas šajā rokasgrāmatā aprakstītās iespējas ir pieejamas. Tas ir atkarīgs no jūsu modeļa.

#### Attēli

Attēli, fotogrāfijas vai ekrānuzņēmumi šajā rokasgrāmatā var mazliet atšķirties atkarībā no modeļa vai jūsu izvēlētajām opcijām.

#### Lietojumprogrammas

Iepriekš instalētās lietojumprogrammas ir atkarīgas no modeļa vai jūsu izvēlētajām opcijām. Šajā rokasgrāmatā aprakstītās lietojumprogrammas var nebūt iepriekš instalētas jūsu VAIO datorā.

### Komplektācijā iekļautās rokasgrāmatas

Jūsu VAIO datora komplektācijā ir iekļautas šādas rokasgrāmatas.

#### Elektroniskā dokumentācija

- Lietošanas rokasgrāmata — ievada versija (Esiet sveicināti!)

  Iepriekš instalēta rokasgrāmata ar ierobežotu informāciju par jūsu VAIO datoru, kas pamatā attiecas uz atbalstu un interneta pieslēgumu. Pēc atjaunināšanas dokuments Lietošanas rokasgrāmata — ievada versija tiek nomainīts ar dokumentu Lietotāja rokasgrāmata (šī rokasgrāmata).

- Lietotāja rokasgrāmata (šī rokasgrāmata)

  Vispārīga informācija un lietošanas instrukcijas par jūsu VAIO datoru, ieskaitot atbalsta un problēmu novēršanas informāciju

#### Drukātā dokumentācija

- Īsā darba sākšanas rokasgrāmata

  Pārskats par jūsu VAIO datora uzstādīšanu un lietošanas uzsākšanu

- Atkopšanas, dublēšanas un problēmu novēršanas rokasgrāmata

  Informācija par VAIO datora atkopšanu un tā informācijas dublēšanu, kā arī problēmu novēršanas informācija

- Drošības noteikumi un atbalsta informācija

  Izlasiet uzmanīgi, pirms aktivizēt bezvadu funkcijas, piemēram, bezvadu LAN un BLUETOOTH tehnoloģijas.

#### Citas uzziņas

- Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support)

  Visaptverošs resurss, kurā meklēt praktiskus padomus, pamācības un demonstrācijas, kas palīdz apgūt VAIO datora lietošanu.

  Lai atvērtu sadaļu Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support), skatiet tēmu Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana.

- Lietojumprogrammu palīdzības faili

  VAIO datorā iepriekš instalētajās lietojumprogrammās var būt iekļauti palīdzības faili. Parasti palīdzības failiem var piekļūt no palīdzības izvēlnes.

### Piezīme

- Copyright 2013 Sony Corporation. Visas tiesības aizsargātas.

- Šo rokasgrāmatu un tajā aprakstīto programmatūru bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas nedrīkst pilnībā vai daļēji reproducēt, tulkot vai reducēt jebkādā mašīnlasāmā formā.

- Uzņēmums Sony Corporation nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz šo rokasgrāmatu, programmatūru vai citu informāciju, kas šeit sniegta, un ar šo tieši noliedz jebkādas netiešas garantijas, pārdodamību vai piemērotību jebkādam konkrētam mērķim attiecībā uz šo rokasgrāmatu, programmatūru vai citu šādu informāciju. Uzņēmums Sony Corporation nekādā gadījumā neatbild par nejaušiem, izrietošiem vai īpašiem zaudējumiem, kas radušies, pamatojoties uz kaitējumu, līgumu vai citādi, saistībā ar šo rokasgrāmatu, programmatūru vai citu informāciju, kas te iekļauta, vai ar to lietošanu.

- Šajā rokasgrāmatā (TM) vai (R) simboli nav norādīti.

- Uzņēmums Sony Corporation patur tiesības veikt jebkādas šīs rokasgrāmatas vai tajā esošās informācijas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

- Uz šeit aprakstīto programmatūru attiecas atsevišķas lietotāja lietošanas licences līguma nosacījumi.

- Uzņēmums Sony Corporation eatbild un nekompensē par zaudētiem ierakstiem, kas veikti jūsu VAIO datorā, ārējos ierakstīšanas datu nesējos vai ierakstīšanas ierīcēs, vai jebkādiem saistītiem zaudējumiem, tostarp gadījumos, kad ieraksti netiek veikti kādu iemeslu dēļ, tostarp datora atteices dēļ, vai kad ieraksta saturs tiek zaudēts vai bojāts datora atteices vai datoram veikta remonta rezultātā. Uzņēmums Sony Corporation nekādā gadījumā neatjaunos, neatgūs un nereplicēs saturu, kas ierakstīts datorā, ārējā ierakstīšanas datu nesējā vai ierakstīšanas ierīcēs.

- Īpašības un specifikācijas var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

## Atbilstošas darba vides izveide

Šī tēma ietver padomus par VAIO datora vēlamo un nevēlamo novietojumu, kā arī norādījumus par ergonomikas principiem.

### VAIO datora vēlamais novietojums

Novietojot VAIO datoru, pārliecinieties par novietojuma atbilstību norādītajiem kritērijiem.

- Varat viegli piekļūt strāvas avotam un vajadzīgajiem portiem.

- Ap datoru ir pietiekami daudz brīvas vietas.

- Dators atrodas uz līdzenas un pietiekami platas virsmas, un, strādājot ar datoru, atrodaties tam pretī.

- Varat novietot datoru sev priekšā, varat sēdēt taisni un turēt apakšdelmus paralēli grīdai.

### VAIO datora nevēlamais novietojums

VAIO datora novietošana nepiemērotā vietā var radīt datora bojājumus vai darbības traucējumus. Nenovietojiet datoru vietā, kur to var ietekmēt šādi faktori:

- tieši saules stari;

- magnētiski priekšmeti vai avoti;

- siltuma avoti, piemēram, apkures aprīkojums;

- daudz putekļu;

- augsts mitruma līmenis;

- slikta ventilācija.

#### Piezīme

- Kad VAIO dators ir ieslēgts, zona ap gaisa izplūdes atveri var ievērojami sakarst. Uzmanieties, pirms pieskaraties šai zonai.

- Nenovietojiet gaisa izplūdes atveres tuvumā priekšmetus, kas var to bloķēt.

#### Padoms

- VAIO dators izmanto augstfrekvences radiosignālus, kas var izraisīt radio vai TV uztveršanas traucējumus. Ja tas notiek, pārvietojiet datoru piemērotā attālumā no radio vai televizora.

### Ergonomikas apsvērumi

Cik vien iespējams, mēģiniet ievērot šos ergonomikas apsvērumus.

#### Mēbeles un poza

Sēdiet krēslā ar labu muguras atbalstu. Noregulējiet krēsla līmeni, lai jūsu pēdas atrastos plakani uz grīdas. Kāju balsts var padarīt sēdēšanu ērtāku.

Sēdiet atslābinātā, taisnā pozā un izvairieties no liekšanās uz priekšu vai atgāšanās tālu atpakaļ.

#### Datora ekrāna skatīšanas leņķis

Izmantojiet ekrāna slīpuma funkciju, lai noskaidrotu labāko pozīciju. Sēžot pretī VAIO datoram, ekrānam jāatrodas acu līmenī vai mazliet zem tā. Noregulējiet arī displeja spilgtuma līmeni.

Jūs varat mazināt slodzi acīm un muskuļu nogurumu, pareizi noregulējot datora ekrāna slīpumu un spilgtumu.

#### Apgaismojums

Atrodiet vietu, kur logi un apgaismojums nerada atspulgu un atstarošanos datora ekrānā. Izmantojiet netiešo apgaismojumu, lai izvairītos no gaišiem plankumiem uz datora ekrāna. Pareizs apgaismojums papildina jūsu komfortu un darba efektivitāti.

#### Piezīme

- Lai izvairītos no mehāniskiem bojājumiem, regulējot skatīšanās leņķi, nepiemērojiet VAIO datoram pārāk lielu spēku.

#### Padoms

- Tādi paši apsvērumi attiecas uz ārējā displeja lietošanu.

### Piezīmes par VAIO datora pārvietošanu

Lai izvairītos no VAIO datora darbības traucējumiem un bojājumiem, ņemiet vērā tālāk sniegtos norādījumus.

- Uzmanīgi novietojiet VAIO datoru uz līdzenas virsmas, lai izvairītos no mehāniska trieciena.

- Pirms VAIO datora pārvietošanas noteikti izslēdziet to. Ieslēgta datora pārvietošana var izraisīt cietā diska darbības traucējumus. Noteikti atvienojiet visus datoram pievienotos kabeļus, pirms pārvietot to.

- Nenometiet VAIO datoru un nepakļaujiet to triecieniem. Pat neliels trieciens vai vibrācija var izraisīt cietā diska darbības traucējumus.

- Nenovietojiet VAIO datoru nestabilā pozīcijā.

## Komplektācijas elementu pārbaude

Pirms lietošanas pārbaudiet visus elementus, kas iepakoti kopā ar produktu.

Maiņstrāvas adapteris

Barošanas vads

Ciparotāja irbulis

Pildspalvas āķis

Bezvadu maršrutētājs

(Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā. Tā pieejamību nosaka datora specifikācijas.)

VGA adapteris

(Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā. Tā pieejamību nosaka datora specifikācijas.)

#### Padoms

- Atkopšanas datu nesējs nav iekļauts, jo VAIO datoru var atkopt, izmantojot cietajā diskā vai cietvielu diskā (SSD) saglabātos datus. Skatiet vairāk informācijas tēmā Atkopšana no atkopšanas apgabala.

## VAIO datora atjaunināšana

Lai uzlabotu datora efektivitāti, drošību un funkcionalitāti, noteikti atjauniniet savu VAIO datoru, instalējot šīs lietojumprogrammas.

#### Piezīme

- Lai veiktu tālāk minētos atjaunināšanas iestatījumus, VAIO datoram jābūt savienotam ar internetu.

#### Windows Update

Pakalpojums Windows Update ļauj padarīt VAIO datora darbību stabilāku.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana (Search). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. Atlasiet Iestatījumi (Settings) un meklēšanas lodziņā ierakstiet “Windows”.

3. Sarakstā izvēlieties Windows Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu atjaunināšanu.

#### VAIO Update

VAIO Update automātiski paziņo par jauniem internetā pieejamiem atjauninājumiem, kā arī lejupielādē un instalē tos VAIO datorā.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Update.)

#### Windows veikals (Windows Store) lietojumprogrammu atjaunināšana

Noteikti atjauniniet lietojumprogrammu Windows veikals (Windows Store). Ja ir nepieciešams atjauninājums, ekrāna Sākums (Start) elementā Veikals (Store) tiek parādīts numurs.

1. Atlasiet elementu Veikals (Store), lai to atvērtu.

2. Ekrāna augšējā labajā pusē atlasiet opciju Atjauninājumi (Updates).

   Iekavās parādītais skaitlis norāda, cik programmu varat izmantot.

3. Atzīmējiet lietojumprogrammas, kuras vēlaties atjaunināt, un atlasiet opciju Instalēt (Install).

   Lai šīs lietojumprogrammas atjauninātu vēlāk, noņemiet tām atzīmes.

## VAIO datora un LCD ekrāna tīrīšana

Pirms tīrīt VAIO datoru, izlasiet turpmākos brīdinājumus par pareizu tīrīšanas procedūru.

#### Rīcība, tīrot VAIO datoru

- Pirms tīrīšanas izslēdziet savu VAIO datoru un atvienojiet maiņstrāvas adapteri.

- Gružu un putekļu noslaucīšanai no VAIO datora izmantojiet mīkstu, sausu drānu.

- Noteikti tīriet VAIO datoru ar mīkstu, sausu drānu. Ja dators ir ļoti netīrs, uzpūtiet uz datora virsmas savu dvašu un noslaukiet netīrumus vai notīriet ar viegli mitru drānu, un pēc tam noslaukiet atlikušo mitrumu ar sausu drānu.

- Neizmantojiet šķīdinātājus, piemēram, benzīnu, acetonu, alkoholu, krāsas šķīdinātāju vai komerciāli pieejamos tīrītājus, jo tie var bojāt VAIO datora virsmu vai pārklājumu.

- Izmantojiet pūtēju, lai nopūstu gružus un putekļus, kas atrodas zem taustiņiem (taustiņu vāciņiem). Nenoņemiet taustiņu vāciņus no tastatūras.

  Neizmantojiet putekļsūcēju, jo tas var izraisīt darbības traucējumus.

#### Rīcība, tīrot LCD ekrānu

- Noteikti tīriet VAIO datoru ar mīkstu, sausu drānu. Ja LCD ekrāns ir ļoti netīrs, samitriniet LCD ekrāna virsmu ar savu dvašu un noslaukiet netīrumus vai notīriet ar viegli mitru drānu, un pēc tam noslaukiet atlikušo mitrumu ar sausu drānu.

- Neizmantojiet šķīdinātājus, piemēram, benzīnu, acetonu, alkoholu, šķīdinātāju vai komerciāli pieejamos tīrītājus, jo tie var bojāt LCD ekrānu.

## Drošības informācija

Skatiet detalizētu drošības informāciju komplektācijā iekļautajā drošības rokasgrāmatā.

### Dators

- Ja uz VAIO datora ir uzkritis ciets priekšmets vai izliets šķidrums, izslēdziet datoru, atvienojiet to no elektrotīkla un izņemiet akumulatoru, ja tas ir izņemams. Pirms atkal lietot datoru, būtu vēlams, lai pirms tam to pārbaudītu kvalificēts personāls.

- Izmantojiet tikai norādītās perifērijas ierīces un kabeļus.

- Mazās detaļas, piemēram, atmiņas kartes un atmiņas karšu adapterus, glabājiet bērniem neaizsniedzamās vietās. Pastāv to norīšanas risks.

- Centrālā procesora slodze vai akumulatora uzlādes laikā ģenerētā elektriskā strāva var izraisīt VAIO datora, maiņstrāvas adaptera un akumulatora augšējās un apakšējās virsmas temperatūras palielināšanos. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu. Saražotā siltuma daudzums ir atkarīgs no izmantotajām ārējām ierīcēm vai lietojumprogrammām.

- Ja VAIO dators vai maiņstrāvas adapteris ļoti sakarst, izslēdziet datoru, atvienojiet maiņstrāvas adapteri, izņemiet akumulatoru, ja tas ir izņemams, un pēc tam sazinieties ar pilnvarotu Sony servisa un atbalsta centru.

### Strāvas avots

- Nenovietojiet smagus priekšmetus uz elektropadeves vada, jo tas var izraisīt aizdegšanos.

- Lai atvienotu elektropadeves vadu, izvelciet to, turot aiz spraudņa. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.

- Neizmantojiet savienojuma kabeļus ar iegriezumiem vai bojājumiem.

- Atvienojiet VAIO datoru no maiņstrāvas kontaktligzdas, ja neplānojat to izmantot ilgāku laiku.

### Austiņas

- Neizmantojiet austiņas, kad vadāt automašīnu, divriteni vai jebkādu motorizētu transportlīdzekli. Tas var izraisīt satiksmes apdraudējumus un dažos reģionos ir aizliegts. Var būt bīstami arī atskaņot skaļu mūziku, kamēr pārvietojaties ar kājām, jo īpaši uz gājēju pārejām.

- Neatskaņojiet austiņās skaļu mūziku. Dzirdes eksperti neiesaka nepārtrauktu, skaļu un ilgstošu atskaņošanu. Ja ausīs sākas džinkstēšana, samaziniet skaļumu vai pārtrauciet lietošanu.

## Rīcība ar iebūvēto atmiņas ierīci

Iebūvētajai atmiņas ierīcei (cietajam diskam vai cietvielu diskam) ir augsts glabāšanas blīvums, un tā ātri nolasa vai ieraksta datus. Tomēr to var viegli sabojāt, ja izmanto nepareizi.

Ja iebūvētā atmiņas ierīce ir bojāta, datus nevar atjaunot. Lai izvairītos no datu zuduma, rīkojieties ar VAIO datoru uzmanīgi.

### Kā izvairīties no iebūvētās atmiņas ierīces bojājumiem

- Nepakļaujiet VAIO datoru straujām kustībām.

- Glabājiet VAIO datoru atstatus no magnētiskiem priekšmetiem.

- Nenovietojiet VAIO datoru mehāniskām vibrācijām pakļautā vietā vai uz nestabilas virsmas.

- Neizslēdziet un nerestartējiet VAIO datoru, kamēr tas nolasa datus vai ieraksta datus atmiņas ierīcē.

- Neizmantojiet VAIO datoru vietā, kas pakļauta ievērojamām temperatūras svārstībām.

- Neizņemiet atmiņas ierīci no sava VAIO datora.

## Par programmatūras licenci

Šis produkts satur programmatūru, kas pieder Sony un ko ir licencējušas trešās puses. Šādas programmatūras izmantošanu nosaka šajā produktā iekļautā licencēšanas līguma noteikumi un nosacījumi.

## Preču zīmes

- SONY un SONY logotips ir Sony Corporation reģistrētas preču zīmes.

- VAIO, VAIO logotips un citi Sony produktu vai pakalpojumu nosaukumi ir uzņēmuma Sony Corporation vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

- i.LINK ir IEEE 1394 savienojuma nosaukums.

- Intel, Pentium, Intel SpeedStep un Atom ir Intel Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

- Windows un Windows logotips ir Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, Blu-ray Disc logotips un Blu-ray 3D logotips ir Blu-ray Disc Association preču zīmes.

- BLUETOOTH vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un uzņēmums Sony Corporation izmanto šīs zīmes atbilstoši licences nosacījumiem. Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to īpašniekiem.

- Power2Go ir CyberLink.Inc. preču zīme.

- PowerDVD ir CyberLink.Inc. preču zīme.

- NVIDIA un 3D Vision ir NVIDIA Corporation reģistrētas preču zīmes un/vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

- ArcSoft un ArcSoft logotips ir ArcSoft, Inc. reģistrētas preču zīmes. ArcSoft WebCam Companion ir preču zīme. ArcSoft, Inc.

- AMD, AMD bultas logotips, ATI un to kombinācijas, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V ir Advanced Micro Devices, Inc. preču zīmes.

- SD logotips ir preču zīme.

- SDHC logotips ir preču zīme.

- SDXC logotips ir preču zīme.

- ExpressCard vārda zīme un logotipi pieder PCMCIA, Inc., un uzņēmums Sony Corporation izmanto šīs zīmes atbilstoši licences nosacījumiem. Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to īpašniekiem.

- Termini “HDMI” un “HDMI – High-Definition Multimedia Interface” (augstas izšķirtspējas multivides interfeiss), kā arī HDMI logotips ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

- CompactFlash® ir SanDisk Corporation preču zīme.

- “PlaceEngine” ir Koozyt, Inc. reģistrēta preču zīme.

  “PlaceEngine” produktu izstrādāja Sony Computer Science Laboratories, Inc., un to ir licencējis uzņēmums Koozyt, Inc.

- “AVCHD” ir Panasonic Corporation un Sony Corporation preču zīme.

- Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licences nosacījumiem. Dolby un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

- ENERGY STAR un ENERGY STAR zīme ir ASV reģistrētas preču zīmes.

- N zīme ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

- Wi-Fi ir Wi-Fi Alliance preču zīme vai reģistrēta preču zīme.

Visi citi sistēmu, produktu un pakalpojumu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Šajā rokasgrāmatā ™ vai ® simboli nav norādīti.

Īpašības un specifikācijas var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

Visas pārējās preču zīmes ir to īpašnieku preču zīmes.

Iespējams, ka kopā ar jūsu modeli netiks piegādāta visa iepriekš uzskaitītā programmatūra.

## Par starptautisko ENERGY STAR(R) programmu

Turpmākā informācija attiecas tikai uz produktiem, kuri atzīti par atbilstošiem ENERGY STAR standartam.

Uzņēmums Sony, kas ir ENERGY STAR partneris, apstiprina, ka šis produkts atbilst ENERGY STAR energoefektivitātes standartiem.

Starptautiskā ENERGY STAR biroja tehnikas programma ir starptautiska programma, kas popularizē enerģijas taupīšanu, izmantojot datorus un biroja tehniku. Programma atbalsta tādu produktu izstrādi un izplatību, kuru funkcijas efektīvi samazina energopatēriņu.

Lai skatītu detalizētu informāciju par ENERGY STAR programmu, apmeklējiet šādas tīmekļa vietnes:

- http://www.energystar.gov/ (ASV)

- http://www.eu-energystar.org/ (Eiropa)

Šis dators ir izgatavots atbilstoši ENERGY STAR standartiem un ietver šādus enerģijas taupīšanas iestatījumus, kas attiecas uz datoriem, kuri izmanto maiņstrāvas padevi:

- ja dators netiek lietots vairāk nekā 15 minūtes, tiek automātiski izslēgts LCD ekrāna izgaismojums;

- ja dators netiek lietots vairāk nekā 30 minūtes, tiek automātiski ieslēgts miega režīms.

Lai pārslēgtu datoru atpakaļ normālajā režīmā, nospiediet pogu(Izslēgt (Power)).

## Par tiešsaistes atbalsta vietni

Tiešsaistes atbalsta vietnē ir pieejama informācija par VAIO datoru un bieži uzdoto jautājumu izlase.

### Sony tiešsaistes atbalsta vietne

http://www.sony.eu/support/

#### Padoms

- Ja datorā rodas problēma vai jums ir tehnisks jautājums par VAIO datoru, vispirms palaidiet pakalpojumu VAIO Care, kurā tiek piedāvātas vairākas iespējas, kā atrisināt problēmu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care).

- Sazinoties ar VAIO atbalsta dienestu, iespējams, jums būs jānorāda sava VAIO datora sērijas numurs un modeļa numurs. Sērijas numurs ir 15 ciparu skaitlis, kuru var atrast:

  - logā VAIO Care;

  - apakšā, uz datora aizmugurējā paneļa, aizmugurējā paneļa iekšpusē vai akumulatora nodalījuma iekšpusē;

  - uz oriģinālā VAIO iepakojuma.

  Modeļa numurs ir norādīts VAIO datora displeja apakšējā labajā stūrī.

### Citas vietnes

Jūs varat atrast noderīgu informāciju arī šādas vietnēs.

#### Sony produkti

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Operētājsistēmas tiešsaistes atbalsta vietne

Lai saņemtu atbalstu operētājsistēmai Microsoft Windows, apmeklējiet Microsoft klientu atbalsta vietni.

http://support.microsoft.com/

#### VAIO tīmekļa vietne

VAIO produkta informācija, tiešsaistes veikals, forums un diskusijas.

http://www.sony.eu/

Izvēlieties savu valsti un pēc tam no produktiem izvēlieties VAIO.

#### VAIO forums

Sazinieties ar citiem VAIO lietotājiem VAIO sociālajā kopienā.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony tiešsaistes veikals

https://shop.sony-europe.com/

#### Padoms

- Jūs varat atrast saiti, lai tiešsaistē reģistrētu savu datoru, pakalpojumā VAIO Care. Lai startētu pakalpojumu VAIO Care, skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

## VAIO datora atjaunināšana

Lai uzlabotu datora efektivitāti, drošību un funkcionalitāti, noteikti atjauniniet savu VAIO datoru, instalējot šīs lietojumprogrammas.

#### Piezīme

- Lai veiktu tālāk minētos atjaunināšanas iestatījumus, VAIO datoram jābūt savienotam ar internetu.

#### Windows Update

Pakalpojums Windows Update ļauj padarīt VAIO datora darbību stabilāku.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana (Search). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. Atlasiet Iestatījumi (Settings) un meklēšanas lodziņā ierakstiet “Windows”.

3. Sarakstā izvēlieties Windows Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu atjaunināšanu.

#### VAIO Update

VAIO Update automātiski paziņo par jauniem internetā pieejamiem atjauninājumiem, kā arī lejupielādē un instalē tos VAIO datorā.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Update.)

#### Windows veikals (Windows Store) lietojumprogrammu atjaunināšana

Noteikti atjauniniet lietojumprogrammu Windows veikals (Windows Store). Ja ir nepieciešams atjauninājums, ekrāna Sākums (Start) elementā Veikals (Store) tiek parādīts numurs.

1. Atlasiet elementu Veikals (Store), lai to atvērtu.

2. Ekrāna augšējā labajā pusē atlasiet opciju Atjauninājumi (Updates).

   Iekavās parādītais skaitlis norāda, cik programmu varat izmantot.

3. Atzīmējiet lietojumprogrammas, kuras vēlaties atjaunināt, un atlasiet opciju Instalēt (Install).

   Lai šīs lietojumprogrammas atjauninātu vēlāk, noņemiet tām atzīmes.

## Biežāk izplatīto VAIO datora problēmu risināšana

Ja VAIO datora lietošanas laikā rodas kāda problēma, pirms tiešas sazināšanās ar pilnvarotu Sony servisa un atbalsta centru vai vietējo Sony izplatītāju izmēģiniet tālāk sniegtos ieteikumus.

1. Skatiet citas sadaļas šajā elektroniskajā rokasgrāmatā.
2. Startējiet VAIO Care (Desktop) un veiciet nepieciešamās darbības. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Care (Desktop).)
3. Apmeklējiet VAIO tiešsaistes atbalsta vietni un atrodiet nepieciešamo informāciju.

## Par tiešsaistes atbalsta vietni

Tiešsaistes atbalsta vietnē ir pieejama informācija par VAIO datoru un bieži uzdoto jautājumu izlase.

### Sony tiešsaistes atbalsta vietne

http://www.sony.eu/support/

#### Padoms

- Ja datorā rodas problēma vai jums ir tehnisks jautājums par VAIO datoru, vispirms palaidiet pakalpojumu VAIO Care, kurā tiek piedāvātas vairākas iespējas, kā atrisināt problēmu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care).

- Sazinoties ar VAIO atbalsta dienestu, iespējams, jums būs jānorāda sava VAIO datora sērijas numurs un modeļa numurs. Sērijas numurs ir 15 ciparu skaitlis, kuru var atrast:

  - logā VAIO Care;

  - apakšā, uz datora aizmugurējā paneļa, aizmugurējā paneļa iekšpusē vai akumulatora nodalījuma iekšpusē;

  - uz oriģinālā VAIO iepakojuma.

  Modeļa numurs ir norādīts VAIO datora displeja apakšējā labajā stūrī.

### Citas vietnes

Jūs varat atrast noderīgu informāciju arī šādas vietnēs.

#### Sony produkti

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Operētājsistēmas tiešsaistes atbalsta vietne

Lai saņemtu atbalstu operētājsistēmai Microsoft Windows, apmeklējiet Microsoft klientu atbalsta vietni.

http://support.microsoft.com/

#### VAIO tīmekļa vietne

VAIO produkta informācija, tiešsaistes veikals, forums un diskusijas.

http://www.sony.eu/

Izvēlieties savu valsti un pēc tam no produktiem izvēlieties VAIO.

#### VAIO forums

Sazinieties ar citiem VAIO lietotājiem VAIO sociālajā kopienā.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony tiešsaistes veikals

https://shop.sony-europe.com/

#### Padoms

- Jūs varat atrast saiti, lai tiešsaistē reģistrētu savu datoru, pakalpojumā VAIO Care. Lai startētu pakalpojumu VAIO Care, skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

## Komplektācijas elementu pārbaude

Pirms lietošanas pārbaudiet visus elementus, kas iepakoti kopā ar produktu.

Maiņstrāvas adapteris

Barošanas vads

Ciparotāja irbulis

Pildspalvas āķis

Bezvadu maršrutētājs

(Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā. Tā pieejamību nosaka datora specifikācijas.)

VGA adapteris

(Nav iekļauts visu modeļu komplektācijā. Tā pieejamību nosaka datora specifikācijas.)

#### Padoms

- Atkopšanas datu nesējs nav iekļauts, jo VAIO datoru var atkopt, izmantojot cietajā diskā vai cietvielu diskā (SSD) saglabātos datus. Skatiet vairāk informācijas tēmā Atkopšana no atkopšanas apgabala.

## VAIO datora atjaunināšana

Lai uzlabotu datora efektivitāti, drošību un funkcionalitāti, noteikti atjauniniet savu VAIO datoru, instalējot šīs lietojumprogrammas.

#### Piezīme

- Lai veiktu tālāk minētos atjaunināšanas iestatījumus, VAIO datoram jābūt savienotam ar internetu.

#### Windows Update

Pakalpojums Windows Update ļauj padarīt VAIO datora darbību stabilāku.

1. Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguMeklēšana (Search). (Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.)

2. Atlasiet Iestatījumi (Settings) un meklēšanas lodziņā ierakstiet “Windows”.

3. Sarakstā izvēlieties Windows Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai pabeigtu atjaunināšanu.

#### VAIO Update

VAIO Update automātiski paziņo par jauniem internetā pieejamiem atjauninājumiem, kā arī lejupielādē un instalē tos VAIO datorā.

1. Startējiet pakalpojumu VAIO Update un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. (Skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana, lai startētu pakalpojumu VAIO Update.)

#### Windows veikals (Windows Store) lietojumprogrammu atjaunināšana

Noteikti atjauniniet lietojumprogrammu Windows veikals (Windows Store). Ja ir nepieciešams atjauninājums, ekrāna Sākums (Start) elementā Veikals (Store) tiek parādīts numurs.

1. Atlasiet elementu Veikals (Store), lai to atvērtu.

2. Ekrāna augšējā labajā pusē atlasiet opciju Atjauninājumi (Updates).

   Iekavās parādītais skaitlis norāda, cik programmu varat izmantot.

3. Atzīmējiet lietojumprogrammas, kuras vēlaties atjaunināt, un atlasiet opciju Instalēt (Install).

   Lai šīs lietojumprogrammas atjauninātu vēlāk, noņemiet tām atzīmes.

## Kā rīkoties, ja hibernācijas režīms nav pieejams vai ja VAIO dators nepārslēdzas hibernācijas režīmā?

- VAIO datoru nevar pārslēgt hibernācijas režīmā, izmantojot viedpogu sadaļu. Kad plānojat neizmantot datoru, pārslēdziet to miega režīmā vai izslēdziet to. Skatiet vairāk informācijas tēmā Jūsu VAIO datora enerģijas statusa pārvaldība (miega režīms un izslēgšana).

## Kādēļ, ieslēdzot VAIO datoru, tiek parādīts ziņojums un neizdodas startēt operētājsistēmu Windows?

- Ja pēc pirmā ziņojuma parādās vēl viens ziņojums par to, kā atrisināt problēmu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

## Kā rīkoties, ja VAIO dators neieslēdzas vai nedarbojas ieslēgšanas/izslēgšanas poga (uzlādes indikators ātri mirgo)?

- Jūsu VAIO dators var neatpazīt akumulatoru

  Šādā gadījumā ar tievu, taisnu priekšmetu (piemēram, papīra saspraudi) nospiediet un turiet nospiestu trīs līdz piecas sekundes akumulatora atvienošanas pogu.

  Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar pilnvarotu Sony servisa un atbalsta centru un nomainiet akumulatoru pret jaunu Sony norādītu akumulatoru.

## Kādēļ VAIO dators tiek automātiski izslēgts?

- Kad akumulators izlādējas, jūsu VAIO dators automātiski pārslēdzas hibernācijas režīmā un pēc tam tiek izslēgts.

  Pievienojiet maiņstrāvas adapteri datoram vai uzlādējiet akumulatoru.

## Kā rīkoties, ja VAIO datoru nevar izslēgt?

- Izvēlieties kādu no turpmākajiem veidiem, kā iziet no visām aktīvajām lietojumprogrammām, un pēc tam vēlreiz izslēdziet VAIO datoru.

  - Aizvelciet lietojumprogrammu no ekrāna augšējās centrālās daļas uz apakšējo centrālo daļu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Lietojumprogrammu aizvēršana.

  - Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F4.

    Ja ir kādi nesaglabāti dati, saglabājiet tos, kad parādās apstiprinājuma uzvedne.

    Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F4, līdz parādās logs Sistēmas Windows izslēgšana (Shut Down Windows) un izvēlieties nolaižamajā sarakstā opciju Izslēgt (Shut down) un Labi (OK).

- Ja VAIO datorā esat instalējis jaunu lietojumprogrammu, pārbaudiet, vai tā darbojas pareizi, vai tās dati atbilst standartam un vai lietojat to pareizi.

- Lai saņemtu tehnisko atbalstu, sazinieties ar programmas izdevēju vai norādīto izplatītāju.

- Ja VAIO datoram ir pievienotas perifērijas ierīces, piemēram, printeris vai USB ierīce vai dators ir pievienots tīklam, atvienojiet visas ierīces no datora un datoru no tīkla un tikai pēc tam izslēdziet to.

  Operētājsistēma Windows neļauj izslēgt datoru, kamēr tas ir savienots ar perifērijas ierīcēm vai tīklu. Turklāt dažu perifērijas ierīču draiveri neatbalsta datora piespiedu izslēgšanas iespēju.

- Ja datora ekrānā nevar veikt darbības, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+Delete, izvēlieties opciju(Izslēgt (Shut down)) datora ekrāna apakšējā labajā stūrī un pēc tam opciju Izslēgt (Shut down).

- Ja VAIO datora ekrānā nav iespējams veikt darbības un tiek rādīts ziņojums ar informāciju, ka tiek saglabāti iestatījumi vai ka notiek datora izslēgšana, secīgi izpildiet šādas darbības.

  - Nospiediet taustiņu Enter.

    Nedaudz uzgaidiet.

  - Ja problēmu neizdodas novērst, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+Delete.

    Nedaudz uzgaidiet.

- Ja VAIO datoru vēl joprojām nevar izslēgt pēc tam, kad veiktas visas augstākminētās procedūras, veiciet tālāk minētās darbības.

  Ņemiet vērā, ka šīs darbības var izraisīt aktīvo datu bojājumus. Noteikti atvienojiet datoru no tīkla, pirms veikt šīs darbības.

  - Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+Delete, izvēlieties opciju(Izslēgt (Shut down)) datora ekrāna apakšējā labajā stūrī un pēc tam opciju Izslēgt (Shut down).

  - Nospiediet un turiet nospiestu vairāk nekā četras sekundes pogu(Izslēgt (Power)).

  - Atvienojiet maiņstrāvas adapteri un ar tievu, taisnu priekšmetu (piemēram, papīra saspraudi) nospiediet un turiet nospiestu trīs līdz piecas sekundes akumulatora atvienošanas pogu.

## Kā rīkoties, ja, ieslēdzot VAIO datoru, tiek parādīts ekrāns VAIO Care (Rescue Mode)?

- Iespējams, ka nejauši nospiedāt pogu ASSIST, nevis pogu(Izslēgt (Power)).

  Aizveriet ekrānu VAIO Care (Rescue Mode) un atrodiet pogu(Izslēgt (Power)) savā VAIO datorā.

## Kā rīkoties, ja VAIO dators neieslēdzas?

- Pārliecinieties, ka visi kabeļi ir līdz galam ievietoti ierīces ligzdās, piemēram, pārbaudiet savienojumus starp VAIO datoru un maiņstrāvas adapteri, maiņstrāvas adapteri un elektropadeves vadu, un elektropadeves vadu un maiņstrāvas kontaktligzdu. Skatiet tēmu Pievienošana strāvas avotam.

- Ja pievienojat VAIO datora elektropadeves vadu pagarinātājam ar slēdzi, pārliecinieties, ka slēdzis ir ieslēgts un ka pagarinātājs ir līdz galam pievienots maiņstrāvas kontaktligzdai.

- Ja VAIO dators netiek izslēgts, kā paredzēts, ieslēgšanas/izslēgšanas kontrolleris var nedarboties programmas kļūdas dēļ.

  Atvienojiet visus datoram pievienotos kabeļus un perifērijas ierīces, piemēram, elektropadeves vadu un USB ierīci, un ar tievu, taisnu priekšmetu (piemēram, papīra saspraudi) nospiediet un turiet nospiestu trīs līdz piecas sekundes akumulatora atvienošanas pogu.

  Uzgaidiet aptuveni piecas minūtes, pēc tam pievienojiet atpakaļ visus kabeļus un ierīces un ieslēdziet datoru.

- Pirms VAIO datora pirmās lietošanas reizes tas jāpievieno strāvas avotam, izmantojot maiņstrāvas adapteri.

- Pārbaudiet, vai izmantojat komplektācijā iekļauto Sony maiņstrāvas adapteri.

  Drošības nolūkos izmantojiet tikai oriģinālo Sony maiņstrāvas adapteri, ko Sony iekļauj VAIO datora komplektācijā.

- Iespējams, ka akumulators ir izlādējies.

- Ņemiet vērā, ka, nospiežot un turot nospiestu vairāk nekā četras sekundes pogu(Izslēgt (Power)), jūsu VAIO dators izslēgsies.

- Ienesot VAIO datoru no aukstas vietas siltumā vai lietojot to vidē ar augstu mitruma līmeni, datorā var uzkrāties kondensāts.

  Šādā gadījumā pirms datora ieslēgšanas uzgaidiet vismaz vienu stundu.

  Neizmantojiet datoru vidē ar augstu mitruma līmeni (ja relatīvais mitrums pārsniedz 80 %), jo tas var izraisīt datora darbības traucējumus.

## Kā rīkoties, ja pēc ieslēgšanas/izslēgšanas pogas nospiešanas ekrānā nekas nav redzams?

- Pārliecinieties, ka spilgtuma un kontrasta vadīklas ir noregulētas pareizi.

- Kā displeja signāla izvadi var iestatīt ārējo displeju.

  Nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo displeja izvadi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

- Ja izmantojat ārējo displeju, pārliecinieties, ka tas ir pievienots maiņstrāvas kontaktligzdai un ir ieslēgts. Pārliecinieties, ka spilgtuma un kontrasta vadīklas ir noregulētas pareizi.

  Skatiet informāciju par iestatījumu maiņu rokasgrāmatā, kas iekļauta jūsu displeja komplektācijā.

- Nospiediet taustiņu kombināciju Alt+F4 vairākas reizes, lai aizvērtu lietojumprogrammas logu.

  Iespējams, radusies lietojumprogrammas kļūda.

- Ja pēc kāda laika datora ekrāns joprojām ir tukšs, restartējiet savu VAIO datoru, secīgi veicot tālāk minētās darbības. Ņemiet vērā, ka šīs darbības var izraisīt aktīvo datu bojājumus.

  - Atvienojiet visas perifērijas ierīces, piemēram, printeri vai USB ierīci, un atvienojiet VAIO datoru no tīkla, ja tas ir savienots ar tīklu.

  - Nospiediet un turiet nospiestu vismaz četras sekundes pogu(Izslēgt (Power)) un pārliecinieties, ka jūsu VAIO dators ir izslēdzies. Pēc tam vēlreiz ieslēdziet datoru.

- Ja problēmu neizdodas novērst, atiestatiet akumulatoru.

  Nospiediet un turiet nospiestu vairāk nekā četras sekundes pogu(Izslēgt (Power)). Atvienojiet visus VAIO datoram pievienotos kabeļus, piemēram, maiņstrāvas adapteri un ar tievu, taisnu priekšmetu (piemēram, papīra saspraudi) nospiediet un turiet nospiestu trīs līdz piecas sekundes akumulatora atvienošanas pogu.

  Uzgaidiet aptuveni piecas minūtes, pēc tam pievienojiet atpakaļ visus kabeļus un ieslēdziet datoru.

- Ienesot VAIO datoru no aukstas vietas siltumā vai lietojot to vidē ar augstu mitruma līmeni, datorā var uzkrāties kondensāts.

  Šādā gadījumā pirms datora ieslēgšanas uzgaidiet vismaz vienu stundu.

  Neizmantojiet datoru vidē ar augstu mitruma līmeni (ja relatīvais mitrums pārsniedz 80 %), jo tas var izraisīt datora darbības traucējumus.

## Kādēļ nevar pilnībā uzlādēt akumulatoru?

- Ir iespējota opcija battery care function. Startējiet pakalpojumu VAIO Control Center un mainiet iestatījumus logā Power and Battery. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

- Ja vides temperatūra pārsniedz norādīto temperatūru vai ir zemāka par to vai ja, lādējot akumulatoru, VAIO datora elektroenerģijas patēriņš ir pārāk augsts, varat samazināt uzlādes strāvu.

## Kādēļ mans VAIO dators darbojas lēni un centrālā procesora takts frekvence ir zema, kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju?

- Kad VAIO dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, enerģijas taupīšanas nolūkos centrālajam procesoram tiek samazināta takts frekvence, tādēļ dators darbojas lēnāk. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu.

## Kādēļ datora ekrānu nevar pagriezt?

- Ekrāna pagriešana ir atspējota, kamēr VAIO dators ir pievienots ārējam displejam.

  Ja pievienojat datoru ārējam displejam, kamēr izmantojat datoru portretorientācijā, datora ekrāns automātiski pārslēdzas ainavorientācijā (horizontālā orientācijā).

- Ja LCD ekrāns ir pacelts un tastatūra ir pieejama, ekrānu nevar pagriezt.

## Kādēļ LCD ekrāna spilgtums automātiski mainās?

- Ir iespējota automātiskās spilgtuma regulēšanas funkcija. Atspējojiet funkciju pakalpojumā VAIO Control Center. Skatiet detalizētu informāciju tēmā Automātiska LCD ekrāna spilgtuma regulēšana.

## Kā rīkoties, ja ir vērojama uzņemto attēlu mirgošana?

- Šī problēma rodas, izmantojot iebūvēto kameru dienasgaismas spuldžu apgaismojumā, un tās iemesls ir apgaismojuma izvades frekvences un aizvara ātrumu nesakritība.

  Lai samazinātu mirgošanu, novietojiet VAIO datoru citā virzienā, tādējādi mainot arī iebūvētās kameras virzienu. Dažas lietojumprogrammas piedāvā pielāgojamus parametrus, piemēram, spilgtumu vai frekvences, lai novērstu mirgošanu.

## Kādēļ skatu meklētājā netiek rādīti attēli vai tiek rādīti zemas kvalitātes attēli?

- Dažas kameras lietojumprogrammas var nedarboties pareizi, ja vienlaikus darbojas vēl kāda cita kameras lietojumprogramma. Izejiet no aktīvās lietojumprogrammas, pirms startēt citu.

- Iespējams, ka nevarēsiet izmantot citu kameras lietojumprogrammu, kas izmanto iebūvēto kameru, kamēr lietojat žestu funkciju.

- Kad skatāties uz objektu, kas ir ātrā kustībā, skatu meklētājā var būt redzami trokšņi, piemēram, horizontālas svītras. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu.

- Ja problēmu neizdodas atrisināt, restartējiet VAIO datoru.

## Kā rīkoties, ja uzņemtajos attēlos ir izlaisti kadri un notiek audio pārrāvumi?

- Jūsu lietojumprogrammas efektu iestatījumi var izraisīt kadru izlaišanu. Skatiet palīdzības failu, kas iekļauts lietojumprogrammas komplektācijā.

- Iespējams, ir atvērts vairāk lietojumprogrammu, nekā pieļauj VAIO datora resursi. Izejiet no lietojumprogrammām, kuras pašlaik neizmantojat.

- Šī problēma var rasties, ja VAIO dators darbojas enerģijas taupīšanas režīmā, kas samazina centrālā procesora veiktspēju. Skatiet tēmu Enerģijas plāna izvēle, lai pārbaudītu, kāds ir aktīvais enerģijas plāns.

## Kā rīkoties, ja datora ekrānā netiek pareizi parādīti krāsu gradienti?

- Atkarībā no iegādātā modeļa jūsu datora ekrānā var uz laiku netikt rādīti vienmērīgi gradienti, kad datora ekrāna darbība tiek apturēta enerģijas taupīšanas funkcijas dēļ.

  Lai to novērstu, noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darbvirsmas un izvēlieties vienumu Graphics Properties, lai tiktu parādīts Intel grafikas vadības panelis, un pēc tam atspējojiet iestatījumu Panel Self-Refresh.

  Ņemiet vērā, ka atspējojot šo iestatījumu, akumulatora darbības laiks var samazināties.

## Kādēļ, atskaņojot augstas izšķirtspējas video, piemēram, ar AVCHD digitālo videokameru ierakstītus video, rodas skaņas pārrāvumi un/vai tiek izlaisti kadri?

- Augstas izšķirtspējas video atskaņošanai ir nepieciešami ievērojami aparatūras resursi, piemēram, laba VAIO datora centrālā procesora, grafikas procesora vai sistēmas atmiņas veiktspēja. Video atskaņošanas laikā dažas darbības un/vai funkcijas var kļūt nepieejamas, un atkarībā no datora konfigurācijas var rasties skaņas pārrāvumi, izlaisti kadri un atskaņošanas traucējumi.

## Kā rīkoties, ja datora ekrāns mirgo vai kļūst balts?

- Atkarībā no iegādātā modeļa jūsu datora ekrāns var mirgot vai kļūt balts, kad ir iespējota enerģijas taupīšanas funkcija un jūsu datora ekrāns pārslēdzas.

  Lai to novērstu, noklikšķiniet ar peles labo pogu uz darbvirsmas un izvēlieties vienumu Graphics Properties, lai tiktu parādīts Intel grafikas vadības panelis, un pēc tam atspējojiet iestatījumu Display Power Saving Technology.

  Ņemiet vērā, ka atspējojot šo iestatījumu, akumulatora darbības laiks var samazināties.

## Kā mainīt LCD ekrāna spilgtumu?

- Nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F5 vai Fn+F6, lai noregulētu VAIO datora LCD ekrāna spilgtumu. Skatiet vairāk informācijas tēmā LCD ekrāna spilgtuma mainīšana.

- Lai regulētu pieslēgtā ārējā LCD ekrāna, piemēram, datora displeja vai televizora, spilgtumu, izmantojiet ārējā displeja spilgtuma vadīklu.

## Kā rīkoties, ja ārējā displejā vai televizora ekrānā netiek rādīts attēls?

- Nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo displeja izvadi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Skatiet vairāk informācijas tēmā Displeja režīmu izvēle.

## Kā rīkoties, ja video netiek atskaņots vienmērīgi?

- Ieteicams atspējot ekrānsaudzētāju.

  Ja ekrānsaudzētājs ir iespējots, tas var tikt aktivizēts DVD atskaņošanas laikā un traucēt sekmīgu atskaņošanu.

- Ja displeja izvade ir iestatīta gan uz datora ekrānu, gan ārējo displeju, mainiet displeja izvadi uz vienu no tiem.

- Dažus video var neparādīt vienmērīgi atkarībā no video tipa vai bitu ātruma. Ekrāna izšķirtspējas samazināšana var uzlabot viedo atskaņošanas veiktspēju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana.

- Ja sistēma piekļūst datiem atmiņas kartē, uzgaidiet, līdz piekļuve datiem tiek pārtraukta, un pēc tam atsāciet atskaņošanu.

- Ja atskaņojat video, kas saglabāts atmiņas kartē, kopējiet to iebūvētajā atmiņas ierīcē un pēc tam atskaņojiet iekopēto video.

- Mainiet centrālā procesora (CPU) un dzesēšanas ventilatora iestatījumus pakalpojumā VAIO Control Center. Šo problēmu var novērst. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

## Kā rīkoties, ja televizora ekrānā vai ārējā displejā, kas pievienots HDMI izvades portam, netiek rādīts attēls?

- Vēlreiz pievienojiet HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā). Skatiet vairāk informācijas tēmā Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu.

- Pārliecinieties, ka izmantojat ar ciparu satura aizsardzību (HDCP – High-Bandwidth Digital Content Protection) saderīgu displeju. Ar autortiesībām aizsargāts saturs neparādīsies displejā, kas nav saderīgs ar HDCP.

- Mainiet pievienotā televizora vai ārējā displeja ekrāna izšķirtspēju. Ekrānā var parādīties attēli. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana.

## Kā rīkoties, ja datora ekrānā netiek rādīts video?

- Iespējams, ka VAIO datoram nepietiek video atmiņas, lai rādītu augstas izšķirtspējas video. Šādā gadījumā samaziniet LCD ekrāna izšķirtspēju. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana.

- Ja, izmantojot taustiņu kombināciju Fn+F7, esat izvēlējies lietot ārējo displeju un ja ārējais displejs ir atvienots no VAIO datora, iespējams, datora ekrānā nevarēs parādīt video.

  Šādā gadījumā apturiet video atskaņošanu, nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7, lai kā displeja izvadi izvēlētos datora ekrānu, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Pēc tam restartējiet video atskaņošanu.

## Kā rīkoties, ja datora ekrānā nekas netiek rādīts?

- Pārbaudiet, vai VAIO dators ir ieslēgts un vai nav aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms. Skatiet vairāk informācijas tēmā Miega režīma izmantošana.

- Pārbaudiet, vai VAIO dators ir droši pievienots maiņstrāvas kontaktligzdai. Ja dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir ieslēgts. Skatiet vairāk informācijas tēmā Pievienošana strāvas avotam.

- Datora ekrāns var būt ieslēgts.

  Nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras.

- Displeja izvade var būt iestatīta uz ārējo displeju.

  Nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F7 vairākas reizes, lai izvēlētos vajadzīgo displeja izvadi, un pēc tam nospiediet taustiņu Enter. Skatiet vairāk informācijas tēmā Displeja režīmu izvēle.

- Ja mazliet uzgaidāt un datora ekrāns paliek tukšs, rīkojieties šādi.

  - Nospiediet un turiet nospiestu vairāk nekā četras sekundes pogu(Izslēgt (Power)). Ja VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir izslēdzies, un pēc tam ieslēdziet datoru.

  - Ja problēmu neizdodas novērst, nospiediet un turiet nospiestu vairāk nekā četras sekundes pogu(Izslēgt (Power)). Ja VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir izslēdzies. Atvienojiet visus kabeļus un perifērijas ierīces, piemēram, elektropadeves vadu un USB ierīci, un uzgaidiet apmēram piecas minūtes. Pēc tam atkal pievienojiet tās un ieslēdziet datoru.

## Kā rīkoties, ja atsevišķi vienumi neietilpst datora ekrānā?

- Pārbaudiet, vai teksta izmērs ir iestatīts uz 100 %. Ja tā nav, atkarībā no izvēlētās lietojumprogrammas daži vienumi, piemēram, lietojumprogrammas izvēlne, var tikt rādīti nepareizi.

  Skatiet vairāk informācijas par teksta izmēra mainīšanu sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

## Kā rīkoties, ja televizora ekrānā vai ārējā displejā, kas pievienots HDMI izvades portam, netiek rādīts attēls?

- Vēlreiz pievienojiet HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā). Skatiet vairāk informācijas tēmā Televizora pievienošana, izmantojot HDMI ievades portu.

- Pārliecinieties, ka izmantojat ar ciparu satura aizsardzību (HDCP – High-Bandwidth Digital Content Protection) saderīgu displeju. Ar autortiesībām aizsargāts saturs neparādīsies displejā, kas nav saderīgs ar HDCP.

- Mainiet pievienotā televizora vai ārējā displeja ekrāna izšķirtspēju. Ekrānā var parādīties attēli. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ekrāna attēla izšķirtspējas (izmēra) mainīšana.

## Kā rīkoties, ja nedarbojas mikrofons?

- Pārbaudiet, vai mikrofons ir izvēlēts kā ierakstīšanas ierīce.

  Atveriet vienumu Vadības panelis (Control Panel) un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa (Hardware and Sound). (Lai atvērtu vienumu Vadības panelis (Control Panel), skatiet tēmu Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana. )

  Atlasiet vienumu Skaņa (Sound) un pārbaudiet, vai cilnē Ierakstīšana (Recording) ir ielikta atzīme pie vēlamā mikrofona ikonas.

  Ja tā nav, atlasiet ikonu un izvēlieties opciju Iestatīt noklusējumu (Set Default).

  Ja ikona nav redzama, pārbaudiet, vai mikrofons ir pareizi pievienots VAIO datoram.

## Kā rīkoties, ja, izmantojot mikrofonu, skaļruņos ir dzirdama mikrofona atbalss?

- Mikrofona atbalss var parādīties, ja mikrofons saņem skaņu no skaņas izvades ierīces, piemēram, skaļruņiem.

  - Turiet mikrofonu atstatus no skaņas izvades ierīces.

  - Samaziniet skaļruņu un mikrofona skaļuma līmeni.

## Kā rīkoties, ja no skaļruņiem vai austiņām nav dzirdama skaņa?

- Pārbaudiet, vai skaļruņu vai austiņu skaļums nav noregulēts uz minimālo līmeni.

  - Spiediet taustiņu kombināciju Fn+F4, līdz skaļuma līmenis ir palielināts tiktāl, ka var dzirdēt skaņu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Kombinācijas un funkcijas ar taustiņu Fn.

- Pārbaudiet, vai operētājsistēmā Windows nav izslēgta skaņa un vai skaļums nav noregulēts uz minimālo līmeni. Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaļuma regulēšana operētājsistēmā Windows.

  Kad skaļums ir izslēgts (), izvēlieties(Deaktivizēt skaņas izslēgšanu), lai ieslēgtu skaļumu (). Kad skaļums ir noregulēts uz minimālu, palieliniet skaļumu.

- Kad pievienojat ārējos skaļruņus vai austiņas, pārbaudiet tālāk minēto.

  - Pārbaudiet, vai ārējie skaļruņi vai austiņas ir pareizi pievienotas VAIO datoram. Skatiet vairāk informācijas tēmā Ārējo skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu pievienošana.

  - Ja ārējiem skaļruņiem nepieciešams ārējs elektropadeves avots, pārliecinieties, ka skaļruņu vada spraudnis ir līdz galam ievietots maiņstrāvas kontaktligzdā.

  - Pārbaudiet, vai ārējie skaļruņi ir ieslēgti.

  - Pārbaudiet, vai ārējo skaļruņu skaļums nav noregulēts uz minimālo līmeni.

- Pārliecinieties, ka ir pareizi izvēlēta skaņas izvades ierīce. Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.

- Pārbaudiet izmantotās atskaņošanas lietojumprogrammas skaļumu.

## Kā rīkoties, ja video vai audio atskaņošanas laikā rodas skaņas pārrāvumi?

- Skaņas pārrāvumi var notikt, ja ir augsta centrālā procesora noslodze. Šādā gadījumā samaziniet centrālā procesora noslodzi, izejot no visām aktīvajām lietojumprogrammām, izņemot atskaņošanas lietojumprogrammu, vai atspējojot nevajadzīgos audio efektus, kas tiek izmantoti atskaņošanā.

## Kā rīkoties, ja no digitālās izvades portam, piemēram, HDMI izvades portam, pievienotas digitālās audio ierīces nav dzirdama skaņa?

- Lai nodrošinātu skaņas izvadi no digitālās audio ierīces, kas pievienota VAIO datora digitālās izvades portam, skaņas izvades iestatījums jāmaina uz digitālo audio ierīci. Skatiet vairāk informācijas tēmā Skaņas izvades ierīces maiņa.

## Kā rīkoties, ja nedarbojas mikrofons?

- Pārbaudiet, vai mikrofons ir izvēlēts kā ierakstīšanas ierīce.

  Atveriet vienumu Vadības panelis (Control Panel) un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa (Hardware and Sound). (Lai atvērtu vienumu Vadības panelis (Control Panel), skatiet tēmu Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana. )

  Atlasiet vienumu Skaņa (Sound) un pārbaudiet, vai cilnē Ierakstīšana (Recording) ir ielikta atzīme pie vēlamā mikrofona ikonas.

  Ja tā nav, atlasiet ikonu un izvēlieties opciju Iestatīt noklusējumu (Set Default).

  Ja ikona nav redzama, pārbaudiet, vai mikrofons ir pareizi pievienots VAIO datoram.

## Kā rīkoties, ja, izmantojot mikrofonu, skaļruņos ir dzirdama mikrofona atbalss?

- Mikrofona atbalss var parādīties, ja mikrofons saņem skaņu no skaņas izvades ierīces, piemēram, skaļruņiem.

  - Turiet mikrofonu atstatus no skaņas izvades ierīces.

  - Samaziniet skaļruņu un mikrofona skaļuma līmeni.

## Kā rīkoties, ja tastatūras konfigurācija nav pareiza?

- Tastatūras valodas izkārtojums ir atzīmēts uz iepakojuma. Izvēloties citam reģionam atbilstošu tastatūru operētājsistēmas Windows iestatīšanas laikā, rodas taustiņu konfigurācijas neatbilstība. Lai mainītu tastatūras konfigurāciju, skatiet sadaļu Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

## Kā rīkoties, ja, izmantojot tastatūru, nevar ievadīt noteiktas rakstzīmes?

- Pārbaudiet, vai burtslēga indikators uz taustiņa Caps Lock deg vai nedeg.

  Ja indikators deg, ievadītās rakstzīmes būs lielie burti (vai mazie burti, ja vienlaicīgi turat nospiestu taustiņu Shift).

  Nospiediet taustiņu kombināciju Shift+Caps Lock, lai ieslēgtu vai izslēgtu burtslēga indikatoru.

## Kā rīkoties, ja VAIO datora ekrānā nav iespējams veikt darbības?

- Restartējiet savu VAIO datoru.

  Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+Delete, izvēlieties opciju(Izslēgt (Shut down)) datora ekrāna apakšējā labajā stūrī un pēc tam opciju Restartēt (Restart).

  Ja problēma joprojām pastāv, nospiediet un turiet nospiestu vairāk nekā četras sekundes pogu(Izslēgt (Power)) vai pabīdiet pa labi un turiet vairāk nekā četras sekundes slēdzi(Izslēgt (Power)).

## Kā rīkoties, ja kursors nekustas?

- Ja pirksts sasniedz skārienpaliktņa malu, kursors nekustēsies. Jums jāpaceļ pirksts un jānovieto tas atpakaļ skārienpaliktņa centrā.

- Atkarībā no VAIO datora stāvokļa kursors var īslaicīgi nedarboties, kā paredzēts.

  Šādā gadījumā nedaudz uzgaidiet pirms atkārtotas kursora kustināšanas.

  Ja kursors vēl joprojām nekustas, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+Delete, izvēlieties opciju(Izslēgt (Shut down)) datora ekrāna apakšējā labajā stūrī un pēc tam opciju Izslēgt (Shut down).

  Ja problēma joprojām pastāv, nospiediet un turiet vairāk nekā četras sekundes nospiestu pogu(Izslēgt (Power)) vai pabīdiet pa labi un turiet vairāk nekā četras sekundes slēdzi(Izslēgt (Power)).

  Izslēdzot datoru ar taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+Delete, pogu(Izslēgt (Power)) vai slēdzi(Izslēgt (Power)), var zaudēt nesaglabātos datus.

- Iespējams, ka skārienpaliktnis ir atspējots. Skatiet vairāk informācijas tēmā Kādēļ nedarbojas skārienpaliktnis?.

## Kādēļ nedarbojas skārienpaliktnis?

- Skārienpaliktnis ir atspējots.

  - Lai iespējotu skārienpaliktni, nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F1. Skatiet vairāk informācijas tēmā Skārienpaliktņa iespējošana un atspējošana.

    Varat arī startēt pakalpojumu VAIO Control Center un pēc tam iespējot skārienpaliktni. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

  - Ja VAIO datoram ir pievienota pele, atvienojiet to.

- Skatiet informāciju par skārienpaliktņa lietošanu tēmā Skārienpaliktņa lietošana.

## Kā izvairīties no nejaušas noklikšķināšanas, ko izraisa viegla pieskaršanās skārienpaliktnim?

- Lai izvairītos no nejaušām darbībām, atspējojiet pieskaršanās funkciju. Skatiet tēmu Skārienpaliktņa pieskaršanās funkcijas atspējošana.

## Kā atspējot skārienpaliktni?

- Lai atspējotu skārienpaliktni, nospiediet taustiņu kombināciju Fn+F1. Skatiet vairāk informācijas tēmā Skārienpaliktņa iespējošana un atspējošana.

  Varat arī startēt pakalpojumu VAIO Control Center un pēc tam atspējot skārienpaliktni. Lai startētu pakalpojumu VAIO Control Center, skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

## Kā rīkoties, ja VAIO datora ekrānā nav iespējams veikt darbības?

- Restartējiet savu VAIO datoru.

  Nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+Delete, izvēlieties opciju(Izslēgt (Shut down)) datora ekrāna apakšējā labajā stūrī un pēc tam opciju Restartēt (Restart).

  Ja problēma joprojām pastāv, nospiediet un turiet nospiestu vairāk nekā četras sekundes pogu(Izslēgt (Power)) vai pabīdiet pa labi un turiet vairāk nekā četras sekundes slēdzi(Izslēgt (Power)).

## Kā rīkoties, ja kursors nekustas?

- Ja pirksts sasniedz skārienpaliktņa malu, kursors nekustēsies. Jums jāpaceļ pirksts un jānovieto tas atpakaļ skārienpaliktņa centrā.

- Atkarībā no VAIO datora stāvokļa kursors var īslaicīgi nedarboties, kā paredzēts.

  Šādā gadījumā nedaudz uzgaidiet pirms atkārtotas kursora kustināšanas.

  Ja kursors vēl joprojām nekustas, nospiediet taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+Delete, izvēlieties opciju(Izslēgt (Shut down)) datora ekrāna apakšējā labajā stūrī un pēc tam opciju Izslēgt (Shut down).

  Ja problēma joprojām pastāv, nospiediet un turiet vairāk nekā četras sekundes nospiestu pogu(Izslēgt (Power)) vai pabīdiet pa labi un turiet vairāk nekā četras sekundes slēdzi(Izslēgt (Power)).

  Izslēdzot datoru ar taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+Delete, pogu(Izslēgt (Power)) vai slēdzi(Izslēgt (Power)), var zaudēt nesaglabātos datus.

- Iespējams, ka skārienpaliktnis ir atspējots. Skatiet vairāk informācijas tēmā Kādēļ nedarbojas skārienpaliktnis?.

## Kā rīkoties, ja ir vērojama uzņemto attēlu mirgošana?

- Šī problēma rodas, izmantojot iebūvēto kameru dienasgaismas spuldžu apgaismojumā, un tās iemesls ir apgaismojuma izvades frekvences un aizvara ātrumu nesakritība.

  Lai samazinātu mirgošanu, novietojiet VAIO datoru citā virzienā, tādējādi mainot arī iebūvētās kameras virzienu. Dažas lietojumprogrammas piedāvā pielāgojamus parametrus, piemēram, spilgtumu vai frekvences, lai novērstu mirgošanu.

## Kādēļ, saņemot signālu no iebūvētās kameras, rodas īslaicīgas aiztures?

- Video signāls var uz brīdi aizkavēties, ja:

  - tiek izmantots īsinājumtaustiņš, kas ietver taustiņu Fn;

  - pieaug centrālā procesora slodze.

## Kādēļ skatu meklētājā netiek rādīti attēli vai tiek rādīti zemas kvalitātes attēli?

- Dažas kameras lietojumprogrammas var nedarboties pareizi, ja vienlaikus darbojas vēl kāda cita kameras lietojumprogramma. Izejiet no aktīvās lietojumprogrammas, pirms startēt citu.

- Iespējams, ka nevarēsiet izmantot citu kameras lietojumprogrammu, kas izmanto iebūvēto kameru, kamēr lietojat žestu funkciju.

- Kad skatāties uz objektu, kas ir ātrā kustībā, skatu meklētājā var būt redzami trokšņi, piemēram, horizontālas svītras. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu.

- Ja problēmu neizdodas atrisināt, restartējiet VAIO datoru.

## Kā rīkoties, ja uzņemtajos attēlos ir izlaisti kadri un notiek audio pārrāvumi?

- Jūsu lietojumprogrammas efektu iestatījumi var izraisīt kadru izlaišanu. Skatiet palīdzības failu, kas iekļauts lietojumprogrammas komplektācijā.

- Iespējams, ir atvērts vairāk lietojumprogrammu, nekā pieļauj VAIO datora resursi. Izejiet no lietojumprogrammām, kuras pašlaik neizmantojat.

- Šī problēma var rasties, ja VAIO dators darbojas enerģijas taupīšanas režīmā, kas samazina centrālā procesora veiktspēju. Skatiet tēmu Enerģijas plāna izvēle, lai pārbaudītu, kāds ir aktīvais enerģijas plāns.

## Kādēļ uzņemtajiem attēliem ir zema kvalitāte?

- Attēliem, kas uzņemti dienasgaismas spuldžu apgaismojumā, var būt gaismas atstarojumi.

- Uzņemto attēlu tumšajās daļās var būt trokšņi.

- Virsma virs iebūvētās kameras un ap to ir netīra. Notīriet šo virsmu. Skatiet vairāk informācijas par kameras tīrīšanu tēmā Piezīmes par iebūvēto kameru (ar iebūvēto kameru aprīkotajiem modeļiem).

## Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?

- Ja piekļuves punktā ir iespējota MAC adrešu filtrēšana, reģistrējiet sava VAIO datora MAC adresi piekļuves punkta iestatīšanas ekrānā. Pretējā gadījumā datoru nevar savienot ar piekļuves punktu.

  Atveriet cilni Komandu uzvedne (Command Prompt), ievadiet “ipconfig /all” un nospiediet taustiņu Enter. Fizisko adresi (MAC adresi) var atrast vienuma Bezvadu LAN adaptera Wi-Fi (Wireless LAN adapter Wi-Fi) laukā Fiziskā adrese (Physical Address).

  Lai atvērtu vienumu Komandu uzvedne (Command Prompt), skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

## Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?

- Pārvietojiet savu VAIO datoru tālāk no šķēršļiem vai tuvāk piekļuves punktam, ko, iespējams, izmantosiet.

  Savienojuma iespējas ietekmē attālums, šķēršļi, ierīces konfigurācija, radioviļņu spēks vai traucējumi, sienu materiāli, aktīvās lietojumprogrammas u.c.

- Izmantojot piekļuves punktu, var rasties īslaicīga ierīces pārslodze. Tas ir atkarīgs no tā, cik daudz citu ierīču attiecīgajā brīdī saziņai izmanto šo piekļuves punktu.

  Nedaudz uzgaidiet un mēģiniet vēlreiz.

- Mainiet piekļuves punkta kanāla iestatījumu. Mainot kanālu, varat samazināt traucējumus savā bezvadu tīklā, tādējādi palielinot datu pārsūtīšanas ātrumu.

  Piekļuves punkta kanāla traucējumu gadījumā datu pārsūtīšanas ātrums var samazināties.

- Ja jūsu piekļuves punkts rada citu piekļuves punktu darbības traucējumus (un otrādi), mainiet piekļuves punkta kanālu.

  Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

- Pārliecinieties, ka jūsu Wi-Fi ierīču tuvumā nedarbojas mikroviļņu krāsns.

  2,4 GHz frekvenču joslu, kurā darbojas Wi-Fi, izmanto dažādas ierīces un aparatūra. Ja izmantojat mikroviļņu krāsni, kamēr notiek saziņa ar Wi-Fi, datu pārsūtīšanas ātrums var samazināties, saziņas diapazons var sašaurināties vai arī saziņā var rasties pārrāvumi.

## Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?

- Iespējojiet Wi-Fi funkciju.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings).

  Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) un kreisajā rūtī izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless).

  Izslēdziet opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) un mainiet Wi-Fi iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

- Lai izmantotu Wi-Fi funkciju VAIO datorā, jākonfigurē Wi-Fi iestatījumi.

  Pārbaudiet datora Wi-Fi iestatījumus. Skatiet vairāk informācijas tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

- Ja ir instalēta trešās puses Wi-Fi produkta komplektācijā iekļauta savienošanas utilīta, atinstalējiet to.

  Ja ir instalēta savienošanas utilīta, operētājsistēmā Windows, iespējams, nevarēs konfigurēt Wi-Fi iestatījumus. Pirms atinstalēšanas noteikti atzīmējiet savus iestatījumus (piemēram, drošības atslēgas).

## Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?

- Atslēgu var atrast piekļuves punkta iestatījumu ekrānā.

  Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

## Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?

- Skatiet tēmu Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?.

- Pārbaudiet, vai piekļuves punkts ir ieslēgts.

- Pārbaudiet piekļuves punkta iestatījumus.

  Ja VAIO datorā tiek lietoti zemāk minētie iestatījumi, iespējams, nevarēs izveidot savienojumu ar piekļuves punktu vai savienojums būs nestabils:

  - ja piekļuves punkts ir iestatīts noraidīt saziņu ar ierīcēm, kuru pakalpojumu kopas identifikators (SSID) ir iestatīts uz “ANY” (Jebkāds), un VAIO datora vai piekļuves punkta SSID ir iestatīts uz “ANY”;

  - ja piekļuves punkts darbojas slēptajā režīmā.

    Skatiet vairāk informācijas piekļuves punkta komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā vai konsultējieties ar savu Wi-Fi pakalpojuma sniedzēju.

- Pārbaudiet, vai ir izveidots savienojums starp VAIO datoru un piekļuves punktu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

- Savienojuma iespējas ietekmē attālums, šķēršļi, ierīces konfigurācija, radioviļņu spēks vai traucējumi, sienu materiāli, aktīvās lietojumprogrammas u.c.

  Pārvietojiet savu VAIO datoru tālāk no šķēršļiem vai tuvāk piekļuves punktam, ko, iespējams, izmantosiet.

- Atveriet viedpogu sadaļu un atlasiet viedpoguIestatījumi (Settings) un(tīkla ikona).

  Pārbaudiet, vai ir parādīts jūsu piekļuves punkts.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?

- Ja piekļuves punktā ir iespējota MAC adrešu filtrēšana, reģistrējiet sava VAIO datora MAC adresi piekļuves punkta iestatīšanas ekrānā. Pretējā gadījumā datoru nevar savienot ar piekļuves punktu.

  Atveriet cilni Komandu uzvedne (Command Prompt), ievadiet “ipconfig /all” un nospiediet taustiņu Enter. Fizisko adresi (MAC adresi) var atrast vienuma Bezvadu LAN adaptera Wi-Fi (Wireless LAN adapter Wi-Fi) laukā Fiziskā adrese (Physical Address).

  Lai atvērtu vienumu Komandu uzvedne (Command Prompt), skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

## Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?

- Pārvietojiet savu VAIO datoru tālāk no šķēršļiem vai tuvāk piekļuves punktam, ko, iespējams, izmantosiet.

  Savienojuma iespējas ietekmē attālums, šķēršļi, ierīces konfigurācija, radioviļņu spēks vai traucējumi, sienu materiāli, aktīvās lietojumprogrammas u.c.

- Izmantojot piekļuves punktu, var rasties īslaicīga ierīces pārslodze. Tas ir atkarīgs no tā, cik daudz citu ierīču attiecīgajā brīdī saziņai izmanto šo piekļuves punktu.

  Nedaudz uzgaidiet un mēģiniet vēlreiz.

- Mainiet piekļuves punkta kanāla iestatījumu. Mainot kanālu, varat samazināt traucējumus savā bezvadu tīklā, tādējādi palielinot datu pārsūtīšanas ātrumu.

  Piekļuves punkta kanāla traucējumu gadījumā datu pārsūtīšanas ātrums var samazināties.

- Ja jūsu piekļuves punkts rada citu piekļuves punktu darbības traucējumus (un otrādi), mainiet piekļuves punkta kanālu.

  Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

- Pārliecinieties, ka jūsu Wi-Fi ierīču tuvumā nedarbojas mikroviļņu krāsns.

  2,4 GHz frekvenču joslu, kurā darbojas Wi-Fi, izmanto dažādas ierīces un aparatūra. Ja izmantojat mikroviļņu krāsni, kamēr notiek saziņa ar Wi-Fi, datu pārsūtīšanas ātrums var samazināties, saziņas diapazons var sašaurināties vai arī saziņā var rasties pārrāvumi.

## Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?

- Iespējojiet Wi-Fi funkciju.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings).

  Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) un kreisajā rūtī izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless).

  Izslēdziet opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) un mainiet Wi-Fi iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

- Lai izmantotu Wi-Fi funkciju VAIO datorā, jākonfigurē Wi-Fi iestatījumi.

  Pārbaudiet datora Wi-Fi iestatījumus. Skatiet vairāk informācijas tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

- Ja ir instalēta trešās puses Wi-Fi produkta komplektācijā iekļauta savienošanas utilīta, atinstalējiet to.

  Ja ir instalēta savienošanas utilīta, operētājsistēmā Windows, iespējams, nevarēs konfigurēt Wi-Fi iestatījumus. Pirms atinstalēšanas noteikti atzīmējiet savus iestatījumus (piemēram, drošības atslēgas).

## Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?

- Atslēgu var atrast piekļuves punkta iestatījumu ekrānā.

  Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

## Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?

- Skatiet tēmu Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?.

- Pārbaudiet, vai piekļuves punkts ir ieslēgts.

- Pārbaudiet piekļuves punkta iestatījumus.

  Ja VAIO datorā tiek lietoti zemāk minētie iestatījumi, iespējams, nevarēs izveidot savienojumu ar piekļuves punktu vai savienojums būs nestabils:

  - ja piekļuves punkts ir iestatīts noraidīt saziņu ar ierīcēm, kuru pakalpojumu kopas identifikators (SSID) ir iestatīts uz “ANY” (Jebkāds), un VAIO datora vai piekļuves punkta SSID ir iestatīts uz “ANY”;

  - ja piekļuves punkts darbojas slēptajā režīmā.

    Skatiet vairāk informācijas piekļuves punkta komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā vai konsultējieties ar savu Wi-Fi pakalpojuma sniedzēju.

- Pārbaudiet, vai ir izveidots savienojums starp VAIO datoru un piekļuves punktu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

- Savienojuma iespējas ietekmē attālums, šķēršļi, ierīces konfigurācija, radioviļņu spēks vai traucējumi, sienu materiāli, aktīvās lietojumprogrammas u.c.

  Pārvietojiet savu VAIO datoru tālāk no šķēršļiem vai tuvāk piekļuves punktam, ko, iespējams, izmantosiet.

- Atveriet viedpogu sadaļu un atlasiet viedpoguIestatījumi (Settings) un(tīkla ikona).

  Pārbaudiet, vai ir parādīts jūsu piekļuves punkts.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## Kādēļ BLUETOOTH(R) savienojums ir lēns?

- Datu pārsūtīšanas ātrums ir atkarīgs no šķēršļiem un/vai attāluma starp ierīcēm, radioviļņu kvalitātes un ierīču konfigurācijas vai aktīvajām lietojumprogrammām.

  Pārvietojiet savu VAIO datoru un BLUETOOTH ierīci tuvāk vienu otrai.

- Ja BLUETOOTH ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, tiek izmantota BLUETOOTH standarta versija, kas atšķiras no VAIO datorā izmantotās versijas, savienojums var būt lēnāks.

- Ja VAIO dators ir saderīgs ar BLUETOOTH ātrdarbīgo tehnoloģiju un ja ir ievēroti divi turpmākie nosacījumi, ir pieejama ātrdarbīga saziņa. Tomēr daži BLUETOOTH profili neatbalsta ātrdarbīgu saziņu.

  - BLUETOOTH ierīce, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, atbalsta BLUETOOTH ātrdarbīgo tehnoloģiju.

  - Datorā ir iespējota gan Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), gan BLUETOOTH funkcija.

## Kādēļ, pierakstoties VAIO datorā kā lietotājam ar standarta lietotāja kontu, nevar izmantot BLUETOOTH(R) funkciju?

- VAIO datora lietotājiem ar standarta lietotāja kontu BLUETOOTH funkcija var nebūt pieejama.

  Pierakstieties datorā kā lietotājs ar administratora tiesībām.

## Kādēļ, pārslēdzot lietotāju kontus, nevar izmantot BLUETOOTH(R) ierīces?

- Ja pārslēdzat lietotāju kontus, neizrakstoties no sistēmas, BLUETOOTH ierīces nedarbosies.

  Pirms lietotāju kontu pārslēgšanas noteikti izrakstieties.

## Kā rīkoties, ja neizdodas atrast BLUETOOTH(R) ierīci, ar kuru vēlos izveidot saziņu?

- Samaziniet attālumu starp savu VAIO datoru un BLUETOOTH ierīci līdz 10 metriem.

  Ja dators atrodas vairāk nekā 10 metru attālumā no BLUETOOTH ierīces, saziņa nebūs iespējama.

  Datoru, iespējams, nevarēs savienot pat ar 10 metru rādiusā novietotu BLUETOOTH ierīci – tas ir atkarīgs no šķēršļiem starp ierīcēm, radioviļņu kvalitātes, apkārtējās vides, tostarp esošajām sienām vai to materiāla, un aktīvajām lietojumprogrammām. Šādos gadījumos pārvietojiet datoru tālāk no šķēršļiem vai tuvāk ierīcei.

- Pārbaudiet, vai ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir ieslēgta BLUETOOTH funkcija un vai ierīce nedarbojas enerģijas taupīšanas režīmā.

- Pārbaudiet, vai ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot saziņu, ir iespējota BLUETOOTH funkcija.

  Skatiet vairāk informācijas ierīces komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

- Ja ierīce, ar kuru vēlaties izveidot saziņu, jau ir savienota ar citu BLUETOOTH ierīci, iespējams, to nevarēs atrast vai arī tā nevarēs sazināties ar VAIO datoru.

## Kā rīkoties, ja darbvirsmas paziņojumu apgabalā netiek rādīta BLUETOOTH(R) ikona?

- Pārbaudiet, vai BLUETOOTH funkcija ir iespējota.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings).

  Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) un kreisajā rūtī izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless).

  Izslēdziet opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) un mainiet Bluetooth iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

- Pārbaudiet BLUETOOTH iestatījumus.

  Atveriet vienumu Vadības panelis (Control Panel) un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa (Hardware and Sound) un Ierīces un printeri (Devices and Printers).

  Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz datora ikonas un atlasiet opciju Bluetooth iestatījumi (Bluetooth settings) un izvēles rūtiņu Rādīt Bluetooth ikonu paziņojumu apgabalā (Show the Bluetooth icon in the notification area).

  Lai atvērtu vienumu Vadības panelis (Control Panel), skatiet tēmu Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana.

## Kā rīkoties, ja VAIO datoram nevar pievienot citas BLUETOOTH(R) ierīces?

- Skatiet tēmu Kā rīkoties, ja neizdodas atrast BLUETOOTH(R) ierīci, ar kuru vēlos izveidot saziņu?.

- Pārbaudiet, vai ir pienācīgi veikta autentifikācija (pārošana) starp ierīci un VAIO datoru.

  Dažās BLUETOOTH ierīcēs jāveic autentifikācija (pārošana), pirms izveidot savienojumu ar citu ierīci. Veiciet autentifikācijas procesu, pirms izveidojat savienojumu ar šādām ierīcēm.

- Pārbaudiet, vai VAIO dators ļauj BLUETOOTH ierīcēm atrast datoru.

  Atlasiet darbvirsmas paziņojumu apgabalā(bultiņa), noklikšķiniet ar peles labo pogu uz(BLUETOOTH ikona) un atlasiet opciju Atvērt iestatījumus (Open Settings), lai atvērtu iestatījumu logu.

  Atlasiet cilni Opcijas (Options) un pārliecinieties, ka ir atzīmēta izvēles rūtiņa Atļaut Bluetooth ierīcēm atrast šo datoru (Allow Bluetooth devices to find this computer).

  Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana.

## Kā rīkoties, ja nevar izmantot BLUETOOTH(R) funkciju?

- Pārbaudiet, vai BLUETOOTH funkcija ir iespējota.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings).

  Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) un kreisajā rūtī izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless).

  Izslēdziet opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) un mainiet Bluetooth iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## Kā rīkoties, ja, trīs reizes pēc kārtas ievadot nepareizu ieslēgšanas paroli, tiek parādīts ziņojums Enter Onetime Password (Ievadīt vienreizēju paroli) un operētājsistēma Windows netiek startēta?

- Nospiediet un turiet nospiestu vairāk nekā četras sekundes pogu(Izslēgt (Power)). Ja VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir izslēdzies. Pēc tam restartējiet datoru un ievadiet pareizo paroli.

  Parole ir reģistrjutīga, tādēļ pirms paroles ievadīšanas pārbaudiet, kāda reģistra burti tiks ievadīti.

- Ja esat aizmirsis ieslēgšanas paroli, nevarēsiet startēt savu VAIO datoru. Skatiet vairāk informācijas tēmā Kā rīkoties, ja ir aizmirsta VAIO datora startēšanai nepieciešamā ieslēgšanas parole?.

## Kā rīkoties, ja ir aizmirsta VAIO datora startēšanai nepieciešamā ieslēgšanas parole?

- Ja esat aizmirsis paroli (Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana), jūs nevarēsiet startēt savu VAIO datoru.

  - Ja esat aizmirsis lietotāja paroli:

    ievadiet iekārtas paroli, lai atiestatītu lietotāja paroli BIOS iestatīšanas ekrānā.

  - Ja esat aizmirsis iekārtas paroli:

    parole jāatiestata, un par to tiks iekasēta maksa. Lai atiestatītu paroli, sazinieties ar pilnvarotu Sony servisa un atbalsta centru.

## Kā rīkoties, ja ir aizmirsta operētājsistēmas Windows parole?

- Operētājsistēmas Windows parole ir reģistrjutīga. Pārbaudiet paroli un ievadiet vēlreiz.

- Lai atiestatītu paroli, pierakstieties, izmantojot lietotāja kontu ar administratora privilēģijām.

  - Ja esat aizmirsis visu administratoru kontu paroles, nevarēsiet atiestatīt nevienu operētājsistēmas Windows paroli. Jāveic sistēmas atkopšana. Skatiet vairāk informācijas tēmā Par atkopšanu.

## Kā rīkoties, ja ir aizmirsta VAIO datora startēšanai nepieciešamā ieslēgšanas parole?

- Ja esat aizmirsis paroli (Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana), jūs nevarēsiet startēt savu VAIO datoru.

  - Ja esat aizmirsis lietotāja paroli:

    ievadiet iekārtas paroli, lai atiestatītu lietotāja paroli BIOS iestatīšanas ekrānā.

  - Ja esat aizmirsis iekārtas paroli:

    parole jāatiestata, un par to tiks iekasēta maksa. Lai atiestatītu paroli, sazinieties ar pilnvarotu Sony servisa un atbalsta centru.

## Kā rīkoties, ja, pievienojot ierīci USB portam, kas atbalsta USB uzlādi, ierīci nevar uzlādēt?

- Pārbaudiet, vai ir iespējots iestatījums USB Charging. Skatiet vairāk informācijas tēmā USB ierīces uzlāde.

## Kādēļ atmiņas kartē nevar ierakstīt datus?

- Dažu tipu atmiņas kartes ir aprīkotas ar dzēšanas bloķēšanas slēdzi, lai aizsargātu datus no nejaušas izdzēšanas vai pārrakstīšanas. Pārliecinieties, ka dzēšanas bloķēšanas slēdzis ir izslēgts.

## Kādēļ, atskaņojot augstas izšķirtspējas video, piemēram, ar AVCHD digitālo videokameru ierakstītus video, rodas skaņas pārrāvumi un/vai tiek izlaisti kadri?

- Augstas izšķirtspējas video atskaņošanai ir nepieciešami ievērojami aparatūras resursi, piemēram, laba VAIO datora centrālā procesora, grafikas procesora vai sistēmas atmiņas veiktspēja. Video atskaņošanas laikā dažas darbības un/vai funkcijas var kļūt nepieejamas, un atkarībā no datora konfigurācijas var rasties skaņas pārrāvumi, izlaisti kadri un atskaņošanas traucējumi.

## Kādēļ mans VAIO dators darbojas lēni un centrālā procesora takts frekvence ir zema, kamēr dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju?

- Kad VAIO dators darbojas, izmantojot akumulatora enerģiju, enerģijas taupīšanas nolūkos centrālajam procesoram tiek samazināta takts frekvence, tādēļ dators darbojas lēnāk. Tas ir normāli un nenorāda uz darbības traucējumu.

## Kā rīkoties, ja nevar izmantot NFC/Viena skāriena funkcijas?

- Novietojiet ierīci, kuru atbalsta NFC/Viena skāriena funkcijas, pēc iespējas tuvāk savam VAIO datoram.

  Ja NFC/Viena skāriena funkcijas joprojām nedarbojas, pavirziet ierīci nedaudz uz augšu vai uz leju vai atdaliet to no datora uz apmēram 10 sekundēm un pēc tam vēlreiz pieskarieties datoram ar ierīci.

- Pārbaudiet, vai atbalstītajā ierīcē ir iespējotas NFC/Viena skāriena funkcijas.

  Atkarībā no ierīces, kādu izmantojat, var būt nepieciešams mainīt ierīces iestatījumus. Skatiet detalizētu informāciju ierīces komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

- Iespējojiet NFC/Viena skāriena funkcijas.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings).

  Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) un kreisajā rūtī izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless). Izslēdziet opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) un mainiet NFC iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

- Nenovietojiet VAIO datora tuvumā metāla priekšmetus, izņemot ierīces, kuras atbalsta NFC/Viena skāriena funkcijas.

- Nepieskarieties VAIO datoram vienlaicīgi ar vairāk nekā vienu ierīci, kuru atbalsta NFC/Viena skāriena funkcijas.

- Ja NFC/Viena skāriena funkcijas vēl joprojām nedarbojas pēc augstākminēto darbību veikšanas, restartējiet savu VAIO datoru.

## Kā rīkoties, ja nevar lejupielādēt atrašanās vietas informāciju?

- Pārbaudiet, vai globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) iestatījumi ir pareizi konfigurēti.

  Skatiet vairāk informācijas tēmā Atrašanās vietas informācijas lejupielāde (ar GNSS aprīkotiem modeļiem).

- Iespējams, ka atrodaties vietā, kur jūs nevarat saņemt signālus no GNSS satelītiem.

  Neizmantojiet GNSS tunelī, pagrabā vai starp durvīm, aiz augstām ēkām vai kokiem u.c.

## Kādēļ datora ekrānu nevar pagriezt?

- Ekrāna pagriešana ir atspējota, kamēr VAIO dators ir pievienots ārējam displejam.

  Ja pievienojat datoru ārējam displejam, kamēr izmantojat datoru portretorientācijā, datora ekrāns automātiski pārslēdzas ainavorientācijā (horizontālā orientācijā).

- Ja LCD ekrāns ir pacelts un tastatūra ir pieejama, ekrānu nevar pagriezt.

## Kādēļ iebūvētais digitālais kompass nerāda pareizu virzienu?

- Iebūvētais digitālais kompass darbojas, nosakot magnētisku virzienu. Nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, ko sniedz iebūvētais digitālais kompass.

  Digitālā kompasa precizitāti var viegli ietekmēt magnētiskie traucējumi, jo īpaši tālāk minētajās vietās, un tas var nedarboties pareizi.

  - Liftā vai telpā, kas satur dzelzs materiālus, piemēram, dzelzs rāmjus vai dzelzsbetonu.

  - Dzelzsbetona konstrukcijas, piemēram, gājēju tilta vai lidostas vai dzelzceļa stacijas vestibila, tuvumā.

  - Vilciena vai automašīnas tuvumā vai iekšienē.

  - Uz zemes esoša transformatora vai augstsprieguma pārvades elektrolīniju tuvumā.

  - Metāla izstrādājuma, piemēram, metāla darbagalda vai citu metāla mēbeļu tuvumā.

  - Tāda materiāla tuvumā, kam ir ļoti liels magnētisko traucējumu risks, piemēram, magnēta, magnētiska turētāja vai skaļruņu tuvumā.

- Kalibrējot iebūvēto digitālo kompasu, var labot virziena rādījumu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Piezīmes par iebūvētajiem sensoriem.

## Kāpēc ziņojums “The digitizer stylus (pen) has been pulled out.” parādās pat tad, ja neatvienoju pildspalvu?

- Jūs varat iestatīt VAIO datoru tā, lai automātiski tiktu startēta vēlamā lietojumprogramma, kad izņemat pildspalvu (Ciparotāja irbulis) no pildspalvas āķa. Ja iestatījums ir iespējots, datora sensors var kļūdaini noteikt magnētisko priekšmetu izkustēšanos. Lai startētu lietojumprogrammu, kad atvienojat pildspalvu, skatiet tēmu Jūsu vēlamās lietojumprogrammas startēšana, atvienojot pildspalvu (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis).

## Kādēļ mana vēlamā lietojumprogramma netiek startēta, kad atvienoju pildspalvu (Ciparotāja irbulis)?

- Iespējams, ka ir mainīts konkrētās lietojumprogrammas faila nosaukums vai ceļš, vai arī lietojumprogramma ir atinstalēta. Piešķiriet lietojumprogrammu vēlreiz pakalpojumā VAIO Control Center. Skatiet vairāk informācijas tēmā Jūsu vēlamās lietojumprogrammas startēšana, atvienojot pildspalvu (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis).

## Kā rīkoties, ja VAIO datoru nevar pievienot bezvadu WAN?

- Pārliecinieties, ka akumulators ir uzlādēts.

- Pārbaudiet, vai Micro SIM kartei ir iespējoti 3G vai LTE dati un vai to ir aktivizējis jūsu telekomunikāciju operators. Ievietojot Micro SIM karti, ievērojiet tēmā Micro SIM karte (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem) minētos norādījumus.

- Pārbaudiet, vai jūsu reģionā ir pietiekams mobilā tīkla pārklājums. Ja vēlaties uzzināt vairāk informācijas par pārklājumu jūsu atrašanās vietā, sazinieties ar savu operatoru.

- Pārliecinieties, ka opcija Lidmašīnas režīms (Airplane mode) ir iestatīta uz Izslēgt (Off) ekrānā Datora iestatījumi (PC settings).

- Pārliecinieties, ka opcijas Mobilie platjoslas sakari (Mobile Broadband) iestatījums vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) ir iestatīts uz Ieslēgt (On) ekrānā Datora iestatījumi (PC settings).

- Pārbaudiet, vai jūsu savienojumu pārvaldnieka lietojumprogrammā ir pareizi konfigurēts piekļuves punkta nosaukums (APN). Ja tā nav, sazinieties ar savu telekomunikāciju operatoru, lai iegūtu pareizo lietojamo APN. Skatiet palīdzības failu, kas iekļauts lietojumprogrammas komplektācijā.

- Pārbaudiet, vai jūsu savienojumu pārvaldnieka lietojumprogramma ir sekmīgi uztvērusi bezvadu WAN (WWAN) modemu. Lietojumprogrammai var būt nepieciešams kāds laiks, lai uztvertu bezvadu WAN modemu.

#### Padoms

- Vairāk informācijas par bezvadu WAN funkciju skatiet VAIO atbalsta tīmekļa vietnē.

## Kādēļ, atskaņojot augstas izšķirtspējas video, piemēram, ar AVCHD digitālo videokameru ierakstītus video, rodas skaņas pārrāvumi un/vai tiek izlaisti kadri?

- Augstas izšķirtspējas video atskaņošanai ir nepieciešami ievērojami aparatūras resursi, piemēram, laba VAIO datora centrālā procesora, grafikas procesora vai sistēmas atmiņas veiktspēja. Video atskaņošanas laikā dažas darbības un/vai funkcijas var kļūt nepieejamas, un atkarībā no datora konfigurācijas var rasties skaņas pārrāvumi, izlaisti kadri un atskaņošanas traucējumi.

## Kā rīkoties, ja spēļu lietojumprogramma nedarbojas vai tajā regulāri notiek avārijas?

- Pārbaudiet spēles vietnē, vai lejupielādei nav pieejami ielāpi vai atjauninājumi.

- Pārliecinieties, ka esat instalējis jaunāko video draiveri.

- Dažos VAIO datora modeļos grafikas atmiņa tiek koplietota ar sistēmu. Šādos gadījumos nevar garantēt optimālu grafikas veiktspēju.

## Kādēļ, atskaņojot augstas izšķirtspējas video, piemēram, ar AVCHD digitālo videokameru ierakstītus video, rodas skaņas pārrāvumi un/vai tiek izlaisti kadri?

- Augstas izšķirtspējas video atskaņošanai ir nepieciešami ievērojami aparatūras resursi, piemēram, laba VAIO datora centrālā procesora, grafikas procesora vai sistēmas atmiņas veiktspēja. Video atskaņošanas laikā dažas darbības un/vai funkcijas var kļūt nepieejamas, un atkarībā no datora konfigurācijas var rasties skaņas pārrāvumi, izlaisti kadri un atskaņošanas traucējumi.

## Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?

- Ja piekļuves punktā ir iespējota MAC adrešu filtrēšana, reģistrējiet sava VAIO datora MAC adresi piekļuves punkta iestatīšanas ekrānā. Pretējā gadījumā datoru nevar savienot ar piekļuves punktu.

  Atveriet cilni Komandu uzvedne (Command Prompt), ievadiet “ipconfig /all” un nospiediet taustiņu Enter. Fizisko adresi (MAC adresi) var atrast vienuma Bezvadu LAN adaptera Wi-Fi (Wireless LAN adapter Wi-Fi) laukā Fiziskā adrese (Physical Address).

  Lai atvērtu vienumu Komandu uzvedne (Command Prompt), skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

## Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?

- Pārvietojiet savu VAIO datoru tālāk no šķēršļiem vai tuvāk piekļuves punktam, ko, iespējams, izmantosiet.

  Savienojuma iespējas ietekmē attālums, šķēršļi, ierīces konfigurācija, radioviļņu spēks vai traucējumi, sienu materiāli, aktīvās lietojumprogrammas u.c.

- Izmantojot piekļuves punktu, var rasties īslaicīga ierīces pārslodze. Tas ir atkarīgs no tā, cik daudz citu ierīču attiecīgajā brīdī saziņai izmanto šo piekļuves punktu.

  Nedaudz uzgaidiet un mēģiniet vēlreiz.

- Mainiet piekļuves punkta kanāla iestatījumu. Mainot kanālu, varat samazināt traucējumus savā bezvadu tīklā, tādējādi palielinot datu pārsūtīšanas ātrumu.

  Piekļuves punkta kanāla traucējumu gadījumā datu pārsūtīšanas ātrums var samazināties.

- Ja jūsu piekļuves punkts rada citu piekļuves punktu darbības traucējumus (un otrādi), mainiet piekļuves punkta kanālu.

  Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

- Pārliecinieties, ka jūsu Wi-Fi ierīču tuvumā nedarbojas mikroviļņu krāsns.

  2,4 GHz frekvenču joslu, kurā darbojas Wi-Fi, izmanto dažādas ierīces un aparatūra. Ja izmantojat mikroviļņu krāsni, kamēr notiek saziņa ar Wi-Fi, datu pārsūtīšanas ātrums var samazināties, saziņas diapazons var sašaurināties vai arī saziņā var rasties pārrāvumi.

## Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?

- Iespējojiet Wi-Fi funkciju.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings).

  Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) un kreisajā rūtī izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless).

  Izslēdziet opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) un mainiet Wi-Fi iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

- Lai izmantotu Wi-Fi funkciju VAIO datorā, jākonfigurē Wi-Fi iestatījumi.

  Pārbaudiet datora Wi-Fi iestatījumus. Skatiet vairāk informācijas tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

- Ja ir instalēta trešās puses Wi-Fi produkta komplektācijā iekļauta savienošanas utilīta, atinstalējiet to.

  Ja ir instalēta savienošanas utilīta, operētājsistēmā Windows, iespējams, nevarēs konfigurēt Wi-Fi iestatījumus. Pirms atinstalēšanas noteikti atzīmējiet savus iestatījumus (piemēram, drošības atslēgas).

## Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?

- Atslēgu var atrast piekļuves punkta iestatījumu ekrānā.

  Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

## Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?

- Skatiet tēmu Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?.

- Pārbaudiet, vai piekļuves punkts ir ieslēgts.

- Pārbaudiet piekļuves punkta iestatījumus.

  Ja VAIO datorā tiek lietoti zemāk minētie iestatījumi, iespējams, nevarēs izveidot savienojumu ar piekļuves punktu vai savienojums būs nestabils:

  - ja piekļuves punkts ir iestatīts noraidīt saziņu ar ierīcēm, kuru pakalpojumu kopas identifikators (SSID) ir iestatīts uz “ANY” (Jebkāds), un VAIO datora vai piekļuves punkta SSID ir iestatīts uz “ANY”;

  - ja piekļuves punkts darbojas slēptajā režīmā.

    Skatiet vairāk informācijas piekļuves punkta komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā vai konsultējieties ar savu Wi-Fi pakalpojuma sniedzēju.

- Pārbaudiet, vai ir izveidots savienojums starp VAIO datoru un piekļuves punktu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

- Savienojuma iespējas ietekmē attālums, šķēršļi, ierīces konfigurācija, radioviļņu spēks vai traucējumi, sienu materiāli, aktīvās lietojumprogrammas u.c.

  Pārvietojiet savu VAIO datoru tālāk no šķēršļiem vai tuvāk piekļuves punktam, ko, iespējams, izmantosiet.

- Atveriet viedpogu sadaļu un atlasiet viedpoguIestatījumi (Settings) un(tīkla ikona).

  Pārbaudiet, vai ir parādīts jūsu piekļuves punkts.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## Kā var noskaidrot VAIO datorā iebūvētā bezvadu tīkla interfeisa fizisko adresi (MAC adresi)?

- Ja piekļuves punktā ir iespējota MAC adrešu filtrēšana, reģistrējiet sava VAIO datora MAC adresi piekļuves punkta iestatīšanas ekrānā. Pretējā gadījumā datoru nevar savienot ar piekļuves punktu.

  Atveriet cilni Komandu uzvedne (Command Prompt), ievadiet “ipconfig /all” un nospiediet taustiņu Enter. Fizisko adresi (MAC adresi) var atrast vienuma Bezvadu LAN adaptera Wi-Fi (Wireless LAN adapter Wi-Fi) laukā Fiziskā adrese (Physical Address).

  Lai atvērtu vienumu Komandu uzvedne (Command Prompt), skatiet tēmu Vienumu Programmas (Apps), Iestatījumi (Settings) vai Faili (Files) meklēšana un startēšana.

## Kā rīkoties, ja nevar atskaņot filmas vai audio celiņus, kas saņemti, izmantojot pa Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), vai arī to atskaņošanas laikā notiek pārrāvumi? Kādēļ datu pārsūtīšanas ātrums ir lēns?

- Pārvietojiet savu VAIO datoru tālāk no šķēršļiem vai tuvāk piekļuves punktam, ko, iespējams, izmantosiet.

  Savienojuma iespējas ietekmē attālums, šķēršļi, ierīces konfigurācija, radioviļņu spēks vai traucējumi, sienu materiāli, aktīvās lietojumprogrammas u.c.

- Izmantojot piekļuves punktu, var rasties īslaicīga ierīces pārslodze. Tas ir atkarīgs no tā, cik daudz citu ierīču attiecīgajā brīdī saziņai izmanto šo piekļuves punktu.

  Nedaudz uzgaidiet un mēģiniet vēlreiz.

- Mainiet piekļuves punkta kanāla iestatījumu. Mainot kanālu, varat samazināt traucējumus savā bezvadu tīklā, tādējādi palielinot datu pārsūtīšanas ātrumu.

  Piekļuves punkta kanāla traucējumu gadījumā datu pārsūtīšanas ātrums var samazināties.

- Ja jūsu piekļuves punkts rada citu piekļuves punktu darbības traucējumus (un otrādi), mainiet piekļuves punkta kanālu.

  Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

- Pārliecinieties, ka jūsu Wi-Fi ierīču tuvumā nedarbojas mikroviļņu krāsns.

  2,4 GHz frekvenču joslu, kurā darbojas Wi-Fi, izmanto dažādas ierīces un aparatūra. Ja izmantojat mikroviļņu krāsni, kamēr notiek saziņa ar Wi-Fi, datu pārsūtīšanas ātrums var samazināties, saziņas diapazons var sašaurināties vai arī saziņā var rasties pārrāvumi.

## Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?

- Iespējojiet Wi-Fi funkciju.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings).

  Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) un kreisajā rūtī izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless).

  Izslēdziet opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) un mainiet Wi-Fi iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

- Lai izmantotu Wi-Fi funkciju VAIO datorā, jākonfigurē Wi-Fi iestatījumi.

  Pārbaudiet datora Wi-Fi iestatījumus. Skatiet vairāk informācijas tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

- Ja ir instalēta trešās puses Wi-Fi produkta komplektācijā iekļauta savienošanas utilīta, atinstalējiet to.

  Ja ir instalēta savienošanas utilīta, operētājsistēmā Windows, iespējams, nevarēs konfigurēt Wi-Fi iestatījumus. Pirms atinstalēšanas noteikti atzīmējiet savus iestatījumus (piemēram, drošības atslēgas).

## Kā rīkoties, ja nav zināms piekļuves punkta pakalpojumu kopas identifikators (SSID) vai drošības atslēga?

- Atslēgu var atrast piekļuves punkta iestatījumu ekrānā.

  Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta piekļuves punkta komplektācijā.

## Kā rīkoties, ja VAIO datorā nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu (vai internetu)?

- Skatiet tēmu Kā rīkoties, ja nevar izmantot Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) funkciju?.

- Pārbaudiet, vai piekļuves punkts ir ieslēgts.

- Pārbaudiet piekļuves punkta iestatījumus.

  Ja VAIO datorā tiek lietoti zemāk minētie iestatījumi, iespējams, nevarēs izveidot savienojumu ar piekļuves punktu vai savienojums būs nestabils:

  - ja piekļuves punkts ir iestatīts noraidīt saziņu ar ierīcēm, kuru pakalpojumu kopas identifikators (SSID) ir iestatīts uz “ANY” (Jebkāds), un VAIO datora vai piekļuves punkta SSID ir iestatīts uz “ANY”;

  - ja piekļuves punkts darbojas slēptajā režīmā.

    Skatiet vairāk informācijas piekļuves punkta komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā vai konsultējieties ar savu Wi-Fi pakalpojuma sniedzēju.

- Pārbaudiet, vai ir izveidots savienojums starp VAIO datoru un piekļuves punktu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Wi-Fi(R) (bezvadu LAN) saziņas startēšana.

- Savienojuma iespējas ietekmē attālums, šķēršļi, ierīces konfigurācija, radioviļņu spēks vai traucējumi, sienu materiāli, aktīvās lietojumprogrammas u.c.

  Pārvietojiet savu VAIO datoru tālāk no šķēršļiem vai tuvāk piekļuves punktam, ko, iespējams, izmantosiet.

- Atveriet viedpogu sadaļu un atlasiet viedpoguIestatījumi (Settings) un(tīkla ikona).

  Pārbaudiet, vai ir parādīts jūsu piekļuves punkts.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## Kādēļ BLUETOOTH(R) savienojums ir lēns?

- Datu pārsūtīšanas ātrums ir atkarīgs no šķēršļiem un/vai attāluma starp ierīcēm, radioviļņu kvalitātes un ierīču konfigurācijas vai aktīvajām lietojumprogrammām.

  Pārvietojiet savu VAIO datoru un BLUETOOTH ierīci tuvāk vienu otrai.

- Ja BLUETOOTH ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, tiek izmantota BLUETOOTH standarta versija, kas atšķiras no VAIO datorā izmantotās versijas, savienojums var būt lēnāks.

- Ja VAIO dators ir saderīgs ar BLUETOOTH ātrdarbīgo tehnoloģiju un ja ir ievēroti divi turpmākie nosacījumi, ir pieejama ātrdarbīga saziņa. Tomēr daži BLUETOOTH profili neatbalsta ātrdarbīgu saziņu.

  - BLUETOOTH ierīce, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, atbalsta BLUETOOTH ātrdarbīgo tehnoloģiju.

  - Datorā ir iespējota gan Wi-Fi(R) (bezvadu LAN), gan BLUETOOTH funkcija.

## Kādēļ, pierakstoties VAIO datorā kā lietotājam ar standarta lietotāja kontu, nevar izmantot BLUETOOTH(R) funkciju?

- VAIO datora lietotājiem ar standarta lietotāja kontu BLUETOOTH funkcija var nebūt pieejama.

  Pierakstieties datorā kā lietotājs ar administratora tiesībām.

## Kādēļ, pārslēdzot lietotāju kontus, nevar izmantot BLUETOOTH(R) ierīces?

- Ja pārslēdzat lietotāju kontus, neizrakstoties no sistēmas, BLUETOOTH ierīces nedarbosies.

  Pirms lietotāju kontu pārslēgšanas noteikti izrakstieties.

## Kā rīkoties, ja neizdodas atrast BLUETOOTH(R) ierīci, ar kuru vēlos izveidot saziņu?

- Samaziniet attālumu starp savu VAIO datoru un BLUETOOTH ierīci līdz 10 metriem.

  Ja dators atrodas vairāk nekā 10 metru attālumā no BLUETOOTH ierīces, saziņa nebūs iespējama.

  Datoru, iespējams, nevarēs savienot pat ar 10 metru rādiusā novietotu BLUETOOTH ierīci – tas ir atkarīgs no šķēršļiem starp ierīcēm, radioviļņu kvalitātes, apkārtējās vides, tostarp esošajām sienām vai to materiāla, un aktīvajām lietojumprogrammām. Šādos gadījumos pārvietojiet datoru tālāk no šķēršļiem vai tuvāk ierīcei.

- Pārbaudiet, vai ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir ieslēgta BLUETOOTH funkcija un vai ierīce nedarbojas enerģijas taupīšanas režīmā.

- Pārbaudiet, vai ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot saziņu, ir iespējota BLUETOOTH funkcija.

  Skatiet vairāk informācijas ierīces komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

- Ja ierīce, ar kuru vēlaties izveidot saziņu, jau ir savienota ar citu BLUETOOTH ierīci, iespējams, to nevarēs atrast vai arī tā nevarēs sazināties ar VAIO datoru.

## Kā rīkoties, ja darbvirsmas paziņojumu apgabalā netiek rādīta BLUETOOTH(R) ikona?

- Pārbaudiet, vai BLUETOOTH funkcija ir iespējota.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings).

  Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) un kreisajā rūtī izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless).

  Izslēdziet opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) un mainiet Bluetooth iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

- Pārbaudiet BLUETOOTH iestatījumus.

  Atveriet vienumu Vadības panelis (Control Panel) un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa (Hardware and Sound) un Ierīces un printeri (Devices and Printers).

  Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz datora ikonas un atlasiet opciju Bluetooth iestatījumi (Bluetooth settings) un izvēles rūtiņu Rādīt Bluetooth ikonu paziņojumu apgabalā (Show the Bluetooth icon in the notification area).

  Lai atvērtu vienumu Vadības panelis (Control Panel), skatiet tēmu Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana.

## Kā rīkoties, ja VAIO datoram nevar pievienot citas BLUETOOTH(R) ierīces?

- Skatiet tēmu Kā rīkoties, ja neizdodas atrast BLUETOOTH(R) ierīci, ar kuru vēlos izveidot saziņu?.

- Pārbaudiet, vai ir pienācīgi veikta autentifikācija (pārošana) starp ierīci un VAIO datoru.

  Dažās BLUETOOTH ierīcēs jāveic autentifikācija (pārošana), pirms izveidot savienojumu ar citu ierīci. Veiciet autentifikācijas procesu, pirms izveidojat savienojumu ar šādām ierīcēm.

- Pārbaudiet, vai VAIO dators ļauj BLUETOOTH ierīcēm atrast datoru.

  Atlasiet darbvirsmas paziņojumu apgabalā(bultiņa), noklikšķiniet ar peles labo pogu uz(BLUETOOTH ikona) un atlasiet opciju Atvērt iestatījumus (Open Settings), lai atvērtu iestatījumu logu.

  Atlasiet cilni Opcijas (Options) un pārliecinieties, ka ir atzīmēta izvēles rūtiņa Atļaut Bluetooth ierīcēm atrast šo datoru (Allow Bluetooth devices to find this computer).

  Lai atvērtu darbvirsmu, skatiet tēmu Ekrāna Darbvirsma (Desktop) atvēršana.

## Kā rīkoties, ja nevar izmantot BLUETOOTH(R) funkciju?

- Pārbaudiet, vai BLUETOOTH funkcija ir iespējota.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi (Settings).

  Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus (Change PC settings) un kreisajā rūtī izvēlieties opciju Bezvadu (Wireless).

  Izslēdziet opciju Lidmašīnas režīms (Airplane mode) un mainiet Bluetooth iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) uz Ieslēgt (On).

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

## Kā rīkoties, ja VAIO datoru nevar pievienot bezvadu WAN?

- Pārliecinieties, ka akumulators ir uzlādēts.

- Pārbaudiet, vai Micro SIM kartei ir iespējoti 3G vai LTE dati un vai to ir aktivizējis jūsu telekomunikāciju operators. Ievietojot Micro SIM karti, ievērojiet tēmā Micro SIM karte (ar bezvadu WAN aprīkotiem modeļiem) minētos norādījumus.

- Pārbaudiet, vai jūsu reģionā ir pietiekams mobilā tīkla pārklājums. Ja vēlaties uzzināt vairāk informācijas par pārklājumu jūsu atrašanās vietā, sazinieties ar savu operatoru.

- Pārliecinieties, ka opcija Lidmašīnas režīms (Airplane mode) ir iestatīta uz Izslēgt (Off) ekrānā Datora iestatījumi (PC settings).

- Pārliecinieties, ka opcijas Mobilie platjoslas sakari (Mobile Broadband) iestatījums vienumā Bezvadu ierīces (Wireless devices) ir iestatīts uz Ieslēgt (On) ekrānā Datora iestatījumi (PC settings).

- Pārbaudiet, vai jūsu savienojumu pārvaldnieka lietojumprogrammā ir pareizi konfigurēts piekļuves punkta nosaukums (APN). Ja tā nav, sazinieties ar savu telekomunikāciju operatoru, lai iegūtu pareizo lietojamo APN. Skatiet palīdzības failu, kas iekļauts lietojumprogrammas komplektācijā.

- Pārbaudiet, vai jūsu savienojumu pārvaldnieka lietojumprogramma ir sekmīgi uztvērusi bezvadu WAN (WWAN) modemu. Lietojumprogrammai var būt nepieciešams kāds laiks, lai uztvertu bezvadu WAN modemu.

#### Padoms

- Vairāk informācijas par bezvadu WAN funkciju skatiet VAIO atbalsta tīmekļa vietnē.

## Kā rīkoties, ja VAIO datora darbība kļūst nestabila (tiek startēta operētājsistēma Windows)?

- Izmēģiniet šādus ieteikumus.

  - Startējiet pakalpojumu VAIO Care, lai meklētu risinājumu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care).

  - Atjaunojiet datora sistēmas failus.

    Izmantojiet atjaunošanas punktu, kuru izveidojāt, pirms VAIO datora darbība kļuva nestabila. Skatiet vairāk informācijas tēmā Sistēmas failu atjaunošana, izmantojot atjaunošanas punktu, kad neizdodas startēt operētājsistēmu Windows.

  - Ja VAIO datora darbība ir kļuvusi nestabila pēc lietojumprogrammas vai draivera instalēšanas, atinstalējiet šo lietojumprogrammu vai draiveri.

  - Ja sākotnēji instalētās lietojumprogrammas un draiveri nedarbojas pareizi, instalējiet tos VAIO datorā atkārtoti. Skatiet vairāk informācijas tēmā Kā pārinstalēt oriģinālās lietojumprogrammas un draiverus?.

  - Ja esat izveidojis dublējumkopiju, atjaunojiet VAIO datoru, izmantojot šo sistēmas attēla dublējumkopiju. Skatiet vairāk informācijas sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

- Ja problēmu neizdodas atrisināt, izpildiet tēmas VAIO datora atsvaidzināšana instrukcijas, lai atkārtoti instalētu operētājsistēmu.

  Ja problēma vēl pastāv pēc tam, kad esat atsvaidzinājis savu VAIO datoru, izpildiet tēmas Atkopšana no atkopšanas apgabala instrukcijas, lai atkoptu datoru.

  Atkarībā no iegādātā datora modeļa tas var neatbalstīt atsvaidzināšanas funkciju.

  - Ja vēl neesat izveidojis atkopšanas datu nesēju, izveidojiet to. Skatiet tēmu Atkopšanas datu nesēja izveide.

  - Pirms VAIO datora atkopšanas noteikti izveidojiet vērtīgo datu dublējumkopiju. Skatiet vairāk informācijas sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

    #### Piezīme

    - Veicot VAIO datora atkopšanu, tiks dzēsti visi iebūvētajā atmiņas ierīcē saglabātie dati.

## Kā rīkoties, ja VAIO datora darbība kļūst nestabila (netiek startēta operētājsistēma Windows)?

- Izmēģiniet šādus ieteikumus.

  - Atjaunojiet datora sistēmas failus.

    Izmantojiet atjaunošanas punktu, kuru izveidojāt, pirms VAIO datora darbība kļuva nestabila. Skatiet vairāk informācijas tēmā Sistēmas failu atjaunošana, izmantojot atjaunošanas punktu, kad neizdodas startēt operētājsistēmu Windows.

  - Ja esat izveidojis dublējumkopiju, atjaunojiet VAIO datoru, izmantojot šo sistēmas attēla dublējumkopiju. Skatiet vairāk informācijas sadaļā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

    Faili, kas izveidoti vai mainīti pēc sistēmas attēla dublējumkopijas izveides, netiks atjaunoti.

    Šādi faili jādublē, izmantojot pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions. Skatiet vairāk informācijas tēmā Datu dublēšana, kad nevar startēt operētājsistēmu Windows.

- Lai noteiktu VAIO datora problēmas, izmantojiet pakalpojumu VAIO Hardware Diagnostics.

  - Izmantojot šo lietojumprogrammu, varat pārbaudīt, vai ir nepieciešams mainīt datora aparatūru (centrālo procesoru, atmiņas moduli un iebūvēto atmiņas ierīci).

    Lai startētu VAIO Hardware Diagnostics, atlasiet vienumu Tools un VAIO Hardware Diagnostics pakalpojumā VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Izpildiet tēmas Atkopšana no atkopšanas apgabala instrukcijas, lai atkoptu savu VAIO datoru.

  - Ja dati nav dublēti, pirms VAIO datora atkopšanas noteikti izveidojiet vērtīgo datu dublējumkopiju, izmantojot pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions. Skatiet vairāk informācijas tēmā Datu dublēšana, kad nevar startēt operētājsistēmu Windows.

    Ja jums ir ar Windows dublēšanas funkciju iegūta dublējumkopija, kas izveidota, pirms VAIO datora darbība kļuva nestabila, taču pēc tam esat izveidojis vai mainījis failu, dublējiet šo failu, izmantojot pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

  #### Piezīme

  - Veicot VAIO datora atkopšanu, tiks dzēsti visi iebūvētajā atmiņas ierīcē saglabātie dati.

## Kā rīkoties, ja nevar startēt vai pabeigt atkopšanas procesu?

- Atvienojiet no VAIO datora visas nevajadzīgās ārējās ierīces.

- Izmēģiniet šādus ieteikumus.

  - Pārbaudiet atkopšanas datu nesēja stāvokli. Ja izmantojat optiskos diskus, pārbaudiet, vai diski nav netīri vai bojāti. Ja diski ir netīri, notīriet tos un mēģiniet vēlreiz atkopt VAIO datoru.

  - Ja nevarat atkopt VAIO datoru no atkopšanas apgabala, restartējiet datoru un atkopiet no atkopšanas apgabala vēlreiz vai izmantojiet atkopšanas datu nesēju.

  - Ja nav iespējams atkopt VAIO datoru, izmantojot USB optisko dzini vai USB zibatmiņu, pieslēdziet dzini citam USB portam vai USB portam, kas ir saderīgs ar USB 2.0 standartu (ja tāds ir). Pēc tam izslēdziet datoru un mēģiniet to atkopt vēlreiz. Skatiet vairāk informācijas tēmā Atkopšana no atkopšanas apgabala.

- Ja problēmu neizdodas atrisināt, apmeklējiet VAIO tiešsaistes atbalsta vietni, lai saņemtu papildu palīdzību.

## Kā rīkoties, ja nevar izveidot atkopšanas datu nesēju?

- Izmēģiniet šādus ieteikumus.

  - Lejupielādējiet un instalējiet jaunākos atjauninājumus, izmantojot pakalpojumu VAIO Update. Skatiet vairāk informācijas tēmā Pakalpojuma VAIO Update izmantošana.

  - Restartējiet savu VAIO datoru. Pēc tam mēģiniet vēlreiz izveidot atkopšanas datu nesēju.

  - Ja ārējā optiskā diskdziņa komplektācijā ir iekļauts maiņstrāvas adapteris, pievienojiet maiņstrāvas adapteri strāvas avotam.

- Izmēģiniet citu uzticamu datu nesēju.

- Ja problēmu neizdodas atrisināt, apmeklējiet VAIO tiešsaistes atbalsta vietni, lai saņemtu papildu palīdzību.

## Kā izveidot atkopšanas datu nesēju?

- Atkopšanas datu nesēju var izveidot, izmantojot pakalpojumu VAIO Care. Skatiet vairāk informācijas tēmā Atkopšanas datu nesēja izveide.

## Kā rīkoties, ja VAIO datoru nevar atkopt no atkopšanas apgabala?

- Atkopiet VAIO datoru no atkopšanas datu nesēja, ja esat izmantojis lietojumprogrammas atkopšanas apgabala modificēšanai, instalējis operētājsistēmu, kas atšķiras no iepriekš instalētās vai formatējis iebūvēto atmiņas ierīci, neizmantojot pakalpojumu VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Ja problēmu neizdodas atrisināt, apmeklējiet VAIO tiešsaistes atbalsta vietni, lai saņemtu papildu palīdzību.

## Kā atjaunot VAIO datora sistēmu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem?

- Ir divi veidi, kā atkopt VAIO datora sistēmu: Atkopšana no atkopšanas datu nesēja un Atkopšana no atkopšanas apgabala.

## Kā pārinstalēt oriģinālās lietojumprogrammas un draiverus?

- Iepriekš instalētās lietojumprogrammas un draiverus iespējams atjaunot, izmantojot pakalpojumu VAIO Care. Lai tos atjauninātu, startējiet pakalpojumu VAIO Care (Optimālas VAIO datora darbības nodrošināšana (VAIO Care)) un pēc tam atlasiet vienumu Advanced Tools, opciju Restore and recovery un Reinstall Applications and Drivers.

  Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas iekļauts pakalpojuma VAIO Care komplektācijā.

## Kā rīkoties, ja, trīs reizes pēc kārtas ievadot nepareizu ieslēgšanas paroli, tiek parādīts ziņojums Enter Onetime Password (Ievadīt vienreizēju paroli) un operētājsistēma Windows netiek startēta?

- Nospiediet un turiet nospiestu vairāk nekā četras sekundes pogu(Izslēgt (Power)). Ja VAIO dators ir aprīkots ar strāvas padeves indikatoru, pārliecinieties, ka tas ir izslēdzies. Pēc tam restartējiet datoru un ievadiet pareizo paroli.

  Parole ir reģistrjutīga, tādēļ pirms paroles ievadīšanas pārbaudiet, kāda reģistra burti tiks ievadīti.

- Ja esat aizmirsis ieslēgšanas paroli, nevarēsiet startēt savu VAIO datoru. Skatiet vairāk informācijas tēmā Kā rīkoties, ja ir aizmirsta VAIO datora startēšanai nepieciešamā ieslēgšanas parole?.

## Kā rīkoties, ja ir aizmirsta VAIO datora startēšanai nepieciešamā ieslēgšanas parole?

- Ja esat aizmirsis paroli (Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana), jūs nevarēsiet startēt savu VAIO datoru.

  - Ja esat aizmirsis lietotāja paroli:

    ievadiet iekārtas paroli, lai atiestatītu lietotāja paroli BIOS iestatīšanas ekrānā.

  - Ja esat aizmirsis iekārtas paroli:

    parole jāatiestata, un par to tiks iekasēta maksa. Lai atiestatītu paroli, sazinieties ar pilnvarotu Sony servisa un atbalsta centru.

## Kā rīkoties, ja ir aizmirsta operētājsistēmas Windows parole?

- Operētājsistēmas Windows parole ir reģistrjutīga. Pārbaudiet paroli un ievadiet vēlreiz.

- Lai atiestatītu paroli, pierakstieties, izmantojot lietotāja kontu ar administratora privilēģijām.

  - Ja esat aizmirsis visu administratoru kontu paroles, nevarēsiet atiestatīt nevienu operētājsistēmas Windows paroli. Jāveic sistēmas atkopšana. Skatiet vairāk informācijas tēmā Par atkopšanu.

## Kā rīkoties, ja ir aizmirsta VAIO datora startēšanai nepieciešamā ieslēgšanas parole?

- Ja esat aizmirsis paroli (Ieslēgšanas paroles iestatīšana un mainīšana), jūs nevarēsiet startēt savu VAIO datoru.

  - Ja esat aizmirsis lietotāja paroli:

    ievadiet iekārtas paroli, lai atiestatītu lietotāja paroli BIOS iestatīšanas ekrānā.

  - Ja esat aizmirsis iekārtas paroli:

    parole jāatiestata, un par to tiks iekasēta maksa. Lai atiestatītu paroli, sazinieties ar pilnvarotu Sony servisa un atbalsta centru.

## Kā rīkoties, ja nevar izdrukāt dokumentu?

- Pārliecinieties, ka ir pareizi konfigurēti printera iestatījumi.

  Skatiet informāciju par printera iestatījumiem rokasgrāmatā, kas iekļauta printera komplektācijā.

- Pārbaudiet, vai printeris ir ieslēgts.

  Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta printera komplektācijā.

- Pārliecinieties, ka savienojumi starp printera elektropadeves vadu un maiņstrāvas adapteri un maiņstrāvas kontaktligzdu ir droši.

- Pārbaudiet, vai ir instalēts atbilstošs printera draiveris.

  Pievienojot jaunu printeri, vispirms jāiestata printera draiveris.

  Skatiet informāciju par printera draivera iestatīšanu printera komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā vai apmeklējiet ražotāja vietni.

- Pārbaudiet printera statusu – vai tiek rādīts, ka tas ir tiešsaistē vai gatavs darbam.

  Pēc tam pārbaudiet, vai printera iestatījumi ir pareizi konfigurēti, kā tas norādīts printera komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

- Pārbaudiet, vai printerim ir iestatīta opcija Iestatīt kā noklusējuma printeri (Set as Default Printer).

  Skatiet vairāk informācijas tēmā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

- Pārbaudiet, vai jūsu printeris ir saderīgs ar VAIO datorā instalēto operētājsistēmu Windows.

- Pārbaudiet, vai printeris ir pievienots tīklam (LAN).

  Ja printeris ir tiešā veidā pievienots tīklam (LAN), pārbaudiet, vai ir ieslēgts maršrutētājs vai centrmezgls.

  Ja printeris ir savienots ar printera serveri, pārbaudiet, vai printera serverī netiek rādīts kļūdas ziņojums.

- Pārbaudiet, vai jūsu lietojumprogramma darbojas pareizi.

  Lietojumprogramma var neatbalstīt jūsu dokumenta formātu. Šādā gadījumā jūsu dokuments netiks izdrukāts pareizi.

  Sazinieties ar lietojumprogrammas izdevēju vai printera ražotāju.

- Pārbaudiet, vai jūsu printerim ir izvēlēts pareizais printera ports.

  Skatiet vairāk informācijas par printera porta iestatījumiem rokasgrāmatā, kas iekļauta printera komplektācijā, vai sazinieties ar ražotāju.

## Kā rīkoties, ja VAIO dators neatpazīst USB ierīci?

- Pārbaudiet, vai USB ierīce ir ieslēgta un izmanto savu energopadevi.

  - Ja izmantojat digitālo kameru, pārbaudiet, vai ir uzlādēts akumulators.

  - Ja izmantojat printeri, pārbaudiet, vai strāvas kabeļa spraudnis ir pareizi pievienots maiņstrāvas kontaktligzdai.

- Iespējams, ka jums būs nepieciešams USB ierīces draiveris, pirms pievienot ierīci. Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta USB ierīces komplektācijā.

- Mēģiniet izmantot citu VAIO datora USB portu. USB draiveri var uzstādīt noteiktam portam, kuru izmantojāt pirmo reizi, kad pieslēdzāt ierīci.

- USB ierīces darbība var nebūt iespējama USB centrmezglu strāvas sadales kļūmes dēļ. Ieteicams pievienot ierīci VAIO datoram tiešā veidā, neizmantojot centrmezglu.

## Kā rīkoties, ja nevar izdrukāt dokumentu?

- Pārliecinieties, ka ir pareizi konfigurēti printera iestatījumi.

  Skatiet informāciju par printera iestatījumiem rokasgrāmatā, kas iekļauta printera komplektācijā.

- Pārbaudiet, vai printeris ir ieslēgts.

  Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta printera komplektācijā.

- Pārliecinieties, ka savienojumi starp printera elektropadeves vadu un maiņstrāvas adapteri un maiņstrāvas kontaktligzdu ir droši.

- Pārbaudiet, vai ir instalēts atbilstošs printera draiveris.

  Pievienojot jaunu printeri, vispirms jāiestata printera draiveris.

  Skatiet informāciju par printera draivera iestatīšanu printera komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā vai apmeklējiet ražotāja vietni.

- Pārbaudiet printera statusu – vai tiek rādīts, ka tas ir tiešsaistē vai gatavs darbam.

  Pēc tam pārbaudiet, vai printera iestatījumi ir pareizi konfigurēti, kā tas norādīts printera komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

- Pārbaudiet, vai printerim ir iestatīta opcija Iestatīt kā noklusējuma printeri (Set as Default Printer).

  Skatiet vairāk informācijas tēmā Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) (Sadaļas Windows palīdzība un atbalsts (Windows Help and Support) atvēršana).

- Pārbaudiet, vai jūsu printeris ir saderīgs ar VAIO datorā instalēto operētājsistēmu Windows.

- Pārbaudiet, vai printeris ir pievienots tīklam (LAN).

  Ja printeris ir tiešā veidā pievienots tīklam (LAN), pārbaudiet, vai ir ieslēgts maršrutētājs vai centrmezgls.

  Ja printeris ir savienots ar printera serveri, pārbaudiet, vai printera serverī netiek rādīts kļūdas ziņojums.

- Pārbaudiet, vai jūsu lietojumprogramma darbojas pareizi.

  Lietojumprogramma var neatbalstīt jūsu dokumenta formātu. Šādā gadījumā jūsu dokuments netiks izdrukāts pareizi.

  Sazinieties ar lietojumprogrammas izdevēju vai printera ražotāju.

- Pārbaudiet, vai jūsu printerim ir izvēlēts pareizais printera ports.

  Skatiet vairāk informācijas par printera porta iestatījumiem rokasgrāmatā, kas iekļauta printera komplektācijā, vai sazinieties ar ražotāju.

## Kā rīkoties, ja VAIO dators neatpazīst USB ierīci?

- Pārbaudiet, vai USB ierīce ir ieslēgta un izmanto savu energopadevi.

  - Ja izmantojat digitālo kameru, pārbaudiet, vai ir uzlādēts akumulators.

  - Ja izmantojat printeri, pārbaudiet, vai strāvas kabeļa spraudnis ir pareizi pievienots maiņstrāvas kontaktligzdai.

- Iespējams, ka jums būs nepieciešams USB ierīces draiveris, pirms pievienot ierīci. Skatiet vairāk informācijas rokasgrāmatā, kas iekļauta USB ierīces komplektācijā.

- Mēģiniet izmantot citu VAIO datora USB portu. USB draiveri var uzstādīt noteiktam portam, kuru izmantojāt pirmo reizi, kad pieslēdzāt ierīci.

- USB ierīces darbība var nebūt iespējama USB centrmezglu strāvas sadales kļūmes dēļ. Ieteicams pievienot ierīci VAIO datoram tiešā veidā, neizmantojot centrmezglu.