# Ръководство за потребителя

# Компютър VAIO Duo 13SVD1321

Отпечатване

## Забележки относно използването на функцията Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)

Преди да използвате Wi-Fi функцията, прочетете предпазните мерки за правилна употреба по-долу.

- В някои страни или региони използването на Wi-Fi продуктите може да е ограничено от местните разпоредби.

- Wi-Fi устройствата работят на честота от 2,4 ГХц, която се използва от много устройства. Въпреки че използват технологията за минимизиране на радиосмущенията от други устройства, използващи същата честотна лента, подобни радиосмущения може да намалят скоростта и обхвата на комуникацията, както и да доведат до нейния срив.

- Ако са разрешени както функцията за BLUETOOTH, така и Wi-Fi функцията с честота 2,4 ГХц на компютъра VAIO, възможно е да възникнат радиосмущения, които да предизвикат забавяне на скоростта на комуникацията или други проблеми.

- За да комуникирате чрез Wi-Fi, докато сте на път, може да е необходимо да се свържете с доставчик на услуги за Wi-Fi връзка.

- Ако компютърът VAIO е оборудван със стандарта IEEE 802.11a/b/g/n, използването на открито на Wi-Fi функцията с честота 5 ГХц е забранено от закона.

- Скоростта на комуникацията и обхвата може да се различават в зависимост от следните условия:

  - Разстояние между устройствата

  - Наличие на препятствия между устройствата

  - Конфигурация на устройството

  - Условия на радиовълните

  - Околна среда (включително материала на стените и т.н.)

  - Използвани приложения

    Комуникациите може да прекъснат в зависимост от условията на радиовълните.

- Скоростта на обмен на данни, указана в спецификацията, е равна на теоретичния максимум и може да не отразява действителната скорост на обмен на данни.

- Действителната скорост на комуникацията може да не е толкова висока, колкото е показано на компютъра VAIO.

- Честотните ленти за Wi-Fi връзка с честота 2,4 ГХц и 5 ГХц не са съвместими за комуникация помежду си.

- Възможно е скоростта на обмен на данни на продукти, поддържащи стандартите IEEE 802.11g и IEEE 802.11n (2,4 ГХц), да бъде засегната от смущения, когато се използват с продукт, поддържащ стандарт IEEE 802.11b. Освен това продуктите, поддържащи стандарти IEEE 802.11g и IEEE 802.11n, автоматично намаляват скоростта на обмен на данни, за да поддържат съвместимост с продукти, поддържащи стандарт IEEE 802.11b. Скоростта на обмен на данни може да се възстанови чрез промяна на настройките за канал на точката за достъп.

- За да спрете Wi-Fi функцията внезапно, изключете компютъра VAIO.

- WLAN стандартът включва следните методи на шифроване: Wired Equivalent Privacy (WEP), което представлява протокол за защита, защитен Wi-Fi достъп 2 (WPA2) и защитен Wi-Fi достъп (WPA). Предложени съвместно от IEEE и Wi-Fi Alliance, WPA2 и WPA са спецификации на стандарти, базирани на съвместими едно с друго подобрения на защитата, които увеличават нивото на защита на данните и контрола на достъпа за съществуващи Wi-Fi мрежи. WPA е проектиран да бъде съвместим със спецификацията на IEEE 802.11i. Той използва подобреното шифроване на данни TKIP (протокол с временен интегритет на ключа) в допълнение към удостоверяването на потребители чрез 802.1X и EAP (протокол за разширено удостоверяване). Шифроването на данни предпазва уязвимата безжична връзка между клиенти и точки за достъп. Освен това съществуват и други типични механизми за защита на LAN, които осигуряват поверителност, като например: защита с парола, шифроване от край до край, виртуални частни мрежи и удостоверяване. WPA2, второто поколение WPA, предоставя по-голяма защита на данните и контрол на достъпа до мрежите и също е проектиран да защитава всички версии на устройства 802.11, включително стандарти 802.11b, 802.11a, 802.11g и 802.11n, многолентови и многорежимни. В допълнение, въз основа на ратифицирания стандарт IEEE 802.11i, WPA2 предоставя защита на правителствено ниво с прилагането на алгоритъм за шифроване AES и базирано на 802.1X удостоверяване, съвместими с FIPS 140-2 на Националния институт за стандарти и технологии (NIST). WPA2 е съвместим с предишната версия WPA.

Обратно в началото на страницата

### Сродна тема

- Относно стандартите за Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)
- Стартиране на Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа) комуникация
- Спиране на комуникациите чрез Wi-Fi(R) (безжична LAN мрежа)
- Забележки относно използването на функцията BLUETOOTH(R)

Обратно в началото на страницата