# Ordenador VAIO Fit 15ESVF1531/SVF1541

## Instalación del paquete de batería

Instale el paquete de batería en el compartimento de la batería del ordenador VAIO.

1. Apague el ordenador VAIO, desconecte el cable de alimentación y todos los cables de conexión y cierre la tapa de la pantalla LCD.
2. Deslice el interruptor de la batería LOCK () a la posición de desbloqueo.

3. Deslice diagonalmente el paquete de batería en el compartimento de la batería hasta que los salientes () de cada lateral del compartimento encajen en las ranuras () situadas en los lados del paquete de batería.

4. Gire el paquete de batería en la dirección de la flecha y empújelo hacia abajo en el compartimento hasta que encaje en su lugar.

5. Deslice el interruptor LOCK de la batería a la posición LOCK para asegurar el paquete de batería en el ordenador VAIO.

#### Nota

- Asegúrese de que el interruptor LOCK de la batería esté en la posición LOCK antes de usar el ordenador VAIO. Si usa el ordenador sin bloquear correctamente el paquete de batería, puede hacer que: el paquete de batería se salga o que el ordenador no se encienda o que se apague repentinamente.

Ir al principio de la página

### Tema relacionado

- ¿Cómo cargar el paquete de batería?
- Notas sobre el uso del paquete de batería

Ir al principio de la página