# Osobní počítač VAIO Fit 15ESVF1531/SVF1541

## Vložení akumulátoru

Vložte akumulátor do prostoru pro akumulátor v počítači VAIO.

1. Vypněte počítač VAIO, odpojte napájecí kabel a všechny ostatní kabely a zavřete displej LCD.
2. Posuňte zámek akumulátoru LOCK () do odemknuté polohy.

3. Zasuňte akumulátor šikmo do prostoru pro akumulátor, až výstupky () na obou stranách prostoru pro akumulátor zapadnou do výřezů () na obou stranách akumulátoru.

4. Otočte akumulátor ve směru šipky a zatlačte ho do prostoru pro akumulátor, až zacvakne na místo.

5. Posunutím zámku akumulátoru LOCK do polohy LOCK zajistěte akumulátor v počítači VAIO.

#### Poznámka

- Než začnete počítač VAIO používat, ujistěte se, že se zámek akumulátoru LOCK nachází v poloze LOCK. V případě použití počítače bez bezpečného zajištění akumulátoru může dojít k vypadnutí akumulátoru, nezapnutí počítače nebo náhlému vypnutí počítače.

Začátek stránky

### Příbuzné téma

- Nabíjení akumulátoru
- Poznámky k používání akumulátoru

Začátek stránky