# Personal computer VAIO Tap 11SVT1121

## Comunicazione con altri dispositivi BLUETOOTH(R), ad esempio un mouse

È possibile connettere periferiche BLUETOOTH al computer VAIO.

Per ulteriori informazioni sulla comunicazione BLUETOOTH, vedere Informazioni sulla funzione BLUETOOTH(R).

1. Aprire gli accessi e selezionareImpostazioni. (Vedere Apertura degli accessi per aprire gli accessi.)
2. Selezionare Modifica impostazioni PC nell'angolo in basso a destra.
3. Selezionare Wireless nel riquadro sinistro della schermata Impostazioni PC.
4. Modificare le impostazioni di Modalità aereo in Disattivato e di Bluetooth in Attivo.
5. Selezionare Dispositivi nel riquadro sinistro della schermata Impostazioni PC.
6. Quando si connette un mouse BLUETOOTH, accenderlo e premere il pulsante per eseguire la connessione.

   Per informazioni sulla procedura richiesta per rendere il dispositivo pronto per la connessione, fare riferimento al manuale fornito con la periferica BLUETOOTH.

7. Selezionare Aggiungi un dispositivo.

   Il computer VAIO esegue la ricerca dei dispositivi e visualizza un elenco.

   Seguire le istruzioni visualizzate per registrare il dispositivo.

#### Nota

- In base alla periferica BLUETOOTH, la ricerca del dispositivo da parte del computer VAIO potrebbe richiedere alcuni minuti.

  Se il dispositivo non appare nell'elenco, ripetere la procedura per rendere il dispositivo pronto per la connessione (ad esempio, premendo il pulsante per la connessione).

- In base alla periferica BLUETOOTH, la procedura per stabilire la connessione potrebbe variare. Per informazioni sulla procedura, fare riferimento al manuale fornito con la periferica.

#### Suggerimento

- Se il computer VAIO è conforme alla tecnologia ad alta velocità BLUETOOTH e si desidera utilizzarla per comunicazioni ad alta velocità, modificare le impostazioni Wi-Fi all'interno di Dispositivi wireless in Attivo nel passaggio 4.

- Se una periferica BLUETOOTH richiede l'autenticazione per stabilire la connessione, viene visualizzata una finestra di inserimento del passcode. Seguire le istruzioni visualizzate per condividere la password tra la periferica BLUETOOTH e il computer VAIO. Per non stabilire la connessione, selezionare il pulsante Annulla disponibile nella finestra.

  - Il passcode è un numero segreto immesso dall'utente in modo che il processo di autenticazione consenta la comunicazione tra due periferiche BLUETOOTH. Immettere la stessa stringa alfanumerica (distinzione maiuscole/minuscole) per entrambe le periferiche al fine di consentire la comunicazione. È possibile modificare il passcode ogni volta che si effettua l'autenticazione, a condizione di immettere lo stesso passcode per entrambi i dispositivi durante il processo di autenticazione. Per ulteriori informazioni sul passcode di una periferica BLUETOOTH, fare riferimento al manuale fornito con la periferica. Se non viene immesso alcun passcode BLUETOOTH entro il periodo di tempo specificato, il processo di connessione viene terminato per motivi di sicurezza. In tale caso, riprovare.

- Per ulteriori informazioni sulle operazioni, aprire la Guida e supporto tecnico di Windows (Apertura di Guida e supporto tecnico di Windows) e immettere “BLUETOOTH” nella casella di ricerca.

Vai all'inizio della pagina

### Argomento correlato

- Informazioni sulla funzione BLUETOOTH(R)
- Interruzione delle comunicazioni BLUETOOTH(R)
- Note sull'uso della funzione BLUETOOTH(R)
- Informazioni sulla sicurezza BLUETOOTH(R)

Vai all'inizio della pagina