# Personal computer VAIO Tap 11SVT1121

## Note sui sensori integrati

Prima di utilizzare i sensori integrati, leggere le precauzioni seguenti per il corretto utilizzo.

### Informazioni sull'utilizzo dell'accelerometro integrato

- Non è possibile modificare l'orientamento dello schermo del computer mentre il computer VAIO è collegato a un schermo esterno. Se si collega il computer a uno schermo esterno utilizzando il computer con l'orientamento verticale, lo schermo del computer passerà automaticamente all'orientamento orizzontale.

- Lo schermo del computer potrebbe distorcersi qualora si cambi l'orientamento dello schermo del computer quando lo screen saver è attivato.

- Alcune applicazioni non sopportano l'orientamento verticale e potrebbero non funzionare correttamente. In questo caso, utilizzare il computer VAIO nell'orientamento orizzontale.

### Informazioni sull'utilizzo della bussola digitale integrata

- La bussola digitale integrata funziona rilevando una direzione magnetica. Non fare riferimento esclusivamente alle informazioni fornite dalla bussola digitale integrata.

  La bussola digitale integrata potrebbe subire l'influenza di interferenze magnetiche e potrebbe non funzionare correttamente, specialmente nei luoghi seguenti:

  - All'interno di un ascensore o di una stanza costruita con materiali ferrosi, come ad esempio strutture in ferro o cemento armato

  - Accanto a una struttura in cemento armato, come ad esempio un ponte o l'atrio di un aeroporto o di una stazione ferroviaria

  - In prossimità o all'interno di un treno o di un'automobile

  - Vicino a un trasformatore a terra o alle linee dell'alta tensione

  - Vicino a un prodotto metallico, come ad esempio un tavolo di metallo o arredamento in metallo

  - Vicino a un materiale con elevato livello di interferenza magnetica, come ad esempio un magnete, una calamita o degli altoparlanti

    La penna fornita (modelli dotati di Stilo digitalizzatore) e la tastiera contengono magneti. Se si avvicina la penna o la tastiera al magnetometro () sul computer VAIO, la bussola digitale potrebbe non funzionare correttamente.

- Regolare l'angolo dello schermo LCD potrebbe ridurre l'accuratezza della bussola digitale integrata, tuttavia ciò è normale e non è indice di malfunzionamento. In tal caso è necessario calibrare la bussola digitale integrata.

  Allontanarsi dai materiali che provocano interferenza magnetica, come ad esempio prodotti metallici o magneti, ed eseguire le seguenti operazioni quando è in funzione un'applicazione che utilizza la bussola digitale.

  Prima di eseguire le operazioni, tenere la penna (modelli dotati di Stilo digitalizzatore) e la tastiera lontane dal computer VAIO e chiudere il supporto sul retro del computer.

  - Posizionare il computer VAIO su una superficie piana, tenere il computer con entrambe le mani, quindi ruotarlo di 360 gradi in senso orario con lo schermo LCD sollevato.

  - Posizionare il computer VAIO su una superficie piana, tenere il computer con entrambe le mani, quindi ruotarlo di 360 gradi in senso longitudinale.

  - Posizionare il computer VAIO su una superficie piana, tenere il computer con entrambe le mani, quindi ruotarlo di 360 gradi in senso trasversale una volta.

  - Se il problema persiste, utilizzare il computer VAIO in un luogo con una minore interferenza magnetica.

Vai all'inizio della pagina