#

# Persondator VAIO Tap 11SVT1121

## Så här använder du

### Windows 8: Grundläggande

#### Användarkonto

- Växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto
- Om typer av användarkonton

#### Ström

- Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)
- Starta om VAIO-datorn
- Gå till strömsparläge, stänga av eller starta om
- Använda strömsparläget

#### Display

- Om Start-skärmen och -menyn
- Öppna Skrivbord

#### Internet

- Installera appar från Windows Store

#### Lösenord

- Växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto
- Om typer av användarkonton

#### Appar

- Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer
- Växla mellan appar
- Visa appar som körs
- Installera appar från Windows Store
- Öppna appmenyn
- Stänga appar
- Växla användarkonton

#### Windows

- Öppna Windows Hjälp och support

#### Meny

- Om Start-skärmen och -menyn
- Öppna Kontrollpanelen
- Öppna Skrivbord
- Öppna snabbknapparna

#### Windows 8

- Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)
- Starta om VAIO-datorn
- Använda strömsparläget

#### Store

- Installera appar från Windows Store
- Växla användarkonton

#### Hjälp och support

- Öppna Windows Hjälp och support

### Beskrivning av delar

#### VAIO-dator

- Delar och kontroller på baksidan
- Delar och kontroller på sidorna
- Delar och kontroller på framsidan

#### Tangentbord

- Delar och kontroller på tangentbordet

### Konfiguration

#### VAIO-dator

- Öppna stativet
- Justera stativets vinkel
- Stänga stativet
- Kontrollera medföljande artiklar
- Skapa en lämplig arbetsmiljö

#### Ström

- Ansluta datorn till en strömkälla
- Ladda batteriet
- Slå på VAIO-datorn
- Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)

#### Batteri

- Ladda batteriet
- Att tänka på när du använder batteriet

#### Tangentbord

- Om användningsmiljön för tangentbordet
- Använda det trådlösa tangentbordet
- Ladda tangentbordet

#### Medföljande objekt

- Kontrollera medföljande artiklar

#### Windows 8

- Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)

### Nätverk / Internet

#### Internet

- Använda antivirusappen till VAIO-datorn
- Om Internetanslutningar
- Inaktivera Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
- Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
- Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)
- Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Installera appar från Windows Store
- Om nätverket (LAN)
- Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)
- Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Ta bort ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN)
- Stoppa trådlös WAN-kommunikation (modeller med trådlöst WAN)
- Starta trådlös WAN-kommunikation (modeller med trådlöst WAN)
- Innan du använder trådlöst WAN (modeller med trådlöst WAN)
- Sätta i ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN)

#### LAN

- Om Internetanslutningar
- Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Om nätverket (LAN)
- Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

#### Wi-Fi

- Om Internetanslutningar
- Inaktivera Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
- Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
- Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)
- Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)
- Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

#### Appar

- Installera appar från Windows Store

#### Store

- Installera appar från Windows Store

#### Trådlöst WAN

- Ta bort ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN)
- Stoppa trådlös WAN-kommunikation (modeller med trådlöst WAN)
- Starta trådlös WAN-kommunikation (modeller med trådlöst WAN)
- Innan du använder trådlöst WAN (modeller med trådlöst WAN)
- Sätta i ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN)

### Anslutningar

#### Ström

- Ansluta datorn till en strömkälla

#### Display

- Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet
- Att tänka på när du använder LCD-skärmen
- Använda funktionen för flera bildskärmar
- Välja visningslägen
- Ansluta en TV med en HDMI-ingång

#### HDMI

- Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet
- Ansluta en TV med en HDMI-ingång

#### Kringutrustning

- Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV
- Byta enhet för ljudutdata
- Att tänka på när du använder LCD-skärmen
- Använda funktionen för flera bildskärmar
- Välja visningslägen
- Ansluta en TV med en HDMI-ingång

#### CD/DVD/BD

- Ansluta en extern enhet

#### Ljud

- Ansluta externa högtalare/hörlurar/headset
- Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV
- Byta enhet för ljudutdata

#### Högtalare

- Ansluta externa högtalare/hörlurar/headset

#### Hörlurar

- Ansluta externa högtalare/hörlurar/headset

#### Optisk digital utdata

- Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV

#### Tangentbord

- Om användningsmiljön för tangentbordet

#### Internet

- Om Internetanslutningar
- Inaktivera Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
- Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
- Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)
- Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Om nätverket (LAN)
- Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)
- Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Ta bort ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN)
- Stoppa trådlös WAN-kommunikation (modeller med trådlöst WAN)
- Starta trådlös WAN-kommunikation (modeller med trådlöst WAN)
- Innan du använder trådlöst WAN (modeller med trådlöst WAN)
- Sätta i ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN)

#### LAN

- Om Internetanslutningar
- Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Om nätverket (LAN)
- Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

#### Wi-Fi

- Om Internetanslutningar
- Inaktivera Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
- Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)
- Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)
- Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)
- Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)
- Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

#### BLUETOOTH

- Om BLUETOOTH(R)-funktionen
- Kommunicera med en annan BLUETOOTH(R)-enhet, till exempel en mus
- Om BLUETOOTH(R)-säkerhet
- Att tänka på när du använder BLUETOOTH(R)-funktionen
- Stoppa BLUETOOTH(R)-kommunikation

#### USB

- Ladda en USB-enhet
- Ansluta en USB-enhet

#### Platsinformation

- Hämta platsinformationen (GNSS-försedda modeller)
- Inaktivera hämtning av platsinformation (GNSS-försedda modeller)

#### Trådlöst WAN

- Ta bort ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN)
- Stoppa trådlös WAN-kommunikation (modeller med trådlöst WAN)
- Starta trådlös WAN-kommunikation (modeller med trådlöst WAN)
- Innan du använder trådlöst WAN (modeller med trådlöst WAN)
- Sätta i ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN)

### Inställningar

#### Användarkonto

- Växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto

#### VAIO-dator

- Visa systeminformation
- Starta VAIO-datorn via externa enheter
- Anpassa VAIO-datorn
- Uppdatera din VAIO-dator
- Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)
- Använda VAIO Update
- Om ASSIST-knappen

#### Ström

- Att tänka på när du använder strömsparläget
- Välja energialternativ
- Att tänka på när du använder elnätet som strömkälla
- Använda strömsparläget

#### Display

- Ändra LCD-ljusstyrkan automatiskt
- Visa tydliga och levande bilder (X-Reality for mobile-installerade modeller)
- Att tänka på när du använder pekskärmen (modeller med pekskärm)
- Göra textstorleken större (DPI) (modeller med pekskärm)
- Använda pekskärmen (modeller med pekskärm)
- Ändra LCD-ljusstyrkan
- Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet
- Att tänka på när du använder LCD-skärmen
- Använda funktionen för flera bildskärmar
- Välja visningslägen
- Ansluta en TV med en HDMI-ingång
- Ändra upplösningen (storleken) på skärmbilden
- Om inbyggda sensorer
- Att tänka på om inbyggda sensorer

#### HDMI

- Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet
- Ansluta en TV med en HDMI-ingång

#### Kringutrustning

- Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV
- Byta enhet för ljudutdata
- Att tänka på när du använder LCD-skärmen
- Använda funktionen för flera bildskärmar
- Välja visningslägen
- Ansluta en TV med en HDMI-ingång

#### CD/DVD/BD

- Starta VAIO-datorn via externa enheter

#### Ljud

- Justera volymen i Windows
- Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV
- Justera mikrofonvolymen
- Justera högtalarvolymen
- Byta enhet för ljudutdata
- Spela upp optimerat ljud för VAIO-datorn med läget ClearAudio+

#### Högtalare

- Justera högtalarvolymen
- Spela upp optimerat ljud för VAIO-datorn med läget ClearAudio+

#### Mikrofon

- Justera mikrofonvolymen

#### Optisk digital utdata

- Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV

#### Knapp

- Om ASSIST-knappen

#### Återställning

- Om ASSIST-knappen

#### Pekplatta

- Använda pekplattan

#### Kamera

- Använda den inbyggda kameran

#### Internet

- Använda antivirusappen till VAIO-datorn

#### Lösenord

- Skapa, ändra och ta bort Windows-lösenordet
- Ställa in och ändra startlösenordet
- Växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto
- Ta bort startlösenordet

#### Minnesmodul

- Visa systeminformation

#### BIOS

- Starta VAIO-datorn via externa enheter
- Ställa in och ändra startlösenordet
- Använda Intel(R) Anti-Theft Technology (modeller med stöd för Intel(R) Anti-Theft Technology)
- Om ASSIST-knappen
- Ta bort startlösenordet

#### Service och support

- Uppdatera din VAIO-dator
- Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)
- Använda VAIO Update

#### Pekpanel

- Att tänka på när du använder pekskärmen (modeller med pekskärm)
- Göra textstorleken större (DPI) (modeller med pekskärm)
- Använda pekskärmen (modeller med pekskärm)

#### Platsinformation

- Hämta platsinformationen (GNSS-försedda modeller)
- Inaktivera hämtning av platsinformation (GNSS-försedda modeller)

#### Sensor

- Om inbyggda sensorer
- Att tänka på om inbyggda sensorer

#### Säkerhet

- Uppdatera din VAIO-dator

#### Meny

- Öppna Kontrollpanelen

#### Windows 8

- Använda strömsparläget

### Säkerhetskopiera / återställning

#### VAIO-dator

- Starta VAIO-datorn via externa enheter
- Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)
- Om ASSIST-knappen

#### CD/DVD/BD

- Starta VAIO-datorn via externa enheter

#### Knapp

- Om ASSIST-knappen

#### Återställning

- Frigöra diskutrymme genom att ta bort återställningsinnehåll
- Återställa från återställningsmedia
- Om återställning
- Skapa återställningsmedia
- Kontrollera storleken på återställningsområdet
- Att tänka på när du återställer
- Uppdatera din VAIO-dator
- Återställa från återställningsområdet
- Om ASSIST-knappen

#### BIOS

- Starta VAIO-datorn via externa enheter
- Om ASSIST-knappen

#### Säkerhetskopia

- Säkerhetskopiera data när det inte går att starta Windows
- Skapa en återställningspunkt
- Om säkerhetskopieringstyper
- Om säkerhetskopiering
- Återställa systemfiler med hjälp av återställningspunkten när du inte kan starta Windows
- Återställa data med VAIO Data Restore Tool

#### Service och support

- Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)

#### Inbyggd lagringsenhet

- Skapa partitioner
- Skapa andra enheter (ändra partitioner)
- Frigöra diskutrymme genom att ta bort återställningsinnehåll
- Kontrollera storleken på återställningsområdet

#### Partition

- Skapa partitioner
- Skapa andra enheter (ändra partitioner)

#### Uppdatera

- Om återställning
- Uppdatera din VAIO-dator

### Säkerhet

#### VAIO-dator

- Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)
- Använda VAIO Update

#### Internet

- Använda antivirusappen till VAIO-datorn

#### Lösenord

- Skapa, ändra och ta bort Windows-lösenordet
- Ställa in och ändra startlösenordet
- Ta bort startlösenordet

#### BIOS

- Ställa in och ändra startlösenordet
- Ta bort startlösenordet

#### Service och support

- Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)
- Använda VAIO Update

### Andra åtgärder

#### VAIO-dator

- Justera stativets vinkel

#### Ström

- Ladda batteriet
- Slå på VAIO-datorn
- Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)
- Starta om VAIO-datorn
- Laddningsindikatorns status
- Använda strömsparläget
- Ändra inställningarna för Intel Smart Connect Technology (strömsparläge)
- Ändra inställningarna för viloläge vid låg batterinivå
- Om strömsparläget

#### Batteri

- Kontrollera batteriets laddningskapacitet
- Ladda batteriet
- Förlänga batteritiden
- Laddningsindikatorns status
- Ändra inställningarna för Intel Smart Connect Technology (strömsparläge)
- Ändra inställningarna för viloläge vid låg batterinivå
- Om strömsparläget
- Förlänga batteriets livslängd

#### Display

- Att tänka på när du använder pekskärmen (modeller med pekskärm)
- Om pekskärmen (modeller med pekskärm)
- Använda pekskärmen (modeller med pekskärm)

#### Tangentbord

- Ange tecken med pekskärmsåtgärder (modeller med pekskärm)
- Använda det trådlösa tangentbordet
- Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten
- Ladda tangentbordet

#### Pekplatta

- Använda pekplattan

#### Kamera

- Använda den inbyggda kameran
- Att tänka på när du använder den inbyggda kameran

#### BIOS

- Använda Intel(R) Anti-Theft Technology (modeller med stöd för Intel(R) Anti-Theft Technology)

#### USB

- Ladda en USB-enhet
- Ansluta en USB-enhet

#### Minneskort

- Att tänka på när du använder microSD-minneskort
- Ta ur microSD-minneskort
- Sätta i microSD-minneskort

#### Inbyggd lagringsenhet

- Skapa partitioner
- Skapa andra enheter (ändra partitioner)

#### Pekpanel

- Ange tecken med pekskärmsåtgärder (modeller med pekskärm)
- Att tänka på när du använder pekskärmen (modeller med pekskärm)
- Om pekskärmen (modeller med pekskärm)
- Använda pekskärmen (modeller med pekskärm)

#### Partition

- Skapa partitioner
- Skapa andra enheter (ändra partitioner)

#### NFC/One touch-funktioner

- Inaktivera NFC/One touch-funktioner (modeller med stöd för NFC)
- Om One touch-funktioner (modeller med stöd för NFC)
- Använda NFC/One touch-funktioner (modeller med stöd för NFC)
- Anteckningar om NFC/One touch-funktioner (modeller med stöd för NFC)
- Om NFC (modeller med stöd för NFC)

#### Windows

- Öppna Windows Hjälp och support

#### Windows 8

- Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)
- Starta om VAIO-datorn
- Använda strömsparläget

#### Hjälp och support

- Öppna Windows Hjälp och support

#### Penna

- Använda pennan (modeller med Pekpenna för pekplatta)
- Byta ut batteriet i pennan (modeller med Pekpenna för pekplatta)
- Använda pennkroken (Pekpenna för pekplatta-försedda modeller)
- Byta ut stiftet (modeller med Pekpenna för pekplatta)

#### Infraröd port

- Använda VAIO-datorn som fjärrkontroll (VAIO Remote control)

### Meddelanden

#### Läs det här först

- Om bruksanvisningen

#### VAIO-dator

- Kontrollera medföljande artiklar
- Uppdatera din VAIO-dator
- Skapa en lämplig arbetsmiljö

#### Skötsel och underhåll

- Rengöra VAIO-datorn/LCD-skärmen

#### Viktig information

- Varumärken
- Om programvarulicensen
- Om International ENERGY STAR(R)-programmet
- Information om säkerhet
- Hantera den inbyggda lagringsenheten

#### Service och support

- Uppdatera din VAIO-dator
- Om supportwebbplatsen
- Lösa vanliga problem med VAIO-datorn

#### Produktregistrering

- Om supportwebbplatsen

#### Medföljande objekt

- Kontrollera medföljande artiklar

#### Säkerhet

- Uppdatera din VAIO-dator

## Felsökning

### Maskinvara

#### Ström

- Vad gör jag om VAIO-datorn inte startas (strömindikatorlampan lyser inte grönt)?
- Varför stängs VAIO-datorn av automatiskt?
- Vad gör jag om det inte går att stänga av VAIO-datorn?
- Varför visas ett meddelande och varför startas inte Windows när jag slår på VAIO-datorn?
- Vad gör jag om VAIO-datorn inte startar eller om strömbrytaren inte fungerar (laddningsindikatorlampan blinkar snabbt)?
- Vad gör jag om strömindikatorlampan lyser grönt när jag trycker på strömknappen men ingenting visas på skärmen?
- Vad gör jag om viloläget inte är tillgängligt eller om VAIO-datorn inte övergår i viloläge?
- Vad gör jag om VAIO-datorn inte återgår till normalläge med fungerande tangentbord och pekplatta under strömsparläge?
- Vad gör jag om VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas när jag slår på VAIO-datorn?

#### Batteri

- Vad gör jag om batteriet inte är fulladdat?
- Varför är min VAIO-dator långsam och processorns klockfrekvens låg när datorn körs på batteri?
- Vad gör jag om batteriet inte fungerar på rätt sätt?

#### Display

- Varför ändras LCD-ljusstyrkan automatiskt?
- Vad gör jag om videoklipp inte visas på bildskärmen?
- Vad gör jag om bildskärmen blir svart?
- Vad gör jag om datorskärmen blinkar eller bleknar till vitt? (modeller med Intel-grafik)
- Vad gör jag om bilderna jag tagit flimrar?
- Vad gör jag om bildrutor försvinner från de tagna bilderna och de innehåller ljudavbrott?
- Vad gör jag om pekskärmen inte fungerar på rätt sätt? (modeller med pekskärm)
- Varför visar inte sökaren några bilder alls eller bilder med låg kvalitet?
- Hur ändrar jag LCD-ljusstyrkan?
- Vad gör jag om ingen bild visas på den externa skärmen eller på TV-skärmen?
- Vad gör jag om vissa objekt inte ryms på bildskärmen?
- Varför förekommer ibland störningar i ljudet och/eller varför försvinner ibland bildrutor när jag spelar upp högupplösta videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en digital AVCHD-videokamera?
- Vad gör jag om det inte visas någon bild på TV-skärmen eller på den externa bildskärmen som är ansluten till HDMI-utporten?
- Vad gör jag om videoklipp visas med hack och avbrott?
- Vad gör jag om färgtoningar inte visas korrekt på datorskärmen?
- Varför roteras inte datorskärmen?

#### HDMI

- Vad gör jag om det inte visas någon bild på TV-skärmen eller på den externa bildskärmen som är ansluten till HDMI-utporten?

#### Ljud

- Vad gör jag om störningar i ljudet uppstår när jag spelar upp video- eller ljudinnehåll?
- Vad gör jag om det inte hörs något ljud från en digital ljudenhet som jag har anslutit till den digitala utporten, till exempel HDMI-utporten?
- Vad gör jag om mikrofonen inte fungerar?
- Vad gör jag om det inte hörs något ljud från högtalarna eller hörlurarna?
- Vad gör jag om mikrofonrundgång hörs från högtalarna när jag använder mikrofonen?

#### Mikrofon

- Vad gör jag om mikrofonen inte fungerar?
- Vad gör jag om mikrofonrundgång hörs från högtalarna när jag använder mikrofonen?

#### Tangentbord

- Vad gör jag om VAIO-datorns skärm hänger sig?
- Vad gör jag om pekaren inte rör sig?
- Vad gör jag om tangentbordskonfigurationen är fel?
- Vad gör jag om jag inte kan skriva vissa tecken med tangentbordet?
- Vad gör jag om tangentbordet inte fungerar?

#### Pekplatta

- Vad gör jag om VAIO-datorns skärm hänger sig?
- Vad gör jag om pekaren inte rör sig?
- Hur inaktiverar jag pekplattan?
- Varför går det inte att använda pekplattan?

#### Kamera

- Vad gör jag om bilderna jag tagit flimrar?
- Varför har tagna bilder så låg kvalitet?
- Vad gör jag om bildrutor försvinner från de tagna bilderna och de innehåller ljudavbrott?
- Varför visar inte sökaren några bilder alls eller bilder med låg kvalitet?
- Varför fördröjs videoindata från den inbyggda kameran tillfälligt?

#### LAN

- Hur hittar jag den fysiska adressen (MAC-adressen) för det inbyggda gränssnittet för trådlösa nätverk på VAIO-datorn?
- Vad gör jag om jag inte kan spela upp filmer eller ljudspår som jag tagit emot via Wi-Fi(R) (trådlöst LAN) eller om uppspelningen avbryts? Varför går dataöverföringen långsamt?
- Vad gör jag om jag inte känner till åtkomstpunktens SSID eller säkerhetsnyckel?
- Vad gör jag om jag inte kan ansluta VAIO-datorn till en åtkomstpunkt (eller till Internet)?
- Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?

#### Wi-Fi

- Hur hittar jag den fysiska adressen (MAC-adressen) för det inbyggda gränssnittet för trådlösa nätverk på VAIO-datorn?
- Vad gör jag om jag inte kan spela upp filmer eller ljudspår som jag tagit emot via Wi-Fi(R) (trådlöst LAN) eller om uppspelningen avbryts? Varför går dataöverföringen långsamt?
- Vad gör jag om jag inte känner till åtkomstpunktens SSID eller säkerhetsnyckel?
- Vad gör jag om jag inte kan ansluta VAIO-datorn till en åtkomstpunkt (eller till Internet)?
- Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?

#### BLUETOOTH

- Vad gör jag om det inte går att använda BLUETOOTH(R)-funktionen?
- Vad gör jag om andra BLUETOOTH(R)-enheter inte kan ansluta till min VAIO-dator?
- Varför går det inte att använda BLUETOOTH(R)-funktionen när jag loggar in på VAIO-datorn som standardanvändare?
- Varför är BLUETOOTH(R)-anslutningen långsam?
- Vad gör jag om jag inte kan hitta den BLUETOOTH(R)-enhet som jag vill kommunicera med?
- Vad gör jag om BLUETOOTH(R)-ikonen inte visas i meddelandefältet på skrivbordet?
- Varför går det inte att använda BLUETOOTH(R)-enheter när jag byter användare?

#### Lösenord

- Vad gör jag om jag glömmer Windows-lösenordet?
- Vad gör jag om meddelandet Enter Onetime Password visas och Windows inte startar efter att jag har angett ett felaktigt startlösenord tre gånger i rad?
- Vad gör jag om jag glömmer bort startlösenordet för VAIO-datorn?

#### BIOS

- Vad gör jag om jag glömmer bort startlösenordet för VAIO-datorn?

#### USB

- Vad gör jag om jag inte kan ladda den enhet som är ansluten till USB-porten som har stöd för USB-laddning?

#### Programvara

- Varför förekommer ibland störningar i ljudet och/eller varför försvinner ibland bildrutor när jag spelar upp högupplösta videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en digital AVCHD-videokamera?

#### Dator

- Varför är min VAIO-dator långsam och processorns klockfrekvens låg när datorn körs på batteri?

#### Pekpanel

- Vad gör jag om pekskärmen inte fungerar på rätt sätt? (modeller med pekskärm)

#### NFC/One touch-funktioner

- Vad gör jag om det inte går att använda NFC/One touch-funktioner?

#### Platsinformation

- Vad gör jag om jag inte kan hämta platsinformationen?

#### Sensor

- Varför visar den inbyggda digitala kompassen inte rätt riktning?
- Varför roteras inte datorskärmen?

#### Trådlöst WAN

- Vad gör jag om min VAIO-dator inte kan ansluta till det trådlösa WAN?

### Appar

#### Display

- Varför förekommer ibland störningar i ljudet och/eller varför försvinner ibland bildrutor när jag spelar upp högupplösta videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en digital AVCHD-videokamera?

#### Programvara

- Varför förekommer ibland störningar i ljudet och/eller varför försvinner ibland bildrutor när jag spelar upp högupplösta videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en digital AVCHD-videokamera?
- Vad gör jag om mitt spel inte fungerar eller kraschar hela tiden?

### Nätverk / Internet

#### LAN

- Hur hittar jag den fysiska adressen (MAC-adressen) för det inbyggda gränssnittet för trådlösa nätverk på VAIO-datorn?
- Vad gör jag om jag inte kan spela upp filmer eller ljudspår som jag tagit emot via Wi-Fi(R) (trådlöst LAN) eller om uppspelningen avbryts? Varför går dataöverföringen långsamt?
- Vad gör jag om jag inte känner till åtkomstpunktens SSID eller säkerhetsnyckel?
- Vad gör jag om jag inte kan ansluta VAIO-datorn till en åtkomstpunkt (eller till Internet)?
- Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?

#### Wi-Fi

- Hur hittar jag den fysiska adressen (MAC-adressen) för det inbyggda gränssnittet för trådlösa nätverk på VAIO-datorn?
- Vad gör jag om jag inte kan spela upp filmer eller ljudspår som jag tagit emot via Wi-Fi(R) (trådlöst LAN) eller om uppspelningen avbryts? Varför går dataöverföringen långsamt?
- Vad gör jag om jag inte känner till åtkomstpunktens SSID eller säkerhetsnyckel?
- Vad gör jag om jag inte kan ansluta VAIO-datorn till en åtkomstpunkt (eller till Internet)?
- Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?

#### BLUETOOTH

- Vad gör jag om det inte går att använda BLUETOOTH(R)-funktionen?
- Vad gör jag om andra BLUETOOTH(R)-enheter inte kan ansluta till min VAIO-dator?
- Varför går det inte att använda BLUETOOTH(R)-funktionen när jag loggar in på VAIO-datorn som standardanvändare?
- Varför är BLUETOOTH(R)-anslutningen långsam?
- Vad gör jag om jag inte kan hitta den BLUETOOTH(R)-enhet som jag vill kommunicera med?
- Vad gör jag om BLUETOOTH(R)-ikonen inte visas i meddelandefältet på skrivbordet?
- Varför går det inte att använda BLUETOOTH(R)-enheter när jag byter användare?

#### Trådlöst WAN

- Vad gör jag om min VAIO-dator inte kan ansluta till det trådlösa WAN?

### Säkerhetskopiera / återställning

#### Återställning

- Vad gör jag om jag inte kan skapa återställningsmedia?
- Vad gör jag om jag inte kan starta/slutföra återställningen?
- Vad gör jag om min VAIO-dator blir ostabil (Windows startas inte)?
- Vad gör jag om min VAIO-dator blir ostabil (Windows startar)?
- Vad gör jag om jag inte kan återställa min VAIO-dator från återställningsområdet?
- Hur skapar jag återställningsmedia?
- Hur gör jag för att återställa VAIO-datorn till standardinställningarna från fabriken?
- Hur gör jag för att installera om de ursprungliga apparna och drivrutinerna?

### Säkerhet

#### Lösenord

- Vad gör jag om jag glömmer Windows-lösenordet?
- Vad gör jag om meddelandet Enter Onetime Password visas och Windows inte startar efter att jag har angett ett felaktigt startlösenord tre gånger i rad?
- Vad gör jag om jag glömmer bort startlösenordet för VAIO-datorn?

#### BIOS

- Vad gör jag om jag glömmer bort startlösenordet för VAIO-datorn?

### Kringutrustning

#### USB

- Vad gör jag om VAIO-datorn inte känner igen USB-enheten?
- Vad gör jag om jag inte kan skriva ut ett dokument?

#### Skrivare

- Vad gör jag om VAIO-datorn inte känner igen USB-enheten?
- Vad gör jag om jag inte kan skriva ut ett dokument?

## Växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto

I Windows 8 kan du växla mellan ett lokalt konto och ett Microsoft-konto.

Genom att växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto kan du hämta appar från Windows Store.

Gör så här för att skapa eller växla till ett Microsoft-konto.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Användare i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Välj Växla till ett Microsoft-konto.
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Växla till ett lokalt konto genom att välja Växla till ett lokalt konto i steg 4 i stället för Växla till ett Microsoft-konto.

- Om du glömmer bort lösenordet för ditt Microsoft-konto kontaktar du Microsoft supportavdelning.

## Om typer av användarkonton

Det finns två typer av användarkonton i Windows 8: ett lokalt konto och ett Microsoft-konto.

#### Lokalt konto

Ett lokalt konto är ett användarnamn och ett lösenord som du ställer in på VAIO-datorn. Eftersom ett lokalt konto förväntas användas för en enda dator så kan du inte dela samma konto på flera datorer.

#### Tips

- Inställning av ett lösenord för ett lokalt konto är valfritt. Om du glömmer bort lösenordet för ditt lokala konto måste du återställa VAIO-datorn.

#### Microsoft-konto

Ett Microsoft-konto är en e-postadress och ett lösenord som du använder för att logga in till Microsoft-tjänster. Eftersom ett Microsoft-kan ställas in för varje användare så kan du dela samma konto på flera datorer. För att hämta appar från Windows Store, måste du växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto.

#### Tips

- Du måste ange ett lösenord för ett Microsoft-konto. Om du glömmer bort lösenordet för ditt Microsoft-konto kontaktar du Microsoft supportavdelning.

## Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)

VAIO-datorn övergår automatiskt i strömsparläge om den inte används under en viss tid.

I strömsparläge bevarar datorn sitt nuvarande tillstånd, inklusive data du arbetar med, när du tar en paus.

Se Använda strömsparläget för mer information om strömsparläget.

#### När du inte använder VAIO-datorn på en stund

Undvik att förlora osparad data genom att följa dessa steg och stänga av VAIO-datorn.

1. Spara dina data och avsluta alla appar som körs.
2. Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till VAIO-datorn.
3. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
4. VäljAv/vila och Stäng av.

   Efter en kort tid stängs VAIO-datorn av automatiskt. Om datorn är utrustad med strömindikatorn, släcks den gröna strömindikatorlampan.

#### OBS!

- En felaktig avstängning kan leda till att data som inte har sparats raderas eller att VAIO-datorn inte fungerar som den ska.

- När du vill koppla bort VAIO-datorn från en strömkälla stänger du av datorn och kopplar sedan bort kontakten från eluttaget.

#### Tips

- Om du väljer Stäng av och samtidigt håller Shift-tangenten nedtryckt i steg 4, kan du placera VAIO-datorn i läget för minimal strömförbrukning (ACPI S5-läge). I detta fall är snabbstartfunktionen temporärt inaktiverad vid nästa start.

## Starta om VAIO-datorn

När du har ändrat vissa inställningar eller installerat en app på VAIO-datorn kan det hända att du uppmanas att starta om datorn.

1. Spara dina data och avsluta alla appar som körs.
2. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
3. VäljAv/vila och Starta om.
   VAIO-datorn startas om.

## Gå till strömsparläge, stänga av eller starta om

Du kan försätta VAIO-datorn i strömsparläge eller stänga av/starta om datorn genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. VäljAv/vila och Strömsparläge, Stäng av eller Starta om.

## Använda strömsparläget

I strömsparläget kan då lämna VAIO-datorn och samtidigt bevara datorns tillstånd, inklusive data du arbetar med.

#### Så här aktiverar du strömsparläget

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. VäljAv/vila och Strömsparläge.

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn slocknar den när datorn övergår i strömsparläge (med standardinställningen).

#### Så här återställer du datorn till normalläget

1. Tryck på(Av/vila)-knappen.

#### OBS!

- Om du håller(Av/vila)-knappen intryckt i mer än 4 eller 10 sekunder stängs VAIO-datorn av automatiskt. Alla data som inte har sparats raderas.

- Som standard sätts VAIO-datorn automatiskt i viloläge när batteriet börjar ta slut. Beroende på driftförhållandena kan det ibland hända att det inte går att försätta datorn i viloläge.

  Om detta inträffar och batteriet håller på att ta slut stängs datorn av, vilket leder till att data som inte sparats går förlorade.

  Spara dina data ofta när datorn drivs med batteriet.

- Innan du flyttar VAIO-datorn kontrollerar du att datorn är avstängd för att undvika stötar och vibrationer i en arbetande hårddisk. Om datorn är utrustad med strömindikatorn ser du till att den är släckt.

#### Tips

- Normalt sätts VAIO-datorn automatiskt i strömsparläge efter en viss tids inaktivitet när den körs på nätström.

- Nedanstående aktiviteter sätter också VAIO-datorn i strömsparläget.

  - Tryck på(Av/vila)-knappen (med standardinställningen).

## Om Start-skärmen och -menyn

Här kan du lägga till genvägar till appar, skrivbordet och de webbplatser du besöker mest.

### Översikt

1. Paneler

   Välj en panel för att starta en app och anpassa Start-skärmen genom att lägga till och flytta paneler.

2. Snabbknappar

   Sök efter appar och filer, dela innehåll, spela upp innehåll på andra enheter eller skriva ut och konfigurera din VAIO-dator.

### Så här öppnar du Start-skärmen

#### Använda pekfunktion (modeller med pekskärm)

Öppna snabbknapparna och tryck på snabbknappenStart. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

#### Åtgärd med mus/pekplatta

Öppna snabbknapparna och klicka på snabbknappenStart. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

#### Använda tangentbordet

Tryck på(Windows)-tangenten.

## Öppna Skrivbord

Du kan nå skrivbordet via en panel, precis som en app. Öppna skrivbordet genom att följa instruktionen nedan.

1. Öppna Start-skärmen och välj panelen Skrivbord. (Information om hur du öppnar Start-skärmen finns i Om Start-skärmen och -menyn.)

## Installera appar från Windows Store

Du kan installera appar från Windows Store.

Du behöver ett Microsoft-konto för att använda vissa appar eller tjänster, inklusive Windows Store.

Mer information om hur du skapar och vad du kan göra med ett Microsoft-konto finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

1. Anslut till Internet.

   Mer information om hur du ansluter till Internet finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

2. Öppna Start-skärmen och välj panelen Store. (Information om hur du öppnar Start-skärmen finns i Om Start-skärmen och -menyn.)

3. Hitta en app att installera.
4. Installera appen med hjälp av instruktionerna som visas på skärmen.

## Växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto

I Windows 8 kan du växla mellan ett lokalt konto och ett Microsoft-konto.

Genom att växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto kan du hämta appar från Windows Store.

Gör så här för att skapa eller växla till ett Microsoft-konto.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Användare i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Välj Växla till ett Microsoft-konto.
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Växla till ett lokalt konto genom att välja Växla till ett lokalt konto i steg 4 i stället för Växla till ett Microsoft-konto.

- Om du glömmer bort lösenordet för ditt Microsoft-konto kontaktar du Microsoft supportavdelning.

## Om typer av användarkonton

Det finns två typer av användarkonton i Windows 8: ett lokalt konto och ett Microsoft-konto.

#### Lokalt konto

Ett lokalt konto är ett användarnamn och ett lösenord som du ställer in på VAIO-datorn. Eftersom ett lokalt konto förväntas användas för en enda dator så kan du inte dela samma konto på flera datorer.

#### Tips

- Inställning av ett lösenord för ett lokalt konto är valfritt. Om du glömmer bort lösenordet för ditt lokala konto måste du återställa VAIO-datorn.

#### Microsoft-konto

Ett Microsoft-konto är en e-postadress och ett lösenord som du använder för att logga in till Microsoft-tjänster. Eftersom ett Microsoft-kan ställas in för varje användare så kan du dela samma konto på flera datorer. För att hämta appar från Windows Store, måste du växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto.

#### Tips

- Du måste ange ett lösenord för ett Microsoft-konto. Om du glömmer bort lösenordet för ditt Microsoft-konto kontaktar du Microsoft supportavdelning.

## Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer

Du kan söka efter appar, filer och inställningar via snabbknapparna och sedan öppna önskade appar, filer eller inställningar.

Om du vill söka efter och starta dem öppnar du snabbknapparna, väljer snabbknappenSök och följer stegen nedan. Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

1. Ange ett nyckelord i sökrutan ().
2. Välj Appar, Inställningar eller Filer () om du vill begränsa sökresultatet.
3. Välj önskad app eller fil ().

#### Tips

- Om du öppnar snabbknappenSök när vissa Windows Store-appar körs kan du söka från de aktiva apparna. Om inga appar körs kan du ändå söka via apparna genom att välja Appar under sökrutan i steg 2.

## Växla mellan appar

Du kan växla mellan de aktuella appar som körs.

#### Använda pekfunktion (modeller med pekskärm)

Visa de appar som körs, peka på och svep in en önskad appikon från vänster kant. Information om hur du visar appar som körs finns i Visa appar som körs.

#### Åtgärd med mus/pekplatta

Visa de appar som körs och dra önskad appikon från vänsterkanten mot mitten. Information om hur du visar appar som körs finns i Visa appar som körs.

## Visa appar som körs

Du kan se vilka appar som körs genom att visa listan på Start-skärmen. Mer information finns i Om Start-skärmen och -menyn.

#### Använda pekfunktion (modeller med pekskärm)

Svep inåt från vänster kant tills en liten appikon visas. Dra sedan ikonen tillbaka mot den vänstra kanten.

#### Åtgärd med mus/pekplatta

Peka på det övre vänstra hörnet (), flytta sedan nedåt ().

#### Använda tangentbordet

Tryck på(Windows)-tangenten och Tab-tangenten samtidigt.

## Installera appar från Windows Store

Du kan installera appar från Windows Store.

Du behöver ett Microsoft-konto för att använda vissa appar eller tjänster, inklusive Windows Store.

Mer information om hur du skapar och vad du kan göra med ett Microsoft-konto finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

1. Anslut till Internet.

   Mer information om hur du ansluter till Internet finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

2. Öppna Start-skärmen och välj panelen Store. (Information om hur du öppnar Start-skärmen finns i Om Start-skärmen och -menyn.)

3. Hitta en app att installera.
4. Installera appen med hjälp av instruktionerna som visas på skärmen.

## Öppna appmenyn

Många appar har menyer som du kan använda för att hantera appen. Följ instruktionerna nedan om du vill öppna appens meny.

#### Använda pekfunktion (modeller med pekskärm)

Svep uppåt från nederkanten.

#### Åtgärd med mus/pekplatta

När en app körs, högerklicka någonstans på skärmen. På en pekplatta, klicka i det nedre högra hörnet.

#### Använda tangentbordet

Tryck på(Windows)-tangenten och Z-tangenten samtidigt.

#### Tips

- Öppna appmenyn när en app visas på skärmen.

- Appkommandona varierar beroende på vilken app som visas på skärmen.

## Stänga appar

Du kan stänga de appar som körs genom att följa instruktionen nedan.

#### Använda pekfunktion (modeller med pekskärm)

1. Om en app är öppen pekar du på mitten av skärmens övre kant.

2. Dra appen till underkanten på skärmen tills appen försvinner från skärmen.

#### Åtgärd med mus/pekplatta

1. När en app är öppen, flytta markören till längst upp i mitten av skärmen tills handikonen visas.

2. Dra appen till underkanten på skärmen tills appen försvinner från skärmen.

#### Använda tangentbordet

Tryck på Alt-tangenten och F4-tangenten samtidigt.

## Växla användarkonton

Du kan växla till ett annat användarkonto genom att följa de här stegen.

1. Öppna Start-skärmen och välj ett kontonamn längst upp till höger på datorskärmen. (Information om hur du öppnar Start-skärmen finns i Om Start-skärmen och -menyn.)
2. Välj önskat kontonamn.

#### Tips

- Om du vill skapa ett nytt användarkonto måste du logga in som administratör. Öppna sedan snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet och välj sedan Användare i det vänstra fönstret.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Öppna Windows Hjälp och support

Du kan öppna Windows Hjälp och support genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Appar ().
3. Skriv ”Hjälp och support” i sökrutan ().
4. Välj Hjälp och support ().

## Om Start-skärmen och -menyn

Här kan du lägga till genvägar till appar, skrivbordet och de webbplatser du besöker mest.

### Översikt

1. Paneler

   Välj en panel för att starta en app och anpassa Start-skärmen genom att lägga till och flytta paneler.

2. Snabbknappar

   Sök efter appar och filer, dela innehåll, spela upp innehåll på andra enheter eller skriva ut och konfigurera din VAIO-dator.

### Så här öppnar du Start-skärmen

#### Använda pekfunktion (modeller med pekskärm)

Öppna snabbknapparna och tryck på snabbknappenStart. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

#### Åtgärd med mus/pekplatta

Öppna snabbknapparna och klicka på snabbknappenStart. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

#### Använda tangentbordet

Tryck på(Windows)-tangenten.

## Öppna Kontrollpanelen

Du kan öppna Kontrollpanelen genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Appar ().
3. Skriv ”Kontrollpanelen” i sökrutan ().
4. Välj Kontrollpanelen ().

## Öppna Skrivbord

Du kan nå skrivbordet via en panel, precis som en app. Öppna skrivbordet genom att följa instruktionen nedan.

1. Öppna Start-skärmen och välj panelen Skrivbord. (Information om hur du öppnar Start-skärmen finns i Om Start-skärmen och -menyn.)

## Öppna snabbknapparna

Du kan öppna snabbknapparna för att söka efter appar och filer, dela innehåll, spela upp innehåll på andra enheter eller skriva ut och konfigurera din VAIO-dator.

#### Använda pekfunktion (modeller med pekskärm)

Svep inåt från högerkanten.

#### Åtgärd med mus/pekplatta

Peka på det övre högra hörnet (), flytta sedan nedåt ().

Med en pekplatta kan du även svepa in från högerkanten.

#### Använda tangentbordet

Tryck på(Windows)-tangenten och C-tangenten samtidigt.

## Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)

VAIO-datorn övergår automatiskt i strömsparläge om den inte används under en viss tid.

I strömsparläge bevarar datorn sitt nuvarande tillstånd, inklusive data du arbetar med, när du tar en paus.

Se Använda strömsparläget för mer information om strömsparläget.

#### När du inte använder VAIO-datorn på en stund

Undvik att förlora osparad data genom att följa dessa steg och stänga av VAIO-datorn.

1. Spara dina data och avsluta alla appar som körs.
2. Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till VAIO-datorn.
3. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
4. VäljAv/vila och Stäng av.

   Efter en kort tid stängs VAIO-datorn av automatiskt. Om datorn är utrustad med strömindikatorn, släcks den gröna strömindikatorlampan.

#### OBS!

- En felaktig avstängning kan leda till att data som inte har sparats raderas eller att VAIO-datorn inte fungerar som den ska.

- När du vill koppla bort VAIO-datorn från en strömkälla stänger du av datorn och kopplar sedan bort kontakten från eluttaget.

#### Tips

- Om du väljer Stäng av och samtidigt håller Shift-tangenten nedtryckt i steg 4, kan du placera VAIO-datorn i läget för minimal strömförbrukning (ACPI S5-läge). I detta fall är snabbstartfunktionen temporärt inaktiverad vid nästa start.

## Starta om VAIO-datorn

När du har ändrat vissa inställningar eller installerat en app på VAIO-datorn kan det hända att du uppmanas att starta om datorn.

1. Spara dina data och avsluta alla appar som körs.
2. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
3. VäljAv/vila och Starta om.
   VAIO-datorn startas om.

## Använda strömsparläget

I strömsparläget kan då lämna VAIO-datorn och samtidigt bevara datorns tillstånd, inklusive data du arbetar med.

#### Så här aktiverar du strömsparläget

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. VäljAv/vila och Strömsparläge.

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn slocknar den när datorn övergår i strömsparläge (med standardinställningen).

#### Så här återställer du datorn till normalläget

1. Tryck på(Av/vila)-knappen.

#### OBS!

- Om du håller(Av/vila)-knappen intryckt i mer än 4 eller 10 sekunder stängs VAIO-datorn av automatiskt. Alla data som inte har sparats raderas.

- Som standard sätts VAIO-datorn automatiskt i viloläge när batteriet börjar ta slut. Beroende på driftförhållandena kan det ibland hända att det inte går att försätta datorn i viloläge.

  Om detta inträffar och batteriet håller på att ta slut stängs datorn av, vilket leder till att data som inte sparats går förlorade.

  Spara dina data ofta när datorn drivs med batteriet.

- Innan du flyttar VAIO-datorn kontrollerar du att datorn är avstängd för att undvika stötar och vibrationer i en arbetande hårddisk. Om datorn är utrustad med strömindikatorn ser du till att den är släckt.

#### Tips

- Normalt sätts VAIO-datorn automatiskt i strömsparläge efter en viss tids inaktivitet när den körs på nätström.

- Nedanstående aktiviteter sätter också VAIO-datorn i strömsparläget.

  - Tryck på(Av/vila)-knappen (med standardinställningen).

## Installera appar från Windows Store

Du kan installera appar från Windows Store.

Du behöver ett Microsoft-konto för att använda vissa appar eller tjänster, inklusive Windows Store.

Mer information om hur du skapar och vad du kan göra med ett Microsoft-konto finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

1. Anslut till Internet.

   Mer information om hur du ansluter till Internet finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

2. Öppna Start-skärmen och välj panelen Store. (Information om hur du öppnar Start-skärmen finns i Om Start-skärmen och -menyn.)

3. Hitta en app att installera.
4. Installera appen med hjälp av instruktionerna som visas på skärmen.

## Växla användarkonton

Du kan växla till ett annat användarkonto genom att följa de här stegen.

1. Öppna Start-skärmen och välj ett kontonamn längst upp till höger på datorskärmen. (Information om hur du öppnar Start-skärmen finns i Om Start-skärmen och -menyn.)
2. Välj önskat kontonamn.

#### Tips

- Om du vill skapa ett nytt användarkonto måste du logga in som administratör. Öppna sedan snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet och välj sedan Användare i det vänstra fönstret.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Öppna Windows Hjälp och support

Du kan öppna Windows Hjälp och support genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Appar ().
3. Skriv ”Hjälp och support” i sökrutan ().
4. Välj Hjälp och support ().

## Delar och kontroller på baksidan

I avsnittet beskrivs funktionerna på baksidan av VAIO-datorn, till exempel anslutningsportar.

#### Modeller utan trådlöst WAN

#### Modeller med trådlöst WAN

1. ASSIST-knapp (Om ASSIST-knappen)

2. Touch-märke (Använda NFC/One touch-funktioner (modeller med stöd för NFC))

3. Inbyggd bakre kamera (Använda den inbyggda kameran)

4. Luftintag

5. Indikator för inbyggd bakre kamera (Använda den inbyggda kameran)

6. Ett hål för pennkroken (Använda pennkroken (Pekpenna för pekplatta-försedda modeller))

7. Inbyggda stereohögtalare

8. Stativ (Öppna stativet, Stänga stativet, Justera stativets vinkel)

#### OBS!

- Den bakre delen längst upp nära utblåsventilen kan bli het under användning. Var försiktig när du rör den.

- Installera inte VAIO-datorn där luftintaget eller utblåsventilen kan blockeras.

- Bär inte VAIO-datorn i stället, håll tag i sidorna.

## Delar och kontroller på sidorna

I avsnittet beskrivs funktionerna på VAIO-datorns sidor, till exempel anslutningsportar.

1. USB-port (Ansluta en USB-enhet)

2. HDMI utgång (Micro) (Ansluta en TV med en HDMI-ingång)

3. DC IN-port (Ansluta datorn till en strömkälla)

1. Headsetkompatibelt hörlursuttag (Ansluta externa högtalare/hörlurar/headset)

2. Strömindikator (Slå på VAIO-datorn)

3. Strömknapp (Slå på VAIO-datorn)

4. VOL (Volym)-knappar

## Delar och kontroller på framsidan

I avsnittet beskrivs funktionerna på VAIO-datorns framsida, till exempel knappar och lampor.

1. Utblåsventil

2. Infraröd port (Använda VAIO-datorn som fjärrkontroll (VAIO Remote control))

3. Inbyggda dubbla mikrofoner (Använda den inbyggda kameran)

4. Batteri av-knapp

5. microSD-minneskortfacket (Sätta i microSD-minneskort)

6. Micro SIM-kortplats (modeller med trådlöst WAN) (Sätta i ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN))

7. Laddningsindikator (Laddningsindikatorns status)

8. Sensor för omgivningsljus (Ändra LCD-ljusstyrkan automatiskt)

9. Indikator för inbyggd främre kamera (Använda den inbyggda kameran)

10. Inbyggd främre kamera (Använda den inbyggda kameran)

11. Pekskärm (Använda pekskärmen (modeller med pekskärm))

12. Windows-knapp (Om Start-skärmen och -menyn)

13. Laddningsport för tangentbord (Ladda tangentbordet)

#### OBS!

- Utblåsventilen kan bli het under användning. Var försiktig när du rör den.

- När du hanterar VAIO-datorn ska du koppla den med tangentbordet så att inte pekskärmen blir smutsig eller skadas. Se Ladda tangentbordet för information om hur du kopplar VAIO-datorn med tangentbordet.

#### Att tänka på när du använder LCD-skärmen

Skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Förhållandet mellan defekta bildpunkter och tillgängliga bildpunkter på LCD-skärmen är mindre än 0,0006 %. Dessutom gäller att beroende på visningsvinkel kan ojämna ränder med förändringar i färg och ljusstyrka förekomma. Dessa är normala resultat av LCD-skärmens konstruktion och innebär inte något tekniskt fel. Observera att returer och utbyten inte godtas.

## Delar och kontroller på tangentbordet

I avsnittet beskrivs funktionerna på för tangentbordet, exempelvis tangenter, knappar och lampor.

1. Caps Lock-tangent

2. Esc-tangent

3. Funktionstangenter (Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten)

4. Caps lock-indikator

5. Batteriindikator för tangentbord (Ladda tangentbordet)

6. På/av-brytare för ström och pekplatta för tangentbordet (Använda det trådlösa tangentbordet)

7. Laddningsport för tangentbord (på tangentbordet) (Ladda tangentbordet)

8. Delete-tangent

9. Backstegstangent

10. Insert-tangent

11. Pause / Break-tangent

12. Prt Sc-tangent

13. Skifttangent

14. Ctrl-tangent

15. Laddningsindikator för tangentbord (Ladda tangentbordet)

16. Fn-tangent (Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten)

17. (Windows)-tangent (Om Start-skärmen och -menyn)

18. Alt-tangent

19. Pekplatta (Använda pekplattan)

20. Blankstegstangent

21. Programtangent

22. Riktningspiltangenter

#### OBS!

- Tangentbordet har magneter för att kopplas ihop med VAIO-datorn. Placera inte kreditkort o.s.v., som påverkas av magnetism, nära datorn, särskilt i områdena framför och bakom tangentbordet. Det kan göra att data skadas.

#### Tips

- Det finns en upphöjd prick på F och J-tangenterna.

- Efter en stund utan aktivitet övergår tangentbordet till energisparläge ochCaps Lock-indikatorlampan släcks.

- För information om tangentbordets snabbtangenter, gå till Öppna Windows Hjälp och support.

## Öppna stativet

Positionera stället innan du använder datorn.

1. Håll VAIO-datorn vänd nedåt och öppna sedan stativet så som bilden visar.

#### OBS!

- Tvinga inte upp stativet, eftersom det kan skadas.

## Justera stativets vinkel

Välj hur du vill vinkla VAIO-datorn.

1. Håll skärmen så som bilden visas och öppna sedan stativet.

Vinkeln på VAIO-datorn går att justera från ungefär 115 till 130 grader.

#### OBS!

- Tvinga inte upp stativet, eftersom det kan skadas.

## Stänga stativet

Stäng stativet när det inte används.

1. Håll VAIO-datorn vänd nedåt och stäng sedan stativet så som bilden visar.

## Kontrollera medföljande artiklar

Kontrollera alla artiklar som medföljer produkten innan du använder dem.

Trådlöst tangentbord

Nätadapter

Strömkabel

Pekpenna för pekplatta

(Medföljer ej alla modeller. Tillgänglighet beror på datorns specifikationer.)

Pennkrok

Trådlös router

(Medföljer ej alla modeller. Tillgänglighet beror på datorns specifikationer.)

VGA-adapter (med Konverteringskontakt)

(Medföljer ej alla modeller. Tillgänglighet beror på datorns specifikationer.)

#### Tips

- Det medföljer inga återställningsmedia eftersom VAIO-datorn går att återställa med hjälp av data på hårddisken eller SSD:n. Mer information finns i Återställa från återställningsområdet.

## Skapa en lämplig arbetsmiljö

I det här avsnittet beskrivs placeringsrekommendationer för VAIO-datorn samt ergonomiska rekommendationer.

### Så bör VAIO-datorn placeras

När du väljer plats för din VAIO-datorn bör du se till att:

- Du har tillgång till en strömkälla och till nödvändiga portar.

- Du lämnar tillräckligt med fritt utrymme kring datorn.

- Datorn placeras på en plan yta som är tillräckligt stor och att du kan titta rakt mot bildskärmen när du använder datorn.

- Du kan placera datorn framför dig på en plats där du kan sitta upprätt och hålla armarna parallella mot golvet.

### Så här bör VAIO-datorn inte placeras

Om du placerar VAIO-datorn på en olämplig plats finns risken att skador eller fel uppstår. Ställ inte datorn på platser där den utsätts för:

- Direkt solljus

- Magnetiska föremål eller källor

- Värmekällor, till exempel vid element eller liknande

- Stora mängder damm

- Hög luftfuktighet

- Dålig ventilation

#### OBS!

- Området runt utblåsventilen kan bli extremt varmt när VAIO-datorn är på. Var försiktig om du ska vidröra området.

- Se till att inga föremål är placerade framför utblåsventilen.

#### Tips

- VAIO-datorn använder högfrekventa radiosignaler och kan orsaka störningar i radio- och tv-mottagning. Om detta inträffar flyttar du datorn till lämpligt avstånd från radion eller TV:n.

### Ergonomisk information

Tänk på följande ergonomiska förhållanden så ofta som möjligt.

#### Möbler och hållning

Använd en stol med bra stöd för ryggen. Justera stolen så att dina fötter vilar plant mot golvet. Ett fotstöd kan göra det bekvämare i vissa fall.

Sitt avslappnat och upprätt och undvik att kuta med ryggen eller att luta dig för långt bakåt.

#### Vinkel på datorskärmen

Skärmen är ställbar. Pröva dig fram tills du hittar rätt vinkel. Se till att bildskärmen är i ögonhöjd eller aningen lägre när du sitter framför din VAIO-dator. Justera även skärmens ljusstyrka.

Genom att vinkla bildskärmen rätt och justera ljusstyrkan kan du minska risken för överansträngda ögon.

#### Belysning

Välj en plats där ljuset från fönster och lampor inte reflekteras på bildskärmen. Använd indirekt ljussättning för att undvika ljusa fläckar på bildskärmen. Med rätt ljussättning får du en bekvämare och mer effektiv arbetsmiljö.

#### OBS!

- Undvik att utsätta din VAIO-dator för högt tryck när du justerar skärmens vinkel, så att inte mekaniska skador uppstår.

#### Tips

- Samma hänsyn gäller när du använder en extern bildskärm.

### Att tänka på när du hanterar VAIO-datorn

För att undvika fel och skador på VAIO-datorn bör du tänka på följande.

- Placera VAIO-datorn försiktigt på en plan yta så att mekaniska stötar undviks.

- Var noga med att stänga av VAIO-datorn innan du flyttar den. Om du flyttar datorn när den är på kan fel på hårddisken uppstå. Kom ihåg att koppla ur alla kablar som är anslutna till datorn innan du flyttar den.

- Tappa inte din VAIO-dator och utsätt den inte för slag. Även mindre stötar eller vibrationer kan orsaka fel på hårddisken.

- Placera inte din VAIO-dator där den står ostadigt.

## Ansluta datorn till en strömkälla

Anslut VAIO-datorn till en strömkälla.

Läs säkerhetsföreskrifterna i Att tänka på när du använder elnätet som strömkälla innan du ansluter datorn.

1. Anslut ena änden av strömkabeln () till nätadaptern ().
2. Anslut den andra änden av strömkabeln till ett eluttag ().
3. Anslut kabeln från nätadaptern () till DC IN-porten () på VAIO-datorn.

#### OBS!

- Anslut inte mer än en enhet till samma eluttag.

- Nätadapterns form varierar beroende på vilken modell du köpt.

- Se till att kontakten sitter ordentligt i VAIO-datorn.

#### Tips

- Du kan skydda VAIO-datorn mot plötsliga spänningssprång, till exempel blixtnedslag, med hjälp av ett grenuttag med överspänningsskydd.

## Ladda batteriet

Det går att ladda batteriet medan du använder VAIO-datorn om den är ansluten till en strömkälla. Laddningstiden varierar beroende på driftförhållandena.

1. Anslut VAIO-datorn till ett eluttag. (Se Ansluta datorn till en strömkälla.)

#### Tips

- Laddningstiden varierar beroende på omgivningstemperaturen.

  Om det är kallt tar det längre tid att ladda batteriet.

- Öppna skrivbordet och välj batteriikonen, till exempel(om datorn drivs med batteri) eller(om datorn är ansluten till nätuttag), i meddelandefältet och kontrollera statusen på det inbyggda batteriet på VAIO-datorn. Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord.

## Slå på VAIO-datorn

När du slår på VAIO-datorn startas också Windows.

Läs säkerhetsföreskrifterna i Att tänka på när du använder elnätet som strömkälla innan du startar datorn.

1. Anslut VAIO-datorn till ett eluttag. (Se Ansluta datorn till en strömkälla.)
2. Tryck på(Av/vila)-knappen.

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn tänds den och lyser grönt.

   Datorn har slagits på och Windows startar efter en stund.

#### OBS!

- VAIO-datorn startar inte om du håller(Av/vila)-knappen intryckt i mer än fyra sekunder.

- Rör inte vid pekskärmen när du startar VAIO-datorn eftersom det kan leda till att datorn slutar fungera som den ska. (modeller med pekskärm)

#### Tips

- VAIO-datorn övergår automatiskt i strömsparläge om du inte använder den under en viss tid när den är ansluten till ett vägguttag. Mer information finns i Använda strömsparläget.

## Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)

VAIO-datorn övergår automatiskt i strömsparläge om den inte används under en viss tid.

I strömsparläge bevarar datorn sitt nuvarande tillstånd, inklusive data du arbetar med, när du tar en paus.

Se Använda strömsparläget för mer information om strömsparläget.

#### När du inte använder VAIO-datorn på en stund

Undvik att förlora osparad data genom att följa dessa steg och stänga av VAIO-datorn.

1. Spara dina data och avsluta alla appar som körs.
2. Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till VAIO-datorn.
3. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
4. VäljAv/vila och Stäng av.

   Efter en kort tid stängs VAIO-datorn av automatiskt. Om datorn är utrustad med strömindikatorn, släcks den gröna strömindikatorlampan.

#### OBS!

- En felaktig avstängning kan leda till att data som inte har sparats raderas eller att VAIO-datorn inte fungerar som den ska.

- När du vill koppla bort VAIO-datorn från en strömkälla stänger du av datorn och kopplar sedan bort kontakten från eluttaget.

#### Tips

- Om du väljer Stäng av och samtidigt håller Shift-tangenten nedtryckt i steg 4, kan du placera VAIO-datorn i läget för minimal strömförbrukning (ACPI S5-läge). I detta fall är snabbstartfunktionen temporärt inaktiverad vid nästa start.

## Ladda batteriet

Det går att ladda batteriet medan du använder VAIO-datorn om den är ansluten till en strömkälla. Laddningstiden varierar beroende på driftförhållandena.

1. Anslut VAIO-datorn till ett eluttag. (Se Ansluta datorn till en strömkälla.)

#### Tips

- Laddningstiden varierar beroende på omgivningstemperaturen.

  Om det är kallt tar det längre tid att ladda batteriet.

- Öppna skrivbordet och välj batteriikonen, till exempel(om datorn drivs med batteri) eller(om datorn är ansluten till nätuttag), i meddelandefältet och kontrollera statusen på det inbyggda batteriet på VAIO-datorn. Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord.

## Att tänka på när du använder batteriet

Läs följande information innan du använder batteriet.

### Om batteriet

- Batteriet som är inbyggt i VAIO-datorn går inte att ta bort.

- Av säkerhetsskäl kan batteriladdningen fördröjas vid höga eller låga temperaturer.

- Batteriet är inte fulladdat när det levereras.

- När batteriet används eller laddas blir det varmt. Detta är normalt och inget att oroa sig över.

### Om batteriurladdning

Batteriet laddas gradvis ur även när det inte används. Om batteriet inte används under en längre period kan det laddas ur helt. Vi rekommenderar att du laddar batteriet innan du använder det.

### Om batteriets livslängd

Batteriets livslängd varierar beroende på användning och inställningar.

### Om batteriförsämring och batteribyte

- Batteriet är en förbrukningsvara. Kapaciteten minskar gradvis under upprepade cykler av laddning och urladdning och beror på omgivningstemperaturen vid användning och förvaring. Det innebär att efter en tid kommer batteriet att laddas ur snabbare och snabbare och till slut går det inte att använda längre.

- Om batteriet laddar ur snabbt efter att det har laddats eller om det har nått slutet på sin livslängd ersätter du det med ett nytt.

  Kontakta ett auktoriserat Sony-service/supportcenter och ersätt batteriet med ett nytt specificerat av Sony.

### När strömmen i batteriet håller på att ta slut

Om batteriet laddas ur och VAIO-datorn inte är inkopplad stängs strömmen av och alla data du inte har sparat raderas.

Spara dina data ofta när VAIO-datorn drivs med batteriet.

## Om användningsmiljön för tangentbordet

I det här avsnittet förklarar vi hur du använder tangentbordet.

Vi rekommenderar att tangentbordet används inom 50 cm från VAIO-datorn.

#### OBS!

- Tangentbordet har magneter för att kopplas ihop med VAIO-datorn. Placera inte kreditkort o.s.v., som påverkas av magnetism, nära datorn, särskilt i områdena framför och bakom tangentbordet. Det kan göra att data skadas.

- Låt inte vatten tränga in i tangentbordet eftersom det kan leda till tekniskt fel.

- Beroende på användarmiljön kan kommunikationsområdet mellan tangentbordet och datorn vara kortare. Flytta i så fall tangentbordet och datorn närmare varandra.

## Använda det trådlösa tangentbordet

Sätt på/av-brytaren för ström och pekplatta för tangentbordet så att det är påslaget och sätt pekplattefunktionen på eller av.

Status på brytaren och funktioner

- OFF

  Ström till trådlöst tangentbord OFF / pekplattefunktion OFF

- #### ON

  Ström till trådlöst tangentbord ON / pekplattefunktion ON

- ####

  Ström till trådlöst tangentbord ON / pekplattefunktion OFF

#### OBS!

- Tangentbordet har magneter för att kopplas ihop med VAIO-datorn. Placera inte kreditkort o.s.v., som påverkas av magnetism, nära datorn, särskilt i områdena framför och bakom tangentbordet. Det kan göra att data skadas.

#### Tips

- Om du inte kan slå på det trådlösa tangentbordet med ”på/av-brytaren för ström och pekplatta för tangentbordet”, följ stegen nedan för att kontrollera att Flygplansläge är OFF och att Keyboard Receiver är ON.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar.

  Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet och välj sedan Trådlöst i det vänstra fönstret.

  Kontrollera att Flygplansläge är OFF och att Keyboard Receiver är ON.

## Ladda tangentbordet

Du kan ladda tangentbordet genom att koppla det till VAIO-datorn.

1. Placera VAIO-datorn på en plan yta.
2. Leta upp laddningsporten () på tangentbordet och laddningsporten () på VAIO-datorn och justera den övre kanten på tangentbordet med den nedre kanten på datorn.

3. Kontrollera läget () på laddningsportarna och flytta tangentbordet i pilens riktning för att koppla det till VAIO-datorn.

   Laddningsindikatorlampan längst ned på tangentbordet tänds och laddningen startar när de båda laddningsportarna är rätt anslutna. (Laddningsindikatorlampan slocknar när laddningen är klar.)

#### OBS!

- Undvik att tappa VAIO-datorn och tangentbordet, se till att du håller i både datorn och tangentbordet när du kopplar bort tangentbordet från datorn.

- När den kvarvarande batterikraften i VAIO-datorn är mindre än 10 % kan du inte ladda tangentbordet.

- Skydda laddningsporten från smuts, undvik att röra vid laddningsporten på tangentbordet.

- Ladda inte tangentbordet om det sitter ett skärmskydd på pekskärmen eller en rengöringsduk är placerad mellan VAIO-datorn och tangentbordet. Detta kan förhindra att datorn och tangentbordet ansluts och tangentbordet kanske inte laddas upp.

#### Tips

- Laddningsindikatorlampan längst ned på tangentbordet lyser när tangentbordet laddas. Indikatorlampan slocknar när laddningen är klar.

- När batterikraften blir för låg blinkar batteriindikatorlampan under 30 sekunder.

- Du kan ladda tangentbordet även om inte VAIO-datorn är ansluten till en strömkälla.

## Kontrollera medföljande artiklar

Kontrollera alla artiklar som medföljer produkten innan du använder dem.

Trådlöst tangentbord

Nätadapter

Strömkabel

Pekpenna för pekplatta

(Medföljer ej alla modeller. Tillgänglighet beror på datorns specifikationer.)

Pennkrok

Trådlös router

(Medföljer ej alla modeller. Tillgänglighet beror på datorns specifikationer.)

VGA-adapter (med Konverteringskontakt)

(Medföljer ej alla modeller. Tillgänglighet beror på datorns specifikationer.)

#### Tips

- Det medföljer inga återställningsmedia eftersom VAIO-datorn går att återställa med hjälp av data på hårddisken eller SSD:n. Mer information finns i Återställa från återställningsområdet.

## Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)

VAIO-datorn övergår automatiskt i strömsparläge om den inte används under en viss tid.

I strömsparläge bevarar datorn sitt nuvarande tillstånd, inklusive data du arbetar med, när du tar en paus.

Se Använda strömsparläget för mer information om strömsparläget.

#### När du inte använder VAIO-datorn på en stund

Undvik att förlora osparad data genom att följa dessa steg och stänga av VAIO-datorn.

1. Spara dina data och avsluta alla appar som körs.
2. Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till VAIO-datorn.
3. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
4. VäljAv/vila och Stäng av.

   Efter en kort tid stängs VAIO-datorn av automatiskt. Om datorn är utrustad med strömindikatorn, släcks den gröna strömindikatorlampan.

#### OBS!

- En felaktig avstängning kan leda till att data som inte har sparats raderas eller att VAIO-datorn inte fungerar som den ska.

- När du vill koppla bort VAIO-datorn från en strömkälla stänger du av datorn och kopplar sedan bort kontakten från eluttaget.

#### Tips

- Om du väljer Stäng av och samtidigt håller Shift-tangenten nedtryckt i steg 4, kan du placera VAIO-datorn i läget för minimal strömförbrukning (ACPI S5-läge). I detta fall är snabbstartfunktionen temporärt inaktiverad vid nästa start.

## Använda antivirusappen till VAIO-datorn

Skydda VAIO-datorn mot datorvirus genom att använda antivirusappen.

Du kan uppdatera antivirusappen med de senaste uppdateringarna genom att hämta och installera dem från tillverkarens webbplats. Om du vill uppdatera antivirusappen letar du reda på den antivirusapp som har installerats på VAIO-datorn genom att följa anvisningarna nedan.

1. Se till att VAIO-datorn är ansluten till Internet.
2. Utför följande åtgärder beroende på förinstallerad antivirusapp.

   För Trend Micro:

   Starta Trend Micro Titanium Maximum Security.

   För McAfee:

   Starta McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security eller McAfee Total Protection.

   För Kaspersky Internet Security:

   Starta Kaspersky Internet Security.

3. Följ instruktionerna på skärmen.

#### OBS!

- I verkligheten kan det gå till på ett annat sätt än det som beskrivs ovan beroende på vilken appversion som har installerats på VAIO-datorn. Om så är fallet följer du instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Information om hur du startar antivirusappen finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.

- Mer information finns i hjälpen för appen.

## Om Internetanslutningar

Nedanstående typer av Internetanslutningar är tillgängliga.

Det finns olika tjänster att välja mellan. Välj det du prioriterar, t.ex. kommunikationshastighet eller billig avgift. Om du vill ha mer information om anslutningstjänster kontaktar du Internetleverantörer.

- Fiberkabel till hemmet (FTTH)

- Kabelmodem

- Digitala linjer (DSL)

- Satellit

- Uppringd anslutning

## Inaktivera Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)

Du kan inaktivera Wi-Fi-funktionen genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Ändra Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter till Av.

#### Tips

- Aktivera Wi-Fi-funktionen genom att stänga av Flygplansläge och ändra Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter till På.

- Om du vill inaktivera alla trådlösa funktioner aktiverar du Flygplansläge.

- De trådlösa funktioner vars inställning är på kommer att aktiveras när du stänger av Flygplansläge.

- Mer information om Flygplansläge finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

## Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)

Läs följande försiktighetsåtgärder innan du börjar använda Wi-Fi-funktionen så att du använder den på rätt sätt.

- I vissa länder eller regioner begränsas användningen av Wi-Fi-produkter av lokala bestämmelser.

- Wi-Fi-enheter använder, liksom många andra enheter, frekvensbandet 2,4 GHz. Även om de använder sig av olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma bandbredd, händer det ändå att sådana störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, att räckvidden för kommunikationen minskar eller att kommunikationen avbryts.

- Om både BLUETOOTH-funktionen och Wi-Fi-funktionen via 2,4 GHz har aktiverats på din VAIO-dator kan störningar uppstå och leda till minskad kommunikationshastighet eller andra problem.

- Om du vill kommunicera via Wi-Fi när du är ute och reser kan du behöva skaffa ett abonnemang hos en leverantör av Wi-Fi-anslutningstjänster.

- Om din VAIO-dator följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n är användning av Wi-Fi-funktion via 5 GHz utomhus förbjuden enligt lag.

- Kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan variera beroende på följande:

  - Avståndet mellan enheterna

  - Förekomsten av hinder mellan enheterna

  - Enheternas inställning

  - Radioförhållanden

  - Omgivningsförhållandena (t.ex. material i väggar o.s.v.)

  - Appar som används

    Det kan hända att kommunikationen avbryts på grund av radioförhållandena.

- Dataöverföringshastigheten som anges i specifikationen är den högsta teoretiska hastigheten och motsvarar inte alltid den faktiska dataöverföringshastigheten.

- Den faktiska kommunikationshastigheten är kanske inte lika snabb som den hastighet VAIO-datorn visar.

- Frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz för Wi-Fi kan inte kommunicera med varandra.

- Dataöverföringshastigheten som anges i IEEE 802.11g och IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan påverkas av störningar om en produkt med standarden IEEE 802.11b används samtidigt. IEEE 802.11g och IEEE 802.11n minskar dessutom överföringshastigheten automatiskt för att bibehålla kompatibilitet med en IEEE 802.11b-produkt. Du kan återställa överföringshastigheten genom att ändra åtkomstpunktens kanalinställningar.

- För att omedelbart stoppa Wi-Fi-funktionen stänger du av VAIO-datorn och de trådlösa enheterna (om sådana finns).

- WLAN-standarden omfattar följande krypteringsmetoder: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) och Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 och WPA har föreslagits av IEEE och Wi-Fi Alliance i samarbete och är specifikationer för standarder baserade på kompatibla säkerhetsförbättringar som höjer dataskyddsnivån och åtkomststyrningen för befintliga Wi-Fi-nätverk. WPA har konstruerats för att vara kompatibelt med IEEE 802.11i-specifikationen. Den använder förstärkt datakryptering med TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) förutom användarverifiering med 802.1X och EAP (Extensible Authentication Protocol). Krypteringen av data skyddar den sårbara trådlösa länken mellan klientdatorer och åtkomstpunkter. Dessutom används andra säkerhetsmekanismer typiska för LAN, till exempel: lösenordsskydd, end-to-end-kryptering, virtuella privata nätverk och verifiering. WPA2, den andra generationen av WPA, har starkare dataskydd och kontroller för nätverksåtkomst och är även utformat så att det skyddar alla versioner av 802.11-enheter, inklusive standarderna 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n och 802.11ac (utkast), multiband och multiläge. Dessutom är WPA2 baserad på den ratificerade standarden IEEE 802.11i och ger säkerhet i myndighetsklass genom att använda AES-krypteringsalgoritmen, som följer NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, och 802.1X-baserad verifiering. WPA2 är bakåtkompatibel med WPA.

## Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

Du kan stoppa Wi-Fi-kommunikation genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj(nätverksikonen).
3. Välj den åtkomstpunkt som du vill använda och välj Koppla från.

#### OBS!

- Inaktivera inte Wi-Fi-funktionen när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet eftersom du då kan förlora data.

## Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

Wi-Fi gör att VAIO-datorn kan ansluta till ett nätverk via en trådlös anslutning.

Wi-Fi använder följande standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast), vilket specificerar vilken typ av teknik som används. Mer information om datorns konfiguration finns i specifikationerna.

#### IEEE 802.11a (frekvensband: 5 GHz)

Endast för modeller som uppfyller standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast).

#### IEEE 802.11b/g (frekvensband: 2,4 GHz)

Standarden IEEE 802.11g tillåter kommunikation med högre hastighet än IEEE 802.11b-standarden.

#### IEEE 802.11n (frekvensband: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan endast 2,4 GHz-bandet användas.

#### IEEE 802.11ac (utkast) (frekvensband: 5 GHz)

Endast för modeller som uppfyller standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast).

## Installera appar från Windows Store

Du kan installera appar från Windows Store.

Du behöver ett Microsoft-konto för att använda vissa appar eller tjänster, inklusive Windows Store.

Mer information om hur du skapar och vad du kan göra med ett Microsoft-konto finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

1. Anslut till Internet.

   Mer information om hur du ansluter till Internet finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

2. Öppna Start-skärmen och välj panelen Store. (Information om hur du öppnar Start-skärmen finns i Om Start-skärmen och -menyn.)

3. Hitta en app att installera.
4. Installera appen med hjälp av instruktionerna som visas på skärmen.

## Om nätverket (LAN)

Det lokala nätverket (LAN) gör att du kan ansluta VAIO-datorn till Internet och överföra data mellan datorn och andra enheter.

Du kan ansluta din VAIO-dator till ett nätverk med en trådlös anslutning.

Information om vilka enheter som behövs till LAN får du av Internetleverantören eller också läser du i handboken som medföljde enheten som du använder.

Information om hur du ansluter VAIO-datorn till nätverket finns i Internetleverantörens instruktioner och i handboken som medföljde enheten som du ansluter datorn till. Information om nätverksinställningar på din arbetsplats får du av nätverksadministratören.

## Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

Du kan upprätta Wi-Fi-kommunikation mellan VAIO-datorn och en åtkomstpunkt (medföljer ej).

Innan du använder Wi-Fi måste du se till att en Wi-Fi-åtkomstpunkt är aktiverad och fungerar.

1. Anslut en åtkomstpunkt till VAIO-datorn.

   Mer information finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support) och i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

2. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
3. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
4. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
5. Ändra Flygplansläge till Av och Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter till På.
6. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
7. Välj(nätverksikonen).
8. Välj den åtkomstpunkt som du vill använda och välj Anslut.

   När anslutningen har upprättats visas Ansluten i fältet för den valda trådlösa åtkomstpunkten.

   Om ett fönster visas där du uppmanas att ange en säkerhetsnyckel, anger du säkerhetsnyckeln och väljer OK. Mer information finns i Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN).

   Observera att säkerhetsnycklar är skiftlägeskänsliga.

#### Så här kontrollerar du anslutningsstatus för Wi-Fi

Öppna skrivbordet och håll muspekaren över(nätverksikonen) i meddelandefältet för att kontrollera Wi-Fi-statusen. Du kan till exempel kontrollera vilken åtkomstpunkt som VAIO-datorn är ansluten till.

Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord.

#### OBS!

- När enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 2,4 GHz har aktiverats på modeller som följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast), kan VAIO-datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz. På samma sätt kan datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 2,4 GHz om enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 5 GHz har aktiverats.

  Modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan inte ansluta till en åtkomstpunkt om Wi-Fi-funktion via 2,4 GHz har inaktiverats. Datorn kan inte heller ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz.

- Det kan ta ett tag att hitta och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt innan du kan börja kommunicera via Wi-Fi.

#### Tips

- Mer information om Flygplansläge finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

- När du ansluter din VAIO-dator till åtkomstpunkten genom att ange säkerhetsnyckeln registreras åtkomstpunkten på datorn. Du behöver inte ange säkerhetsnyckeln igen vid kommande anslutningar.

## Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

En säkerhetsnyckel är ett säkerhetsprotokoll för Wi-Fi som krypterar data som överförs via Wi-Fi. Det kallas även för krypteringsnyckel eller WEP (Wired Equivalent Privacy)-nyckel.

Säkerhetsnyckeln gör att trådlösa enheter som använder samma nyckel, till exempel en Wi-Fi-åtkomstpunkt och en dator, kan kommunicera med varandra via Wi-Fi.

Varje åtkomstpunkt tilldelas en säkerhetsnyckel som standard. (Kontrollera att standardsäkerhetsnyckeln har ändrats så att den skyddar data från obehörig användning.) Om du inte hittar standarsäkerhetsnyckeln kan du läsa i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

Om du anger en felaktig säkerhetsnyckel följer du de här stegen för att ange säkerhetsnyckeln på nytt.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj(nätverksikonen).
3. Högerklicka på önskat nätverk och välj Visa anslutningsegenskaper.
4. Välj fliken Säkerhet.
5. Ange en säkerhetsnyckel i fältet Säkerhetsnyckel och välj OK.

## Ta bort ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN)

Det här ämnet förklarar hur du tar bort ett micro SIM-kort.

1. Stäng av VAIO-datorn.
2. Öppna luckan. (Se Delar och kontroller på framsidan.)
3. Tryck in micro SIM-kortet och släpp det snabbt.

4. Dra ut micro SIM-kortet ur facket.

#### OBS!

- Rör inte vid den tryckta kretsen på micro SIM-kortet.

- Var noga med att ta ett stadigt tag i VAIO-datorn innan du tar bort micro SIM-kortet.

- Skada inte micro SIM-kortet på något sätt, genom att antingen böja det eller trycka för hårt på kortet.

## Stoppa trådlös WAN-kommunikation (modeller med trådlöst WAN)

Du kan stoppa trådlös WAN-kommunikation genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Ändra Mobilt bredband-inställningen under Trådlösa enheter till Av.

#### OBS!

- Inaktivering av funktionen för trådlöst WAN när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet kan resultera i förlorad data.

## Starta trådlös WAN-kommunikation (modeller med trådlöst WAN)

Du kan etablera kommunikation via trådlöst WAN (WWAN) med OneClick Internet.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Se till att Flygplansläge är Av och ändra Mobilt bredband-inställningen under Trådlösa enheter till På.
5. Starta OneClick Internet och välj Anslut. (Information om hur du startar OneClick Internet finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)

#### OBS!

- Se till att micro SIM-kortet är ordentligt isatt i micro SIM-kortplatsen på VAIO-datorn. Annars fungerar kanske inte funktionen för trådlöst WAN.

  Se Sätta i ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN) för information om hur du sätter i micro SIM-kortet.

#### Tips

- För mer information om hur du använder den trådlösa WAN-funktionen, se operatörens instruktioner.

## Innan du använder trådlöst WAN (modeller med trådlöst WAN)

Ett WAN-nätverk (Wide Area Network) är ett utbrett kommunikationsnätverk som gör det möjligt att ansluta lokala datornätverk på avlägsna platser tillsammans. Det har ofta kommunikationsmöjligheter som tillhandahålls av operatörer, t.ex. telekommunikationsföretag.

Om du använder trådlöst WAN (WWAN) kan din VAIO-dator ansluta till Internet via det trådlösa nätverket varhelst det finns mobiltelefontäckning.

Beroende på land och modell kan du vara tvungen att sätta in ett micro SIM-kort i micro SIM-korthållaren eller -facket på datorn för att använda den trådlösa WAN-funktionen.

#### OBS!

- Trådlöst WAN kanske inte finns i vissa länder och regioner.

- Användandet av vissa funktioner och appar kan kräva åtkomst till Internet med den trådlösa WAN-funktionen. Du kan åläggas avgifter för dataanslutning när VAIO-datorn är ansluten till Internet. Kontakta din leverantör av trådlösa tjänster för mer information.

#### Tips

- Beroende på ditt land och din modell kanske du får ett erbjudande från VAIO-utvald operatör. I så fall finner du micro SIM-kortet antingen i operatörens SIM-förpackning inuti kartongen eller redan isatt i micro SIM-korthållaren eller -facket. Om micro SIM-kortet inte följer med din VAIO-dator så kan du köpa ett från den operatör du föredrar.

## Sätta i ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN)

Det här ämnet förklarar hur du sätter i ett micro SIM-kort.

1. Stäng av VAIO-datorn.
2. Öppna luckan och leta upp micro SIM-kortfacket. (Se Delar och kontroller på framsidan.)
3. Ta bort micro SIM-kortet genom att trycka ut det från basplattan.

4. Sätt i micro SIM-kortet i micro SIM-kortfacket med den tryckta kretsen vänd nedåt.

#### OBS!

- Rör inte vid den tryckta kretsen på micro SIM-kortet.

- Var noga med att ta ett stadigt tag i VAIO-datorn innan du sätter i micro SIM-kortet.

- Skada inte micro SIM-kortet på något sätt, genom att antingen böja det eller trycka för hårt på kortet.

## Om Internetanslutningar

Nedanstående typer av Internetanslutningar är tillgängliga.

Det finns olika tjänster att välja mellan. Välj det du prioriterar, t.ex. kommunikationshastighet eller billig avgift. Om du vill ha mer information om anslutningstjänster kontaktar du Internetleverantörer.

- Fiberkabel till hemmet (FTTH)

- Kabelmodem

- Digitala linjer (DSL)

- Satellit

- Uppringd anslutning

## Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

Wi-Fi gör att VAIO-datorn kan ansluta till ett nätverk via en trådlös anslutning.

Wi-Fi använder följande standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast), vilket specificerar vilken typ av teknik som används. Mer information om datorns konfiguration finns i specifikationerna.

#### IEEE 802.11a (frekvensband: 5 GHz)

Endast för modeller som uppfyller standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast).

#### IEEE 802.11b/g (frekvensband: 2,4 GHz)

Standarden IEEE 802.11g tillåter kommunikation med högre hastighet än IEEE 802.11b-standarden.

#### IEEE 802.11n (frekvensband: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan endast 2,4 GHz-bandet användas.

#### IEEE 802.11ac (utkast) (frekvensband: 5 GHz)

Endast för modeller som uppfyller standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast).

## Om nätverket (LAN)

Det lokala nätverket (LAN) gör att du kan ansluta VAIO-datorn till Internet och överföra data mellan datorn och andra enheter.

Du kan ansluta din VAIO-dator till ett nätverk med en trådlös anslutning.

Information om vilka enheter som behövs till LAN får du av Internetleverantören eller också läser du i handboken som medföljde enheten som du använder.

Information om hur du ansluter VAIO-datorn till nätverket finns i Internetleverantörens instruktioner och i handboken som medföljde enheten som du ansluter datorn till. Information om nätverksinställningar på din arbetsplats får du av nätverksadministratören.

## Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

En säkerhetsnyckel är ett säkerhetsprotokoll för Wi-Fi som krypterar data som överförs via Wi-Fi. Det kallas även för krypteringsnyckel eller WEP (Wired Equivalent Privacy)-nyckel.

Säkerhetsnyckeln gör att trådlösa enheter som använder samma nyckel, till exempel en Wi-Fi-åtkomstpunkt och en dator, kan kommunicera med varandra via Wi-Fi.

Varje åtkomstpunkt tilldelas en säkerhetsnyckel som standard. (Kontrollera att standardsäkerhetsnyckeln har ändrats så att den skyddar data från obehörig användning.) Om du inte hittar standarsäkerhetsnyckeln kan du läsa i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

Om du anger en felaktig säkerhetsnyckel följer du de här stegen för att ange säkerhetsnyckeln på nytt.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj(nätverksikonen).
3. Högerklicka på önskat nätverk och välj Visa anslutningsegenskaper.
4. Välj fliken Säkerhet.
5. Ange en säkerhetsnyckel i fältet Säkerhetsnyckel och välj OK.

## Om Internetanslutningar

Nedanstående typer av Internetanslutningar är tillgängliga.

Det finns olika tjänster att välja mellan. Välj det du prioriterar, t.ex. kommunikationshastighet eller billig avgift. Om du vill ha mer information om anslutningstjänster kontaktar du Internetleverantörer.

- Fiberkabel till hemmet (FTTH)

- Kabelmodem

- Digitala linjer (DSL)

- Satellit

- Uppringd anslutning

## Inaktivera Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)

Du kan inaktivera Wi-Fi-funktionen genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Ändra Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter till Av.

#### Tips

- Aktivera Wi-Fi-funktionen genom att stänga av Flygplansläge och ändra Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter till På.

- Om du vill inaktivera alla trådlösa funktioner aktiverar du Flygplansläge.

- De trådlösa funktioner vars inställning är på kommer att aktiveras när du stänger av Flygplansläge.

- Mer information om Flygplansläge finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

## Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)

Läs följande försiktighetsåtgärder innan du börjar använda Wi-Fi-funktionen så att du använder den på rätt sätt.

- I vissa länder eller regioner begränsas användningen av Wi-Fi-produkter av lokala bestämmelser.

- Wi-Fi-enheter använder, liksom många andra enheter, frekvensbandet 2,4 GHz. Även om de använder sig av olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma bandbredd, händer det ändå att sådana störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, att räckvidden för kommunikationen minskar eller att kommunikationen avbryts.

- Om både BLUETOOTH-funktionen och Wi-Fi-funktionen via 2,4 GHz har aktiverats på din VAIO-dator kan störningar uppstå och leda till minskad kommunikationshastighet eller andra problem.

- Om du vill kommunicera via Wi-Fi när du är ute och reser kan du behöva skaffa ett abonnemang hos en leverantör av Wi-Fi-anslutningstjänster.

- Om din VAIO-dator följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n är användning av Wi-Fi-funktion via 5 GHz utomhus förbjuden enligt lag.

- Kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan variera beroende på följande:

  - Avståndet mellan enheterna

  - Förekomsten av hinder mellan enheterna

  - Enheternas inställning

  - Radioförhållanden

  - Omgivningsförhållandena (t.ex. material i väggar o.s.v.)

  - Appar som används

    Det kan hända att kommunikationen avbryts på grund av radioförhållandena.

- Dataöverföringshastigheten som anges i specifikationen är den högsta teoretiska hastigheten och motsvarar inte alltid den faktiska dataöverföringshastigheten.

- Den faktiska kommunikationshastigheten är kanske inte lika snabb som den hastighet VAIO-datorn visar.

- Frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz för Wi-Fi kan inte kommunicera med varandra.

- Dataöverföringshastigheten som anges i IEEE 802.11g och IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan påverkas av störningar om en produkt med standarden IEEE 802.11b används samtidigt. IEEE 802.11g och IEEE 802.11n minskar dessutom överföringshastigheten automatiskt för att bibehålla kompatibilitet med en IEEE 802.11b-produkt. Du kan återställa överföringshastigheten genom att ändra åtkomstpunktens kanalinställningar.

- För att omedelbart stoppa Wi-Fi-funktionen stänger du av VAIO-datorn och de trådlösa enheterna (om sådana finns).

- WLAN-standarden omfattar följande krypteringsmetoder: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) och Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 och WPA har föreslagits av IEEE och Wi-Fi Alliance i samarbete och är specifikationer för standarder baserade på kompatibla säkerhetsförbättringar som höjer dataskyddsnivån och åtkomststyrningen för befintliga Wi-Fi-nätverk. WPA har konstruerats för att vara kompatibelt med IEEE 802.11i-specifikationen. Den använder förstärkt datakryptering med TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) förutom användarverifiering med 802.1X och EAP (Extensible Authentication Protocol). Krypteringen av data skyddar den sårbara trådlösa länken mellan klientdatorer och åtkomstpunkter. Dessutom används andra säkerhetsmekanismer typiska för LAN, till exempel: lösenordsskydd, end-to-end-kryptering, virtuella privata nätverk och verifiering. WPA2, den andra generationen av WPA, har starkare dataskydd och kontroller för nätverksåtkomst och är även utformat så att det skyddar alla versioner av 802.11-enheter, inklusive standarderna 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n och 802.11ac (utkast), multiband och multiläge. Dessutom är WPA2 baserad på den ratificerade standarden IEEE 802.11i och ger säkerhet i myndighetsklass genom att använda AES-krypteringsalgoritmen, som följer NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, och 802.1X-baserad verifiering. WPA2 är bakåtkompatibel med WPA.

## Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

Du kan stoppa Wi-Fi-kommunikation genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj(nätverksikonen).
3. Välj den åtkomstpunkt som du vill använda och välj Koppla från.

#### OBS!

- Inaktivera inte Wi-Fi-funktionen när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet eftersom du då kan förlora data.

## Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

Wi-Fi gör att VAIO-datorn kan ansluta till ett nätverk via en trådlös anslutning.

Wi-Fi använder följande standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast), vilket specificerar vilken typ av teknik som används. Mer information om datorns konfiguration finns i specifikationerna.

#### IEEE 802.11a (frekvensband: 5 GHz)

Endast för modeller som uppfyller standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast).

#### IEEE 802.11b/g (frekvensband: 2,4 GHz)

Standarden IEEE 802.11g tillåter kommunikation med högre hastighet än IEEE 802.11b-standarden.

#### IEEE 802.11n (frekvensband: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan endast 2,4 GHz-bandet användas.

#### IEEE 802.11ac (utkast) (frekvensband: 5 GHz)

Endast för modeller som uppfyller standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast).

## Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

Du kan upprätta Wi-Fi-kommunikation mellan VAIO-datorn och en åtkomstpunkt (medföljer ej).

Innan du använder Wi-Fi måste du se till att en Wi-Fi-åtkomstpunkt är aktiverad och fungerar.

1. Anslut en åtkomstpunkt till VAIO-datorn.

   Mer information finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support) och i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

2. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
3. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
4. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
5. Ändra Flygplansläge till Av och Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter till På.
6. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
7. Välj(nätverksikonen).
8. Välj den åtkomstpunkt som du vill använda och välj Anslut.

   När anslutningen har upprättats visas Ansluten i fältet för den valda trådlösa åtkomstpunkten.

   Om ett fönster visas där du uppmanas att ange en säkerhetsnyckel, anger du säkerhetsnyckeln och väljer OK. Mer information finns i Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN).

   Observera att säkerhetsnycklar är skiftlägeskänsliga.

#### Så här kontrollerar du anslutningsstatus för Wi-Fi

Öppna skrivbordet och håll muspekaren över(nätverksikonen) i meddelandefältet för att kontrollera Wi-Fi-statusen. Du kan till exempel kontrollera vilken åtkomstpunkt som VAIO-datorn är ansluten till.

Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord.

#### OBS!

- När enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 2,4 GHz har aktiverats på modeller som följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast), kan VAIO-datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz. På samma sätt kan datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 2,4 GHz om enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 5 GHz har aktiverats.

  Modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan inte ansluta till en åtkomstpunkt om Wi-Fi-funktion via 2,4 GHz har inaktiverats. Datorn kan inte heller ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz.

- Det kan ta ett tag att hitta och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt innan du kan börja kommunicera via Wi-Fi.

#### Tips

- Mer information om Flygplansläge finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

- När du ansluter din VAIO-dator till åtkomstpunkten genom att ange säkerhetsnyckeln registreras åtkomstpunkten på datorn. Du behöver inte ange säkerhetsnyckeln igen vid kommande anslutningar.

## Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

En säkerhetsnyckel är ett säkerhetsprotokoll för Wi-Fi som krypterar data som överförs via Wi-Fi. Det kallas även för krypteringsnyckel eller WEP (Wired Equivalent Privacy)-nyckel.

Säkerhetsnyckeln gör att trådlösa enheter som använder samma nyckel, till exempel en Wi-Fi-åtkomstpunkt och en dator, kan kommunicera med varandra via Wi-Fi.

Varje åtkomstpunkt tilldelas en säkerhetsnyckel som standard. (Kontrollera att standardsäkerhetsnyckeln har ändrats så att den skyddar data från obehörig användning.) Om du inte hittar standarsäkerhetsnyckeln kan du läsa i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

Om du anger en felaktig säkerhetsnyckel följer du de här stegen för att ange säkerhetsnyckeln på nytt.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj(nätverksikonen).
3. Högerklicka på önskat nätverk och välj Visa anslutningsegenskaper.
4. Välj fliken Säkerhet.
5. Ange en säkerhetsnyckel i fältet Säkerhetsnyckel och välj OK.

## Installera appar från Windows Store

Du kan installera appar från Windows Store.

Du behöver ett Microsoft-konto för att använda vissa appar eller tjänster, inklusive Windows Store.

Mer information om hur du skapar och vad du kan göra med ett Microsoft-konto finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

1. Anslut till Internet.

   Mer information om hur du ansluter till Internet finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

2. Öppna Start-skärmen och välj panelen Store. (Information om hur du öppnar Start-skärmen finns i Om Start-skärmen och -menyn.)

3. Hitta en app att installera.
4. Installera appen med hjälp av instruktionerna som visas på skärmen.

## Installera appar från Windows Store

Du kan installera appar från Windows Store.

Du behöver ett Microsoft-konto för att använda vissa appar eller tjänster, inklusive Windows Store.

Mer information om hur du skapar och vad du kan göra med ett Microsoft-konto finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

1. Anslut till Internet.

   Mer information om hur du ansluter till Internet finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

2. Öppna Start-skärmen och välj panelen Store. (Information om hur du öppnar Start-skärmen finns i Om Start-skärmen och -menyn.)

3. Hitta en app att installera.
4. Installera appen med hjälp av instruktionerna som visas på skärmen.

## Ta bort ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN)

Det här ämnet förklarar hur du tar bort ett micro SIM-kort.

1. Stäng av VAIO-datorn.
2. Öppna luckan. (Se Delar och kontroller på framsidan.)
3. Tryck in micro SIM-kortet och släpp det snabbt.

4. Dra ut micro SIM-kortet ur facket.

#### OBS!

- Rör inte vid den tryckta kretsen på micro SIM-kortet.

- Var noga med att ta ett stadigt tag i VAIO-datorn innan du tar bort micro SIM-kortet.

- Skada inte micro SIM-kortet på något sätt, genom att antingen böja det eller trycka för hårt på kortet.

## Stoppa trådlös WAN-kommunikation (modeller med trådlöst WAN)

Du kan stoppa trådlös WAN-kommunikation genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Ändra Mobilt bredband-inställningen under Trådlösa enheter till Av.

#### OBS!

- Inaktivering av funktionen för trådlöst WAN när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet kan resultera i förlorad data.

## Starta trådlös WAN-kommunikation (modeller med trådlöst WAN)

Du kan etablera kommunikation via trådlöst WAN (WWAN) med OneClick Internet.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Se till att Flygplansläge är Av och ändra Mobilt bredband-inställningen under Trådlösa enheter till På.
5. Starta OneClick Internet och välj Anslut. (Information om hur du startar OneClick Internet finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)

#### OBS!

- Se till att micro SIM-kortet är ordentligt isatt i micro SIM-kortplatsen på VAIO-datorn. Annars fungerar kanske inte funktionen för trådlöst WAN.

  Se Sätta i ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN) för information om hur du sätter i micro SIM-kortet.

#### Tips

- För mer information om hur du använder den trådlösa WAN-funktionen, se operatörens instruktioner.

## Innan du använder trådlöst WAN (modeller med trådlöst WAN)

Ett WAN-nätverk (Wide Area Network) är ett utbrett kommunikationsnätverk som gör det möjligt att ansluta lokala datornätverk på avlägsna platser tillsammans. Det har ofta kommunikationsmöjligheter som tillhandahålls av operatörer, t.ex. telekommunikationsföretag.

Om du använder trådlöst WAN (WWAN) kan din VAIO-dator ansluta till Internet via det trådlösa nätverket varhelst det finns mobiltelefontäckning.

Beroende på land och modell kan du vara tvungen att sätta in ett micro SIM-kort i micro SIM-korthållaren eller -facket på datorn för att använda den trådlösa WAN-funktionen.

#### OBS!

- Trådlöst WAN kanske inte finns i vissa länder och regioner.

- Användandet av vissa funktioner och appar kan kräva åtkomst till Internet med den trådlösa WAN-funktionen. Du kan åläggas avgifter för dataanslutning när VAIO-datorn är ansluten till Internet. Kontakta din leverantör av trådlösa tjänster för mer information.

#### Tips

- Beroende på ditt land och din modell kanske du får ett erbjudande från VAIO-utvald operatör. I så fall finner du micro SIM-kortet antingen i operatörens SIM-förpackning inuti kartongen eller redan isatt i micro SIM-korthållaren eller -facket. Om micro SIM-kortet inte följer med din VAIO-dator så kan du köpa ett från den operatör du föredrar.

## Sätta i ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN)

Det här ämnet förklarar hur du sätter i ett micro SIM-kort.

1. Stäng av VAIO-datorn.
2. Öppna luckan och leta upp micro SIM-kortfacket. (Se Delar och kontroller på framsidan.)
3. Ta bort micro SIM-kortet genom att trycka ut det från basplattan.

4. Sätt i micro SIM-kortet i micro SIM-kortfacket med den tryckta kretsen vänd nedåt.

#### OBS!

- Rör inte vid den tryckta kretsen på micro SIM-kortet.

- Var noga med att ta ett stadigt tag i VAIO-datorn innan du sätter i micro SIM-kortet.

- Skada inte micro SIM-kortet på något sätt, genom att antingen böja det eller trycka för hårt på kortet.

## Ansluta datorn till en strömkälla

Anslut VAIO-datorn till en strömkälla.

Läs säkerhetsföreskrifterna i Att tänka på när du använder elnätet som strömkälla innan du ansluter datorn.

1. Anslut ena änden av strömkabeln () till nätadaptern ().
2. Anslut den andra änden av strömkabeln till ett eluttag ().
3. Anslut kabeln från nätadaptern () till DC IN-porten () på VAIO-datorn.

#### OBS!

- Anslut inte mer än en enhet till samma eluttag.

- Nätadapterns form varierar beroende på vilken modell du köpt.

- Se till att kontakten sitter ordentligt i VAIO-datorn.

#### Tips

- Du kan skydda VAIO-datorn mot plötsliga spänningssprång, till exempel blixtnedslag, med hjälp av ett grenuttag med överspänningsskydd.

## Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet

Du kan ändra skärmupplösningen eller storleken på VAIO-datorns skärmbild när den visas på en extern skärm, till exempel en TV som anslutits till datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).

1. Anslut VAIO-datorn till en HDMI-utrustad TV med hjälp av en HDMI-kabel. (Mer information finns i Ansluta en TV med en HDMI-ingång.)
2. Slå på TV:n.
3. Starta VAIO Control Center och välj Image Quality. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)
4. Välj Details i External Display Resolution.
5. På fliken Select Resolution väljer du önskad upplösning.

   Den valda upplösningen tillämpas efter några sekunder.

6. Om datorns bild inte ryms på TV-skärmens visningsområde väljer du fliken Adjust Resolution för att justera skärmstorleken.

#### OBS!

- Vissa upplösningsalternativ är inte alltid tillgängliga, beroende på modell och på vilken HDMI-enhet som har anslutits.

- Funktionen för justering av skärmupplösningen kan vara inaktiverad, beroende på den valda upplösningen.

## Att tänka på när du använder LCD-skärmen

Läs nedanstående information innan du använder LCD-skärmen.

- Skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att fel har uppstått.

- Skrapa inte på skärmens yta och utsätt den inte för tryck. Den kan ta skada om du gör det.

- LCD-skärmen kan bli varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

- Utformningen av VAIO-datorns LCD-skärm/pekskärm gör att skärmens yta blir varm när du har använt datorn en längre period. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. (modeller med pekskärm)

- LCD-skärmen/pekskärmen är tillverkad av förstärkt glas för att ge hög hållbarhet. Trots det måste du vara försiktig när du använder skärmen eftersom den inte är 100 % okrossbar. Om skärmen går sönder kan det bildas mycket glassplitter. Se upp så att du inte skadar dig på glaset. (modeller med pekskärm)

- Lämna inte skärmen riktad mot solen. Solljus kan skada skärmen. Se till att skydda VAIO-datorn mot direkt solljus när du använder den nära ett fönster.

- Tryck inte på LCD-skärmen eller dess kanter. Skärmen kan vara känslig för tryck och påfrestningar och att trycka på den kan skada den eller göra att den inte fungerar som den ska.

- När VAIO-datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på skärmen. Detta är inte en felfunktion När datorn återfår normal temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen.

- En restbild kan uppstå på skärmen om samma bild visas under en längre tid. Restbilden försvinner efter ett litet tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare.

## Använda funktionen för flera bildskärmar

Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar.

Om till exempel en extern bildskärm är ansluten till skärmporten kan du använda både datorns bildskärm och den externa bildskärmen som ett enda skrivbord.

1. Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning. (Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord.)
2. Välj Utvidga dessa bildskärmar i listrutan bredvid Flera bildskärmar och OK.

   Inställningsalternativen varierar beroende på antalet anslutna externa bildskärmar.

#### OBS!

- Den externa bildskärmen kanske inte stöder funktionen för flera bildskärmar.

- Vissa appar kanske inte är kompatibla med inställningarna för flera bildskärmar.

- Ändra inte bildskärminställningarna medan du använder video- eller bildappar eller när du spelar upp DVD-skivor eftersom det kan leda till felaktig visning eller uppspelning eller göra systemet instabilt.

  Avsluta video- eller bildappen innan du ändrar bildskärmsinställningarna.

#### Tips

- Du kan ställa in skärmupplösningen för varje skärm om du använder funktionen för flera bildskärmar.

## Välja visningslägen

Du kan växla bild mellan datorskärmen och en extern bildskärm som är kopplad till VAIO-datorn.

1. Sätt på den externa bildskärmen.
2. Tryck på Fn+F7-tangenterna flera gånger för att välja önskad visningsutgång och tryck sedan på Enter-tangenten.

#### OBS!

- Om du kopplar bort en bildskärmskabel (medföljer ej) från datorn när endast en extern bildskärm är vald blir det svårt att använda VAIO-datorn eftersom bildskärmen blir svart.

  Byt visningsutgången till datorskärmen genom att trycka två gånger på Fn+F7-tangenterna och sedan trycka på Enter-tangenten.

- Det kanske inte går att byta bildskärm eller också kanske VAIO-datorn fungerar dåligt när du spelar upp ett videoklipp. Avsluta uppspelningsappen innan du byter bildskärm.

- Det kanske inte går att växla bildskärm beroende på typen av extern bildskärm eller projektor.

## Ansluta en TV med en HDMI-ingång

Du kan ansluta en TV med en HDMI-ingång till VAIO-datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).

Mer information om installation och användning finns i handboken som medföljde TV:n.

1. Anslut TV-apparatens strömsladd till ett eluttag och slå på TV:n.
2. Anslut den ena kontakten på en HDMI-kabel till HDMI-utgången (Delar och kontroller på sidorna) på VAIO-datorn och den andra kontakten till TV:n.
3. Ställ in TV:n på den externa ingången.

   VAIO-datorn skärmbild visas på TV:n.

#### OBS!

- Formen på HDMI-utgången varierar beroende på modellen du köpte. Se till att du använder en HDMI-kabel som är kompatibel med HDMI-utgången på din VAIO-dator.

- Om du använder en annan drivrutin än den som tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar.

- För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utgången måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.

#### Tips

- HDMI-utgången på VAIO-datorn stöder standarden HDCP som används för att skydda upphovsrättsskyddat material genom att kryptera digitala videosignaler. Det här innebär att du kan spela upp och titta på en stor mängd högkvalitativa filmer och annat material som är upphovsrättsskyddat.

## Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet

Du kan ändra skärmupplösningen eller storleken på VAIO-datorns skärmbild när den visas på en extern skärm, till exempel en TV som anslutits till datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).

1. Anslut VAIO-datorn till en HDMI-utrustad TV med hjälp av en HDMI-kabel. (Mer information finns i Ansluta en TV med en HDMI-ingång.)
2. Slå på TV:n.
3. Starta VAIO Control Center och välj Image Quality. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)
4. Välj Details i External Display Resolution.
5. På fliken Select Resolution väljer du önskad upplösning.

   Den valda upplösningen tillämpas efter några sekunder.

6. Om datorns bild inte ryms på TV-skärmens visningsområde väljer du fliken Adjust Resolution för att justera skärmstorleken.

#### OBS!

- Vissa upplösningsalternativ är inte alltid tillgängliga, beroende på modell och på vilken HDMI-enhet som har anslutits.

- Funktionen för justering av skärmupplösningen kan vara inaktiverad, beroende på den valda upplösningen.

## Ansluta en TV med en HDMI-ingång

Du kan ansluta en TV med en HDMI-ingång till VAIO-datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).

Mer information om installation och användning finns i handboken som medföljde TV:n.

1. Anslut TV-apparatens strömsladd till ett eluttag och slå på TV:n.
2. Anslut den ena kontakten på en HDMI-kabel till HDMI-utgången (Delar och kontroller på sidorna) på VAIO-datorn och den andra kontakten till TV:n.
3. Ställ in TV:n på den externa ingången.

   VAIO-datorn skärmbild visas på TV:n.

#### OBS!

- Formen på HDMI-utgången varierar beroende på modellen du köpte. Se till att du använder en HDMI-kabel som är kompatibel med HDMI-utgången på din VAIO-dator.

- Om du använder en annan drivrutin än den som tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar.

- För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utgången måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.

#### Tips

- HDMI-utgången på VAIO-datorn stöder standarden HDCP som används för att skydda upphovsrättsskyddat material genom att kryptera digitala videosignaler. Det här innebär att du kan spela upp och titta på en stor mängd högkvalitativa filmer och annat material som är upphovsrättsskyddat.

## Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV

Du kan ansluta en mottagare för hemmabio eller andra enheter för surroundljud mellan VAIO-datorn och TV:n med en HDMI-anslutning.

1. Kontrollera att HDMI-anslutningen har gjorts mellan TV:n och hemmabion eller ljudenheten.
2. Ange att enhetens ljud ska matas ut till HDMI-utgången. (Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.)
3. Slå på TV:n och anslut den till HDMI-ingången.
4. Slå på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och anslut den till HDMI-ingången.
5. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och andra änden till HDMI-utgången på VAIO-datorn.

#### Tips

- Du kan ställa in skärmupplösningen på den anslutna TV:n via VAIO-datorn. Mer information finns i Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet.

- När HDMI-anslutningen är ansluten kan ljudet bara ställas in via den anslutna ljudenheten. Det går inte att inte justera det utgående ljudet för någon av de anslutna enheterna via VAIO-datorn.

## Byta enhet för ljudutdata

Om det inte hörs något ljud från en extern enhet som är ansluten till VAIO-datorn måste du byta enhet för ljudutdata.

1. Öppna Kontrollpanelen och välj Maskinvara och ljud. (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen finns i Öppna Kontrollpanelen.)
2. Välj Ljud.
3. Välj fliken Uppspelning.
4. Kontrollera att enheten som du vill spela upp ljudet på är markerad.

   Om den inte är markerad markerar du den och väljer Standard.

5. Välj OK.

#### Ändra samplingshastigheten och bitdjupet

Hastigheten och bitdjupet i ljudutsignalen ska ställas in efter den digitala ljudenheten.

Följ stegen 1 till 3 ovan och välj sedan ikonen för HDMI-enheten och Egenskaper. På fliken Avancerat, välj den samplingshastighet och det bitdjup (till exempel 16 bitar och 48 000 Hz (DVD-kvalitet)) som enheten stöder och sedan OK.

## Att tänka på när du använder LCD-skärmen

Läs nedanstående information innan du använder LCD-skärmen.

- Skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att fel har uppstått.

- Skrapa inte på skärmens yta och utsätt den inte för tryck. Den kan ta skada om du gör det.

- LCD-skärmen kan bli varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

- Utformningen av VAIO-datorns LCD-skärm/pekskärm gör att skärmens yta blir varm när du har använt datorn en längre period. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. (modeller med pekskärm)

- LCD-skärmen/pekskärmen är tillverkad av förstärkt glas för att ge hög hållbarhet. Trots det måste du vara försiktig när du använder skärmen eftersom den inte är 100 % okrossbar. Om skärmen går sönder kan det bildas mycket glassplitter. Se upp så att du inte skadar dig på glaset. (modeller med pekskärm)

- Lämna inte skärmen riktad mot solen. Solljus kan skada skärmen. Se till att skydda VAIO-datorn mot direkt solljus när du använder den nära ett fönster.

- Tryck inte på LCD-skärmen eller dess kanter. Skärmen kan vara känslig för tryck och påfrestningar och att trycka på den kan skada den eller göra att den inte fungerar som den ska.

- När VAIO-datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på skärmen. Detta är inte en felfunktion När datorn återfår normal temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen.

- En restbild kan uppstå på skärmen om samma bild visas under en längre tid. Restbilden försvinner efter ett litet tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare.

## Använda funktionen för flera bildskärmar

Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar.

Om till exempel en extern bildskärm är ansluten till skärmporten kan du använda både datorns bildskärm och den externa bildskärmen som ett enda skrivbord.

1. Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning. (Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord.)
2. Välj Utvidga dessa bildskärmar i listrutan bredvid Flera bildskärmar och OK.

   Inställningsalternativen varierar beroende på antalet anslutna externa bildskärmar.

#### OBS!

- Den externa bildskärmen kanske inte stöder funktionen för flera bildskärmar.

- Vissa appar kanske inte är kompatibla med inställningarna för flera bildskärmar.

- Ändra inte bildskärminställningarna medan du använder video- eller bildappar eller när du spelar upp DVD-skivor eftersom det kan leda till felaktig visning eller uppspelning eller göra systemet instabilt.

  Avsluta video- eller bildappen innan du ändrar bildskärmsinställningarna.

#### Tips

- Du kan ställa in skärmupplösningen för varje skärm om du använder funktionen för flera bildskärmar.

## Välja visningslägen

Du kan växla bild mellan datorskärmen och en extern bildskärm som är kopplad till VAIO-datorn.

1. Sätt på den externa bildskärmen.
2. Tryck på Fn+F7-tangenterna flera gånger för att välja önskad visningsutgång och tryck sedan på Enter-tangenten.

#### OBS!

- Om du kopplar bort en bildskärmskabel (medföljer ej) från datorn när endast en extern bildskärm är vald blir det svårt att använda VAIO-datorn eftersom bildskärmen blir svart.

  Byt visningsutgången till datorskärmen genom att trycka två gånger på Fn+F7-tangenterna och sedan trycka på Enter-tangenten.

- Det kanske inte går att byta bildskärm eller också kanske VAIO-datorn fungerar dåligt när du spelar upp ett videoklipp. Avsluta uppspelningsappen innan du byter bildskärm.

- Det kanske inte går att växla bildskärm beroende på typen av extern bildskärm eller projektor.

## Ansluta en TV med en HDMI-ingång

Du kan ansluta en TV med en HDMI-ingång till VAIO-datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).

Mer information om installation och användning finns i handboken som medföljde TV:n.

1. Anslut TV-apparatens strömsladd till ett eluttag och slå på TV:n.
2. Anslut den ena kontakten på en HDMI-kabel till HDMI-utgången (Delar och kontroller på sidorna) på VAIO-datorn och den andra kontakten till TV:n.
3. Ställ in TV:n på den externa ingången.

   VAIO-datorn skärmbild visas på TV:n.

#### OBS!

- Formen på HDMI-utgången varierar beroende på modellen du köpte. Se till att du använder en HDMI-kabel som är kompatibel med HDMI-utgången på din VAIO-dator.

- Om du använder en annan drivrutin än den som tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar.

- För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utgången måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.

#### Tips

- HDMI-utgången på VAIO-datorn stöder standarden HDCP som används för att skydda upphovsrättsskyddat material genom att kryptera digitala videosignaler. Det här innebär att du kan spela upp och titta på en stor mängd högkvalitativa filmer och annat material som är upphovsrättsskyddat.

## Ansluta en extern enhet

Anslut en extern skivenhet eller hårddisk till en USB-port på VAIO-datorn.

1. Anslut den externa enhetens strömsladd till ett eluttag ().
2. Anslut den ena änden av en USB-kabel () (medföljer ej) till USB-porten () och den andra änden till den externa enheten.

   Information om USB-anslutningen finns i Ansluta en USB-enhet.

#### OBS!

- Anslut en extern enhet till ett eluttag via en nätadapter (om en sådan medföljer).

#### Tips

- Du kan behöva installera en drivrutin beroende på vilken extern enhet du använder.

  Hur du ansluter och använder en extern enhet varierar också beroende på enhet. Mer information finns i handboken som medföljde den externa spelaren.

## Ansluta externa högtalare/hörlurar/headset

Du kan ansluta externa ljudutenheter (t.ex. högtalare, hörlurar eller ett headset) till VAIO-datorn.

Använd ett Sony-smarttelefonkompatibelt headset (medföljer ej) för att ringa ett Internetsamtal och röstchatta.

1. Anslut externa högtalare, hörlurar eller ett headset till det headsetkompatibla hörlursuttaget(Delar och kontroller på sidorna).

#### OBS!

- Skruva ned volymen på högtalarna innan du slår på dem.

- Ditt headset kanske inte fungerar korrekt med din VAIO-dator.

- En extern mikrofon fungerar inte om du ansluter den till det headsetkompatibla hörlursuttaget.

- Fjärrkontrollen för ditt headset fungerar inte med VAIO-datorn.

#### Tips

- Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde högtalarna, hörlurarna eller headsetet.

## Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV

Du kan ansluta en mottagare för hemmabio eller andra enheter för surroundljud mellan VAIO-datorn och TV:n med en HDMI-anslutning.

1. Kontrollera att HDMI-anslutningen har gjorts mellan TV:n och hemmabion eller ljudenheten.
2. Ange att enhetens ljud ska matas ut till HDMI-utgången. (Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.)
3. Slå på TV:n och anslut den till HDMI-ingången.
4. Slå på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och anslut den till HDMI-ingången.
5. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och andra änden till HDMI-utgången på VAIO-datorn.

#### Tips

- Du kan ställa in skärmupplösningen på den anslutna TV:n via VAIO-datorn. Mer information finns i Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet.

- När HDMI-anslutningen är ansluten kan ljudet bara ställas in via den anslutna ljudenheten. Det går inte att inte justera det utgående ljudet för någon av de anslutna enheterna via VAIO-datorn.

## Byta enhet för ljudutdata

Om det inte hörs något ljud från en extern enhet som är ansluten till VAIO-datorn måste du byta enhet för ljudutdata.

1. Öppna Kontrollpanelen och välj Maskinvara och ljud. (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen finns i Öppna Kontrollpanelen.)
2. Välj Ljud.
3. Välj fliken Uppspelning.
4. Kontrollera att enheten som du vill spela upp ljudet på är markerad.

   Om den inte är markerad markerar du den och väljer Standard.

5. Välj OK.

#### Ändra samplingshastigheten och bitdjupet

Hastigheten och bitdjupet i ljudutsignalen ska ställas in efter den digitala ljudenheten.

Följ stegen 1 till 3 ovan och välj sedan ikonen för HDMI-enheten och Egenskaper. På fliken Avancerat, välj den samplingshastighet och det bitdjup (till exempel 16 bitar och 48 000 Hz (DVD-kvalitet)) som enheten stöder och sedan OK.

## Ansluta externa högtalare/hörlurar/headset

Du kan ansluta externa ljudutenheter (t.ex. högtalare, hörlurar eller ett headset) till VAIO-datorn.

Använd ett Sony-smarttelefonkompatibelt headset (medföljer ej) för att ringa ett Internetsamtal och röstchatta.

1. Anslut externa högtalare, hörlurar eller ett headset till det headsetkompatibla hörlursuttaget(Delar och kontroller på sidorna).

#### OBS!

- Skruva ned volymen på högtalarna innan du slår på dem.

- Ditt headset kanske inte fungerar korrekt med din VAIO-dator.

- En extern mikrofon fungerar inte om du ansluter den till det headsetkompatibla hörlursuttaget.

- Fjärrkontrollen för ditt headset fungerar inte med VAIO-datorn.

#### Tips

- Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde högtalarna, hörlurarna eller headsetet.

## Ansluta externa högtalare/hörlurar/headset

Du kan ansluta externa ljudutenheter (t.ex. högtalare, hörlurar eller ett headset) till VAIO-datorn.

Använd ett Sony-smarttelefonkompatibelt headset (medföljer ej) för att ringa ett Internetsamtal och röstchatta.

1. Anslut externa högtalare, hörlurar eller ett headset till det headsetkompatibla hörlursuttaget(Delar och kontroller på sidorna).

#### OBS!

- Skruva ned volymen på högtalarna innan du slår på dem.

- Ditt headset kanske inte fungerar korrekt med din VAIO-dator.

- En extern mikrofon fungerar inte om du ansluter den till det headsetkompatibla hörlursuttaget.

- Fjärrkontrollen för ditt headset fungerar inte med VAIO-datorn.

#### Tips

- Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde högtalarna, hörlurarna eller headsetet.

## Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV

Du kan ansluta en mottagare för hemmabio eller andra enheter för surroundljud mellan VAIO-datorn och TV:n med en HDMI-anslutning.

1. Kontrollera att HDMI-anslutningen har gjorts mellan TV:n och hemmabion eller ljudenheten.
2. Ange att enhetens ljud ska matas ut till HDMI-utgången. (Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.)
3. Slå på TV:n och anslut den till HDMI-ingången.
4. Slå på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och anslut den till HDMI-ingången.
5. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och andra änden till HDMI-utgången på VAIO-datorn.

#### Tips

- Du kan ställa in skärmupplösningen på den anslutna TV:n via VAIO-datorn. Mer information finns i Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet.

- När HDMI-anslutningen är ansluten kan ljudet bara ställas in via den anslutna ljudenheten. Det går inte att inte justera det utgående ljudet för någon av de anslutna enheterna via VAIO-datorn.

## Om användningsmiljön för tangentbordet

I det här avsnittet förklarar vi hur du använder tangentbordet.

Vi rekommenderar att tangentbordet används inom 50 cm från VAIO-datorn.

#### OBS!

- Tangentbordet har magneter för att kopplas ihop med VAIO-datorn. Placera inte kreditkort o.s.v., som påverkas av magnetism, nära datorn, särskilt i områdena framför och bakom tangentbordet. Det kan göra att data skadas.

- Låt inte vatten tränga in i tangentbordet eftersom det kan leda till tekniskt fel.

- Beroende på användarmiljön kan kommunikationsområdet mellan tangentbordet och datorn vara kortare. Flytta i så fall tangentbordet och datorn närmare varandra.

## Om Internetanslutningar

Nedanstående typer av Internetanslutningar är tillgängliga.

Det finns olika tjänster att välja mellan. Välj det du prioriterar, t.ex. kommunikationshastighet eller billig avgift. Om du vill ha mer information om anslutningstjänster kontaktar du Internetleverantörer.

- Fiberkabel till hemmet (FTTH)

- Kabelmodem

- Digitala linjer (DSL)

- Satellit

- Uppringd anslutning

## Inaktivera Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)

Du kan inaktivera Wi-Fi-funktionen genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Ändra Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter till Av.

#### Tips

- Aktivera Wi-Fi-funktionen genom att stänga av Flygplansläge och ändra Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter till På.

- Om du vill inaktivera alla trådlösa funktioner aktiverar du Flygplansläge.

- De trådlösa funktioner vars inställning är på kommer att aktiveras när du stänger av Flygplansläge.

- Mer information om Flygplansläge finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

## Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)

Läs följande försiktighetsåtgärder innan du börjar använda Wi-Fi-funktionen så att du använder den på rätt sätt.

- I vissa länder eller regioner begränsas användningen av Wi-Fi-produkter av lokala bestämmelser.

- Wi-Fi-enheter använder, liksom många andra enheter, frekvensbandet 2,4 GHz. Även om de använder sig av olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma bandbredd, händer det ändå att sådana störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, att räckvidden för kommunikationen minskar eller att kommunikationen avbryts.

- Om både BLUETOOTH-funktionen och Wi-Fi-funktionen via 2,4 GHz har aktiverats på din VAIO-dator kan störningar uppstå och leda till minskad kommunikationshastighet eller andra problem.

- Om du vill kommunicera via Wi-Fi när du är ute och reser kan du behöva skaffa ett abonnemang hos en leverantör av Wi-Fi-anslutningstjänster.

- Om din VAIO-dator följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n är användning av Wi-Fi-funktion via 5 GHz utomhus förbjuden enligt lag.

- Kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan variera beroende på följande:

  - Avståndet mellan enheterna

  - Förekomsten av hinder mellan enheterna

  - Enheternas inställning

  - Radioförhållanden

  - Omgivningsförhållandena (t.ex. material i väggar o.s.v.)

  - Appar som används

    Det kan hända att kommunikationen avbryts på grund av radioförhållandena.

- Dataöverföringshastigheten som anges i specifikationen är den högsta teoretiska hastigheten och motsvarar inte alltid den faktiska dataöverföringshastigheten.

- Den faktiska kommunikationshastigheten är kanske inte lika snabb som den hastighet VAIO-datorn visar.

- Frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz för Wi-Fi kan inte kommunicera med varandra.

- Dataöverföringshastigheten som anges i IEEE 802.11g och IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan påverkas av störningar om en produkt med standarden IEEE 802.11b används samtidigt. IEEE 802.11g och IEEE 802.11n minskar dessutom överföringshastigheten automatiskt för att bibehålla kompatibilitet med en IEEE 802.11b-produkt. Du kan återställa överföringshastigheten genom att ändra åtkomstpunktens kanalinställningar.

- För att omedelbart stoppa Wi-Fi-funktionen stänger du av VAIO-datorn och de trådlösa enheterna (om sådana finns).

- WLAN-standarden omfattar följande krypteringsmetoder: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) och Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 och WPA har föreslagits av IEEE och Wi-Fi Alliance i samarbete och är specifikationer för standarder baserade på kompatibla säkerhetsförbättringar som höjer dataskyddsnivån och åtkomststyrningen för befintliga Wi-Fi-nätverk. WPA har konstruerats för att vara kompatibelt med IEEE 802.11i-specifikationen. Den använder förstärkt datakryptering med TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) förutom användarverifiering med 802.1X och EAP (Extensible Authentication Protocol). Krypteringen av data skyddar den sårbara trådlösa länken mellan klientdatorer och åtkomstpunkter. Dessutom används andra säkerhetsmekanismer typiska för LAN, till exempel: lösenordsskydd, end-to-end-kryptering, virtuella privata nätverk och verifiering. WPA2, den andra generationen av WPA, har starkare dataskydd och kontroller för nätverksåtkomst och är även utformat så att det skyddar alla versioner av 802.11-enheter, inklusive standarderna 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n och 802.11ac (utkast), multiband och multiläge. Dessutom är WPA2 baserad på den ratificerade standarden IEEE 802.11i och ger säkerhet i myndighetsklass genom att använda AES-krypteringsalgoritmen, som följer NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, och 802.1X-baserad verifiering. WPA2 är bakåtkompatibel med WPA.

## Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

Du kan stoppa Wi-Fi-kommunikation genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj(nätverksikonen).
3. Välj den åtkomstpunkt som du vill använda och välj Koppla från.

#### OBS!

- Inaktivera inte Wi-Fi-funktionen när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet eftersom du då kan förlora data.

## Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

Wi-Fi gör att VAIO-datorn kan ansluta till ett nätverk via en trådlös anslutning.

Wi-Fi använder följande standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast), vilket specificerar vilken typ av teknik som används. Mer information om datorns konfiguration finns i specifikationerna.

#### IEEE 802.11a (frekvensband: 5 GHz)

Endast för modeller som uppfyller standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast).

#### IEEE 802.11b/g (frekvensband: 2,4 GHz)

Standarden IEEE 802.11g tillåter kommunikation med högre hastighet än IEEE 802.11b-standarden.

#### IEEE 802.11n (frekvensband: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan endast 2,4 GHz-bandet användas.

#### IEEE 802.11ac (utkast) (frekvensband: 5 GHz)

Endast för modeller som uppfyller standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast).

## Om nätverket (LAN)

Det lokala nätverket (LAN) gör att du kan ansluta VAIO-datorn till Internet och överföra data mellan datorn och andra enheter.

Du kan ansluta din VAIO-dator till ett nätverk med en trådlös anslutning.

Information om vilka enheter som behövs till LAN får du av Internetleverantören eller också läser du i handboken som medföljde enheten som du använder.

Information om hur du ansluter VAIO-datorn till nätverket finns i Internetleverantörens instruktioner och i handboken som medföljde enheten som du ansluter datorn till. Information om nätverksinställningar på din arbetsplats får du av nätverksadministratören.

## Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

Du kan upprätta Wi-Fi-kommunikation mellan VAIO-datorn och en åtkomstpunkt (medföljer ej).

Innan du använder Wi-Fi måste du se till att en Wi-Fi-åtkomstpunkt är aktiverad och fungerar.

1. Anslut en åtkomstpunkt till VAIO-datorn.

   Mer information finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support) och i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

2. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
3. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
4. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
5. Ändra Flygplansläge till Av och Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter till På.
6. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
7. Välj(nätverksikonen).
8. Välj den åtkomstpunkt som du vill använda och välj Anslut.

   När anslutningen har upprättats visas Ansluten i fältet för den valda trådlösa åtkomstpunkten.

   Om ett fönster visas där du uppmanas att ange en säkerhetsnyckel, anger du säkerhetsnyckeln och väljer OK. Mer information finns i Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN).

   Observera att säkerhetsnycklar är skiftlägeskänsliga.

#### Så här kontrollerar du anslutningsstatus för Wi-Fi

Öppna skrivbordet och håll muspekaren över(nätverksikonen) i meddelandefältet för att kontrollera Wi-Fi-statusen. Du kan till exempel kontrollera vilken åtkomstpunkt som VAIO-datorn är ansluten till.

Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord.

#### OBS!

- När enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 2,4 GHz har aktiverats på modeller som följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast), kan VAIO-datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz. På samma sätt kan datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 2,4 GHz om enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 5 GHz har aktiverats.

  Modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan inte ansluta till en åtkomstpunkt om Wi-Fi-funktion via 2,4 GHz har inaktiverats. Datorn kan inte heller ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz.

- Det kan ta ett tag att hitta och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt innan du kan börja kommunicera via Wi-Fi.

#### Tips

- Mer information om Flygplansläge finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

- När du ansluter din VAIO-dator till åtkomstpunkten genom att ange säkerhetsnyckeln registreras åtkomstpunkten på datorn. Du behöver inte ange säkerhetsnyckeln igen vid kommande anslutningar.

## Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

En säkerhetsnyckel är ett säkerhetsprotokoll för Wi-Fi som krypterar data som överförs via Wi-Fi. Det kallas även för krypteringsnyckel eller WEP (Wired Equivalent Privacy)-nyckel.

Säkerhetsnyckeln gör att trådlösa enheter som använder samma nyckel, till exempel en Wi-Fi-åtkomstpunkt och en dator, kan kommunicera med varandra via Wi-Fi.

Varje åtkomstpunkt tilldelas en säkerhetsnyckel som standard. (Kontrollera att standardsäkerhetsnyckeln har ändrats så att den skyddar data från obehörig användning.) Om du inte hittar standarsäkerhetsnyckeln kan du läsa i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

Om du anger en felaktig säkerhetsnyckel följer du de här stegen för att ange säkerhetsnyckeln på nytt.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj(nätverksikonen).
3. Högerklicka på önskat nätverk och välj Visa anslutningsegenskaper.
4. Välj fliken Säkerhet.
5. Ange en säkerhetsnyckel i fältet Säkerhetsnyckel och välj OK.

## Ta bort ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN)

Det här ämnet förklarar hur du tar bort ett micro SIM-kort.

1. Stäng av VAIO-datorn.
2. Öppna luckan. (Se Delar och kontroller på framsidan.)
3. Tryck in micro SIM-kortet och släpp det snabbt.

4. Dra ut micro SIM-kortet ur facket.

#### OBS!

- Rör inte vid den tryckta kretsen på micro SIM-kortet.

- Var noga med att ta ett stadigt tag i VAIO-datorn innan du tar bort micro SIM-kortet.

- Skada inte micro SIM-kortet på något sätt, genom att antingen böja det eller trycka för hårt på kortet.

## Stoppa trådlös WAN-kommunikation (modeller med trådlöst WAN)

Du kan stoppa trådlös WAN-kommunikation genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Ändra Mobilt bredband-inställningen under Trådlösa enheter till Av.

#### OBS!

- Inaktivering av funktionen för trådlöst WAN när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet kan resultera i förlorad data.

## Starta trådlös WAN-kommunikation (modeller med trådlöst WAN)

Du kan etablera kommunikation via trådlöst WAN (WWAN) med OneClick Internet.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Se till att Flygplansläge är Av och ändra Mobilt bredband-inställningen under Trådlösa enheter till På.
5. Starta OneClick Internet och välj Anslut. (Information om hur du startar OneClick Internet finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)

#### OBS!

- Se till att micro SIM-kortet är ordentligt isatt i micro SIM-kortplatsen på VAIO-datorn. Annars fungerar kanske inte funktionen för trådlöst WAN.

  Se Sätta i ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN) för information om hur du sätter i micro SIM-kortet.

#### Tips

- För mer information om hur du använder den trådlösa WAN-funktionen, se operatörens instruktioner.

## Innan du använder trådlöst WAN (modeller med trådlöst WAN)

Ett WAN-nätverk (Wide Area Network) är ett utbrett kommunikationsnätverk som gör det möjligt att ansluta lokala datornätverk på avlägsna platser tillsammans. Det har ofta kommunikationsmöjligheter som tillhandahålls av operatörer, t.ex. telekommunikationsföretag.

Om du använder trådlöst WAN (WWAN) kan din VAIO-dator ansluta till Internet via det trådlösa nätverket varhelst det finns mobiltelefontäckning.

Beroende på land och modell kan du vara tvungen att sätta in ett micro SIM-kort i micro SIM-korthållaren eller -facket på datorn för att använda den trådlösa WAN-funktionen.

#### OBS!

- Trådlöst WAN kanske inte finns i vissa länder och regioner.

- Användandet av vissa funktioner och appar kan kräva åtkomst till Internet med den trådlösa WAN-funktionen. Du kan åläggas avgifter för dataanslutning när VAIO-datorn är ansluten till Internet. Kontakta din leverantör av trådlösa tjänster för mer information.

#### Tips

- Beroende på ditt land och din modell kanske du får ett erbjudande från VAIO-utvald operatör. I så fall finner du micro SIM-kortet antingen i operatörens SIM-förpackning inuti kartongen eller redan isatt i micro SIM-korthållaren eller -facket. Om micro SIM-kortet inte följer med din VAIO-dator så kan du köpa ett från den operatör du föredrar.

## Sätta i ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN)

Det här ämnet förklarar hur du sätter i ett micro SIM-kort.

1. Stäng av VAIO-datorn.
2. Öppna luckan och leta upp micro SIM-kortfacket. (Se Delar och kontroller på framsidan.)
3. Ta bort micro SIM-kortet genom att trycka ut det från basplattan.

4. Sätt i micro SIM-kortet i micro SIM-kortfacket med den tryckta kretsen vänd nedåt.

#### OBS!

- Rör inte vid den tryckta kretsen på micro SIM-kortet.

- Var noga med att ta ett stadigt tag i VAIO-datorn innan du sätter i micro SIM-kortet.

- Skada inte micro SIM-kortet på något sätt, genom att antingen böja det eller trycka för hårt på kortet.

## Om Internetanslutningar

Nedanstående typer av Internetanslutningar är tillgängliga.

Det finns olika tjänster att välja mellan. Välj det du prioriterar, t.ex. kommunikationshastighet eller billig avgift. Om du vill ha mer information om anslutningstjänster kontaktar du Internetleverantörer.

- Fiberkabel till hemmet (FTTH)

- Kabelmodem

- Digitala linjer (DSL)

- Satellit

- Uppringd anslutning

## Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

Wi-Fi gör att VAIO-datorn kan ansluta till ett nätverk via en trådlös anslutning.

Wi-Fi använder följande standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast), vilket specificerar vilken typ av teknik som används. Mer information om datorns konfiguration finns i specifikationerna.

#### IEEE 802.11a (frekvensband: 5 GHz)

Endast för modeller som uppfyller standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast).

#### IEEE 802.11b/g (frekvensband: 2,4 GHz)

Standarden IEEE 802.11g tillåter kommunikation med högre hastighet än IEEE 802.11b-standarden.

#### IEEE 802.11n (frekvensband: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan endast 2,4 GHz-bandet användas.

#### IEEE 802.11ac (utkast) (frekvensband: 5 GHz)

Endast för modeller som uppfyller standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast).

## Om nätverket (LAN)

Det lokala nätverket (LAN) gör att du kan ansluta VAIO-datorn till Internet och överföra data mellan datorn och andra enheter.

Du kan ansluta din VAIO-dator till ett nätverk med en trådlös anslutning.

Information om vilka enheter som behövs till LAN får du av Internetleverantören eller också läser du i handboken som medföljde enheten som du använder.

Information om hur du ansluter VAIO-datorn till nätverket finns i Internetleverantörens instruktioner och i handboken som medföljde enheten som du ansluter datorn till. Information om nätverksinställningar på din arbetsplats får du av nätverksadministratören.

## Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

En säkerhetsnyckel är ett säkerhetsprotokoll för Wi-Fi som krypterar data som överförs via Wi-Fi. Det kallas även för krypteringsnyckel eller WEP (Wired Equivalent Privacy)-nyckel.

Säkerhetsnyckeln gör att trådlösa enheter som använder samma nyckel, till exempel en Wi-Fi-åtkomstpunkt och en dator, kan kommunicera med varandra via Wi-Fi.

Varje åtkomstpunkt tilldelas en säkerhetsnyckel som standard. (Kontrollera att standardsäkerhetsnyckeln har ändrats så att den skyddar data från obehörig användning.) Om du inte hittar standarsäkerhetsnyckeln kan du läsa i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

Om du anger en felaktig säkerhetsnyckel följer du de här stegen för att ange säkerhetsnyckeln på nytt.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj(nätverksikonen).
3. Högerklicka på önskat nätverk och välj Visa anslutningsegenskaper.
4. Välj fliken Säkerhet.
5. Ange en säkerhetsnyckel i fältet Säkerhetsnyckel och välj OK.

## Om Internetanslutningar

Nedanstående typer av Internetanslutningar är tillgängliga.

Det finns olika tjänster att välja mellan. Välj det du prioriterar, t.ex. kommunikationshastighet eller billig avgift. Om du vill ha mer information om anslutningstjänster kontaktar du Internetleverantörer.

- Fiberkabel till hemmet (FTTH)

- Kabelmodem

- Digitala linjer (DSL)

- Satellit

- Uppringd anslutning

## Inaktivera Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)

Du kan inaktivera Wi-Fi-funktionen genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Ändra Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter till Av.

#### Tips

- Aktivera Wi-Fi-funktionen genom att stänga av Flygplansläge och ändra Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter till På.

- Om du vill inaktivera alla trådlösa funktioner aktiverar du Flygplansläge.

- De trådlösa funktioner vars inställning är på kommer att aktiveras när du stänger av Flygplansläge.

- Mer information om Flygplansläge finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

## Att tänka på när du använder Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)

Läs följande försiktighetsåtgärder innan du börjar använda Wi-Fi-funktionen så att du använder den på rätt sätt.

- I vissa länder eller regioner begränsas användningen av Wi-Fi-produkter av lokala bestämmelser.

- Wi-Fi-enheter använder, liksom många andra enheter, frekvensbandet 2,4 GHz. Även om de använder sig av olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma bandbredd, händer det ändå att sådana störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, att räckvidden för kommunikationen minskar eller att kommunikationen avbryts.

- Om både BLUETOOTH-funktionen och Wi-Fi-funktionen via 2,4 GHz har aktiverats på din VAIO-dator kan störningar uppstå och leda till minskad kommunikationshastighet eller andra problem.

- Om du vill kommunicera via Wi-Fi när du är ute och reser kan du behöva skaffa ett abonnemang hos en leverantör av Wi-Fi-anslutningstjänster.

- Om din VAIO-dator följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n är användning av Wi-Fi-funktion via 5 GHz utomhus förbjuden enligt lag.

- Kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan variera beroende på följande:

  - Avståndet mellan enheterna

  - Förekomsten av hinder mellan enheterna

  - Enheternas inställning

  - Radioförhållanden

  - Omgivningsförhållandena (t.ex. material i väggar o.s.v.)

  - Appar som används

    Det kan hända att kommunikationen avbryts på grund av radioförhållandena.

- Dataöverföringshastigheten som anges i specifikationen är den högsta teoretiska hastigheten och motsvarar inte alltid den faktiska dataöverföringshastigheten.

- Den faktiska kommunikationshastigheten är kanske inte lika snabb som den hastighet VAIO-datorn visar.

- Frekvensbanden 2,4 GHz och 5 GHz för Wi-Fi kan inte kommunicera med varandra.

- Dataöverföringshastigheten som anges i IEEE 802.11g och IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan påverkas av störningar om en produkt med standarden IEEE 802.11b används samtidigt. IEEE 802.11g och IEEE 802.11n minskar dessutom överföringshastigheten automatiskt för att bibehålla kompatibilitet med en IEEE 802.11b-produkt. Du kan återställa överföringshastigheten genom att ändra åtkomstpunktens kanalinställningar.

- För att omedelbart stoppa Wi-Fi-funktionen stänger du av VAIO-datorn och de trådlösa enheterna (om sådana finns).

- WLAN-standarden omfattar följande krypteringsmetoder: Wired Equivalent Privacy (WEP), som är ett säkerhetsprotokoll, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) och Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 och WPA har föreslagits av IEEE och Wi-Fi Alliance i samarbete och är specifikationer för standarder baserade på kompatibla säkerhetsförbättringar som höjer dataskyddsnivån och åtkomststyrningen för befintliga Wi-Fi-nätverk. WPA har konstruerats för att vara kompatibelt med IEEE 802.11i-specifikationen. Den använder förstärkt datakryptering med TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) förutom användarverifiering med 802.1X och EAP (Extensible Authentication Protocol). Krypteringen av data skyddar den sårbara trådlösa länken mellan klientdatorer och åtkomstpunkter. Dessutom används andra säkerhetsmekanismer typiska för LAN, till exempel: lösenordsskydd, end-to-end-kryptering, virtuella privata nätverk och verifiering. WPA2, den andra generationen av WPA, har starkare dataskydd och kontroller för nätverksåtkomst och är även utformat så att det skyddar alla versioner av 802.11-enheter, inklusive standarderna 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n och 802.11ac (utkast), multiband och multiläge. Dessutom är WPA2 baserad på den ratificerade standarden IEEE 802.11i och ger säkerhet i myndighetsklass genom att använda AES-krypteringsalgoritmen, som följer NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, och 802.1X-baserad verifiering. WPA2 är bakåtkompatibel med WPA.

## Stoppa Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

Du kan stoppa Wi-Fi-kommunikation genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj(nätverksikonen).
3. Välj den åtkomstpunkt som du vill använda och välj Koppla från.

#### OBS!

- Inaktivera inte Wi-Fi-funktionen när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet eftersom du då kan förlora data.

## Om standarder för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

Wi-Fi gör att VAIO-datorn kan ansluta till ett nätverk via en trådlös anslutning.

Wi-Fi använder följande standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast), vilket specificerar vilken typ av teknik som används. Mer information om datorns konfiguration finns i specifikationerna.

#### IEEE 802.11a (frekvensband: 5 GHz)

Endast för modeller som uppfyller standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast).

#### IEEE 802.11b/g (frekvensband: 2,4 GHz)

Standarden IEEE 802.11g tillåter kommunikation med högre hastighet än IEEE 802.11b-standarden.

#### IEEE 802.11n (frekvensband: 2,4 GHz/5 GHz)

På modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan endast 2,4 GHz-bandet användas.

#### IEEE 802.11ac (utkast) (frekvensband: 5 GHz)

Endast för modeller som uppfyller standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast).

## Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN)

Du kan upprätta Wi-Fi-kommunikation mellan VAIO-datorn och en åtkomstpunkt (medföljer ej).

Innan du använder Wi-Fi måste du se till att en Wi-Fi-åtkomstpunkt är aktiverad och fungerar.

1. Anslut en åtkomstpunkt till VAIO-datorn.

   Mer information finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support) och i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

2. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
3. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
4. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
5. Ändra Flygplansläge till Av och Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter till På.
6. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
7. Välj(nätverksikonen).
8. Välj den åtkomstpunkt som du vill använda och välj Anslut.

   När anslutningen har upprättats visas Ansluten i fältet för den valda trådlösa åtkomstpunkten.

   Om ett fönster visas där du uppmanas att ange en säkerhetsnyckel, anger du säkerhetsnyckeln och väljer OK. Mer information finns i Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN).

   Observera att säkerhetsnycklar är skiftlägeskänsliga.

#### Så här kontrollerar du anslutningsstatus för Wi-Fi

Öppna skrivbordet och håll muspekaren över(nätverksikonen) i meddelandefältet för att kontrollera Wi-Fi-statusen. Du kan till exempel kontrollera vilken åtkomstpunkt som VAIO-datorn är ansluten till.

Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord.

#### OBS!

- När enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 2,4 GHz har aktiverats på modeller som följer standarden IEEE 802.11a/b/g/n/ac (utkast), kan VAIO-datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz. På samma sätt kan datorn inte ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 2,4 GHz om enbart Wi-Fi-funktionen via frekvensbandet 5 GHz har aktiverats.

  Modeller som följer standarden IEEE 802.11b/g/n kan inte ansluta till en åtkomstpunkt om Wi-Fi-funktion via 2,4 GHz har inaktiverats. Datorn kan inte heller ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt via frekvensbandet 5 GHz.

- Det kan ta ett tag att hitta och ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt innan du kan börja kommunicera via Wi-Fi.

#### Tips

- Mer information om Flygplansläge finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

- När du ansluter din VAIO-dator till åtkomstpunkten genom att ange säkerhetsnyckeln registreras åtkomstpunkten på datorn. Du behöver inte ange säkerhetsnyckeln igen vid kommande anslutningar.

## Om en säkerhetsnyckel för Wi-Fi(R) (trådlöst LAN)

En säkerhetsnyckel är ett säkerhetsprotokoll för Wi-Fi som krypterar data som överförs via Wi-Fi. Det kallas även för krypteringsnyckel eller WEP (Wired Equivalent Privacy)-nyckel.

Säkerhetsnyckeln gör att trådlösa enheter som använder samma nyckel, till exempel en Wi-Fi-åtkomstpunkt och en dator, kan kommunicera med varandra via Wi-Fi.

Varje åtkomstpunkt tilldelas en säkerhetsnyckel som standard. (Kontrollera att standardsäkerhetsnyckeln har ändrats så att den skyddar data från obehörig användning.) Om du inte hittar standarsäkerhetsnyckeln kan du läsa i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

Om du anger en felaktig säkerhetsnyckel följer du de här stegen för att ange säkerhetsnyckeln på nytt.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj(nätverksikonen).
3. Högerklicka på önskat nätverk och välj Visa anslutningsegenskaper.
4. Välj fliken Säkerhet.
5. Ange en säkerhetsnyckel i fältet Säkerhetsnyckel och välj OK.

## Om BLUETOOTH(R)-funktionen

Du kan etablera en trådlös anslutning mellan VAIO-datorn och en annan BLUETOOTH-enhet, till exempel en annan dator, en smartphone, en mobiltelefon, ett headset eller en mus.

Det går att överföra data mellan sådana enheter utan kablar och på upp till 10 meter avstånd i ett fritt utrymme.

En och samma BLUETOOTH-enhet kan vara ansluten till upp till sju andra enheter via ett trådlöst nätverk.

När en enhet begär en anslutning till en annan enhet skickar enheten ut en förfrågan till andra BLUETOOTH-enheter i närheten. Om en enhet svarar på förfrågningen kan de två enheterna anslutas till varandra.

## Kommunicera med en annan BLUETOOTH(R)-enhet, till exempel en mus

Du kan ansluta BLUETOOTH-enheter till VAIO-datorn.

Mer information om BLUETOOTH-kommunikation finns i Om BLUETOOTH(R)-funktionen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Ändra Flygplansläge till Av och Bluetooth-inställningar till På.
5. Välj Enheter i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
6. När du ansluter en BLUETOOTH-mus startar du den och trycker på knappen.

   Mer information om anslutningen finns i handboken till BLUETOOTH-enheten.

7. Välj Lägg till en enhet.

   VAIO-datorn söker efter enheter och visar en lista med enheter.

   Registrera enheten med hjälp av instruktionerna som visas på skärmen.

#### OBS!

- Det kan ta en stund för VAIO-datorn att hitta BLUETOOTH-enheten beroende på vilken typ av enhet det är.

  Om enheten inte visas i listan gör du enheten klar för anslutning igen (trycker till exempel på anslutningsknappen).

- Proceduren för anslutning varierar beroende på BLUETOOTH-enhet. Mer information finns i enhetens handbok.

#### Tips

- Om VAIO-datorn är kompatibel med BLUETOOTH-höghastighetstekniken och du vill använda den för höghastighetskommunikation ändrar du Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter till På i steg 4.

- Om det behövs autentisering för att kunna ansluta en BLUETOOTH-enhet öppnas ett fönster där du måste ange ett lösenord. Följ anvisningarna på skärmen när du delar nyckeln mellan BLUETOOTH-enheten och VAIO-datorn. Om du inte vill ansluta väljer du Avbryt-knappen i fönstret.

  - Ett lösenord är ett hemligt nummer som anges av en användare för att tillåta att två BLUETOOTH-enheter kan kommunicera med varandra. Ange samma alfanumeriska och skiftlägeskänsliga sträng för båda enheterna när de ska kommunicera med varandra. Du kan ändra lösenordet varje gång du autentiserar, förutsatt att du anger samma lösenord för båda enheterna under autentiseringen. Mer information om lösenordet till en BLUETOOTH-enhet finns i handboken som medföljde enheten. Om inget BLUETOOTH-lösenord anges under en viss tid avslutas anslutningsprocessen av säkerhetsskäl. Försök igen i så fall.

- Om du vill ha mer information om åtgärderna öppnar du Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support) och skriver ”BLUETOOTH” i sökrutan.

## Om BLUETOOTH(R)-säkerhet

Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken har en autentiseringsfunktion som gör att du kan styra kommunikationen med andra enheter.

Autentiseringen gör att du kan förhindra att anonyma BLUETOOTH-enheter kan ansluta till din VAIO-dator. Första gången som två BLUETOOTH-enheter kommunicerar med varandra registrerar du ett gemensamt lösenord (ett lösenord som krävs för autentisering) för båda enheterna. När en enhet väl är registrerad behöver du inte ange lösenordet igen.

Om du vill ha mer information om åtgärderna öppnar du Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support) och skriver ”BLUETOOTH” i sökrutan.

## Att tänka på när du använder BLUETOOTH(R)-funktionen

Läs följande försiktighetsåtgärder innan du börjar använda BLUETOOTH-funktionen.

- I vissa länder och regioner begränsas användningen av BLUETOOTH av lokala bestämmelser.

- Det kan hända att BLUETOOTH-funktionen inte fungerar med vissa enheter beroende på tillverkaren eller på vilken appversion som tillverkaren använder. Kontrollera BLUETOOTH-enhetens systemkrav innan du köper den.

  Information om BLUETOOTH-enheter finns på webbplatsen VAIO Support.

  Vissa BLUETOOTH-enheter kräver autentisering innan en anslutning till en annan enhet är möjlig. Genomför autentiseringen innan du ansluter till sådana enheter.

- BLUETOOTH-enheter använder, liksom många andra enheter, frekvensbandet 2,4 GHz. BLUETOOTH-enheterna använder olika sorters teknik för att minimera störningarna från andra enheter som använder samma band. Det kan ändå hända att sådana störningar gör att kommunikationshastigheten minskar, att räckvidden för kommunikationen minskar eller i vissa fall att kommunikationen avbryts.

- Kommunikationshastigheten och anslutningens räckvidd kan variera beroende på följande:

  - Avståndet mellan enheterna

  - Förekomsten av hinder mellan enheterna

  - Omgivningsförhållandena, till exempel förekomsten av väggar och materialet i väggarna

  - Enheternas inställning

  - Appar som används

  - Radioförhållanden

    Det kan hända att kommunikationen avbryts på grund av radioförhållandena.

- Om VAIO-datorn är kompatibel med BLUETOOTH-höghastighetstekniken och du vill använda den för höghastighetskommunikation aktiverar du både funktionen för trådlöst LAN och BLUETOOTH-funktionen på datorn.

- Stora filer kan ibland skadas vid kontinuerlig överföring på grund av begränsningar i själva BLUETOOTH-standarden och elektromagnetiska störningar i omgivningen.

- Om flera BLUETOOTH-enheter ansluts till VAIO-datorn kan kanalöverlastning uppstå, vilket leder till dåliga prestanda på enheterna. Det här är normalt när BLUETOOTH-teknik används och innebär inte att ett fel har uppstått.

- Det kan hända att ljud och bild inte synkroniseras korrekt om du spelar upp videoklipp på VAIO-datorn med ljud från en ansluten BLUETOOTH-enhet. Detta inträffar ofta med BLUETOOTH-teknik och är normalt.

- Alla BLUETOOTH-enheter måste certifieras enligt den procedur som Bluetooth SIG har fastställt för att säkerställa att de uppfyller BLUETOOTH-standarden.

  Även om BLUETOOTH-enheterna följer BLUETOOTH-standarden kan enskilda enheters prestanda, specifikationer och drift variera. Det kan hända att det inte går att överföra data i vissa situationer.

- Vi kan inte garantera att alla BLUETOOTH-enheter kan användas med din VAIO-dator.

- Om du genast måste inaktivera BLUETOOTH-funktionen stänger du av VAIO-datorn.

## Stoppa BLUETOOTH(R)-kommunikation

Du kan stoppa BLUETOOTH-kommunikation genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Ändra Bluetooth-inställningen under Trådlösa enheter till Av.

## Ladda en USB-enhet

Du kan ladda en USB-enhet även när VAIO-datorn är avstängd, i viloläget eller i strömsparläget genom att aktivera inställningarna för USB-laddning.

Ändra inställningarna när USB-enheten är frånkopplad från den USB-port som har stöd för USB-laddning.

1. Starta VAIO Control Center och välj Hardware. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)
2. Aktivera USB Charging-inställningen.
3. Anslut en USB-enhet till USB-porten som är märkt med.

   Om laddningen inte startar även när du anslutit en USB-enhet till den USB-port som har stöd för USB-laddning kan du prova att koppla ur och sedan koppla in enheten igen.

#### OBS!

- När inställningarna för USB-laddning är aktiverade ökar strömförbrukningen när VAIO-datorn är avstängd, i viloläge eller i strömsparläge eftersom datorn levererar ström till USB-porten även när det inte finns någon USB-enhet ansluten till porten.

- När inställningarna för USB-laddning är aktiverade kan du inte använda funktionen för fjärrväckning på den USB-enhet som är ansluten till USB-porten som har stöd för USB-laddning.

#### Tips

- Inställningarna för USB-laddning är inaktiverade som standard.

## Ansluta en USB-enhet

Du kan ansluta en USB-enhet till din VAIO-dator, till exempel en mus, en diskettläsare, högtalare eller en skrivare.

När du ansluter USB-enheten kan du behöva installera de medföljande drivrutinerna för enheten.

Läs enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information.

1. Välj den USB-port () som du vill använda.
2. Anslut USB-enhetens kabel () (medföljer ej) till USB-porten.

#### OBS!

- Du måste kanske installera drivrutinen som medföljde enheten innan du kan använda den. Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information.

- Om du vill kunna skriva ut dokument måste du kontrollera att USB-skrivaren är kompatibel med din version av Windows.

- Stoppa uppspelningen av DVD-innehåll eller musikinnehåll eller stäng av datorn innan du kopplar bort USB-högtalare från VAIO-datorn. Om du kopplar från USB-högtalarna under pågående uppspelning finns risk för funktionsfel.

  Information om hur du tar bort en USB-enhet finns i bruksanvisningen som medföljde enheten.

- Var noga med följande om du vill skydda din VAIO-dator och/eller USB-enheterna från skador:

  - Undvik att stöta till eller trycka på USB-kontakterna om VAIO-datorn ska flyttas med USB-enheter anslutna.

  - Lägg inte VAIO-datorn i en väska eller liknande med USB-enheter anslutna.

#### Tips

- USB-portarna på din VAIO-dator följer standarderna USB 2.0 och/eller USB 3.0.

  De USB-portar som följer standarden USB 3.0 kan kännas igen på den blå färgen.

- Förutom överföringslägena i USB 2.0 har standarden USB 3.0 även följande överföringsläge:

  - SuperSpeed: Överföringshastighet på 5 Gbit/s.

## Hämta platsinformationen (GNSS-försedda modeller)

Du kan hämta platsinformationen för VAIO-datorn med det globala systemet för satellitnavigering (GNSS).

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Ändra Flygplansläge till Av och GNSS-inställningen under Trådlösa enheter till På.

## Inaktivera hämtning av platsinformation (GNSS-försedda modeller)

Du kan inaktivera hämtningen av den platsinformation som samlats in av det globala systemet för satellitnavigering (GNSS). Följ dessa steg för att inaktivera inställningen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Ändra GNSS-inställningen under Trådlösa enheter till Av.

## Ta bort ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN)

Det här ämnet förklarar hur du tar bort ett micro SIM-kort.

1. Stäng av VAIO-datorn.
2. Öppna luckan. (Se Delar och kontroller på framsidan.)
3. Tryck in micro SIM-kortet och släpp det snabbt.

4. Dra ut micro SIM-kortet ur facket.

#### OBS!

- Rör inte vid den tryckta kretsen på micro SIM-kortet.

- Var noga med att ta ett stadigt tag i VAIO-datorn innan du tar bort micro SIM-kortet.

- Skada inte micro SIM-kortet på något sätt, genom att antingen böja det eller trycka för hårt på kortet.

## Stoppa trådlös WAN-kommunikation (modeller med trådlöst WAN)

Du kan stoppa trådlös WAN-kommunikation genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Ändra Mobilt bredband-inställningen under Trådlösa enheter till Av.

#### OBS!

- Inaktivering av funktionen för trådlöst WAN när du använder dokument, filer eller resurser på en fjärrenhet kan resultera i förlorad data.

## Starta trådlös WAN-kommunikation (modeller med trådlöst WAN)

Du kan etablera kommunikation via trådlöst WAN (WWAN) med OneClick Internet.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Se till att Flygplansläge är Av och ändra Mobilt bredband-inställningen under Trådlösa enheter till På.
5. Starta OneClick Internet och välj Anslut. (Information om hur du startar OneClick Internet finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)

#### OBS!

- Se till att micro SIM-kortet är ordentligt isatt i micro SIM-kortplatsen på VAIO-datorn. Annars fungerar kanske inte funktionen för trådlöst WAN.

  Se Sätta i ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN) för information om hur du sätter i micro SIM-kortet.

#### Tips

- För mer information om hur du använder den trådlösa WAN-funktionen, se operatörens instruktioner.

## Innan du använder trådlöst WAN (modeller med trådlöst WAN)

Ett WAN-nätverk (Wide Area Network) är ett utbrett kommunikationsnätverk som gör det möjligt att ansluta lokala datornätverk på avlägsna platser tillsammans. Det har ofta kommunikationsmöjligheter som tillhandahålls av operatörer, t.ex. telekommunikationsföretag.

Om du använder trådlöst WAN (WWAN) kan din VAIO-dator ansluta till Internet via det trådlösa nätverket varhelst det finns mobiltelefontäckning.

Beroende på land och modell kan du vara tvungen att sätta in ett micro SIM-kort i micro SIM-korthållaren eller -facket på datorn för att använda den trådlösa WAN-funktionen.

#### OBS!

- Trådlöst WAN kanske inte finns i vissa länder och regioner.

- Användandet av vissa funktioner och appar kan kräva åtkomst till Internet med den trådlösa WAN-funktionen. Du kan åläggas avgifter för dataanslutning när VAIO-datorn är ansluten till Internet. Kontakta din leverantör av trådlösa tjänster för mer information.

#### Tips

- Beroende på ditt land och din modell kanske du får ett erbjudande från VAIO-utvald operatör. I så fall finner du micro SIM-kortet antingen i operatörens SIM-förpackning inuti kartongen eller redan isatt i micro SIM-korthållaren eller -facket. Om micro SIM-kortet inte följer med din VAIO-dator så kan du köpa ett från den operatör du föredrar.

## Sätta i ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN)

Det här ämnet förklarar hur du sätter i ett micro SIM-kort.

1. Stäng av VAIO-datorn.
2. Öppna luckan och leta upp micro SIM-kortfacket. (Se Delar och kontroller på framsidan.)
3. Ta bort micro SIM-kortet genom att trycka ut det från basplattan.

4. Sätt i micro SIM-kortet i micro SIM-kortfacket med den tryckta kretsen vänd nedåt.

#### OBS!

- Rör inte vid den tryckta kretsen på micro SIM-kortet.

- Var noga med att ta ett stadigt tag i VAIO-datorn innan du sätter i micro SIM-kortet.

- Skada inte micro SIM-kortet på något sätt, genom att antingen böja det eller trycka för hårt på kortet.

## Växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto

I Windows 8 kan du växla mellan ett lokalt konto och ett Microsoft-konto.

Genom att växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto kan du hämta appar från Windows Store.

Gör så här för att skapa eller växla till ett Microsoft-konto.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Användare i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Välj Växla till ett Microsoft-konto.
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Växla till ett lokalt konto genom att välja Växla till ett lokalt konto i steg 4 i stället för Växla till ett Microsoft-konto.

- Om du glömmer bort lösenordet för ditt Microsoft-konto kontaktar du Microsoft supportavdelning.

## Visa systeminformation

Du kan visa systeminformationen för din VAIO-dator.

1. Starta VAIO Care (Desktop). (Information om hur du startar VAIO Care (Desktop) finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)
2. Välj About your VAIO och System information.

   Systeminformationen för VAIO-datorn visas.

## Starta VAIO-datorn via externa enheter

Du kan starta VAIO-datorn via externa enheter, till exempel en optisk skivenhet, en USB-diskettenhet eller ett USB-flashminne, med hjälp av BIOS-funktionen.

1. Anslut en extern enhet till VAIO-datorn.
2. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

3. Välj Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen via den externa enheten påbörjas.

#### OBS!

- Koppla bort alla enheter från VAIO-datorn utom den externa startenheten. Det går inte att starta datorn via vissa enheter och andra enheter kan inte användas med datorn.

- Om en nätadapter medföljer den externa enheten bör du se till att ansluta den till en strömkälla först.

## Anpassa VAIO-datorn

Med VAIO Control Center kan du ändra inställningar för flera olika funktioner så som bildskärm och ljud.

1. Starta VAIO Control Center. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)
2. Välj önskat alternativ och ändra inställningarna.

#### Tips

- Vissa alternativ visas inte om du loggar in som en användare utan administratörsbehörighet.

## Uppdatera din VAIO-dator

Se till att uppdatera VAIO-datorn med följande appar för att förbättra dess effektivitet, säkerhet och funktion.

#### OBS!

- För att du ska kunna utföra uppdateringarna nedan måste VAIO-datorn vara ansluten till Internet.

#### Windows Update

Windows Update hjälper dig att göra din VAIO-dator mer stabil.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. Välj Inställningar och skriv ”Windows Update” i sökrutan.

3. Välj Windows Update i listan och slutför uppdateringarna genom att följa instruktionerna på skärmen.

#### VAIO Update

VAIO Update meddelar dig automatiskt när nya uppdateringar finns tillgängliga på Internet och hämtar och installerar dem på VAIO-datorn.

1. Starta VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. (Information om hur du startar VAIO Update finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)

#### Så här uppdaterar du Windows Store-appar

Se till att du uppdaterar appen Windows Store. Om det finns en uppdatering visas en siffra på panelen Store på Start-skärmen.

1. Öppna den genom att välja panelen Store.

2. Välj Uppdatera i skärmens övre högra hörn.

   Siffran inom parentes visar antalet program som du kan använda.

3. Markera de appar som du vill uppdatera och välj Installera.

   För att uppdatera apparna senare avmarkerar du dem.

## Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du utföra följande åtgärder för att säkerställa att VAIO-datorn körs med optimala prestanda.

- Köra regelbundna prestandakontroller och finjusteringar.

- Hitta supportinformation (adress till supportwebbplatsen, telefonnummer o.s.v.).

- Starta VAIO Care genom att helt enkelt trycka på ASSIST-knappen och sök efter lämpliga åtgärder om du har ett problem.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är påslagen.

   VAIO Care startar.

   Mer information finns i hjälpfilen för VAIO Care.

#### Tips

- Om du trycker på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd visas VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, t.ex. om Windows inte startar.

- Du kan också starta VAIO Care genom att öppna snabbknapparna, välja snabbknappenSök och Appar och skriva ”VAIO Care (Desktop)” i sökrutan.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Använda VAIO Update

VAIO Update innehåller en tjänst som informerar dig om uppdateringsrelaterad information, t.ex. viktiga meddelanden eller uppdateringsprogram som hjälper dig att hålla din VAIO-dator uppdaterad.

VAIO Update använder Internet för att automatiskt identifiera uppdateringsprogram som kan förbättra datorns prestanda och nya appar som är tillgängliga, och som du kan hämta och installera med några enkla steg.

1. Starta VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. (Information om hur du startar VAIO Update finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)

#### Tips

- Du kan också starta VAIO Update från VAIO Care (Desktop).

## Om ASSIST-knappen

Tryck på ASSIST-knappen om du vill utföra regelbundet underhåll på VAIO-datorn eller lösa eventuella problem som uppstår när du använder datorn.

När datorn är på, ASSIST-knappen startar VAIO Care.

När datorn är avstängd, ASSIST-knappen visar VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas.

#### OBS!

- Om VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas och fem minuter går utan att någon åtgärd utförs stängs VAIO-datorn av automatiskt.

## Att tänka på när du använder strömsparläget

Läs följande information innan du använder strömsparläget.

- Vissa USB-enheter kanske inte stöder strömsparläge. När VAIO-datorn återställs från strömsparläge kanske den inte kan identifiera sådana USB-enheter, beroende på typen av och antalet anslutna USB-enheter.

  Om du inte kan försätta datorn i strömsparläge kopplar du bort alla USB-enheter och försöker igen.

- VAIO-datorn kan återgå till normalläget från strömsparläget med musåtgärder beroende på musen du använder.

- Om VAIO-datorn övergår i strömsparläget medan datorn är instabil kan den kanske inte återställas från strömsparläget. Vi rekommenderar att du gör följande:

  - Innan du försätter VAIO-datorn i strömsparläge sparar du filerna och stänger alla aktiva appar.

  - Stäng av VAIO-datorn med jämna mellanrum.

- Beroende på den nuvarande statusen på Windows, kanske inte VAIO-datorn kan övergå till strömsparläget.

- Om VAIO-datorn övergår i strömsparläget medan den utför en uppgift, till exempel skriver till en DVD-skiva, kan det hända att uppgiften fördröjs.

- När VAIO-datorn inte är ansluten till Internet kan du erhålla de senaste uppdateringarna för e-post, sociala nätverkstjänster o.s.v.

- VAIO-datorn kan bli varm i strömsparläget.

- Kylfläkten kan starta i strömsparläge.

## Välja energialternativ

Energisparfunktionerna gör att du kan planera energiförbrukningen.

1. Öppna Kontrollpanelen. (Se Öppna Kontrollpanelen.)
2. Välj Maskinvara och ljud och Energialternativ.
3. Välj ett energialternativ.
4. Om du vill ändra inställningarna för energialternativet väljer du Ändra schemainställningar till höger om önskat energialternativ i fönstret Energialternativ.

   Om du väljer Ändra avancerade inställningar kan du ändra de avancerade inställningarna.

   Mer information om inställningarna för energialternativen finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

#### Tips

- Energistatusikonen anger vilken typ av energi VAIO-datorn för närvarande körs på, och datorns energistatus visas om du väljer ikonen.

## Att tänka på när du använder elnätet som strömkälla

Läs följande information innan du använder elnätet som strömkälla.

### Att tänka på när du använder nätadaptern

- Använd nätadaptern som medföljde VAIO-datorn eller andra originalprodukter från Sony. Använd ingen annan nätadapter eftersom det medför risk för funktionsfel.

- Anslut inte nätadaptern till en strömomformare, till exempel en reseadapter. Det kan leda till överhettning och fel.

- Använd inte nätadaptern om den är skadad.

### ﻿Att tänka på när du startar din VAIO-dator

- Eftersom VAIO-datorn innehåller magnetiska komponenter ska du hålla magnetiska lagringsmedier borta från datorn för att undvika att data skadas.

- Ha inte magnetiska enheter i närheten av VAIO-datorn.

## Använda strömsparläget

I strömsparläget kan då lämna VAIO-datorn och samtidigt bevara datorns tillstånd, inklusive data du arbetar med.

#### Så här aktiverar du strömsparläget

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. VäljAv/vila och Strömsparläge.

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn slocknar den när datorn övergår i strömsparläge (med standardinställningen).

#### Så här återställer du datorn till normalläget

1. Tryck på(Av/vila)-knappen.

#### OBS!

- Om du håller(Av/vila)-knappen intryckt i mer än 4 eller 10 sekunder stängs VAIO-datorn av automatiskt. Alla data som inte har sparats raderas.

- Som standard sätts VAIO-datorn automatiskt i viloläge när batteriet börjar ta slut. Beroende på driftförhållandena kan det ibland hända att det inte går att försätta datorn i viloläge.

  Om detta inträffar och batteriet håller på att ta slut stängs datorn av, vilket leder till att data som inte sparats går förlorade.

  Spara dina data ofta när datorn drivs med batteriet.

- Innan du flyttar VAIO-datorn kontrollerar du att datorn är avstängd för att undvika stötar och vibrationer i en arbetande hårddisk. Om datorn är utrustad med strömindikatorn ser du till att den är släckt.

#### Tips

- Normalt sätts VAIO-datorn automatiskt i strömsparläge efter en viss tids inaktivitet när den körs på nätström.

- Nedanstående aktiviteter sätter också VAIO-datorn i strömsparläget.

  - Tryck på(Av/vila)-knappen (med standardinställningen).

## Ändra LCD-ljusstyrkan automatiskt

Din VAIO-dator mäter styrkan i omgivningsljuset och justerar LCD-ljusstyrkan automatiskt.

1. Starta VAIO Control Center och välj Image Quality. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)
2. Aktivera/inaktivera inställningarna för automatisk justering i Display Brightness.

#### Tips

- Styrkan i omgivningsljuset mäts av ljussensorn. Om ljussensorn blockeras kan det minska LCD-ljusstyrkan.

## Visa tydliga och levande bilder (X-Reality for mobile-installerade modeller)

Du kan visa tydliga och levande bilder med hjälp av X-Reality for mobile-motorn som är en teknik för högkvalitativa bilder.

1. Starta VAIO Control Center och välj Image Quality. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)
2. Sätt X-Reality for mobile-inställningen till På.

#### OBS!

- Inställningen ändras inte mellan på och av när bilder visas.

## Att tänka på när du använder pekskärmen (modeller med pekskärm)

Läs följande information innan du använder pekskärmen.

- Tryck inte hårt på pekskärmen.

  Du behöver inte vara hårdhänt eftersom VAIO-datorn är utrustad med en kapacitiv pekskärm.

- Pekskärmen kanske inte fungerar ordentligt om du slår på VAIO-datorn samtidigt som du rör vid skärmen eller om datorn påverkas av elektromagnetiska vågor under startprocessen. Starta i så fall om datorn.

- Pekskärmen kanske inte fungerar under flera sekunder efter det att din VAIO-dator återgår till normalläge från strömsparläget. I sådant fall ska du vänta en stund innan du börjar använda pekskärmen.

- Se till att pekskärmen alltid är ren för optimal tryckkänslighet. Smuts kan leda till skada och fel.

## Göra textstorleken större (DPI) (modeller med pekskärm)

Ändra DPI för att göra text och ikoner större så att det blir enklare att hantera pekskärmen.

1. Öppna Kontrollpanelen och välj Utseende och anpassning och Gör text och andra objekt större eller mindre. (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen finns i Öppna Kontrollpanelen.)
2. Välj önskade inställningar bland alternativen på skärmen och Verkställ.
3. Om ett meddelande visas där du rekommenderas att logga ut väljer du Logga ut nu.
4. Logga in igen.

   Teckenstorleken för texten i Windows ändras.

## Använda pekskärmen (modeller med pekskärm)

Du kan utföra åtgärder på VAIO-datorn genom att knacka på pekskärmen eller göra en enkel rörelse med fingrarna.

### Grundläggande åtgärder

#### Klicka (knacka)

Knacka på pekskärmen en gång med ett finger. Du kan välja en knapp, t.ex. OK och Avbryt, eller ett menyalternativ genom att knacka på det.

#### Dubbelklicka (dubbelknacka)

Knacka på pekskärmen snabbt två gånger med ett finger.

Du kan starta en app, t.ex. ett ordbehandlingsprogram eller kalkylprogram, eller öppna en fil genom att dubbelknacka på dess ikon.

#### Dra

Placera ett finger på önskad plats på pekskärmen och dra fingret. Du kan flytta en fil eller ändra storlek på fönster med den här rörelsen.

#### Dra och släpp

Peka på önskad filikon, dra den till en annan mapp, fönster eller appikon och lyft sedan bort fingret från skärmen. Du kan flytta och kopiera en fil med den här rörelsen.

### Avancerade åtgärder

Du kan utföra åtgärder på VAIO-datorn genom att göra en enkel rörelse (gest) med fingrarna på pekskärmen.

Svarstiden för rörelsen varierar beroende på apparna.

#### Högerklicka (peka och håll)

Peka och håll på önskad plats på pekskärmen i ett par sekunder och lyft sedan bort fingret från skärmen. Du kan visa olika menyer beroende på vilken plats du pekar på.

#### Rulla

Peka på och dra ett bläddringsbart område i ett fönster, t.ex. ett Internet Explorer-fönster. Du kan också bläddra i fönstret genom att dra skjutreglaget på den lodräta rullningslisten i det valda fönstret.

#### Zooma in eller ut i en bild (zooma)

Nyp med två fingrar på pekskärmen om du vill zooma i en bild, t.ex. ett foto i Foton. Nyp ihop fingrarna för att zooma in och för isär dem för att zooma ut.

#### Rotera en bild (rotera)

Placera två fingrar på pekskärmen och dra dem i cirkelformade rörelser för att rotera en bild, t.ex. ett foto. Om det går att rotera bilder beror på vilka appar du använder.

#### Välja genom att svepa

Dra med fingret en liten bit i den riktning som skärmen inte rullar.

Du kan välja ett objekt som en appanel eller en bild.

## Ändra LCD-ljusstyrkan

Du kan justera LCD-ljusstyrkan.

1. Tryck på Fn+F5-tangenterna eller på Fn+F6-tangenterna.

   Om du vill sänka ljusstyrkan trycker du längre på Fn+F5-tangenterna. Om du vill höja ljusstyrkan trycker du längre på Fn+F6-tangenterna.

#### Tips

- Inställningen för LCD-ljusstyrkan behålls även efter att du har stängt av och startat om VAIO-datorn.

## Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet

Du kan ändra skärmupplösningen eller storleken på VAIO-datorns skärmbild när den visas på en extern skärm, till exempel en TV som anslutits till datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).

1. Anslut VAIO-datorn till en HDMI-utrustad TV med hjälp av en HDMI-kabel. (Mer information finns i Ansluta en TV med en HDMI-ingång.)
2. Slå på TV:n.
3. Starta VAIO Control Center och välj Image Quality. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)
4. Välj Details i External Display Resolution.
5. På fliken Select Resolution väljer du önskad upplösning.

   Den valda upplösningen tillämpas efter några sekunder.

6. Om datorns bild inte ryms på TV-skärmens visningsområde väljer du fliken Adjust Resolution för att justera skärmstorleken.

#### OBS!

- Vissa upplösningsalternativ är inte alltid tillgängliga, beroende på modell och på vilken HDMI-enhet som har anslutits.

- Funktionen för justering av skärmupplösningen kan vara inaktiverad, beroende på den valda upplösningen.

## Att tänka på när du använder LCD-skärmen

Läs nedanstående information innan du använder LCD-skärmen.

- Skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att fel har uppstått.

- Skrapa inte på skärmens yta och utsätt den inte för tryck. Den kan ta skada om du gör det.

- LCD-skärmen kan bli varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

- Utformningen av VAIO-datorns LCD-skärm/pekskärm gör att skärmens yta blir varm när du har använt datorn en längre period. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. (modeller med pekskärm)

- LCD-skärmen/pekskärmen är tillverkad av förstärkt glas för att ge hög hållbarhet. Trots det måste du vara försiktig när du använder skärmen eftersom den inte är 100 % okrossbar. Om skärmen går sönder kan det bildas mycket glassplitter. Se upp så att du inte skadar dig på glaset. (modeller med pekskärm)

- Lämna inte skärmen riktad mot solen. Solljus kan skada skärmen. Se till att skydda VAIO-datorn mot direkt solljus när du använder den nära ett fönster.

- Tryck inte på LCD-skärmen eller dess kanter. Skärmen kan vara känslig för tryck och påfrestningar och att trycka på den kan skada den eller göra att den inte fungerar som den ska.

- När VAIO-datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på skärmen. Detta är inte en felfunktion När datorn återfår normal temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen.

- En restbild kan uppstå på skärmen om samma bild visas under en längre tid. Restbilden försvinner efter ett litet tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare.

## Använda funktionen för flera bildskärmar

Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar.

Om till exempel en extern bildskärm är ansluten till skärmporten kan du använda både datorns bildskärm och den externa bildskärmen som ett enda skrivbord.

1. Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning. (Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord.)
2. Välj Utvidga dessa bildskärmar i listrutan bredvid Flera bildskärmar och OK.

   Inställningsalternativen varierar beroende på antalet anslutna externa bildskärmar.

#### OBS!

- Den externa bildskärmen kanske inte stöder funktionen för flera bildskärmar.

- Vissa appar kanske inte är kompatibla med inställningarna för flera bildskärmar.

- Ändra inte bildskärminställningarna medan du använder video- eller bildappar eller när du spelar upp DVD-skivor eftersom det kan leda till felaktig visning eller uppspelning eller göra systemet instabilt.

  Avsluta video- eller bildappen innan du ändrar bildskärmsinställningarna.

#### Tips

- Du kan ställa in skärmupplösningen för varje skärm om du använder funktionen för flera bildskärmar.

## Välja visningslägen

Du kan växla bild mellan datorskärmen och en extern bildskärm som är kopplad till VAIO-datorn.

1. Sätt på den externa bildskärmen.
2. Tryck på Fn+F7-tangenterna flera gånger för att välja önskad visningsutgång och tryck sedan på Enter-tangenten.

#### OBS!

- Om du kopplar bort en bildskärmskabel (medföljer ej) från datorn när endast en extern bildskärm är vald blir det svårt att använda VAIO-datorn eftersom bildskärmen blir svart.

  Byt visningsutgången till datorskärmen genom att trycka två gånger på Fn+F7-tangenterna och sedan trycka på Enter-tangenten.

- Det kanske inte går att byta bildskärm eller också kanske VAIO-datorn fungerar dåligt när du spelar upp ett videoklipp. Avsluta uppspelningsappen innan du byter bildskärm.

- Det kanske inte går att växla bildskärm beroende på typen av extern bildskärm eller projektor.

## Ansluta en TV med en HDMI-ingång

Du kan ansluta en TV med en HDMI-ingång till VAIO-datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).

Mer information om installation och användning finns i handboken som medföljde TV:n.

1. Anslut TV-apparatens strömsladd till ett eluttag och slå på TV:n.
2. Anslut den ena kontakten på en HDMI-kabel till HDMI-utgången (Delar och kontroller på sidorna) på VAIO-datorn och den andra kontakten till TV:n.
3. Ställ in TV:n på den externa ingången.

   VAIO-datorn skärmbild visas på TV:n.

#### OBS!

- Formen på HDMI-utgången varierar beroende på modellen du köpte. Se till att du använder en HDMI-kabel som är kompatibel med HDMI-utgången på din VAIO-dator.

- Om du använder en annan drivrutin än den som tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar.

- För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utgången måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.

#### Tips

- HDMI-utgången på VAIO-datorn stöder standarden HDCP som används för att skydda upphovsrättsskyddat material genom att kryptera digitala videosignaler. Det här innebär att du kan spela upp och titta på en stor mängd högkvalitativa filmer och annat material som är upphovsrättsskyddat.

## Ändra upplösningen (storleken) på skärmbilden

Du kan ändra skärmupplösningen och anpassa den efter storleken på tecknen och bilderna på datorskärmen.

Mer information finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

1. Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning. (Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord.)
2. Välj den aktuella upplösningen bredvid Upplösning och flytta skjutreglaget till en annan upplösning.

#### OBS!

- Du kanske inte kan spela upp högupplöst video, beroende på mängden videominne på VAIO-datorn. Minska skärmupplösningen i så fall.

- Ändra inte upplösningen medan du använder video- eller bildappar eller när du spelar upp DVD-skivor eftersom det kan leda till felaktig visning eller uppspelning eller göra systemet instabilt.

## Om inbyggda sensorer

En inbyggd accelerometer, digital kompass (magnetometer) och gyrosensor gör det möjligt för dig att använda följande funktioner.

### Skärmrotation med den inbyggda accelerometern

När du roterar VAIO-datorn avkänner den inbyggda accelerometern automatiskt rörelsen och roterar datorskärmen till stående eller liggande riktning beroende på datorns orientering.

### Navigeringshjälp genom att använda den inbyggda digitala kompassen

Den inbyggda digitala kompassen tillhandahåller hjälp med navigeringen på kompatibla appar genom att avkänna vilken riktning VAIO-datorn är placerad i.

### Appfunktion med inbyggd gyrosensor

Den inbyggda gyrosensorn avkänner vinkelrörelsen för VAIO-datorn vilket ger dig möjlighet att utföra åtgärder med appar, exempelvis en spelapp.

#### Tips

- Du måste kalibrera den inbyggda digitala kompassen när appen inte visar riktningen korrekt. Mer information finns i Att tänka på om inbyggda sensorer.

## Att tänka på om inbyggda sensorer

Läs följande information innan du använder ett inbyggda sensorer.

### Att tänka på för att använda den inbyggda accelerometern

- Du kan inte ändra datorskärmens orientering när VAIO-datorn är ansluten till en extern bildskärm. Om du ansluter datorn till en extern bildskärm när du använder datorn i stående riktning, ändras datorskärmen automatiskt till liggande (horisontell) riktning.

- Datorskärmen kan bli förvrängd om du ändrar datorskärmens riktning medan skärmsläckarfunktionen är aktiverad.

- Vissa appar stöder inte stående riktning och kanske inte fungerar på rätt sätt. I det här fallet använder du VAIO-datorn i liggande riktning.

### Att tänka på för att använda den inbyggda digitala kompassen

- Den inbyggda digitala kompassen fungerar genom att avkänna en magnetisk riktning. Lita inte enbart på platsinformationen som erhålls från den inbyggda kompassen.

  Noggrannheten i den digitala kompassen kan lätt påverkas av magnetiska störningar och kanske då inte fungerar korrekt, särskilt på följande platser:

  - I en hiss eller ett rum byggt med järnmaterial, exempelvis järnstommar eller armerad betong

  - Nära ett byggnadsverk av armerad betong, exempelvis en gångbro eller en centralhall på en flygplats eller tågstation

  - Nära eller inuti ett tåg eller en bil

  - Nära en transformator eller kraftledningar

  - Nära metallprodukt exempelvis skrivbord eller möbler av metall

  - Nära material med hög nivå av magnetisk störning exempelvis en magnet, magnethållare eller högtalare

    Pennan och tangentbordet som följer med datorn (modeller med Pekpenna för pekplatta) innehåller magneter. Om du håller pennan eller tangentbordet nära magnetometern () på VAIO-datorn kanske inte den digitala kompassen fungerar korrekt.

- Justering av LCD-skärmens vinkel kan minska riktigheten av den inbyggda digitala kompassen. Det här är dock normalt och indikerar inte något tekniskt fel. I ett sådant fall måste du kalibrera den digitala kompassen.

  Flytta bort från material som leder till magnetisk störning, exempelvis metallprodukter eller magneter, och utför följande åtgärder när det körs en app som använder den digitala kompassen.

  Innan du utför åtgärderna, håll pennan (modeller med Pekpenna för pekplatta) och tangentbordet borta från VAIO-datorn och fäll in stativet på baksidan av datorn.

  - Placera VAIO-datorn på en plan yta, håll tag i datorn med båda händer, rotera den sedan 360 grader medurs en gång med LCD-skärmen upp.

  - Placera VAIO-datorn på en plan yta, håll tag i datorn med båda händer, rotera den sedan 360 grader längsgående en gång.

  - Placera VAIO-datorn på en plan yta, håll tag i datorn med båda händer, rotera den sedan 360 grader tvärgående en gång.

  - Om problemet kvarstår, använd VAIO-datorn på en plats med mindre magnetisk störning.

## Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet

Du kan ändra skärmupplösningen eller storleken på VAIO-datorns skärmbild när den visas på en extern skärm, till exempel en TV som anslutits till datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).

1. Anslut VAIO-datorn till en HDMI-utrustad TV med hjälp av en HDMI-kabel. (Mer information finns i Ansluta en TV med en HDMI-ingång.)
2. Slå på TV:n.
3. Starta VAIO Control Center och välj Image Quality. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)
4. Välj Details i External Display Resolution.
5. På fliken Select Resolution väljer du önskad upplösning.

   Den valda upplösningen tillämpas efter några sekunder.

6. Om datorns bild inte ryms på TV-skärmens visningsområde väljer du fliken Adjust Resolution för att justera skärmstorleken.

#### OBS!

- Vissa upplösningsalternativ är inte alltid tillgängliga, beroende på modell och på vilken HDMI-enhet som har anslutits.

- Funktionen för justering av skärmupplösningen kan vara inaktiverad, beroende på den valda upplösningen.

## Ansluta en TV med en HDMI-ingång

Du kan ansluta en TV med en HDMI-ingång till VAIO-datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).

Mer information om installation och användning finns i handboken som medföljde TV:n.

1. Anslut TV-apparatens strömsladd till ett eluttag och slå på TV:n.
2. Anslut den ena kontakten på en HDMI-kabel till HDMI-utgången (Delar och kontroller på sidorna) på VAIO-datorn och den andra kontakten till TV:n.
3. Ställ in TV:n på den externa ingången.

   VAIO-datorn skärmbild visas på TV:n.

#### OBS!

- Formen på HDMI-utgången varierar beroende på modellen du köpte. Se till att du använder en HDMI-kabel som är kompatibel med HDMI-utgången på din VAIO-dator.

- Om du använder en annan drivrutin än den som tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar.

- För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utgången måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.

#### Tips

- HDMI-utgången på VAIO-datorn stöder standarden HDCP som används för att skydda upphovsrättsskyddat material genom att kryptera digitala videosignaler. Det här innebär att du kan spela upp och titta på en stor mängd högkvalitativa filmer och annat material som är upphovsrättsskyddat.

## Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV

Du kan ansluta en mottagare för hemmabio eller andra enheter för surroundljud mellan VAIO-datorn och TV:n med en HDMI-anslutning.

1. Kontrollera att HDMI-anslutningen har gjorts mellan TV:n och hemmabion eller ljudenheten.
2. Ange att enhetens ljud ska matas ut till HDMI-utgången. (Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.)
3. Slå på TV:n och anslut den till HDMI-ingången.
4. Slå på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och anslut den till HDMI-ingången.
5. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och andra änden till HDMI-utgången på VAIO-datorn.

#### Tips

- Du kan ställa in skärmupplösningen på den anslutna TV:n via VAIO-datorn. Mer information finns i Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet.

- När HDMI-anslutningen är ansluten kan ljudet bara ställas in via den anslutna ljudenheten. Det går inte att inte justera det utgående ljudet för någon av de anslutna enheterna via VAIO-datorn.

## Byta enhet för ljudutdata

Om det inte hörs något ljud från en extern enhet som är ansluten till VAIO-datorn måste du byta enhet för ljudutdata.

1. Öppna Kontrollpanelen och välj Maskinvara och ljud. (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen finns i Öppna Kontrollpanelen.)
2. Välj Ljud.
3. Välj fliken Uppspelning.
4. Kontrollera att enheten som du vill spela upp ljudet på är markerad.

   Om den inte är markerad markerar du den och väljer Standard.

5. Välj OK.

#### Ändra samplingshastigheten och bitdjupet

Hastigheten och bitdjupet i ljudutsignalen ska ställas in efter den digitala ljudenheten.

Följ stegen 1 till 3 ovan och välj sedan ikonen för HDMI-enheten och Egenskaper. På fliken Avancerat, välj den samplingshastighet och det bitdjup (till exempel 16 bitar och 48 000 Hz (DVD-kvalitet)) som enheten stöder och sedan OK.

## Att tänka på när du använder LCD-skärmen

Läs nedanstående information innan du använder LCD-skärmen.

- Skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att fel har uppstått.

- Skrapa inte på skärmens yta och utsätt den inte för tryck. Den kan ta skada om du gör det.

- LCD-skärmen kan bli varm under drift. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

- Utformningen av VAIO-datorns LCD-skärm/pekskärm gör att skärmens yta blir varm när du har använt datorn en längre period. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. (modeller med pekskärm)

- LCD-skärmen/pekskärmen är tillverkad av förstärkt glas för att ge hög hållbarhet. Trots det måste du vara försiktig när du använder skärmen eftersom den inte är 100 % okrossbar. Om skärmen går sönder kan det bildas mycket glassplitter. Se upp så att du inte skadar dig på glaset. (modeller med pekskärm)

- Lämna inte skärmen riktad mot solen. Solljus kan skada skärmen. Se till att skydda VAIO-datorn mot direkt solljus när du använder den nära ett fönster.

- Tryck inte på LCD-skärmen eller dess kanter. Skärmen kan vara känslig för tryck och påfrestningar och att trycka på den kan skada den eller göra att den inte fungerar som den ska.

- När VAIO-datorn används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på skärmen. Detta är inte en felfunktion När datorn återfår normal temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen.

- En restbild kan uppstå på skärmen om samma bild visas under en längre tid. Restbilden försvinner efter ett litet tag. Du kan förhindra restbilder genom att använda skärmsläckare.

## Använda funktionen för flera bildskärmar

Med funktionen för flera bildskärmar går det att fördela skrivbordet över flera olika bildskärmar.

Om till exempel en extern bildskärm är ansluten till skärmporten kan du använda både datorns bildskärm och den externa bildskärmen som ett enda skrivbord.

1. Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning. (Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord.)
2. Välj Utvidga dessa bildskärmar i listrutan bredvid Flera bildskärmar och OK.

   Inställningsalternativen varierar beroende på antalet anslutna externa bildskärmar.

#### OBS!

- Den externa bildskärmen kanske inte stöder funktionen för flera bildskärmar.

- Vissa appar kanske inte är kompatibla med inställningarna för flera bildskärmar.

- Ändra inte bildskärminställningarna medan du använder video- eller bildappar eller när du spelar upp DVD-skivor eftersom det kan leda till felaktig visning eller uppspelning eller göra systemet instabilt.

  Avsluta video- eller bildappen innan du ändrar bildskärmsinställningarna.

#### Tips

- Du kan ställa in skärmupplösningen för varje skärm om du använder funktionen för flera bildskärmar.

## Välja visningslägen

Du kan växla bild mellan datorskärmen och en extern bildskärm som är kopplad till VAIO-datorn.

1. Sätt på den externa bildskärmen.
2. Tryck på Fn+F7-tangenterna flera gånger för att välja önskad visningsutgång och tryck sedan på Enter-tangenten.

#### OBS!

- Om du kopplar bort en bildskärmskabel (medföljer ej) från datorn när endast en extern bildskärm är vald blir det svårt att använda VAIO-datorn eftersom bildskärmen blir svart.

  Byt visningsutgången till datorskärmen genom att trycka två gånger på Fn+F7-tangenterna och sedan trycka på Enter-tangenten.

- Det kanske inte går att byta bildskärm eller också kanske VAIO-datorn fungerar dåligt när du spelar upp ett videoklipp. Avsluta uppspelningsappen innan du byter bildskärm.

- Det kanske inte går att växla bildskärm beroende på typen av extern bildskärm eller projektor.

## Ansluta en TV med en HDMI-ingång

Du kan ansluta en TV med en HDMI-ingång till VAIO-datorn med en HDMI-kabel (medföljer ej).

Mer information om installation och användning finns i handboken som medföljde TV:n.

1. Anslut TV-apparatens strömsladd till ett eluttag och slå på TV:n.
2. Anslut den ena kontakten på en HDMI-kabel till HDMI-utgången (Delar och kontroller på sidorna) på VAIO-datorn och den andra kontakten till TV:n.
3. Ställ in TV:n på den externa ingången.

   VAIO-datorn skärmbild visas på TV:n.

#### OBS!

- Formen på HDMI-utgången varierar beroende på modellen du köpte. Se till att du använder en HDMI-kabel som är kompatibel med HDMI-utgången på din VAIO-dator.

- Om du använder en annan drivrutin än den som tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar.

- För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utgången måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.

#### Tips

- HDMI-utgången på VAIO-datorn stöder standarden HDCP som används för att skydda upphovsrättsskyddat material genom att kryptera digitala videosignaler. Det här innebär att du kan spela upp och titta på en stor mängd högkvalitativa filmer och annat material som är upphovsrättsskyddat.

## Starta VAIO-datorn via externa enheter

Du kan starta VAIO-datorn via externa enheter, till exempel en optisk skivenhet, en USB-diskettenhet eller ett USB-flashminne, med hjälp av BIOS-funktionen.

1. Anslut en extern enhet till VAIO-datorn.
2. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

3. Välj Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen via den externa enheten påbörjas.

#### OBS!

- Koppla bort alla enheter från VAIO-datorn utom den externa startenheten. Det går inte att starta datorn via vissa enheter och andra enheter kan inte användas med datorn.

- Om en nätadapter medföljer den externa enheten bör du se till att ansluta den till en strömkälla först.

## Justera volymen i Windows

Du kan justera volymen för varje enhet och app via Kontrollpanelen.

1. Öppna Kontrollpanelen och välj Maskinvara och ljud. (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen finns i Öppna Kontrollpanelen.)
2. Välj Justera ljudvolym under Ljud.
3. Flytta skjutreglaget under Enhet eller Program upp och ner till önskad ljudnivå.

   Om volymen är avstängd () väljer du(inaktivera ljud av) för att aktivera ljudet (). Om volymen är låg höjer du den med hjälp av skjutreglaget.

## Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV

Du kan ansluta en mottagare för hemmabio eller andra enheter för surroundljud mellan VAIO-datorn och TV:n med en HDMI-anslutning.

1. Kontrollera att HDMI-anslutningen har gjorts mellan TV:n och hemmabion eller ljudenheten.
2. Ange att enhetens ljud ska matas ut till HDMI-utgången. (Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.)
3. Slå på TV:n och anslut den till HDMI-ingången.
4. Slå på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och anslut den till HDMI-ingången.
5. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och andra änden till HDMI-utgången på VAIO-datorn.

#### Tips

- Du kan ställa in skärmupplösningen på den anslutna TV:n via VAIO-datorn. Mer information finns i Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet.

- När HDMI-anslutningen är ansluten kan ljudet bara ställas in via den anslutna ljudenheten. Det går inte att inte justera det utgående ljudet för någon av de anslutna enheterna via VAIO-datorn.

## Justera mikrofonvolymen

Du kan justera mikrofonens ljudvolym.

1. Öppna Kontrollpanelen och välj Maskinvara och ljud. (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen finns i Öppna Kontrollpanelen.)
2. Välj Ljud.
3. Välj fliken Inspelning.
4. Dubbelklicka på mikrofonikonen.
5. Välj fliken Nivåer i fönstret Egenskaper för mikrofon.
6. Flytta skjutreglaget under Mikrofon åt höger och vänster till önskad volym.

   Om mikrofonvolymen inte är tillräckligt hög när reglaget är på högsta nivå kan du höja den ytterligare genom att flytta skjutreglaget under Mikrofonförstärkning.

7. Välj OK.

## Justera högtalarvolymen

Du kan ändra volymen på högtalarna och hörlurarna.

#### Så här justerar du volymen med Fn-tangenten

Tryck på F3-tangenten samtidigt som du håller Fn-tangenten intryckt för att sänka volymen. Tryck på F4-tangenten samtidigt som du håller Fn-tangenten intryckt för att höja volymen.

Du kan också trycka på VOL (Volym)-knapparna (Delar och kontroller på sidorna) på VAIO-datorn för att justera volymen.

#### Så här stänger du av ljudet med Fn-tangenten

Tryck på F2-tangenten samtidigt som du håller Fn-tangenten intryckt för att stänga av ljudet till högtalarna och hörlurarna.

Tryck på Fn+F2-tangenterna igen för att sätta på ljudet.

Du kan också trycka på Fn+F3-tangenterna eller Fn+F4-tangenterna för att sätta på ljudet.

## Byta enhet för ljudutdata

Om det inte hörs något ljud från en extern enhet som är ansluten till VAIO-datorn måste du byta enhet för ljudutdata.

1. Öppna Kontrollpanelen och välj Maskinvara och ljud. (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen finns i Öppna Kontrollpanelen.)
2. Välj Ljud.
3. Välj fliken Uppspelning.
4. Kontrollera att enheten som du vill spela upp ljudet på är markerad.

   Om den inte är markerad markerar du den och väljer Standard.

5. Välj OK.

#### Ändra samplingshastigheten och bitdjupet

Hastigheten och bitdjupet i ljudutsignalen ska ställas in efter den digitala ljudenheten.

Följ stegen 1 till 3 ovan och välj sedan ikonen för HDMI-enheten och Egenskaper. På fliken Avancerat, välj den samplingshastighet och det bitdjup (till exempel 16 bitar och 48 000 Hz (DVD-kvalitet)) som enheten stöder och sedan OK.

## Spela upp optimerat ljud för VAIO-datorn med läget ClearAudio+

ClearAudio+-läget aktiverar högkvalitativt ljud som är optimerat för VAIO-datorn med tekniker för digital signalbearbetning som ursprungligen utvecklades av Sony.

Med en enkel åtgärd kan du njuta av rikt ljud med klara höga och djupa låga toner.

1. Starta VAIO Control Center och välj Sound Quality. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)
2. Välj ljudläget i Sound Effects.

   Det optimerade ljudet reproduceras när du väljer ClearAudio+-läget som matchar din ljudkälla.

#### Tips

- Du kan även justera ljudeffekterna efter önskemål i Details under Sound Effects.

## Justera högtalarvolymen

Du kan ändra volymen på högtalarna och hörlurarna.

#### Så här justerar du volymen med Fn-tangenten

Tryck på F3-tangenten samtidigt som du håller Fn-tangenten intryckt för att sänka volymen. Tryck på F4-tangenten samtidigt som du håller Fn-tangenten intryckt för att höja volymen.

Du kan också trycka på VOL (Volym)-knapparna (Delar och kontroller på sidorna) på VAIO-datorn för att justera volymen.

#### Så här stänger du av ljudet med Fn-tangenten

Tryck på F2-tangenten samtidigt som du håller Fn-tangenten intryckt för att stänga av ljudet till högtalarna och hörlurarna.

Tryck på Fn+F2-tangenterna igen för att sätta på ljudet.

Du kan också trycka på Fn+F3-tangenterna eller Fn+F4-tangenterna för att sätta på ljudet.

## Spela upp optimerat ljud för VAIO-datorn med läget ClearAudio+

ClearAudio+-läget aktiverar högkvalitativt ljud som är optimerat för VAIO-datorn med tekniker för digital signalbearbetning som ursprungligen utvecklades av Sony.

Med en enkel åtgärd kan du njuta av rikt ljud med klara höga och djupa låga toner.

1. Starta VAIO Control Center och välj Sound Quality. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)
2. Välj ljudläget i Sound Effects.

   Det optimerade ljudet reproduceras när du väljer ClearAudio+-läget som matchar din ljudkälla.

#### Tips

- Du kan även justera ljudeffekterna efter önskemål i Details under Sound Effects.

## Justera mikrofonvolymen

Du kan justera mikrofonens ljudvolym.

1. Öppna Kontrollpanelen och välj Maskinvara och ljud. (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen finns i Öppna Kontrollpanelen.)
2. Välj Ljud.
3. Välj fliken Inspelning.
4. Dubbelklicka på mikrofonikonen.
5. Välj fliken Nivåer i fönstret Egenskaper för mikrofon.
6. Flytta skjutreglaget under Mikrofon åt höger och vänster till önskad volym.

   Om mikrofonvolymen inte är tillräckligt hög när reglaget är på högsta nivå kan du höja den ytterligare genom att flytta skjutreglaget under Mikrofonförstärkning.

7. Välj OK.

## Ansluta en digital enhet för utgående ljud mellan VAIO-datorn och en TV

Du kan ansluta en mottagare för hemmabio eller andra enheter för surroundljud mellan VAIO-datorn och TV:n med en HDMI-anslutning.

1. Kontrollera att HDMI-anslutningen har gjorts mellan TV:n och hemmabion eller ljudenheten.
2. Ange att enhetens ljud ska matas ut till HDMI-utgången. (Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.)
3. Slå på TV:n och anslut den till HDMI-ingången.
4. Slå på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och anslut den till HDMI-ingången.
5. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-ingången på mottagaren för hemmabio eller dekodern för surroundljud och andra änden till HDMI-utgången på VAIO-datorn.

#### Tips

- Du kan ställa in skärmupplösningen på den anslutna TV:n via VAIO-datorn. Mer information finns i Ändra upplösning (storlek) på skärmbilden på en HDMI-ansluten enhet.

- När HDMI-anslutningen är ansluten kan ljudet bara ställas in via den anslutna ljudenheten. Det går inte att inte justera det utgående ljudet för någon av de anslutna enheterna via VAIO-datorn.

## Om ASSIST-knappen

Tryck på ASSIST-knappen om du vill utföra regelbundet underhåll på VAIO-datorn eller lösa eventuella problem som uppstår när du använder datorn.

När datorn är på, ASSIST-knappen startar VAIO Care.

När datorn är avstängd, ASSIST-knappen visar VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas.

#### OBS!

- Om VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas och fem minuter går utan att någon åtgärd utförs stängs VAIO-datorn av automatiskt.

## Om ASSIST-knappen

Tryck på ASSIST-knappen om du vill utföra regelbundet underhåll på VAIO-datorn eller lösa eventuella problem som uppstår när du använder datorn.

När datorn är på, ASSIST-knappen startar VAIO Care.

När datorn är avstängd, ASSIST-knappen visar VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas.

#### OBS!

- Om VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas och fem minuter går utan att någon åtgärd utförs stängs VAIO-datorn av automatiskt.

## Använda pekplattan

Genom att dra med fingret på pekplattan kan du flytta pekaren på skärmen.

Du utför kommandon och visar menyer genom att trycka på vänster eller höger knapp när pekaren är placerad på det objekt du vill använda.

1. Vänster knapp

2. Höger knapp

#### Klicka

När pekaren är på det önskade objektet trycker du en gång på den vänstra knappen.

Du kan också knacka en gång på pekplattan.

#### Dubbelklicka

När pekaren är på det önskade objektet trycker du snabbt två gånger på vänster knapp.

Du kan också knacka snabbt två gånger på pekplattan.

#### Högerklicka

När pekaren är på det önskade objektet trycker du en gång på den högra knappen.

Du kan också knacka på pekplattan med två fingrar.

Du kan visa olika snabbmenyer, beroende på var pekaren är.

#### Dra

Placera pekaren på objektet, tryck en gång på den vänstra knappen och håll ned den medan du samtidigt drar med fingret på pekplattan.

Du kan också knacka snabbt två gånger på pekplattan och på den andra knackningen dra med fingret.

#### Dra och släpp

Dra en ikon, t.ex. en fil, till önskad plats och släpp fingret från vänster knapp.

Du kan också knacka snabbt två gånger på ikonen, på den andra knackningen dra med fingret till den önskade platsen och därefter lyfta upp fingret från pekplattan.

#### Rulla

Dra uppåt och nedåt med två fingrar på pekplattan om du vill bläddra i höjdled på skärmen.

Dra från ena sidan till den andra med två fingrar på pekplattan om du vill bläddra i sidled på skärmen.

#### Så här öppnar du appmenyn

Placera ett finger på pekplattans överkant och dra fingret nedåt.

Appmenyn visas inte om appen inte har stöd för appmenyer.

#### Så här öppnar du snabbknapparna

Placera ett finger på pekplattans högerkant och dra fingret åt vänster. Mer information finns i Öppna snabbknapparna.

#### Så här växlar du mellan appar

Placera ett finger på pekplattans vänsterkant och dra fingret åt höger för att växla till den app som körs. Om flera appar körs upprepar du det här för att växla mellan appar i fallande ordning från den senast använda appen.

#### OBS!

- Rörelsefunktionen (bläddra, öppna appmenyn, öppna snabbknapparna, växla mellan appar) kanske inte fungerar beroende på driftförhållandena i din VAIO-dator eller pekplattans inställningar.

## Använda den inbyggda kameran

Du kan ringa videosamtal via Internet med hjälp av den inbyggda kameran och kommunikationsappar.

Den inbyggda indikatorlampan för kameran är tänd när kameran används.

#### Framsida

1. Indikator för inbyggd främre kamera

2. Inbyggd främre kamera

3. Inbyggda dubbla mikrofoner

#### Baksida

1. Inbyggd bakre kamera

2. Indikator för inbyggd bakre kamera

#### Tips

- Vilka appar som är installerade på VAIO-datorn varierar beroende på datorns konfiguration.

- Vissa appar kanske inte stöder alla upplösningsinställningar för den inbyggda kameran.

- Om spänningsfrekvensen på din plats skiljer sig från den du ställde in i kameraappen kanske inte systemet för autofokus på den inbyggda bakre kameran fungerar.

## Använda antivirusappen till VAIO-datorn

Skydda VAIO-datorn mot datorvirus genom att använda antivirusappen.

Du kan uppdatera antivirusappen med de senaste uppdateringarna genom att hämta och installera dem från tillverkarens webbplats. Om du vill uppdatera antivirusappen letar du reda på den antivirusapp som har installerats på VAIO-datorn genom att följa anvisningarna nedan.

1. Se till att VAIO-datorn är ansluten till Internet.
2. Utför följande åtgärder beroende på förinstallerad antivirusapp.

   För Trend Micro:

   Starta Trend Micro Titanium Maximum Security.

   För McAfee:

   Starta McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security eller McAfee Total Protection.

   För Kaspersky Internet Security:

   Starta Kaspersky Internet Security.

3. Följ instruktionerna på skärmen.

#### OBS!

- I verkligheten kan det gå till på ett annat sätt än det som beskrivs ovan beroende på vilken appversion som har installerats på VAIO-datorn. Om så är fallet följer du instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Information om hur du startar antivirusappen finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.

- Mer information finns i hjälpen för appen.

## Skapa, ändra och ta bort Windows-lösenordet

Ett Windows-lösenord gör att du kan skydda VAIO-datorn från obehörig åtkomst genom att kräva att ett lösenord måste anges när datorn startas eller återställs från ett energisparläge.

Mer information om Windows-lösenordet finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Användare i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Välj Skapa ett lösenord eller Ändra ditt lösenord.
5. Följ anvisningarna på skärmen och ange lösenordet.

#### OBS!

- Glöm inte ditt lösenord. Skriv ned lösenordet och förvara det på ett säkert ställe.

#### Tips

- Du kan ange en ledtråd som gör det enklare att komma ihåg lösenordet om du skulle glömma det. Du kan också skapa en lösenordsåterställningsskiva som du kan skapa ett nytt lösenord med. Mer information om Windows-lösenordet finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

## Ställa in och ändra startlösenordet

Med hjälp av BIOS-funktionen kan du ställa in ett lösenord som ska användas när VAIO-datorn startas. Du kommer att uppmanas att ange startlösenordet när VAIO-logotypen visas på skärmen.

Det finns två typer av lösenord. Ställ först in datorlösenordet.

- Datorlösenord (för administratörer):

  Gör det möjligt för användare med administratörsbehörighet att ändra alla alternativ på BIOS-inställningsskärmen samt starta VAIO-datorn.

- Användarlösenord (för användare utan administratörsbehörighet):

  Gör det möjligt för vanliga användare att ändra några av BIOS-inställningsalternativen samt starta VAIO-datorn. För att kunna skapa ett användarlösenord måste du först skapa datorlösenordet.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start BIOS setup.

   Ange ett lösenord om det redan finns ett.

   Inställningsskärmen för BIOS visas.

3. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Security, välj Set Machine Password eller Set User Password och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Skärmen för lösenord visas.

4. Skriv lösenordet och tryck på Enter-tangenten.

   Om du vill ändra lösenordet anger du det aktuella lösenordet och ett nytt lösenord. Lösenordet kan bestå av upp till 32 alfanumeriska tecken (inklusive blanksteg) och det är skiftlägeskänsligt.

5. Tryck påeller-tangenten för att välja Password when Power On, tryck på Enter-tangenten och välj Enabled.
6. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Exit, välj Exit Setup och tryck sedan på Enter-tangenten.
7. Tryck på Enter-tangenten när du får en fråga om bekräftelse.

#### OBS!

- Skriv upp lösenordet så att du inte glömmer det.

- Om du glömmer lösenordet går det inte att starta VAIO-datorn.

- Du kan återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen genom att ange datorlösenordet.

- Om du glömmer datorlösenordet måste det återställas av ett Sony-service/supportcenter. (Centret tar ut en avgift för tjänsten.)

## Växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto

I Windows 8 kan du växla mellan ett lokalt konto och ett Microsoft-konto.

Genom att växla från ett lokalt konto till ett Microsoft-konto kan du hämta appar från Windows Store.

Gör så här för att skapa eller växla till ett Microsoft-konto.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Användare i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Välj Växla till ett Microsoft-konto.
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Växla till ett lokalt konto genom att välja Växla till ett lokalt konto i steg 4 i stället för Växla till ett Microsoft-konto.

- Om du glömmer bort lösenordet för ditt Microsoft-konto kontaktar du Microsoft supportavdelning.

## Ta bort startlösenordet

Om det inte längre behövs ett startlösenord när VAIO-datorn startas tar du bort datorlösenordet och användarlösenordet med hjälp av proceduren nedan.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start BIOS setup.

   Ange ett lösenord om det redan finns ett.

   Inställningsskärmen för BIOS visas.

3. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Security, välj Set Machine Password eller Set User Password och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Skärmen för lösenord visas.

4. Lämna fälten Enter New Password och Confirm New Password tomma och tryck på Enter-tangenten.
5. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Exit, välj Exit Setup och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Tryck på Enter-tangenten när du får en fråga om bekräftelse.

## Visa systeminformation

Du kan visa systeminformationen för din VAIO-dator.

1. Starta VAIO Care (Desktop). (Information om hur du startar VAIO Care (Desktop) finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)
2. Välj About your VAIO och System information.

   Systeminformationen för VAIO-datorn visas.

## Starta VAIO-datorn via externa enheter

Du kan starta VAIO-datorn via externa enheter, till exempel en optisk skivenhet, en USB-diskettenhet eller ett USB-flashminne, med hjälp av BIOS-funktionen.

1. Anslut en extern enhet till VAIO-datorn.
2. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

3. Välj Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen via den externa enheten påbörjas.

#### OBS!

- Koppla bort alla enheter från VAIO-datorn utom den externa startenheten. Det går inte att starta datorn via vissa enheter och andra enheter kan inte användas med datorn.

- Om en nätadapter medföljer den externa enheten bör du se till att ansluta den till en strömkälla först.

## Ställa in och ändra startlösenordet

Med hjälp av BIOS-funktionen kan du ställa in ett lösenord som ska användas när VAIO-datorn startas. Du kommer att uppmanas att ange startlösenordet när VAIO-logotypen visas på skärmen.

Det finns två typer av lösenord. Ställ först in datorlösenordet.

- Datorlösenord (för administratörer):

  Gör det möjligt för användare med administratörsbehörighet att ändra alla alternativ på BIOS-inställningsskärmen samt starta VAIO-datorn.

- Användarlösenord (för användare utan administratörsbehörighet):

  Gör det möjligt för vanliga användare att ändra några av BIOS-inställningsalternativen samt starta VAIO-datorn. För att kunna skapa ett användarlösenord måste du först skapa datorlösenordet.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start BIOS setup.

   Ange ett lösenord om det redan finns ett.

   Inställningsskärmen för BIOS visas.

3. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Security, välj Set Machine Password eller Set User Password och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Skärmen för lösenord visas.

4. Skriv lösenordet och tryck på Enter-tangenten.

   Om du vill ändra lösenordet anger du det aktuella lösenordet och ett nytt lösenord. Lösenordet kan bestå av upp till 32 alfanumeriska tecken (inklusive blanksteg) och det är skiftlägeskänsligt.

5. Tryck påeller-tangenten för att välja Password when Power On, tryck på Enter-tangenten och välj Enabled.
6. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Exit, välj Exit Setup och tryck sedan på Enter-tangenten.
7. Tryck på Enter-tangenten när du får en fråga om bekräftelse.

#### OBS!

- Skriv upp lösenordet så att du inte glömmer det.

- Om du glömmer lösenordet går det inte att starta VAIO-datorn.

- Du kan återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen genom att ange datorlösenordet.

- Om du glömmer datorlösenordet måste det återställas av ett Sony-service/supportcenter. (Centret tar ut en avgift för tjänsten.)

## Använda Intel(R) Anti-Theft Technology (modeller med stöd för Intel(R) Anti-Theft Technology)

Du kan ändra inställningarna för Intel(R) Anti-Theft Technology via BIOS-inställningsskärmen.

Följ de här stegen för att aktivera Intel(R) Anti-Theft Technology.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start BIOS setup.

   Ange ett lösenord om det redan finns ett.

   Inställningsskärmen för BIOS visas.

3. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Advanced.
4. Välj Intel(R) AT Support System och tryck sedan på Enter-tangenten.
5. Tryck påeller-tangenten för att välja Enabled och tryck sedan på Enter-tangenten.
6. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Exit, välj Exit Setup och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Tryck på Enter-tangenten när du får en fråga om bekräftelse.

## Om ASSIST-knappen

Tryck på ASSIST-knappen om du vill utföra regelbundet underhåll på VAIO-datorn eller lösa eventuella problem som uppstår när du använder datorn.

När datorn är på, ASSIST-knappen startar VAIO Care.

När datorn är avstängd, ASSIST-knappen visar VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas.

#### OBS!

- Om VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas och fem minuter går utan att någon åtgärd utförs stängs VAIO-datorn av automatiskt.

## Ta bort startlösenordet

Om det inte längre behövs ett startlösenord när VAIO-datorn startas tar du bort datorlösenordet och användarlösenordet med hjälp av proceduren nedan.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start BIOS setup.

   Ange ett lösenord om det redan finns ett.

   Inställningsskärmen för BIOS visas.

3. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Security, välj Set Machine Password eller Set User Password och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Skärmen för lösenord visas.

4. Lämna fälten Enter New Password och Confirm New Password tomma och tryck på Enter-tangenten.
5. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Exit, välj Exit Setup och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Tryck på Enter-tangenten när du får en fråga om bekräftelse.

## Uppdatera din VAIO-dator

Se till att uppdatera VAIO-datorn med följande appar för att förbättra dess effektivitet, säkerhet och funktion.

#### OBS!

- För att du ska kunna utföra uppdateringarna nedan måste VAIO-datorn vara ansluten till Internet.

#### Windows Update

Windows Update hjälper dig att göra din VAIO-dator mer stabil.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. Välj Inställningar och skriv ”Windows Update” i sökrutan.

3. Välj Windows Update i listan och slutför uppdateringarna genom att följa instruktionerna på skärmen.

#### VAIO Update

VAIO Update meddelar dig automatiskt när nya uppdateringar finns tillgängliga på Internet och hämtar och installerar dem på VAIO-datorn.

1. Starta VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. (Information om hur du startar VAIO Update finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)

#### Så här uppdaterar du Windows Store-appar

Se till att du uppdaterar appen Windows Store. Om det finns en uppdatering visas en siffra på panelen Store på Start-skärmen.

1. Öppna den genom att välja panelen Store.

2. Välj Uppdatera i skärmens övre högra hörn.

   Siffran inom parentes visar antalet program som du kan använda.

3. Markera de appar som du vill uppdatera och välj Installera.

   För att uppdatera apparna senare avmarkerar du dem.

## Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du utföra följande åtgärder för att säkerställa att VAIO-datorn körs med optimala prestanda.

- Köra regelbundna prestandakontroller och finjusteringar.

- Hitta supportinformation (adress till supportwebbplatsen, telefonnummer o.s.v.).

- Starta VAIO Care genom att helt enkelt trycka på ASSIST-knappen och sök efter lämpliga åtgärder om du har ett problem.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är påslagen.

   VAIO Care startar.

   Mer information finns i hjälpfilen för VAIO Care.

#### Tips

- Om du trycker på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd visas VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, t.ex. om Windows inte startar.

- Du kan också starta VAIO Care genom att öppna snabbknapparna, välja snabbknappenSök och Appar och skriva ”VAIO Care (Desktop)” i sökrutan.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Använda VAIO Update

VAIO Update innehåller en tjänst som informerar dig om uppdateringsrelaterad information, t.ex. viktiga meddelanden eller uppdateringsprogram som hjälper dig att hålla din VAIO-dator uppdaterad.

VAIO Update använder Internet för att automatiskt identifiera uppdateringsprogram som kan förbättra datorns prestanda och nya appar som är tillgängliga, och som du kan hämta och installera med några enkla steg.

1. Starta VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. (Information om hur du startar VAIO Update finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)

#### Tips

- Du kan också starta VAIO Update från VAIO Care (Desktop).

## Att tänka på när du använder pekskärmen (modeller med pekskärm)

Läs följande information innan du använder pekskärmen.

- Tryck inte hårt på pekskärmen.

  Du behöver inte vara hårdhänt eftersom VAIO-datorn är utrustad med en kapacitiv pekskärm.

- Pekskärmen kanske inte fungerar ordentligt om du slår på VAIO-datorn samtidigt som du rör vid skärmen eller om datorn påverkas av elektromagnetiska vågor under startprocessen. Starta i så fall om datorn.

- Pekskärmen kanske inte fungerar under flera sekunder efter det att din VAIO-dator återgår till normalläge från strömsparläget. I sådant fall ska du vänta en stund innan du börjar använda pekskärmen.

- Se till att pekskärmen alltid är ren för optimal tryckkänslighet. Smuts kan leda till skada och fel.

## Göra textstorleken större (DPI) (modeller med pekskärm)

Ändra DPI för att göra text och ikoner större så att det blir enklare att hantera pekskärmen.

1. Öppna Kontrollpanelen och välj Utseende och anpassning och Gör text och andra objekt större eller mindre. (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen finns i Öppna Kontrollpanelen.)
2. Välj önskade inställningar bland alternativen på skärmen och Verkställ.
3. Om ett meddelande visas där du rekommenderas att logga ut väljer du Logga ut nu.
4. Logga in igen.

   Teckenstorleken för texten i Windows ändras.

## Använda pekskärmen (modeller med pekskärm)

Du kan utföra åtgärder på VAIO-datorn genom att knacka på pekskärmen eller göra en enkel rörelse med fingrarna.

### Grundläggande åtgärder

#### Klicka (knacka)

Knacka på pekskärmen en gång med ett finger. Du kan välja en knapp, t.ex. OK och Avbryt, eller ett menyalternativ genom att knacka på det.

#### Dubbelklicka (dubbelknacka)

Knacka på pekskärmen snabbt två gånger med ett finger.

Du kan starta en app, t.ex. ett ordbehandlingsprogram eller kalkylprogram, eller öppna en fil genom att dubbelknacka på dess ikon.

#### Dra

Placera ett finger på önskad plats på pekskärmen och dra fingret. Du kan flytta en fil eller ändra storlek på fönster med den här rörelsen.

#### Dra och släpp

Peka på önskad filikon, dra den till en annan mapp, fönster eller appikon och lyft sedan bort fingret från skärmen. Du kan flytta och kopiera en fil med den här rörelsen.

### Avancerade åtgärder

Du kan utföra åtgärder på VAIO-datorn genom att göra en enkel rörelse (gest) med fingrarna på pekskärmen.

Svarstiden för rörelsen varierar beroende på apparna.

#### Högerklicka (peka och håll)

Peka och håll på önskad plats på pekskärmen i ett par sekunder och lyft sedan bort fingret från skärmen. Du kan visa olika menyer beroende på vilken plats du pekar på.

#### Rulla

Peka på och dra ett bläddringsbart område i ett fönster, t.ex. ett Internet Explorer-fönster. Du kan också bläddra i fönstret genom att dra skjutreglaget på den lodräta rullningslisten i det valda fönstret.

#### Zooma in eller ut i en bild (zooma)

Nyp med två fingrar på pekskärmen om du vill zooma i en bild, t.ex. ett foto i Foton. Nyp ihop fingrarna för att zooma in och för isär dem för att zooma ut.

#### Rotera en bild (rotera)

Placera två fingrar på pekskärmen och dra dem i cirkelformade rörelser för att rotera en bild, t.ex. ett foto. Om det går att rotera bilder beror på vilka appar du använder.

#### Välja genom att svepa

Dra med fingret en liten bit i den riktning som skärmen inte rullar.

Du kan välja ett objekt som en appanel eller en bild.

## Hämta platsinformationen (GNSS-försedda modeller)

Du kan hämta platsinformationen för VAIO-datorn med det globala systemet för satellitnavigering (GNSS).

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Ändra Flygplansläge till Av och GNSS-inställningen under Trådlösa enheter till På.

## Inaktivera hämtning av platsinformation (GNSS-försedda modeller)

Du kan inaktivera hämtningen av den platsinformation som samlats in av det globala systemet för satellitnavigering (GNSS). Följ dessa steg för att inaktivera inställningen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Ändra GNSS-inställningen under Trådlösa enheter till Av.

## Om inbyggda sensorer

En inbyggd accelerometer, digital kompass (magnetometer) och gyrosensor gör det möjligt för dig att använda följande funktioner.

### Skärmrotation med den inbyggda accelerometern

När du roterar VAIO-datorn avkänner den inbyggda accelerometern automatiskt rörelsen och roterar datorskärmen till stående eller liggande riktning beroende på datorns orientering.

### Navigeringshjälp genom att använda den inbyggda digitala kompassen

Den inbyggda digitala kompassen tillhandahåller hjälp med navigeringen på kompatibla appar genom att avkänna vilken riktning VAIO-datorn är placerad i.

### Appfunktion med inbyggd gyrosensor

Den inbyggda gyrosensorn avkänner vinkelrörelsen för VAIO-datorn vilket ger dig möjlighet att utföra åtgärder med appar, exempelvis en spelapp.

#### Tips

- Du måste kalibrera den inbyggda digitala kompassen när appen inte visar riktningen korrekt. Mer information finns i Att tänka på om inbyggda sensorer.

## Att tänka på om inbyggda sensorer

Läs följande information innan du använder ett inbyggda sensorer.

### Att tänka på för att använda den inbyggda accelerometern

- Du kan inte ändra datorskärmens orientering när VAIO-datorn är ansluten till en extern bildskärm. Om du ansluter datorn till en extern bildskärm när du använder datorn i stående riktning, ändras datorskärmen automatiskt till liggande (horisontell) riktning.

- Datorskärmen kan bli förvrängd om du ändrar datorskärmens riktning medan skärmsläckarfunktionen är aktiverad.

- Vissa appar stöder inte stående riktning och kanske inte fungerar på rätt sätt. I det här fallet använder du VAIO-datorn i liggande riktning.

### Att tänka på för att använda den inbyggda digitala kompassen

- Den inbyggda digitala kompassen fungerar genom att avkänna en magnetisk riktning. Lita inte enbart på platsinformationen som erhålls från den inbyggda kompassen.

  Noggrannheten i den digitala kompassen kan lätt påverkas av magnetiska störningar och kanske då inte fungerar korrekt, särskilt på följande platser:

  - I en hiss eller ett rum byggt med järnmaterial, exempelvis järnstommar eller armerad betong

  - Nära ett byggnadsverk av armerad betong, exempelvis en gångbro eller en centralhall på en flygplats eller tågstation

  - Nära eller inuti ett tåg eller en bil

  - Nära en transformator eller kraftledningar

  - Nära metallprodukt exempelvis skrivbord eller möbler av metall

  - Nära material med hög nivå av magnetisk störning exempelvis en magnet, magnethållare eller högtalare

    Pennan och tangentbordet som följer med datorn (modeller med Pekpenna för pekplatta) innehåller magneter. Om du håller pennan eller tangentbordet nära magnetometern () på VAIO-datorn kanske inte den digitala kompassen fungerar korrekt.

- Justering av LCD-skärmens vinkel kan minska riktigheten av den inbyggda digitala kompassen. Det här är dock normalt och indikerar inte något tekniskt fel. I ett sådant fall måste du kalibrera den digitala kompassen.

  Flytta bort från material som leder till magnetisk störning, exempelvis metallprodukter eller magneter, och utför följande åtgärder när det körs en app som använder den digitala kompassen.

  Innan du utför åtgärderna, håll pennan (modeller med Pekpenna för pekplatta) och tangentbordet borta från VAIO-datorn och fäll in stativet på baksidan av datorn.

  - Placera VAIO-datorn på en plan yta, håll tag i datorn med båda händer, rotera den sedan 360 grader medurs en gång med LCD-skärmen upp.

  - Placera VAIO-datorn på en plan yta, håll tag i datorn med båda händer, rotera den sedan 360 grader längsgående en gång.

  - Placera VAIO-datorn på en plan yta, håll tag i datorn med båda händer, rotera den sedan 360 grader tvärgående en gång.

  - Om problemet kvarstår, använd VAIO-datorn på en plats med mindre magnetisk störning.

## Uppdatera din VAIO-dator

Se till att uppdatera VAIO-datorn med följande appar för att förbättra dess effektivitet, säkerhet och funktion.

#### OBS!

- För att du ska kunna utföra uppdateringarna nedan måste VAIO-datorn vara ansluten till Internet.

#### Windows Update

Windows Update hjälper dig att göra din VAIO-dator mer stabil.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. Välj Inställningar och skriv ”Windows Update” i sökrutan.

3. Välj Windows Update i listan och slutför uppdateringarna genom att följa instruktionerna på skärmen.

#### VAIO Update

VAIO Update meddelar dig automatiskt när nya uppdateringar finns tillgängliga på Internet och hämtar och installerar dem på VAIO-datorn.

1. Starta VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. (Information om hur du startar VAIO Update finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)

#### Så här uppdaterar du Windows Store-appar

Se till att du uppdaterar appen Windows Store. Om det finns en uppdatering visas en siffra på panelen Store på Start-skärmen.

1. Öppna den genom att välja panelen Store.

2. Välj Uppdatera i skärmens övre högra hörn.

   Siffran inom parentes visar antalet program som du kan använda.

3. Markera de appar som du vill uppdatera och välj Installera.

   För att uppdatera apparna senare avmarkerar du dem.

## Öppna Kontrollpanelen

Du kan öppna Kontrollpanelen genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Appar ().
3. Skriv ”Kontrollpanelen” i sökrutan ().
4. Välj Kontrollpanelen ().

## Använda strömsparläget

I strömsparläget kan då lämna VAIO-datorn och samtidigt bevara datorns tillstånd, inklusive data du arbetar med.

#### Så här aktiverar du strömsparläget

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. VäljAv/vila och Strömsparläge.

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn slocknar den när datorn övergår i strömsparläge (med standardinställningen).

#### Så här återställer du datorn till normalläget

1. Tryck på(Av/vila)-knappen.

#### OBS!

- Om du håller(Av/vila)-knappen intryckt i mer än 4 eller 10 sekunder stängs VAIO-datorn av automatiskt. Alla data som inte har sparats raderas.

- Som standard sätts VAIO-datorn automatiskt i viloläge när batteriet börjar ta slut. Beroende på driftförhållandena kan det ibland hända att det inte går att försätta datorn i viloläge.

  Om detta inträffar och batteriet håller på att ta slut stängs datorn av, vilket leder till att data som inte sparats går förlorade.

  Spara dina data ofta när datorn drivs med batteriet.

- Innan du flyttar VAIO-datorn kontrollerar du att datorn är avstängd för att undvika stötar och vibrationer i en arbetande hårddisk. Om datorn är utrustad med strömindikatorn ser du till att den är släckt.

#### Tips

- Normalt sätts VAIO-datorn automatiskt i strömsparläge efter en viss tids inaktivitet när den körs på nätström.

- Nedanstående aktiviteter sätter också VAIO-datorn i strömsparläget.

  - Tryck på(Av/vila)-knappen (med standardinställningen).

## Starta VAIO-datorn via externa enheter

Du kan starta VAIO-datorn via externa enheter, till exempel en optisk skivenhet, en USB-diskettenhet eller ett USB-flashminne, med hjälp av BIOS-funktionen.

1. Anslut en extern enhet till VAIO-datorn.
2. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

3. Välj Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen via den externa enheten påbörjas.

#### OBS!

- Koppla bort alla enheter från VAIO-datorn utom den externa startenheten. Det går inte att starta datorn via vissa enheter och andra enheter kan inte användas med datorn.

- Om en nätadapter medföljer den externa enheten bör du se till att ansluta den till en strömkälla först.

## Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du utföra följande åtgärder för att säkerställa att VAIO-datorn körs med optimala prestanda.

- Köra regelbundna prestandakontroller och finjusteringar.

- Hitta supportinformation (adress till supportwebbplatsen, telefonnummer o.s.v.).

- Starta VAIO Care genom att helt enkelt trycka på ASSIST-knappen och sök efter lämpliga åtgärder om du har ett problem.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är påslagen.

   VAIO Care startar.

   Mer information finns i hjälpfilen för VAIO Care.

#### Tips

- Om du trycker på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd visas VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, t.ex. om Windows inte startar.

- Du kan också starta VAIO Care genom att öppna snabbknapparna, välja snabbknappenSök och Appar och skriva ”VAIO Care (Desktop)” i sökrutan.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Om ASSIST-knappen

Tryck på ASSIST-knappen om du vill utföra regelbundet underhåll på VAIO-datorn eller lösa eventuella problem som uppstår när du använder datorn.

När datorn är på, ASSIST-knappen startar VAIO Care.

När datorn är avstängd, ASSIST-knappen visar VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas.

#### OBS!

- Om VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas och fem minuter går utan att någon åtgärd utförs stängs VAIO-datorn av automatiskt.

## Starta VAIO-datorn via externa enheter

Du kan starta VAIO-datorn via externa enheter, till exempel en optisk skivenhet, en USB-diskettenhet eller ett USB-flashminne, med hjälp av BIOS-funktionen.

1. Anslut en extern enhet till VAIO-datorn.
2. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

3. Välj Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen via den externa enheten påbörjas.

#### OBS!

- Koppla bort alla enheter från VAIO-datorn utom den externa startenheten. Det går inte att starta datorn via vissa enheter och andra enheter kan inte användas med datorn.

- Om en nätadapter medföljer den externa enheten bör du se till att ansluta den till en strömkälla först.

## Om ASSIST-knappen

Tryck på ASSIST-knappen om du vill utföra regelbundet underhåll på VAIO-datorn eller lösa eventuella problem som uppstår när du använder datorn.

När datorn är på, ASSIST-knappen startar VAIO Care.

När datorn är avstängd, ASSIST-knappen visar VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas.

#### OBS!

- Om VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas och fem minuter går utan att någon åtgärd utförs stängs VAIO-datorn av automatiskt.

## Frigöra diskutrymme genom att ta bort återställningsinnehåll

Datorns inbyggda lagringsenhet innehåller återställningsområdet där data för systemåterställning lagras. Om VAIO-datorn innehåller en SSD-enhet (Solid State Drive) vill du kanske minimera återställningsområdet genom att ta bort sådana data från enhet C: (eller den sista enheten i enhetslistan, t.ex. enhet D:).

Du måste ha återställningsmedia för att ta bort systemåterställningsdata och för att återställa datorn efter att du tagit bort önskade data.

Tänk på att om du tar bort återställningsinnehåll så går det inte att använda uppdateringsfunktionen.

Om du använder återställningsmedia (optiska skivor) på modellen utan en inbyggd optisk skivenhet ansluter du en extern optisk skivenhet (medföljer ej) till datorn. Se Ansluta en extern enhet för information om hur du ansluter den externa optiska skivenheten.

Om det medföljer nätadapter eller nätkabel, anslut den till en strömkälla.

1. Om du inte har skapat återställningsmedier än bör du göra det.

   Mer information om hur du skapar återställningsmedia finns i Skapa återställningsmedia.

2. Sätt in återställningsskivan i den optiska skivenheten eller anslut en USB-flash-enhet (medföljer ej) till USB-porten på VAIO-datorn när den är i normalläge.
3. Stäng av VAIO-datorn.
4. Tryck på ASSIST-knappen för att visa VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen och välj Start from media (USB device/optical disc).

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att Välj ett alternativ (Choose an option)-skärmen visas.

5. Välj Felsök (Troubleshoot) och VAIO recovery solutions.

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions-skärmen visas.

6. Välj Tools och Remove recovery partition.
7. Följ instruktionerna på skärmen.

## Återställa från återställningsmedia

Om återställningsområdets data har skadats eller raderats kan du återställa VAIO-datorn med hjälp av återställningsmedia.

Att återställa datorn med hjälp av återställningsmedia tar dock längre tid än du om använder återställningsområdet.

Om du använder återställningsmedia (optiska skivor) på modellen utan en inbyggd optisk skivenhet ansluter du en extern optisk skivenhet (medföljer ej) till datorn. Se Ansluta en extern enhet för information om hur du ansluter den externa optiska skivenheten.

Om det medföljer nätadapter eller nätkabel, anslut den till en strömkälla.

1. Sätt i återställningsmedia (optiska skivor) i den optiska skivenheten eller anslut en USB-flash-enhet till USB-porten när VAIO-datorn är i normalläge.
2. Stäng av VAIO-datorn.
3. Tryck på ASSIST-knappen för att visa VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen och välj Start from media (USB device/optical disc).

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att Välj ett alternativ (Choose an option)-skärmen visas.

4. Välj Felsök (Troubleshoot) och VAIO recovery solutions.

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions-skärmen visas.

5. Välj Start recovery wizard.
6. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Om språkvalsfönstret visas väljer du ett språk och väljer sedan OK.

- Om du vill utföra en anpassad återställning väljer du Tools och Start advanced recovery wizard.

- Om du inte kan återställa VAIO-datorn med USB-flash-enheten ansluter du enheten till en annan USB-port på datorn och försöker sedan igen.

## Om återställning

Återställning innebär att den inbyggda lagringsenheten återgår till de ursprungliga fabriksinställningarna. Vid uppdatering installeras operativsystemet om och alla huvudinställningar och egna data bevaras.

Uppdatera din VAIO-dator först om datorn blir ostabil. Om problemet kvarstår kan du återställa datorn.

Du kan återställa datorn på två sätt:

- Från återställningsmedia

- Från återställningsområdet

#### OBS!

- 64 GB eller 128 GB SSD-utrustade modeller har inte stöd för uppdateringsfunktionen. Om du vill kontrollera SSD-enhetens kapacitet, tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd för att visa skärmen VAIO Care (Rescue Mode) och välj Start BIOS setup.

### När ska jag återställa eller uppdatera datorn?

- Om VAIO-datorn har blivit instabil

- Om VAIO-datorn har fått ett datorvirus

- Om det uppstår problem på VAIO-datorn som inte går att lösa med hjälp av felsökning

- Om du har formaterat enhet C: av misstag

### Vilka appar ska jag använda för att återställa eller uppdatera VAIO-datorn eller skapa återställningsmedia?

Använd nedanstående appar.

#### VAIO Care

- Skapa återställningsmedia

- Kontrollera datorns maskinvara

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Återställa VAIO-datorn

- Säkerhetskopiera (rädda) data

- Radera alla data på den inbyggda lagringsenheten

#### Återställningsmiljön i Windows (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Uppdatera

#### Tips

- Mer information finns i hjälpen till VAIO Care och VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Du kan också återställa VAIO-datorn från Återställningsmiljön i Windows (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)).

### Vad är ett återställningsområde?

Återställningsområdet på den inbyggda lagringsenheten innehåller data som används vid återställning av datorn och program. Vanligtvis kan du inte ändra eller ta bort data i det här området, men det finns appar på marknaden som kan göra det.

### Varför måste jag skapa återställningsmedia?

Med hjälp av återställningsmedia återställer du VAIO-datorn till de ursprungliga fabriksinställningarna. Om det inte går att starta Windows och du har tagit bort återställningsområdet krävs återställningsmedia för att kunna återställa datorn.

Skapa återställningsmedia direkt efter att du har börjat använda datorn.

## Skapa återställningsmedia

Skapa återställningsmedia med hjälp av anvisningarna nedan.

Du kan använda en DVD, Blu-ray Disc eller USB-flashenhet som återställningsmedia.

- På modeller utan inbyggd optisk skivenhet:

  Använd en USB-flashenhet.

- På modeller med en inbyggd optisk skivenhet:

  Vi rekommenderar att du använder DVD-R-media eftersom du kan radera data på USB-flashenheter av misstag. Du kan också använda BD-R/BD-R DL/DVD-R DL/DVD+R/DVD+R DL. Vilka sorters media som din VAIO-dator stöder, och antal skivor som behövs, beror på vilken datormodell du valt. Du får information om det här under processen.

#### OBS!

- USB-portar som är kompatibla med standarden USB 3.0 har inte stöd för återställning via en USB-flash-enhet som är kompatibel med USB 3.0-standarden. På modeller utan USB-portar som endast är kompatibla med standarden USB 2.0, se till att du skapar återställningsmedia med USB-flash-enheten som inte är kompatibel med USB 3.0-standarden.

1. Anslut VAIO-datorn till Internet och hämta samt installera de senaste uppdateringarna via VAIO Update.
2. Om du skapar återställningsmedia (optiska skivor) på modellen utan en inbyggd optisk skivenhet ansluter du en extern optisk skivenhet (medföljer ej) till VAIO-datorn. (Se Ansluta en extern enhet för information om hur du ansluter den externa optiska skivenheten.)

   Om det medföljer nätadapter eller nätkabel, anslut den till en strömkälla.

3. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är påslagen för att starta VAIO Care.

   Om fönstret User Account Control visas, välj Ja.

   Fönstret VAIO Care visas.

4. Välj Advanced Tools, Restore and recovery och Create Recovery Media.
5. Läs noga igenom instruktionerna på skärmen och välj Next.
6. Följ instruktionerna på skärmen.

#### OBS!

- Det kan ta en stund innan processens status visas.

- Mata inte ut och koppla inte bort media medan du skapar återställningsmedia eftersom det kan leda till fel.

- Förvara återställningsmedia på en säker plats.

#### Tips

- Om du är inloggad på VAIO-datorn som standardanvändare kan du uppmanas att ange ett administratörsnamn och administratörslösenord.

#### Att tänka på när du skapar återställningsmedia

- Återställningsmedia är specifika för den VAIO-dator som de skapades på.

- Du kan inte uppdatera VAIO-datorn med hjälp av återställningsmedia.

- Skapa återställningsmedia direkt efter att du har börjat använda VAIO-datorn. I följande fall kan du inte återställa datorn från återställningsområdet, utan i stället måste du använda återställningsmedia:

  - Du har ändrat återställningsområdet med hjälp av särskilda appar.

  - Du har installerat ett annat operativsystem än det som var förinstallerat på datorn.

  - Du har formaterat den inbyggda lagringsenheten utan att använda VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Rör inte vid och smutsa inte ned ytan på skivorna. Fingeravtryck eller smuts på ytan kan leda till läsfel eller skrivfel.

- Om du vill skapa återställningsmedia måste det lediga utrymmet på enhet C: vara dubbelt så stort som kapaciteten på det medium du använder. Även om den optiska diskenheten stöder Blu-ray Disc och DVD med dubbla/två lager kan du inte skapa återställningsmedia när du skaffar datorn eftersom det inte finns nog mycket ledigt utrymme. Det här beror också på vilken modell du har valt.

- Läs hjälpen till VAIO Care innan du använder en USB-flash-enhet som återställningsmedia.

## Kontrollera storleken på återställningsområdet

Datorns inbyggda lagringsenhet innehåller ett återställningsområde där data för systemåterställningen lagras.

Gör så här om du vill kontrollera storleken på återställningsområdet:

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Appar och skriv ”Dator” i sökrutan.
3. Välj Dator.
4. Välj Dator i menyraden och Hantera.
5. Välj Diskhantering under Lagring i den vänstra rutan.

   Återställningsområdets volym och den totala volymen för enhet C: visas på raden Disk 0 i mittenfönstret.

## Att tänka på när du återställer

Läs följande information innan du återställer VAIO-datorn.

### Viktigt om återställning

- När du återställer VAIO-datorn raderas alla data på den inbyggda lagringsenheten och alla inställningar återställs till de ursprungliga fabriksinställningarna. Se till att du har en säkerhetskopia av alla viktiga data.

  Om du vill behålla huvudinställningarna och personliga data uppdaterar du datorn. Mer information finns i Uppdatera din VAIO-dator.

- Koppla bort all kringutrustning från VAIO-datorn utom strömkabeln, nätadaptern och enheterna som behövs för återställningen innan du återställer datorn.

- Se till att strömkabeln eller nätadaptern är ansluten till VAIO-datorn under hela återställningsprocessen.

- Stoppa inte återställningsprocessen innan den är klar.

- Om du har glömt lösenordet och inte kan starta återställningen kontaktar du ett auktoriserat Sony-service/supportcenter som kan återställa lösenordet. Centret tar ut en avgift för tjänsten.

### Viktigt om appar

- När VAIO-datorn återställs är det bara de förinstallerade apparna som återställs. Appar som du själv har installerat och data som du har skapat sedan du fick datorn kan inte återställas. Du kan inte heller bara återställa Windows.

- Vissa förinstallerade appar innehåller alternativ som gör att de kan installeras och avinstalleras automatiskt. Det kan hända att apparna inte fungerar som de ska på VAIO-datorn om dessa alternativ används.

- Om du installerar appar som kan ändra partitionsstorlekar kan det leda till att det inte går att återställa datorn eller skapa återställningsmedia. Du undviker detta genom att skapa återställningsmedia direkt efter att du har börjat använda VAIO-datorn. Mer information finns i Skapa återställningsmedia.

## Uppdatera din VAIO-dator

Om din VAIO-dator har blivit instabil rekommenderar vi att du använder uppdateringsfunktionen från Windows. Uppdatera datorn med hjälp av följande steg.

#### OBS!

- 64 GB eller 128 GB SSD-utrustade modeller har inte stöd för uppdateringsfunktionen. Om du vill kontrollera SSD-enhetens kapacitet, tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd för att visa skärmen VAIO Care (Rescue Mode) och välj Start BIOS setup.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.
   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.
2. Välj Start troubleshooting (recovery).
   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att Välj ett alternativ (Choose an option)-skärmen visas.
3. Välj Felsök (Troubleshoot) och Återställ datorn utan att ta bort filer (Refresh your PC).

Det mesta av användardata sparas på din inbyggda lagringsenhet, vissa Windows-inställningar och alla appar som hämtas från Windows Store kommer att behållas även efter det att du uppdaterar din VAIO-dator. Vissa appinställningar och filer i de angivna mapparna kanske inte behålls.

I följande lista finns information om vilka inställningar som behålls och vilka data som raderas efter att du uppdaterar datorn.

#### Inställningar som behålls efter att du har uppdaterat VAIO-datorn

Följande inställningar behålls efter att du uppdaterar VAIO-datorn.

- Biblioteksinställningar

- Användarkonton (lokala, domän, Microsoft-konto) och gruppmedlemskap

- Domäninställningar

- Windows Update-inställningar

- Bakgrund för startskärm och låsskärm

- Skrivbordsteman

- Internationella inställningar

- Profiler för trådlösa nätverk

- Inställningar som konfigurerats i Välkommen till Windows

#### Data som raderas när du har uppdaterat VAIO-datorn

Alla data i mapparna som anges nedan raderas efter att du uppdaterar VAIO-datorn.

- \Windows

- \Program

- \Program (x86)

- \ProgramData

- \Användare\(Användarnamn)\AppData

#### OBS!

- Spara viktiga data innan du uppdaterar.

- Upphovsrättsskyddade data, t.ex. digitala sändningar eller musikfiler som är ordnade i uppspelningsappar för digitala medier, är kanske inte tillgängliga även om alla data behålls på samma plats efter att du uppdaterar din VAIO-dator.

  Instruktioner finns i hjälpfilen som medföljde appen du använder.

#### Tips

- Appar som installerats vid leveranstillfället och som installerats från Windows Store behålls, medan alla skrivbordsappar som du installerat efter inköpet raderas.

## Återställa från återställningsområdet

Du kan återställa din VAIO-dator från återställningsområdet i den inbyggda lagringsenheten. Det går fortare att återställa på det här sättet än att använda återställningsmedia.

Läs Att tänka på när du återställer innan du återställer datorn.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start troubleshooting (recovery).

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att Välj ett alternativ (Choose an option)-skärmen visas.

3. Välj Felsök (Troubleshoot) och VAIO recovery solutions.

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions-skärmen visas.

4. Välj Start recovery wizard.
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Om språkvalsfönstret visas väljer du ett språk och väljer sedan OK.

- Om du vill utföra en anpassad återställning väljer du Tools och Start advanced recovery wizard.

## Om ASSIST-knappen

Tryck på ASSIST-knappen om du vill utföra regelbundet underhåll på VAIO-datorn eller lösa eventuella problem som uppstår när du använder datorn.

När datorn är på, ASSIST-knappen startar VAIO Care.

När datorn är avstängd, ASSIST-knappen visar VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas.

#### OBS!

- Om VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas och fem minuter går utan att någon åtgärd utförs stängs VAIO-datorn av automatiskt.

## Starta VAIO-datorn via externa enheter

Du kan starta VAIO-datorn via externa enheter, till exempel en optisk skivenhet, en USB-diskettenhet eller ett USB-flashminne, med hjälp av BIOS-funktionen.

1. Anslut en extern enhet till VAIO-datorn.
2. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

3. Välj Start from media (USB device/optical disc).

   Startprocessen via den externa enheten påbörjas.

#### OBS!

- Koppla bort alla enheter från VAIO-datorn utom den externa startenheten. Det går inte att starta datorn via vissa enheter och andra enheter kan inte användas med datorn.

- Om en nätadapter medföljer den externa enheten bör du se till att ansluta den till en strömkälla först.

## Om ASSIST-knappen

Tryck på ASSIST-knappen om du vill utföra regelbundet underhåll på VAIO-datorn eller lösa eventuella problem som uppstår när du använder datorn.

När datorn är på, ASSIST-knappen startar VAIO Care.

När datorn är avstängd, ASSIST-knappen visar VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, till exempel när Windows inte startas.

#### OBS!

- Om VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas och fem minuter går utan att någon åtgärd utförs stängs VAIO-datorn av automatiskt.

## Säkerhetskopiera data när det inte går att starta Windows

Om du inte kan starta Windows säkerhetskopierar du dina data med VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start troubleshooting (recovery).

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att Välj ett alternativ (Choose an option)-skärmen visas.

3. Välj Felsök (Troubleshoot) och VAIO recovery solutions.

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions-skärmen visas.

4. Välj Tools och Rescue Data.
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Om språkvalsfönstret visas i steg 3 väljer du ett språk och väljer sedan OK.

- Du kan också starta VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions via återställningsmedia. Mer information finns i Återställa från återställningsmedia.

- Vi rekommenderar att du sparar de säkerhetskopierade filerna på en extern hårddisk när du väljer Custom rescue.

#### Anteckningar om hur du använder VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Se till att obehöriga inte kommer åt säkerhetskopian.

- Inaktivera funktionen för hårddiskkryptering i Windows innan du säkerhetskopierar och återställer data med VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

  Obehöriga kan lätt få åtkomst till säkerhetskopierade filer som inte är krypterade på den inbyggda lagringsenheten med hjälp av återställningsmedia och den här appen. Därför är det en god idé att ställa in startlösenordet eller hårddisklösenordet och aktivera krypteringsfunktionen i Windows när du har använt appen. Förvara också återställningsmedia på en säker plats.

- Om du vill återställa upphovsrättsskyddade data, till exempel musikfiler som är ordnade i uppspelningsappar för digitala medier, använder du säkerhetskopieringsverktyget i appen som du använder för att importera den sortens data. Sony garanterar inte att data som inte har återställts med det angivna säkerhetskopieringsverktyget kan spelas upp.

- VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions stöder inte säkerhetskopiering av filer vars namn innehåller en sökväg på över 260 tecken.

- Det är inte säkert att alla data på den inbyggda lagringsenheten säkerhetskopieras med VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

  Sony tar inget ansvar för förlust av data som orsakas av säkerhetskopieringsprocessen.

- När du använder VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions ska VAIO-datorn vara ansluten till en strömkälla via strömkabeln eller nätadaptern.

- VAIO-datorn startas om automatiskt 72 timmar efter att VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions startats. Om säkerhetskopieringen har pågått 72 timmar stoppas processen och datorn startas om. Det går inte att återuppta processen.

- Säkerhetskopierade filer kan delas upp i två eller flera filer och sparas på en angiven plats eller döpas om, beroende på vilken plats du väljer. Använd VAIO Data Restore Tool om du vill återställa de filer som räddats. Mer information finns i Återställa data med VAIO Data Restore Tool.

- Om en extern hårddisk eller optisk skivenhet inte stöder USB-anslutningen måste du installera en drivrutin.

## Skapa en återställningspunkt

En återställningspunkt gör att du kan återställa datorns systemfiler till ett tidigare läge, beroende på när återställningspunkten skapades.

Vanligtvis skapas återställningspunkter automatiskt, till exempel när du installerar en drivrutin. Vi rekommenderar ändå att du skapar en återställningspunkt manuellt innan du installerar appar eller drivrutiner på VAIO-datorn.

Information om hur du skapar en återställningspunkt finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

## Om säkerhetskopieringstyper

Du kan säkerhetskopiera data med funktionen Säkerhetskopiering och återställning i Windows.

Det finns flera olika typer av säkerhetskopior. De beskrivs nedan.

### Säkerhetskopiera filer

Du kan säkerhetskopiera filer och mappar som har sparats på VAIO-datorn till en extern hårddisk.

Mer information om hur du säkerhetskopierar data finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

### Säkerhetskopiera systemavbildningar

Du kan skapa en säkerhetskopia av hela VAIO-datorns innehåll. Om den inbyggda lagringsenheten eller datorn skulle sluta fungera kan du återställa datorn till läget som gällde när du gjorde säkerhetskopian av datorn.

För att kunna skapa en systemavbildning behöver du en extra hårddisk som är formaterad i NTFS-format. Du kan också säkerhetskopiera en systemavbildning till optiska skivor, som Blu-ray Disc eller DVD-skivor.

Mer information om hur du skapar en systemavbildning finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

#### OBS!

- Vi ersätter eller kompenserar inte för förlorade eller skadade data under några omständigheter, inklusive skador på VAIO-datorn.

- Skapa återställningsmedia direkt efter att du har fått VAIO-datorn. Om du inte kan säkerhetskopiera dina data med Windows-funktionen på grund av att datorn inte fungerar som den ska, kan du säkerhetskopiera dina data med säkerhetskopieringsverktyget som medföljer Recovery Media.

  Information om hur du skapar återställningsmedia finns i Skapa återställningsmedia.

#### Tips

- Om VAIO-datorn inte är utrustad med en hårddisk måste du ansluta en extern enhet, till exempel en extern hårddisk eller DVD-enhet, före säkerhetskopieringen. Du kan också minska partitionen på enhet C och skapa ytterligare en partition innan du säkerhetskopierar. Mer information finns i Skapa partitioner.

## Om säkerhetskopiering

När du säkerhetskopierar skapas en kopia av dina data som har sparats på den inbyggda lagringsenheten och kopian sparas på en annan plats.

På grund av oförutsedda händelser eller virus kan det hända att du förlorar data som har sparats på den inbyggda lagringsenheten. En säkerhetskopia krävs för att kunna återställa förlorade data.

Vi rekommenderar starkt att du regelbundet säkerhetskopierar dina data.

Om du kan starta Windows säkerhetskopierar du och återställer dina data med Windows-funktionen.

Om du vill använda funktionen öppnar du Kontrollpanelen och väljer System och säkerhet och Filhistorik.

## Återställa systemfiler med hjälp av återställningspunkten när du inte kan starta Windows

Om du inte kan starta Windows kan du återställa datorns systemfiler med hjälp av nedanstående steg.

Om du använder återställningsmedia (optiska skivor) på modellen utan en inbyggd optisk skivenhet ansluter du en extern optisk skivenhet (medföljer ej) till VAIO-datorn. Se Ansluta en extern enhet för information om hur du ansluter den externa optiska skivenheten.

Om det medföljer nätadapter eller nätkabel, anslut den till en strömkälla.

1. Sätt i återställningsmedia (optiska skivor) i den optiska skivenheten eller anslut en USB-flash-enhet till USB-porten när VAIO-datorn är i normalläge.
2. Stäng av VAIO-datorn.
3. Tryck på ASSIST-knappen för att visa VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen och välj Start from media (USB device/optical disc).

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att Välj ett alternativ (Choose an option)-skärmen visas.

4. Välj Felsök (Troubleshoot), Avancerade alternativ (Advanced options) och Systemåterställning (System Restore).
5. Välj ditt operativsystem.

   Fönstret Systemåterställning (System Restore) visas.

6. Välj Next.
7. Välj en återställningspunkt och Next.

   Ett bekräftelsefönster öppnas.

8. Bekräfta återställningspunkten genom att välja Slutför (Finish).

   VAIO-datorn startas om efter att systemfilerna har återställts.

## Återställa data med VAIO Data Restore Tool

Du kan använda VAIO Data Restore Tool för att återställa filer som tidigare har säkerhetskopierats med VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

Mer information om hur du använder appen finns i hjälpfilen som medföljer appen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Appar och skriv ”VAIO Data Restore Tool” i sökrutan.
3. Välj VAIO Data Restore Tool.

   Fönstret VAIO Data Restore Tool visas.

4. Välj Next.

   Om fönstret User Account Control visas, välj Ja.

5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### OBS!

- Om du vill återställa upphovsrättsskyddade data, till exempel musikfiler som är ordnade i uppspelningsappar för digitala medier, använder du säkerhetskopieringsverktyget i appen som du använder för att importera den sortens data. Sony garanterar inte att data som inte har återställts med det angivna säkerhetskopieringsverktyget kan spelas upp.

#### Tips

- Om du är inloggad på VAIO-datorn som standardanvändare kan du uppmanas att ange ett administratörsnamn och administratörslösenord.

- Flytta de återställda filerna till ursprungsplatsen om det behövs.

## Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du utföra följande åtgärder för att säkerställa att VAIO-datorn körs med optimala prestanda.

- Köra regelbundna prestandakontroller och finjusteringar.

- Hitta supportinformation (adress till supportwebbplatsen, telefonnummer o.s.v.).

- Starta VAIO Care genom att helt enkelt trycka på ASSIST-knappen och sök efter lämpliga åtgärder om du har ett problem.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är påslagen.

   VAIO Care startar.

   Mer information finns i hjälpfilen för VAIO Care.

#### Tips

- Om du trycker på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd visas VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, t.ex. om Windows inte startar.

- Du kan också starta VAIO Care genom att öppna snabbknapparna, välja snabbknappenSök och Appar och skriva ”VAIO Care (Desktop)” i sökrutan.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Skapa partitioner

I avsnittet beskrivs hur det går till att skapa partitioner.

#### OBS!

- Om du minskar volymen på enhet C kanske du inte kan skapa återställningsmedia eller slutföra återställningsprocessen eftersom det inte finns tillräckligt mycket ledigt utrymme på den inbyggda lagringsenheten.

1. Öppna Kontrollpanelen, välj System och säkerhet och välj Skapa och formatera hårddiskpartitioner under Administrationsverktyg. (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen finns i Öppna Kontrollpanelen)

   Om fönstret User Account Control visas väljer du Ja.

2. Högerklicka på enhet C och välj Krymp volym.
3. Ange storleken på den partition som ska skapas i Diskutrymme som ska krympas och välj Krymp.
4. Högerklicka på Inte allokerat och välj Ny enkel volym.
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Om du är inloggad på VAIO-datorn som standardanvändare kan du uppmanas att ange ett administratörsnamn och administratörslösenord.

## Skapa andra enheter (ändra partitioner)

Partitioner är uppdelade områden på den inbyggda lagringsenheten. Det finns flera fördelar med att dela upp den inbyggda lagringsenheten i flera partitioner, till exempel går det då att separera systemfiler från dina datafiler.

VAIO-datorn har bara en partition (enhet C) inställd från fabriken.

Om du vill spara data på en annan partition, t.ex. enhet D, ändrar du partitionsstorleken och skapar en ny partition.

Mer information om hur du skapar partitioner finns i Skapa partitioner.

#### Tips

- Vissa modeller kan ha enhet D inställd från fabriken.

## Frigöra diskutrymme genom att ta bort återställningsinnehåll

Datorns inbyggda lagringsenhet innehåller återställningsområdet där data för systemåterställning lagras. Om VAIO-datorn innehåller en SSD-enhet (Solid State Drive) vill du kanske minimera återställningsområdet genom att ta bort sådana data från enhet C: (eller den sista enheten i enhetslistan, t.ex. enhet D:).

Du måste ha återställningsmedia för att ta bort systemåterställningsdata och för att återställa datorn efter att du tagit bort önskade data.

Tänk på att om du tar bort återställningsinnehåll så går det inte att använda uppdateringsfunktionen.

Om du använder återställningsmedia (optiska skivor) på modellen utan en inbyggd optisk skivenhet ansluter du en extern optisk skivenhet (medföljer ej) till datorn. Se Ansluta en extern enhet för information om hur du ansluter den externa optiska skivenheten.

Om det medföljer nätadapter eller nätkabel, anslut den till en strömkälla.

1. Om du inte har skapat återställningsmedier än bör du göra det.

   Mer information om hur du skapar återställningsmedia finns i Skapa återställningsmedia.

2. Sätt in återställningsskivan i den optiska skivenheten eller anslut en USB-flash-enhet (medföljer ej) till USB-porten på VAIO-datorn när den är i normalläge.
3. Stäng av VAIO-datorn.
4. Tryck på ASSIST-knappen för att visa VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen och välj Start from media (USB device/optical disc).

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att Välj ett alternativ (Choose an option)-skärmen visas.

5. Välj Felsök (Troubleshoot) och VAIO recovery solutions.

   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions-skärmen visas.

6. Välj Tools och Remove recovery partition.
7. Följ instruktionerna på skärmen.

## Kontrollera storleken på återställningsområdet

Datorns inbyggda lagringsenhet innehåller ett återställningsområde där data för systemåterställningen lagras.

Gör så här om du vill kontrollera storleken på återställningsområdet:

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Appar och skriv ”Dator” i sökrutan.
3. Välj Dator.
4. Välj Dator i menyraden och Hantera.
5. Välj Diskhantering under Lagring i den vänstra rutan.

   Återställningsområdets volym och den totala volymen för enhet C: visas på raden Disk 0 i mittenfönstret.

## Skapa partitioner

I avsnittet beskrivs hur det går till att skapa partitioner.

#### OBS!

- Om du minskar volymen på enhet C kanske du inte kan skapa återställningsmedia eller slutföra återställningsprocessen eftersom det inte finns tillräckligt mycket ledigt utrymme på den inbyggda lagringsenheten.

1. Öppna Kontrollpanelen, välj System och säkerhet och välj Skapa och formatera hårddiskpartitioner under Administrationsverktyg. (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen finns i Öppna Kontrollpanelen)

   Om fönstret User Account Control visas väljer du Ja.

2. Högerklicka på enhet C och välj Krymp volym.
3. Ange storleken på den partition som ska skapas i Diskutrymme som ska krympas och välj Krymp.
4. Högerklicka på Inte allokerat och välj Ny enkel volym.
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Om du är inloggad på VAIO-datorn som standardanvändare kan du uppmanas att ange ett administratörsnamn och administratörslösenord.

## Skapa andra enheter (ändra partitioner)

Partitioner är uppdelade områden på den inbyggda lagringsenheten. Det finns flera fördelar med att dela upp den inbyggda lagringsenheten i flera partitioner, till exempel går det då att separera systemfiler från dina datafiler.

VAIO-datorn har bara en partition (enhet C) inställd från fabriken.

Om du vill spara data på en annan partition, t.ex. enhet D, ändrar du partitionsstorleken och skapar en ny partition.

Mer information om hur du skapar partitioner finns i Skapa partitioner.

#### Tips

- Vissa modeller kan ha enhet D inställd från fabriken.

## Om återställning

Återställning innebär att den inbyggda lagringsenheten återgår till de ursprungliga fabriksinställningarna. Vid uppdatering installeras operativsystemet om och alla huvudinställningar och egna data bevaras.

Uppdatera din VAIO-dator först om datorn blir ostabil. Om problemet kvarstår kan du återställa datorn.

Du kan återställa datorn på två sätt:

- Från återställningsmedia

- Från återställningsområdet

#### OBS!

- 64 GB eller 128 GB SSD-utrustade modeller har inte stöd för uppdateringsfunktionen. Om du vill kontrollera SSD-enhetens kapacitet, tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd för att visa skärmen VAIO Care (Rescue Mode) och välj Start BIOS setup.

### När ska jag återställa eller uppdatera datorn?

- Om VAIO-datorn har blivit instabil

- Om VAIO-datorn har fått ett datorvirus

- Om det uppstår problem på VAIO-datorn som inte går att lösa med hjälp av felsökning

- Om du har formaterat enhet C: av misstag

### Vilka appar ska jag använda för att återställa eller uppdatera VAIO-datorn eller skapa återställningsmedia?

Använd nedanstående appar.

#### VAIO Care

- Skapa återställningsmedia

- Kontrollera datorns maskinvara

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Återställa VAIO-datorn

- Säkerhetskopiera (rädda) data

- Radera alla data på den inbyggda lagringsenheten

#### Återställningsmiljön i Windows (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Uppdatera

#### Tips

- Mer information finns i hjälpen till VAIO Care och VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Du kan också återställa VAIO-datorn från Återställningsmiljön i Windows (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)).

### Vad är ett återställningsområde?

Återställningsområdet på den inbyggda lagringsenheten innehåller data som används vid återställning av datorn och program. Vanligtvis kan du inte ändra eller ta bort data i det här området, men det finns appar på marknaden som kan göra det.

### Varför måste jag skapa återställningsmedia?

Med hjälp av återställningsmedia återställer du VAIO-datorn till de ursprungliga fabriksinställningarna. Om det inte går att starta Windows och du har tagit bort återställningsområdet krävs återställningsmedia för att kunna återställa datorn.

Skapa återställningsmedia direkt efter att du har börjat använda datorn.

## Uppdatera din VAIO-dator

Om din VAIO-dator har blivit instabil rekommenderar vi att du använder uppdateringsfunktionen från Windows. Uppdatera datorn med hjälp av följande steg.

#### OBS!

- 64 GB eller 128 GB SSD-utrustade modeller har inte stöd för uppdateringsfunktionen. Om du vill kontrollera SSD-enhetens kapacitet, tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd för att visa skärmen VAIO Care (Rescue Mode) och välj Start BIOS setup.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.
   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.
2. Välj Start troubleshooting (recovery).
   Följ instruktionerna på skärmen tills dess att Välj ett alternativ (Choose an option)-skärmen visas.
3. Välj Felsök (Troubleshoot) och Återställ datorn utan att ta bort filer (Refresh your PC).

Det mesta av användardata sparas på din inbyggda lagringsenhet, vissa Windows-inställningar och alla appar som hämtas från Windows Store kommer att behållas även efter det att du uppdaterar din VAIO-dator. Vissa appinställningar och filer i de angivna mapparna kanske inte behålls.

I följande lista finns information om vilka inställningar som behålls och vilka data som raderas efter att du uppdaterar datorn.

#### Inställningar som behålls efter att du har uppdaterat VAIO-datorn

Följande inställningar behålls efter att du uppdaterar VAIO-datorn.

- Biblioteksinställningar

- Användarkonton (lokala, domän, Microsoft-konto) och gruppmedlemskap

- Domäninställningar

- Windows Update-inställningar

- Bakgrund för startskärm och låsskärm

- Skrivbordsteman

- Internationella inställningar

- Profiler för trådlösa nätverk

- Inställningar som konfigurerats i Välkommen till Windows

#### Data som raderas när du har uppdaterat VAIO-datorn

Alla data i mapparna som anges nedan raderas efter att du uppdaterar VAIO-datorn.

- \Windows

- \Program

- \Program (x86)

- \ProgramData

- \Användare\(Användarnamn)\AppData

#### OBS!

- Spara viktiga data innan du uppdaterar.

- Upphovsrättsskyddade data, t.ex. digitala sändningar eller musikfiler som är ordnade i uppspelningsappar för digitala medier, är kanske inte tillgängliga även om alla data behålls på samma plats efter att du uppdaterar din VAIO-dator.

  Instruktioner finns i hjälpfilen som medföljde appen du använder.

#### Tips

- Appar som installerats vid leveranstillfället och som installerats från Windows Store behålls, medan alla skrivbordsappar som du installerat efter inköpet raderas.

## Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du utföra följande åtgärder för att säkerställa att VAIO-datorn körs med optimala prestanda.

- Köra regelbundna prestandakontroller och finjusteringar.

- Hitta supportinformation (adress till supportwebbplatsen, telefonnummer o.s.v.).

- Starta VAIO Care genom att helt enkelt trycka på ASSIST-knappen och sök efter lämpliga åtgärder om du har ett problem.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är påslagen.

   VAIO Care startar.

   Mer information finns i hjälpfilen för VAIO Care.

#### Tips

- Om du trycker på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd visas VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, t.ex. om Windows inte startar.

- Du kan också starta VAIO Care genom att öppna snabbknapparna, välja snabbknappenSök och Appar och skriva ”VAIO Care (Desktop)” i sökrutan.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Använda VAIO Update

VAIO Update innehåller en tjänst som informerar dig om uppdateringsrelaterad information, t.ex. viktiga meddelanden eller uppdateringsprogram som hjälper dig att hålla din VAIO-dator uppdaterad.

VAIO Update använder Internet för att automatiskt identifiera uppdateringsprogram som kan förbättra datorns prestanda och nya appar som är tillgängliga, och som du kan hämta och installera med några enkla steg.

1. Starta VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. (Information om hur du startar VAIO Update finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)

#### Tips

- Du kan också starta VAIO Update från VAIO Care (Desktop).

## Använda antivirusappen till VAIO-datorn

Skydda VAIO-datorn mot datorvirus genom att använda antivirusappen.

Du kan uppdatera antivirusappen med de senaste uppdateringarna genom att hämta och installera dem från tillverkarens webbplats. Om du vill uppdatera antivirusappen letar du reda på den antivirusapp som har installerats på VAIO-datorn genom att följa anvisningarna nedan.

1. Se till att VAIO-datorn är ansluten till Internet.
2. Utför följande åtgärder beroende på förinstallerad antivirusapp.

   För Trend Micro:

   Starta Trend Micro Titanium Maximum Security.

   För McAfee:

   Starta McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security eller McAfee Total Protection.

   För Kaspersky Internet Security:

   Starta Kaspersky Internet Security.

3. Följ instruktionerna på skärmen.

#### OBS!

- I verkligheten kan det gå till på ett annat sätt än det som beskrivs ovan beroende på vilken appversion som har installerats på VAIO-datorn. Om så är fallet följer du instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Information om hur du startar antivirusappen finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.

- Mer information finns i hjälpen för appen.

## Skapa, ändra och ta bort Windows-lösenordet

Ett Windows-lösenord gör att du kan skydda VAIO-datorn från obehörig åtkomst genom att kräva att ett lösenord måste anges när datorn startas eller återställs från ett energisparläge.

Mer information om Windows-lösenordet finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Användare i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Välj Skapa ett lösenord eller Ändra ditt lösenord.
5. Följ anvisningarna på skärmen och ange lösenordet.

#### OBS!

- Glöm inte ditt lösenord. Skriv ned lösenordet och förvara det på ett säkert ställe.

#### Tips

- Du kan ange en ledtråd som gör det enklare att komma ihåg lösenordet om du skulle glömma det. Du kan också skapa en lösenordsåterställningsskiva som du kan skapa ett nytt lösenord med. Mer information om Windows-lösenordet finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

## Ställa in och ändra startlösenordet

Med hjälp av BIOS-funktionen kan du ställa in ett lösenord som ska användas när VAIO-datorn startas. Du kommer att uppmanas att ange startlösenordet när VAIO-logotypen visas på skärmen.

Det finns två typer av lösenord. Ställ först in datorlösenordet.

- Datorlösenord (för administratörer):

  Gör det möjligt för användare med administratörsbehörighet att ändra alla alternativ på BIOS-inställningsskärmen samt starta VAIO-datorn.

- Användarlösenord (för användare utan administratörsbehörighet):

  Gör det möjligt för vanliga användare att ändra några av BIOS-inställningsalternativen samt starta VAIO-datorn. För att kunna skapa ett användarlösenord måste du först skapa datorlösenordet.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start BIOS setup.

   Ange ett lösenord om det redan finns ett.

   Inställningsskärmen för BIOS visas.

3. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Security, välj Set Machine Password eller Set User Password och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Skärmen för lösenord visas.

4. Skriv lösenordet och tryck på Enter-tangenten.

   Om du vill ändra lösenordet anger du det aktuella lösenordet och ett nytt lösenord. Lösenordet kan bestå av upp till 32 alfanumeriska tecken (inklusive blanksteg) och det är skiftlägeskänsligt.

5. Tryck påeller-tangenten för att välja Password when Power On, tryck på Enter-tangenten och välj Enabled.
6. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Exit, välj Exit Setup och tryck sedan på Enter-tangenten.
7. Tryck på Enter-tangenten när du får en fråga om bekräftelse.

#### OBS!

- Skriv upp lösenordet så att du inte glömmer det.

- Om du glömmer lösenordet går det inte att starta VAIO-datorn.

- Du kan återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen genom att ange datorlösenordet.

- Om du glömmer datorlösenordet måste det återställas av ett Sony-service/supportcenter. (Centret tar ut en avgift för tjänsten.)

## Ta bort startlösenordet

Om det inte längre behövs ett startlösenord när VAIO-datorn startas tar du bort datorlösenordet och användarlösenordet med hjälp av proceduren nedan.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start BIOS setup.

   Ange ett lösenord om det redan finns ett.

   Inställningsskärmen för BIOS visas.

3. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Security, välj Set Machine Password eller Set User Password och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Skärmen för lösenord visas.

4. Lämna fälten Enter New Password och Confirm New Password tomma och tryck på Enter-tangenten.
5. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Exit, välj Exit Setup och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Tryck på Enter-tangenten när du får en fråga om bekräftelse.

## Ställa in och ändra startlösenordet

Med hjälp av BIOS-funktionen kan du ställa in ett lösenord som ska användas när VAIO-datorn startas. Du kommer att uppmanas att ange startlösenordet när VAIO-logotypen visas på skärmen.

Det finns två typer av lösenord. Ställ först in datorlösenordet.

- Datorlösenord (för administratörer):

  Gör det möjligt för användare med administratörsbehörighet att ändra alla alternativ på BIOS-inställningsskärmen samt starta VAIO-datorn.

- Användarlösenord (för användare utan administratörsbehörighet):

  Gör det möjligt för vanliga användare att ändra några av BIOS-inställningsalternativen samt starta VAIO-datorn. För att kunna skapa ett användarlösenord måste du först skapa datorlösenordet.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start BIOS setup.

   Ange ett lösenord om det redan finns ett.

   Inställningsskärmen för BIOS visas.

3. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Security, välj Set Machine Password eller Set User Password och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Skärmen för lösenord visas.

4. Skriv lösenordet och tryck på Enter-tangenten.

   Om du vill ändra lösenordet anger du det aktuella lösenordet och ett nytt lösenord. Lösenordet kan bestå av upp till 32 alfanumeriska tecken (inklusive blanksteg) och det är skiftlägeskänsligt.

5. Tryck påeller-tangenten för att välja Password when Power On, tryck på Enter-tangenten och välj Enabled.
6. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Exit, välj Exit Setup och tryck sedan på Enter-tangenten.
7. Tryck på Enter-tangenten när du får en fråga om bekräftelse.

#### OBS!

- Skriv upp lösenordet så att du inte glömmer det.

- Om du glömmer lösenordet går det inte att starta VAIO-datorn.

- Du kan återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen genom att ange datorlösenordet.

- Om du glömmer datorlösenordet måste det återställas av ett Sony-service/supportcenter. (Centret tar ut en avgift för tjänsten.)

## Ta bort startlösenordet

Om det inte längre behövs ett startlösenord när VAIO-datorn startas tar du bort datorlösenordet och användarlösenordet med hjälp av proceduren nedan.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start BIOS setup.

   Ange ett lösenord om det redan finns ett.

   Inställningsskärmen för BIOS visas.

3. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Security, välj Set Machine Password eller Set User Password och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Skärmen för lösenord visas.

4. Lämna fälten Enter New Password och Confirm New Password tomma och tryck på Enter-tangenten.
5. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Exit, välj Exit Setup och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Tryck på Enter-tangenten när du får en fråga om bekräftelse.

## Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)

Med VAIO Care kan du utföra följande åtgärder för att säkerställa att VAIO-datorn körs med optimala prestanda.

- Köra regelbundna prestandakontroller och finjusteringar.

- Hitta supportinformation (adress till supportwebbplatsen, telefonnummer o.s.v.).

- Starta VAIO Care genom att helt enkelt trycka på ASSIST-knappen och sök efter lämpliga åtgärder om du har ett problem.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är påslagen.

   VAIO Care startar.

   Mer information finns i hjälpfilen för VAIO Care.

#### Tips

- Om du trycker på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd visas VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions kan användas för att återställa datorn i nödfall, t.ex. om Windows inte startar.

- Du kan också starta VAIO Care genom att öppna snabbknapparna, välja snabbknappenSök och Appar och skriva ”VAIO Care (Desktop)” i sökrutan.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Använda VAIO Update

VAIO Update innehåller en tjänst som informerar dig om uppdateringsrelaterad information, t.ex. viktiga meddelanden eller uppdateringsprogram som hjälper dig att hålla din VAIO-dator uppdaterad.

VAIO Update använder Internet för att automatiskt identifiera uppdateringsprogram som kan förbättra datorns prestanda och nya appar som är tillgängliga, och som du kan hämta och installera med några enkla steg.

1. Starta VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. (Information om hur du startar VAIO Update finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)

#### Tips

- Du kan också starta VAIO Update från VAIO Care (Desktop).

## Justera stativets vinkel

Välj hur du vill vinkla VAIO-datorn.

1. Håll skärmen så som bilden visas och öppna sedan stativet.

Vinkeln på VAIO-datorn går att justera från ungefär 115 till 130 grader.

#### OBS!

- Tvinga inte upp stativet, eftersom det kan skadas.

## Ladda batteriet

Det går att ladda batteriet medan du använder VAIO-datorn om den är ansluten till en strömkälla. Laddningstiden varierar beroende på driftförhållandena.

1. Anslut VAIO-datorn till ett eluttag. (Se Ansluta datorn till en strömkälla.)

#### Tips

- Laddningstiden varierar beroende på omgivningstemperaturen.

  Om det är kallt tar det längre tid att ladda batteriet.

- Öppna skrivbordet och välj batteriikonen, till exempel(om datorn drivs med batteri) eller(om datorn är ansluten till nätuttag), i meddelandefältet och kontrollera statusen på det inbyggda batteriet på VAIO-datorn. Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord.

## Slå på VAIO-datorn

När du slår på VAIO-datorn startas också Windows.

Läs säkerhetsföreskrifterna i Att tänka på när du använder elnätet som strömkälla innan du startar datorn.

1. Anslut VAIO-datorn till ett eluttag. (Se Ansluta datorn till en strömkälla.)
2. Tryck på(Av/vila)-knappen.

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn tänds den och lyser grönt.

   Datorn har slagits på och Windows startar efter en stund.

#### OBS!

- VAIO-datorn startar inte om du håller(Av/vila)-knappen intryckt i mer än fyra sekunder.

- Rör inte vid pekskärmen när du startar VAIO-datorn eftersom det kan leda till att datorn slutar fungera som den ska. (modeller med pekskärm)

#### Tips

- VAIO-datorn övergår automatiskt i strömsparläge om du inte använder den under en viss tid när den är ansluten till ett vägguttag. Mer information finns i Använda strömsparläget.

## Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)

VAIO-datorn övergår automatiskt i strömsparläge om den inte används under en viss tid.

I strömsparläge bevarar datorn sitt nuvarande tillstånd, inklusive data du arbetar med, när du tar en paus.

Se Använda strömsparläget för mer information om strömsparläget.

#### När du inte använder VAIO-datorn på en stund

Undvik att förlora osparad data genom att följa dessa steg och stänga av VAIO-datorn.

1. Spara dina data och avsluta alla appar som körs.
2. Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till VAIO-datorn.
3. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
4. VäljAv/vila och Stäng av.

   Efter en kort tid stängs VAIO-datorn av automatiskt. Om datorn är utrustad med strömindikatorn, släcks den gröna strömindikatorlampan.

#### OBS!

- En felaktig avstängning kan leda till att data som inte har sparats raderas eller att VAIO-datorn inte fungerar som den ska.

- När du vill koppla bort VAIO-datorn från en strömkälla stänger du av datorn och kopplar sedan bort kontakten från eluttaget.

#### Tips

- Om du väljer Stäng av och samtidigt håller Shift-tangenten nedtryckt i steg 4, kan du placera VAIO-datorn i läget för minimal strömförbrukning (ACPI S5-läge). I detta fall är snabbstartfunktionen temporärt inaktiverad vid nästa start.

## Starta om VAIO-datorn

När du har ändrat vissa inställningar eller installerat en app på VAIO-datorn kan det hända att du uppmanas att starta om datorn.

1. Spara dina data och avsluta alla appar som körs.
2. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
3. VäljAv/vila och Starta om.
   VAIO-datorn startas om.

## Laddningsindikatorns status

Laddningsindikatorntänds eller blinkar på olika sätt beroende på omständigheterna.

#### Lyser orange

Batteriet laddas. (Släcks när laddningen är klar.)

#### Blinkar orange

Strömmen i batteriet håller på att ta slut. (Normalläge)

Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, blinkar den tillsammans med laddningsindikatorn.

#### Blinkar snabbt orange

Ett batterifel har uppstått på grund av ett felaktigt batteri, ett batteri som inte är spärrat (modeller med borttagbart batteri) o.s.v.

## Använda strömsparläget

I strömsparläget kan då lämna VAIO-datorn och samtidigt bevara datorns tillstånd, inklusive data du arbetar med.

#### Så här aktiverar du strömsparläget

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. VäljAv/vila och Strömsparläge.

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn slocknar den när datorn övergår i strömsparläge (med standardinställningen).

#### Så här återställer du datorn till normalläget

1. Tryck på(Av/vila)-knappen.

#### OBS!

- Om du håller(Av/vila)-knappen intryckt i mer än 4 eller 10 sekunder stängs VAIO-datorn av automatiskt. Alla data som inte har sparats raderas.

- Som standard sätts VAIO-datorn automatiskt i viloläge när batteriet börjar ta slut. Beroende på driftförhållandena kan det ibland hända att det inte går att försätta datorn i viloläge.

  Om detta inträffar och batteriet håller på att ta slut stängs datorn av, vilket leder till att data som inte sparats går förlorade.

  Spara dina data ofta när datorn drivs med batteriet.

- Innan du flyttar VAIO-datorn kontrollerar du att datorn är avstängd för att undvika stötar och vibrationer i en arbetande hårddisk. Om datorn är utrustad med strömindikatorn ser du till att den är släckt.

#### Tips

- Normalt sätts VAIO-datorn automatiskt i strömsparläge efter en viss tids inaktivitet när den körs på nätström.

- Nedanstående aktiviteter sätter också VAIO-datorn i strömsparläget.

  - Tryck på(Av/vila)-knappen (med standardinställningen).

## Ändra inställningarna för Intel Smart Connect Technology (strömsparläge)

Du kan ändra inställningarna för Intel Smart Connect Technology i VAIO Control Center.

Intel Smart Connect Technology är aktiverat som standard. Med den här funktionen ansluter VAIO-datorn regelbundet till Internet och gör att du kan erhålla de senaste uppdateringarna för e-post, sociala nätverkstjänster o.s.v. även om datorn är i strömsparläge.

1. Starta VAIO Control Center och välj Power and Battery. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)
2. Välj Details i Intel Smart Connect Technology.
3. Välj Open settings screen i Basic settings.

   Skärmen med Intel Smart Connect Technology-inställningarna visas.

4. Aktivera/inaktivera inställningen i Håll dina data färska (Keep Data Fresh).

#### OBS!

- Om VAIO-datorn kräver att ett lösenord anges innan Windows startar, stängs datorn automatiskt av under den angivna tidsperioden för att spara ström, beroende på modellen.

  För att förhindra att VAIO-datorn automatiskt stängs av, sätt State during sleep mode till Sleep i skärmen med Intel Smart Connect Technology-inställningarna.

  Batteriets livslängd förkortas om du väljer Sleep.

#### Tips

- Om appar är igång när VAIO-datorn övergår i strömsparläget kan du erhålla de senaste uppdateringar för de appar som är igång under strömsparläget.

## Ändra inställningarna för viloläge vid låg batterinivå

Du kan ändra inställningarna för viloläge vid låg batterinivå i VAIO Control Center.

Viloläge vid låg batterinivå är aktiverat som standard. Med denna funktion övergår VAIO-datorn automatiskt i viloläge och dina arbetsdata sparas på de inbyggda lagringsenheten när batteriet tar slut.

1. Starta VAIO Control Center och välj Power and Battery. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)
2. Aktivera/inaktivera inställningen i Action When Battery Power Low.

#### OBS!

- Med viloläge vid låg batterinivå inaktiverad:

  - Dina arbetsdata går förlorade om VAIO-datorn stängs av på grund av till exempel att batteriet tar slut eller datorn kopplas bort från en strömkälla. Spara alla data innan du sätter datorn i strömsparläge för att undvika att förlora data.

  - Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, blinkar den långsamt orange i strömsparläget. När batteriet tar slut under strömsparläget blinkar laddningsindikatorn. Om datorn är utrustad med strömindikatorn, blinkar den tillsammans med laddningsindikatorn.

## Om strömsparläget

Med strömsparläget kan du ta en paus och bevara datorns tillstånd, inklusive data du arbetar med.

Med standardinställningarna för strömsparläget ansluter VAIO-datorn regelbundet till Internet och gör att du kan erhålla de senaste uppdateringarna för e-post, sociala nätverkstjänster o.s.v. även om datorn är i strömsparläge.

## Kontrollera batteriets laddningskapacitet

Batteriet är en förbrukningsvara. Kapaciteten försämras gradvis med upprepade laddningar och urladdningar. Det innebär att efter en tid kommer batteriet att laddas ur snabbare och snabbare och till slut går det inte att använda längre.

Om batteritiden har blivit kort ska du ersätta batteriet med ett nytt batteri enligt specifikation från Sony. Se hjälpfilen för mer information om batteriets laddningsstatus och kapacitetsminskning.

1. Starta VAIO Control Center och välj Power and Battery. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)
2. Välj Details i Battery eller Battery Care Function.

   Detaljerad batteriinformation visas, bland annat laddningskapacitet.

#### Tips

- Aktivera battery care function för att förlänga batteriets livslängd. Med den här funktionen kan du minska batteriets försämring genom att begränsa laddningskapaciteten eller justera laddningstiden.

## Ladda batteriet

Det går att ladda batteriet medan du använder VAIO-datorn om den är ansluten till en strömkälla. Laddningstiden varierar beroende på driftförhållandena.

1. Anslut VAIO-datorn till ett eluttag. (Se Ansluta datorn till en strömkälla.)

#### Tips

- Laddningstiden varierar beroende på omgivningstemperaturen.

  Om det är kallt tar det längre tid att ladda batteriet.

- Öppna skrivbordet och välj batteriikonen, till exempel(om datorn drivs med batteri) eller(om datorn är ansluten till nätuttag), i meddelandefältet och kontrollera statusen på det inbyggda batteriet på VAIO-datorn. Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord.

## Förlänga batteritiden

När VAIO-datorn körs på batteri kan du förlänga batteriets livslängd med hjälp av nedanstående metoder.

- Använd strömsparläget.

  När du för tillfället inte tänker använda din VAIO-dator kan du använda strömsparläget. Använd strömsparläget ofta om du vill förlänga batteritiden. Om du inte ska använda datorn under en längre tid stänger du av den.

  Det går fortare att starta datorn från strömsparläget än att slå på den när den är avstängd.

  Mer information finns i Använda strömsparläget.

- Minska bildskärmens LCD-ljusstyrkan.

  Mer information finns i Ändra LCD-ljusstyrkan.

- Skruva ned volymen på högtalarna och hörlurarna.

  Mer information finns i Justera högtalarvolymen.

- Koppla bort kringutrustning som inte används.

## Laddningsindikatorns status

Laddningsindikatorntänds eller blinkar på olika sätt beroende på omständigheterna.

#### Lyser orange

Batteriet laddas. (Släcks när laddningen är klar.)

#### Blinkar orange

Strömmen i batteriet håller på att ta slut. (Normalläge)

Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, blinkar den tillsammans med laddningsindikatorn.

#### Blinkar snabbt orange

Ett batterifel har uppstått på grund av ett felaktigt batteri, ett batteri som inte är spärrat (modeller med borttagbart batteri) o.s.v.

## Ändra inställningarna för Intel Smart Connect Technology (strömsparläge)

Du kan ändra inställningarna för Intel Smart Connect Technology i VAIO Control Center.

Intel Smart Connect Technology är aktiverat som standard. Med den här funktionen ansluter VAIO-datorn regelbundet till Internet och gör att du kan erhålla de senaste uppdateringarna för e-post, sociala nätverkstjänster o.s.v. även om datorn är i strömsparläge.

1. Starta VAIO Control Center och välj Power and Battery. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)
2. Välj Details i Intel Smart Connect Technology.
3. Välj Open settings screen i Basic settings.

   Skärmen med Intel Smart Connect Technology-inställningarna visas.

4. Aktivera/inaktivera inställningen i Håll dina data färska (Keep Data Fresh).

#### OBS!

- Om VAIO-datorn kräver att ett lösenord anges innan Windows startar, stängs datorn automatiskt av under den angivna tidsperioden för att spara ström, beroende på modellen.

  För att förhindra att VAIO-datorn automatiskt stängs av, sätt State during sleep mode till Sleep i skärmen med Intel Smart Connect Technology-inställningarna.

  Batteriets livslängd förkortas om du väljer Sleep.

#### Tips

- Om appar är igång när VAIO-datorn övergår i strömsparläget kan du erhålla de senaste uppdateringar för de appar som är igång under strömsparläget.

## Ändra inställningarna för viloläge vid låg batterinivå

Du kan ändra inställningarna för viloläge vid låg batterinivå i VAIO Control Center.

Viloläge vid låg batterinivå är aktiverat som standard. Med denna funktion övergår VAIO-datorn automatiskt i viloläge och dina arbetsdata sparas på de inbyggda lagringsenheten när batteriet tar slut.

1. Starta VAIO Control Center och välj Power and Battery. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)
2. Aktivera/inaktivera inställningen i Action When Battery Power Low.

#### OBS!

- Med viloläge vid låg batterinivå inaktiverad:

  - Dina arbetsdata går förlorade om VAIO-datorn stängs av på grund av till exempel att batteriet tar slut eller datorn kopplas bort från en strömkälla. Spara alla data innan du sätter datorn i strömsparläge för att undvika att förlora data.

  - Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, blinkar den långsamt orange i strömsparläget. När batteriet tar slut under strömsparläget blinkar laddningsindikatorn. Om datorn är utrustad med strömindikatorn, blinkar den tillsammans med laddningsindikatorn.

## Om strömsparläget

Med strömsparläget kan du ta en paus och bevara datorns tillstånd, inklusive data du arbetar med.

Med standardinställningarna för strömsparläget ansluter VAIO-datorn regelbundet till Internet och gör att du kan erhålla de senaste uppdateringarna för e-post, sociala nätverkstjänster o.s.v. även om datorn är i strömsparläge.

## Förlänga batteriets livslängd

Aktivera battery care function för att förlänga batteriets livslängd. Med den här funktionen kan du minska batteriets försämring genom att begränsa laddningskapaciteten eller justera laddningstiden.

1. Starta VAIO Control Center och välj Power and Battery. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)
2. Välj Details i Battery Care Function.

#### Tips

- Beroende på driftsförhållandena kan du välja följande inställningar för att effektivt förlänga batteriets livslängd.

  - 80%/50% Charging

    Om du brukar använda VAIO-datorn och ansluta den till en strömkälla rekommenderar vi att du väljer 80%/50% Charging för att begränsa laddningskapaciteten till 80 % eller 50 % av den totala kapaciteten.

  - Overnight Charging

    Om du brukar använda VAIO-datorn utomhus rekommenderar vi att du väljer Overnight Charging och anger tidsperioden för batteriladdning till den period då du inte avser att använda datorn, till exempel på natten, för att begränsa laddningskapaciteten till 50 % av den totala kapaciteten.

    Med Overnight Charging laddas batteriet till 100 % nära slutet av tidsperioden.

## Att tänka på när du använder pekskärmen (modeller med pekskärm)

Läs följande information innan du använder pekskärmen.

- Tryck inte hårt på pekskärmen.

  Du behöver inte vara hårdhänt eftersom VAIO-datorn är utrustad med en kapacitiv pekskärm.

- Pekskärmen kanske inte fungerar ordentligt om du slår på VAIO-datorn samtidigt som du rör vid skärmen eller om datorn påverkas av elektromagnetiska vågor under startprocessen. Starta i så fall om datorn.

- Pekskärmen kanske inte fungerar under flera sekunder efter det att din VAIO-dator återgår till normalläge från strömsparläget. I sådant fall ska du vänta en stund innan du börjar använda pekskärmen.

- Se till att pekskärmen alltid är ren för optimal tryckkänslighet. Smuts kan leda till skada och fel.

## Om pekskärmen (modeller med pekskärm)

Med en pekskärm kan du använda fingrarna för att interagera med VAIO-datorn. Du kan utföra olika rörelser på pekskärmen.

VAIO-datorn har stöd för flertrycksinmatning (multi-touch).

#### OBS!

- VAIO-datorn är utrustad med en kapacitiv pekskärm. När du använder pekskärmen bör du tänka på följande:

  - Pekskärmen fungerar inte om du rör vid den med naglarna eller om du använder handskar.

  - Om knackning utlöser en oavsiktlig åtgärd försäkrar du dig om att din kropp inte är i kontakt med pekskärmen.

  - Pekskärmens yta kan bli varm. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

  - Även om pekskärmens yta består av härdat glas kan den ändå skadas. Behandla den varsamt. Om den går sönder kan små skärvor spridas och orsaka skada.

    Tappa inte pekskärmen och utsätt den inte för hård belastning. Repa inte dess yta. En ytskada kan göra att glaset går sönder.

  - Fabriken kan ha satt fast ett skyddsark på LCD-skärmen. Ta bort arket innan du använder skärmen, annars kanske den inte fungerar som den ska.

  - Vissa appar fungerar inte med pekskärmsåtgärder.

## Använda pekskärmen (modeller med pekskärm)

Du kan utföra åtgärder på VAIO-datorn genom att knacka på pekskärmen eller göra en enkel rörelse med fingrarna.

### Grundläggande åtgärder

#### Klicka (knacka)

Knacka på pekskärmen en gång med ett finger. Du kan välja en knapp, t.ex. OK och Avbryt, eller ett menyalternativ genom att knacka på det.

#### Dubbelklicka (dubbelknacka)

Knacka på pekskärmen snabbt två gånger med ett finger.

Du kan starta en app, t.ex. ett ordbehandlingsprogram eller kalkylprogram, eller öppna en fil genom att dubbelknacka på dess ikon.

#### Dra

Placera ett finger på önskad plats på pekskärmen och dra fingret. Du kan flytta en fil eller ändra storlek på fönster med den här rörelsen.

#### Dra och släpp

Peka på önskad filikon, dra den till en annan mapp, fönster eller appikon och lyft sedan bort fingret från skärmen. Du kan flytta och kopiera en fil med den här rörelsen.

### Avancerade åtgärder

Du kan utföra åtgärder på VAIO-datorn genom att göra en enkel rörelse (gest) med fingrarna på pekskärmen.

Svarstiden för rörelsen varierar beroende på apparna.

#### Högerklicka (peka och håll)

Peka och håll på önskad plats på pekskärmen i ett par sekunder och lyft sedan bort fingret från skärmen. Du kan visa olika menyer beroende på vilken plats du pekar på.

#### Rulla

Peka på och dra ett bläddringsbart område i ett fönster, t.ex. ett Internet Explorer-fönster. Du kan också bläddra i fönstret genom att dra skjutreglaget på den lodräta rullningslisten i det valda fönstret.

#### Zooma in eller ut i en bild (zooma)

Nyp med två fingrar på pekskärmen om du vill zooma i en bild, t.ex. ett foto i Foton. Nyp ihop fingrarna för att zooma in och för isär dem för att zooma ut.

#### Rotera en bild (rotera)

Placera två fingrar på pekskärmen och dra dem i cirkelformade rörelser för att rotera en bild, t.ex. ett foto. Om det går att rotera bilder beror på vilka appar du använder.

#### Välja genom att svepa

Dra med fingret en liten bit i den riktning som skärmen inte rullar.

Du kan välja ett objekt som en appanel eller en bild.

## Ange tecken med pekskärmsåtgärder (modeller med pekskärm)

Du kan använda Pektangentbordet för textinmatningsåtgärder.

1. Öppna skrivbordet och välj(ikonen för Pektangentbordet) i meddelandefältet. (Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord.)

#### Tips

- Pektangentbordet visas automatiskt på skärmen när du rör vid ett textfält.

## Använda det trådlösa tangentbordet

Sätt på/av-brytaren för ström och pekplatta för tangentbordet så att det är påslaget och sätt pekplattefunktionen på eller av.

Status på brytaren och funktioner

- OFF

  Ström till trådlöst tangentbord OFF / pekplattefunktion OFF

- #### ON

  Ström till trådlöst tangentbord ON / pekplattefunktion ON

- ####

  Ström till trådlöst tangentbord ON / pekplattefunktion OFF

#### OBS!

- Tangentbordet har magneter för att kopplas ihop med VAIO-datorn. Placera inte kreditkort o.s.v., som påverkas av magnetism, nära datorn, särskilt i områdena framför och bakom tangentbordet. Det kan göra att data skadas.

#### Tips

- Om du inte kan slå på det trådlösa tangentbordet med ”på/av-brytaren för ström och pekplatta för tangentbordet”, följ stegen nedan för att kontrollera att Flygplansläge är OFF och att Keyboard Receiver är ON.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar.

  Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet och välj sedan Trådlöst i det vänstra fönstret.

  Kontrollera att Flygplansläge är OFF och att Keyboard Receiver är ON.

## Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten

Håll Fn-tangenten och en annan tangent nedtryckta samtidigt om du vill använda ett kortkommando.

Om du till exempel vill stänga av ljudet: Fn +(F2)Håll ned Fn-tangenten och tryck på F2-tangenten.

Vissa tangentbordsfunktioner går bara att använda medan Windows körs.

#### Fn +(F2)

Används för att slå på eller stänga av de inbyggda högtalarna eller hörlurarna.

#### Fn +/(F3/F4)

Tryck flera gånger på knappen om du vill justera volymen på de inbyggda högtalarna och på hörlurarna. Mer information finns i Justera högtalarvolymen.

Om du vill sänka volymen trycker du på Fn+F3-tangenterna.

Om du vill höja volymen trycker du på Fn+F4-tangenterna.

#### Fn +/(F5/F6)

Tryck flera gånger på knappen om du vill justera LCD-ljusstyrkan på bildskärmen. Mer information finns i Ändra LCD-ljusstyrkan.

Om du vill sänka ljusstyrkan trycker du på Fn+F5-tangenterna.

Om du vill höja ljusstyrkan trycker du på Fn+F6-tangenterna.

#### Fn +(F7)

Växlar visningsläget till en extern bildskärm.

Tryck på Fn+F7-tangenterna flera gånger för att välja önskad visningsutgång och tryck sedan på Enter-tangenten. Mer information finns i Välja visningslägen.

#### Fn + Scr Lk (Scroll Lock)

Har olika funktioner beroende på vilka appar du använder. Mer information finns i hjälpen till appen.

#### Fn + Pg Up (Page Up)

Går till föregående sida.

#### Fn + End (End)

Flyttar markören till slutet på en rad eller längst ned på en sida.

#### Fn + Pg Dn (Page Down)

Går till nästa sida.

#### Fn + Home (Home)

Flyttar markören till början av en rad eller högst upp på en sida.

#### Tips

- Mer information om kortkommandon i kombination med(Windows)-tangenten o.s.v. finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

## Ladda tangentbordet

Du kan ladda tangentbordet genom att koppla det till VAIO-datorn.

1. Placera VAIO-datorn på en plan yta.
2. Leta upp laddningsporten () på tangentbordet och laddningsporten () på VAIO-datorn och justera den övre kanten på tangentbordet med den nedre kanten på datorn.

3. Kontrollera läget () på laddningsportarna och flytta tangentbordet i pilens riktning för att koppla det till VAIO-datorn.

   Laddningsindikatorlampan längst ned på tangentbordet tänds och laddningen startar när de båda laddningsportarna är rätt anslutna. (Laddningsindikatorlampan slocknar när laddningen är klar.)

#### OBS!

- Undvik att tappa VAIO-datorn och tangentbordet, se till att du håller i både datorn och tangentbordet när du kopplar bort tangentbordet från datorn.

- När den kvarvarande batterikraften i VAIO-datorn är mindre än 10 % kan du inte ladda tangentbordet.

- Skydda laddningsporten från smuts, undvik att röra vid laddningsporten på tangentbordet.

- Ladda inte tangentbordet om det sitter ett skärmskydd på pekskärmen eller en rengöringsduk är placerad mellan VAIO-datorn och tangentbordet. Detta kan förhindra att datorn och tangentbordet ansluts och tangentbordet kanske inte laddas upp.

#### Tips

- Laddningsindikatorlampan längst ned på tangentbordet lyser när tangentbordet laddas. Indikatorlampan slocknar när laddningen är klar.

- När batterikraften blir för låg blinkar batteriindikatorlampan under 30 sekunder.

- Du kan ladda tangentbordet även om inte VAIO-datorn är ansluten till en strömkälla.

## Använda pekplattan

Genom att dra med fingret på pekplattan kan du flytta pekaren på skärmen.

Du utför kommandon och visar menyer genom att trycka på vänster eller höger knapp när pekaren är placerad på det objekt du vill använda.

1. Vänster knapp

2. Höger knapp

#### Klicka

När pekaren är på det önskade objektet trycker du en gång på den vänstra knappen.

Du kan också knacka en gång på pekplattan.

#### Dubbelklicka

När pekaren är på det önskade objektet trycker du snabbt två gånger på vänster knapp.

Du kan också knacka snabbt två gånger på pekplattan.

#### Högerklicka

När pekaren är på det önskade objektet trycker du en gång på den högra knappen.

Du kan också knacka på pekplattan med två fingrar.

Du kan visa olika snabbmenyer, beroende på var pekaren är.

#### Dra

Placera pekaren på objektet, tryck en gång på den vänstra knappen och håll ned den medan du samtidigt drar med fingret på pekplattan.

Du kan också knacka snabbt två gånger på pekplattan och på den andra knackningen dra med fingret.

#### Dra och släpp

Dra en ikon, t.ex. en fil, till önskad plats och släpp fingret från vänster knapp.

Du kan också knacka snabbt två gånger på ikonen, på den andra knackningen dra med fingret till den önskade platsen och därefter lyfta upp fingret från pekplattan.

#### Rulla

Dra uppåt och nedåt med två fingrar på pekplattan om du vill bläddra i höjdled på skärmen.

Dra från ena sidan till den andra med två fingrar på pekplattan om du vill bläddra i sidled på skärmen.

#### Så här öppnar du appmenyn

Placera ett finger på pekplattans överkant och dra fingret nedåt.

Appmenyn visas inte om appen inte har stöd för appmenyer.

#### Så här öppnar du snabbknapparna

Placera ett finger på pekplattans högerkant och dra fingret åt vänster. Mer information finns i Öppna snabbknapparna.

#### Så här växlar du mellan appar

Placera ett finger på pekplattans vänsterkant och dra fingret åt höger för att växla till den app som körs. Om flera appar körs upprepar du det här för att växla mellan appar i fallande ordning från den senast använda appen.

#### OBS!

- Rörelsefunktionen (bläddra, öppna appmenyn, öppna snabbknapparna, växla mellan appar) kanske inte fungerar beroende på driftförhållandena i din VAIO-dator eller pekplattans inställningar.

## Använda den inbyggda kameran

Du kan ringa videosamtal via Internet med hjälp av den inbyggda kameran och kommunikationsappar.

Den inbyggda indikatorlampan för kameran är tänd när kameran används.

#### Framsida

1. Indikator för inbyggd främre kamera

2. Inbyggd främre kamera

3. Inbyggda dubbla mikrofoner

#### Baksida

1. Inbyggd bakre kamera

2. Indikator för inbyggd bakre kamera

#### Tips

- Vilka appar som är installerade på VAIO-datorn varierar beroende på datorns konfiguration.

- Vissa appar kanske inte stöder alla upplösningsinställningar för den inbyggda kameran.

- Om spänningsfrekvensen på din plats skiljer sig från den du ställde in i kameraappen kanske inte systemet för autofokus på den inbyggda bakre kameran fungerar.

## Att tänka på när du använder den inbyggda kameran

- Undvik att repa eller smutsa ned den inbyggda kameran och området kring den eftersom detta kan ge bilder av dålig kvalitet.

- Låt inte direkt solljus komma in i den inbyggda kamerans lins, oavsett om VAIO-datorn är på eller inte, eftersom det kan påverka kamerans funktioner.

### Skötsel och underhåll av den inbyggda kameran

Om området på och runt den inbyggda kameran är smutsigt torkar du försiktigt av det med en mjuk trasa, till exempel en rengöringsduk för objektiv.

Gnid inte för hårt i det här området eftersom det repas lätt.

## Använda Intel(R) Anti-Theft Technology (modeller med stöd för Intel(R) Anti-Theft Technology)

Du kan ändra inställningarna för Intel(R) Anti-Theft Technology via BIOS-inställningsskärmen.

Följ de här stegen för att aktivera Intel(R) Anti-Theft Technology.

1. Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd.

   VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas.

2. Välj Start BIOS setup.

   Ange ett lösenord om det redan finns ett.

   Inställningsskärmen för BIOS visas.

3. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Advanced.
4. Välj Intel(R) AT Support System och tryck sedan på Enter-tangenten.
5. Tryck påeller-tangenten för att välja Enabled och tryck sedan på Enter-tangenten.
6. Tryck påeller-tangenten för att välja fliken Exit, välj Exit Setup och tryck sedan på Enter-tangenten.

   Tryck på Enter-tangenten när du får en fråga om bekräftelse.

## Ladda en USB-enhet

Du kan ladda en USB-enhet även när VAIO-datorn är avstängd, i viloläget eller i strömsparläget genom att aktivera inställningarna för USB-laddning.

Ändra inställningarna när USB-enheten är frånkopplad från den USB-port som har stöd för USB-laddning.

1. Starta VAIO Control Center och välj Hardware. (Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)
2. Aktivera USB Charging-inställningen.
3. Anslut en USB-enhet till USB-porten som är märkt med.

   Om laddningen inte startar även när du anslutit en USB-enhet till den USB-port som har stöd för USB-laddning kan du prova att koppla ur och sedan koppla in enheten igen.

#### OBS!

- När inställningarna för USB-laddning är aktiverade ökar strömförbrukningen när VAIO-datorn är avstängd, i viloläge eller i strömsparläge eftersom datorn levererar ström till USB-porten även när det inte finns någon USB-enhet ansluten till porten.

- När inställningarna för USB-laddning är aktiverade kan du inte använda funktionen för fjärrväckning på den USB-enhet som är ansluten till USB-porten som har stöd för USB-laddning.

#### Tips

- Inställningarna för USB-laddning är inaktiverade som standard.

## Ansluta en USB-enhet

Du kan ansluta en USB-enhet till din VAIO-dator, till exempel en mus, en diskettläsare, högtalare eller en skrivare.

När du ansluter USB-enheten kan du behöva installera de medföljande drivrutinerna för enheten.

Läs enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information.

1. Välj den USB-port () som du vill använda.
2. Anslut USB-enhetens kabel () (medföljer ej) till USB-porten.

#### OBS!

- Du måste kanske installera drivrutinen som medföljde enheten innan du kan använda den. Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information.

- Om du vill kunna skriva ut dokument måste du kontrollera att USB-skrivaren är kompatibel med din version av Windows.

- Stoppa uppspelningen av DVD-innehåll eller musikinnehåll eller stäng av datorn innan du kopplar bort USB-högtalare från VAIO-datorn. Om du kopplar från USB-högtalarna under pågående uppspelning finns risk för funktionsfel.

  Information om hur du tar bort en USB-enhet finns i bruksanvisningen som medföljde enheten.

- Var noga med följande om du vill skydda din VAIO-dator och/eller USB-enheterna från skador:

  - Undvik att stöta till eller trycka på USB-kontakterna om VAIO-datorn ska flyttas med USB-enheter anslutna.

  - Lägg inte VAIO-datorn i en väska eller liknande med USB-enheter anslutna.

#### Tips

- USB-portarna på din VAIO-dator följer standarderna USB 2.0 och/eller USB 3.0.

  De USB-portar som följer standarden USB 3.0 kan kännas igen på den blå färgen.

- Förutom överföringslägena i USB 2.0 har standarden USB 3.0 även följande överföringsläge:

  - SuperSpeed: Överföringshastighet på 5 Gbit/s.

## Att tänka på när du använder microSD-minneskort

Läs följande information innan du använder microSD-minneskort.

- Förvara microSD-minneskort utom räckhåll för barn. Korten är tillräckligt små för att kunna sväljas.

- Rör inte vid kontakten på microSD-minneskortet med fingrarna eller metallföremål.

- Ett microSD-minneskort innehåller ömtåliga elektroniska komponenter. Slå inte på kortet och böj eller tappa det inte.

- Ta inte isär och modifiera inte ett microSD-minneskort.

- Utsätt inte ett microSD-minneskort för fukt eller vätska.

- Förvara och använd inte korten på ställen där de kan utsättas för:

  - Extremt höga temperaturer, till exempel i en bil som har parkerats i solen

  - Direkt solljus

  - Hög fuktighet och frätande ämnen

  - Stora mängder damm

- Försök inte sätta in ett minneskort av någon annan typ i microSD-minneskortfacket. Om inkompatibla kort används kan VAIO-datorn skadas.

- Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar viktiga data.

- Sparade data kan raderas eller skadas om:

  - Du tar bort ett microSD-minneskortet eller stänger av VAIO-datorn när data läses från eller skrivs till microSD-minneskortet.

  - Du använder microSD-minneskortet där statisk elektricitet eller elektriska störningar kan skada kortet.

- När du tar med dig microSD-minneskortet ska du lägga det i fodralet som skyddar mot statisk elektricitet.

- Innan du använder ett microSD-minneskort med en annan enhet än en dator, till exempel en mobiltelefon eller smarttelefon, formaterar (initierar) du microSD-minneskortet i enheten.

  Vissa enheter kanske inte stöder filformatet för datorer. I så fall visas ett meddelande som uppmanar dig att formatera microSD-minneskortet. Kopierar data från kortet till VAIO-datorn i så fall och formatera sedan kortet i enheten. Alla data på microSD-minneskortet raderas när du formaterar det.

  Läs enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information.

- Sätt inte in främmande objekt i microSD-minneskortsfacket.

- Det går bara att använda microSD-minneskortsfacket till kompatibla minneskort och inte till något annat.

- microSD-minneskort (upp till 2 GB), microSDHC-minneskort (upp till 32 GB) och microSDXC-minneskort (up till 64 GB) tillgängliga från maj 2013 har testats och visats vara kompatibla med din VAIO-dator. Det är dock inte säkert att alla microSD-minneskort, microSDHC-minneskort och microSDXC-minneskort fungerar i datorn.

- Vissa typer av microSD-minneskort, till exempel de som har UHS (Ultra High Speed-dataöverföring), kan bli extremt varma när information läses till och från korten. I så fall bör du vänta en stund och låta minneskortet svalna innan du tar bort det.

## Ta ur microSD-minneskort

I det här avsnittet förklaras hur ett microSD-minneskortet tas bort.

1. Leta upp microSD-minneskortfacket.
2. Öppna Dator.

   Information om hur du öppnar Dator finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.

3. Högerklicka på ikonen för microSD-minneskortet och välj Mata ut.
4. Tryck in microSD-minneskortet mot VAIO-datorn och släpp.
5. Dra ut microSD-minneskortet ur facket.

## Sätta i microSD-minneskort

VAIO-datorn har ett microSD-minneskortfacket. Du kan använda det här facket för att överföra data mellan mobiltelefoner, smarttelefoner och andra enheter.

Följande minneskort går att använda i microSD-minneskortfacket på datorn:

- microSD-minneskortet

- microSDHC-minneskortet

- microSDXC-minneskortet

Följ de här stegen för att sätta i ett microSD-minneskortet.

1. Leta upp microSD-minneskortfacket.
2. Håll microSD-minneskortet med pilen i riktning mot facket och skjut försiktigt in kortet tills det fäster med ett klick.

Ikonen för microSD-minneskortet visas inte i fönstret Dator förrän du har satt in kortet i facket.

#### OBS!

- Sätt inte in ett microSD-minneskortet i fel riktning. Om du sätter in kortet i facket med ovansidan nedåt kan facket skadas. Mer information finns i handboken som medföljde microSD-minneskortet.

- Ikonen för microSD-minneskortet visas inte i fönstret Dator förrän du har satt in kortet i facket.

#### Tips

- Information om hur du öppnar fönstret Dator finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.

- När du sätter in microSD-minneskortet i facket första gången kan du uppmanas att installera en drivrutin. Om du uppmanas att göra det följer du instruktionerna på skärmen för att installera drivrutinen.

## Skapa partitioner

I avsnittet beskrivs hur det går till att skapa partitioner.

#### OBS!

- Om du minskar volymen på enhet C kanske du inte kan skapa återställningsmedia eller slutföra återställningsprocessen eftersom det inte finns tillräckligt mycket ledigt utrymme på den inbyggda lagringsenheten.

1. Öppna Kontrollpanelen, välj System och säkerhet och välj Skapa och formatera hårddiskpartitioner under Administrationsverktyg. (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen finns i Öppna Kontrollpanelen)

   Om fönstret User Account Control visas väljer du Ja.

2. Högerklicka på enhet C och välj Krymp volym.
3. Ange storleken på den partition som ska skapas i Diskutrymme som ska krympas och välj Krymp.
4. Högerklicka på Inte allokerat och välj Ny enkel volym.
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Om du är inloggad på VAIO-datorn som standardanvändare kan du uppmanas att ange ett administratörsnamn och administratörslösenord.

## Skapa andra enheter (ändra partitioner)

Partitioner är uppdelade områden på den inbyggda lagringsenheten. Det finns flera fördelar med att dela upp den inbyggda lagringsenheten i flera partitioner, till exempel går det då att separera systemfiler från dina datafiler.

VAIO-datorn har bara en partition (enhet C) inställd från fabriken.

Om du vill spara data på en annan partition, t.ex. enhet D, ändrar du partitionsstorleken och skapar en ny partition.

Mer information om hur du skapar partitioner finns i Skapa partitioner.

#### Tips

- Vissa modeller kan ha enhet D inställd från fabriken.

## Ange tecken med pekskärmsåtgärder (modeller med pekskärm)

Du kan använda Pektangentbordet för textinmatningsåtgärder.

1. Öppna skrivbordet och välj(ikonen för Pektangentbordet) i meddelandefältet. (Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord.)

#### Tips

- Pektangentbordet visas automatiskt på skärmen när du rör vid ett textfält.

## Att tänka på när du använder pekskärmen (modeller med pekskärm)

Läs följande information innan du använder pekskärmen.

- Tryck inte hårt på pekskärmen.

  Du behöver inte vara hårdhänt eftersom VAIO-datorn är utrustad med en kapacitiv pekskärm.

- Pekskärmen kanske inte fungerar ordentligt om du slår på VAIO-datorn samtidigt som du rör vid skärmen eller om datorn påverkas av elektromagnetiska vågor under startprocessen. Starta i så fall om datorn.

- Pekskärmen kanske inte fungerar under flera sekunder efter det att din VAIO-dator återgår till normalläge från strömsparläget. I sådant fall ska du vänta en stund innan du börjar använda pekskärmen.

- Se till att pekskärmen alltid är ren för optimal tryckkänslighet. Smuts kan leda till skada och fel.

## Om pekskärmen (modeller med pekskärm)

Med en pekskärm kan du använda fingrarna för att interagera med VAIO-datorn. Du kan utföra olika rörelser på pekskärmen.

VAIO-datorn har stöd för flertrycksinmatning (multi-touch).

#### OBS!

- VAIO-datorn är utrustad med en kapacitiv pekskärm. När du använder pekskärmen bör du tänka på följande:

  - Pekskärmen fungerar inte om du rör vid den med naglarna eller om du använder handskar.

  - Om knackning utlöser en oavsiktlig åtgärd försäkrar du dig om att din kropp inte är i kontakt med pekskärmen.

  - Pekskärmens yta kan bli varm. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

  - Även om pekskärmens yta består av härdat glas kan den ändå skadas. Behandla den varsamt. Om den går sönder kan små skärvor spridas och orsaka skada.

    Tappa inte pekskärmen och utsätt den inte för hård belastning. Repa inte dess yta. En ytskada kan göra att glaset går sönder.

  - Fabriken kan ha satt fast ett skyddsark på LCD-skärmen. Ta bort arket innan du använder skärmen, annars kanske den inte fungerar som den ska.

  - Vissa appar fungerar inte med pekskärmsåtgärder.

## Använda pekskärmen (modeller med pekskärm)

Du kan utföra åtgärder på VAIO-datorn genom att knacka på pekskärmen eller göra en enkel rörelse med fingrarna.

### Grundläggande åtgärder

#### Klicka (knacka)

Knacka på pekskärmen en gång med ett finger. Du kan välja en knapp, t.ex. OK och Avbryt, eller ett menyalternativ genom att knacka på det.

#### Dubbelklicka (dubbelknacka)

Knacka på pekskärmen snabbt två gånger med ett finger.

Du kan starta en app, t.ex. ett ordbehandlingsprogram eller kalkylprogram, eller öppna en fil genom att dubbelknacka på dess ikon.

#### Dra

Placera ett finger på önskad plats på pekskärmen och dra fingret. Du kan flytta en fil eller ändra storlek på fönster med den här rörelsen.

#### Dra och släpp

Peka på önskad filikon, dra den till en annan mapp, fönster eller appikon och lyft sedan bort fingret från skärmen. Du kan flytta och kopiera en fil med den här rörelsen.

### Avancerade åtgärder

Du kan utföra åtgärder på VAIO-datorn genom att göra en enkel rörelse (gest) med fingrarna på pekskärmen.

Svarstiden för rörelsen varierar beroende på apparna.

#### Högerklicka (peka och håll)

Peka och håll på önskad plats på pekskärmen i ett par sekunder och lyft sedan bort fingret från skärmen. Du kan visa olika menyer beroende på vilken plats du pekar på.

#### Rulla

Peka på och dra ett bläddringsbart område i ett fönster, t.ex. ett Internet Explorer-fönster. Du kan också bläddra i fönstret genom att dra skjutreglaget på den lodräta rullningslisten i det valda fönstret.

#### Zooma in eller ut i en bild (zooma)

Nyp med två fingrar på pekskärmen om du vill zooma i en bild, t.ex. ett foto i Foton. Nyp ihop fingrarna för att zooma in och för isär dem för att zooma ut.

#### Rotera en bild (rotera)

Placera två fingrar på pekskärmen och dra dem i cirkelformade rörelser för att rotera en bild, t.ex. ett foto. Om det går att rotera bilder beror på vilka appar du använder.

#### Välja genom att svepa

Dra med fingret en liten bit i den riktning som skärmen inte rullar.

Du kan välja ett objekt som en appanel eller en bild.

## Skapa partitioner

I avsnittet beskrivs hur det går till att skapa partitioner.

#### OBS!

- Om du minskar volymen på enhet C kanske du inte kan skapa återställningsmedia eller slutföra återställningsprocessen eftersom det inte finns tillräckligt mycket ledigt utrymme på den inbyggda lagringsenheten.

1. Öppna Kontrollpanelen, välj System och säkerhet och välj Skapa och formatera hårddiskpartitioner under Administrationsverktyg. (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen finns i Öppna Kontrollpanelen)

   Om fönstret User Account Control visas väljer du Ja.

2. Högerklicka på enhet C och välj Krymp volym.
3. Ange storleken på den partition som ska skapas i Diskutrymme som ska krympas och välj Krymp.
4. Högerklicka på Inte allokerat och välj Ny enkel volym.
5. Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Om du är inloggad på VAIO-datorn som standardanvändare kan du uppmanas att ange ett administratörsnamn och administratörslösenord.

## Skapa andra enheter (ändra partitioner)

Partitioner är uppdelade områden på den inbyggda lagringsenheten. Det finns flera fördelar med att dela upp den inbyggda lagringsenheten i flera partitioner, till exempel går det då att separera systemfiler från dina datafiler.

VAIO-datorn har bara en partition (enhet C) inställd från fabriken.

Om du vill spara data på en annan partition, t.ex. enhet D, ändrar du partitionsstorleken och skapar en ny partition.

Mer information om hur du skapar partitioner finns i Skapa partitioner.

#### Tips

- Vissa modeller kan ha enhet D inställd från fabriken.

## Inaktivera NFC/One touch-funktioner (modeller med stöd för NFC)

Du kan inaktivera NFC/One touch-funktioner genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Ändra NFC-inställningen under Trådlösa enheter till Av.

#### Tips

- Innan du kan använda NFC/One touch-funktioner, ändra Flygplansläge till Av och NFC-inställningen under Trådlösa enheter till På.

- När Flygplansläge är Av är den trådlösa funktionen aktiverad.

- Mer information om Flygplansläge finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

## Om One touch-funktioner (modeller med stöd för NFC)

One touch-funktioner är Sony originalfunktioner som använder NFC.

Låt två enheter som stöder One touch-funktioner vidröra varandra för att enkelt etablera en kommunikation, utan komplicerade inställningar.

## Använda NFC/One touch-funktioner (modeller med stöd för NFC)

Anslut enkelt en enhet med stöd för NFC/One touch-funktioner till VAIO-datorn genom att bara vidröra datorn med enheten.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet.
3. Välj Trådlöst i det vänstra fönstret på Datorinställningar-skärmen.
4. Ändra Flygplansläge till Av och NFC-inställningen under Trådlösa enheter till På.
5. När du rör vid VAIO-datorn (Delar och kontroller på baksidan) med en enhet som stöder NFC/One touch-funktioner måste du se till att touch-märket på enheterna är vända mot varandra.

   Ett meddelanden visas det ögonblick då enheten känns igen.

   Följ instruktionerna på skärmen.

#### Tips

- Mer information om Flygplansläge finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

- Du kan behöva ändra enhetsinställningarna beroende på vilken enhet med stöd för NFC/One touch-funktioner som du använder. För detaljerad information, se den handbok som levererades med enheten.

## Anteckningar om NFC/One touch-funktioner (modeller med stöd för NFC)

Läs följande försiktighetsåtgärder innan du börjar använda NFC/One touch-funktioner, så att du använder den på rätt sätt.

- I vissa länder och regioner begränsas användningen av NFC/One touch-funktioner av lokala bestämmelser.

- Om du omedelbart måste inaktivera NFC/One touch-funktioner ska du stänga av VAIO-datorn.

## Om NFC (modeller med stöd för NFC)

NFC (Near Field Communication) är en trådlös teknik för kort räckvidd.

Kommunikationsavståndet för NFC är cirka 10 cm.

## Öppna Windows Hjälp och support

Du kan öppna Windows Hjälp och support genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Appar ().
3. Skriv ”Hjälp och support” i sökrutan ().
4. Välj Hjälp och support ().

## Kontrollera strömläget på VAIO-datorn (strömsparläge/avstängd)

VAIO-datorn övergår automatiskt i strömsparläge om den inte används under en viss tid.

I strömsparläge bevarar datorn sitt nuvarande tillstånd, inklusive data du arbetar med, när du tar en paus.

Se Använda strömsparläget för mer information om strömsparläget.

#### När du inte använder VAIO-datorn på en stund

Undvik att förlora osparad data genom att följa dessa steg och stänga av VAIO-datorn.

1. Spara dina data och avsluta alla appar som körs.
2. Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till VAIO-datorn.
3. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
4. VäljAv/vila och Stäng av.

   Efter en kort tid stängs VAIO-datorn av automatiskt. Om datorn är utrustad med strömindikatorn, släcks den gröna strömindikatorlampan.

#### OBS!

- En felaktig avstängning kan leda till att data som inte har sparats raderas eller att VAIO-datorn inte fungerar som den ska.

- När du vill koppla bort VAIO-datorn från en strömkälla stänger du av datorn och kopplar sedan bort kontakten från eluttaget.

#### Tips

- Om du väljer Stäng av och samtidigt håller Shift-tangenten nedtryckt i steg 4, kan du placera VAIO-datorn i läget för minimal strömförbrukning (ACPI S5-läge). I detta fall är snabbstartfunktionen temporärt inaktiverad vid nästa start.

## Starta om VAIO-datorn

När du har ändrat vissa inställningar eller installerat en app på VAIO-datorn kan det hända att du uppmanas att starta om datorn.

1. Spara dina data och avsluta alla appar som körs.
2. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
3. VäljAv/vila och Starta om.
   VAIO-datorn startas om.

## Använda strömsparläget

I strömsparläget kan då lämna VAIO-datorn och samtidigt bevara datorns tillstånd, inklusive data du arbetar med.

#### Så här aktiverar du strömsparläget

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. VäljAv/vila och Strömsparläge.

   Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn slocknar den när datorn övergår i strömsparläge (med standardinställningen).

#### Så här återställer du datorn till normalläget

1. Tryck på(Av/vila)-knappen.

#### OBS!

- Om du håller(Av/vila)-knappen intryckt i mer än 4 eller 10 sekunder stängs VAIO-datorn av automatiskt. Alla data som inte har sparats raderas.

- Som standard sätts VAIO-datorn automatiskt i viloläge när batteriet börjar ta slut. Beroende på driftförhållandena kan det ibland hända att det inte går att försätta datorn i viloläge.

  Om detta inträffar och batteriet håller på att ta slut stängs datorn av, vilket leder till att data som inte sparats går förlorade.

  Spara dina data ofta när datorn drivs med batteriet.

- Innan du flyttar VAIO-datorn kontrollerar du att datorn är avstängd för att undvika stötar och vibrationer i en arbetande hårddisk. Om datorn är utrustad med strömindikatorn ser du till att den är släckt.

#### Tips

- Normalt sätts VAIO-datorn automatiskt i strömsparläge efter en viss tids inaktivitet när den körs på nätström.

- Nedanstående aktiviteter sätter också VAIO-datorn i strömsparläget.

  - Tryck på(Av/vila)-knappen (med standardinställningen).

## Öppna Windows Hjälp och support

Du kan öppna Windows Hjälp och support genom att följa de här stegen.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)
2. Välj Appar ().
3. Skriv ”Hjälp och support” i sökrutan ().
4. Välj Hjälp och support ().

## Använda pennan (modeller med Pekpenna för pekplatta)

När du använder den medföljande pennan (Pekpenna för pekplatta), kan du använda VAIO-datorn intuitivt genom att vidröra skärmen försiktigt eller spåra något på skärmen.

#### Flytta pekaren på skärmen

Håll pennan nära skärmen utan att vidröra skärmen. En liten pekare visas på skärmen. Flytta pennan i önskad riktning.

#### Klicka (knacka)

Knacka på önskad punkt på skärmen med pennan.

Använd den här åtgärden för att välja ett alternativ, så som OK eller Avbryt; för att välja ett menyalternativ eller utföra andra åtgärder, som de som du normalt använder vänster musknapp för.

#### Dubbelklicka (dubbelknacka)

Knacka på önskad punkt på skärmen snabbt två gånger efter varandra.

Du kan starta en app eller öppna en fil genom att dubbelknacka på dess ikon.

#### Högerklicka (tryck och håll nere)

Tryck på och håll nere den nedre knappen på pennan, knacka sedan en gång på önskad punkt på skärmen. Beroende på var du knackade på skärmen kanske en nedrullningsbar meny visas.

Du kan också utföra samma åtgärd genom att hålla pennan vid önskad punkt under ett par sekunder.

#### Dra (flytta ett objekt)

Placera försiktigt pennan på föremålet som ska flyttas, dra det sedan på skärmen för att flytta det.

#### Radera text

Beroende på appen kan du kanske radera text.

Tryck på och håll nere den övre knappen på pennan, placera försiktigt pennan på det första textobjektet som ska raderas, spåra sedan pennan över texten till det sista textobjektet som ska raderas. Tryck på Delete eller Backspace för att radera texten.

#### OBS!

- Använda den medföljande pennan.

- Det Bakre locket innehåller en magnet. För inte ett objekt som lätt påverkas av magnetiska störningar (t.ex. ett kreditkort) nära pennan. Detta kan resultera i förlust av registrerad data.

- Om du använder en app som använder den digitala kompassen, håll pennan borta från VAIO-datorn för att förhindra att den inbyggda magneten i det Bakre locket påverkar magnetometern i datorn.

- Tangentbordet innehåller en magnet och LCD-skärmen är utrustad med en magnetisk sensor så att VAIO-datorn kan känna av att tangentbordet är anslutet till datorn. Om du håller det Bakre locket som innehåller en magnet nära LCD-skärmen kan datorn felaktigt känna av att tangentbordet är anslutet till datorn och övergå i strömsparläger.

- Du kan använda pennan med handen vilande på skärmen. Om du flyttar pennan mot pekskärmen kan du inte styra pekskärmen med fingrarna.

- Beroende på skärmen kanske du inte kan använda pennan för att rulla skärmen.

- Den här pennan har ingen strömbrytare. Sätt i det nödvändiga batteriet i pennan för att använda den.

- Byt ut batteriet om pennan inte fungerar på rätt sätt. Mer information finns i Byta ut batteriet i pennan (modeller med Pekpenna för pekplatta).

- Skrivkänslan med det medföljande stiftet skiljer sig från känslan med det monterade stiftet. Byt ut stiftet till det medföljande stiftet för att ändra känslan. Mer information finns i Byta ut stiftet (modeller med Pekpenna för pekplatta).

- För att förhindra att de sväljs, håll små delar (så som stiftet, det Bakre locket, pennkroken och batteriet) utom räckhåll för barn.

#### Tips

- Vissa appar känner av pennans tryck och ändrar tjockleken på pennans linje därefter.

## Byta ut batteriet i pennan (modeller med Pekpenna för pekplatta)

Byt ut batteriet när pennan (Pekpenna för pekplatta) inte längre fungerar på rätt sätt.

Om du använder den ungefär fyra timmar per dag kan du förvänta dig att behöva byta ut batteriet var 18:e månad. Använd ett alkaliskt LR61-batteri (LR8D425).

1. Ta bort det Bakre locket från penna och ta sedan bort batteriet.

2. Sätt i batteriet i pennan med + sidan mot stiftet.

3. Sätt tillbaka det Bakre locket.

#### OBS!

- Ta inte bort Bakre locket förutom när du byter ut batteriet.

- Om du inte avser att använda pennan under en längre tid, ta ut batteriet.

- Pennan ska inte användas med ett kommersiellt tillgängliga laddningsbart batteri. Om du använder ett laddningsbart batteri kan det leda till batteriläckage och tekniskt fel.

- När batteriet börjar ta slut, byt genast ut mot ett nytt batteri. Om du behåller ett tömt batteri i pennan kan det orsaka batteriläckage.

- Försök inte ladda ett batteri.

- Hänvisa till medföljande säkerhetshandbok.

## Använda pennkroken (Pekpenna för pekplatta-försedda modeller)

Genom att använda pennkroken kan du bära VAIO-datorn med den medföljande pennan (Pekpenna för pekplatta) fastsatt i datorn.

1. Sätt fast pennkroken i hålet () på baksidan av VAIO-datorn.

2. Fäst pennan på pennkroken.

#### OBS!

- Det Bakre locket innehåller en magnet. För inte ett objekt som lätt påverkas av magnetiska störningar (t.ex. ett kreditkort) nära pennan. Detta kan resultera i förlust av registrerad data.

- Tangentbordet innehåller en magnet och LCD-skärmen är utrustad med en magnetisk sensor så att VAIO-datorn kan känna av att tangentbordet är anslutet till datorn. Om du håller det Bakre locket som innehåller en magnet nära LCD-skärmen kan datorn felaktigt känna av att tangentbordet är anslutet till datorn och övergå i strömsparläge.

- När du fäster pennkroken till VAIO-datorn, se till att skydda glasytan på LCD-skärmen. Lägg datorn på en mjuk trasa för att undvika skador på LCD-skärmen.

- För att förhindra att de sväljs, håll små delar (så som stiftet, det Bakre locket, pennkroken och batteriet) utom räckhåll för barn.

- Var noga med att dra kroken i pilens riktning när du tar bort pennkroken från VAIO-datorn. Tryck inte för hårt på pennkroken då det kan skada kroken.

## Byta ut stiftet (modeller med Pekpenna för pekplatta)

Skrivkänslan med det medföljande stiftet skiljer sig från känslan med det monterade stiftet. Byt ut stiftet till det medföljande stiftet för att ändra känslan.

1. Ta tag i spetsen på pennan och dra sedan rakt ut.

2. Kontrollera riktningen för det nya stiftet och sätt i det i pennans behållare.

#### OBS!

- Om pennans stift har kommit bort eller gått sönder, kontakta ett auktoriserat Sony service/supportcenter.

## Använda VAIO-datorn som fjärrkontroll (VAIO Remote control)

Med VAIO Remote control kan du kontrollera enheter, som till exempel en TV, digitalbox, DVD-spelare/inspelare eller Blu-ray-spelare/inspelare på avstånd.

VAIO Remote control använder det infraröda kommunikationssystemet.

1. Starta VAIO Remote control. (Information om hur du startar VAIO Remote control finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)

#### Tips

- Din VAIO-dator kan lära in kontrollsignaler från enheter som inte finns i listan med enhetstyper eller tillverkare på VAIO Remote control.

  Lägg till nya signaler till datorn genom att följa anvisningarna på skärmen. Se till att korrekt justera läget på enhetens fjärrkontroll och datorn så att fjärrkontrollen och datorn är på samma nivå och håll den infraröda sändaren på fjärrkontrollen nära den infraröda porten ().

- Om du trycker flera gånger på knappen få fjärrkontrollen under inlärningsprocessen kan VAIO-datorn lära in kontrollsignalen felaktigt. Håll knappen intryckt tills processen är klar.

- VAIO Remote control stöder inte vissa enheter som kan ta emot infraröda signaler. Även om VAIO-datorn kan lära in kontrollsignalerna för enheten så kanske du inte kan kontrollera enheten med datorn.

## Om bruksanvisningen

Tack för att du har valt en VAIO(R)-dator.

### Om VAIO-datorns konfiguration

Om du vill ta reda på hur VAIO-datorn är konfigurerad kan du besöka supportwebbplatsen för Sony. Mer information finns i Om supportwebbplatsen.

Vissa funktioner, alternativ och medföljande artiklar kanske inte finns till din VAIO-dator.

#### Funktioner

Vilka funktioner som är tillgängliga beror på modell eller vilka alternativ du har valt. Alla funktioner som beskrivs i den här bruksanvisningen finns kanske inte på din modell.

#### Bilder

De bilder, fotografier och skärmbilder som visas i bruksanvisningen kan se annorlunda ut på din dator beroende på modell eller vilka alternativ du har valt.

#### Program

De förinstallerade programmen kan variera beroende på modell och vilka alternativ du har valt. Det kan hända att de appar som beskrivs i den här bruksanvisningen inte är installerade på din VAIO-dator.

### Medföljande bruksanvisningar

Nedanstående handböcker medföljer VAIO-datorn.

#### Elektronisk dokumentation

- Bruksanvisning – Introduktion (Välkommen)

  En förinstallerad handbok med begränsad information om VAIO-datorn med fokus på support och Internetanslutningar. Bruksanvisning – Introduktion ersätts med en fullständig version av Bruksanvisning (den här handboken) efter uppdatering.

- Bruksanvisning (den här handboken)

  Allmän information, driftinformation, supportuppgifter och felsökningsinformation om VAIO-datorn.

  Välj det ämne du vill läsa om från navigeringsrutan till vänster och välj sedan nyckelordet i rutan till höger. En lista med ämnen som är relaterade till nyckelordet visas. Om du inte hittar ämnet du söker efter, välj Innehållsförteckning för att visa alla ämnen i denna Bruksanvisning eller skriv in nyckelordet i rutan längst upp på varje sida.

#### Tryckt dokumentation

- Snabbstartguide

  En översikt över hur du ställer in och kommer igång med din VAIO-dator.

- Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide

  Felsökningsinformation och information om hur du återställer och säkerhetskopierar VAIO-datorn.

- Säkerhetsföreskrifter och supportinformation

  Läs noga innan du aktiverar trådlösa funktioner, som trådlöst LAN och BLUETOOTH-teknik.

#### Övriga referenser

- Windows Hjälp och support

  En omfattande resurs med praktiska råd, självstudier och demonstrationer som hjälper dig att använda VAIO-datorn.

  Information om hur du öppnar Windows Hjälp och support finns i Öppna Windows Hjälp och support.

- Hjälpfiler för program

  Det kan finnas hjälpfiler som medföljer de förinstallerade apparna på din VAIO-dator. Öppna en hjälpfil från hjälpmenyn i programmet.

### För kännedom

- Copyright 2013 Sony Corporation. Med ensamrätt.

- Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller översätta denna bruksanvisning och de program som beskrivs häri, likaså att reducera dem till maskinläsbar form.

- Sony Corporation ger inga garantier avseende denna handbok, programvaran eller annan information som finns häri, och friskriver sig härmed uttryckligen från eventuella underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för specifika ändamål avseende denna handbok, programvaran eller annan sådan information. Sony Corporation bär inte under några omständigheter ansvar för skador av oavsiktlig, indirekt eller speciell art, oaktat om sådana skador grundar sig på avtalsbrott eller annan förseelse, och uppstår på grund av eller i samband med, denna handbok, programvaran eller annan information häri, eller användning av dessa.

- Märkena (TM) och (R) har utelämnats i den här bruksanvisningen.

- Sony Corporation förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande modifiera denna handbok och informationen häri.

- Programvaran som beskrivs häri regleras av villkoren i ett separat licensavtal för användare.

- Sony Corporation bär inget ansvar för, och kommer inte att ge någon kompensation för, förlorade inspelningar som gjorts på din VAIO-dator, på externa inspelningsmedier eller på inspelningsenheter, eller för några relevanta förluster, även när inspelningarna inte utförts på grund av anledningar som inkluderar datorfel, eller när innehållet i en inspelning går förlorat eller skadas som ett resultat av datorfel eller reparationer som görs på din dator. Sony Corporation kommer inte under några förhållanden att återställa eller replikera innehåll som spelats in till datorn, extern inspelningsmedia eller inspelningsenheter.

- Funktioner och teknisk information kan komma att ändras utan föregående meddelande.

## Kontrollera medföljande artiklar

Kontrollera alla artiklar som medföljer produkten innan du använder dem.

Trådlöst tangentbord

Nätadapter

Strömkabel

Pekpenna för pekplatta

(Medföljer ej alla modeller. Tillgänglighet beror på datorns specifikationer.)

Pennkrok

Trådlös router

(Medföljer ej alla modeller. Tillgänglighet beror på datorns specifikationer.)

VGA-adapter (med Konverteringskontakt)

(Medföljer ej alla modeller. Tillgänglighet beror på datorns specifikationer.)

#### Tips

- Det medföljer inga återställningsmedia eftersom VAIO-datorn går att återställa med hjälp av data på hårddisken eller SSD:n. Mer information finns i Återställa från återställningsområdet.

## Uppdatera din VAIO-dator

Se till att uppdatera VAIO-datorn med följande appar för att förbättra dess effektivitet, säkerhet och funktion.

#### OBS!

- För att du ska kunna utföra uppdateringarna nedan måste VAIO-datorn vara ansluten till Internet.

#### Windows Update

Windows Update hjälper dig att göra din VAIO-dator mer stabil.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. Välj Inställningar och skriv ”Windows Update” i sökrutan.

3. Välj Windows Update i listan och slutför uppdateringarna genom att följa instruktionerna på skärmen.

#### VAIO Update

VAIO Update meddelar dig automatiskt när nya uppdateringar finns tillgängliga på Internet och hämtar och installerar dem på VAIO-datorn.

1. Starta VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. (Information om hur du startar VAIO Update finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)

#### Så här uppdaterar du Windows Store-appar

Se till att du uppdaterar appen Windows Store. Om det finns en uppdatering visas en siffra på panelen Store på Start-skärmen.

1. Öppna den genom att välja panelen Store.

2. Välj Uppdatera i skärmens övre högra hörn.

   Siffran inom parentes visar antalet program som du kan använda.

3. Markera de appar som du vill uppdatera och välj Installera.

   För att uppdatera apparna senare avmarkerar du dem.

## Skapa en lämplig arbetsmiljö

I det här avsnittet beskrivs placeringsrekommendationer för VAIO-datorn samt ergonomiska rekommendationer.

### Så bör VAIO-datorn placeras

När du väljer plats för din VAIO-datorn bör du se till att:

- Du har tillgång till en strömkälla och till nödvändiga portar.

- Du lämnar tillräckligt med fritt utrymme kring datorn.

- Datorn placeras på en plan yta som är tillräckligt stor och att du kan titta rakt mot bildskärmen när du använder datorn.

- Du kan placera datorn framför dig på en plats där du kan sitta upprätt och hålla armarna parallella mot golvet.

### Så här bör VAIO-datorn inte placeras

Om du placerar VAIO-datorn på en olämplig plats finns risken att skador eller fel uppstår. Ställ inte datorn på platser där den utsätts för:

- Direkt solljus

- Magnetiska föremål eller källor

- Värmekällor, till exempel vid element eller liknande

- Stora mängder damm

- Hög luftfuktighet

- Dålig ventilation

#### OBS!

- Området runt utblåsventilen kan bli extremt varmt när VAIO-datorn är på. Var försiktig om du ska vidröra området.

- Se till att inga föremål är placerade framför utblåsventilen.

#### Tips

- VAIO-datorn använder högfrekventa radiosignaler och kan orsaka störningar i radio- och tv-mottagning. Om detta inträffar flyttar du datorn till lämpligt avstånd från radion eller TV:n.

### Ergonomisk information

Tänk på följande ergonomiska förhållanden så ofta som möjligt.

#### Möbler och hållning

Använd en stol med bra stöd för ryggen. Justera stolen så att dina fötter vilar plant mot golvet. Ett fotstöd kan göra det bekvämare i vissa fall.

Sitt avslappnat och upprätt och undvik att kuta med ryggen eller att luta dig för långt bakåt.

#### Vinkel på datorskärmen

Skärmen är ställbar. Pröva dig fram tills du hittar rätt vinkel. Se till att bildskärmen är i ögonhöjd eller aningen lägre när du sitter framför din VAIO-dator. Justera även skärmens ljusstyrka.

Genom att vinkla bildskärmen rätt och justera ljusstyrkan kan du minska risken för överansträngda ögon.

#### Belysning

Välj en plats där ljuset från fönster och lampor inte reflekteras på bildskärmen. Använd indirekt ljussättning för att undvika ljusa fläckar på bildskärmen. Med rätt ljussättning får du en bekvämare och mer effektiv arbetsmiljö.

#### OBS!

- Undvik att utsätta din VAIO-dator för högt tryck när du justerar skärmens vinkel, så att inte mekaniska skador uppstår.

#### Tips

- Samma hänsyn gäller när du använder en extern bildskärm.

### Att tänka på när du hanterar VAIO-datorn

För att undvika fel och skador på VAIO-datorn bör du tänka på följande.

- Placera VAIO-datorn försiktigt på en plan yta så att mekaniska stötar undviks.

- Var noga med att stänga av VAIO-datorn innan du flyttar den. Om du flyttar datorn när den är på kan fel på hårddisken uppstå. Kom ihåg att koppla ur alla kablar som är anslutna till datorn innan du flyttar den.

- Tappa inte din VAIO-dator och utsätt den inte för slag. Även mindre stötar eller vibrationer kan orsaka fel på hårddisken.

- Placera inte din VAIO-dator där den står ostadigt.

## Rengöra VAIO-datorn/LCD-skärmen

Läs igenom följande försiktighetsåtgärder innan du rengör din VAIO-dator, så att du rengör den på rätt sätt.

#### När du rengör VAIO-datorn

- Stäng av VAIO-datorn och koppla bort nätadaptern innan du rengör datorn.

- Använd en mjuk, torr trasa för att torka bort skräp och damm från VAIO-datorn.

- Var noga med att alltid använda en mjuk, torr trasa när du rengör VAIO-datorn. Om datorn är mycket smutsig kan du fukta datorns hölje med din andedräkt och torka bort smutsen eller rengöra med en svagt fuktad trasa och sedan torka bort återstående fukt med en torr trasa.

- Använd inga lösningsmedel som bensin, aceton, alkohol, thinner eller rengöringsmedel, eftersom de kan orsaka skador på VAIO-datorns hölje eller på ytbeläggningen.

- Använd en luftspray på burk för att blåsa bort skräp och damm under tangenterna (tangentknapparna). Ta inte bort tangentknappar från tangentbordet.

  Använd inte dammsugare, eftersom det kan leda till funktionsfel.

#### När du rengör LCD-skärmen

- Var noga med att alltid använda en mjuk, torr trasa när du rengör VAIO-datorn. Om LCD-skärmen är mycket smutsig kan du fukta LCD-skärmytan med din andedräkt och torka bort smutsen eller rengöra med en svagt fuktad trasa och sedan torka bort återstående fukt med en torr trasa.

- Använd inga lösningsmedel som bensin, aceton, alkohol, thinner eller rengöringsmedel, eftersom de kan orsaka skador på LCD-skärmen.

## Varumärken

- SONY och SONY-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

- VAIO, VAIO-logotypen och namn på andra Sony-produkter eller tjänster är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation eller något av dess dotterbolag.

- i.LINK är ett namn som betecknar IEEE 1394.

- Intel, Pentium, Intel SpeedStep och Atom är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.

- Windows och Windows-logotypen är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, Blu-ray Disc-logotypen och Blu-ray 3D-logotypen är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.

- Ordet BLUETOOTH och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

- Power2Go är ett varumärke som tillhör CyberLink.Inc.

- PowerDVD är ett varumärke som tillhör CyberLink.Inc.

- NVIDIA och 3D Vision är registrerade varumärken och/eller varumärken som tillhör NVIDIA Corporation i USA och andra länder.

- ArcSoft och ArcSoft-logotypen är registrerade varumärken som tillhör ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion är ett varumärke som tillhör ArcSoft, Inc.

- AMD, AMD-logotypen med pilen, ATI och kombinationer av dessa, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc.

- SD Logotypen är ett varumärke.

- SDHC Logotypen är ett varumärke.

- SDXC Logotypen är ett varumärke.

- microSD Logotypen är ett varumärke.

- microSDHC Logotypen är ett varumärke.

- microSDXC Logotypen är ett varumärke.

- Ordet ExpressCard och tillhörande logotyper tillhör PCMCIA och används av Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

- Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface, och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

- CompactFlash® är ett varumärke som tillhör SanDisk Corporation.

- ”PlaceEngine” är ett registrerat varumärke som tillhör Koozyt, Inc.

  ”PlaceEngine” utvecklades av Sony Computer Science Laboratories, Inc. och används under licens från Koozyt, Inc.

- ”AVCHD” är ett varumärke som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation.

- Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

- ENERGY STAR och ENERGY STAR-märket är registrerade USA-märken.

- N Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.

- Wi-Fi är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.

Alla andra namn på system, produkter och tjänster är varumärken som tillhör respektive ägare. Märkena ™ och ® har utelämnats i bruksanvisningen.

Funktioner och teknisk information kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Alla andra varumärken är varumärken som tillhör respektive ägare.

Det är inte säkert att all programvara som omnämns ovan medföljt din modell.

## Om programvarulicensen

Den här produkten innehåller programvara som ägs av Sony och som licensieras av tredje man. All användning av sådan programvara lyder under villkoren för de licensavtal som medföljer den här produkten.

## Om International ENERGY STAR(R)-programmet

Följande information gäller endast för ENERGY STAR-kvalificerade produkter.

Som ENERGY STAR-partner bekräftade Sony att den här produkten uppfyller ENERGY STAR-standarder för energibesparingar.

Det internationella ENERGY STAR-programmet för kontorsutrustning är ett internationellt program som främjar energibesparingar vid användandet av datorer och kontorsutrustning. Programmet stöder utveckling och spridning av produkter som har funktioner som på ett effektivt sätt minskar energiförbrukningen.

Om du vill ha mer information om ENERGY STAR-programmet kan du besöka följande webbplatser:

- http://www.energystar.gov/ (USA)

- http://www.eu-energystar.org/ (Europa)

Den här datorn har utformats i enlighet med ENERGY STAR-standarderna och levereras med följande strömsparande inställningar som gäller för datorn när den körs på nätström:

- Skärmens bakgrundsbelysning stängs automatiskt av redan efter 15 minuters overksamhet.

- Datorn övergår automatiskt till strömsparläge redan efter 30 minuters overksamhet.

Tryck på(Av/vila)-knappen när du vill att datorn ska återgå till normalläget.

## Information om säkerhet

Detaljerad information om säkerhet finns i den medföljande säkerhetshandboken.

### Datorn

- Om du råkar tappa ett hårt föremål på VAIO-datorn eller spilla vätska över den ska du stänga av den, koppla ur den från vägguttaget och ta ut batteriet om det är uttagbart. Det är en god idé att låta kvalificerad servicepersonal ta en titt på datorn innan den används igen.

- Använd endast kringutrustning och gränssnittskablar som uppfyller specifikationerna.

- Förvara små delar som minneskort och minneskortadaptrar utom räckhåll för barn. Det finns risk att de kan svälja dem.

- Temperaturen på VAIO-datorns hölje, undersida, nätadapter och batteri kan stiga till följd av hög belastning på processorn eller batteriladdning. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått. Hur mycket värme som genereras beror på vilka externa enheter eller appar som används.

- Om VAIO-datorn eller nätadaptern blir ovanligt varm ska du stänga av datorn, dra ur nätadaptern, ta ur batteriet om det är uttagbart och sedan kontakta ett auktoriserat Sony-service/supportcenter.

### Strömkälla

- Placera inga tunga föremål på nätkabeln. Det kan medföra brandrisk.

- Håll alltid i kontakten när du drar ut elkabeln ur eluttaget. Dra aldrig i själva kabeln.

- Använd inte skadade anslutningskablar eller anslutningskablar som har skärmärken.

- Koppla ur VAIO-datorn från eluttaget om du inte tänker använda den under en längre period.

### Hörlurar

- Använd inte hörlurar när du kör bil, cyklar eller använder någon typ av motorfordon. Detta kan ge upphov till en trafikfara, och det är dessutom olagligt på vissa platser. Det kan också vara farligt att spela hög musik när du går till fots, till exempel vid övergångsställen.

- Undvik att lyssna i hörlurar med hög volym. Hörselexperterna varnar för att spela länge, högt och ofta. Om du upplever att det ringer i öronen ska du sänka volymen eller sluta använda lurarna.

## Hantera den inbyggda lagringsenheten

Den inbyggda lagringsenheten (hårddisk eller SSD) har en hög lagringstäthet och läser och skriver data på kort tid. Men den kan lätt skadas om den inte används på rätt sätt.

Om den inbyggda lagringsenheten skadas går det inte att återställa data. För att undvika att förlora data bör du vara försiktig när du hanterar VAIO-datorn.

### Så här undviker du att skada den inbyggda lagringsenheten

- Utsätt inte VAIO-datorn för plötsliga rörelser.

- Håll VAIO-datorn borta från magneter.

- Placera inte VAIO-datorn på en plats där den kan utsättas för mekaniska vibrationer eller där den står ostadigt.

- Stäng inte av och starta inte om VAIO-datorn medan den läser eller skriver på lagringsenheten.

- Använd inte VAIO-datorn på en plats där den kan utsättas för kraftiga temperatursvängningar.

- Ta inte ut lagringsenheten ur VAIO-datorn.

## Uppdatera din VAIO-dator

Se till att uppdatera VAIO-datorn med följande appar för att förbättra dess effektivitet, säkerhet och funktion.

#### OBS!

- För att du ska kunna utföra uppdateringarna nedan måste VAIO-datorn vara ansluten till Internet.

#### Windows Update

Windows Update hjälper dig att göra din VAIO-dator mer stabil.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. Välj Inställningar och skriv ”Windows Update” i sökrutan.

3. Välj Windows Update i listan och slutför uppdateringarna genom att följa instruktionerna på skärmen.

#### VAIO Update

VAIO Update meddelar dig automatiskt när nya uppdateringar finns tillgängliga på Internet och hämtar och installerar dem på VAIO-datorn.

1. Starta VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. (Information om hur du startar VAIO Update finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)

#### Så här uppdaterar du Windows Store-appar

Se till att du uppdaterar appen Windows Store. Om det finns en uppdatering visas en siffra på panelen Store på Start-skärmen.

1. Öppna den genom att välja panelen Store.

2. Välj Uppdatera i skärmens övre högra hörn.

   Siffran inom parentes visar antalet program som du kan använda.

3. Markera de appar som du vill uppdatera och välj Installera.

   För att uppdatera apparna senare avmarkerar du dem.

## Om supportwebbplatsen

Supportwebbplatsen tillhandahåller information angående din VAIO-dator, såväl som ett urval med vanliga frågor och svar.

### Sony supportwebbplats online

http://www.sony.eu/support/

#### Tips

- Om det skulle uppstå problem med din VAIO-dator eller om du vill ställa en teknisk fråga kan du börja med att starta VAIO Care. Där finns olika alternativ som kan hjälpa dig att lösa problemet. Mer information finns i Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care).

- När du kontaktar VAIO-support kan du bli ombedd att uppge VAIO-datorns serienummer och modellnummer. Serienumret är ett 15-siffrigt nummer som du hittar:

  - i fönstret VAIO Care;

  - på datorns undersida, på datorns baksida, på insidan av baksidan eller inuti batterifacket;

  - på den ursprungliga VAIO-förpackningen.

  Modellnumret hittar du längst ned till höger på VAIO-datorns skärm.

### Andra webbplatser

Användbar information finns också på följande webbplatser.

#### Sony produkter

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Operativsystemets supportwebbplats

Behöver du support för operativsystemet Microsoft Windows kan du besöka webbplatsen för kundsupport hos Microsoft.

http://support.microsoft.com/

#### Webbplatsen för VAIO

VAIO produktinformation, onlinebutik, forum och diskussioner.

http://www.sony.eu/

Välj ditt land och välj sedan VAIO bland produkterna.

#### Forum för VAIO

Kommunicera med andra VAIO-användare i det sociala nätverket för VAIO.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony-butik, online

https://shop.sony-europe.com/

#### Tips

- I VAIO Care finns en länk som du kan använda om du vill registrera din dator online. Information om hur du startar VAIO Care finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.

## Lösa vanliga problem med VAIO-datorn

Om du har problem med att använda VAIO-datorn kan du prova med något av nedanstående innan du kontaktar ett auktoriserat Sony-service/supportcenter eller din lokala Sony-återförsäljare direkt.

1. Läs övriga avsnitt i den här elektroniska bruksanvisningen.
2. Starta VAIO Care (Desktop) och utför nödvändiga åtgärder. (Information om hur du startar VAIO Care (Desktop) finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)
3. Besök supportwebbplatsen för VAIO och sök efter information som du behöver.

## Om supportwebbplatsen

Supportwebbplatsen tillhandahåller information angående din VAIO-dator, såväl som ett urval med vanliga frågor och svar.

### Sony supportwebbplats online

http://www.sony.eu/support/

#### Tips

- Om det skulle uppstå problem med din VAIO-dator eller om du vill ställa en teknisk fråga kan du börja med att starta VAIO Care. Där finns olika alternativ som kan hjälpa dig att lösa problemet. Mer information finns i Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care).

- När du kontaktar VAIO-support kan du bli ombedd att uppge VAIO-datorns serienummer och modellnummer. Serienumret är ett 15-siffrigt nummer som du hittar:

  - i fönstret VAIO Care;

  - på datorns undersida, på datorns baksida, på insidan av baksidan eller inuti batterifacket;

  - på den ursprungliga VAIO-förpackningen.

  Modellnumret hittar du längst ned till höger på VAIO-datorns skärm.

### Andra webbplatser

Användbar information finns också på följande webbplatser.

#### Sony produkter

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Operativsystemets supportwebbplats

Behöver du support för operativsystemet Microsoft Windows kan du besöka webbplatsen för kundsupport hos Microsoft.

http://support.microsoft.com/

#### Webbplatsen för VAIO

VAIO produktinformation, onlinebutik, forum och diskussioner.

http://www.sony.eu/

Välj ditt land och välj sedan VAIO bland produkterna.

#### Forum för VAIO

Kommunicera med andra VAIO-användare i det sociala nätverket för VAIO.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony-butik, online

https://shop.sony-europe.com/

#### Tips

- I VAIO Care finns en länk som du kan använda om du vill registrera din dator online. Information om hur du startar VAIO Care finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.

## Kontrollera medföljande artiklar

Kontrollera alla artiklar som medföljer produkten innan du använder dem.

Trådlöst tangentbord

Nätadapter

Strömkabel

Pekpenna för pekplatta

(Medföljer ej alla modeller. Tillgänglighet beror på datorns specifikationer.)

Pennkrok

Trådlös router

(Medföljer ej alla modeller. Tillgänglighet beror på datorns specifikationer.)

VGA-adapter (med Konverteringskontakt)

(Medföljer ej alla modeller. Tillgänglighet beror på datorns specifikationer.)

#### Tips

- Det medföljer inga återställningsmedia eftersom VAIO-datorn går att återställa med hjälp av data på hårddisken eller SSD:n. Mer information finns i Återställa från återställningsområdet.

## Uppdatera din VAIO-dator

Se till att uppdatera VAIO-datorn med följande appar för att förbättra dess effektivitet, säkerhet och funktion.

#### OBS!

- För att du ska kunna utföra uppdateringarna nedan måste VAIO-datorn vara ansluten till Internet.

#### Windows Update

Windows Update hjälper dig att göra din VAIO-dator mer stabil.

1. Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenSök. (Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.)

2. Välj Inställningar och skriv ”Windows Update” i sökrutan.

3. Välj Windows Update i listan och slutför uppdateringarna genom att följa instruktionerna på skärmen.

#### VAIO Update

VAIO Update meddelar dig automatiskt när nya uppdateringar finns tillgängliga på Internet och hämtar och installerar dem på VAIO-datorn.

1. Starta VAIO Update och följ instruktionerna på skärmen. (Information om hur du startar VAIO Update finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.)

#### Så här uppdaterar du Windows Store-appar

Se till att du uppdaterar appen Windows Store. Om det finns en uppdatering visas en siffra på panelen Store på Start-skärmen.

1. Öppna den genom att välja panelen Store.

2. Välj Uppdatera i skärmens övre högra hörn.

   Siffran inom parentes visar antalet program som du kan använda.

3. Markera de appar som du vill uppdatera och välj Installera.

   För att uppdatera apparna senare avmarkerar du dem.

## Vad gör jag om VAIO-datorn inte startas (strömindikatorlampan lyser inte grönt)?

- Kontrollera att alla kablar till externa enheter är ordentligt anslutna, till exempel mellan VAIO-datorn och nätadaptern, nätadaptern och nätsladden samt nätsladden och vägguttaget. Mer information finns i Ansluta datorn till en strömkälla.

- Om du har anslutit VAIO-datorn nätsladd till ett grenuttag med en strömbrytare kontrollerar du att strömbrytaren är på och att grenuttagets nätsladd sitter ordentligt i vägguttaget.

- Om du inte stänger av VAIO-datorn enligt standardförfarandet kan strömkontrollen fördröjas på grund av ett programfel.

  Koppla från alla kablar och kringutrustning, t.ex. nätsladden och USB-enheten, och håll batteri av-knappen intryckt i tre till fem sekunder med ett tunt, rakt föremål (exempelvis ett pappersgem).

  Vänta cirka fem minuter och koppla sedan in alla kablar och enheter igen och slå på datorn.

- Innan du använder din VAIO-datorn för första gången måste du ansluta den till en strömkälla med hjälp av nätadaptern.

- Använd den medföljande Sony-nätadaptern.

  Av säkerhetsskäl bör du bara använda den äkta nätadaptern från Sony som levererades från Sony tillsammans med VAIO-datorn.

- Strömmen i batteriet kan vara på väg att ta slut.

- Observera att om du håller(Av/vila)-knappen intryckt i mer än 4 eller 10 sekunder stängs datorn av.

- Om du flyttar VAIO-datorn direkt från en kall till en varm plats eller om du använder den på en plats med hög luftfuktighet kan kondens uppstå inuti datorn.

  Om det händer väntar du minst en timme innan du startar datorn.

  Använd inte datorn på platser med hög luftfuktighet (en relativ luftfuktighet på över 80 %), eftersom det kan orsaka fel på datorn.

## Varför stängs VAIO-datorn av automatiskt?

- När strömmen från batteriet är på väg att ta slut övergår VAIO-datorn automatiskt i viloläge för att slutligen stängas av.

  Anslut nätadaptern till datorn eller ladda batteriet.

## Vad gör jag om det inte går att stänga av VAIO-datorn?

- Avsluta alla appar som körs genom att följa någon av instruktionerna nedan och stäng sedan av VAIO-datorn igen.

  - Dra appen från mitten av skärmens överkant till mitten av skärmens nederkant. Mer information finns i Stänga appar.

  - Tryck på Alt+F4-tangenterna.

    Om det finns data som inte har sparats sparar du dem när du uppmanas att göra det.

- Om du har installerat en ny app på VAIO-datorn kontrollerar du om appen fungerar som den ska, att appens data ser normala ut och att du har använt appen på rätt sätt.

- Kontakta appens utgivare eller leverantör för teknisk support.

- Om du har anslutit kringutrustning som skrivare eller USB-enheter till VAIO-datorn, eller om du ansluter datorn till ett nätverk, kopplar du bort all kringutrustning eller anslutningen till nätverket och stänger sedan av datorn.

  Windows tillåter inte att du stänger av datorn om den samtidigt kommunicerar med en extern enhet eller med nätverket. Dessutom stöder drivrutinerna för vissa externa enheter inte funktionen för tvingad avstängning av datorn.

- Om datorskärmen hänger sig, tryck på Ctrl+Alt+Delete-tangenterna, välj(Stäng av) i det nedre högra hörnet på datorskärmen, och välj sedan Stäng av.

- Om VAIO-datorn hänger sig och ett meddelande visas om att inställningarna sparas eller att datorn håller på att stängas av följer du stegen nedan i rätt ordning.

  - Tryck på Enter-tangenten.

    Vänta en liten stund.

  - Om problemet kvarstår trycker du på Ctrl+Alt+Delete-tangenterna.

    Vänta en liten stund.

- Om det fortfarande inte går att stänga av VAIO-datorn när du har följt alla instruktioner ovan i det här avsnittet följer du stegen nedan.

  Observera att data kan skadas om du följer de här instruktionerna. Var noga med att koppla bort datorn från nätverket innan du utför stegen nedan.

  - Tryck på Ctrl+Alt+Delete-tangenterna, välj(Stäng av) i det nedre högra hörnet och välj Stäng av.

  - Håll(Av/vila)-knappen intryckt i mer än 4 eller 10 sekunder.

  - Koppla bort nätadaptern och håll batteri av-knappen intryckt i tre till fem sekunder med ett tunt, rakt föremål (exempelvis ett pappersgem).

## Varför visas ett meddelande och varför startas inte Windows när jag slår på VAIO-datorn?

- Om ett annat meddelande om hur man löser problemet visas efter det första meddelandet följer du anvisningarna på skärmen.

- BIOS-startalternativen kan ha konfigurerats fel.

  Tryck på ASSIST-knappen när VAIO-datorn är avstängd. VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas. Välj Start BIOS setup, ändra Boot Mode-inställningen och starta om datorn.

## Vad gör jag om VAIO-datorn inte startar eller om strömbrytaren inte fungerar (laddningsindikatorlampan blinkar snabbt)?

- VAIO-datorn kanske inte känner igen batteriet.

  Håll i så fall batteri av-knappen intryckt i tre till fem sekunder med ett tunt, rakt föremål (exempelvis ett pappersgem).

  Om problemet kvarstår, kontakta ett auktoriserat Sony-service/supportcenter och ersätt batteriet med ett nytt specificerat av Sony.

## Vad gör jag om strömindikatorlampan lyser grönt när jag trycker på strömknappen men ingenting visas på skärmen?

- Kontrollera att inställningen för ljusstyrka och kontrast är rätt.

- Datorn kan vara inställd för visning på en extern bildskärm.

  Tryck på Fn+F7-tangenterna flera gånger för att välja önskad visningsutgång och tryck sedan på Enter-tangenten.

- Om du använder en extern bildskärm kontrollerar du att den är ansluten till ett eluttag och att den är aktiverad. Kontrollera att inställningen för ljusstyrka och kontrast är rätt.

  Information om hur du ändrar inställningarna finns i bruksanvisningen som medföljde skärmen.

- Tryck på Alt+F4-tangenterna flera gånger för att stänga appfönstret.

  Det kan ha uppstått ett apprelaterat fel.

- Om du väntar en stund och bildskärmen fortfarande är svart startar du om VAIO-datorn genom att följa stegen nedan i rätt ordning. Observera att använda data kan skadas om du följer de här instruktionerna.

  - Koppla bort all kringutrustning som skrivare eller USB-enheter och VAIO-datorn från nätverket, om du använder ett nätverk.

  - Håll(Av/vila)-knappen intryckt i mer än 4 eller 10 sekunder och kontrollera att strömindikatorlampan är släckt. Starta sedan VAIO-datorn på nytt.

- Om problemet kvarstår kan du återställa batteriet.

  Håll(Av/vila)-knappen intryckt i mer än 4 eller 10 sekunder och kontrollera att strömindikatorlampan är släckt. Koppla bort alla kablar som är anslutna till VAIO-datorn, så som nätadaptern, och håll batteri av-knappen intryckt i tre till fem sekunder med ett tunt, rakt föremål (exempelvis ett pappersgem).

  Vänta cirka fem minuter och koppla sedan in alla kablar igen och slå på datorn.

- Om du flyttar VAIO-datorn direkt från en kall till en varm plats eller om du använder den på en plats med hög luftfuktighet kan kondens uppstå inuti datorn.

  Om det händer väntar du minst en timme innan du startar datorn.

  Använd inte datorn på platser med hög luftfuktighet (en relativ luftfuktighet på över 80 %), eftersom det kan orsaka fel på datorn.

## Vad gör jag om viloläget inte är tillgängligt eller om VAIO-datorn inte övergår i viloläge?

- Välj Ange hur strömbrytaren ska fungera i fönstret Energialternativ. Välj Ändra inställningar som för tillfället inte är tillgängliga, kryssrutan Viloläge och Spara ändringarna.

  Information om hur du öppnar fönstret Energialternativ finns i Välja energialternativ.

- VAIO-datorn kan inte övergå i viloläge om du utför en åtgärd innan den hunnit övergå helt i viloläge.

## Vad gör jag om VAIO-datorn inte återgår till normalläge med fungerande tangentbord och pekplatta under strömsparläge?

- Återställ VAIO-datorn från strömsparläge till normalläge genom att trycka på(Av/vila)-knappen.

## Vad gör jag om VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen visas när jag slår på VAIO-datorn?

- Du kan ha råkat trycka på ASSIST-knappen i stället för på(Av/vila)-knappen.

  Stäng VAIO Care (Rescue Mode)-skärmen och leta upp(Av/vila)-knappen på VAIO-datorn.

## Vad gör jag om batteriet inte är fulladdat?

- Kontrollera battery care function-inställningar. Starta VAIO Control Center och kontrollera inställningen i Power and Battery-fönstret. Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.

- Om omgivningstemperaturen ligger utanför det angivna intervallet eller om VAIO-datorns energiförbrukning ökar när du laddar batteriet kan laddningsströmmen minskas.

## Varför är min VAIO-dator långsam och processorns klockfrekvens låg när datorn körs på batteri?

- När VAIO-datorn körs på batteri minskar processorns klockfrekvens för att spara på batteriet, vilket gör datorn långsammare. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

## Vad gör jag om batteriet inte fungerar på rätt sätt?

- Starta VAIO Care och kontrollera statusen på batteriet. Mer information finns i Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care).

## Varför ändras LCD-ljusstyrkan automatiskt?

- Funktionen för automatisk justering av ljusstyrkan är aktiverad. Inaktivera funktionen i VAIO Control Center. Se Ändra LCD-ljusstyrkan automatiskt för detaljerad information.

## Vad gör jag om videoklipp inte visas på bildskärmen?

- VAIO-datorn kanske inte har tillräckligt stort videominne för att visa videoklipp med hög upplösning. I så fall får du minska upplösningen på LCD-skärmen. Mer information finns i Ändra upplösningen (storleken) på skärmbilden.

- Om du har valt att använda en extern bildskärm genom att trycka på Fn+F7 och den externa bildskärmen är frånkopplad från VAIO-datorn, kanske inte datorskärmen kan visa videoklippet.

  I så fall stoppar du videouppspelningen, trycker flera gånger på Fn+F7-tangenterna och väljer datorskärmen som visningsutgång och trycker sedan på Enter-tangenten. Starta sedan uppspelningen av videoklippet på nytt.

## Vad gör jag om bildskärmen blir svart?

- Kontrollera att VAIO-datorn är på och inte befinner sig i energisparläge. Mer information finns i Använda strömsparläget.

- Kontrollera att VAIO-datorn är ordentligt ansluten till ett eluttag. Om datorn är utrustad med strömindikatorn, se till att den lyser. Mer information finns i Ansluta datorn till en strömkälla.

- Bildskärmen kan vara avstängd.

  Tryck på valfri tangent på tangentbordet.

- Datorn kan vara inställd för visning på en extern bildskärm.

  Tryck på Fn+F7-tangenterna flera gånger för att välja önskad visningsutgång och tryck sedan på Enter-tangenten. Mer information finns i Välja visningslägen.

- Om bildskärmen fortfarande är svart när du väntat en stund följer du stegen nedan:

  - Håll(Av/vila)-knappen intryckt i mer än 4 eller 10 sekunder. Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, se till att den inte lyser och stäng sedan av datorn.

  - Om problemet kvarstår håller du(Av/vila)-knappen intryckt i mer än 4 eller 10 sekunder. Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, se till att den inte lyser. Koppla från alla kablar och kringutrustning, t.ex. nätsladden och USB-enheten, och vänta i cirka fem minuter. Anslut sedan kablar och enheter på nytt och starta datorn igen.

## Vad gör jag om datorskärmen blinkar eller bleknar till vitt? (modeller med Intel-grafik)

- Beroende på modellen du köpte kan datorskärmen blinka eller blekna till vitt när energisparfunktionen är aktiverad och datorskärmen växlar.

  Undvik detta genom att högerklicka på skrivbordet och välja Grafikegenskaper för att visa Intel grafiska kontrollpanel och sedan inaktivera Energibesparingsteknologi för bildskärm.

  Observera att batteriets livslängd förkortas om du inaktiverar denna inställning.

## Vad gör jag om bilderna jag tagit flimrar?

- Det här problemet inträffar när du använder den inbyggda kameran i lysrörsbelysning och beror på att utfrekvensen för ljussättningen och slutarhastigheten inte överensstämmer.

  Du kan minska flimret genom att ändra VAIO-datorns riktning så att du kan justera den inbyggda kamerans riktning. I vissa appar finns parametrar, till exempel ljusstyrka och nätfrekvens, som du kan reglera för att minska flimret.

## Vad gör jag om bildrutor försvinner från de tagna bilderna och de innehåller ljudavbrott?

- Effektinställningarna i appen kan medföra att bildrutor försvinner. Mer information finns i hjälpen för appen.

- Fler appar än vad VAIO-datorn klarar av kanske körs. Avsluta de appar som du inte använder.

- Det här problemet kan uppstå när VAIO-datorn körs med ett energischema för låg förbrukning, vilket försämrar processorns prestanda. Information om hur du kontrollerar det aktiva energischemat finns i Välja energialternativ.

## Vad gör jag om pekskärmen inte fungerar på rätt sätt? (modeller med pekskärm)

- Stäng av VAIO-datorn och slå på den igen.

- Elektromagnetiska vågor kan göra att pekskärmen inte fungerar ordentligt. Prova dessa förslag.

  - Flytta VAIO-datorn bort från flourescerande ljus eller motorer som avger elektromagnetiska vågor.

  - Koppla in nätadaptern direkt till ett vägguttag eller använd ett annat uttag om du använder ett grenuttag.

  - Ta bort alla USB-enheter och kablar som är anslutna till VAIO-datorn, om sådana finns.

- Om nätadaptern har en stickkontakt med 3 stift kontrollerar du att den är ordentligt jordad.

## Varför visar inte sökaren några bilder alls eller bilder med låg kvalitet?

- Vissa kameraappar kanske inte fungerar som de ska om ytterligare en kameraapp körs. Avsluta den aktuella appen innan du öppnar en annan.

- När du använder rörelsefunktionen kanske du inte kan använda en annan kameraapp som använder den inbyggda kameran.

- Sökaren kan visa en del brus, till exempel vågräta linjer, när du tittar på föremål som rör sig snabbt. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

- Starta om VAIO-datorn om problemet kvarstår.

## Hur ändrar jag LCD-ljusstyrkan?

- Tryck på Fn+F5 eller Fn+F6 om du vill justera ljusstyrkan på VAIO-datorns LCD-skärm. Mer information finns i Ändra LCD-ljusstyrkan.

- Om du vill justera LCD-ljusstyrkan på en ansluten extern skärm, till exempel en bildskärm eller en TV, använder du ljusstyrkekontrollen på den externa bildskärmen.

## Vad gör jag om ingen bild visas på den externa skärmen eller på TV-skärmen?

- Tryck på Fn+F7-tangenterna flera gånger för att välja önskad visningsutgång och tryck sedan på Enter-tangenten. Mer information finns i Välja visningslägen.

## Vad gör jag om vissa objekt inte ryms på bildskärmen?

- Kontrollera att textstorleken är inställd på 100 %. Om den inte är det kan vissa objekt, till exempel appmenyer, visas felaktigt (beroende på vilken app du använder).

  Mer information om hur du ändrar textstorlek finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

## Varför förekommer ibland störningar i ljudet och/eller varför försvinner ibland bildrutor när jag spelar upp högupplösta videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en digital AVCHD-videokamera?

- När du spelar upp högupplösta videoklipp krävs omfattande maskinvaruresurser, t.ex. processor-, GPU- eller systemminneprestanda, på VAIO-datorn. Under uppspelningen av videoklippet kan vissa funktioner bli otillgängliga, och ibland händer det att störningar uppstår i ljudet, att bildrutor försvinner och att uppspelningen misslyckas, beroende på hur datorn är konfigurerad.

## Vad gör jag om det inte visas någon bild på TV-skärmen eller på den externa bildskärmen som är ansluten till HDMI-utporten?

- Anslut HDMI-kabeln på nytt (medföljer ej). Mer information finns i Ansluta en TV med en HDMI-ingång.

- Kontrollera att du använder en HDCP-kompatibel bildskärm. Upphovsrättsskyddat material kan inte visas på bildskärmar som inte är HDCP-kompatibla.

- Ändra skärmupplösningen på den anslutna TV:n eller den externa skärmen. Bilder kan visas på skärmen. Mer information finns i Ändra upplösningen (storleken) på skärmbilden.

## Vad gör jag om videoklipp visas med hack och avbrott?

- Vi rekommenderar att du inaktiverar skärmsläckaren.

  Om skärmsläckaren är på kan det hända att den aktiveras vid uppspelning av DVD-skivor och stör uppspelningen.

- Om du har ställt in datorn för visning på både datorns bildskärm och en extern skärm ändrar du visningen till en av skärmarna.

- Vissa videoklipp visas med hack och avbrott beroende på videoklippets typ eller bithastighet. Uppspelningen kan fungera bättre om du minskar skärmupplösningen. Mer information finns i Ändra upplösningen (storleken) på skärmbilden.

- Om dataåtkomst till ett minneskort pågår väntar du tills dataåtkomsten avslutas och startar uppspelningen igen.

- Om du spelar upp ett videoklipp som finns på minneskortet kan du kopiera det till den inbyggda lagringsenheten och sedan spela upp kopian av videoklippet.

- Om inställningarna för processorn och kylfläkten kan konfigureras med VAIO Control Center, kan prestandan förbättras genom att du ändrar dessa inställningar. Information om hur du startar VAIO Control Center finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.

- På modeller med X-Reality for mobile-motorn inaktiverar du X-Reality for mobile-inställningen i VAIO Control Center. Detta kan förbättra videouppspelningen. Mer information finns i Visa tydliga och levande bilder (X-Reality for mobile-installerade modeller).

## Vad gör jag om färgtoningar inte visas korrekt på datorskärmen?

- Beroende på modellen du köpt kanske datorskärmen temporärt inte visar mjuka toningar när datorskärmen pausar på grund av energisparfunktionen.

  Undvik detta genom att högerklicka på skrivbordet och välja Grafikegenskaper för att visa Intel grafiska kontrollpanel och sedan inaktivera Självuppdatering av panel.

  Observera att batteriets livslängd förkortas om du inaktiverar denna inställning.

## Varför roteras inte datorskärmen?

- Skärmrotationen kan ha inaktiverats.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar och kontrollera sedan bildskärmsinställningarna.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

- Skärmrotationen är inaktiverad när VAIO-datorn är ansluten till en extern bildskärm.

  Om du ansluter datorn till en extern bildskärm när du använder datorn i stående riktning, ändras datorskärmen automatiskt till liggande (horisontell) riktning.

## Vad gör jag om det inte visas någon bild på TV-skärmen eller på den externa bildskärmen som är ansluten till HDMI-utporten?

- Anslut HDMI-kabeln på nytt (medföljer ej). Mer information finns i Ansluta en TV med en HDMI-ingång.

- Kontrollera att du använder en HDCP-kompatibel bildskärm. Upphovsrättsskyddat material kan inte visas på bildskärmar som inte är HDCP-kompatibla.

- Ändra skärmupplösningen på den anslutna TV:n eller den externa skärmen. Bilder kan visas på skärmen. Mer information finns i Ändra upplösningen (storleken) på skärmbilden.

## Vad gör jag om störningar i ljudet uppstår när jag spelar upp video- eller ljudinnehåll?

- Ljudstörningar kan uppstå när belastningen på processorn är hög. Om det här inträffar kan du minska belastningen på processorn genom att stänga alla appar förutom uppspelningsappen eller genom att inaktivera onödiga ljudeffekter i uppspelningen.

## Vad gör jag om det inte hörs något ljud från en digital ljudenhet som jag har anslutit till den digitala utporten, till exempel HDMI-utporten?

- För att ljudet ska höras från en digital ljudenhet som anslutits till den digitala utporten på VAIO-datorn måste du ange den digitala ljudenheten som enhet för utgående ljud. Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.

## Vad gör jag om mikrofonen inte fungerar?

- Kontrollera om du har valt mikrofonen som inspelningsenhet.

  Öppna Kontrollpanelen och välj Maskinvara och ljud. (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen finns i Öppna Kontrollpanelen.)

  Välj Ljud och se om ikonen för den mikrofon som du vill använda visas med en bockmarkering på fliken Inspelning.

  Om inte väljer du ikonen och sedan Standard.

  Om ikonen inte visas kontrollerar du att mikrofonen har anslutits till VAIO-datorn på rätt sätt.

- En extern mikrofon med en minikontakt med 3 stift fungerar inte med det headsetkompatibla hörlursuttaget.

- Mikrofonen i ditt headset kanske inte fungerar med VAIO-datorn. Använd ett headset som är kompatibelt med Sony-smartphone.

## Vad gör jag om det inte hörs något ljud från högtalarna eller hörlurarna?

- Kontrollera att inte volymen för högtalarna eller hörlurarna har sänkts till lägsta nivå.

  - Tryck på Fn+F4-tangenterna flera gånger så att volymen höjs. Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten.

- Kontrollera att volymen i Windows inte har stängts av eller sänkts till lägsta nivå. Mer information finns i Justera volymen i Windows.

  Om volymen är avstängd () väljer du(inaktivera ljud av) för att aktivera ljudet (). Om volymen har sänkts till lägsta nivå höjer du volymen.

- När du ansluter externa högtalare eller hörlurar kontrollerar du följande:

  - Kontrollera att de externa högtalarna eller hörlurarna har anslutits korrekt till VAIO-datorn. Mer information finns i Ansluta externa högtalare/hörlurar/headset.

  - Om de externa högtalarna kräver extern ström kontrollerar du att de är ordentligt anslutna till ett eluttag.

  - Kontrollera att de externa högtalarna är på.

  - Kontrollera att volymen för de externa högtalarna inte har sänkts till lägsta nivå.

- Kontrollera att ljudenheten har valts korrekt. Mer information finns i Byta enhet för ljudutdata.

- Kontrollera volymen för uppspelningsappen som du använder.

## Vad gör jag om mikrofonrundgång hörs från högtalarna när jag använder mikrofonen?

- Mikrofonrundgång kan uppstå när mikrofonen tar emot ljud från en ljudenhet, till exempel en högtalare.

  - Undvik att ha mikrofonen i närheten av enheter med utgående ljud.

  - Skruva ned volymen på högtalarna och mikrofonen.

## Vad gör jag om mikrofonen inte fungerar?

- Kontrollera om du har valt mikrofonen som inspelningsenhet.

  Öppna Kontrollpanelen och välj Maskinvara och ljud. (Information om hur du öppnar Kontrollpanelen finns i Öppna Kontrollpanelen.)

  Välj Ljud och se om ikonen för den mikrofon som du vill använda visas med en bockmarkering på fliken Inspelning.

  Om inte väljer du ikonen och sedan Standard.

  Om ikonen inte visas kontrollerar du att mikrofonen har anslutits till VAIO-datorn på rätt sätt.

- En extern mikrofon med en minikontakt med 3 stift fungerar inte med det headsetkompatibla hörlursuttaget.

- Mikrofonen i ditt headset kanske inte fungerar med VAIO-datorn. Använd ett headset som är kompatibelt med Sony-smartphone.

## Vad gör jag om mikrofonrundgång hörs från högtalarna när jag använder mikrofonen?

- Mikrofonrundgång kan uppstå när mikrofonen tar emot ljud från en ljudenhet, till exempel en högtalare.

  - Undvik att ha mikrofonen i närheten av enheter med utgående ljud.

  - Skruva ned volymen på högtalarna och mikrofonen.

## Vad gör jag om VAIO-datorns skärm hänger sig?

- Starta om VAIO-datorn.

  Tryck på Ctrl+Alt+Delete-tangenterna, välj(Stäng av) i det nedre högra hörnet och välj Starta om.

  Om problemet kvarstår håller du(Av/vila)-knappen intryckt i mer än 4 eller 10 sekunder.

## Vad gör jag om pekaren inte rör sig?

- Om ditt finger är vid någon av pekplattans kanter rör sig inte pekaren. Du måste lyfta fingret och placera det i pekplattans mitt igen.

- Pekaren kanske tillfälligt inte rör sig som vanligt på grund av något som händer på VAIO-datorn.

  Vänta i så fall en stund innan du rör pekaren igen.

  Om pekaren fortfarande inte rör sig trycker du på Ctrl+Alt+Delete-tangenterna, väljer(Stäng av) i det nedre högra hörnet och väljer Stäng av.

  Om problemet kvarstår håller du(Av/vila)-knappen intryckt i mer än 4 eller 10 sekunder.

  Om du stänger av datorn med Ctrl+Alt+Delete-tangenterna eller(Av/vila)-knappen kan osparad data förloras.

- Pekplattan kan ha inaktiverats. Mer information finns i Varför går det inte att använda pekplattan?.

## Vad gör jag om tangentbordskonfigurationen är fel?

- Tangentbordets språklayout finns angiven på förpackningen. Om du väljer ett annat nationellt tangentbord när du installerar Windows kommer tangentkonfigurationen att bli fel. Information om hur du ändrar tangentbordskonfigurationen finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

## Vad gör jag om jag inte kan skriva vissa tecken med tangentbordet?

- Kontrollera om Caps Lock-indikatorlampan är tänd eller släckt.

  När indikatorlampan är tänd skrivs alla tecken med versaler (eller gemener om du samtidigt håller ned Shift-tangenten).

  Tryck på Caps Lock-tangenten för att tända eller släcka Caps Lock-indikatorlampan. Du ser knappens placering i Delar och kontroller på tangentbordet.

## Vad gör jag om tangentbordet inte fungerar?

- Se till att tangentbordet är inom 50 cm från VAIO-datorn. Se Om användningsmiljön för tangentbordet för mer information.

- På/av-brytaren för ström och pekplatta för tangentbord kan vara satt till OFF. Ställ in den till ON. Se Använda det trådlösa tangentbordet för mer information.

- Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar.

  Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet och välj sedan Trådlöst i det vänstra fönstret.

  Stäng av Flygplansläge och ändra inställningen för Keyboard Receiver till ON. Ställ sedan in på/av-brytaren för ström och pekplatta för tangentbordet till OFF och sedan ON igen.

- Om batteriindikatorlampan på tangentbordet blinkar håller batteriet på att ta slut. Ladda tangentbordet. Se Ladda tangentbordet för mer information.

## Vad gör jag om VAIO-datorns skärm hänger sig?

- Starta om VAIO-datorn.

  Tryck på Ctrl+Alt+Delete-tangenterna, välj(Stäng av) i det nedre högra hörnet och välj Starta om.

  Om problemet kvarstår håller du(Av/vila)-knappen intryckt i mer än 4 eller 10 sekunder.

## Vad gör jag om pekaren inte rör sig?

- Om ditt finger är vid någon av pekplattans kanter rör sig inte pekaren. Du måste lyfta fingret och placera det i pekplattans mitt igen.

- Pekaren kanske tillfälligt inte rör sig som vanligt på grund av något som händer på VAIO-datorn.

  Vänta i så fall en stund innan du rör pekaren igen.

  Om pekaren fortfarande inte rör sig trycker du på Ctrl+Alt+Delete-tangenterna, väljer(Stäng av) i det nedre högra hörnet och väljer Stäng av.

  Om problemet kvarstår håller du(Av/vila)-knappen intryckt i mer än 4 eller 10 sekunder.

  Om du stänger av datorn med Ctrl+Alt+Delete-tangenterna eller(Av/vila)-knappen kan osparad data förloras.

- Pekplattan kan ha inaktiverats. Mer information finns i Varför går det inte att använda pekplattan?.

## Hur inaktiverar jag pekplattan?

- Sätt på/av-brytaren för ström och pekplatta för tangentbordet till(pekplatta av) för att inaktivera pekplattan. Mer information finns i Använda det trådlösa tangentbordet.

## Varför går det inte att använda pekplattan?

- Pekplattan har inaktiverats.

  Sätt på/av-brytaren för ström och pekplatta för tangentbordet till ON för att aktivera pekplattan. Mer information finns i Använda det trådlösa tangentbordet.

- Information om hur du använder pekplattan finns i Använda pekplattan.

- Kontrollera att tangentbordet fungerar. Mer information finns i Vad gör jag om tangentbordet inte fungerar?.

## Vad gör jag om bilderna jag tagit flimrar?

- Det här problemet inträffar när du använder den inbyggda kameran i lysrörsbelysning och beror på att utfrekvensen för ljussättningen och slutarhastigheten inte överensstämmer.

  Du kan minska flimret genom att ändra VAIO-datorns riktning så att du kan justera den inbyggda kamerans riktning. I vissa appar finns parametrar, till exempel ljusstyrka och nätfrekvens, som du kan reglera för att minska flimret.

## Varför har tagna bilder så låg kvalitet?

- Bilder som tas under lysrör kan innehålla ljusreflektioner.

- Den mörkare delen i vissa bilder kan innehålla brus.

- Den inbyggda kameran och området runt den är smutsigt. Rengör området. Mer information om hur du rengör kameran finns i Att tänka på när du använder den inbyggda kameran.

## Vad gör jag om bildrutor försvinner från de tagna bilderna och de innehåller ljudavbrott?

- Effektinställningarna i appen kan medföra att bildrutor försvinner. Mer information finns i hjälpen för appen.

- Fler appar än vad VAIO-datorn klarar av kanske körs. Avsluta de appar som du inte använder.

- Det här problemet kan uppstå när VAIO-datorn körs med ett energischema för låg förbrukning, vilket försämrar processorns prestanda. Information om hur du kontrollerar det aktiva energischemat finns i Välja energialternativ.

## Varför visar inte sökaren några bilder alls eller bilder med låg kvalitet?

- Vissa kameraappar kanske inte fungerar som de ska om ytterligare en kameraapp körs. Avsluta den aktuella appen innan du öppnar en annan.

- När du använder rörelsefunktionen kanske du inte kan använda en annan kameraapp som använder den inbyggda kameran.

- Sökaren kan visa en del brus, till exempel vågräta linjer, när du tittar på föremål som rör sig snabbt. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

- Starta om VAIO-datorn om problemet kvarstår.

## Varför fördröjs videoindata från den inbyggda kameran tillfälligt?

- Videoindata kan fördröjas tillfälligt om:

  - Ett kortkommando med Fn-tangenten används.

  - Belastningen på processorn ökar.

## Hur hittar jag den fysiska adressen (MAC-adressen) för det inbyggda gränssnittet för trådlösa nätverk på VAIO-datorn?

- Om filtrering av MAC-adresser har aktiverats för åtkomstpunkten registrerar du MAC-adressen för VAIO-datorn på inställningsskärmen för åtkomstpunkten. Annars kan inte datorn ansluta till åtkomstpunkten.

  Öppna Kommandotolken, skriv ”ipconfig /all” och tryck på Enter. Du hittar den fysiska adressen (MAC-adressen) i fältet Fysisk adress under Wireless LAN adapter Wi-Fi.

  Information om hur du öppnar Kommandotolken finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.

## Vad gör jag om jag inte kan spela upp filmer eller ljudspår som jag tagit emot via Wi-Fi(R) (trådlöst LAN) eller om uppspelningen avbryts? Varför går dataöverföringen långsamt?

- Flytta VAIO-datorn längre bort från hinder eller närmare eventuella åtkomstpunkter som du använder.

  Anslutningsfunktionen påverkas av avstånd, hinder, enhetens konfiguration, radiovågornas styrka/störningar i radiovågorna, väggmaterial, appar som körs o.s.v.

- Om du använder en åtkomstpunkt kan enheten vara tillfälligt överbelastad, beroende på hur många andra enheter som kommunicerar via åtkomstpunkten.

  Vänta en stund och försök igen.

- Ändra kanalinställningen för åtkomstpunkten. Genom att ändra kanalen kan du minska störningarna på det trådlösa nätverket och förbättra dataöverföringshastigheten.

  Störningar i kanalen för åtkomstpunkten kan resultera i lägre dataöverföringshastighet.

- Byt kanal för åtkomstpunkten om den störs av andra åtkomstpunkter.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

- Kontrollera att ingen mikrovågsugn används i närheten av Wi-Fi-enheterna.

  Frekvensbandet 2,4 GHz, som Wi-Fi använder, används även av flera olika enheter och apparater. Om du använder en mikrovågsugn samtidigt som du kommunicerar via Wi-Fi finns risken att dataöverföringshastigheten försämras, att räckvidden för kommunikationen minskar eller att kommunikationen avbryts.

## Vad gör jag om jag inte känner till åtkomstpunktens SSID eller säkerhetsnyckel?

- Du hittar nyckeln i inställningsfönstret för åtkomstpunkten.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

## Vad gör jag om jag inte kan ansluta VAIO-datorn till en åtkomstpunkt (eller till Internet)?

- Mer information finns i Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?.

- Kontrollera att åtkomstpunkten är påslagen.

- Kontrollera inställningarna för åtkomstpunkten.

  Med följande inställningar är det inte säkert att VAIO-datorn kan ansluta till en åtkomstpunkt och anslutningen kan bli instabil.

  - Om åtkomstpunkten är inställd på att blockera kommunikation med en enhet vars SSID är inställd på ”ANY” och SSID för VAIO-datorn eller åtkomstpunkten är inställd på ”ANY”.

  - Om åtkomstpunkten är inställd på dolt läge.

    Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten. Du kan också rådfråga din Wi-Fi-leverantör.

- Kontrollera att VAIO-datorn och åtkomstpunkten är anslutna till varandra. Mer information finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

- Anslutningsfunktionen påverkas av avstånd, hinder, enhetens konfiguration, radiovågornas styrka/störningar i radiovågorna, väggmaterial, appar som körs o.s.v.

  Flytta VAIO-datorn längre bort från hinder eller närmare eventuella åtkomstpunkter som du använder.

- Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar och(nätverksikonen).

  Kontrollera att åtkomstpunkten visas.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?

- Aktivera Wi-Fi-funktionen.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar.

  Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet och välj sedan Trådlöst i det vänstra fönstret.

  Stäng av Flygplansläge och ändra Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter till På.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

- Om du vill använda Wi-Fi-funktionen på VAIO-datorn måste du konfigurera Wi-Fi-inställningar.

  Kontrollera datorns Wi-Fi-inställningar. Mer information finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

- Om en anslutningsapp som medföljt en Wi-Fi-produkt från en tredjepartsleverantör är installerad avinstallerar du den.

  Om en anslutningsapp är installerad är det inte säkert att Windows kan konfigurera Wi-Fi-inställningar. Kom ihåg att anteckna inställningarna (t.ex. säkerhetsnycklar) innan du avinstallerar.

## Hur hittar jag den fysiska adressen (MAC-adressen) för det inbyggda gränssnittet för trådlösa nätverk på VAIO-datorn?

- Om filtrering av MAC-adresser har aktiverats för åtkomstpunkten registrerar du MAC-adressen för VAIO-datorn på inställningsskärmen för åtkomstpunkten. Annars kan inte datorn ansluta till åtkomstpunkten.

  Öppna Kommandotolken, skriv ”ipconfig /all” och tryck på Enter. Du hittar den fysiska adressen (MAC-adressen) i fältet Fysisk adress under Wireless LAN adapter Wi-Fi.

  Information om hur du öppnar Kommandotolken finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.

## Vad gör jag om jag inte kan spela upp filmer eller ljudspår som jag tagit emot via Wi-Fi(R) (trådlöst LAN) eller om uppspelningen avbryts? Varför går dataöverföringen långsamt?

- Flytta VAIO-datorn längre bort från hinder eller närmare eventuella åtkomstpunkter som du använder.

  Anslutningsfunktionen påverkas av avstånd, hinder, enhetens konfiguration, radiovågornas styrka/störningar i radiovågorna, väggmaterial, appar som körs o.s.v.

- Om du använder en åtkomstpunkt kan enheten vara tillfälligt överbelastad, beroende på hur många andra enheter som kommunicerar via åtkomstpunkten.

  Vänta en stund och försök igen.

- Ändra kanalinställningen för åtkomstpunkten. Genom att ändra kanalen kan du minska störningarna på det trådlösa nätverket och förbättra dataöverföringshastigheten.

  Störningar i kanalen för åtkomstpunkten kan resultera i lägre dataöverföringshastighet.

- Byt kanal för åtkomstpunkten om den störs av andra åtkomstpunkter.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

- Kontrollera att ingen mikrovågsugn används i närheten av Wi-Fi-enheterna.

  Frekvensbandet 2,4 GHz, som Wi-Fi använder, används även av flera olika enheter och apparater. Om du använder en mikrovågsugn samtidigt som du kommunicerar via Wi-Fi finns risken att dataöverföringshastigheten försämras, att räckvidden för kommunikationen minskar eller att kommunikationen avbryts.

## Vad gör jag om jag inte känner till åtkomstpunktens SSID eller säkerhetsnyckel?

- Du hittar nyckeln i inställningsfönstret för åtkomstpunkten.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

## Vad gör jag om jag inte kan ansluta VAIO-datorn till en åtkomstpunkt (eller till Internet)?

- Mer information finns i Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?.

- Kontrollera att åtkomstpunkten är påslagen.

- Kontrollera inställningarna för åtkomstpunkten.

  Med följande inställningar är det inte säkert att VAIO-datorn kan ansluta till en åtkomstpunkt och anslutningen kan bli instabil.

  - Om åtkomstpunkten är inställd på att blockera kommunikation med en enhet vars SSID är inställd på ”ANY” och SSID för VAIO-datorn eller åtkomstpunkten är inställd på ”ANY”.

  - Om åtkomstpunkten är inställd på dolt läge.

    Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten. Du kan också rådfråga din Wi-Fi-leverantör.

- Kontrollera att VAIO-datorn och åtkomstpunkten är anslutna till varandra. Mer information finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

- Anslutningsfunktionen påverkas av avstånd, hinder, enhetens konfiguration, radiovågornas styrka/störningar i radiovågorna, väggmaterial, appar som körs o.s.v.

  Flytta VAIO-datorn längre bort från hinder eller närmare eventuella åtkomstpunkter som du använder.

- Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar och(nätverksikonen).

  Kontrollera att åtkomstpunkten visas.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?

- Aktivera Wi-Fi-funktionen.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar.

  Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet och välj sedan Trådlöst i det vänstra fönstret.

  Stäng av Flygplansläge och ändra Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter till På.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

- Om du vill använda Wi-Fi-funktionen på VAIO-datorn måste du konfigurera Wi-Fi-inställningar.

  Kontrollera datorns Wi-Fi-inställningar. Mer information finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

- Om en anslutningsapp som medföljt en Wi-Fi-produkt från en tredjepartsleverantör är installerad avinstallerar du den.

  Om en anslutningsapp är installerad är det inte säkert att Windows kan konfigurera Wi-Fi-inställningar. Kom ihåg att anteckna inställningarna (t.ex. säkerhetsnycklar) innan du avinstallerar.

## Vad gör jag om det inte går att använda BLUETOOTH(R)-funktionen?

- Kontrollera att BLUETOOTH-funktionen är aktiverad.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar.

  Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet och välj sedan Trådlöst i den vänstra rutan.

  Stäng av Flygplansläge och ändra Bluetooth-inställningen under Trådlösa enheter till På.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Vad gör jag om andra BLUETOOTH(R)-enheter inte kan ansluta till min VAIO-dator?

- Mer information finns i Vad gör jag om jag inte kan hitta den BLUETOOTH(R)-enhet som jag vill kommunicera med?.

- Kontrollera att autentiseringen (kopplingen) mellan enheten och VAIO-datorn har utförts korrekt.

  Vissa BLUETOOTH-enheter kräver autentisering innan en anslutning till en annan enhet är möjlig. Genomför autentiseringen innan du ansluter till sådana enheter.

- Kontrollera att din VAIO-dator tillåter att BLUETOOTH-enheter hittar datorn.

  Välj(pil) i meddelandefältet på skrivbordet, högerklicka på(BLUETOOTH-ikonen) och öppna inställningsfönstret genom att välja Öppna inställningar.

  Välj fliken Alternativ och kontrollera att kryssrutan Tillåt att Bluetooth-enheter upptäcker den här datorn är markerad.

  Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord.

## Varför går det inte att använda BLUETOOTH(R)-funktionen när jag loggar in på VAIO-datorn som standardanvändare?

- BLUETOOTH-funktionen kanske inte är tillgänglig för användare med ett standardkonto på din VAIO-dator.

  Logga in på datorn som en användare med administratörsbehörighet.

## Varför är BLUETOOTH(R)-anslutningen långsam?

- Dataöverföringshastigheten beror på eventuella hinder och/eller avståndet mellan enheterna, men även på kvaliteten på radiovågorna, hur enheten är konfigurerad och vilka appar som används.

  Flytta VAIO-datorn och BLUETOOTH-enheten närmare varandra.

- Om den version av BLUETOOTH-standarden som används på BLUETOOTH-enheten som du vill kommunicera med inte är samma version som den som används på VAIO-datorn kan kommunikationshastigheten försämras.

- Om VAIO-datorn uppfyller BLUETOOTH-höghastighetstekniken och följande två villkor är uppfyllda går det att använda höghastighetsöverföring. Vissa BLUETOOTH-profiler stöder dock inte kommunikation med hög hastighet.

  - Den BLUETOOTH-enhet som du vill kommunicera med har stöd för BLUETOOTH-höghastighetstekniken.

  - Både Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN) och BLUETOOTH-funktionen är aktiverade på datorn.

## Vad gör jag om jag inte kan hitta den BLUETOOTH(R)-enhet som jag vill kommunicera med?

- Minska avståndet mellan VAIO-datorn och BLUETOOTH-enheten så att enheterna finns inom högst 10 meter från varandra.

  Om datorn är placerad mer än 10 meter från BLUETOOTH-enheten kan enheterna inte kommunicera med varandra.

  Om avståndet är mindre än 10 meter och kommunikationen mellan datorn och BLUETOOTH-enheten inte fungerar kan det bero på hinder mellan enheterna, radiovågornas kvalitet, omgivningsförhållanden, som väggar och väggmaterial, eller appar som används. Om så är fallet kan du flytta datorn längre bort från hindren eller närmare enheten.

- Kontrollera att BLUETOOTH-funktionen hos enheten som du vill kommunicera med är på och att enheten inte har försatts i energisparläge.

- Kontrollera att BLUETOOTH-funktionen på enheten som du vill kommunicera med är aktiverad.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde enheten.

- Om den enhet som du vill kommunicera med redan kommunicerar med en annan BLUETOOTH-enhet kan det hända att det inte går att hitta den eller att den inte kan kommunicera med VAIO-datorn.

## Vad gör jag om BLUETOOTH(R)-ikonen inte visas i meddelandefältet på skrivbordet?

- Kontrollera att BLUETOOTH-funktionen är aktiverad.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar.

  Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet och välj sedan Trådlöst i den vänstra rutan.

  Stäng av Flygplansläge och ändra Bluetooth-inställningen under Trådlösa enheter till På.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

- Kontrollera BLUETOOTH-inställningar.

  Öppna Kontrollpanelen och välj Maskinvara och ljud och Enheter och skrivare.

  Högerklicka på datorikonen och välj Bluetooth-inställningar. Markera kryssrutan Visa Bluetooth-ikonen i Meddelandefältet.

  Information om hur du öppnar Kontrollpanelen finns i Öppna Kontrollpanelen.

## Varför går det inte att använda BLUETOOTH(R)-enheter när jag byter användare?

- Om du byter användare utan att logga ut från systemet fungerar inte BLUETOOTH-enheterna.

  Se till att logga ut innan du byter användare.

## Vad gör jag om jag glömmer Windows-lösenordet?

- Windows-lösenordet är skiftlägeskänsligt. Kontrollera lösenordet och ange det igen.

- Logga in med ett användarkonto som har systemadministratörsprivilegier för att återställa ditt lösenord.

  - Om du glömmer bort alla lösenord för systemadministratörskonton kan du inte återställa några Windows-lösenord. I så fall måste du utföra en systemåterställning. Mer information finns i Om återställning.

## Vad gör jag om meddelandet Enter Onetime Password visas och Windows inte startar efter att jag har angett ett felaktigt startlösenord tre gånger i rad?

- Håll(Av/vila)-knappen intryckt i mer än 4 eller 10 sekunder. Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, se till att den inte lyser. Starta sedan om datorn och ange rätt lösenord.

  Lösenordet är skiftlägeskänsligt. Kontrollera därför vilket skiftläge som är aktiverat innan du anger lösenordet.

- Om du glömmer startlösenordet kan du inte starta VAIO-datorn. Mer information finns i Vad gör jag om jag glömmer bort startlösenordet för VAIO-datorn?.

## Vad gör jag om jag glömmer bort startlösenordet för VAIO-datorn?

- Om du glömmer lösenordet (Ställa in och ändra startlösenordet) kan du inte starta VAIO-datorn.

  - Om du har glömt ditt användarlösenord:

    Ange datorlösenordet för att återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen.

  - Om du har glömt ditt datorlösenord:

    Lösenordet måste återställas, vilket sker mot en avgift. Kontakta ett auktoriserat Sony-service/supportcenter om du behöver återställa lösenordet.

## Vad gör jag om jag glömmer bort startlösenordet för VAIO-datorn?

- Om du glömmer lösenordet (Ställa in och ändra startlösenordet) kan du inte starta VAIO-datorn.

  - Om du har glömt ditt användarlösenord:

    Ange datorlösenordet för att återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen.

  - Om du har glömt ditt datorlösenord:

    Lösenordet måste återställas, vilket sker mot en avgift. Kontakta ett auktoriserat Sony-service/supportcenter om du behöver återställa lösenordet.

## Vad gör jag om jag inte kan ladda den enhet som är ansluten till USB-porten som har stöd för USB-laddning?

- Kontrollera att USB Charging-inställningen är aktiverad. Mer information finns i Ladda en USB-enhet.

## Varför förekommer ibland störningar i ljudet och/eller varför försvinner ibland bildrutor när jag spelar upp högupplösta videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en digital AVCHD-videokamera?

- När du spelar upp högupplösta videoklipp krävs omfattande maskinvaruresurser, t.ex. processor-, GPU- eller systemminneprestanda, på VAIO-datorn. Under uppspelningen av videoklippet kan vissa funktioner bli otillgängliga, och ibland händer det att störningar uppstår i ljudet, att bildrutor försvinner och att uppspelningen misslyckas, beroende på hur datorn är konfigurerad.

## Varför är min VAIO-dator långsam och processorns klockfrekvens låg när datorn körs på batteri?

- När VAIO-datorn körs på batteri minskar processorns klockfrekvens för att spara på batteriet, vilket gör datorn långsammare. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.

## Vad gör jag om pekskärmen inte fungerar på rätt sätt? (modeller med pekskärm)

- Stäng av VAIO-datorn och slå på den igen.

- Elektromagnetiska vågor kan göra att pekskärmen inte fungerar ordentligt. Prova dessa förslag.

  - Flytta VAIO-datorn bort från flourescerande ljus eller motorer som avger elektromagnetiska vågor.

  - Koppla in nätadaptern direkt till ett vägguttag eller använd ett annat uttag om du använder ett grenuttag.

  - Ta bort alla USB-enheter och kablar som är anslutna till VAIO-datorn, om sådana finns.

- Om nätadaptern har en stickkontakt med 3 stift kontrollerar du att den är ordentligt jordad.

## Vad gör jag om det inte går att använda NFC/One touch-funktioner?

- Flytta NFC/One touch-funktioner-enheten så nära VAIO-datorn som möjligt.

  Om NFC/One touch-funktioner fortfarande inte fungerar flyttar du enheten lite uppåt eller nedåt, eller separerar enheten från datorn under cirka 10 sekunder. Rör sedan vid datorn med enheten igen.

- Se till att NFC/One touch-funktioner är aktiverade på enheten som stöds.

  Du kan behöva ändra enhetsinställningarna beroende på vilken enhet med du använder. För detaljerad information, se den handbok som levererades med enheten.

- Aktivera NFC/One touch-funktioner.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar.

  Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet och välj Trådlöst i det vänstra fönstret. Stäng av Flygplansläge och ändra NFC-inställningen under Trådlösa enheter till På.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

- Sätt inga andra metallföremål än enheter med stöd för NFC/One touch-funktioner nära VAIO-datorn.

- Vidrör inte VAIO-datorn med mer än en enhet med stöd för NFC/One touch-funktioner åt gången.

- Om NFC/One touch-funktioner fortfarande inte fungerar efter det att du utfört ovanstående åtgärder, starta om VAIO-datorn.

## Vad gör jag om jag inte kan hämta platsinformationen?

- Kontrollera att inställningarna för det globala systemet för satellitnavigering (GNSS) är rätt konfigurerade.

  Mer information finns i Hämta platsinformationen (GNSS-försedda modeller).

- Du kanske är på en plats där du inte kan ta emot signaler från GNSS-satelliter.

  Undvik att använda GNSS i tunnlar, källare, dörrar, bakom byggnader eller träd etc.

## Varför visar den inbyggda digitala kompassen inte rätt riktning?

- Den inbyggda digitala kompassen fungerar genom att avkänna en magnetisk riktning. Lita inte enbart på platsinformationen som erhålls från den inbyggda kompassen.

  Särskilt på följande platser kan noggrannheten i den digitala kompassen lätt påverkas av magnetiska störningar och den kanske inte fungerar korrekt.

  - I en hiss eller ett rum byggt med järnmaterial, exempelvis järnstommar eller armerad betong

  - Nära en konstruktion av armerad betong, exempelvis en gångbro eller en flygplats eller tågstation

  - Nära eller inuti ett tåg eller en bil

  - Nära en transformator eller kraftledningar

  - Nära metallprodukt exempelvis skrivbord eller möbler av metall

  - Nära material med hög nivå av magnetisk störning exempelvis en magnet, magnethållare eller högtalare

- Kalibrering av den inbyggda digitala kompassen kan korrigera riktningen. Mer information finns i Att tänka på om inbyggda sensorer.

## Varför roteras inte datorskärmen?

- Skärmrotationen kan ha inaktiverats.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar och kontrollera sedan bildskärmsinställningarna.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

- Skärmrotationen är inaktiverad när VAIO-datorn är ansluten till en extern bildskärm.

  Om du ansluter datorn till en extern bildskärm när du använder datorn i stående riktning, ändras datorskärmen automatiskt till liggande (horisontell) riktning.

## Vad gör jag om min VAIO-dator inte kan ansluta till det trådlösa WAN?

- Kontrollera att batteriet är laddat.

- Kontrollera att micro SIM-kortet är aktiverat för 3G eller LTE-data är och är aktiverat hos din telekommunikationsoperatör. När du sätter i micro SIM-kortet, se till att du följer stegen i Sätta i ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN).

- Se till att du har tillräcklig mobiltäckning i ditt område. Be din operatör om ytterligare täckningsinformation för din plats.

- Se till att Flygplansläge är Av på Datorinställningar-skärmen.

- Se till att Mobilt bredband-inställningen under Trådlösa enheter är På på Datorinställningar-skärmen.

- Kontrollera att APN-namnet (åtkomstpunktens namn) är rätt konfigurerat i appen för anslutningshanteraren. Om inte så kontaktar du din telekommunikationsoperatör för rätt APN. Mer information finns i hjälpen till appen.

- Kontrollera att appen för anslutningshanteraren har lyckats detektera modemet för trådlöst WAN (WWAN). Det kan ta en stund för appen att detektera modemet för trådlöst WAN.

#### Tips

- Mer information om funktionen för trådlöst WAN finns på webbplatsen VAIO Support.

## Varför förekommer ibland störningar i ljudet och/eller varför försvinner ibland bildrutor när jag spelar upp högupplösta videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en digital AVCHD-videokamera?

- När du spelar upp högupplösta videoklipp krävs omfattande maskinvaruresurser, t.ex. processor-, GPU- eller systemminneprestanda, på VAIO-datorn. Under uppspelningen av videoklippet kan vissa funktioner bli otillgängliga, och ibland händer det att störningar uppstår i ljudet, att bildrutor försvinner och att uppspelningen misslyckas, beroende på hur datorn är konfigurerad.

## Varför förekommer ibland störningar i ljudet och/eller varför försvinner ibland bildrutor när jag spelar upp högupplösta videoklipp, till exempel sådana som spelats in med en digital AVCHD-videokamera?

- När du spelar upp högupplösta videoklipp krävs omfattande maskinvaruresurser, t.ex. processor-, GPU- eller systemminneprestanda, på VAIO-datorn. Under uppspelningen av videoklippet kan vissa funktioner bli otillgängliga, och ibland händer det att störningar uppstår i ljudet, att bildrutor försvinner och att uppspelningen misslyckas, beroende på hur datorn är konfigurerad.

## Vad gör jag om mitt spel inte fungerar eller kraschar hela tiden?

- Gå till spelets webbplats och kontrollera om det finns några korrigeringsfiler eller uppdateringar som du kan hämta.

- Kontrollera att du har installerat den senaste grafikdrivrutinen.

- På vissa VAIO-modeller delas grafikminnet med systemet. I så fall garanteras inte optimala grafikprestanda.

## Hur hittar jag den fysiska adressen (MAC-adressen) för det inbyggda gränssnittet för trådlösa nätverk på VAIO-datorn?

- Om filtrering av MAC-adresser har aktiverats för åtkomstpunkten registrerar du MAC-adressen för VAIO-datorn på inställningsskärmen för åtkomstpunkten. Annars kan inte datorn ansluta till åtkomstpunkten.

  Öppna Kommandotolken, skriv ”ipconfig /all” och tryck på Enter. Du hittar den fysiska adressen (MAC-adressen) i fältet Fysisk adress under Wireless LAN adapter Wi-Fi.

  Information om hur du öppnar Kommandotolken finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.

## Vad gör jag om jag inte kan spela upp filmer eller ljudspår som jag tagit emot via Wi-Fi(R) (trådlöst LAN) eller om uppspelningen avbryts? Varför går dataöverföringen långsamt?

- Flytta VAIO-datorn längre bort från hinder eller närmare eventuella åtkomstpunkter som du använder.

  Anslutningsfunktionen påverkas av avstånd, hinder, enhetens konfiguration, radiovågornas styrka/störningar i radiovågorna, väggmaterial, appar som körs o.s.v.

- Om du använder en åtkomstpunkt kan enheten vara tillfälligt överbelastad, beroende på hur många andra enheter som kommunicerar via åtkomstpunkten.

  Vänta en stund och försök igen.

- Ändra kanalinställningen för åtkomstpunkten. Genom att ändra kanalen kan du minska störningarna på det trådlösa nätverket och förbättra dataöverföringshastigheten.

  Störningar i kanalen för åtkomstpunkten kan resultera i lägre dataöverföringshastighet.

- Byt kanal för åtkomstpunkten om den störs av andra åtkomstpunkter.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

- Kontrollera att ingen mikrovågsugn används i närheten av Wi-Fi-enheterna.

  Frekvensbandet 2,4 GHz, som Wi-Fi använder, används även av flera olika enheter och apparater. Om du använder en mikrovågsugn samtidigt som du kommunicerar via Wi-Fi finns risken att dataöverföringshastigheten försämras, att räckvidden för kommunikationen minskar eller att kommunikationen avbryts.

## Vad gör jag om jag inte känner till åtkomstpunktens SSID eller säkerhetsnyckel?

- Du hittar nyckeln i inställningsfönstret för åtkomstpunkten.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

## Vad gör jag om jag inte kan ansluta VAIO-datorn till en åtkomstpunkt (eller till Internet)?

- Mer information finns i Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?.

- Kontrollera att åtkomstpunkten är påslagen.

- Kontrollera inställningarna för åtkomstpunkten.

  Med följande inställningar är det inte säkert att VAIO-datorn kan ansluta till en åtkomstpunkt och anslutningen kan bli instabil.

  - Om åtkomstpunkten är inställd på att blockera kommunikation med en enhet vars SSID är inställd på ”ANY” och SSID för VAIO-datorn eller åtkomstpunkten är inställd på ”ANY”.

  - Om åtkomstpunkten är inställd på dolt läge.

    Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten. Du kan också rådfråga din Wi-Fi-leverantör.

- Kontrollera att VAIO-datorn och åtkomstpunkten är anslutna till varandra. Mer information finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

- Anslutningsfunktionen påverkas av avstånd, hinder, enhetens konfiguration, radiovågornas styrka/störningar i radiovågorna, väggmaterial, appar som körs o.s.v.

  Flytta VAIO-datorn längre bort från hinder eller närmare eventuella åtkomstpunkter som du använder.

- Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar och(nätverksikonen).

  Kontrollera att åtkomstpunkten visas.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?

- Aktivera Wi-Fi-funktionen.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar.

  Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet och välj sedan Trådlöst i det vänstra fönstret.

  Stäng av Flygplansläge och ändra Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter till På.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

- Om du vill använda Wi-Fi-funktionen på VAIO-datorn måste du konfigurera Wi-Fi-inställningar.

  Kontrollera datorns Wi-Fi-inställningar. Mer information finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

- Om en anslutningsapp som medföljt en Wi-Fi-produkt från en tredjepartsleverantör är installerad avinstallerar du den.

  Om en anslutningsapp är installerad är det inte säkert att Windows kan konfigurera Wi-Fi-inställningar. Kom ihåg att anteckna inställningarna (t.ex. säkerhetsnycklar) innan du avinstallerar.

## Hur hittar jag den fysiska adressen (MAC-adressen) för det inbyggda gränssnittet för trådlösa nätverk på VAIO-datorn?

- Om filtrering av MAC-adresser har aktiverats för åtkomstpunkten registrerar du MAC-adressen för VAIO-datorn på inställningsskärmen för åtkomstpunkten. Annars kan inte datorn ansluta till åtkomstpunkten.

  Öppna Kommandotolken, skriv ”ipconfig /all” och tryck på Enter. Du hittar den fysiska adressen (MAC-adressen) i fältet Fysisk adress under Wireless LAN adapter Wi-Fi.

  Information om hur du öppnar Kommandotolken finns i Söka efter/öppna Appar, Inställningar eller Filer.

## Vad gör jag om jag inte kan spela upp filmer eller ljudspår som jag tagit emot via Wi-Fi(R) (trådlöst LAN) eller om uppspelningen avbryts? Varför går dataöverföringen långsamt?

- Flytta VAIO-datorn längre bort från hinder eller närmare eventuella åtkomstpunkter som du använder.

  Anslutningsfunktionen påverkas av avstånd, hinder, enhetens konfiguration, radiovågornas styrka/störningar i radiovågorna, väggmaterial, appar som körs o.s.v.

- Om du använder en åtkomstpunkt kan enheten vara tillfälligt överbelastad, beroende på hur många andra enheter som kommunicerar via åtkomstpunkten.

  Vänta en stund och försök igen.

- Ändra kanalinställningen för åtkomstpunkten. Genom att ändra kanalen kan du minska störningarna på det trådlösa nätverket och förbättra dataöverföringshastigheten.

  Störningar i kanalen för åtkomstpunkten kan resultera i lägre dataöverföringshastighet.

- Byt kanal för åtkomstpunkten om den störs av andra åtkomstpunkter.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

- Kontrollera att ingen mikrovågsugn används i närheten av Wi-Fi-enheterna.

  Frekvensbandet 2,4 GHz, som Wi-Fi använder, används även av flera olika enheter och apparater. Om du använder en mikrovågsugn samtidigt som du kommunicerar via Wi-Fi finns risken att dataöverföringshastigheten försämras, att räckvidden för kommunikationen minskar eller att kommunikationen avbryts.

## Vad gör jag om jag inte känner till åtkomstpunktens SSID eller säkerhetsnyckel?

- Du hittar nyckeln i inställningsfönstret för åtkomstpunkten.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten.

## Vad gör jag om jag inte kan ansluta VAIO-datorn till en åtkomstpunkt (eller till Internet)?

- Mer information finns i Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?.

- Kontrollera att åtkomstpunkten är påslagen.

- Kontrollera inställningarna för åtkomstpunkten.

  Med följande inställningar är det inte säkert att VAIO-datorn kan ansluta till en åtkomstpunkt och anslutningen kan bli instabil.

  - Om åtkomstpunkten är inställd på att blockera kommunikation med en enhet vars SSID är inställd på ”ANY” och SSID för VAIO-datorn eller åtkomstpunkten är inställd på ”ANY”.

  - Om åtkomstpunkten är inställd på dolt läge.

    Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde åtkomstpunkten. Du kan också rådfråga din Wi-Fi-leverantör.

- Kontrollera att VAIO-datorn och åtkomstpunkten är anslutna till varandra. Mer information finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

- Anslutningsfunktionen påverkas av avstånd, hinder, enhetens konfiguration, radiovågornas styrka/störningar i radiovågorna, väggmaterial, appar som körs o.s.v.

  Flytta VAIO-datorn längre bort från hinder eller närmare eventuella åtkomstpunkter som du använder.

- Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar och(nätverksikonen).

  Kontrollera att åtkomstpunkten visas.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Vad gör jag om det inte går att använda Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN)?

- Aktivera Wi-Fi-funktionen.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar.

  Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet och välj sedan Trådlöst i det vänstra fönstret.

  Stäng av Flygplansläge och ändra Wi-Fi-inställningen under Trådlösa enheter till På.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

- Om du vill använda Wi-Fi-funktionen på VAIO-datorn måste du konfigurera Wi-Fi-inställningar.

  Kontrollera datorns Wi-Fi-inställningar. Mer information finns i Starta Wi-Fi(R)-kommunikation (trådlöst LAN).

- Om en anslutningsapp som medföljt en Wi-Fi-produkt från en tredjepartsleverantör är installerad avinstallerar du den.

  Om en anslutningsapp är installerad är det inte säkert att Windows kan konfigurera Wi-Fi-inställningar. Kom ihåg att anteckna inställningarna (t.ex. säkerhetsnycklar) innan du avinstallerar.

## Vad gör jag om det inte går att använda BLUETOOTH(R)-funktionen?

- Kontrollera att BLUETOOTH-funktionen är aktiverad.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar.

  Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet och välj sedan Trådlöst i den vänstra rutan.

  Stäng av Flygplansläge och ändra Bluetooth-inställningen under Trådlösa enheter till På.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

## Vad gör jag om andra BLUETOOTH(R)-enheter inte kan ansluta till min VAIO-dator?

- Mer information finns i Vad gör jag om jag inte kan hitta den BLUETOOTH(R)-enhet som jag vill kommunicera med?.

- Kontrollera att autentiseringen (kopplingen) mellan enheten och VAIO-datorn har utförts korrekt.

  Vissa BLUETOOTH-enheter kräver autentisering innan en anslutning till en annan enhet är möjlig. Genomför autentiseringen innan du ansluter till sådana enheter.

- Kontrollera att din VAIO-dator tillåter att BLUETOOTH-enheter hittar datorn.

  Välj(pil) i meddelandefältet på skrivbordet, högerklicka på(BLUETOOTH-ikonen) och öppna inställningsfönstret genom att välja Öppna inställningar.

  Välj fliken Alternativ och kontrollera att kryssrutan Tillåt att Bluetooth-enheter upptäcker den här datorn är markerad.

  Information om hur du öppnar skrivbordet finns i Öppna Skrivbord.

## Varför går det inte att använda BLUETOOTH(R)-funktionen när jag loggar in på VAIO-datorn som standardanvändare?

- BLUETOOTH-funktionen kanske inte är tillgänglig för användare med ett standardkonto på din VAIO-dator.

  Logga in på datorn som en användare med administratörsbehörighet.

## Varför är BLUETOOTH(R)-anslutningen långsam?

- Dataöverföringshastigheten beror på eventuella hinder och/eller avståndet mellan enheterna, men även på kvaliteten på radiovågorna, hur enheten är konfigurerad och vilka appar som används.

  Flytta VAIO-datorn och BLUETOOTH-enheten närmare varandra.

- Om den version av BLUETOOTH-standarden som används på BLUETOOTH-enheten som du vill kommunicera med inte är samma version som den som används på VAIO-datorn kan kommunikationshastigheten försämras.

- Om VAIO-datorn uppfyller BLUETOOTH-höghastighetstekniken och följande två villkor är uppfyllda går det att använda höghastighetsöverföring. Vissa BLUETOOTH-profiler stöder dock inte kommunikation med hög hastighet.

  - Den BLUETOOTH-enhet som du vill kommunicera med har stöd för BLUETOOTH-höghastighetstekniken.

  - Både Wi-Fi(R)-funktionen (trådlöst LAN) och BLUETOOTH-funktionen är aktiverade på datorn.

## Vad gör jag om jag inte kan hitta den BLUETOOTH(R)-enhet som jag vill kommunicera med?

- Minska avståndet mellan VAIO-datorn och BLUETOOTH-enheten så att enheterna finns inom högst 10 meter från varandra.

  Om datorn är placerad mer än 10 meter från BLUETOOTH-enheten kan enheterna inte kommunicera med varandra.

  Om avståndet är mindre än 10 meter och kommunikationen mellan datorn och BLUETOOTH-enheten inte fungerar kan det bero på hinder mellan enheterna, radiovågornas kvalitet, omgivningsförhållanden, som väggar och väggmaterial, eller appar som används. Om så är fallet kan du flytta datorn längre bort från hindren eller närmare enheten.

- Kontrollera att BLUETOOTH-funktionen hos enheten som du vill kommunicera med är på och att enheten inte har försatts i energisparläge.

- Kontrollera att BLUETOOTH-funktionen på enheten som du vill kommunicera med är aktiverad.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde enheten.

- Om den enhet som du vill kommunicera med redan kommunicerar med en annan BLUETOOTH-enhet kan det hända att det inte går att hitta den eller att den inte kan kommunicera med VAIO-datorn.

## Vad gör jag om BLUETOOTH(R)-ikonen inte visas i meddelandefältet på skrivbordet?

- Kontrollera att BLUETOOTH-funktionen är aktiverad.

  Öppna snabbknapparna och välj snabbknappenInställningar.

  Välj Ändra datorinställningar i det nedre högra hörnet och välj sedan Trådlöst i den vänstra rutan.

  Stäng av Flygplansläge och ändra Bluetooth-inställningen under Trådlösa enheter till På.

  Information om hur du öppnar snabbknapparna finns i Öppna snabbknapparna.

- Kontrollera BLUETOOTH-inställningar.

  Öppna Kontrollpanelen och välj Maskinvara och ljud och Enheter och skrivare.

  Högerklicka på datorikonen och välj Bluetooth-inställningar. Markera kryssrutan Visa Bluetooth-ikonen i Meddelandefältet.

  Information om hur du öppnar Kontrollpanelen finns i Öppna Kontrollpanelen.

## Varför går det inte att använda BLUETOOTH(R)-enheter när jag byter användare?

- Om du byter användare utan att logga ut från systemet fungerar inte BLUETOOTH-enheterna.

  Se till att logga ut innan du byter användare.

## Vad gör jag om min VAIO-dator inte kan ansluta till det trådlösa WAN?

- Kontrollera att batteriet är laddat.

- Kontrollera att micro SIM-kortet är aktiverat för 3G eller LTE-data är och är aktiverat hos din telekommunikationsoperatör. När du sätter i micro SIM-kortet, se till att du följer stegen i Sätta i ett Micro SIM-kort (modeller med trådlöst WAN).

- Se till att du har tillräcklig mobiltäckning i ditt område. Be din operatör om ytterligare täckningsinformation för din plats.

- Se till att Flygplansläge är Av på Datorinställningar-skärmen.

- Se till att Mobilt bredband-inställningen under Trådlösa enheter är På på Datorinställningar-skärmen.

- Kontrollera att APN-namnet (åtkomstpunktens namn) är rätt konfigurerat i appen för anslutningshanteraren. Om inte så kontaktar du din telekommunikationsoperatör för rätt APN. Mer information finns i hjälpen till appen.

- Kontrollera att appen för anslutningshanteraren har lyckats detektera modemet för trådlöst WAN (WWAN). Det kan ta en stund för appen att detektera modemet för trådlöst WAN.

#### Tips

- Mer information om funktionen för trådlöst WAN finns på webbplatsen VAIO Support.

## Vad gör jag om jag inte kan skapa återställningsmedia?

- Prova följande:

  - Hämta och installera de senaste uppdateringarna via VAIO Update. Mer information finns i Använda VAIO Update.

  - Starta om VAIO-datorn. Försök sedan skapa återställningsmedia igen.

  - Om en nätadapter medföljer en extern optisk skivenhet ansluter du den till en strömkälla.

- Försök med andra tillförlitliga media.

- Om problemet kvarstår kan du få mer hjälp på supportwebbplatsen för VAIO.

## Vad gör jag om jag inte kan starta/slutföra återställningen?

- Koppla bort alla onödiga externa enheter från VAIO-datorn.

- Prova följande:

  - Kontrollera återställningsmediestatusen. Om du använder optiska skivor kan du titta efter smuts eller skador på skivorna. Om skivorna inte är rena rengör du dem och försöker sedan återställa VAIO-datorn igen.

  - Om du inte lyckas återställa VAIO-datorn från återställningsområdet startar du om datorn och återställer den från återställningsområdet på nytt. Du kan även använda återställningsmedia.

  - Om du inte kan återställa VAIO-datorn med hjälp av en USB-ansluten optisk enhet eller en USB-flash-enhet, ansluter du enheten till en annan USB-port eller till USB-porten som är kompatibel med standarden USB 2.0 (om en sådan finns). Stäng sedan av datorn och försök återställa igen. Mer information finns i Återställa från återställningsområdet.

- Om problemet kvarstår kan du få mer hjälp på supportwebbplatsen för VAIO.

## Vad gör jag om min VAIO-dator blir ostabil (Windows startas inte)?

- Prova följande:

  - Återställ datorns systemfiler.

    Använd återställningspunkten som du skapade innan VAIO-datorn blev instabil. Mer information finns i Återställa systemfiler med hjälp av återställningspunkten när du inte kan starta Windows.

  - Återställ VAIO-datorn från en säkerhetskopierad systemavbildning om du har skapat en säkerhetskopia. Mer information finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

    De filer som du har skapat eller ändrat efter du gjort systemavbildningen kommer inte att återställas.

    Du måste säkerhetskopiera sådana filer via VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions. Mer information finns i Säkerhetskopiera data när det inte går att starta Windows.

- Använd VAIO Hardware Diagnostics för att identifiera problem på VAIO-datorn.

  - Med den här appen kan du kontrollera om datorns maskinvara (en processor, en minnesmodul och en inbyggd lagringsenhet) behöver bytas ut.

    Starta VAIO Hardware Diagnostics genom att välja Tools och VAIO Hardware Diagnostics i VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Återställ VAIO-datorn genom att följa instruktionerna i Återställa från återställningsområdet.

  - Om du inte har säkerhetskopierat värdefulla data bör du göra det med hjälp av VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions innan du återställer VAIO-datorn. Mer information finns i Säkerhetskopiera data när det inte går att starta Windows.

    Om du skapade en säkerhetskopia med funktionen för säkerhetskopiering i Windows innan VAIO-datorn blev instabil men har skapat eller ändrat en fil efter det säkerhetskopierar du filen med VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

  #### OBS!

  - När du återställer VAIO-datorn raderas alla data på den inbyggda lagringsenheten.

## Vad gör jag om min VAIO-dator blir ostabil (Windows startar)?

- Prova följande:

  - Starta VAIO Care och sök efter en lösning. Mer information finns i Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care).

  - Återställ datorns systemfiler.

    Använd återställningspunkten som du skapade innan VAIO-datorn blev instabil. Mer information finns i Återställa systemfiler med hjälp av återställningspunkten när du inte kan starta Windows.

  - Om VAIO-datorn blev instabil efter att du installerat en app eller en drivrutin avinstallerar du appen eller drivrutinen.

  - Om förinstallerade appar eller drivrutiner på VAIO-datorn inte har fungerat som de ska installerar du om dem. Mer information finns i Hur gör jag för att installera om de ursprungliga apparna och drivrutinerna?.

  - Återställ VAIO-datorn från en säkerhetskopierad systemavbildning om du har skapat en säkerhetskopia. Mer information finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

- Om problemet kvarstår installerar du om operativsystemet genom att följa instruktionerna i Uppdatera din VAIO-dator.

  Om problemet kvarstår efter att du har uppdaterat VAIO-datorn återställer du datorn genom att följa instruktionerna i Återställa från återställningsområdet.

  Datorn kanske inte stöder uppdateringsfunktionen, det beror på vilken modell du har valt.

  - Om du inte har skapat återställningsmedier än bör du göra det. Mer information finns i Skapa återställningsmedia.

  - Se till att säkerhetskopiera värdefulla data innan du återställer VAIO-datorn. Mer information finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

    #### OBS!

    - När du återställer VAIO-datorn raderas alla data på den inbyggda lagringsenheten.

## Vad gör jag om jag inte kan återställa min VAIO-dator från återställningsområdet?

- Återställ din VAIO-dator från återställningsmedia om du har använt appar för att ändra återställningsområdet, installerat ett annat operativsystem än det fabriksinstallerade eller formaterat den inbyggda lagringsenheten utan att använda VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Om problemet kvarstår kan du få mer hjälp på supportwebbplatsen för VAIO.

## Hur skapar jag återställningsmedia?

- Du kan skapa återställningsmedia med hjälp av VAIO Care. Mer information finns i Skapa återställningsmedia.

## Hur gör jag för att återställa VAIO-datorn till standardinställningarna från fabriken?

- Du kan återställa VAIO-datorn på något av två sätt: Återställa från återställningsmedia och Återställa från återställningsområdet.

## Hur gör jag för att installera om de ursprungliga apparna och drivrutinerna?

- Du kan återställa de förinstallerade apparna och drivrutinerna med hjälp av VAIO Care. Om du vill göra det startar du VAIO Care (Hålla VAIO-datorn i optimalt skick (VAIO Care)) och väljer Advanced Tools, Restore and recovery och Reinstall Applications and Drivers.

  Mer information finns i hjälpfilen för VAIO Care.

## Vad gör jag om jag glömmer Windows-lösenordet?

- Windows-lösenordet är skiftlägeskänsligt. Kontrollera lösenordet och ange det igen.

- Logga in med ett användarkonto som har systemadministratörsprivilegier för att återställa ditt lösenord.

  - Om du glömmer bort alla lösenord för systemadministratörskonton kan du inte återställa några Windows-lösenord. I så fall måste du utföra en systemåterställning. Mer information finns i Om återställning.

## Vad gör jag om meddelandet Enter Onetime Password visas och Windows inte startar efter att jag har angett ett felaktigt startlösenord tre gånger i rad?

- Håll(Av/vila)-knappen intryckt i mer än 4 eller 10 sekunder. Om VAIO-datorn är utrustad med strömindikatorn, se till att den inte lyser. Starta sedan om datorn och ange rätt lösenord.

  Lösenordet är skiftlägeskänsligt. Kontrollera därför vilket skiftläge som är aktiverat innan du anger lösenordet.

- Om du glömmer startlösenordet kan du inte starta VAIO-datorn. Mer information finns i Vad gör jag om jag glömmer bort startlösenordet för VAIO-datorn?.

## Vad gör jag om jag glömmer bort startlösenordet för VAIO-datorn?

- Om du glömmer lösenordet (Ställa in och ändra startlösenordet) kan du inte starta VAIO-datorn.

  - Om du har glömt ditt användarlösenord:

    Ange datorlösenordet för att återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen.

  - Om du har glömt ditt datorlösenord:

    Lösenordet måste återställas, vilket sker mot en avgift. Kontakta ett auktoriserat Sony-service/supportcenter om du behöver återställa lösenordet.

## Vad gör jag om jag glömmer bort startlösenordet för VAIO-datorn?

- Om du glömmer lösenordet (Ställa in och ändra startlösenordet) kan du inte starta VAIO-datorn.

  - Om du har glömt ditt användarlösenord:

    Ange datorlösenordet för att återställa användarlösenordet på BIOS-inställningsskärmen.

  - Om du har glömt ditt datorlösenord:

    Lösenordet måste återställas, vilket sker mot en avgift. Kontakta ett auktoriserat Sony-service/supportcenter om du behöver återställa lösenordet.

## Vad gör jag om VAIO-datorn inte känner igen USB-enheten?

- Kontrollera om USB-enheten är påslagen och använder sin egen strömkälla.

  - Om du använder en digitalkamera kontrollerar du att batteriet är laddat.

  - Om du använder en skrivare kontrollerar du att strömkabeln är ordentligt ansluten till ett eluttag.

- Du kan behöva installera en USB-drivrutin för USB-enheten innan du ansluter den. Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information.

- Försök med att använda en annan USB-port på VAIO-datorn. USB-drivrutinen kanske är installerad på den specifika port du använde första gången du anslöt enheten.

- USB-hubbar kan hindra en USB-enhet från att fungera på grund av ett strömförsörjningsfel. Vi rekommenderar att enheten ansluts direkt till VAIO-datorn utan någon hubb.

## Vad gör jag om jag inte kan skriva ut ett dokument?

- Kontrollera att skrivaren är kompatibel med Windows som är installerat på din VAIO-dator.

- När du ansluter en ny skrivare måste du börja med att konfigurera skrivardrivrutinen.

  Information om hur du ställer in skrivardrivrutinen finns på tillverkarens webbplats eller i handboken som följde med skrivaren.

- Kontrollera att skrivarinställningarna är rätt konfigurerade.

  Mer information om skrivarinställningarna finns i bruksanvisningen som medföljde skrivaren.

- Kontrollera att skrivaren är påslagen.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde skrivaren.

- Kontrollera att anslutningarna mellan skrivarens nätsladd och nätadaptern och mellan nätadaptern och ett eluttag är korrekta.

- Kontrollera att skrivarens status visas som online eller klar.

  Kontrollera att skrivarens inställningar har konfigurerats korrekt enligt instruktionerna i den medföljande bruksanvisningen.

- Kontrollera att Använd som standardskrivare är valt för skrivaren.

  Mer information finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

- Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket (LAN).

  Om skrivaren är direktansluten till nätverket (LAN) kontrollerar du att routern eller hubben är på.

  Om skrivaren är ansluten till en skrivarserver kontrollerar du att inget felmeddelande visas på skrivarservern.

- Kontrollera att appen fungerar som den ska.

  Det kan hända att appen inte har stöd för dokumentformatet. Om så är fallet skrivs dokumentet inte ut korrekt.

  Kontakta appens utgivare eller skrivarens tillverkare.

- Kontrollera att rätt skrivarport har valts för skrivaren.

  Läs i bruksanvisningen som medföljde skrivaren om du vill ha mer information om skrivarportinställningar eller kontakta tillverkaren.

## Vad gör jag om VAIO-datorn inte känner igen USB-enheten?

- Kontrollera om USB-enheten är påslagen och använder sin egen strömkälla.

  - Om du använder en digitalkamera kontrollerar du att batteriet är laddat.

  - Om du använder en skrivare kontrollerar du att strömkabeln är ordentligt ansluten till ett eluttag.

- Du kan behöva installera en USB-drivrutin för USB-enheten innan du ansluter den. Läs USB-enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information.

- Försök med att använda en annan USB-port på VAIO-datorn. USB-drivrutinen kanske är installerad på den specifika port du använde första gången du anslöt enheten.

- USB-hubbar kan hindra en USB-enhet från att fungera på grund av ett strömförsörjningsfel. Vi rekommenderar att enheten ansluts direkt till VAIO-datorn utan någon hubb.

## Vad gör jag om jag inte kan skriva ut ett dokument?

- Kontrollera att skrivaren är kompatibel med Windows som är installerat på din VAIO-dator.

- När du ansluter en ny skrivare måste du börja med att konfigurera skrivardrivrutinen.

  Information om hur du ställer in skrivardrivrutinen finns på tillverkarens webbplats eller i handboken som följde med skrivaren.

- Kontrollera att skrivarinställningarna är rätt konfigurerade.

  Mer information om skrivarinställningarna finns i bruksanvisningen som medföljde skrivaren.

- Kontrollera att skrivaren är påslagen.

  Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde skrivaren.

- Kontrollera att anslutningarna mellan skrivarens nätsladd och nätadaptern och mellan nätadaptern och ett eluttag är korrekta.

- Kontrollera att skrivarens status visas som online eller klar.

  Kontrollera att skrivarens inställningar har konfigurerats korrekt enligt instruktionerna i den medföljande bruksanvisningen.

- Kontrollera att Använd som standardskrivare är valt för skrivaren.

  Mer information finns i Windows Hjälp och support (Öppna Windows Hjälp och support).

- Kontrollera att skrivaren är ansluten till nätverket (LAN).

  Om skrivaren är direktansluten till nätverket (LAN) kontrollerar du att routern eller hubben är på.

  Om skrivaren är ansluten till en skrivarserver kontrollerar du att inget felmeddelande visas på skrivarservern.

- Kontrollera att appen fungerar som den ska.

  Det kan hända att appen inte har stöd för dokumentformatet. Om så är fallet skrivs dokumentet inte ut korrekt.

  Kontakta appens utgivare eller skrivarens tillverkare.

- Kontrollera att rätt skrivarport har valts för skrivaren.

  Läs i bruksanvisningen som medföljde skrivaren om du vill ha mer information om skrivarportinställningar eller kontakta tillverkaren.