# Προσωπικός Υπολογιστής VAIO Tap 11SVT1121

## Αλλαγή των ρυθμίσεων αδρανοποίησης χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αδρανοποίησης χαμηλής στάθμης μπαταρίας από το VAIO Control Center.

Η αδρανοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη ως προεπιλογή. Με αυτή τη λειτουργία, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αδρανοποίησης και τα δεδομένα που επεξεργάζεστε αποθηκεύονται στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης όταν εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας.

1. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Ενέργεια και μπαταρία (Power and Battery). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
2. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη ρύθμιση στην ενότητα Ενέργεια σε περίπτωση χαμηλής στάθμης μπαταρίας (Action When Battery Power Low).

#### Σημείωση

- Με την αδρανοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας απενεργοποιημένη:

  - Τα δεδομένα με τα οποία εργάζεστε θα χαθούν αν ο υπολογιστής VAIO σβήσει επειδή, για παράδειγμα, έχει εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας ή ο υπολογιστής έχει αποσυνδεθεί από μία παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος. Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τα δεδομένα προτού ο υπολογιστής εισέλθει σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.

  - Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, αναβοσβήνει αργά σε πορτοκαλί χρώμα κατά τη διάρκεια της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας. Όταν η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί κατά τη διάρκεια της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας, αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης. Αν ο υπολογιστής διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ενδεικτική λυχνία φόρτισης.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Χρήση της κατάστασης αναστολής λειτουργίας
- Σημειώσεις για τον κατάσταση αναστολής λειτουργίας

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας