# Komputer osobisty VAIO Tap 11SVT1121

## Dlaczego wbudowany cyfrowy kompas nie pokazuje poprawnie kierunku?

- Wbudowany cyfrowy kompas działa na zasadzie wykrywania pola magnetycznego, z założenia Ziemi. Dlatego nie można polegać wyłącznie na jego wskazaniach.

  Szczególnie w miejscach wymienionych poniżej dokładność wskazań kompasu może zostać łatwo zakłócona przez oddziaływania pól magnetycznych:

  - Wewnątrz wind oraz budynków wykonanych z użyciem materiałów ferromagnetycznych, np. żelaznych szkieletów czy żelbetu.

  - W pobliżu konstrukcji żelbetowych, takich jak kładki dla pieszych czy hole dworcowe na lotniskach i stacjach kolejowych.

  - W pobliżu i wewnątrz samochodów oraz pociągów.

  - W pobliżu transformatorów na ziemi lub obok linii wysokiego napięcia.

  - W pobliżu metalowych przedmiotów, takich jak biurko z metalowym szkieletem czy metalowe meble.

  - W pobliżu przedmiotów generujących silne pole magnetyczne, takich jak magnes, uchwyt magnetyczny czy głośniki.

- Często poprawność wskazań wbudowanego cyfrowego kompasu można przywrócić przez jego skalibrowanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Uwagi na temat wbudowanych czujników.

Początek strony