# Personālais datorsVAIO Tap 11SVT1121

## Skaņas izvades ierīces maiņa

Ja ārējā ierīce, kas pievienota VAIO datoram, nenodrošina skaņas izvadi, jānomaina skaņas izvades ierīce.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa. (Skatiet tēmu Vienuma Vadības panelis atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis.)
2. Izvēlieties opciju Skaņa.
3. Atlasiet cilni Atskaņošana.
4. Blakus tās ierīces ikonai, kuru vēlaties izmantot datora skaņas izvadei, jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai.

   Ja izvēles rūtiņa blakus šai ikonai nav atzīmēta, atzīmējiet to un izvēlieties opciju Iestatīt noklusējumu.

5. Izvēlieties opciju Labi.

#### Skaņas ātruma un bitu dziļuma maiņa

Digitālā audio izvades signāla skaņas ātrums un bitu dziļums jāiestata atbilstoši digitālajai audio ierīcei.

Izpildiet iepriekš aprakstītos soļus 1 līdz 3, un pēc tam izvēlieties HDMI ierīces ikonu un Rekvizīti. Cilnē Papildu atlasiet parauga ātrumu un bitu dziļumu (piemēram, 16 biti, 48000 Hz (DVD kvalitāte)), kādu ierīce atbalsta, un pēc tam opciju Labi.

Uz lapas sākumu

### Saistītās tēmas

- Ārējo skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu pievienošana
- Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

Uz lapas sākumu