# Personālais datorsVAIO Tap 11SVT1121

## Kādēļ iebūvētais digitālais kompass nerāda pareizu virzienu?

- Iebūvētais digitālais kompass darbojas, nosakot magnētisku virzienu. Nepaļaujieties tikai uz atrašanās vietas informāciju, ko sniedz iebūvētais digitālais kompass.

  Digitālā kompasa precizitāti var viegli ietekmēt magnētiskie traucējumi, jo īpaši tālāk minētajās vietās, un tas var nedarboties pareizi.

  - Liftā vai telpā, kas satur dzelzs materiālus, piemēram, dzelzs rāmjus vai dzelzsbetonu.

  - Dzelzsbetona konstrukcijas, piemēram, gājēju tilta vai lidostas vai dzelzceļa stacijas vestibila, tuvumā.

  - Vilciena vai automašīnas tuvumā vai iekšienē.

  - Uz zemes esoša transformatora vai augstsprieguma pārvades elektrolīniju tuvumā.

  - Metāla izstrādājuma, piemēram, metāla darbagalda vai citu metāla mēbeļu tuvumā.

  - Tāda materiāla tuvumā, kam ir ļoti liels magnētisko traucējumu risks, piemēram, magnēta, magnētiska turētāja vai skaļruņu tuvumā.

- Kalibrējot iebūvēto digitālo kompasu, var labot virziena rādījumu. Skatiet vairāk informācijas tēmā Piezīmes par iebūvētajiem sensoriem.

Uz lapas sākumu