#

# Osobno računalo VAIO Tap 11SVT1121

## Kako se koristiti

### Windows 8: osnove

#### Korisnički račun

- Prebacivanje s lokalnog računa na Microsoft račun
- O vrstama korisničkih računa

#### Napajanje

- Upravljanje stanjem napajanja VAIO računala (stanje mirovanja/isključivanje)
- Ponovno pokretanje VAIO računala
- Prijelaz u stanje mirovanja, isključivanje ili ponovno pokretanje
- Upotreba stanja mirovanja

#### Zaslon

- O zaslonu i izborniku Start
- Otvaranje odjeljka Radna površina

#### Internet

- Instaliranje aplikacija s usluge Windows trgovina

#### Lozinka

- Prebacivanje s lokalnog računa na Microsoft račun
- O vrstama korisničkih računa

#### Aplikacije

- Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke
- Prebacivanje aplikacija
- Prikaz pokrenutih aplikacija
- Instaliranje aplikacija s usluge Windows trgovina
- Otvaranje izbornika aplikacije
- Zatvaranje aplikacija
- Prebacivanje između korisničkih računa

#### Windows

- Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows

#### Izbornik

- O zaslonu i izborniku Start
- Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča
- Otvaranje odjeljka Radna površina
- Otvaranje gumbića

#### Windows 8

- Upravljanje stanjem napajanja VAIO računala (stanje mirovanja/isključivanje)
- Ponovno pokretanje VAIO računala
- Upotreba stanja mirovanja

#### Trgovina

- Instaliranje aplikacija s usluge Windows trgovina
- Prebacivanje između korisničkih računa

#### Pomoć i podrška

- Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows

### Opis dijelova

#### VAIO računalo

- Dijelovi i kontrole na stražnjoj strani
- Dijelovi i kontrole na bočnim stranama
- Dijelovi i kontrole na prednjoj strani

#### Tipkovnica

- Dijelovi i upravljački elementi tipkovnice

### Postavljanje

#### VAIO računalo

- Otvaranje postolja
- Podešavanje kuta postolja
- Zatvaranje postolja
- Provjera isporučenih stavki
- Postavljanje odgovarajuće radne okoline

#### Napajanje

- Priključivanje izvora napajanja
- Punjenje baterije
- Uključivanje VAIO računala
- Upravljanje stanjem napajanja VAIO računala (stanje mirovanja/isključivanje)

#### Baterija

- Punjenje baterije
- Napomene o upotrebi baterije

#### Tipkovnica

- O okolišu za korištenje tipkovnice
- Korištenje bežične tipkovnice
- Punjenje tipkovnice

#### Isporučene stavke

- Provjera isporučenih stavki

#### Windows 8

- Upravljanje stanjem napajanja VAIO računala (stanje mirovanja/isključivanje)

### Mreža / Internet

#### Internet

- Upotreba antivirusnog softvera za VAIO računalo
- O uslugama za povezivanje s internetom
- Onemogućavanje funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Napomene o korištenju funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Zaustavljanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Instaliranje aplikacija s usluge Windows trgovina
- O mreži (LAN)
- Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Vađenje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)
- Zaustavljanje komunikacije bežičnom WAN mrežom (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)
- Pokretanje komunikacije bežičnom WAN mrežom (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)
- Prije upotrebe bežične WAN mreže (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)
- Umetanje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

#### LAN

- O uslugama za povezivanje s internetom
- O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- O mreži (LAN)
- O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)

#### Wi-Fi

- O uslugama za povezivanje s internetom
- Onemogućavanje funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Napomene o korištenju funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Zaustavljanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)

#### Aplikacije

- Instaliranje aplikacija s usluge Windows trgovina

#### Trgovina

- Instaliranje aplikacija s usluge Windows trgovina

#### Bežični WAN

- Vađenje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)
- Zaustavljanje komunikacije bežičnom WAN mrežom (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)
- Pokretanje komunikacije bežičnom WAN mrežom (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)
- Prije upotrebe bežične WAN mreže (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)
- Umetanje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

### Veze

#### Napajanje

- Priključivanje izvora napajanja

#### Zaslon

- Promjena razlučivosti (veličine) slike zaslona na uređaju spojenom HDMI kabelom
- Napomene o LCD zaslonu
- Upotreba funkcije Više monitora
- Odabir načina prikaza
- Spajanje televizora s HDMI utičnicom

#### HDMI

- Promjena razlučivosti (veličine) slike zaslona na uređaju spojenom HDMI kabelom
- Spajanje televizora s HDMI utičnicom

#### Periferni uređaj

- Spajanje kvalitetnog uređaja za izlaz zvuka između VAIO računala i televizora
- Promjena uređaja za reprodukciju zvuka
- Napomene o LCD zaslonu
- Upotreba funkcije Više monitora
- Odabir načina prikaza
- Spajanje televizora s HDMI utičnicom

#### CD/DVD/BD

- Spajanje vanjskog pogona

#### Zvuk

- Spajanje vanjskih zvučnika/slušalica/slušalica s mikrofonom
- Spajanje kvalitetnog uređaja za izlaz zvuka između VAIO računala i televizora
- Promjena uređaja za reprodukciju zvuka

#### Zvučnici

- Spajanje vanjskih zvučnika/slušalica/slušalica s mikrofonom

#### Slušalice

- Spajanje vanjskih zvučnika/slušalica/slušalica s mikrofonom

#### Optički digitalni izlaz

- Spajanje kvalitetnog uređaja za izlaz zvuka između VAIO računala i televizora

#### Tipkovnica

- O okolišu za korištenje tipkovnice

#### Internet

- O uslugama za povezivanje s internetom
- Onemogućavanje funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Napomene o korištenju funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Zaustavljanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- O mreži (LAN)
- Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Vađenje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)
- Zaustavljanje komunikacije bežičnom WAN mrežom (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)
- Pokretanje komunikacije bežičnom WAN mrežom (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)
- Prije upotrebe bežične WAN mreže (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)
- Umetanje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

#### LAN

- O uslugama za povezivanje s internetom
- O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- O mreži (LAN)
- O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)

#### Wi-Fi

- O uslugama za povezivanje s internetom
- Onemogućavanje funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Napomene o korištenju funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Zaustavljanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)
- O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)

#### BLUETOOTH

- O funkciji BLUETOOTH(R)
- Komuniciranje s drugim BLUETOOTH(R) uređajem, kao što je miš
- O sigurnosti tehnologije BLUETOOTH(R)
- Napomene o upotrebi funkcije BLUETOOTH(R)
- Zaustavljanje BLUETOOTH(R) komunikacije

#### USB

- Punjenje USB uređaja
- Priključivanje USB uređaja

#### Podaci o lokaciji

- Preuzimanje podataka o položaju (modeli opremljeni uređajem za GNSS)
- Onemogućavanje preuzimanja podataka o položaju (modeli opremljeni uređajem za GNSS)

#### Bežični WAN

- Vađenje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)
- Zaustavljanje komunikacije bežičnom WAN mrežom (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)
- Pokretanje komunikacije bežičnom WAN mrežom (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)
- Prije upotrebe bežične WAN mreže (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)
- Umetanje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

### Postavke

#### Korisnički račun

- Prebacivanje s lokalnog računa na Microsoft račun

#### VAIO računalo

- Pregled podataka o sustavu
- Pokretanje VAIO računala s vanjskih uređaja
- Prilagodba VAIO računala
- Ažuriranje VAIO računala
- Održavanje VAIO računala u optimalnom stanju (VAIO Care)
- Upotreba programa VAIO Update
- O gumbu ASSIST

#### Napajanje

- Napomene o stanju mirovanja
- Odabir plana uštede energije
- Napomene o upotrebi izvora napajanja
- Upotreba stanja mirovanja

#### Zaslon

- Automatska prilagodba svjetline LCD zaslona
- Prikazivanje čistih i jasnih slika (X-Reality for mobile ugrađeni modeli)
- Napomene o upotrebi dodirnim zaslonom (modeli s dodirnim zaslonom)
- Povećavanje veličine teksta (DPI) (modeli s dodirnim zaslonom)
- Kako upotrebljavati dodirni zaslon (modeli s dodirnim zaslonom)
- Promjena svjetline LCD zaslona
- Promjena razlučivosti (veličine) slike zaslona na uređaju spojenom HDMI kabelom
- Napomene o LCD zaslonu
- Upotreba funkcije Više monitora
- Odabir načina prikaza
- Spajanje televizora s HDMI utičnicom
- Promjena razlučivosti (veličine) slike zaslona
- O ugrađenim senzorima
- Napomene o ugrađenim senzorima

#### HDMI

- Promjena razlučivosti (veličine) slike zaslona na uređaju spojenom HDMI kabelom
- Spajanje televizora s HDMI utičnicom

#### Periferni uređaj

- Spajanje kvalitetnog uređaja za izlaz zvuka između VAIO računala i televizora
- Promjena uređaja za reprodukciju zvuka
- Napomene o LCD zaslonu
- Upotreba funkcije Više monitora
- Odabir načina prikaza
- Spajanje televizora s HDMI utičnicom

#### CD/DVD/BD

- Pokretanje VAIO računala s vanjskih uređaja

#### Zvuk

- Prilagodba glasnoća u sustavu Windows
- Spajanje kvalitetnog uređaja za izlaz zvuka između VAIO računala i televizora
- Prilagođavanje glasnoće mikrofona
- Prilagođavanje glasnoća zvučnika
- Promjena uređaja za reprodukciju zvuka
- Reproduciranje optimiziranog zvuka na VAIO računalu pomoću načina ClearAudio+

#### Zvučnici

- Prilagođavanje glasnoća zvučnika
- Reproduciranje optimiziranog zvuka na VAIO računalu pomoću načina ClearAudio+

#### Mikrofon

- Prilagođavanje glasnoće mikrofona

#### Optički digitalni izlaz

- Spajanje kvalitetnog uređaja za izlaz zvuka između VAIO računala i televizora

#### Gumb

- O gumbu ASSIST

#### Oporavak

- O gumbu ASSIST

#### Dodirna pločica

- Korištenje dodirne pločica

#### Kamera

- Korištenje ugrađene kamere

#### Internet

- Upotreba antivirusnog softvera za VAIO računalo

#### Lozinka

- Izrada/promjena/uklanjanje lozinke sustava Windows
- Postavljanje/promjena lozinke za uključivanje
- Prebacivanje s lokalnog računa na Microsoft račun
- Uklanjanje lozinke za uključivanje

#### Memorijski modul

- Pregled podataka o sustavu

#### BIOS

- Pokretanje VAIO računala s vanjskih uređaja
- Postavljanje/promjena lozinke za uključivanje
- Upotreba značajke Intel(R) Anti-Theft Technology (modeli s podrškom za Intel(R) Anti-Theft Technology)
- O gumbu ASSIST
- Uklanjanje lozinke za uključivanje

#### Servis i podrška

- Ažuriranje VAIO računala
- Održavanje VAIO računala u optimalnom stanju (VAIO Care)
- Upotreba programa VAIO Update

#### Dodirna ploča

- Napomene o upotrebi dodirnim zaslonom (modeli s dodirnim zaslonom)
- Povećavanje veličine teksta (DPI) (modeli s dodirnim zaslonom)
- Kako upotrebljavati dodirni zaslon (modeli s dodirnim zaslonom)

#### Podaci o lokaciji

- Preuzimanje podataka o položaju (modeli opremljeni uređajem za GNSS)
- Onemogućavanje preuzimanja podataka o položaju (modeli opremljeni uređajem za GNSS)

#### Senzor

- O ugrađenim senzorima
- Napomene o ugrađenim senzorima

#### Sigurnost

- Ažuriranje VAIO računala

#### Izbornik

- Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča

#### Windows 8

- Upotreba stanja mirovanja

### Izrada sigurnosne kopije / oporavak

#### VAIO računalo

- Pokretanje VAIO računala s vanjskih uređaja
- Održavanje VAIO računala u optimalnom stanju (VAIO Care)
- O gumbu ASSIST

#### CD/DVD/BD

- Pokretanje VAIO računala s vanjskih uređaja

#### Gumb

- O gumbu ASSIST

#### Oporavak

- Uklanjanje sadržaja za oporavak radi oslobađanja prostora na disku
- Oporavak pomoću medija za oporavak
- O oporavku
- Izrada medija za oporavak
- Provjera kapaciteta područja za oporavak
- Napomene o oporavku
- Osvježavanje VAIO računala
- Oporavak iz područja za oporavak
- O gumbu ASSIST

#### BIOS

- Pokretanje VAIO računala s vanjskih uređaja
- O gumbu ASSIST

#### Izrada sigurnosne kopije

- Izrada sigurnosne kopije podataka kada se sustav Windows ne može pokrenuti
- Izrada točke vraćanja
- O vrstama sigurnosnog kopiranja
- O sigurnosnom kopiranju
- Vraćanje datoteka sustava upotrebom točke vraćanja ako se sustav Windows ne može pokrenuti
- Vraćanje podataka pomoću značajke VAIO Data Restore Tool

#### Servis i podrška

- Održavanje VAIO računala u optimalnom stanju (VAIO Care)

#### Ugrađeni uređaj za pohranu

- Izrada particija
- Izrada drugih diskova (izmjena particija)
- Uklanjanje sadržaja za oporavak radi oslobađanja prostora na disku
- Provjera kapaciteta područja za oporavak

#### Particija

- Izrada particija
- Izrada drugih diskova (izmjena particija)

#### Osvježi

- O oporavku
- Osvježavanje VAIO računala

### Sigurnost

#### VAIO računalo

- Održavanje VAIO računala u optimalnom stanju (VAIO Care)
- Upotreba programa VAIO Update

#### Internet

- Upotreba antivirusnog softvera za VAIO računalo

#### Lozinka

- Izrada/promjena/uklanjanje lozinke sustava Windows
- Postavljanje/promjena lozinke za uključivanje
- Uklanjanje lozinke za uključivanje

#### BIOS

- Postavljanje/promjena lozinke za uključivanje
- Uklanjanje lozinke za uključivanje

#### Servis i podrška

- Održavanje VAIO računala u optimalnom stanju (VAIO Care)
- Upotreba programa VAIO Update

### Ostale radnje

#### VAIO računalo

- Podešavanje kuta postolja

#### Napajanje

- Punjenje baterije
- Uključivanje VAIO računala
- Upravljanje stanjem napajanja VAIO računala (stanje mirovanja/isključivanje)
- Ponovno pokretanje VAIO računala
- Popis stanja pokazivača punjenja
- Upotreba stanja mirovanja
- Promjena postavki funkcije Intel Smart Connect Technology (stanje mirovanja)
- Promjena postavki hibernacije prazne baterije
- O stanju mirovanja

#### Baterija

- Provjera kapaciteta baterije
- Punjenje baterije
- Produljenje trajanja baterije
- Popis stanja pokazivača punjenja
- Promjena postavki funkcije Intel Smart Connect Technology (stanje mirovanja)
- Promjena postavki hibernacije prazne baterije
- O stanju mirovanja
- Produživanje vijeka trajanja baterije

#### Zaslon

- Napomene o upotrebi dodirnim zaslonom (modeli s dodirnim zaslonom)
- O upotrebi dodirnog zaslona (modeli s dodirnim zaslonom)
- Kako upotrebljavati dodirni zaslon (modeli s dodirnim zaslonom)

#### Tipkovnica

- Upisivanje znakova radnjama na dodirnom zaslonu (modeli s dodirnim zaslonom)
- Korištenje bežične tipkovnice
- Kombinacije i funkcije s tipkom Fn
- Punjenje tipkovnice

#### Dodirna pločica

- Korištenje dodirne pločica

#### Kamera

- Korištenje ugrađene kamere
- Napomene o ugrađenoj kameri

#### BIOS

- Upotreba značajke Intel(R) Anti-Theft Technology (modeli s podrškom za Intel(R) Anti-Theft Technology)

#### USB

- Punjenje USB uređaja
- Priključivanje USB uređaja

#### Memorijska kartica

- Napomene o korištenju microSD memorijskih kartica
- Uklanjanje microSD memorijskih kartica
- Umetanje microSD memorijskih kartica

#### Ugrađeni uređaj za pohranu

- Izrada particija
- Izrada drugih diskova (izmjena particija)

#### Dodirna ploča

- Upisivanje znakova radnjama na dodirnom zaslonu (modeli s dodirnim zaslonom)
- Napomene o upotrebi dodirnim zaslonom (modeli s dodirnim zaslonom)
- O upotrebi dodirnog zaslona (modeli s dodirnim zaslonom)
- Kako upotrebljavati dodirni zaslon (modeli s dodirnim zaslonom)

#### Particija

- Izrada particija
- Izrada drugih diskova (izmjena particija)

#### NFC/Funkcije Jednog dodira

- Onemogućavanje značajke NFC/Funkcije Jednog dodira (modeli s podrškom za NFC)
- O značajci Funkcije Jednog dodira (modeli s podrškom za NFC)
- Upotreba značajke NFC/Funkcije Jednog dodira (modeli s podrškom za NFC)
- Napomene vezane uz NFC/Funkcije Jednog dodira (modeli s podrškom za NFC)
- O značajci NFC (modeli s podrškom za NFC)

#### Windows

- Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows

#### Windows 8

- Upravljanje stanjem napajanja VAIO računala (stanje mirovanja/isključivanje)
- Ponovno pokretanje VAIO računala
- Upotreba stanja mirovanja

#### Pomoć i podrška

- Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows

#### Olovka

- Kako upotrebljavati olovku (modeli opremljeni olovkom Olovka Digitizer Stylus)
- Zamjena baterije olovke (modeli opremljeni olovkom Olovka Digitizer Stylus)
- Upotreba kuke za olovku (modeli opremljeni olovkom Olovka Digitizer Stylus)
- Zamjena vrška olovke (modeli opremljeni olovkom Olovka Digitizer Stylus)

#### Infracrveni priključak

- Korištenje vašeg VAIO računala kao daljinskog upravljača (VAIO Remote control)

### Obavijesti

#### Najprije pročitajte ovo

- O ovom priručniku

#### VAIO računalo

- Provjera isporučenih stavki
- Ažuriranje VAIO računala
- Postavljanje odgovarajuće radne okoline

#### Čišćenje i održavanje

- Čišćenje VAIO računala/LCD zaslona

#### Važna obavijest

- Zaštitni znakovi
- O softverskim licencama
- O međunarodnom programu ENERGY STAR(R)
- Informacije o sigurnosti
- Rukovanje ugrađenim uređajem za pohranu

#### Servis i podrška

- Ažuriranje VAIO računala
- O web-mjestu za mrežnu podršku
- Rješavanje problema s VAIO računalom

#### Registracija proizvoda

- O web-mjestu za mrežnu podršku

#### Isporučene stavke

- Provjera isporučenih stavki

#### Sigurnost

- Ažuriranje VAIO računala

## Rješavanje problema

### Hardver

#### Napajanje

- Što učiniti ako se VAIO računalo ne uključuje (žaruljica pokazivača napajanja ne svijetli zeleno)?
- Zašto se VAIO računalo automatski isključuje?
- Što učiniti ako se VAIO računalo ne može isključiti?
- Zašto se pri pokretanju VAIO računala pojavljuje poruka, a sustav Windows ne može se pokrenuti?
- Što učiniti ako se VAIO računalo ne uključuje ili gumb za napajanje ne radi (žaruljica pokazivača punjenja brzo treperi)?
- Što učiniti ako žaruljica pokazivača napajanja svijetli zeleno kada pritisnem gumb za uključivanje, ali zaslon ostane prazan?
- Što učiniti ako stanje hibernacije nije dostupno ili VAIO računalo ne prelazi u stanje hibernacije?
- Što učiniti ako se VAIO računalo ne vraća u uobičajeno stanje pritiskom na tipkovnicu i dodirnu pločicu tijekom stanja mirovanja?
- Što učiniti kako se zaslon VAIO Care (Rescue Mode) pojavi kad uključim VAIO računalo?

#### Baterija

- Što da učinim ako baterije nije potpuno napunjena?
- Zašto VAIO računalo radi sporo, a frekvencija procesora je niska dok računalo radi na energiju baterije?
- Što učiniti ako beterija ne radi pravilno?

#### Zaslon

- Zašto se svjetlina LCD zaslona automatski mijenja?
- Što učiniti ako se videozapisi ne prikazuju na zaslonu računala?
- Što učiniti ako je zaslon računala prazan?
- Što učinim ako zaslon moga računala podrhtava ili izblijedi? (Intel grafički akcelerator na ugrađenim modelima)
- Što učiniti ako snimljeni videozapisi trepere?
- Što učiniti ako snimljeni videozapisi sadrže prekide zvuka i ispuštene kadrove?
- Što učiniti ako dodirnim zaslonom ne radi ispavno? (modeli s dodirnim zaslonom)
- Zašto tražilo ne pokazuje slike ili pokazuje slike slabe kvalitete?
- Kako promijeniti svjetlinu LCD zaslona?
- Što učiniti ako se na zaslonu televizora ili vanjskom zaslonu ne prikazuje slika?
- Što učiniti ako neke stavke ne stanu na zaslon računala?
- Zašto dolazi do prekida zvuka i/ili trzanja videozapisa kod reprodukcije videozapisa visoke razlučivosti, kao što su videozapisi snimljeni AVCHD digitalnom videokamerom?
- Što učiniti ako se na zaslonu televizora ili vanjskom zaslonu priključenom u HDMI utičnicu ne prikazuje slika?
- Što učiniti ako se videozapis ne prikazuje glatko?
- Što učiniti ako prijelazi boje nisu ispravno prikazani na zaslonu računala?
- Zašto se računalni zaslon ne zakreće?

#### HDMI

- Što učiniti ako se na zaslonu televizora ili vanjskom zaslonu priključenom u HDMI utičnicu ne prikazuje slika?

#### Zvuk

- Što učiniti ako tijekom reprodukcije videozapisa ili glazbe dolazi do prekida zvuka?
- Što učiniti ako se iz digitalnog audiouređaja priključenog na digitalnu izlaznu utičnicu, kao što je HDMI utičnica, ne čuje zvuk?
- Što učiniti ako mikrofon ne radi?
- Što učiniti ako se iz zvučnika ili slušalica ne čuje zvuk?
- Što učiniti ako se pri upotrebi mikrofona iz zvučnika čuje mikrofonija?

#### Mikrofon

- Što učiniti ako mikrofon ne radi?
- Što učiniti ako se pri upotrebi mikrofona iz zvučnika čuje mikrofonija?

#### Tipkovnica

- Što učiniti ako se zaslon VAIO računala zaledi?
- Što učiniti ako se pokazivač ne pomiče?
- Što učiniti ako je konfiguracija tipkovnice pogrešna?
- Što učiniti ako tipkovnicom nije moguće upisati određene znakove?
- Što učiniti ako tipkovnica ne radi?

#### Dodirna pločica

- Što učiniti ako se zaslon VAIO računala zaledi?
- Što učiniti ako se pokazivač ne pomiče?
- Kako onemogućiti dodirne pločica?
- Zašto se dodirne pločica ne može koristiti?

#### Kamera

- Što učiniti ako snimljeni videozapisi trepere?
- Zašto snimljene slike imaju slabu kvalitetu?
- Što učiniti ako snimljeni videozapisi sadrže prekide zvuka i ispuštene kadrove?
- Zašto tražilo ne pokazuje slike ili pokazuje slike slabe kvalitete?
- Zašto se tok videopodataka iz ugrađene kamere naglo zaustavlja?

#### LAN

- Kako pronaći fizičku adresu (MAC adresu) ugrađene bežične mreže na VAIO računalu?
- Što učiniti ako se ne mogu reproducirati filmovi ili glazba koji se primaju putem Wi-Fi(R) (bežični LAN) ili je reprodukcija isprekidana? Zašto je brzina prijenosa niska?
- Što učiniti ako ne znate SSID ili sigurnosni ključ pristupne točke?
- Što učiniti ako se VAIO računalo ne može povezati s pristupnom točkom (ili internetom)?
- Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija Wi-Fi(R) (bežični LAN)?

#### Wi-Fi

- Kako pronaći fizičku adresu (MAC adresu) ugrađene bežične mreže na VAIO računalu?
- Što učiniti ako se ne mogu reproducirati filmovi ili glazba koji se primaju putem Wi-Fi(R) (bežični LAN) ili je reprodukcija isprekidana? Zašto je brzina prijenosa niska?
- Što učiniti ako ne znate SSID ili sigurnosni ključ pristupne točke?
- Što učiniti ako se VAIO računalo ne može povezati s pristupnom točkom (ili internetom)?
- Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija Wi-Fi(R) (bežični LAN)?

#### BLUETOOTH

- Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija BLUETOOTH(R)?
- Što učiniti ako se BLUETOOTH(R) uređaji ne mogu povezati s VAIO računalom?
- Zašto se funkcija BLUETOOTH(R) ne može upotrebljavati kad se na VAIO računalo prijavim sa standardnim korisničkim računom?
- Zašto je moja BLUETOOTH(R) veza spora?
- Što učiniti ako ne možete pronaći BLUETOOTH(R) uređaj s kojim želite komunicirati?
- Što učiniti ako ikona BLUETOOTH(R) nije prikazana u području obavijesti na radnoj površini?
- Zašto se BLUETOOTH(R) ne može upotrebljavati kada se promijeni korisnik?

#### Lozinka

- Što učiniti ako zaboravite zaporku za sustav Windows?
- Što učiniti ako se prikaže poruka Enter Onetime Password i ako se sustav Windows ne pokrene nakon što tri puta zaredom unesete netočnu zaporku za uključivanje?
- Što učiniti ako zaboravite lozinku za pokretanje VAIO računala?

#### BIOS

- Što učiniti ako zaboravite lozinku za pokretanje VAIO računala?

#### USB

- Što učiniti kada se ne puni uređaj priključen u USB utičnica koji podržava USB napajanje?

#### Softver

- Zašto dolazi do prekida zvuka i/ili trzanja videozapisa kod reprodukcije videozapisa visoke razlučivosti, kao što su videozapisi snimljeni AVCHD digitalnom videokamerom?

#### Računalo

- Zašto VAIO računalo radi sporo, a frekvencija procesora je niska dok računalo radi na energiju baterije?

#### Dodirna ploča

- Što učiniti ako dodirnim zaslonom ne radi ispavno? (modeli s dodirnim zaslonom)

#### NFC/Funkcije Jednog dodira

- Što učiniti ako ne mogu upotrijebiti NFC/Funkcije Jednog dodira?

#### Podaci o lokaciji

- Što učiniti ako se podaci o položaju ne mogu preuzeti?

#### Senzor

- Zašto ugrađeni digitalni kompas ne pokazuje točan smjer?
- Zašto se računalni zaslon ne zakreće?

#### Bežični WAN

- Što učiniti ako se VAIO računalo ne može povezati s bežičnom WAN mrežom?

### Aplikacije

#### Zaslon

- Zašto dolazi do prekida zvuka i/ili trzanja videozapisa kod reprodukcije videozapisa visoke razlučivosti, kao što su videozapisi snimljeni AVCHD digitalnom videokamerom?

#### Softver

- Zašto dolazi do prekida zvuka i/ili trzanja videozapisa kod reprodukcije videozapisa visoke razlučivosti, kao što su videozapisi snimljeni AVCHD digitalnom videokamerom?
- Što učiniti ako softver igre ne radi ili se stalno ruši?

### Mreža / Internet

#### LAN

- Kako pronaći fizičku adresu (MAC adresu) ugrađene bežične mreže na VAIO računalu?
- Što učiniti ako se ne mogu reproducirati filmovi ili glazba koji se primaju putem Wi-Fi(R) (bežični LAN) ili je reprodukcija isprekidana? Zašto je brzina prijenosa niska?
- Što učiniti ako ne znate SSID ili sigurnosni ključ pristupne točke?
- Što učiniti ako se VAIO računalo ne može povezati s pristupnom točkom (ili internetom)?
- Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija Wi-Fi(R) (bežični LAN)?

#### Wi-Fi

- Kako pronaći fizičku adresu (MAC adresu) ugrađene bežične mreže na VAIO računalu?
- Što učiniti ako se ne mogu reproducirati filmovi ili glazba koji se primaju putem Wi-Fi(R) (bežični LAN) ili je reprodukcija isprekidana? Zašto je brzina prijenosa niska?
- Što učiniti ako ne znate SSID ili sigurnosni ključ pristupne točke?
- Što učiniti ako se VAIO računalo ne može povezati s pristupnom točkom (ili internetom)?
- Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija Wi-Fi(R) (bežični LAN)?

#### BLUETOOTH

- Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija BLUETOOTH(R)?
- Što učiniti ako se BLUETOOTH(R) uređaji ne mogu povezati s VAIO računalom?
- Zašto se funkcija BLUETOOTH(R) ne može upotrebljavati kad se na VAIO računalo prijavim sa standardnim korisničkim računom?
- Zašto je moja BLUETOOTH(R) veza spora?
- Što učiniti ako ne možete pronaći BLUETOOTH(R) uređaj s kojim želite komunicirati?
- Što učiniti ako ikona BLUETOOTH(R) nije prikazana u području obavijesti na radnoj površini?
- Zašto se BLUETOOTH(R) ne može upotrebljavati kada se promijeni korisnik?

#### Bežični WAN

- Što učiniti ako se VAIO računalo ne može povezati s bežičnom WAN mrežom?

### Izrada sigurnosne kopije / oporavak

#### Oporavak

- Što učiniti ako se mediji za oporavak ne mogu izraditi?
- Što učiniti ako se postupak oporavka ne može pokrenuti/dovršiti?
- Što učiniti ako VAIO računalo postane nestabilno (sustav Windows ne pokreće se)?
- Što učiniti ako VAIO računalo postane nestabilno (sustav Windows pokreće se)?
- Što učiniti ako se VAIO računalo ne može oporaviti iz područja za oporavak?
- Kako izraditi medije za oporavak?
- Kako vratiti VAIO računalo na zadane tvorničke postavke?
- Kako ponovo instalirati originalne aplikacije i upravljačke programe?

### Sigurnost

#### Lozinka

- Što učiniti ako zaboravite zaporku za sustav Windows?
- Što učiniti ako se prikaže poruka Enter Onetime Password i ako se sustav Windows ne pokrene nakon što tri puta zaredom unesete netočnu zaporku za uključivanje?
- Što učiniti ako zaboravite lozinku za pokretanje VAIO računala?

#### BIOS

- Što učiniti ako zaboravite lozinku za pokretanje VAIO računala?

### Periferni uređaji

#### USB

- Što učiniti ako VAIO računalo ne prepoznaje USB uređaj?
- Što učiniti ako se dokument ne može ispisati?

#### Pisač

- Što učiniti ako VAIO računalo ne prepoznaje USB uređaj?
- Što učiniti ako se dokument ne može ispisati?

## Prebacivanje s lokalnog računa na Microsoft račun

U sustavu Windows 8 možete se prebacivati s lokalnog računa na Microsoft račun i obratno.

Prebacivanjem s lokalnog na Microsoft račun možete preuzimati aplikacije s usluge Windows trgovina.

Da biste izradili Microsoft račun ili se prebacili na njega, slijedite korake u nastavku.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Korisnici u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Odaberite Prijelaz na Microsoftov račun.
5. Slijedite upute na zaslonu.

#### Savjet

- Da biste se prebacili na lokalni račun, u 4. koraku odaberite Prebaci se na lokalni račun umjesto stavke Prijelaz na Microsoftov račun.

- Ako zaboravite lozinku za Microsoft račun, obratite se službi za podršku tvrtke Microsoft.

## O vrstama korisničkih računa

Dvije su vrste korisničkih računa dostupne u sustavu Windows 8: lokalni račun i Microsoft račun.

#### Lokalni račun

Lokalni je račun korisničko ime i lozinka koju postavljate na VAIO računalu. S obzirom na to da se očekuje da se na jednom računalu upotrebljava jedan lokalni račun, nije moguće dijeliti isti račun na više računala.

#### Savjet

- Postavljanje lokalnog računa nije obavezno. Ako zaboravite lozinku lokalnog računa, oporavite VAIO računalo.

#### Microsoft račun

Microsoft jest e-adresa i lozinka koju upotrebljavate za prijavu na Microsoft usluge. S obzirom na to da se Microsoft račun može postaviti za svakog korisnika, isti račun moguće je dijeliti na više računala. Za preuzimanje aplikacija s usluge Windows trgovina morate se prebaciti s lokalnog na Microsoft račun.

#### Savjet

- Potrebno je postaviti lozinku za Microsoft račun. Ako zaboravite lozinku za Microsoft račun, obratite se službi za podršku tvrtke Microsoft.

## Upravljanje stanjem napajanja VAIO računala (stanje mirovanja/isključivanje)

Prema zadanim postavkama, VAIO računalo automatski prelazi u stanje mirovanja nakon određenog razdoblja neaktivnosti.

U stanju mirovanja računalo će zadržati svoje trenutačno stanje, uključujući podatke s kojima radite, dok se vi odmarate.

Više informacija o stanju mirovanja potražite u odjeljku Upotreba stanja mirovanja.

#### Kad neko vrijeme ne upotrebljavate VAIO računalo

Da spriječite gubitak nespremljenih podataka, pri isključivanju VAIO računala slijedite ove korake.

1. Spremite podatke i zatvorite sve pokrenute aplikacije.
2. Isključite sve vanjske uređaje spojene na VAIO računalo.
3. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
4. OdaberiteNapajanje i Isključi računalo.

   Nakon kratkog vremena VAIO računalo automatski se isključuje. Ako računalo ima pokazivač napajanja, isključit će se zeleno svjetlo pokazivača.

#### Napomena

- Neispravno isključivanje može uzrokovati gubitak nespremljenih podataka ili neispravan rad VAIO računala.

- Želite li VAIO računalo u potpunosti odspojiti iz struje, isključite računalo, a zatim kabel za napajanje isključite iz strujne utičnice.

#### Savjet

- Ako odaberete Isključi računalo dok držite tipku Shift u 4. koraku, VAIO računalo možete staviti u stanje minimalne potrošnje energije (ACPI S5 način rada). U tom slučaju funkcija brzog pokretanja sustava privremeno je onemogućena pri sljedećem pokretanju.

## Ponovno pokretanje VAIO računala

Nakon promjene postavki ili instalacije aplikacije na VAIO računalo možda ćete morati ponovno pokrenuti računalo.

1. Spremite podatke i zatvorite sve pokrenute aplikacije.
2. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
3. OdaberiteNapajanje i Ponovno pokreni sustav.
   VAIO računalo ponovno će se pokrenuti.

## Prijelaz u stanje mirovanja, isključivanje ili ponovno pokretanje

VAIO računalo možete staviti u stanje mirovanja ili ga isključiti/ponovno pokrenuti na sljedeće načine.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. OdaberiteNapajanje i Stanje mirovanja, Isključi računalo ili Ponovno pokreni sustav.

## Upotreba stanja mirovanja

U stanju mirovanja možete se udaljiti od VAIO računala, a pritom zadržati stanje računala, uključujući i podatke na kojima radite.

#### Aktiviranje stanja mirovanja

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Za otvaranjeizbornika pogledajte Otvaranje gumbića.)

2. OdaberiteNapajanje i Stanje mirovanja.

   Ako VAIO računalo ima pokazivač napajanja, on se isključuje kada računalo uđe u stanje mirovanja (sa zadanim postavkama).

#### Za povratak u uobičajeno stanje

1. Pritisnite gumb(Napajanje).

#### Napomena

- Ako pritisnete i držite gumb(Napajanje) za više od 4 ili 10 sekunda, vaše VAIO računalo automatski će se isključiti. To će izbrisati sve nespremljene podatke.

- Prema zadanim postavkama, VAIO računalo automatski prelazi u stanje hibernacije kada baterija ostane bez energije. Međutim, ovisno o radnim uvjetima, računalo možda ne uđe u stanje hibernacije.

  Ako se to dogodi i baterija se isprazni, računalo će se isključiti, što može uzrokovati gubitak nespremljenih podataka.

  Dok računalo radi na energiju baterije, često spremajte podatke.

- Prije premještanja VAIO računala provjerite je li žaruljica pokazivača napajanja ugašena kako biste izbjegli udarac ili vibracije koje mogu oštetiti tvrdi disk. Ako računalo ima pokazivač napajanja, provjerite je li u potpunosti isključen.

#### Savjet

- Prema zadanim postavkama VAIO računalo automatski prelazi u stanje mirovanja nakon određenog razdoblja neaktivnosti ako je računalo priključeno u AC napajanja.

- Dolje navedene radnje također stavljaju VAIO računalo u stanje mirovanja.

  - Pritisnite gumb(Napajanje) (sa zadanim postavkama).

## O zaslonu i izborniku Start

Možete dodati prečace za aplikacije, radnu površinu i web-mjesta koje najviše koristite.

### Pregled

1. Pločice

   Odaberite pločicu da biste pokrenuli aplikaciju i prilagodili zaslon Start dodavanjem i preuređivanjem pločica.

2. Gumbići

   Pretražite aplikacije i datoteke, dijelite sadržaj, reproducirajte sadržaj na drugim uređajima ili ga ispišite te postavite svoje VAIO računalo.

### Da biste otvorili zaslon Start

#### Rad s dodirom (modeli s dodirnim zaslonom)

Otvorite gumbiće, a zatim dodirnite gumbićStart. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)

#### Rad miša/dodirne pločice

Otvorite gumbiće, a zatim kliknite gumbićStart. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)

#### Rad s tipkovnicom

Pritisnite tipku(Windows).

## Otvaranje odjeljka Radna površina

Možete pristupiti radnoj površini iz pločice, poput aplikacija. Otvorite radnu površinu tako da slijedite upute u nastavku.

1. Otvorite zaslon Start i odaberite pločicu Radna površina. (Pročitajte u odjeljku O zaslonu i izborniku Start kako otvoriti prozor Start.)

## Instaliranje aplikacija s usluge Windows trgovina

Možete instalirati aplikacije s usluge Windows trgovina.

Trebat će vam Microsoft račun za upotrebu određenih aplikacija ili usluga, a to zahtijeva i Windows trgovina.

Kako ga izraditi i što sve možete s Microsoft računom, pročitajte u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

1. Povežite se s internetom.

   Više informacija o povezivanju s internetom potražite u odjeljku Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN).

2. Otvorite zaslon Start i odaberite pločicu Trgovina. (Pročitajte u odjeljku O zaslonu i izborniku Start kako otvoriti prozor Start.)

3. Pronađite aplikaciju za instalaciju.
4. Za instalaciju aplikacije slijedite upute na zaslonu.

## Prebacivanje s lokalnog računa na Microsoft račun

U sustavu Windows 8 možete se prebacivati s lokalnog računa na Microsoft račun i obratno.

Prebacivanjem s lokalnog na Microsoft račun možete preuzimati aplikacije s usluge Windows trgovina.

Da biste izradili Microsoft račun ili se prebacili na njega, slijedite korake u nastavku.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Korisnici u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Odaberite Prijelaz na Microsoftov račun.
5. Slijedite upute na zaslonu.

#### Savjet

- Da biste se prebacili na lokalni račun, u 4. koraku odaberite Prebaci se na lokalni račun umjesto stavke Prijelaz na Microsoftov račun.

- Ako zaboravite lozinku za Microsoft račun, obratite se službi za podršku tvrtke Microsoft.

## O vrstama korisničkih računa

Dvije su vrste korisničkih računa dostupne u sustavu Windows 8: lokalni račun i Microsoft račun.

#### Lokalni račun

Lokalni je račun korisničko ime i lozinka koju postavljate na VAIO računalu. S obzirom na to da se očekuje da se na jednom računalu upotrebljava jedan lokalni račun, nije moguće dijeliti isti račun na više računala.

#### Savjet

- Postavljanje lokalnog računa nije obavezno. Ako zaboravite lozinku lokalnog računa, oporavite VAIO računalo.

#### Microsoft račun

Microsoft jest e-adresa i lozinka koju upotrebljavate za prijavu na Microsoft usluge. S obzirom na to da se Microsoft račun može postaviti za svakog korisnika, isti račun moguće je dijeliti na više računala. Za preuzimanje aplikacija s usluge Windows trgovina morate se prebaciti s lokalnog na Microsoft račun.

#### Savjet

- Potrebno je postaviti lozinku za Microsoft račun. Ako zaboravite lozinku za Microsoft račun, obratite se službi za podršku tvrtke Microsoft.

## Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke

Možete tražiti aplikacije, datoteke ili postavke na gumbićima i potom pokrenuti željenu aplikaciju, datoteke ili postavke.

Za traženje i njihovo pokretanje otvorite gumbićPretraživanje i slijedite ove korake. Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

1. Upišite ključnu riječ u okvir za pretraživanje ().
2. Odaberite Aplikacije, Postavke ili Datoteke () da suzite rezultat pretraživanja.
3. Odaberite željenu aplikaciju ili datoteku ().

#### Savjet

- Kada otvorite gumbićPretraživanje dok su pokrenute određene aplikacije usluge Windows trgovina, možete pretraživati unutar tih aplikacija. Ako nije pokrenuta nijedna aplikacija, i dalje možete pretraživati unutar aplikacije tako da odaberete Aplikacije ispod okvira za pretraživanje u 2. koraku.

## Prebacivanje aplikacija

Možete se prebacivati između aplikacija koje su trenutačno pokrenute.

#### Rad s dodirom (modeli s dodirnim zaslonom)

Prikažite trenutačno pokrenute aplikacije, dotaknite simbol željene aplikacije i povucite prema unutra iz lijevog ruba. Kako prikazati trenutačno pokrenute aplikacije, pročitajte u odjeljku Prikaz pokrenutih aplikacija.

#### Rad miša/dodirne pločice

Prikažite trenutačno pokrenute aplikacije i povucite ikonu željene aplikacije iz lijevog ruba u sredinu. Kako prikazati trenutačno pokrenute aplikacije, pročitajte u odjeljku Prikaz pokrenutih aplikacija.

## Prikaz pokrenutih aplikacija

Trenutačno pokrenute aplikacije možete pregledati prikazivanjem popisa na zaslonu Start. Više informacija potražite u odjeljku O zaslonu i izborniku Start.

#### Rad s dodirom (modeli s dodirnim zaslonom)

Prijeđite prstom prema unutra s lijevog ruba dok se ne pojavi mala ikona aplikacije, zatim ikonu povucite natrag prema lijevom rubu.

#### Rad miša/dodirne pločice

Pokažite na gornji lijevi kut (), zatim krenite prema dolje ().

#### Rad s tipkovnicom

Istodobno pritisnite tipke(Windows) i Tab.

## Instaliranje aplikacija s usluge Windows trgovina

Možete instalirati aplikacije s usluge Windows trgovina.

Trebat će vam Microsoft račun za upotrebu određenih aplikacija ili usluga, a to zahtijeva i Windows trgovina.

Kako ga izraditi i što sve možete s Microsoft računom, pročitajte u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

1. Povežite se s internetom.

   Više informacija o povezivanju s internetom potražite u odjeljku Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN).

2. Otvorite zaslon Start i odaberite pločicu Trgovina. (Pročitajte u odjeljku O zaslonu i izborniku Start kako otvoriti prozor Start.)

3. Pronađite aplikaciju za instalaciju.
4. Za instalaciju aplikacije slijedite upute na zaslonu.

## Otvaranje izbornika aplikacije

Mnoge aplikacije imaju izbornike aplikacija koje možete upotrebljavati za kontrolu svojih aplikacija. Slijedite upute u nastavku za otvaranje izbornika aplikacija.

#### Rad s dodirom (modeli s dodirnim zaslonom)

Provucite prema gore iz donjeg ruba.

#### Rad miša/dodirne pločice

Kada je aplikacija otvorena, desnom tipkom kliknite bilo gdje na zaslonu. Na dodirnoj plohi kliknite na donji desni kut.

#### Rad s tipkovnicom

Istodobno pritisnite tipke(Windows) i Z.

#### Savjet

- Otvorite izbornik aplikacija kada je aplikacija prikazana na zaslonu računala.

- Komande aplikacija razlikuju se ovisno o aplikaciji koja je trenutačno prikazana na zaslonu računala.

## Zatvaranje aplikacija

Trenutačno pokrenute aplikacije možete zatvoriti tako da slijedite upute u nastavku.

#### Rad s dodirom (modeli s dodirnim zaslonom)

1. Kada je aplikacija otvorena, pokažite u gornji dio sredine zaslona.

2. Dovucite aplikaciju do dna zaslona tako da aplikacija nestane sa zaslona.

#### Rad miša/dodirne pločice

1. Kada je otvorena neka aplikacija, pomaknite pokazivač u gornji dio središta zaslona dok se ne prikaže ikona ruke.

2. Dovucite aplikaciju do dna zaslona tako da aplikacija nestane sa zaslona.

#### Rad s tipkovnicom

Istodobno pritisnite tipke Alt i F4.

## Prebacivanje između korisničkih računa

Možete se prebaciti na drugi korisnički račun na sljedeći način.

1. Otvorite zaslon Start i odaberite naziv računa u gornjem desnom kutu zaslona računala. (Pročitajte u odjeljku O zaslonu i izborniku Start kako otvoriti prozor Start.)
2. Odaberite željeni naziv računa.

#### Savjet

- Da biste izradili novi korisnički račun, morate se prijaviti kao administrator. Zatim otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. Odaberite stavku Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu te odaberite Korisnici u lijevom oknu.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

## Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows

Odjeljak Pomoć i podrška u sustavu Windows možete otvoriti slijedeći ove korake.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPretraživanje. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Aplikacije ().
3. Unesite ključne riječi „Pomoć i podrška“ u okvir za pretraživanje ().
4. Odaberite Pomoć i podrška ().

## O zaslonu i izborniku Start

Možete dodati prečace za aplikacije, radnu površinu i web-mjesta koje najviše koristite.

### Pregled

1. Pločice

   Odaberite pločicu da biste pokrenuli aplikaciju i prilagodili zaslon Start dodavanjem i preuređivanjem pločica.

2. Gumbići

   Pretražite aplikacije i datoteke, dijelite sadržaj, reproducirajte sadržaj na drugim uređajima ili ga ispišite te postavite svoje VAIO računalo.

### Da biste otvorili zaslon Start

#### Rad s dodirom (modeli s dodirnim zaslonom)

Otvorite gumbiće, a zatim dodirnite gumbićStart. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)

#### Rad miša/dodirne pločice

Otvorite gumbiće, a zatim kliknite gumbićStart. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)

#### Rad s tipkovnicom

Pritisnite tipku(Windows).

## Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča

Odjeljak Upravljačka ploča možete otvoriti slijedeći ove korake.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPretraživanje. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Aplikacije ().
3. Unesite ključne riječi „Upravljačka ploča“ u okvir za pretraživanje ().
4. Odaberite Upravljačka ploča ().

## Otvaranje odjeljka Radna površina

Možete pristupiti radnoj površini iz pločice, poput aplikacija. Otvorite radnu površinu tako da slijedite upute u nastavku.

1. Otvorite zaslon Start i odaberite pločicu Radna površina. (Pročitajte u odjeljku O zaslonu i izborniku Start kako otvoriti prozor Start.)

## Otvaranje gumbića

Gumbiće možete otvoriti da biste pretražili aplikacije i datoteke, dijelili sadržaj, reproducirali sadržaj na drugim uređajima ili ga ispisali te postavili VAIO računalo.

#### Rad s dodirom (modeli s dodirnim zaslonom)

Provucite prema unutra iz desnog ruba.

#### Rad miša/dodirne pločice

Pokažite na gornji desni kut (), zatim krenite prema dolje ().

Na dodirnoj pločici možete trznuti s desnog ruba.

#### Rad s tipkovnicom

Istodobno pritisnite tipke(Windows) i C.

## Upravljanje stanjem napajanja VAIO računala (stanje mirovanja/isključivanje)

Prema zadanim postavkama, VAIO računalo automatski prelazi u stanje mirovanja nakon određenog razdoblja neaktivnosti.

U stanju mirovanja računalo će zadržati svoje trenutačno stanje, uključujući podatke s kojima radite, dok se vi odmarate.

Više informacija o stanju mirovanja potražite u odjeljku Upotreba stanja mirovanja.

#### Kad neko vrijeme ne upotrebljavate VAIO računalo

Da spriječite gubitak nespremljenih podataka, pri isključivanju VAIO računala slijedite ove korake.

1. Spremite podatke i zatvorite sve pokrenute aplikacije.
2. Isključite sve vanjske uređaje spojene na VAIO računalo.
3. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
4. OdaberiteNapajanje i Isključi računalo.

   Nakon kratkog vremena VAIO računalo automatski se isključuje. Ako računalo ima pokazivač napajanja, isključit će se zeleno svjetlo pokazivača.

#### Napomena

- Neispravno isključivanje može uzrokovati gubitak nespremljenih podataka ili neispravan rad VAIO računala.

- Želite li VAIO računalo u potpunosti odspojiti iz struje, isključite računalo, a zatim kabel za napajanje isključite iz strujne utičnice.

#### Savjet

- Ako odaberete Isključi računalo dok držite tipku Shift u 4. koraku, VAIO računalo možete staviti u stanje minimalne potrošnje energije (ACPI S5 način rada). U tom slučaju funkcija brzog pokretanja sustava privremeno je onemogućena pri sljedećem pokretanju.

## Ponovno pokretanje VAIO računala

Nakon promjene postavki ili instalacije aplikacije na VAIO računalo možda ćete morati ponovno pokrenuti računalo.

1. Spremite podatke i zatvorite sve pokrenute aplikacije.
2. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
3. OdaberiteNapajanje i Ponovno pokreni sustav.
   VAIO računalo ponovno će se pokrenuti.

## Upotreba stanja mirovanja

U stanju mirovanja možete se udaljiti od VAIO računala, a pritom zadržati stanje računala, uključujući i podatke na kojima radite.

#### Aktiviranje stanja mirovanja

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Za otvaranjeizbornika pogledajte Otvaranje gumbića.)

2. OdaberiteNapajanje i Stanje mirovanja.

   Ako VAIO računalo ima pokazivač napajanja, on se isključuje kada računalo uđe u stanje mirovanja (sa zadanim postavkama).

#### Za povratak u uobičajeno stanje

1. Pritisnite gumb(Napajanje).

#### Napomena

- Ako pritisnete i držite gumb(Napajanje) za više od 4 ili 10 sekunda, vaše VAIO računalo automatski će se isključiti. To će izbrisati sve nespremljene podatke.

- Prema zadanim postavkama, VAIO računalo automatski prelazi u stanje hibernacije kada baterija ostane bez energije. Međutim, ovisno o radnim uvjetima, računalo možda ne uđe u stanje hibernacije.

  Ako se to dogodi i baterija se isprazni, računalo će se isključiti, što može uzrokovati gubitak nespremljenih podataka.

  Dok računalo radi na energiju baterije, često spremajte podatke.

- Prije premještanja VAIO računala provjerite je li žaruljica pokazivača napajanja ugašena kako biste izbjegli udarac ili vibracije koje mogu oštetiti tvrdi disk. Ako računalo ima pokazivač napajanja, provjerite je li u potpunosti isključen.

#### Savjet

- Prema zadanim postavkama VAIO računalo automatski prelazi u stanje mirovanja nakon određenog razdoblja neaktivnosti ako je računalo priključeno u AC napajanja.

- Dolje navedene radnje također stavljaju VAIO računalo u stanje mirovanja.

  - Pritisnite gumb(Napajanje) (sa zadanim postavkama).

## Instaliranje aplikacija s usluge Windows trgovina

Možete instalirati aplikacije s usluge Windows trgovina.

Trebat će vam Microsoft račun za upotrebu određenih aplikacija ili usluga, a to zahtijeva i Windows trgovina.

Kako ga izraditi i što sve možete s Microsoft računom, pročitajte u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

1. Povežite se s internetom.

   Više informacija o povezivanju s internetom potražite u odjeljku Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN).

2. Otvorite zaslon Start i odaberite pločicu Trgovina. (Pročitajte u odjeljku O zaslonu i izborniku Start kako otvoriti prozor Start.)

3. Pronađite aplikaciju za instalaciju.
4. Za instalaciju aplikacije slijedite upute na zaslonu.

## Prebacivanje između korisničkih računa

Možete se prebaciti na drugi korisnički račun na sljedeći način.

1. Otvorite zaslon Start i odaberite naziv računa u gornjem desnom kutu zaslona računala. (Pročitajte u odjeljku O zaslonu i izborniku Start kako otvoriti prozor Start.)
2. Odaberite željeni naziv računa.

#### Savjet

- Da biste izradili novi korisnički račun, morate se prijaviti kao administrator. Zatim otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. Odaberite stavku Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu te odaberite Korisnici u lijevom oknu.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

## Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows

Odjeljak Pomoć i podrška u sustavu Windows možete otvoriti slijedeći ove korake.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPretraživanje. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Aplikacije ().
3. Unesite ključne riječi „Pomoć i podrška“ u okvir za pretraživanje ().
4. Odaberite Pomoć i podrška ().

## Dijelovi i kontrole na stražnjoj strani

Opisuje značajke na stražnjoj strani VAIO računala, kao što su utičnice.

#### Modeli koji nisu opremljeni s bežičnom WAN vezom

#### Modeli koji su opremljeni s bežičnom WAN vezom

1. Gumb ASSIST (O gumbu ASSIST)

2. Oznaka za dodir (Upotreba značajke NFC/Funkcije Jednog dodira (modeli s podrškom za NFC))

3. Ugrađena stražnja kamera (Korištenje ugrađene kamere)

4. Otvor za prozračivanje

5. Pokazivač ugrađene stražnje kamere (Korištenje ugrađene kamere)

6. Otvor kuke za olovku (Upotreba kuke za olovku (modeli opremljeni olovkom Olovka Digitizer Stylus))

7. Ugrađeni stereo zvučnici

8. Postolje (Otvaranje postolja, Zatvaranje postolja, Podešavanje kuta postolja)

#### Napomena

- Gornji dio na vrhu pored otvora za prozračivanje može postati vruć tijekom korištenja. Budite oprezni kad ga dodirujete.

- Nemojte postaviti VAIO računalo na položaj gdje otvor za prozračivanje ili ventilacijski otvor za ispuhivanje zraka mogu biti blokirani.

- Nemojte nositi VAIO računalo za njegov stalak; držite ga sa strane.

## Dijelovi i kontrole na bočnim stranama

Opisuje značajke na bočnim stranama VAIO računala, kao što su utičnice.

1. USB utičnica (Priključivanje USB uređaja)

2. HDMI izlazna utičnica (Micro) (Spajanje televizora s HDMI utičnicom)

3. DC IN utičnica (Priključivanje izvora napajanja)

1. Utičnica za slušalice kompatibilna sa slušalicama s mikrofonom (Spajanje vanjskih zvučnika/slušalica/slušalica s mikrofonom)

2. Pokazivač napajanja (Uključivanje VAIO računala)

3. Gumb za uključivanje/isključivanje (Uključivanje VAIO računala)

4. Gumb VOL (Glasnoća)

## Dijelovi i kontrole na prednjoj strani

Opisuje značajke na prednjoj strani VAIO računala, kao što su gumbi i žaruljice pokazivača.

1. Ventilacijski otvor za ispuhivanje zraka

2. Infracrvena veza (Korištenje vašeg VAIO računala kao daljinskog upravljača (VAIO Remote control))

3. Ugrađeni dvostruki mikrofoni (Korištenje ugrađene kamere)

4. Gumb za isključivanje baterije

5. Utor za microSD memorijsku karticu (Umetanje microSD memorijskih kartica)

6. Utor za Micro SIM karticu (modeli opremljeni s bežičnom WAN) (Umetanje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN))

7. Pokazivač punjenja (Popis stanja pokazivača punjenja)

8. Senzor okolnog osvjetljenja (Automatska prilagodba svjetline LCD zaslona)

9. Pokazivač ugrađene prednje kamere (Korištenje ugrađene kamere)

10. Ugrađena prednja kamera (Korištenje ugrađene kamere)

11. Dodirnim zaslonom (Kako upotrebljavati dodirni zaslon (modeli s dodirnim zaslonom))

12. Gumb Windows (O zaslonu i izborniku Start)

13. Ulaz za punjenje tipkovnice (Punjenje tipkovnice)

#### Napomena

- Otvor za prozračivanje može se zagrijati tijekom upotrebe. Budite oprezni kad ga dodirujete.

- Prilikom rukovanja s vašim VAIO računalom, spojite ga s tipkovnicom kako biste sprječili da se dodirnim zaslonom zaprlja ili otšteti. Pogledajte Punjenje tipkovnice za spajanje VAIO računala s tipkovnicom.

#### Napomene o LCD zaslonu

LCD zaslon proizveden je tehnologijom visoke preciznosti. Ipak, unatoč tome moguće je da ćete vidjeti sitne crne točke i/ili svijetle točke (crvene, plave ili zelene) koje se trajno pojavljuju na LCD zaslonu. Omjer oštećenih piksela za sve dostupne piksele LCD zaslona je manji od 0,0006%. Stoga, ovisno o kutu gledanja, mogu se pojaviti nejednake trake projmena u boji i osvjetljenju. To su normalni rezultati konstrukcije LCD zaslona i ne označavaju kvar. Imajte na umu da vraćanje i zamijena se ne prihvaćaju.

## Dijelovi i upravljački elementi tipkovnice

Opisuje značajke tipkovnice, kao što su gumbi i svjetla pokazivača.

1. Tipka Caps Lock

2. Tipka Esc

3. Funkcijske tipke (Kombinacije i funkcije s tipkom Fn)

4. Pokazivač Caps lock

5. Indikator baterije za tipkovnicu (Punjenje tipkovnice)

6. Prekidač za uklj./isklj. napajanja i dodirne pločica za tipkovnicu (Korištenje bežične tipkovnice)

7. Ulaz za punjenje tipkovnice (na tipkovnici) (Punjenje tipkovnice)

8. Tipka Delete

9. Tipka Backspace

10. Tipka Insert

11. Tipka Pause / Break

12. Tipka Prt Sc

13. Tipka Shift

14. Tipka Ctrl

15. Indikator punjenja za tipkovnicu (Punjenje tipkovnice)

16. Tipka Fn (Kombinacije i funkcije s tipkom Fn)

17. Tipka (Windows) (O zaslonu i izborniku Start)

18. Tipka Alt

19. Dodirna pločica (Korištenje dodirne pločica)

20. Tipka Space

21. Tipka Applications

22. Tipke strjelica smjera

#### Napomena

- Tipkovnica ima magnete za spajanej s všim VAIO računalom. Ne stavljajte kreditne kartice itd., predmete koji su osjetljivi na magnetizam u blizinu računala, osobito ispred ili iza tipkovnice. Ako to učinite, može doći do oštećenja podataka.

#### Savjet

- Postoji izdignuta točka na tipkama F i J.

- Nakon određenog vremena, tipkovnica ulazi u način rada uštedom energije isvjetlo indikatora tipke Caps lock se isključuje.

- Za pojedinosti o tipkama prečaca tipkovnice pogledajte Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows.

## Otvaranje postolja

Postavite postolje prije korištenja računala.

1. Držite VAIO računalo okrenuto prema dolje, potom otvorite postolje kao što je prikazano na slici.

#### Napomena

- Nemojte silom otvarati postolje, može se oštetiti.

## Podešavanje kuta postolja

Odaberite kut za položaj VAIO računala.

1. Držite zaslon kao što je prikazano na slici, potom otvorite postolje.

Kut vašeg VAIO računala može se podesiti približno od 115 do 130 stupnjeva.

#### Napomena

- Nemojte silom otvarati postolje, može se oštetiti.

## Zatvaranje postolja

Zatvorite postolje kada ga ne koristite.

1. Držite VAIO računalo okrenuto prema dolje, potom zatvorite postolje kao što je prikazano na slici.

## Provjera isporučenih stavki

Prije uporabe provjerite sve stavke zapakirane s proizvodom.

Bežična tipkovnica

AC adapter

Kabel za napajanje

Olovka Digitizer Stylus

(Nije isporučeno sa svim modelima. Dostupnost ovisi o specifikacijama vašeg računala.)

Kuka za olovku

Bežični usmjernik

(Nije isporučeno sa svim modelima. Dostupnost ovisi o specifikacijama vašeg računala.)

VGA adapter (s Priključak za pretvorbu)

(Nije isporučeno sa svim modelima. Dostupnost ovisi o specifikacijama vašeg računala.)

#### Savjet

- Medija za oporavak nisu isporučeni jer se VAIO računalo može oporaviti upotrebom podataka pohranjenih na tvrdom disku ili SSD pogonu. Više informacija potražite u odjeljku Oporavak iz područja za oporavak.

## Postavljanje odgovarajuće radne okoline

Ova tema opisuje gdje je dobro, a gdje nije dobro postaviti VAIO računalo te pruža ergonomske upute.

### Gdje smjestiti VAIO računalo

Kod smještanja VAIO računala osigurajte sljedeće:

- da imate lak pristup izvoru napajanja i potrebnim ulazima.

- da imate dovoljno prostora oko računala.

- da je računalo postavljeno na dovoljno široku ravnu površinu tako da tijekom rada možete biti okrenuti prema računalu.

- da je računalo postavljeno ispred mjesta gdje sjedite uspravno, a podlaktice mogu biti paralelne s podom.

### Gdje ne smjestiti VAIO računalo

Smještanje VAIO računala na neprikladno mjesto može uzrokovati kvar ili neispravan rad. Ne postavljate ga na mjestima koja su izložena:

- izravnoj Sunčevoj svjetlosti

- izvorima magnetske sile i magnetiziranim predmetima

- izvorima topline, kao što su grijaća tijela

- velikoj količini prašine

- velikoj vlažnosti

- slabom prozračivanju

#### Napomena

- Područje oko otvora za prozračivanje može se jako zagrijati tijekom rada VAIO računala. Ne dodirujte ta područja.

- Ne stavljajte nikakve predmete blizu otvora za prozračivanje jer mogu blokirati otvor.

#### Savjet

- VAIO računalo upotrebljava visokofrekventne radiosignale i može ometati radijski i televizijski signal. Ako se to dogodi, premjestite računalo na odgovarajuću udaljenost od radioprijamnika i televizora.

### Informacije o ergonomiji

Kad god je to moguće, trebate uzeti u obzir sljedeće informacije o ergonomiji.

#### Namještaj i držanje tijela

Sjedite u stolici s dobrim naslonom za leđa. Prilagodite visinu stolice tako da su stopala ravna na podu. Oslonac za noge omogućuje ugodniji rad.

Sjedite u opuštenom, uspravnom položaju i izbjegavajte pogrbljeno sjedenje ili naginjanje prema natrag.

#### Kut gledanja zaslona računala

Naginjite zaslon dok ne pronađete najbolji položaj. Provjerite je li zaslon računala u razini ili malo ispod razine očiju kada sjedite ispred VAIO računala. Prilagodite i svjetlinu zaslona.

Naprezanje očiju i umor mišića možete smanjiti namještanjem nagiba i razine svjetline zaslona računala na dobar položaj.

#### Osvjetljenje

Odaberite mjesto na kojem prozori i svjetlo ne blješte i ne reflektiraju se od zaslona računala. Koristite neizravno osvjetljenje kako biste izbjegli osvijetljena mjesta na zaslonu računala. Prikladno osvjetljenje pruža ugodniji i učinkovitiji rad.

#### Napomena

- Dok namještate kut gledanja, ne primjenjujte preveliku silu kako se VAIO računalo ne bi oštetilo.

#### Savjet

- Isto se odnosi i na upotrebu vanjskog zaslona.

### Napomene o rukovanju VAIO računalom

Imajte na umu sljedeće kako biste izbjegli neispravan rad ili kvar VAIO računala.

- VAIO računalo nježno položite na ravnu površinu kako ga ne biste udarili.

- Prije premještanja računala isključite VAIO računalo. Premještanje uključenog računala može uzrokovati neispravan rad tvrdog diska. Provjerite prije premještanja jeste li iz računala odspojili sve kabele.

- Nemojte ispustiti ili udariti VAIO računalo. Čak i manji udarac ili vibracija može uzrokovati neispravan rad tvrdog diska.

- Ne stavljajte VAIO računalo u nestabilan položaj.

## Priključivanje izvora napajanja

Priključite VAIO računalo na izvor izmjenične struje.

Prije priključivanja pažljivo pročitajte mjere predostrožnosti u odjeljku Napomene o upotrebi izvora napajanja.

1. Jedan kraj kabela za napajanje () priključite u AC adapter ().
2. Drugi kraj kabela za napajanje priključite u strujnu utičnicu ().
3. Kabel iz AC adaptera () priključite u DC IN utičnica () na VAIO računalu.

#### Napomena

- U istu strujnu utičnicu nemojte priključivati više uređaja.

- Oblik AC adaptera ovisi o kupljenom modelu.

- Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto priključen u VAIO računalo.

#### Savjet

- Možete kupiti produžni kabel sa zaštitom od izboja kako biste spriječili oštećenje VAIO računala koje može izazvati iznenadan izboj struje (primjerice tijekom električne oluje).

## Punjenje baterije

Ako je računalo spojeno na izvor napajanja, baterija se puni i dok se koristite VAIO računalom. Vrijeme punjenja ovisi o radnim uvjetima.

1. Priključite VAIO računalo u strujnu utičnicu. (Pročitajte odjeljak Priključivanje izvora napajanja.)

#### Savjet

- Vrijeme punjenja ovisi o temperaturi okoline.

  Na niskim temperaturama okoline baterija će se puniti dulje.

- Otvorite radnu površinu i odaberite ikonu baterije, poput(rad na bateriju) ili(priključeno) i u području obavijesti na radnoj površini provjerite status baterije VAIO računala. Kako otvoriti radnu površinu, pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Radna površina.

## Uključivanje VAIO računala

Uključite VAIO računalo kako bi se pokrenuo sustav Windows.

Prije uključivanja pažljivo pročitajte mjere predostrožnosti u odjeljku Napomene o upotrebi izvora napajanja.

1. Priključite VAIO računalo u AC utičnicu. (Pročitajte odjeljak Priključivanje izvora napajanja.)
2. Pritisnite gumb(Napajanje).

   Ako VAIO računalo ima pokazivač napajanja, zasvijetlit će zeleno.

   Računalo je uključeno, a sustav Windows nakon nekog se vremena pokreće.

#### Napomena

- Ako pritisnete i držite gumb(Napajanje) dulje od četiri sekunde, VAIO računalo neće se uključiti.

- Ne dodirujte dodirnim zaslonom prilikom uključivanja VAIO računala jer to može uzrokovati neispravan rad. (modeli s dodirnim zaslonom)

#### Savjet

- Prema zadanim postavkama VAIO računalo automatski prelazi u stanje mirovanja nakon određenog vremenskog razdoblja ako je računalo priključeno u AC utičnicu. Više informacija potražite u odjeljku Upotreba stanja mirovanja.

## Upravljanje stanjem napajanja VAIO računala (stanje mirovanja/isključivanje)

Prema zadanim postavkama, VAIO računalo automatski prelazi u stanje mirovanja nakon određenog razdoblja neaktivnosti.

U stanju mirovanja računalo će zadržati svoje trenutačno stanje, uključujući podatke s kojima radite, dok se vi odmarate.

Više informacija o stanju mirovanja potražite u odjeljku Upotreba stanja mirovanja.

#### Kad neko vrijeme ne upotrebljavate VAIO računalo

Da spriječite gubitak nespremljenih podataka, pri isključivanju VAIO računala slijedite ove korake.

1. Spremite podatke i zatvorite sve pokrenute aplikacije.
2. Isključite sve vanjske uređaje spojene na VAIO računalo.
3. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
4. OdaberiteNapajanje i Isključi računalo.

   Nakon kratkog vremena VAIO računalo automatski se isključuje. Ako računalo ima pokazivač napajanja, isključit će se zeleno svjetlo pokazivača.

#### Napomena

- Neispravno isključivanje može uzrokovati gubitak nespremljenih podataka ili neispravan rad VAIO računala.

- Želite li VAIO računalo u potpunosti odspojiti iz struje, isključite računalo, a zatim kabel za napajanje isključite iz strujne utičnice.

#### Savjet

- Ako odaberete Isključi računalo dok držite tipku Shift u 4. koraku, VAIO računalo možete staviti u stanje minimalne potrošnje energije (ACPI S5 način rada). U tom slučaju funkcija brzog pokretanja sustava privremeno je onemogućena pri sljedećem pokretanju.

## Punjenje baterije

Ako je računalo spojeno na izvor napajanja, baterija se puni i dok se koristite VAIO računalom. Vrijeme punjenja ovisi o radnim uvjetima.

1. Priključite VAIO računalo u strujnu utičnicu. (Pročitajte odjeljak Priključivanje izvora napajanja.)

#### Savjet

- Vrijeme punjenja ovisi o temperaturi okoline.

  Na niskim temperaturama okoline baterija će se puniti dulje.

- Otvorite radnu površinu i odaberite ikonu baterije, poput(rad na bateriju) ili(priključeno) i u području obavijesti na radnoj površini provjerite status baterije VAIO računala. Kako otvoriti radnu površinu, pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Radna površina.

## Napomene o upotrebi baterije

Prije korištenja baterije pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti za pravilno korištenje.

### O bateriji

- Baterija ugrađena u vaše VAIO računalo ne može se izvaditi.

- Iz sigurnosnih razloga punjenje baterije može se prekinuti na višim ili nižim temperaturama.

- Baterija se ne isporučuje potpuno napunjena.

- Dok se baterija upotrebljava ili se puni, u njoj dolazi do porasta temperature. To je uobičajeno te ne morate brinuti.

### O pražnjenju baterije

Nakon punjenja baterija će se postupno isprazniti tijekom vremena, čak i ako se ne koristi. Ako se ne koristi dulje vremena, energija baterije može se iscrpiti. Preporučuje se bateriju prije korištenja napuniti.

### O trajanju baterije

Trajanje baterije ovisi o korištenju i postavkama.

### O trošenju i zamjeni baterije

- Baterije su potrošne. Kapacitet se postupno smanjuje stalnim punjenjem i pražnjenjem te ovisi o okolnoj temperaturi tijekom korištenja ili spremanja. Stoga baterija traje kraće iako je u potpunosti napunjena, a naposljetku joj istekne vijek trajanja.

- Ako se baterija nakon punjenja brzo isprazni ili joj je istekao vijek trajanja, zamijenite je novom.

  Obratite se ovlaštenom servisnom centru/centru za podršku tvrtke Sony i zamijenite bateriju novom koju je odobrila tvrtka Sony.

### Kada baterija ostane bez energije

Ako se baterija isprazni, a vaše VAIO računalo nije ukopčano, isključit će se napajanje, a svi podaci na kojima radite izgubit će se.

Dok vaše VAIO računalo radi na energiju baterije, često spremajte podatke.

## O okolišu za korištenje tipkovnice

Ovaj odjeljak objašnjava kako da koristite tipkovnicu.

Preporučujemo da tipkovnicu koristite unutar 50 cm od vašeg VAIO računala.

#### Napomena

- Tipkovnica ima magnete za spajanej s všim VAIO računalom. Ne stavljajte kreditne kartice itd., predmete koji su osjetljivi na magnetizam u blizinu računala, osobito ispred ili iza tipkovnice. Ako to učinite, može doći do oštećenja podataka.

- Nemojte dopustiti ulaz vode u tipkovnicu jer može doći do kvara.

- Ovisno o okolišu korištenja, komunikacijski raspon između tipkovnice i vašeg računala može biti kraći. U tom slučaju, pomaknite tipkovnicu i računalo bliže jedno drugom.

## Korištenje bežične tipkovnice

Postavite prekidač za uklj./isklj. napajanja i dodirne pločica za tipkovnicu kako biste je uključili i postavite funkciju dodrine pločice na uključeno ili isključeno.

Status prekidača i funkcije

- OFF

  OFF napajanje bežične tipkovnice/ OFF funkcija dodirne pločica

- #### ON

  ON napajanje bežične tipkovnice/ ON funkcija dodirne pločica

- ####

  ON napajanje bežične tipkovnice/ OFF funkcija dodirne pločica

#### Napomena

- Tipkovnica ima magnete za spajanej s všim VAIO računalom. Ne stavljajte kreditne kartice itd., predmete koji su osjetljivi na magnetizam u blizinu računala, osobito ispred ili iza tipkovnice. Ako to učinite, može doći do oštećenja podataka.

#### Savjet

- Kada ne možete uključiti bežičnu tipkovnicu korištenjem „prekidač za uklj./isklj. napajanja i dodirne pločica za tipkovnicu“, slijedite korake u nastavku za provjeru da je Način rada u zrakoplovu OFF i da je Keyboard Receiver ON.

  Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke.

  U donjem desnom kutu odaberite Promjena postavki PC-ja, a u lijevom oknu odaberite Bežično.

  Provjerite da je Način rada u zrakoplovu OFF i da je Keyboard Receiver ON.

## Punjenje tipkovnice

Možete puniti tipkovnicu tako da je priključite na VAIO računalo.

1. Postavite VAIO računalo na ravnu površinu.
2. Pronađite ulaz za punjenje () na tipkovnici i ulaz za punjenje () na VAIO računalu te poravnajte gornji rub tipkovnice s donjim rubom računala.

3. Provjerite položaj () ulaza za punjenje i pomaknite tipkovnicu u smjeru strjelice za priključivanje tipkovnica na vaše VAIO računalo.

   Svjetlo indikatora punjenja na dnu tipkovnice se uključuje i započinje punjenje kad su oba ulaza za punjenje pravilno priključena. (Svjetlo indikatora punjenja se isključuje kad se punjenje završi.)

#### Napomena

- Za izbjegavanje pada VAIO računala i tipkovnice, obvezno držite računalo i tipkovnicu prilikom isključivanja tipkovnice iz računala.

- Kada je prostalo napajanje baterije VAIO računala manje od 10%, ne možete puniti tipkovnicu.

- Za zaštitu ulaza za punjenje od prljavštine, izbjegavajte dodirivanje ulaza za punjenje na tipkovnici.

- Nemojte puniti tipkovnicu kada se primjenjuje štitnik zaslona na dodirnim zaslonom ili čistiti krpicom postavljnom između vašeg VAIO računala i tipkovnice. Ako to učinite, možete sprječiti vezu između računala i tipkovnice, a može doći do nepunjenja tipkovnice.

#### Savjet

- Svjetlo indikatora punjenja na dnu tipkovnice je uključeno dok se tipkovnica puni. Svjetlo indikatora se isključuje kad se dovrši punjenje.

- Kada se skrati vijek trajanja baterije, indikator baterije treperi 30 sekunda.

- Čak i kada vaše VAIO računalo nije povezano na izvor AC napajanja, možete puniti tipkovnicu.

## Provjera isporučenih stavki

Prije uporabe provjerite sve stavke zapakirane s proizvodom.

Bežična tipkovnica

AC adapter

Kabel za napajanje

Olovka Digitizer Stylus

(Nije isporučeno sa svim modelima. Dostupnost ovisi o specifikacijama vašeg računala.)

Kuka za olovku

Bežični usmjernik

(Nije isporučeno sa svim modelima. Dostupnost ovisi o specifikacijama vašeg računala.)

VGA adapter (s Priključak za pretvorbu)

(Nije isporučeno sa svim modelima. Dostupnost ovisi o specifikacijama vašeg računala.)

#### Savjet

- Medija za oporavak nisu isporučeni jer se VAIO računalo može oporaviti upotrebom podataka pohranjenih na tvrdom disku ili SSD pogonu. Više informacija potražite u odjeljku Oporavak iz područja za oporavak.

## Upravljanje stanjem napajanja VAIO računala (stanje mirovanja/isključivanje)

Prema zadanim postavkama, VAIO računalo automatski prelazi u stanje mirovanja nakon određenog razdoblja neaktivnosti.

U stanju mirovanja računalo će zadržati svoje trenutačno stanje, uključujući podatke s kojima radite, dok se vi odmarate.

Više informacija o stanju mirovanja potražite u odjeljku Upotreba stanja mirovanja.

#### Kad neko vrijeme ne upotrebljavate VAIO računalo

Da spriječite gubitak nespremljenih podataka, pri isključivanju VAIO računala slijedite ove korake.

1. Spremite podatke i zatvorite sve pokrenute aplikacije.
2. Isključite sve vanjske uređaje spojene na VAIO računalo.
3. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
4. OdaberiteNapajanje i Isključi računalo.

   Nakon kratkog vremena VAIO računalo automatski se isključuje. Ako računalo ima pokazivač napajanja, isključit će se zeleno svjetlo pokazivača.

#### Napomena

- Neispravno isključivanje može uzrokovati gubitak nespremljenih podataka ili neispravan rad VAIO računala.

- Želite li VAIO računalo u potpunosti odspojiti iz struje, isključite računalo, a zatim kabel za napajanje isključite iz strujne utičnice.

#### Savjet

- Ako odaberete Isključi računalo dok držite tipku Shift u 4. koraku, VAIO računalo možete staviti u stanje minimalne potrošnje energije (ACPI S5 način rada). U tom slučaju funkcija brzog pokretanja sustava privremeno je onemogućena pri sljedećem pokretanju.

## Upotreba antivirusnog softvera za VAIO računalo

Zaštitite VAIO računalo od računalnih virusa korištenjem antivirusne aplikacije.

S web-mjesta proizvođača aplikacije preuzmite i instalirajte najnovija ažuriranja antivirusne aplikacije. Želite li ažurirati protuvirusni softver, na popisu pronađite instalirani protuvirusni softver u VAIO računalu i slijedite korake u nastavku.

1. Povežite svoje VAIO računalo s internetom.
2. Izvedite neku od sljedećih radnji ovisno i predinstaliranoj antivirusnoj aplikaciji.

   Za Trend Micro:

   Pokrenite Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Za McAfee:

   Pokrenite McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security ili McAfee Total Protection.

   Za Kaspersky Internet Security:

   Pokrenite Kaspersky Internet Security.

3. Slijedite upute na zaslonu.

#### Napomena

- Stvarni postupak može se razlikovati od gore navedenog ovisno o verziji softvera instaliranog na VAIO računalo. U tom slučaju slijedite upute na zaslonu.

#### Savjet

- Kako pokrenuti antivirusnu aplikaciju, pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke.

- Više informacija potražite u datoteci pomoći isporučenoj uz aplikaciju.

## O uslugama za povezivanje s internetom

Dostupne su sljedeće vrste usluga za povezivanje s internetom.

Usluge možete odabrati ovisno o potrebama, npr. brzini komunikacije ili naknadi za upotrebu. Za pojedinosti o izboru usluga za povezivanje obratite se davatelju internetskih usluga (ISP-ovi).

- optika do doma (FTTH)

- kabelski modem

- digitalna pretplatnička linija (DSL)

- satelit

- povezivanje telefonskom linijom

## Onemogućavanje funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Wi-Fi funkciju možete onemogućiti na sljedeće načine.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Promijenite postavku Wi-Fi pod stavkom Bežični uređaji na Isključeno.

#### Savjet

- Da omogućite funkciju Wi-Fi, isključite Način rada u zrakoplovu i promijenite postavku Wi-Fi pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.

- Za onemogućavanje svih bežičnih funkcija uključite Način rada u zrakoplovu.

- Bežične funkcije čije su postavke uključene bit će omogućene kad isključite Način rada u zrakoplovu.

- U odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows) potražite više informacija o značajci Način rada u zrakoplovu.

## Napomene o korištenju funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Prije korištenja funkcije Wi-Fi pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti za ispravan rad.

- U nekim zemljama ili regijama upotreba Wi-Fi proizvoda može biti ograničena lokalnim propisima.

- Wi-Fi uređaji rade u pojasu 2,4 GHz koji upotrebljavaju razni uređaji. Oni koriste tehnologiju za smanjenje radiosmetnji koje dolaze od drugih uređaja u istom pojasu; međutim, radiosmetnje ipak mogu uzrokovati nižu brzinu komunikacije, smanjenje dosega komunikacije te onemogućiti komunikaciju.

- Ako su i funkcija BLUETOOTH i funkcija Wi-Fi koja radi u pojasu 2,4 GHz omogućene na VAIO računalu, moguće su smetnje koje mogu prouzročiti sporiju komunikaciju i druge poteškoće.

- Za komuniciranje Wi-Fi vezom dok ste u pokretu potrebno je sklopiti ugovor s davateljem usluga Wi-Fi mreže.

- Ako je VAIO računalo opremljeno standardom IEEE 802.11a/b/g/n, uporaba funkcije Wi-Fi koja radi u pojasu 5 GHz zakonski je zabranjena na otvorenom prostoru.

- Brzina i doseg komunikacije razlikuju se ovisno o sljedećim uvjetima:

  - udaljenost između uređaja

  - postojanje prepreka između uređaja

  - konfiguracija uređaja

  - stanje okoline koje može utjecati na radiosignale

  - okolina (uključujući materijal od kojeg su izrađeni zidovi itd.)

  - aplikacija koja se koristi

    Komunikacija se ovisno o stanju okoline može prekinuti.

- Brzina prijenosa podataka navedena u specifikacijama teorijski je maksimum i možda ne predstavlja stvarnu brzinu prijenosa podataka.

- Stvarna brzina komunikacije možda nije jednaka onoj prikazanoj na VAIO računalu.

- Wi-Fi mreže u frekvencijskom pojasu 2,4 GHz i mreže u frekvencijskom pojasu 5 GHz ne mogu međusobno komunicirati.

- Na brzinu prijenosa podataka IEEE 802.11g i IEEE 802.11n (2,4 GHz) uređaja mogu utjecati smetnje kada se koriste s IEEE 802.11b uređajem. Također, standardi IEEE 802.11g i IEEE 802.11n automatski smanjuju brzinu prijenosa kako bi održali kompatibilnost s IEEE 802.11b proizvodom. Brzinu prijenosa moguće je obnoviti promjenom postavki kanala pristupne točke.

- Za trenutno zaustavljanje funkcije Wi-Fi, isključite VAIO računalo i bežični uređaj (ako postoji).

- WLAN standard uključuje sljedeće načine šifriranja: Wired Equivalent Privacy (WEP), to je sigurnosni protokol, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) i Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 i WPA specifikacije standarda, koje su zajednički izradili IEEE i Wi-Fi Alliance, temelje se na međusobno nadopunjujućim sigurnosnim poboljšanjima koja povećavaju razinu zaštite podataka i pristupa za postojeće Wi-Fi mreže. WPA je unaprijed kompatibilna sa specifikacijama standarda IEEE 802.11i. Koristi unaprijeđeno šifriranje podataka Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) kao i provjeru autentičnosti korisnika korištenjem protokola 802.1X i Extensible Authentication Protocol (EAP). Šifriranje podataka štiti ranjivu bežičnu vezu između klijenta i pristupne točke. Osim toga, postoje drugi uobičajeni mrežni sigurnosni mehanizmi koji osiguravaju privatnost, kao što su: zaštita zaporkom, sveobuhvatno šifriranje, virtualne privatne mreže i provjera autentičnosti. WPA2, druga generacija protokola WPA, pruža jaču zaštitu podataka i provjeru pristupa mreži i dizajnirana je za osiguravanje uređaja svih 802.11 standarda, uključujući standarde 802.11b, 802.11a, 802.11g, i 802.11n i 802.11ac (skice), višepojasne i one koji podržavaju više načina rada. Uz to, temeljem potvrđenog standarda IEEE 802.11i, WPA2 pruža sigurnost na razini one koju upotrebljava vlada primjenjujući AES algoritme šifriranja usklađene sa standardom FIPS 140-2 Nacionalnog instituta za norme i tehnologiju (NIST) te provjeru autentičnosti temeljenu na normi 802.1X. Standard WPA2 povratno je kompatibilan sa standardom WPA.

## Zaustavljanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Komunikacije Wi-Fi možete zaustaviti na sljedeće načine.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite(ikona mreže).
3. Odaberite željenu pristupnu točku i Prekini vezu.

#### Napomena

- Nemojte onemogućiti funkciju Wi-Fi dok pristupate udaljenim dokumentima, datotekama ili resursima jer to može prouzročiti gubitak podataka.

## O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Wi-Fi vam omogućuje da VAIO računalo povežete na mrežu bežičnom vezom.

Wi-Fi koristi sljedeći IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica) standard koji definira vrstu korištene tehnologije. Pogledajte specifikacije kako biste saznali više o konfiguraciji računala.

#### IEEE 802.11a (frekvencijski pojas: 5 GHz)

Isključivo za modele koji podržavaju standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica).

#### IEEE 802.11b/g (frekvencijski pojas: 2,4 GHz)

Standard IEEE 802.11g omogućuje komunikaciju veće brzine od standarda IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvencijski pojas: 2,4 GHz/5 GHz)

Kod modela koji podržavaju standard IEEE 802.11b/g/n moguće je korištenje samo frekvencijskog pojasa 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (skica) (frekvencijski pojas: 5 GHz)

Isključivo za modele koji podržavaju standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica).

## Instaliranje aplikacija s usluge Windows trgovina

Možete instalirati aplikacije s usluge Windows trgovina.

Trebat će vam Microsoft račun za upotrebu određenih aplikacija ili usluga, a to zahtijeva i Windows trgovina.

Kako ga izraditi i što sve možete s Microsoft računom, pročitajte u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

1. Povežite se s internetom.

   Više informacija o povezivanju s internetom potražite u odjeljku Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN).

2. Otvorite zaslon Start i odaberite pločicu Trgovina. (Pročitajte u odjeljku O zaslonu i izborniku Start kako otvoriti prozor Start.)

3. Pronađite aplikaciju za instalaciju.
4. Za instalaciju aplikacije slijedite upute na zaslonu.

## O mreži (LAN)

Mreža (LAN) omogućuje povezivanje VAIO računala s internetom i prijenos podataka između računala i drugih uređaja.

VAIO računalo možete povezati na mrežu bežičnom vezom.

Za pojedinosti o vanjskim uređajima potrebnim za pristup lokalnoj mreži obratite se davatelju internetskih usluga (ISP) ili pogledajte priručnik koji je isporučen s uređajem.

Informacije o tome kako povezati VAIO računalo s mrežom potražite u uputama davatelja internetskih usluga (ISP) ili priručniku koji je isporučen s uređajem s kojim je povezano računalo. Za pojedinosti o postavkama mreže na radnom mjestu obratite se administratoru mreže.

## Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Možete uspostaviti komunikaciju Wi-Fi između VAIO računala i pristupne točke (nije isporučeno).

Prije korištenja Wi-Fi provjerite je li pristupna točka za Wi-Fi uključena te radi li.

1. Povežite pristupnu točku na svoje VAIO računalo.

   Više informacija potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows) i priručniku koji je isporučen uz pristupnu točku.

2. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
3. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
4. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
5. Promijenite Način rada u zrakoplovu u Isključeno i postavku Wi-Fi pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.
6. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
7. Odaberite(ikona mreže).
8. Odaberite željenu pristupnu točku i Poveži se.

   Nakon uspostavljanja veze, u polju odabrane bežične pristupne točke pojavit će se Povezano.

   Ako se pojavi prozor za unos sigurnosnog ključa, unesite sigurnosni ključ kako se traži i odaberite U redu. Više informacija potražite u odjeljku O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN).

   Pripazite na veličinu slova u sigurnosnom ključu.

#### Za provjeru statusa povezanosti s Wi-Fi mrežom

Otvorite radnu površinu i prijeđite pokazivačem miša preko(ikona mreže) u području obavijesti na radnoj površini te provjerite status veze s Wi-Fi mrežom, kao što je pristupna točka s kojom je trenutačno povezano VAIO računalo.

Kako otvoriti radnu površinu, pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Radna površina.

#### Napomena

- Na modelima opremljenim tehnologijom IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica), kod kojih je omogućena samo funkcija Wi-Fi veze koja radi u pojasu 2,4 GHz, VAIO računalo se neće moći spojiti na Wi-Fi pristupnu točku koja radi u pojasu 5 GHz. Isto tako, kada je omogućena Wi-Fi funkcija koja radi u pojasu 5 GHz, računalo se neće moći spojiti na Wi-Fi pristupnu točku koja radi u pojasu 2,4 GHz.

  Kod modela opremljenih tehnologijom IEEE 802.11b/g/n, kada je onemogućena funkcija Wi-Fi koja radi u pojasu 2,4 GHz, računalo se ne može spojiti na pristupnu točku. Također, računalo se ne može spajati na Wi-Fi pristupnu točku koja radi u pojasu 5 GHz.

- Potrebno je neko vrijeme za pronalazak i povezivanje s Wi-Fi pristupnom točkom prije početka komunikacije Wi-Fi mrežom.

#### Savjet

- U odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows) potražite više informacija o Način rada u zrakoplovu.

- Kada povežete VAIO računalo s pristupnom točkom unošenjem sigurnosnog ključa, pristupna točka ostat će zabilježena u računalu. Kod kasnijih povezivanja s pristupnom točkom nije potrebno ponovo unositi sigurnosni ključ.

## O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Sigurnosni ključ je sigurnosni protokol za Wi-Fi vezu koji šifrira podatke koji se prenose Wi-Fi vezom. Drugi nazivi za sigurnosni ključ su ključ za šifriranje ili WEP (eng. Wired Equivalent Privacy) ključ.

Sigurnosni ključ omogućuje međusobnu komunikaciju bežičnih uređaja s istim ključem putem Wi-Fi mreže, kao što su pristupna točka za Wi-Fi i računalo.

Svaka pristupna točka ima zadan sigurnosni ključ. (Provjerite je li zadani sigurnosni ključ promijenjen radi zaštite podataka od neovlaštenog korištenja.) Ako ne možete pronaći zadani sigurnosni ključ, pogledajte u priručniku koji je isporučen s pristupnom točkom.

Ako unesete neispravan sigurnosni ključ, slijedite sljedeće korake za ponovni unos ključa.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite(ikona mreže).
3. Desnom tipkom miša kliknite željenu mrežu i odaberite Prikaz svojstava veze.
4. Odaberite karticu Sigurnost.
5. Upišite sigurnosni ključ u polje Mrežni sigurnosni ključ i odaberite U redu.

## Vađenje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

Ova tema objašnjava kako izvaditi micro SIM karticu.

1. Isključite VAIO računalo.
2. Otvorite poklopac. (Pročitajte odjeljak Dijelovi i kontrole na prednjoj strani.)
3. Gurnite micro SIM karticu i brzo je otpustite.

4. Izvadite micro SIM karticu iz utora.

#### Napomena

- Ne dodirujte otisnute elektroničke sklopove na micro SIM kartici.

- Prije vađenja micro SIM kartice čvrsto primite VAIO računalo.

- Nemojte ni na koji način oštetiti micro SIM karticu, savijanjem ili pritiskanjem kartice.

## Zaustavljanje komunikacije bežičnom WAN mrežom (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

Komunikaciju bežičnom WAN (WWAN) mrežom možete zaustaviti na sljedeće načine.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Promijenite postavku Mobilna širokopojasna pod stavkom Bežični uređaji na Isključeno.

#### Napomena

- Isključivanje funkcije za bežični WAN tijekom pristupa udaljenim dokumentima, datotekama ili resursima može uzrokovati gubitak podataka.

## Pokretanje komunikacije bežičnom WAN mrežom (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

Komunikaciju bežičnom WAN (WWAN) mrežom možete uspostaviti pomoću programa OneClick Internet.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Provjerite je li Način rada u zrakoplovu postavljen na Isključeno, a postavku Mobilna širokopojasna u odjeljku Bežični uređaji promijenite na Uključeno.
5. Pokrenite OneClick Internet i odaberite Poveži se. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti OneClick Internet.)

#### Napomena

- Provjerite je li micro SIM kartica pravilno umetnuta u utor za micro SIM karticu u vašem VAIO računalu. U suprotnom, funkcija za bežični WAN možda neće raditi.

  Informacije o tome kako umetnuti micro SIM karticu potražite u odjeljku Umetanje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN).

#### Savjet

- Više informacija o načinu upotrebe funkcije za bežični WAN zatražite od svog operatora.

## Prije upotrebe bežične WAN mreže (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

WAN (Wide Area Network – mreža na velikom području) vrlo je rasprostranjena komunikacijska mreža koja omogućuje međusobno povezivanje lokalnih mreža računala na udaljenim mjestima, a obično je pružaju telekomunikacijski operateri.

Korištenje bežične WAN (WWAN) mreže omogućuje povezivanje VAIO računala s Internetom putem bežične mreže na mjestima koja su pokrivena mobilnom telefonskom mrežom.

Ovisno o državi i modelu, možda ćete za korištenje funkcije za bežični WAN morati umetnuti micro SIM karticu u držač ili utor za micro SIM karticu na računalu.

#### Napomena

- U nekim državama i regijama bežična WAN mreža možda nije dostupna.

- Za korištenje nekih značajki i programa može biti potreban pristup Internetu putem funkcije za bežični WAN. To može uzrokovati troškove za prijenos podataka dok je VAIO računalo spojeno na Internet. Više informacija saznajte od svog davatelja usluga bežične mreže.

#### Savjet

- Ovisno o državi i modelu, možete primiti ponudu od operatera koji su odabrani za VAIO. U tom se slučaju micro SIM kartica nalazi u kartonskoj kutiji za SIM karticu operatera ili je već umetnuta u držač ili utor za micro SIM karticu. Ako micro SIM kartica nije isporučena uz VAIO računalo, možete je kupiti od operatera po svom izboru.

## Umetanje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

Ova tema objašnjava kako umetnuti micro SIM karticu.

1. Isključite VAIO računalo.
2. Otvorite poklopac i locirajte utor micro SIM kartice. (Pročitajte odjeljak Dijelovi i kontrole na prednjoj strani.)
3. Izvadite micro SIM karticu tako da je istisnete iz kartice u kojoj se nalazi.

4. Umetnite micro SIM karticu u utor za micro SIM karticu tako da su tiskani električni sklopovi okrenuti prema dolje.

#### Napomena

- Ne dodirujte otisnute elektroničke sklopove na micro SIM kartici.

- Prije umetanja micro SIM kartice čvrsto primite VAIO računalo.

- Nemojte ni na koji način oštetiti micro SIM karticu, savijanjem ili pritiskanjem kartice.

## O uslugama za povezivanje s internetom

Dostupne su sljedeće vrste usluga za povezivanje s internetom.

Usluge možete odabrati ovisno o potrebama, npr. brzini komunikacije ili naknadi za upotrebu. Za pojedinosti o izboru usluga za povezivanje obratite se davatelju internetskih usluga (ISP-ovi).

- optika do doma (FTTH)

- kabelski modem

- digitalna pretplatnička linija (DSL)

- satelit

- povezivanje telefonskom linijom

## O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Wi-Fi vam omogućuje da VAIO računalo povežete na mrežu bežičnom vezom.

Wi-Fi koristi sljedeći IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica) standard koji definira vrstu korištene tehnologije. Pogledajte specifikacije kako biste saznali više o konfiguraciji računala.

#### IEEE 802.11a (frekvencijski pojas: 5 GHz)

Isključivo za modele koji podržavaju standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica).

#### IEEE 802.11b/g (frekvencijski pojas: 2,4 GHz)

Standard IEEE 802.11g omogućuje komunikaciju veće brzine od standarda IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvencijski pojas: 2,4 GHz/5 GHz)

Kod modela koji podržavaju standard IEEE 802.11b/g/n moguće je korištenje samo frekvencijskog pojasa 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (skica) (frekvencijski pojas: 5 GHz)

Isključivo za modele koji podržavaju standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica).

## O mreži (LAN)

Mreža (LAN) omogućuje povezivanje VAIO računala s internetom i prijenos podataka između računala i drugih uređaja.

VAIO računalo možete povezati na mrežu bežičnom vezom.

Za pojedinosti o vanjskim uređajima potrebnim za pristup lokalnoj mreži obratite se davatelju internetskih usluga (ISP) ili pogledajte priručnik koji je isporučen s uređajem.

Informacije o tome kako povezati VAIO računalo s mrežom potražite u uputama davatelja internetskih usluga (ISP) ili priručniku koji je isporučen s uređajem s kojim je povezano računalo. Za pojedinosti o postavkama mreže na radnom mjestu obratite se administratoru mreže.

## O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Sigurnosni ključ je sigurnosni protokol za Wi-Fi vezu koji šifrira podatke koji se prenose Wi-Fi vezom. Drugi nazivi za sigurnosni ključ su ključ za šifriranje ili WEP (eng. Wired Equivalent Privacy) ključ.

Sigurnosni ključ omogućuje međusobnu komunikaciju bežičnih uređaja s istim ključem putem Wi-Fi mreže, kao što su pristupna točka za Wi-Fi i računalo.

Svaka pristupna točka ima zadan sigurnosni ključ. (Provjerite je li zadani sigurnosni ključ promijenjen radi zaštite podataka od neovlaštenog korištenja.) Ako ne možete pronaći zadani sigurnosni ključ, pogledajte u priručniku koji je isporučen s pristupnom točkom.

Ako unesete neispravan sigurnosni ključ, slijedite sljedeće korake za ponovni unos ključa.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite(ikona mreže).
3. Desnom tipkom miša kliknite željenu mrežu i odaberite Prikaz svojstava veze.
4. Odaberite karticu Sigurnost.
5. Upišite sigurnosni ključ u polje Mrežni sigurnosni ključ i odaberite U redu.

## O uslugama za povezivanje s internetom

Dostupne su sljedeće vrste usluga za povezivanje s internetom.

Usluge možete odabrati ovisno o potrebama, npr. brzini komunikacije ili naknadi za upotrebu. Za pojedinosti o izboru usluga za povezivanje obratite se davatelju internetskih usluga (ISP-ovi).

- optika do doma (FTTH)

- kabelski modem

- digitalna pretplatnička linija (DSL)

- satelit

- povezivanje telefonskom linijom

## Onemogućavanje funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Wi-Fi funkciju možete onemogućiti na sljedeće načine.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Promijenite postavku Wi-Fi pod stavkom Bežični uređaji na Isključeno.

#### Savjet

- Da omogućite funkciju Wi-Fi, isključite Način rada u zrakoplovu i promijenite postavku Wi-Fi pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.

- Za onemogućavanje svih bežičnih funkcija uključite Način rada u zrakoplovu.

- Bežične funkcije čije su postavke uključene bit će omogućene kad isključite Način rada u zrakoplovu.

- U odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows) potražite više informacija o značajci Način rada u zrakoplovu.

## Napomene o korištenju funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Prije korištenja funkcije Wi-Fi pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti za ispravan rad.

- U nekim zemljama ili regijama upotreba Wi-Fi proizvoda može biti ograničena lokalnim propisima.

- Wi-Fi uređaji rade u pojasu 2,4 GHz koji upotrebljavaju razni uređaji. Oni koriste tehnologiju za smanjenje radiosmetnji koje dolaze od drugih uređaja u istom pojasu; međutim, radiosmetnje ipak mogu uzrokovati nižu brzinu komunikacije, smanjenje dosega komunikacije te onemogućiti komunikaciju.

- Ako su i funkcija BLUETOOTH i funkcija Wi-Fi koja radi u pojasu 2,4 GHz omogućene na VAIO računalu, moguće su smetnje koje mogu prouzročiti sporiju komunikaciju i druge poteškoće.

- Za komuniciranje Wi-Fi vezom dok ste u pokretu potrebno je sklopiti ugovor s davateljem usluga Wi-Fi mreže.

- Ako je VAIO računalo opremljeno standardom IEEE 802.11a/b/g/n, uporaba funkcije Wi-Fi koja radi u pojasu 5 GHz zakonski je zabranjena na otvorenom prostoru.

- Brzina i doseg komunikacije razlikuju se ovisno o sljedećim uvjetima:

  - udaljenost između uređaja

  - postojanje prepreka između uređaja

  - konfiguracija uređaja

  - stanje okoline koje može utjecati na radiosignale

  - okolina (uključujući materijal od kojeg su izrađeni zidovi itd.)

  - aplikacija koja se koristi

    Komunikacija se ovisno o stanju okoline može prekinuti.

- Brzina prijenosa podataka navedena u specifikacijama teorijski je maksimum i možda ne predstavlja stvarnu brzinu prijenosa podataka.

- Stvarna brzina komunikacije možda nije jednaka onoj prikazanoj na VAIO računalu.

- Wi-Fi mreže u frekvencijskom pojasu 2,4 GHz i mreže u frekvencijskom pojasu 5 GHz ne mogu međusobno komunicirati.

- Na brzinu prijenosa podataka IEEE 802.11g i IEEE 802.11n (2,4 GHz) uređaja mogu utjecati smetnje kada se koriste s IEEE 802.11b uređajem. Također, standardi IEEE 802.11g i IEEE 802.11n automatski smanjuju brzinu prijenosa kako bi održali kompatibilnost s IEEE 802.11b proizvodom. Brzinu prijenosa moguće je obnoviti promjenom postavki kanala pristupne točke.

- Za trenutno zaustavljanje funkcije Wi-Fi, isključite VAIO računalo i bežični uređaj (ako postoji).

- WLAN standard uključuje sljedeće načine šifriranja: Wired Equivalent Privacy (WEP), to je sigurnosni protokol, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) i Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 i WPA specifikacije standarda, koje su zajednički izradili IEEE i Wi-Fi Alliance, temelje se na međusobno nadopunjujućim sigurnosnim poboljšanjima koja povećavaju razinu zaštite podataka i pristupa za postojeće Wi-Fi mreže. WPA je unaprijed kompatibilna sa specifikacijama standarda IEEE 802.11i. Koristi unaprijeđeno šifriranje podataka Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) kao i provjeru autentičnosti korisnika korištenjem protokola 802.1X i Extensible Authentication Protocol (EAP). Šifriranje podataka štiti ranjivu bežičnu vezu između klijenta i pristupne točke. Osim toga, postoje drugi uobičajeni mrežni sigurnosni mehanizmi koji osiguravaju privatnost, kao što su: zaštita zaporkom, sveobuhvatno šifriranje, virtualne privatne mreže i provjera autentičnosti. WPA2, druga generacija protokola WPA, pruža jaču zaštitu podataka i provjeru pristupa mreži i dizajnirana je za osiguravanje uređaja svih 802.11 standarda, uključujući standarde 802.11b, 802.11a, 802.11g, i 802.11n i 802.11ac (skice), višepojasne i one koji podržavaju više načina rada. Uz to, temeljem potvrđenog standarda IEEE 802.11i, WPA2 pruža sigurnost na razini one koju upotrebljava vlada primjenjujući AES algoritme šifriranja usklađene sa standardom FIPS 140-2 Nacionalnog instituta za norme i tehnologiju (NIST) te provjeru autentičnosti temeljenu na normi 802.1X. Standard WPA2 povratno je kompatibilan sa standardom WPA.

## Zaustavljanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Komunikacije Wi-Fi možete zaustaviti na sljedeće načine.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite(ikona mreže).
3. Odaberite željenu pristupnu točku i Prekini vezu.

#### Napomena

- Nemojte onemogućiti funkciju Wi-Fi dok pristupate udaljenim dokumentima, datotekama ili resursima jer to može prouzročiti gubitak podataka.

## O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Wi-Fi vam omogućuje da VAIO računalo povežete na mrežu bežičnom vezom.

Wi-Fi koristi sljedeći IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica) standard koji definira vrstu korištene tehnologije. Pogledajte specifikacije kako biste saznali više o konfiguraciji računala.

#### IEEE 802.11a (frekvencijski pojas: 5 GHz)

Isključivo za modele koji podržavaju standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica).

#### IEEE 802.11b/g (frekvencijski pojas: 2,4 GHz)

Standard IEEE 802.11g omogućuje komunikaciju veće brzine od standarda IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvencijski pojas: 2,4 GHz/5 GHz)

Kod modela koji podržavaju standard IEEE 802.11b/g/n moguće je korištenje samo frekvencijskog pojasa 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (skica) (frekvencijski pojas: 5 GHz)

Isključivo za modele koji podržavaju standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica).

## Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Možete uspostaviti komunikaciju Wi-Fi između VAIO računala i pristupne točke (nije isporučeno).

Prije korištenja Wi-Fi provjerite je li pristupna točka za Wi-Fi uključena te radi li.

1. Povežite pristupnu točku na svoje VAIO računalo.

   Više informacija potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows) i priručniku koji je isporučen uz pristupnu točku.

2. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
3. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
4. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
5. Promijenite Način rada u zrakoplovu u Isključeno i postavku Wi-Fi pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.
6. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
7. Odaberite(ikona mreže).
8. Odaberite željenu pristupnu točku i Poveži se.

   Nakon uspostavljanja veze, u polju odabrane bežične pristupne točke pojavit će se Povezano.

   Ako se pojavi prozor za unos sigurnosnog ključa, unesite sigurnosni ključ kako se traži i odaberite U redu. Više informacija potražite u odjeljku O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN).

   Pripazite na veličinu slova u sigurnosnom ključu.

#### Za provjeru statusa povezanosti s Wi-Fi mrežom

Otvorite radnu površinu i prijeđite pokazivačem miša preko(ikona mreže) u području obavijesti na radnoj površini te provjerite status veze s Wi-Fi mrežom, kao što je pristupna točka s kojom je trenutačno povezano VAIO računalo.

Kako otvoriti radnu površinu, pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Radna površina.

#### Napomena

- Na modelima opremljenim tehnologijom IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica), kod kojih je omogućena samo funkcija Wi-Fi veze koja radi u pojasu 2,4 GHz, VAIO računalo se neće moći spojiti na Wi-Fi pristupnu točku koja radi u pojasu 5 GHz. Isto tako, kada je omogućena Wi-Fi funkcija koja radi u pojasu 5 GHz, računalo se neće moći spojiti na Wi-Fi pristupnu točku koja radi u pojasu 2,4 GHz.

  Kod modela opremljenih tehnologijom IEEE 802.11b/g/n, kada je onemogućena funkcija Wi-Fi koja radi u pojasu 2,4 GHz, računalo se ne može spojiti na pristupnu točku. Također, računalo se ne može spajati na Wi-Fi pristupnu točku koja radi u pojasu 5 GHz.

- Potrebno je neko vrijeme za pronalazak i povezivanje s Wi-Fi pristupnom točkom prije početka komunikacije Wi-Fi mrežom.

#### Savjet

- U odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows) potražite više informacija o Način rada u zrakoplovu.

- Kada povežete VAIO računalo s pristupnom točkom unošenjem sigurnosnog ključa, pristupna točka ostat će zabilježena u računalu. Kod kasnijih povezivanja s pristupnom točkom nije potrebno ponovo unositi sigurnosni ključ.

## O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Sigurnosni ključ je sigurnosni protokol za Wi-Fi vezu koji šifrira podatke koji se prenose Wi-Fi vezom. Drugi nazivi za sigurnosni ključ su ključ za šifriranje ili WEP (eng. Wired Equivalent Privacy) ključ.

Sigurnosni ključ omogućuje međusobnu komunikaciju bežičnih uređaja s istim ključem putem Wi-Fi mreže, kao što su pristupna točka za Wi-Fi i računalo.

Svaka pristupna točka ima zadan sigurnosni ključ. (Provjerite je li zadani sigurnosni ključ promijenjen radi zaštite podataka od neovlaštenog korištenja.) Ako ne možete pronaći zadani sigurnosni ključ, pogledajte u priručniku koji je isporučen s pristupnom točkom.

Ako unesete neispravan sigurnosni ključ, slijedite sljedeće korake za ponovni unos ključa.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite(ikona mreže).
3. Desnom tipkom miša kliknite željenu mrežu i odaberite Prikaz svojstava veze.
4. Odaberite karticu Sigurnost.
5. Upišite sigurnosni ključ u polje Mrežni sigurnosni ključ i odaberite U redu.

## Instaliranje aplikacija s usluge Windows trgovina

Možete instalirati aplikacije s usluge Windows trgovina.

Trebat će vam Microsoft račun za upotrebu određenih aplikacija ili usluga, a to zahtijeva i Windows trgovina.

Kako ga izraditi i što sve možete s Microsoft računom, pročitajte u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

1. Povežite se s internetom.

   Više informacija o povezivanju s internetom potražite u odjeljku Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN).

2. Otvorite zaslon Start i odaberite pločicu Trgovina. (Pročitajte u odjeljku O zaslonu i izborniku Start kako otvoriti prozor Start.)

3. Pronađite aplikaciju za instalaciju.
4. Za instalaciju aplikacije slijedite upute na zaslonu.

## Instaliranje aplikacija s usluge Windows trgovina

Možete instalirati aplikacije s usluge Windows trgovina.

Trebat će vam Microsoft račun za upotrebu određenih aplikacija ili usluga, a to zahtijeva i Windows trgovina.

Kako ga izraditi i što sve možete s Microsoft računom, pročitajte u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

1. Povežite se s internetom.

   Više informacija o povezivanju s internetom potražite u odjeljku Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN).

2. Otvorite zaslon Start i odaberite pločicu Trgovina. (Pročitajte u odjeljku O zaslonu i izborniku Start kako otvoriti prozor Start.)

3. Pronađite aplikaciju za instalaciju.
4. Za instalaciju aplikacije slijedite upute na zaslonu.

## Vađenje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

Ova tema objašnjava kako izvaditi micro SIM karticu.

1. Isključite VAIO računalo.
2. Otvorite poklopac. (Pročitajte odjeljak Dijelovi i kontrole na prednjoj strani.)
3. Gurnite micro SIM karticu i brzo je otpustite.

4. Izvadite micro SIM karticu iz utora.

#### Napomena

- Ne dodirujte otisnute elektroničke sklopove na micro SIM kartici.

- Prije vađenja micro SIM kartice čvrsto primite VAIO računalo.

- Nemojte ni na koji način oštetiti micro SIM karticu, savijanjem ili pritiskanjem kartice.

## Zaustavljanje komunikacije bežičnom WAN mrežom (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

Komunikaciju bežičnom WAN (WWAN) mrežom možete zaustaviti na sljedeće načine.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Promijenite postavku Mobilna širokopojasna pod stavkom Bežični uređaji na Isključeno.

#### Napomena

- Isključivanje funkcije za bežični WAN tijekom pristupa udaljenim dokumentima, datotekama ili resursima može uzrokovati gubitak podataka.

## Pokretanje komunikacije bežičnom WAN mrežom (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

Komunikaciju bežičnom WAN (WWAN) mrežom možete uspostaviti pomoću programa OneClick Internet.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Provjerite je li Način rada u zrakoplovu postavljen na Isključeno, a postavku Mobilna širokopojasna u odjeljku Bežični uređaji promijenite na Uključeno.
5. Pokrenite OneClick Internet i odaberite Poveži se. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti OneClick Internet.)

#### Napomena

- Provjerite je li micro SIM kartica pravilno umetnuta u utor za micro SIM karticu u vašem VAIO računalu. U suprotnom, funkcija za bežični WAN možda neće raditi.

  Informacije o tome kako umetnuti micro SIM karticu potražite u odjeljku Umetanje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN).

#### Savjet

- Više informacija o načinu upotrebe funkcije za bežični WAN zatražite od svog operatora.

## Prije upotrebe bežične WAN mreže (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

WAN (Wide Area Network – mreža na velikom području) vrlo je rasprostranjena komunikacijska mreža koja omogućuje međusobno povezivanje lokalnih mreža računala na udaljenim mjestima, a obično je pružaju telekomunikacijski operateri.

Korištenje bežične WAN (WWAN) mreže omogućuje povezivanje VAIO računala s Internetom putem bežične mreže na mjestima koja su pokrivena mobilnom telefonskom mrežom.

Ovisno o državi i modelu, možda ćete za korištenje funkcije za bežični WAN morati umetnuti micro SIM karticu u držač ili utor za micro SIM karticu na računalu.

#### Napomena

- U nekim državama i regijama bežična WAN mreža možda nije dostupna.

- Za korištenje nekih značajki i programa može biti potreban pristup Internetu putem funkcije za bežični WAN. To može uzrokovati troškove za prijenos podataka dok je VAIO računalo spojeno na Internet. Više informacija saznajte od svog davatelja usluga bežične mreže.

#### Savjet

- Ovisno o državi i modelu, možete primiti ponudu od operatera koji su odabrani za VAIO. U tom se slučaju micro SIM kartica nalazi u kartonskoj kutiji za SIM karticu operatera ili je već umetnuta u držač ili utor za micro SIM karticu. Ako micro SIM kartica nije isporučena uz VAIO računalo, možete je kupiti od operatera po svom izboru.

## Umetanje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

Ova tema objašnjava kako umetnuti micro SIM karticu.

1. Isključite VAIO računalo.
2. Otvorite poklopac i locirajte utor micro SIM kartice. (Pročitajte odjeljak Dijelovi i kontrole na prednjoj strani.)
3. Izvadite micro SIM karticu tako da je istisnete iz kartice u kojoj se nalazi.

4. Umetnite micro SIM karticu u utor za micro SIM karticu tako da su tiskani električni sklopovi okrenuti prema dolje.

#### Napomena

- Ne dodirujte otisnute elektroničke sklopove na micro SIM kartici.

- Prije umetanja micro SIM kartice čvrsto primite VAIO računalo.

- Nemojte ni na koji način oštetiti micro SIM karticu, savijanjem ili pritiskanjem kartice.

## Priključivanje izvora napajanja

Priključite VAIO računalo na izvor izmjenične struje.

Prije priključivanja pažljivo pročitajte mjere predostrožnosti u odjeljku Napomene o upotrebi izvora napajanja.

1. Jedan kraj kabela za napajanje () priključite u AC adapter ().
2. Drugi kraj kabela za napajanje priključite u strujnu utičnicu ().
3. Kabel iz AC adaptera () priključite u DC IN utičnica () na VAIO računalu.

#### Napomena

- U istu strujnu utičnicu nemojte priključivati više uređaja.

- Oblik AC adaptera ovisi o kupljenom modelu.

- Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto priključen u VAIO računalo.

#### Savjet

- Možete kupiti produžni kabel sa zaštitom od izboja kako biste spriječili oštećenje VAIO računala koje može izazvati iznenadan izboj struje (primjerice tijekom električne oluje).

## Promjena razlučivosti (veličine) slike zaslona na uređaju spojenom HDMI kabelom

Možete promijeniti razlučivost zaslona ili veličinu slike zaslona VAIO računala koja se prikazuje na vanjskom zaslonu, kao što je televizor, spojenom na računalo HDMI kabelom (nije isporučeno).

1. HDMI kabelom spojite VAIO računalo i televizor s HDMI utičnicom. (Više informacija potražite u odjeljku Spajanje televizora s HDMI utičnicom.)
2. Uključite TV prijamnik.
3. Pokrenite VAIO Control Center i odaberite Image Quality. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Control Center.)
4. Odaberite Details u odjeljku External Display Resolution.
5. Na kartici Select Resolution odaberite željenu razlučivost.

   Nakon nekoliko sekundi odabrana je razlučivost primijenjena.

6. Ako slika računala ne stane u područje za prikaz TV prijamnika, odaberite karticu Adjust Resolution kako biste prilagodili veličinu prikaza.

#### Napomena

- Neke razlučivosti možda nisu dostupne, ovisno o modelu ili uređaju spojenom HDMI kabelom.

- Funkcija prilagodbe razlučivosti zaslona može biti onemogućena, ovisno o odabranoj razlučivosti.

## Napomene o LCD zaslonu

Pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti za ispravno korištenje LCD zaslona.

- LCD zaslon proizveden je tehnologijom visoke preciznosti. Ipak, unatoč tome moguće je da ćete vidjeti sitne crne točke i/ili svijetle točke (crvene, plave ili zelene) koje se trajno pojavljuju na LCD zaslonu. To je uobičajena posljedica postupka proizvodnje i ne upućuje na neispravan rad.

- Nemojte grepsti površinu LCD zaslona ili ga pritiskati. To može uzrokovati oštećenje.

- LCD zaslon mogao bi se tijekom rada zagrijati. To je uobičajeno i ne predstavlja kvar.

- Zbog mehaničke izrade LCD/dodirnim zaslonom VAIO računala, površina zaslona mogla bi se zagrijati kad računalo upotrebljavate dulje vrijeme. To je uobičajeno i ne predstavlja kvar. (modeli s dodirnim zaslonom)

- LCD/dodirnim zaslonom načinjen je od ojačanog stakla kako bi se omogućila visoka izdržljivost, no zaslonom rukujte pažljivo jer nije 100% neslomljiv. U slučaju da se zaslon razbije u sitne komadiće, pazite da se ne porežete krhotinama. (modeli s dodirnim zaslonom)

- Nemojte ostavljati LCD zaslon okrenut prema suncu. To može oštetiti LCD zaslon. Kada VAIO računalo koritite blizu prozora, zaštitite ga od izravne sunčeve svjetlosti.

- Ne pritišćite LCD zaslon ili njegove rubove. LCD zaslon je osjetljiv na pritisak i dodatna opterećenja te bi pritisak mogao oštetiti zaslon ili prouzročiti kvar.

- Korištenje VAIO računala na niskim temperaturama može uzrokovati prikaz zaostale slike na LCD zaslonu. To ne upućuje na neispravan rad. Kad se računalo vrati na uobičajenu temperaturu, zaslon će se vratiti u uobičajeno stanje.

- Zaostala slika može se pojaviti na LCD zaslonu ako se ista slika prikazuje na zaslonu tijekom dužeg razdoblja. Nakon nekog vremena zaostala će slika nestati. Za sprječavanje zaostalih slika možete koristiti čuvara zaslona.

## Upotreba funkcije Više monitora

Funkcija Više monitora omogućuje raspodjelu dijelova radne površine na više zaslona.

Na primjer, ako je u utičnicu monitora priključen vanjski zaslon, zaslon računala i vanjski zaslon mogu raditi kao jedinstvena radna površina.

1. Desnom tipkom miša kliknite radnu površinu i odaberite Razlučivost zaslona. (Kako otvoriti radnu površinu pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Radna površina.)
2. Odaberite Proširi ove zaslone s padajućeg popisa pored stavke Više zaslona i kliknite U redu.

   Mogućnosti se razlikuju ovisno o broju priključenih vanjskih zaslona.

#### Napomena

- Vaš vanjski zaslon možda ne podržava funkciju Više monitora.

- Određene aplikacije možda nisu kompatibilne s postavkama funkcije Više monitora.

- Ne mijenjajte postavke zaslona dok upotrebljavate aplikaciju za videozapise/slike ili tijekom reprodukcije DVD-ova jer to može uzrokovati neuspješnu reprodukciju/prikaz ili nestabilan rad sustava.

  Postavke zaslona promijenite nakon izlaska iz aplikacije za videozapise/slike.

#### Savjet

- Možete postaviti razlučivost zaslona za svaki zaslon koji upotrebljavate s funkcijom Više monitora.

## Odabir načina prikaza

Izlaz prikaza možete prebacivati između zaslona računala i vanjskog zaslona spojenog na VAIO računalo.

1. Uključite vanjski zaslon.
2. Pritisnite tipke Fn+F7 nekoliko puta kako biste odabrali željeni izlaz prikaza, a zatim pritisnite tipku Enter.

#### Napomena

- Ako odspojite kabel za prikaz (nije isporučeno) dok je kao izlaz prikaza odabran samo vanjski zaslon, bit će teško raditi s VAIO računalom jer će zaslon računala biti prazan.

  Za prebacivanje izlaza prikaza na zaslon računala pritinite dva puta tipku Fn+F7 i potom pritisnite tipku Enter.

- Prekidač za prikaz može postati nedostupan ili VAIO računalo može postati nestabilno za vrijeme reprodukcije videozapisa. Izađite iz aplikacije za reprodukciju videozapisa prije nego promijenite izlaz prikaza.

- Prekidač za prikaz možda neće biti dostupan ovisno o vrsti vanjskog zaslona ili projektora.

## Spajanje televizora s HDMI utičnicom

Televizor s HDMI utičnicom možete spojiti na VAIO računalo HDMI kabelom (nije isporučeno).

Za više informacija o instalaciji i korištenju pogledajte priručnik koji je isporučen s TV prijamnikom.

1. Kabel za napajanje TV prijamnika priključite u AC utičnicu i uključite.
2. Jedan kraj HDMI kabela priključite u izlaznu HDMI utičnicu (Dijelovi i kontrole na bočnim stranama) na VAIO računalu, a drugi kraj u televizor.
3. Postavite ulazni signal TV prijamnika na vanjski signal.

   Slika zaslona VAIO računala prikazuje se na televizoru.

#### Napomena

- Oblik ulaza HDMI izlaza se razlikuje ovinso o modelu koji ste kupili. Provjerite je li HDMI kabel kompatibilan s ulazom HDMI izlaza na vašem VAIO računalu.

- Ako upotrebljavate upravljački program koji nije isporučila tvrtka Sony, slika se neće prikazati i zvuk se neće čuti. Za ažuriranja uvijek koristite upravljački program tvrtke Sony.

- Želite li čuti zvuk iz uređaja priključenog u izlaznu HDMI utičnicu, morate promijeniti uređaj za reprodukciju zvuka. Podrobnije informacije potražite u odjeljku Promjena uređaja za reprodukciju zvuka.

#### Savjet

- HDMI utičnica na VAIO računalu usklađena je s HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) standardom i može šifrirati kanal za prijenos digitalnih videosignala radi zaštite autorskih prava, što vam omogućuje gledanje raznih visokokvalitetnih sadržaja zaštićenih autorskim pravima.

## Promjena razlučivosti (veličine) slike zaslona na uređaju spojenom HDMI kabelom

Možete promijeniti razlučivost zaslona ili veličinu slike zaslona VAIO računala koja se prikazuje na vanjskom zaslonu, kao što je televizor, spojenom na računalo HDMI kabelom (nije isporučeno).

1. HDMI kabelom spojite VAIO računalo i televizor s HDMI utičnicom. (Više informacija potražite u odjeljku Spajanje televizora s HDMI utičnicom.)
2. Uključite TV prijamnik.
3. Pokrenite VAIO Control Center i odaberite Image Quality. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Control Center.)
4. Odaberite Details u odjeljku External Display Resolution.
5. Na kartici Select Resolution odaberite željenu razlučivost.

   Nakon nekoliko sekundi odabrana je razlučivost primijenjena.

6. Ako slika računala ne stane u područje za prikaz TV prijamnika, odaberite karticu Adjust Resolution kako biste prilagodili veličinu prikaza.

#### Napomena

- Neke razlučivosti možda nisu dostupne, ovisno o modelu ili uređaju spojenom HDMI kabelom.

- Funkcija prilagodbe razlučivosti zaslona može biti onemogućena, ovisno o odabranoj razlučivosti.

## Spajanje televizora s HDMI utičnicom

Televizor s HDMI utičnicom možete spojiti na VAIO računalo HDMI kabelom (nije isporučeno).

Za više informacija o instalaciji i korištenju pogledajte priručnik koji je isporučen s TV prijamnikom.

1. Kabel za napajanje TV prijamnika priključite u AC utičnicu i uključite.
2. Jedan kraj HDMI kabela priključite u izlaznu HDMI utičnicu (Dijelovi i kontrole na bočnim stranama) na VAIO računalu, a drugi kraj u televizor.
3. Postavite ulazni signal TV prijamnika na vanjski signal.

   Slika zaslona VAIO računala prikazuje se na televizoru.

#### Napomena

- Oblik ulaza HDMI izlaza se razlikuje ovinso o modelu koji ste kupili. Provjerite je li HDMI kabel kompatibilan s ulazom HDMI izlaza na vašem VAIO računalu.

- Ako upotrebljavate upravljački program koji nije isporučila tvrtka Sony, slika se neće prikazati i zvuk se neće čuti. Za ažuriranja uvijek koristite upravljački program tvrtke Sony.

- Želite li čuti zvuk iz uređaja priključenog u izlaznu HDMI utičnicu, morate promijeniti uređaj za reprodukciju zvuka. Podrobnije informacije potražite u odjeljku Promjena uređaja za reprodukciju zvuka.

#### Savjet

- HDMI utičnica na VAIO računalu usklađena je s HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) standardom i može šifrirati kanal za prijenos digitalnih videosignala radi zaštite autorskih prava, što vam omogućuje gledanje raznih visokokvalitetnih sadržaja zaštićenih autorskim pravima.

## Spajanje kvalitetnog uređaja za izlaz zvuka između VAIO računala i televizora

Između VAIO računala i televizora HDMI kabelom možete spojiti kvalitetan prijamnik kućnog kina ili neke druge dekodere prostornog zvuka.

1. Provjerite je li uspostavljena HDMI veza između TV prijamnika i prijamnika kućnog kina ili dekodera prostornog zvuka.
2. Promijenite uređaj za izlaz zvuka na HDMI izlaz. (Više informacija potražite u odjeljku Promjena uređaja za reprodukciju zvuka.)
3. Uključite TV prijamnik i postavite njegov ulaz na HDMI ulaz.
4. Uključite prijamnik kućnog kina ili dekoder prostornog zvuka i postavite njihove ulaze na HDMI ulaz.
5. Jedan kraj HDMI kabela priključite u HDMI ulaznu utičnicu na prijamniku kućnog kina ili dekoderu prostornog zvuka, a drugi u HDMI izlaznu utičnicu na VAIO računalu.

#### Savjet

- Možete prilagoditi razlučivost zaslona priključenog televizora onoj na VAIO računalu. Više informacija potražite u odjeljku Promjena razlučivosti (veličine) slike zaslona na uređaju spojenom HDMI kabelom.

- Kod spajanja HDMI vezom, glasnoću može prilagoditi samo spojeni audiouređaj. VAIO računalo nema nadzor nad glasnoćom izlaza spojenih uređaja.

## Promjena uređaja za reprodukciju zvuka

Ako iz vanjskog uređaja spojenog na VAIO računalo ne dopire nikakav zvuk, morate promijeniti uređaj za reprodukciju zvuka.

1. Otvorite Upravljačka ploča i odaberite Hardver i zvuk. (Pogledajte Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča za otvaranje Upravljačka ploča.)
2. Odaberite Zvuk.
3. Odaberite karticu Reprodukcija.
4. Provjerite je li ikona uređaja koji želite upotrebljavati za reprodukciju zvuka označena kvačicom.

   Ako pored ikone nema kvačice, odaberite je i kliknite Postavi zadano.

5. Odaberite U redu.

#### Promjena kvalitete zvuka i dubine (bitova)

Kvaliteta zvuka i dubina (bitova) izlaznog signala digitalnog zvuka trebaju se postaviti u skladu s digitalnim audiouređajem.

Slijedite gornje korake od 1 do 3 i potom odaberite ikonu HDMI uređaja i Svojstva. Na kartici Dodatno odaberite kvalitetu zvuka i dubinu (bitova) (npr. 16-bitni, 48000 Hz (DVD kvaliteta)) koje uređaj podržava, a zatim kliknite U redu.

## Napomene o LCD zaslonu

Pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti za ispravno korištenje LCD zaslona.

- LCD zaslon proizveden je tehnologijom visoke preciznosti. Ipak, unatoč tome moguće je da ćete vidjeti sitne crne točke i/ili svijetle točke (crvene, plave ili zelene) koje se trajno pojavljuju na LCD zaslonu. To je uobičajena posljedica postupka proizvodnje i ne upućuje na neispravan rad.

- Nemojte grepsti površinu LCD zaslona ili ga pritiskati. To može uzrokovati oštećenje.

- LCD zaslon mogao bi se tijekom rada zagrijati. To je uobičajeno i ne predstavlja kvar.

- Zbog mehaničke izrade LCD/dodirnim zaslonom VAIO računala, površina zaslona mogla bi se zagrijati kad računalo upotrebljavate dulje vrijeme. To je uobičajeno i ne predstavlja kvar. (modeli s dodirnim zaslonom)

- LCD/dodirnim zaslonom načinjen je od ojačanog stakla kako bi se omogućila visoka izdržljivost, no zaslonom rukujte pažljivo jer nije 100% neslomljiv. U slučaju da se zaslon razbije u sitne komadiće, pazite da se ne porežete krhotinama. (modeli s dodirnim zaslonom)

- Nemojte ostavljati LCD zaslon okrenut prema suncu. To može oštetiti LCD zaslon. Kada VAIO računalo koritite blizu prozora, zaštitite ga od izravne sunčeve svjetlosti.

- Ne pritišćite LCD zaslon ili njegove rubove. LCD zaslon je osjetljiv na pritisak i dodatna opterećenja te bi pritisak mogao oštetiti zaslon ili prouzročiti kvar.

- Korištenje VAIO računala na niskim temperaturama može uzrokovati prikaz zaostale slike na LCD zaslonu. To ne upućuje na neispravan rad. Kad se računalo vrati na uobičajenu temperaturu, zaslon će se vratiti u uobičajeno stanje.

- Zaostala slika može se pojaviti na LCD zaslonu ako se ista slika prikazuje na zaslonu tijekom dužeg razdoblja. Nakon nekog vremena zaostala će slika nestati. Za sprječavanje zaostalih slika možete koristiti čuvara zaslona.

## Upotreba funkcije Više monitora

Funkcija Više monitora omogućuje raspodjelu dijelova radne površine na više zaslona.

Na primjer, ako je u utičnicu monitora priključen vanjski zaslon, zaslon računala i vanjski zaslon mogu raditi kao jedinstvena radna površina.

1. Desnom tipkom miša kliknite radnu površinu i odaberite Razlučivost zaslona. (Kako otvoriti radnu površinu pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Radna površina.)
2. Odaberite Proširi ove zaslone s padajućeg popisa pored stavke Više zaslona i kliknite U redu.

   Mogućnosti se razlikuju ovisno o broju priključenih vanjskih zaslona.

#### Napomena

- Vaš vanjski zaslon možda ne podržava funkciju Više monitora.

- Određene aplikacije možda nisu kompatibilne s postavkama funkcije Više monitora.

- Ne mijenjajte postavke zaslona dok upotrebljavate aplikaciju za videozapise/slike ili tijekom reprodukcije DVD-ova jer to može uzrokovati neuspješnu reprodukciju/prikaz ili nestabilan rad sustava.

  Postavke zaslona promijenite nakon izlaska iz aplikacije za videozapise/slike.

#### Savjet

- Možete postaviti razlučivost zaslona za svaki zaslon koji upotrebljavate s funkcijom Više monitora.

## Odabir načina prikaza

Izlaz prikaza možete prebacivati između zaslona računala i vanjskog zaslona spojenog na VAIO računalo.

1. Uključite vanjski zaslon.
2. Pritisnite tipke Fn+F7 nekoliko puta kako biste odabrali željeni izlaz prikaza, a zatim pritisnite tipku Enter.

#### Napomena

- Ako odspojite kabel za prikaz (nije isporučeno) dok je kao izlaz prikaza odabran samo vanjski zaslon, bit će teško raditi s VAIO računalom jer će zaslon računala biti prazan.

  Za prebacivanje izlaza prikaza na zaslon računala pritinite dva puta tipku Fn+F7 i potom pritisnite tipku Enter.

- Prekidač za prikaz može postati nedostupan ili VAIO računalo može postati nestabilno za vrijeme reprodukcije videozapisa. Izađite iz aplikacije za reprodukciju videozapisa prije nego promijenite izlaz prikaza.

- Prekidač za prikaz možda neće biti dostupan ovisno o vrsti vanjskog zaslona ili projektora.

## Spajanje televizora s HDMI utičnicom

Televizor s HDMI utičnicom možete spojiti na VAIO računalo HDMI kabelom (nije isporučeno).

Za više informacija o instalaciji i korištenju pogledajte priručnik koji je isporučen s TV prijamnikom.

1. Kabel za napajanje TV prijamnika priključite u AC utičnicu i uključite.
2. Jedan kraj HDMI kabela priključite u izlaznu HDMI utičnicu (Dijelovi i kontrole na bočnim stranama) na VAIO računalu, a drugi kraj u televizor.
3. Postavite ulazni signal TV prijamnika na vanjski signal.

   Slika zaslona VAIO računala prikazuje se na televizoru.

#### Napomena

- Oblik ulaza HDMI izlaza se razlikuje ovinso o modelu koji ste kupili. Provjerite je li HDMI kabel kompatibilan s ulazom HDMI izlaza na vašem VAIO računalu.

- Ako upotrebljavate upravljački program koji nije isporučila tvrtka Sony, slika se neće prikazati i zvuk se neće čuti. Za ažuriranja uvijek koristite upravljački program tvrtke Sony.

- Želite li čuti zvuk iz uređaja priključenog u izlaznu HDMI utičnicu, morate promijeniti uređaj za reprodukciju zvuka. Podrobnije informacije potražite u odjeljku Promjena uređaja za reprodukciju zvuka.

#### Savjet

- HDMI utičnica na VAIO računalu usklađena je s HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) standardom i može šifrirati kanal za prijenos digitalnih videosignala radi zaštite autorskih prava, što vam omogućuje gledanje raznih visokokvalitetnih sadržaja zaštićenih autorskim pravima.

## Spajanje vanjskog pogona

Priključite vanjski pogon ili pogon tvrdog diska u USB utičnicu VAIO računala.

1. Priključite kabel za napajanje vanjskog pogona u strujnu utičnicu ().
2. Jedan kraj USB kabela () (nije isporučeno) priključite u USB utičnicu (), a drugi kraj u vanjski pogon.

   Informacije o USB vezi potražite u odjeljku Priključivanje USB uređaja.

#### Napomena

- Vanjski pogon priključite na izvor napajanja pomoću AC adaptera (ako je isporučen).

#### Savjet

- Možda ćete morati instalirati upravljački pogon, ovisno o vanjskom pogonu koji upotrebljavate.

  K tome, postupci za povezivanje i upotrebu vanjskog pogona razlikuju se ovisno o pogonu. Više informacija potražite u priručniku isporučenom uz vanjski pogon.

## Spajanje vanjskih zvučnika/slušalica/slušalica s mikrofonom

Vanjske uređaje za reprodukciju zvuka (npr. zvučnike, slušalice ili slušalice s mikrofonom) možete spojiti na VAIO računalo.

Upotrijebite slušalice s mikrofonom (nije isporučeno) kompatibilne sa Sony pametnim telefonom da biste uživali u internetskom pozivu ili glasovnom čavrljanju.

1. Spojite vanjske zvučnike, slušalice ili slušalice s mikrofonom u priključak za slušalice(Dijelovi i kontrole na bočnim stranama).

#### Napomena

- Prije uključivanja zvučnika smanjite glasnoća.

- Vaše slušalice možda ne budu pravilno radile s vašim VAIO računalom.

- Vanjski mikrofon ne funkcionira ako ga spojite u priključak za slušalice kompatibilan sa slušalicama s mikrofonom.

- Daljinski vaših slušalica možda ne radi s vašim VAIO računalom.

#### Savjet

- Više informacija pročitajte u priručniku koji je isporučen sa zvučnicima, slušalicama ili slušalicama s mikrofonom.

## Spajanje kvalitetnog uređaja za izlaz zvuka između VAIO računala i televizora

Između VAIO računala i televizora HDMI kabelom možete spojiti kvalitetan prijamnik kućnog kina ili neke druge dekodere prostornog zvuka.

1. Provjerite je li uspostavljena HDMI veza između TV prijamnika i prijamnika kućnog kina ili dekodera prostornog zvuka.
2. Promijenite uređaj za izlaz zvuka na HDMI izlaz. (Više informacija potražite u odjeljku Promjena uređaja za reprodukciju zvuka.)
3. Uključite TV prijamnik i postavite njegov ulaz na HDMI ulaz.
4. Uključite prijamnik kućnog kina ili dekoder prostornog zvuka i postavite njihove ulaze na HDMI ulaz.
5. Jedan kraj HDMI kabela priključite u HDMI ulaznu utičnicu na prijamniku kućnog kina ili dekoderu prostornog zvuka, a drugi u HDMI izlaznu utičnicu na VAIO računalu.

#### Savjet

- Možete prilagoditi razlučivost zaslona priključenog televizora onoj na VAIO računalu. Više informacija potražite u odjeljku Promjena razlučivosti (veličine) slike zaslona na uređaju spojenom HDMI kabelom.

- Kod spajanja HDMI vezom, glasnoću može prilagoditi samo spojeni audiouređaj. VAIO računalo nema nadzor nad glasnoćom izlaza spojenih uređaja.

## Promjena uređaja za reprodukciju zvuka

Ako iz vanjskog uređaja spojenog na VAIO računalo ne dopire nikakav zvuk, morate promijeniti uređaj za reprodukciju zvuka.

1. Otvorite Upravljačka ploča i odaberite Hardver i zvuk. (Pogledajte Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča za otvaranje Upravljačka ploča.)
2. Odaberite Zvuk.
3. Odaberite karticu Reprodukcija.
4. Provjerite je li ikona uređaja koji želite upotrebljavati za reprodukciju zvuka označena kvačicom.

   Ako pored ikone nema kvačice, odaberite je i kliknite Postavi zadano.

5. Odaberite U redu.

#### Promjena kvalitete zvuka i dubine (bitova)

Kvaliteta zvuka i dubina (bitova) izlaznog signala digitalnog zvuka trebaju se postaviti u skladu s digitalnim audiouređajem.

Slijedite gornje korake od 1 do 3 i potom odaberite ikonu HDMI uređaja i Svojstva. Na kartici Dodatno odaberite kvalitetu zvuka i dubinu (bitova) (npr. 16-bitni, 48000 Hz (DVD kvaliteta)) koje uređaj podržava, a zatim kliknite U redu.

## Spajanje vanjskih zvučnika/slušalica/slušalica s mikrofonom

Vanjske uređaje za reprodukciju zvuka (npr. zvučnike, slušalice ili slušalice s mikrofonom) možete spojiti na VAIO računalo.

Upotrijebite slušalice s mikrofonom (nije isporučeno) kompatibilne sa Sony pametnim telefonom da biste uživali u internetskom pozivu ili glasovnom čavrljanju.

1. Spojite vanjske zvučnike, slušalice ili slušalice s mikrofonom u priključak za slušalice(Dijelovi i kontrole na bočnim stranama).

#### Napomena

- Prije uključivanja zvučnika smanjite glasnoća.

- Vaše slušalice možda ne budu pravilno radile s vašim VAIO računalom.

- Vanjski mikrofon ne funkcionira ako ga spojite u priključak za slušalice kompatibilan sa slušalicama s mikrofonom.

- Daljinski vaših slušalica možda ne radi s vašim VAIO računalom.

#### Savjet

- Više informacija pročitajte u priručniku koji je isporučen sa zvučnicima, slušalicama ili slušalicama s mikrofonom.

## Spajanje vanjskih zvučnika/slušalica/slušalica s mikrofonom

Vanjske uređaje za reprodukciju zvuka (npr. zvučnike, slušalice ili slušalice s mikrofonom) možete spojiti na VAIO računalo.

Upotrijebite slušalice s mikrofonom (nije isporučeno) kompatibilne sa Sony pametnim telefonom da biste uživali u internetskom pozivu ili glasovnom čavrljanju.

1. Spojite vanjske zvučnike, slušalice ili slušalice s mikrofonom u priključak za slušalice(Dijelovi i kontrole na bočnim stranama).

#### Napomena

- Prije uključivanja zvučnika smanjite glasnoća.

- Vaše slušalice možda ne budu pravilno radile s vašim VAIO računalom.

- Vanjski mikrofon ne funkcionira ako ga spojite u priključak za slušalice kompatibilan sa slušalicama s mikrofonom.

- Daljinski vaših slušalica možda ne radi s vašim VAIO računalom.

#### Savjet

- Više informacija pročitajte u priručniku koji je isporučen sa zvučnicima, slušalicama ili slušalicama s mikrofonom.

## Spajanje kvalitetnog uređaja za izlaz zvuka između VAIO računala i televizora

Između VAIO računala i televizora HDMI kabelom možete spojiti kvalitetan prijamnik kućnog kina ili neke druge dekodere prostornog zvuka.

1. Provjerite je li uspostavljena HDMI veza između TV prijamnika i prijamnika kućnog kina ili dekodera prostornog zvuka.
2. Promijenite uređaj za izlaz zvuka na HDMI izlaz. (Više informacija potražite u odjeljku Promjena uređaja za reprodukciju zvuka.)
3. Uključite TV prijamnik i postavite njegov ulaz na HDMI ulaz.
4. Uključite prijamnik kućnog kina ili dekoder prostornog zvuka i postavite njihove ulaze na HDMI ulaz.
5. Jedan kraj HDMI kabela priključite u HDMI ulaznu utičnicu na prijamniku kućnog kina ili dekoderu prostornog zvuka, a drugi u HDMI izlaznu utičnicu na VAIO računalu.

#### Savjet

- Možete prilagoditi razlučivost zaslona priključenog televizora onoj na VAIO računalu. Više informacija potražite u odjeljku Promjena razlučivosti (veličine) slike zaslona na uređaju spojenom HDMI kabelom.

- Kod spajanja HDMI vezom, glasnoću može prilagoditi samo spojeni audiouređaj. VAIO računalo nema nadzor nad glasnoćom izlaza spojenih uređaja.

## O okolišu za korištenje tipkovnice

Ovaj odjeljak objašnjava kako da koristite tipkovnicu.

Preporučujemo da tipkovnicu koristite unutar 50 cm od vašeg VAIO računala.

#### Napomena

- Tipkovnica ima magnete za spajanej s všim VAIO računalom. Ne stavljajte kreditne kartice itd., predmete koji su osjetljivi na magnetizam u blizinu računala, osobito ispred ili iza tipkovnice. Ako to učinite, može doći do oštećenja podataka.

- Nemojte dopustiti ulaz vode u tipkovnicu jer može doći do kvara.

- Ovisno o okolišu korištenja, komunikacijski raspon između tipkovnice i vašeg računala može biti kraći. U tom slučaju, pomaknite tipkovnicu i računalo bliže jedno drugom.

## O uslugama za povezivanje s internetom

Dostupne su sljedeće vrste usluga za povezivanje s internetom.

Usluge možete odabrati ovisno o potrebama, npr. brzini komunikacije ili naknadi za upotrebu. Za pojedinosti o izboru usluga za povezivanje obratite se davatelju internetskih usluga (ISP-ovi).

- optika do doma (FTTH)

- kabelski modem

- digitalna pretplatnička linija (DSL)

- satelit

- povezivanje telefonskom linijom

## Onemogućavanje funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Wi-Fi funkciju možete onemogućiti na sljedeće načine.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Promijenite postavku Wi-Fi pod stavkom Bežični uređaji na Isključeno.

#### Savjet

- Da omogućite funkciju Wi-Fi, isključite Način rada u zrakoplovu i promijenite postavku Wi-Fi pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.

- Za onemogućavanje svih bežičnih funkcija uključite Način rada u zrakoplovu.

- Bežične funkcije čije su postavke uključene bit će omogućene kad isključite Način rada u zrakoplovu.

- U odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows) potražite više informacija o značajci Način rada u zrakoplovu.

## Napomene o korištenju funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Prije korištenja funkcije Wi-Fi pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti za ispravan rad.

- U nekim zemljama ili regijama upotreba Wi-Fi proizvoda može biti ograničena lokalnim propisima.

- Wi-Fi uređaji rade u pojasu 2,4 GHz koji upotrebljavaju razni uređaji. Oni koriste tehnologiju za smanjenje radiosmetnji koje dolaze od drugih uređaja u istom pojasu; međutim, radiosmetnje ipak mogu uzrokovati nižu brzinu komunikacije, smanjenje dosega komunikacije te onemogućiti komunikaciju.

- Ako su i funkcija BLUETOOTH i funkcija Wi-Fi koja radi u pojasu 2,4 GHz omogućene na VAIO računalu, moguće su smetnje koje mogu prouzročiti sporiju komunikaciju i druge poteškoće.

- Za komuniciranje Wi-Fi vezom dok ste u pokretu potrebno je sklopiti ugovor s davateljem usluga Wi-Fi mreže.

- Ako je VAIO računalo opremljeno standardom IEEE 802.11a/b/g/n, uporaba funkcije Wi-Fi koja radi u pojasu 5 GHz zakonski je zabranjena na otvorenom prostoru.

- Brzina i doseg komunikacije razlikuju se ovisno o sljedećim uvjetima:

  - udaljenost između uređaja

  - postojanje prepreka između uređaja

  - konfiguracija uređaja

  - stanje okoline koje može utjecati na radiosignale

  - okolina (uključujući materijal od kojeg su izrađeni zidovi itd.)

  - aplikacija koja se koristi

    Komunikacija se ovisno o stanju okoline može prekinuti.

- Brzina prijenosa podataka navedena u specifikacijama teorijski je maksimum i možda ne predstavlja stvarnu brzinu prijenosa podataka.

- Stvarna brzina komunikacije možda nije jednaka onoj prikazanoj na VAIO računalu.

- Wi-Fi mreže u frekvencijskom pojasu 2,4 GHz i mreže u frekvencijskom pojasu 5 GHz ne mogu međusobno komunicirati.

- Na brzinu prijenosa podataka IEEE 802.11g i IEEE 802.11n (2,4 GHz) uređaja mogu utjecati smetnje kada se koriste s IEEE 802.11b uređajem. Također, standardi IEEE 802.11g i IEEE 802.11n automatski smanjuju brzinu prijenosa kako bi održali kompatibilnost s IEEE 802.11b proizvodom. Brzinu prijenosa moguće je obnoviti promjenom postavki kanala pristupne točke.

- Za trenutno zaustavljanje funkcije Wi-Fi, isključite VAIO računalo i bežični uređaj (ako postoji).

- WLAN standard uključuje sljedeće načine šifriranja: Wired Equivalent Privacy (WEP), to je sigurnosni protokol, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) i Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 i WPA specifikacije standarda, koje su zajednički izradili IEEE i Wi-Fi Alliance, temelje se na međusobno nadopunjujućim sigurnosnim poboljšanjima koja povećavaju razinu zaštite podataka i pristupa za postojeće Wi-Fi mreže. WPA je unaprijed kompatibilna sa specifikacijama standarda IEEE 802.11i. Koristi unaprijeđeno šifriranje podataka Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) kao i provjeru autentičnosti korisnika korištenjem protokola 802.1X i Extensible Authentication Protocol (EAP). Šifriranje podataka štiti ranjivu bežičnu vezu između klijenta i pristupne točke. Osim toga, postoje drugi uobičajeni mrežni sigurnosni mehanizmi koji osiguravaju privatnost, kao što su: zaštita zaporkom, sveobuhvatno šifriranje, virtualne privatne mreže i provjera autentičnosti. WPA2, druga generacija protokola WPA, pruža jaču zaštitu podataka i provjeru pristupa mreži i dizajnirana je za osiguravanje uređaja svih 802.11 standarda, uključujući standarde 802.11b, 802.11a, 802.11g, i 802.11n i 802.11ac (skice), višepojasne i one koji podržavaju više načina rada. Uz to, temeljem potvrđenog standarda IEEE 802.11i, WPA2 pruža sigurnost na razini one koju upotrebljava vlada primjenjujući AES algoritme šifriranja usklađene sa standardom FIPS 140-2 Nacionalnog instituta za norme i tehnologiju (NIST) te provjeru autentičnosti temeljenu na normi 802.1X. Standard WPA2 povratno je kompatibilan sa standardom WPA.

## Zaustavljanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Komunikacije Wi-Fi možete zaustaviti na sljedeće načine.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite(ikona mreže).
3. Odaberite željenu pristupnu točku i Prekini vezu.

#### Napomena

- Nemojte onemogućiti funkciju Wi-Fi dok pristupate udaljenim dokumentima, datotekama ili resursima jer to može prouzročiti gubitak podataka.

## O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Wi-Fi vam omogućuje da VAIO računalo povežete na mrežu bežičnom vezom.

Wi-Fi koristi sljedeći IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica) standard koji definira vrstu korištene tehnologije. Pogledajte specifikacije kako biste saznali više o konfiguraciji računala.

#### IEEE 802.11a (frekvencijski pojas: 5 GHz)

Isključivo za modele koji podržavaju standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica).

#### IEEE 802.11b/g (frekvencijski pojas: 2,4 GHz)

Standard IEEE 802.11g omogućuje komunikaciju veće brzine od standarda IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvencijski pojas: 2,4 GHz/5 GHz)

Kod modela koji podržavaju standard IEEE 802.11b/g/n moguće je korištenje samo frekvencijskog pojasa 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (skica) (frekvencijski pojas: 5 GHz)

Isključivo za modele koji podržavaju standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica).

## O mreži (LAN)

Mreža (LAN) omogućuje povezivanje VAIO računala s internetom i prijenos podataka između računala i drugih uređaja.

VAIO računalo možete povezati na mrežu bežičnom vezom.

Za pojedinosti o vanjskim uređajima potrebnim za pristup lokalnoj mreži obratite se davatelju internetskih usluga (ISP) ili pogledajte priručnik koji je isporučen s uređajem.

Informacije o tome kako povezati VAIO računalo s mrežom potražite u uputama davatelja internetskih usluga (ISP) ili priručniku koji je isporučen s uređajem s kojim je povezano računalo. Za pojedinosti o postavkama mreže na radnom mjestu obratite se administratoru mreže.

## Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Možete uspostaviti komunikaciju Wi-Fi između VAIO računala i pristupne točke (nije isporučeno).

Prije korištenja Wi-Fi provjerite je li pristupna točka za Wi-Fi uključena te radi li.

1. Povežite pristupnu točku na svoje VAIO računalo.

   Više informacija potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows) i priručniku koji je isporučen uz pristupnu točku.

2. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
3. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
4. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
5. Promijenite Način rada u zrakoplovu u Isključeno i postavku Wi-Fi pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.
6. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
7. Odaberite(ikona mreže).
8. Odaberite željenu pristupnu točku i Poveži se.

   Nakon uspostavljanja veze, u polju odabrane bežične pristupne točke pojavit će se Povezano.

   Ako se pojavi prozor za unos sigurnosnog ključa, unesite sigurnosni ključ kako se traži i odaberite U redu. Više informacija potražite u odjeljku O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN).

   Pripazite na veličinu slova u sigurnosnom ključu.

#### Za provjeru statusa povezanosti s Wi-Fi mrežom

Otvorite radnu površinu i prijeđite pokazivačem miša preko(ikona mreže) u području obavijesti na radnoj površini te provjerite status veze s Wi-Fi mrežom, kao što je pristupna točka s kojom je trenutačno povezano VAIO računalo.

Kako otvoriti radnu površinu, pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Radna površina.

#### Napomena

- Na modelima opremljenim tehnologijom IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica), kod kojih je omogućena samo funkcija Wi-Fi veze koja radi u pojasu 2,4 GHz, VAIO računalo se neće moći spojiti na Wi-Fi pristupnu točku koja radi u pojasu 5 GHz. Isto tako, kada je omogućena Wi-Fi funkcija koja radi u pojasu 5 GHz, računalo se neće moći spojiti na Wi-Fi pristupnu točku koja radi u pojasu 2,4 GHz.

  Kod modela opremljenih tehnologijom IEEE 802.11b/g/n, kada je onemogućena funkcija Wi-Fi koja radi u pojasu 2,4 GHz, računalo se ne može spojiti na pristupnu točku. Također, računalo se ne može spajati na Wi-Fi pristupnu točku koja radi u pojasu 5 GHz.

- Potrebno je neko vrijeme za pronalazak i povezivanje s Wi-Fi pristupnom točkom prije početka komunikacije Wi-Fi mrežom.

#### Savjet

- U odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows) potražite više informacija o Način rada u zrakoplovu.

- Kada povežete VAIO računalo s pristupnom točkom unošenjem sigurnosnog ključa, pristupna točka ostat će zabilježena u računalu. Kod kasnijih povezivanja s pristupnom točkom nije potrebno ponovo unositi sigurnosni ključ.

## O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Sigurnosni ključ je sigurnosni protokol za Wi-Fi vezu koji šifrira podatke koji se prenose Wi-Fi vezom. Drugi nazivi za sigurnosni ključ su ključ za šifriranje ili WEP (eng. Wired Equivalent Privacy) ključ.

Sigurnosni ključ omogućuje međusobnu komunikaciju bežičnih uređaja s istim ključem putem Wi-Fi mreže, kao što su pristupna točka za Wi-Fi i računalo.

Svaka pristupna točka ima zadan sigurnosni ključ. (Provjerite je li zadani sigurnosni ključ promijenjen radi zaštite podataka od neovlaštenog korištenja.) Ako ne možete pronaći zadani sigurnosni ključ, pogledajte u priručniku koji je isporučen s pristupnom točkom.

Ako unesete neispravan sigurnosni ključ, slijedite sljedeće korake za ponovni unos ključa.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite(ikona mreže).
3. Desnom tipkom miša kliknite željenu mrežu i odaberite Prikaz svojstava veze.
4. Odaberite karticu Sigurnost.
5. Upišite sigurnosni ključ u polje Mrežni sigurnosni ključ i odaberite U redu.

## Vađenje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

Ova tema objašnjava kako izvaditi micro SIM karticu.

1. Isključite VAIO računalo.
2. Otvorite poklopac. (Pročitajte odjeljak Dijelovi i kontrole na prednjoj strani.)
3. Gurnite micro SIM karticu i brzo je otpustite.

4. Izvadite micro SIM karticu iz utora.

#### Napomena

- Ne dodirujte otisnute elektroničke sklopove na micro SIM kartici.

- Prije vađenja micro SIM kartice čvrsto primite VAIO računalo.

- Nemojte ni na koji način oštetiti micro SIM karticu, savijanjem ili pritiskanjem kartice.

## Zaustavljanje komunikacije bežičnom WAN mrežom (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

Komunikaciju bežičnom WAN (WWAN) mrežom možete zaustaviti na sljedeće načine.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Promijenite postavku Mobilna širokopojasna pod stavkom Bežični uređaji na Isključeno.

#### Napomena

- Isključivanje funkcije za bežični WAN tijekom pristupa udaljenim dokumentima, datotekama ili resursima može uzrokovati gubitak podataka.

## Pokretanje komunikacije bežičnom WAN mrežom (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

Komunikaciju bežičnom WAN (WWAN) mrežom možete uspostaviti pomoću programa OneClick Internet.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Provjerite je li Način rada u zrakoplovu postavljen na Isključeno, a postavku Mobilna širokopojasna u odjeljku Bežični uređaji promijenite na Uključeno.
5. Pokrenite OneClick Internet i odaberite Poveži se. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti OneClick Internet.)

#### Napomena

- Provjerite je li micro SIM kartica pravilno umetnuta u utor za micro SIM karticu u vašem VAIO računalu. U suprotnom, funkcija za bežični WAN možda neće raditi.

  Informacije o tome kako umetnuti micro SIM karticu potražite u odjeljku Umetanje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN).

#### Savjet

- Više informacija o načinu upotrebe funkcije za bežični WAN zatražite od svog operatora.

## Prije upotrebe bežične WAN mreže (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

WAN (Wide Area Network – mreža na velikom području) vrlo je rasprostranjena komunikacijska mreža koja omogućuje međusobno povezivanje lokalnih mreža računala na udaljenim mjestima, a obično je pružaju telekomunikacijski operateri.

Korištenje bežične WAN (WWAN) mreže omogućuje povezivanje VAIO računala s Internetom putem bežične mreže na mjestima koja su pokrivena mobilnom telefonskom mrežom.

Ovisno o državi i modelu, možda ćete za korištenje funkcije za bežični WAN morati umetnuti micro SIM karticu u držač ili utor za micro SIM karticu na računalu.

#### Napomena

- U nekim državama i regijama bežična WAN mreža možda nije dostupna.

- Za korištenje nekih značajki i programa može biti potreban pristup Internetu putem funkcije za bežični WAN. To može uzrokovati troškove za prijenos podataka dok je VAIO računalo spojeno na Internet. Više informacija saznajte od svog davatelja usluga bežične mreže.

#### Savjet

- Ovisno o državi i modelu, možete primiti ponudu od operatera koji su odabrani za VAIO. U tom se slučaju micro SIM kartica nalazi u kartonskoj kutiji za SIM karticu operatera ili je već umetnuta u držač ili utor za micro SIM karticu. Ako micro SIM kartica nije isporučena uz VAIO računalo, možete je kupiti od operatera po svom izboru.

## Umetanje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

Ova tema objašnjava kako umetnuti micro SIM karticu.

1. Isključite VAIO računalo.
2. Otvorite poklopac i locirajte utor micro SIM kartice. (Pročitajte odjeljak Dijelovi i kontrole na prednjoj strani.)
3. Izvadite micro SIM karticu tako da je istisnete iz kartice u kojoj se nalazi.

4. Umetnite micro SIM karticu u utor za micro SIM karticu tako da su tiskani električni sklopovi okrenuti prema dolje.

#### Napomena

- Ne dodirujte otisnute elektroničke sklopove na micro SIM kartici.

- Prije umetanja micro SIM kartice čvrsto primite VAIO računalo.

- Nemojte ni na koji način oštetiti micro SIM karticu, savijanjem ili pritiskanjem kartice.

## O uslugama za povezivanje s internetom

Dostupne su sljedeće vrste usluga za povezivanje s internetom.

Usluge možete odabrati ovisno o potrebama, npr. brzini komunikacije ili naknadi za upotrebu. Za pojedinosti o izboru usluga za povezivanje obratite se davatelju internetskih usluga (ISP-ovi).

- optika do doma (FTTH)

- kabelski modem

- digitalna pretplatnička linija (DSL)

- satelit

- povezivanje telefonskom linijom

## O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Wi-Fi vam omogućuje da VAIO računalo povežete na mrežu bežičnom vezom.

Wi-Fi koristi sljedeći IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica) standard koji definira vrstu korištene tehnologije. Pogledajte specifikacije kako biste saznali više o konfiguraciji računala.

#### IEEE 802.11a (frekvencijski pojas: 5 GHz)

Isključivo za modele koji podržavaju standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica).

#### IEEE 802.11b/g (frekvencijski pojas: 2,4 GHz)

Standard IEEE 802.11g omogućuje komunikaciju veće brzine od standarda IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvencijski pojas: 2,4 GHz/5 GHz)

Kod modela koji podržavaju standard IEEE 802.11b/g/n moguće je korištenje samo frekvencijskog pojasa 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (skica) (frekvencijski pojas: 5 GHz)

Isključivo za modele koji podržavaju standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica).

## O mreži (LAN)

Mreža (LAN) omogućuje povezivanje VAIO računala s internetom i prijenos podataka između računala i drugih uređaja.

VAIO računalo možete povezati na mrežu bežičnom vezom.

Za pojedinosti o vanjskim uređajima potrebnim za pristup lokalnoj mreži obratite se davatelju internetskih usluga (ISP) ili pogledajte priručnik koji je isporučen s uređajem.

Informacije o tome kako povezati VAIO računalo s mrežom potražite u uputama davatelja internetskih usluga (ISP) ili priručniku koji je isporučen s uređajem s kojim je povezano računalo. Za pojedinosti o postavkama mreže na radnom mjestu obratite se administratoru mreže.

## O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Sigurnosni ključ je sigurnosni protokol za Wi-Fi vezu koji šifrira podatke koji se prenose Wi-Fi vezom. Drugi nazivi za sigurnosni ključ su ključ za šifriranje ili WEP (eng. Wired Equivalent Privacy) ključ.

Sigurnosni ključ omogućuje međusobnu komunikaciju bežičnih uređaja s istim ključem putem Wi-Fi mreže, kao što su pristupna točka za Wi-Fi i računalo.

Svaka pristupna točka ima zadan sigurnosni ključ. (Provjerite je li zadani sigurnosni ključ promijenjen radi zaštite podataka od neovlaštenog korištenja.) Ako ne možete pronaći zadani sigurnosni ključ, pogledajte u priručniku koji je isporučen s pristupnom točkom.

Ako unesete neispravan sigurnosni ključ, slijedite sljedeće korake za ponovni unos ključa.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite(ikona mreže).
3. Desnom tipkom miša kliknite željenu mrežu i odaberite Prikaz svojstava veze.
4. Odaberite karticu Sigurnost.
5. Upišite sigurnosni ključ u polje Mrežni sigurnosni ključ i odaberite U redu.

## O uslugama za povezivanje s internetom

Dostupne su sljedeće vrste usluga za povezivanje s internetom.

Usluge možete odabrati ovisno o potrebama, npr. brzini komunikacije ili naknadi za upotrebu. Za pojedinosti o izboru usluga za povezivanje obratite se davatelju internetskih usluga (ISP-ovi).

- optika do doma (FTTH)

- kabelski modem

- digitalna pretplatnička linija (DSL)

- satelit

- povezivanje telefonskom linijom

## Onemogućavanje funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Wi-Fi funkciju možete onemogućiti na sljedeće načine.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Promijenite postavku Wi-Fi pod stavkom Bežični uređaji na Isključeno.

#### Savjet

- Da omogućite funkciju Wi-Fi, isključite Način rada u zrakoplovu i promijenite postavku Wi-Fi pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.

- Za onemogućavanje svih bežičnih funkcija uključite Način rada u zrakoplovu.

- Bežične funkcije čije su postavke uključene bit će omogućene kad isključite Način rada u zrakoplovu.

- U odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows) potražite više informacija o značajci Način rada u zrakoplovu.

## Napomene o korištenju funkcije Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Prije korištenja funkcije Wi-Fi pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti za ispravan rad.

- U nekim zemljama ili regijama upotreba Wi-Fi proizvoda može biti ograničena lokalnim propisima.

- Wi-Fi uređaji rade u pojasu 2,4 GHz koji upotrebljavaju razni uređaji. Oni koriste tehnologiju za smanjenje radiosmetnji koje dolaze od drugih uređaja u istom pojasu; međutim, radiosmetnje ipak mogu uzrokovati nižu brzinu komunikacije, smanjenje dosega komunikacije te onemogućiti komunikaciju.

- Ako su i funkcija BLUETOOTH i funkcija Wi-Fi koja radi u pojasu 2,4 GHz omogućene na VAIO računalu, moguće su smetnje koje mogu prouzročiti sporiju komunikaciju i druge poteškoće.

- Za komuniciranje Wi-Fi vezom dok ste u pokretu potrebno je sklopiti ugovor s davateljem usluga Wi-Fi mreže.

- Ako je VAIO računalo opremljeno standardom IEEE 802.11a/b/g/n, uporaba funkcije Wi-Fi koja radi u pojasu 5 GHz zakonski je zabranjena na otvorenom prostoru.

- Brzina i doseg komunikacije razlikuju se ovisno o sljedećim uvjetima:

  - udaljenost između uređaja

  - postojanje prepreka između uređaja

  - konfiguracija uređaja

  - stanje okoline koje može utjecati na radiosignale

  - okolina (uključujući materijal od kojeg su izrađeni zidovi itd.)

  - aplikacija koja se koristi

    Komunikacija se ovisno o stanju okoline može prekinuti.

- Brzina prijenosa podataka navedena u specifikacijama teorijski je maksimum i možda ne predstavlja stvarnu brzinu prijenosa podataka.

- Stvarna brzina komunikacije možda nije jednaka onoj prikazanoj na VAIO računalu.

- Wi-Fi mreže u frekvencijskom pojasu 2,4 GHz i mreže u frekvencijskom pojasu 5 GHz ne mogu međusobno komunicirati.

- Na brzinu prijenosa podataka IEEE 802.11g i IEEE 802.11n (2,4 GHz) uređaja mogu utjecati smetnje kada se koriste s IEEE 802.11b uređajem. Također, standardi IEEE 802.11g i IEEE 802.11n automatski smanjuju brzinu prijenosa kako bi održali kompatibilnost s IEEE 802.11b proizvodom. Brzinu prijenosa moguće je obnoviti promjenom postavki kanala pristupne točke.

- Za trenutno zaustavljanje funkcije Wi-Fi, isključite VAIO računalo i bežični uređaj (ako postoji).

- WLAN standard uključuje sljedeće načine šifriranja: Wired Equivalent Privacy (WEP), to je sigurnosni protokol, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) i Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 i WPA specifikacije standarda, koje su zajednički izradili IEEE i Wi-Fi Alliance, temelje se na međusobno nadopunjujućim sigurnosnim poboljšanjima koja povećavaju razinu zaštite podataka i pristupa za postojeće Wi-Fi mreže. WPA je unaprijed kompatibilna sa specifikacijama standarda IEEE 802.11i. Koristi unaprijeđeno šifriranje podataka Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) kao i provjeru autentičnosti korisnika korištenjem protokola 802.1X i Extensible Authentication Protocol (EAP). Šifriranje podataka štiti ranjivu bežičnu vezu između klijenta i pristupne točke. Osim toga, postoje drugi uobičajeni mrežni sigurnosni mehanizmi koji osiguravaju privatnost, kao što su: zaštita zaporkom, sveobuhvatno šifriranje, virtualne privatne mreže i provjera autentičnosti. WPA2, druga generacija protokola WPA, pruža jaču zaštitu podataka i provjeru pristupa mreži i dizajnirana je za osiguravanje uređaja svih 802.11 standarda, uključujući standarde 802.11b, 802.11a, 802.11g, i 802.11n i 802.11ac (skice), višepojasne i one koji podržavaju više načina rada. Uz to, temeljem potvrđenog standarda IEEE 802.11i, WPA2 pruža sigurnost na razini one koju upotrebljava vlada primjenjujući AES algoritme šifriranja usklađene sa standardom FIPS 140-2 Nacionalnog instituta za norme i tehnologiju (NIST) te provjeru autentičnosti temeljenu na normi 802.1X. Standard WPA2 povratno je kompatibilan sa standardom WPA.

## Zaustavljanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Komunikacije Wi-Fi možete zaustaviti na sljedeće načine.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite(ikona mreže).
3. Odaberite željenu pristupnu točku i Prekini vezu.

#### Napomena

- Nemojte onemogućiti funkciju Wi-Fi dok pristupate udaljenim dokumentima, datotekama ili resursima jer to može prouzročiti gubitak podataka.

## O standardima Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Wi-Fi vam omogućuje da VAIO računalo povežete na mrežu bežičnom vezom.

Wi-Fi koristi sljedeći IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica) standard koji definira vrstu korištene tehnologije. Pogledajte specifikacije kako biste saznali više o konfiguraciji računala.

#### IEEE 802.11a (frekvencijski pojas: 5 GHz)

Isključivo za modele koji podržavaju standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica).

#### IEEE 802.11b/g (frekvencijski pojas: 2,4 GHz)

Standard IEEE 802.11g omogućuje komunikaciju veće brzine od standarda IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvencijski pojas: 2,4 GHz/5 GHz)

Kod modela koji podržavaju standard IEEE 802.11b/g/n moguće je korištenje samo frekvencijskog pojasa 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (skica) (frekvencijski pojas: 5 GHz)

Isključivo za modele koji podržavaju standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica).

## Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Možete uspostaviti komunikaciju Wi-Fi između VAIO računala i pristupne točke (nije isporučeno).

Prije korištenja Wi-Fi provjerite je li pristupna točka za Wi-Fi uključena te radi li.

1. Povežite pristupnu točku na svoje VAIO računalo.

   Više informacija potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows) i priručniku koji je isporučen uz pristupnu točku.

2. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
3. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
4. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
5. Promijenite Način rada u zrakoplovu u Isključeno i postavku Wi-Fi pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.
6. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
7. Odaberite(ikona mreže).
8. Odaberite željenu pristupnu točku i Poveži se.

   Nakon uspostavljanja veze, u polju odabrane bežične pristupne točke pojavit će se Povezano.

   Ako se pojavi prozor za unos sigurnosnog ključa, unesite sigurnosni ključ kako se traži i odaberite U redu. Više informacija potražite u odjeljku O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN).

   Pripazite na veličinu slova u sigurnosnom ključu.

#### Za provjeru statusa povezanosti s Wi-Fi mrežom

Otvorite radnu površinu i prijeđite pokazivačem miša preko(ikona mreže) u području obavijesti na radnoj površini te provjerite status veze s Wi-Fi mrežom, kao što je pristupna točka s kojom je trenutačno povezano VAIO računalo.

Kako otvoriti radnu površinu, pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Radna površina.

#### Napomena

- Na modelima opremljenim tehnologijom IEEE 802.11a/b/g/n/ac (skica), kod kojih je omogućena samo funkcija Wi-Fi veze koja radi u pojasu 2,4 GHz, VAIO računalo se neće moći spojiti na Wi-Fi pristupnu točku koja radi u pojasu 5 GHz. Isto tako, kada je omogućena Wi-Fi funkcija koja radi u pojasu 5 GHz, računalo se neće moći spojiti na Wi-Fi pristupnu točku koja radi u pojasu 2,4 GHz.

  Kod modela opremljenih tehnologijom IEEE 802.11b/g/n, kada je onemogućena funkcija Wi-Fi koja radi u pojasu 2,4 GHz, računalo se ne može spojiti na pristupnu točku. Također, računalo se ne može spajati na Wi-Fi pristupnu točku koja radi u pojasu 5 GHz.

- Potrebno je neko vrijeme za pronalazak i povezivanje s Wi-Fi pristupnom točkom prije početka komunikacije Wi-Fi mrežom.

#### Savjet

- U odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows) potražite više informacija o Način rada u zrakoplovu.

- Kada povežete VAIO računalo s pristupnom točkom unošenjem sigurnosnog ključa, pristupna točka ostat će zabilježena u računalu. Kod kasnijih povezivanja s pristupnom točkom nije potrebno ponovo unositi sigurnosni ključ.

## O sigurnosnom ključu za Wi-Fi(R) (bežični LAN)

Sigurnosni ključ je sigurnosni protokol za Wi-Fi vezu koji šifrira podatke koji se prenose Wi-Fi vezom. Drugi nazivi za sigurnosni ključ su ključ za šifriranje ili WEP (eng. Wired Equivalent Privacy) ključ.

Sigurnosni ključ omogućuje međusobnu komunikaciju bežičnih uređaja s istim ključem putem Wi-Fi mreže, kao što su pristupna točka za Wi-Fi i računalo.

Svaka pristupna točka ima zadan sigurnosni ključ. (Provjerite je li zadani sigurnosni ključ promijenjen radi zaštite podataka od neovlaštenog korištenja.) Ako ne možete pronaći zadani sigurnosni ključ, pogledajte u priručniku koji je isporučen s pristupnom točkom.

Ako unesete neispravan sigurnosni ključ, slijedite sljedeće korake za ponovni unos ključa.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite(ikona mreže).
3. Desnom tipkom miša kliknite željenu mrežu i odaberite Prikaz svojstava veze.
4. Odaberite karticu Sigurnost.
5. Upišite sigurnosni ključ u polje Mrežni sigurnosni ključ i odaberite U redu.

## O funkciji BLUETOOTH(R)

Možete uspostaviti bežičnu vezu između VAIO računala i drugih BLUETOOTH uređaja, kao što su drugo računalo, pametni telefon, mobilni telefon, slušalice s mikrofonom ili miš.

Možete prenositi podatke između tih uređaja bez kabela na udaljenosti do 10 metara na otvorenom prostoru.

Jedan BLUETOOTH uređaj može se bežičnom mrežom povezati s do sedam uređaja radi razmjene podataka.

Kada uređaj zatraži povezivanje s drugim uređajem, šalje upit susjednim BLUETOOTH uređajima. Ako neki uređaj odgovori na upit, dva se uređaja mogu međusobno povezati.

## Komuniciranje s drugim BLUETOOTH(R) uređajem, kao što je miš

BLUETOOTH uređaje možete povezati s VAIO računalom.

Pojedinosti o BLUETOOTH komunikaciji potražite u odjeljku O funkciji BLUETOOTH(R).

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Promijenite Način rada u zrakoplovu u Isključeno i postavke Bluetooth na Uključeno.
5. Odaberite Uređaji u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
6. Kada povezujete BLUETOOTH miš, uključite ga i pritisnite gumb za povezivanje miša.

   Kako uređaj postaviti u stanje za povezivanje pročitajte u priručniku isporučenom uz BLUETOOTH uređaj.

7. Odaberite Dodavanje uređaja.

   VAIO računalo traži uređaje i prikazuje popis uređaja.

   Slijedite upute na zaslonu za registriranje uređaja.

#### Napomena

- Ovisno o BLUETOOTH uređaju, može proći neko vrijeme dok VAIO računalo ne pronađe uređaj.

  Ako se uređaj ne prikazuje na popisu, ponovite postupak postavljanja uređaja u stanje za povezivanje (primjerice, pritiskom na gumb za povezivanje).

- Ovisno o BLUETOOTH uređaju, postupak za uspostavljanje veze može se razlikovati. Više informacija o postupku potražite u priručniku isporučenom s uređajem.

#### Savjet

- Ako je VAIO računalo usklađeno s BLUETOOTH tehnologijom velike brzine i namjeravate ga upotrebljavati za brzu komunikaciju, u 4. koraku promijenite postavku Wi-Fi pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.

- Ako BLUETOOTH uređaj za uspostavu veze traži provjeru autentičnosti, pojavit će se prozor za unos pristupnog koda. Slijedite upute na zaslonu za dijeljenje pristupnog koda između BLUETOOTH uređaja i VAIO računala. Ako se ne želite povezati s internetom, u prozoru odaberite gumb Odustani.

  - Pristupni kôd tajni je broj koji upisuje korisnik radi provjere autentičnosti što omogućuje međusobnu komunikaciju dva BLUETOOTH uređaja. Upišite isti slovnobrojčani niz (pazite na velika/mala slova) u oba uređaja kako biste im omogućili međusobnu komunikaciju. Pristupni kôd možete promijeniti pri svakoj provjeri autentičnosti, ali tijekom tog postupka morate upisati isti pristupni kôd u oba uređaja. Pojedinosti o pristupnom kodu BLUETOOTH uređaja potražite u priručniku isporučenom uz taj uređaj. Ako se pristupni kôd za BLUETOOTH ne upiše neko vrijeme, postupak povezivanja se radi sigurnosti prekida. U tom slučaju pokušajte ponovo.

- Za pojedinosti o ovim radnjama, otvorite odjeljak Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows) i upišite „BLUETOOTH“ u okvir za pretraživanje.

## O sigurnosti tehnologije BLUETOOTH(R)

Bežična tehnologija BLUETOOTH ima funkciju za provjeru autentičnosti koja omogućuje nadzor komunikacija s drugim uređajima.

Provjera autentičnosti sprječava pristup neželjenim anonimnim BLUETOOTH uređajima VAIO računalu. Pri prvoj komunikaciji dva BLUETOOTH uređaja mora se odrediti zajednički pristupni kôd (lozinka potrebna za provjeru autentičnosti) za registraciju oba uređaja. Kada se uređaj registrira, pristupni kôd ne treba ponovo unositi.

Za pojedinosti, otvorite odjeljak Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows) i unesite „BLUETOOTH“ u okvir za pretraživanje.

## Napomene o upotrebi funkcije BLUETOOTH(R)

Prije upotrebe funkcije BLUETOOTH pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti za ispravan rad.

- U nekim državama ili regijama upotreba funkcije BLUETOOTH može biti zabranjena lokalnim propisima.

- Funkcija BLUETOOTH s nekim uređajima možda neće raditi, ovisno o proizvođaču ili verziji aplikacije proizvođača. Prije kupnje provjerite zahtjeve sustava BLUETOOTH uređaja.

  Informacije o BLUETOOTH uređajima potražite na web-mjestu za podršku za VAIO.

  Neki BLUETOOTH uređaji zahtijevaju provjeru autentičnosti (uparivanje) prije uspostave veze s drugim uređajem. Izvršite provjeru autentičnosti prije povezivanja s tim uređajima.

- BLUETOOTH uređaji rade u pojasu 2,4 GHz koji upotrebljavaju razni uređaji. BLUETOOTH uređaji koriste tehnologiju za smanjenje radiosmetnji koje dolaze od drugih uređaja u istom pojasu; međutim, radiosmetnje ipak mogu uzrokovati nižu brzinu komunikacije, smanjenje dosega komunikacije te onemogućiti komunikaciju.

- Brzina i doseg komunikacije ovise o sljedećim uvjetima:

  - udaljenost između uređaja koji komuniciraju

  - postojanje prepreka između uređaja

  - okolina u koju spadaju zidovi i materijali od kojih su zidovi izrađeni

  - konfiguracija uređaja

  - aplikacija koja se koristi

  - stanje okoline koje može utjecati na radiosignale

    Komunikacija se ovisno o stanju okoline može prekinuti.

- Ako je VAIO računalo usklađeno s BLUETOOTH tehnologijom velike brzine i namjeravate ga upotrebljavati za brzu komunikaciju, u računalu omogućite funkciju bežične mreže i funkciju BLUETOOTH.

- Velike se datoteke tijekom neprekidnog prijenosa mogu oštetiti zbog ograničenja BLUETOOTH standarda i elektromagnetskih smetnji u okolini.

- Povezivanje više BLUETOOTH uređaja na VAIO računala može uzrokovati zagušenje kanala što za posljedicu ima nisku brzinu rada uređaja. To je uobičajeno kod BLUETOOTH tehnologije i ne predstavlja kvar.

- Slika i zvuk možda neće biti usklađeni ako videozapise reproducirate na VAIO računalu s izlazom zvuka na povezanom BLUETOOTH uređaju. To se često događa s BLUETOOTH tehnologijom i ne predstavlja neispravnost u radu.

- Svi BLUETOOTH uređaji moraju imati certifikat dobiven postupkom koji je propisala grupa Bluetooth SIG kako bi potvrdili da su usklađeni s BLUETOOTH standardom.

  Čak i ako su BLUETOOTH uređaji usklađeni s BLUETOOTH standardom, brzina rada, specifikacije i postupci za pojedini uređaj mogu se razlikovati. Razmjena podataka možda neće biti dostupna u svim okolnostima.

- Ne jamči se kompatibilnost VAIO računala sa svim BLUETOOTH uređajima.

- Ako morate hitno onemogućiti funkciju BLUETOOTH, isključite VAIO računalo.

## Zaustavljanje BLUETOOTH(R) komunikacije

Komunikaciju tehnologijom BLUETOOTH možete zaustaviti na sljedeće načine.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Promijenite postavku Bluetooth pod stavkom Bežični uređaji na Isključeno.

## Punjenje USB uređaja

Ako omogućite postavke USB punjenja, USB uređaj možete puniti i dok je VAIO računalo isključeno, u stanju hibernacije ili u stanju mirovanja.

Promijenite postavke dok je USB uređaj odspojen iz USB utičnice koja podržava USB punjenje.

1. Pokrenite VAIO Control Center i odaberite Hardware. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Control Center.)
2. Omogućite postavku za USB Charging.
3. Priključite USB uređaj u USB utičnicu s oznakom.

   Ako punjenje ne započne čak i kad USB uređaj priključite u USB utičnicu koja podržava punjenje, odspojite i ponovno spojite uređaj.

#### Napomena

- S omogućenim postavkama za USB punjenje povećava se potrošnja energije dok je VAIO računalo isključeno ili u stanju hibernacije ili mirovanja jer računalo daje energiju USB utičnici čak i kad USB uređaj nije priključen u utičnicu.

- Ako su postavke USB punjenja omogućene, funkciju udaljenog aktiviranja ne možete koristiti na USB uređaju priključenom na USB utičnicu koja podržava USB punjenje.

#### Savjet

- Postavke za USB punjenje onemogućene su po zadanoj postavci.

## Priključivanje USB uređaja

USB (Universal Serial Bus) uređaj, kao što je miš, disketni pogon, zvučnik ili pisač možete spojiti na VAIO računalo.

Možda bude potrebno prije spajanja instalirati upravljački program isporučen s USB uređajem.

Više informacija potražite u priručniku isporučenom s uređajem.

1. Odaberite USB utičnicu () koju želite upotrebljavati.
2. Priključite kabel USB uređaja () (nije isporučeno) u USB utičnicu.

#### Napomena

- Možda ćete prije upotrebe USB uređaja morati instalirati upravljački program za USB uređaj. Više informacija pročitajte u priručniku koji je isporučen s USB uređajem.

- Ako želite ispisivati dokumente, provjerite je li USB pisač kompatibilan s pokrenutom verzijom sustava Windows.

- Prije odspajanja USB zvučnika iz VAIO računala zaustavite reprodukciju DVD diska i glazbe ili isključite računalo. Odspajanje USB zvučnika tijekom reprodukcije može uzrokovati neispravan rad.

  Više informacija o uklanjanju USB uređaja potražite u priručniku isporučenom uz uređaj.

- Imajte na umu sljedeće informacije za zaštitu VAIO računala i/ili USB uređaja od oštećenja:

  - kada premještate VAIO računalo sa spojenim USB uređajima, pazite da ne udarite USB ulaze.

  - dok su USB uređaji spojeni, ne stavljajte VAIO računalo u vreću ili torbu.

#### Savjet

- USB ulazi na VAIO računalu usklađeni su sa standardom USB 2.0 i/ili USB 3.0.

  USB ulazi usklađeni sa standardom USB 3.0 mogu se prepoznati po plavoj boji.

- Uz normirane brzine prijenosa standarda USB 2.0, standard USB 3.0 nudi i sljedeću brzinu prijenosa:

  - SuperSpeed: brzina prijenosa od 5 Gbps.

## Preuzimanje podataka o položaju (modeli opremljeni uređajem za GNSS)

Podatke o položaju VAIO računala možete preuzeti upotrebom globalnog sustava satelita za navigaciju (GNSS).

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Promijenite Način rada u zrakoplovu u Isključeno i postavku GNSS pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.

## Onemogućavanje preuzimanja podataka o položaju (modeli opremljeni uređajem za GNSS)

Preuzimanje podataka o položaju koji se prikupljaju upotrebom globalnog sustava satelita za navigaciju (GNSS) možete onemogućiti. Za onemogućavanje te postavke slijedite ove korake.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Promijenite postavku GNSS pod stavkom Bežični uređaji na Isključeno.

## Vađenje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

Ova tema objašnjava kako izvaditi micro SIM karticu.

1. Isključite VAIO računalo.
2. Otvorite poklopac. (Pročitajte odjeljak Dijelovi i kontrole na prednjoj strani.)
3. Gurnite micro SIM karticu i brzo je otpustite.

4. Izvadite micro SIM karticu iz utora.

#### Napomena

- Ne dodirujte otisnute elektroničke sklopove na micro SIM kartici.

- Prije vađenja micro SIM kartice čvrsto primite VAIO računalo.

- Nemojte ni na koji način oštetiti micro SIM karticu, savijanjem ili pritiskanjem kartice.

## Zaustavljanje komunikacije bežičnom WAN mrežom (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

Komunikaciju bežičnom WAN (WWAN) mrežom možete zaustaviti na sljedeće načine.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Promijenite postavku Mobilna širokopojasna pod stavkom Bežični uređaji na Isključeno.

#### Napomena

- Isključivanje funkcije za bežični WAN tijekom pristupa udaljenim dokumentima, datotekama ili resursima može uzrokovati gubitak podataka.

## Pokretanje komunikacije bežičnom WAN mrežom (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

Komunikaciju bežičnom WAN (WWAN) mrežom možete uspostaviti pomoću programa OneClick Internet.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Provjerite je li Način rada u zrakoplovu postavljen na Isključeno, a postavku Mobilna širokopojasna u odjeljku Bežični uređaji promijenite na Uključeno.
5. Pokrenite OneClick Internet i odaberite Poveži se. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti OneClick Internet.)

#### Napomena

- Provjerite je li micro SIM kartica pravilno umetnuta u utor za micro SIM karticu u vašem VAIO računalu. U suprotnom, funkcija za bežični WAN možda neće raditi.

  Informacije o tome kako umetnuti micro SIM karticu potražite u odjeljku Umetanje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN).

#### Savjet

- Više informacija o načinu upotrebe funkcije za bežični WAN zatražite od svog operatora.

## Prije upotrebe bežične WAN mreže (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

WAN (Wide Area Network – mreža na velikom području) vrlo je rasprostranjena komunikacijska mreža koja omogućuje međusobno povezivanje lokalnih mreža računala na udaljenim mjestima, a obično je pružaju telekomunikacijski operateri.

Korištenje bežične WAN (WWAN) mreže omogućuje povezivanje VAIO računala s Internetom putem bežične mreže na mjestima koja su pokrivena mobilnom telefonskom mrežom.

Ovisno o državi i modelu, možda ćete za korištenje funkcije za bežični WAN morati umetnuti micro SIM karticu u držač ili utor za micro SIM karticu na računalu.

#### Napomena

- U nekim državama i regijama bežična WAN mreža možda nije dostupna.

- Za korištenje nekih značajki i programa može biti potreban pristup Internetu putem funkcije za bežični WAN. To može uzrokovati troškove za prijenos podataka dok je VAIO računalo spojeno na Internet. Više informacija saznajte od svog davatelja usluga bežične mreže.

#### Savjet

- Ovisno o državi i modelu, možete primiti ponudu od operatera koji su odabrani za VAIO. U tom se slučaju micro SIM kartica nalazi u kartonskoj kutiji za SIM karticu operatera ili je već umetnuta u držač ili utor za micro SIM karticu. Ako micro SIM kartica nije isporučena uz VAIO računalo, možete je kupiti od operatera po svom izboru.

## Umetanje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN)

Ova tema objašnjava kako umetnuti micro SIM karticu.

1. Isključite VAIO računalo.
2. Otvorite poklopac i locirajte utor micro SIM kartice. (Pročitajte odjeljak Dijelovi i kontrole na prednjoj strani.)
3. Izvadite micro SIM karticu tako da je istisnete iz kartice u kojoj se nalazi.

4. Umetnite micro SIM karticu u utor za micro SIM karticu tako da su tiskani električni sklopovi okrenuti prema dolje.

#### Napomena

- Ne dodirujte otisnute elektroničke sklopove na micro SIM kartici.

- Prije umetanja micro SIM kartice čvrsto primite VAIO računalo.

- Nemojte ni na koji način oštetiti micro SIM karticu, savijanjem ili pritiskanjem kartice.

## Prebacivanje s lokalnog računa na Microsoft račun

U sustavu Windows 8 možete se prebacivati s lokalnog računa na Microsoft račun i obratno.

Prebacivanjem s lokalnog na Microsoft račun možete preuzimati aplikacije s usluge Windows trgovina.

Da biste izradili Microsoft račun ili se prebacili na njega, slijedite korake u nastavku.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Korisnici u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Odaberite Prijelaz na Microsoftov račun.
5. Slijedite upute na zaslonu.

#### Savjet

- Da biste se prebacili na lokalni račun, u 4. koraku odaberite Prebaci se na lokalni račun umjesto stavke Prijelaz na Microsoftov račun.

- Ako zaboravite lozinku za Microsoft račun, obratite se službi za podršku tvrtke Microsoft.

## Pregled podataka o sustavu

Možete vidjeti podatke o sustavu VAIO računala.

1. Pokrenite VAIO Care (Desktop). (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Care (Desktop).)
2. Odaberite About your VAIO i System information.

   Prikazat će se podaci o sustavu VAIO računala.

## Pokretanje VAIO računala s vanjskih uređaja

Upotrebom BIOS funkcije VAIO računalo možete pokrenuti s vanjskog uređaja, kao što je optički pogon ili USB disketni pogon ili USB flash pogon.

1. Povežite vanjski uređaj na svoje VAIO računalo.
2. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno.

   Pojavljuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

3. Odaberite Start from media (USB device/optical disc).

   Započinje postupak pokretanja s vanjskog uređaja.

#### Napomena

- Odspojite sve uređaje iz VAIO računala osim vanjskog uređaja s kojeg želite pokrenuti sustav. Neki se uređaji ne mogu koristiti za pokretanje sustava ili se ne mogu koristiti s računalom.

- Ako vanjski uređaj ima AC adapter, prije pokretanja provjerite je li priključen u izvor napajanja.

## Prilagodba VAIO računala

VAIO Control Center omogućuje promjenu postavki raznih vrsta funkcija, kao što su prikaz i zvukovi.

1. Pokrenite VAIO Control Center. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Control Center.)
2. Odaberite željenu stavku i promijenite postavke.

#### Savjet

- Ako se prijavite kao korisnik bez administratorskih ovlasti, neke stavke neće biti vidljive.

## Ažuriranje VAIO računala

Kako biste poboljšali njegovu učinkovitost, sigurnost i funkcionalnost, VAIO računalo ažurirajte na način da instalirate sljedeće aplikacije.

#### Napomena

- Za ažuriranje postavki u nastavku, VAIO računalo mora biti spojeno na internet.

#### Windows Update

Windows Update pruža stabilnost VAIO računalu.

1. Otvorite izbornike i odaberite izbornikPretraživanje. (Za otvaranjeizbornika pogledajte Otvaranje gumbića.)

2. Odaberite Postavke i u okvir za pretraživanje unesite „Windows Update“.

3. Odaberite Windows Update s popisa i slijedite upute na zaslonu za dovršetak ažuriranja.

#### VAIO Update

VAIO Update automatski obavještava o novim ažuriranjima dostupnim na Internetu te ih preuzima i instalira u VAIO računalo.

1. Pokrenite VAIO Update i slijedite upute na zaslonu. (Pogledajte Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke za pokretanje VAIO Update.)

#### Za ažuriranje Windows trgovina aplikacija

Ažurirajte Windows trgovina aplikaciju. Ako je potrebno ažuriranje, na pločici Trgovina na zaslonu Start pojavit će se broj.

1. Odaberite pločicu Trgovina i otvorite je.

2. Odaberite Ažuriranja u gornjem desnom dijelu zaslona.

   Broj u zagradama prikazuje broj programa koje možete koristiti.

3. Označite aplikacije koje želite ažurirati, a zatim odaberite Instaliraj.

   Da biste aplikacije ažurirali poslije, uklonite oznaku.

## Održavanje VAIO računala u optimalnom stanju (VAIO Care)

S pomoću programa VAIO Care možete izvršiti sljedeće radnje kako bi VAIO računalo optimalno radilo.

- Redovito obavljajte provjere performansi i prilagodbe.

- Pronađite informacije za podršku (URL adresa web-mjesta za podršku, telefonski broj za kontakt itd.).

- Pokrenite VAIO Care jednostavnim pritiskom na gumb ASSIST i, ako imate problema, potražite odgovarajuće radnje.

1. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo uključeno.

   VAIO Care pokreće se.

   Više informacija potražite u datoteci pomoći isporučenoj uz VAIO Care.

#### Savjet

- Pritiskanjem gumba ASSIST dok je VAIO računalo isključeno prikazuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions može se upotrijebiti za oporavak računala u slučaju nužde, primjerice ako se sustav Windows ne pokreće.

- U protivnom otvorite gumbićePretraživanje, odaberite gumbić Aplikacije te unesite „VAIO Care (Desktop)“ u okvir za pretraživanje da biste pokrenuli VAIO Care.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

## Upotreba programa VAIO Update

VAIO Update pruža uslugu obavještavanja o dostupnim ažuriranjima, kao što su važne obavijesti ili ažuriranja programa, kako bi VAIO računalo bilo ažurno.

VAIO Update putem interneta otkriva ažuriranja programa koja su neophodna za poboljšanje performansi računala ili nove dostupne aplikacije te omogućuje njihovo jednostavno preuzimanje i ažuriranje.

1. Pokrenite VAIO Update i slijedite upute na zaslonu. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Update.)

#### Savjet

- VAIO Update možete pokrenuti i iz odjeljka VAIO Care (Desktop).

## O gumbu ASSIST

Pritisnite gumb ASSIST kada želite obaviti redovito održavanje VAIO računala ili riješiti problem na koji ste naišli u radu s računalom.

Dok je računalo uključeno, gumb ASSIST pokreće program VAIO Care.

Dok je računalo isključeno, gumb ASSIST prikazuje zaslon programa VAIO Care (Rescue Mode).

Program VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions možete upotrijebiti za oporavak računala u slučaju nužde, primjerice, ako se sustav Windows ne može pokrenuti.

#### Napomena

- Ako je zaslon programa VAIO Care (Rescue Mode) prikazan, a prošlo je pet minuta bez ijedne radnje, VAIO računalo automatski se isključuje.

## Napomene o stanju mirovanja

Pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti prije korištenja stanja mirovanja.

- Neki USB uređaji možda ne podržavaju stanje mirovanja. Kada VAIO računalo vrati iz stanja mirovanja, možda neće prepoznati takve USB uređaje, ovisno o vrsti i broju priključenih USB uređaja.

  Ako ne možete staviti računalo u stanje mirovanja, odspojite sve USB uređaje i pokušajte ponovno.

- VAIO računalo može se iz stanja mirovanja vratiti u uobičajeno stanje pomoću radnje mišem, ovisno o mišu kojim se služite.

- Ako VAIO računalo prijeđe u stanje mirovanja dok je računalo nestabilno, možda se neće vratiti iz stanja mirovanja. Preporučujemo sljedeće radnje:

  - Prije stavljanja VAIO računala u stanje mirovanja spremite datoteke i zatvorite otvorene programe.

  - Povremeno isključujte VAIO računalo.

- Ovisno o trenutačnom stanju sustava Windows, VAIO možda neće moći prijeći u stanje mirovanja.

- Ako VAIO računalo prijeđe u stanje mirovanja dok se izvodi neki zadatak, kao što je pisanje na DVD, zadatak se može obustaviti.

- Kada vaše VAIO računalo nije priključeno na Internet, ne možete dobiti najnovija ažuriranja na e-poštu, servise društvenog umrežavanja (SNSs), itd.

- VAIO računalo se može zagrijati dok je u stanju mirovanja.

- Ventilator može raditi tijekom stanja mirovanja.

## Odabir plana uštede energije

Upravljanje energijom pomaže u postavljanju planova uštede energije koji će najbolje odgovarati vašim zahtjevima za potrošnjom energije.

1. Otvorite odjeljak Upravljačka ploča. (Pročitajte odjeljak Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča.)
2. Odaberite Hardver i zvuk i Mogućnosti napajanja.
3. Odaberite željeni plan uštede energije.
4. Ako želite promijeniti postavke plana uštede energije, odaberite Promjena postavki plana na desnoj strani željenog plana uštede energije u prozoru Mogućnosti napajanja.

   Odabirom Promjena dodatnih postavki napajanja možete promijeniti napredne postavke.

   Više informacija o postavkama plana uštede energije potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

#### Savjet

- Ikona stanja napajanja označuje vrstu energije koju VAIO računalo trenutačno upotrebljava, a stanje napajanja računala možete vidjeti odabirom te ikone.

## Napomene o upotrebi izvora napajanja

Pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti prije upotrebe izvora napajanja.

### Napomene o AC adapteru

- Upotrebljavajte AC adapter isporučen uz VAIO računalo ili originalne proizvode tvrtke Sony. Ne upotrebljavajte druge AC adaptere jer mogu uzrokovati nepravilan rad.

- Ne priključujte AC adapter u uređaj za pretvorbu energije, kao što je putni pretvarač. To može izazvati pregrijavanje ili nepravilan rad.

- Ako se AC adapter ošteti ili slomi, nemojte ga upotrebljavati.

### ﻿﻿Napomene o uključivanju VAIO računala

- Budući da VAIO računalo sadrži magnetske komponente, držite magnetske medije za pohranu, kao što je disketa, dalje od računala jer se podaci na njima mogu oštetiti.

- Magnetske uređaje držite dalje od VAIO računala.

## Upotreba stanja mirovanja

U stanju mirovanja možete se udaljiti od VAIO računala, a pritom zadržati stanje računala, uključujući i podatke na kojima radite.

#### Aktiviranje stanja mirovanja

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Za otvaranjeizbornika pogledajte Otvaranje gumbića.)

2. OdaberiteNapajanje i Stanje mirovanja.

   Ako VAIO računalo ima pokazivač napajanja, on se isključuje kada računalo uđe u stanje mirovanja (sa zadanim postavkama).

#### Za povratak u uobičajeno stanje

1. Pritisnite gumb(Napajanje).

#### Napomena

- Ako pritisnete i držite gumb(Napajanje) za više od 4 ili 10 sekunda, vaše VAIO računalo automatski će se isključiti. To će izbrisati sve nespremljene podatke.

- Prema zadanim postavkama, VAIO računalo automatski prelazi u stanje hibernacije kada baterija ostane bez energije. Međutim, ovisno o radnim uvjetima, računalo možda ne uđe u stanje hibernacije.

  Ako se to dogodi i baterija se isprazni, računalo će se isključiti, što može uzrokovati gubitak nespremljenih podataka.

  Dok računalo radi na energiju baterije, često spremajte podatke.

- Prije premještanja VAIO računala provjerite je li žaruljica pokazivača napajanja ugašena kako biste izbjegli udarac ili vibracije koje mogu oštetiti tvrdi disk. Ako računalo ima pokazivač napajanja, provjerite je li u potpunosti isključen.

#### Savjet

- Prema zadanim postavkama VAIO računalo automatski prelazi u stanje mirovanja nakon određenog razdoblja neaktivnosti ako je računalo priključeno u AC napajanja.

- Dolje navedene radnje također stavljaju VAIO računalo u stanje mirovanja.

  - Pritisnite gumb(Napajanje) (sa zadanim postavkama).

## Automatska prilagodba svjetline LCD zaslona

Vaše VAIO računalo mjeri intenzitet okolnog osvjetljenja za automatsku prilagodbu svjetline LCD zaslona.

1. Pokrenite VAIO Control Center i odaberite Image Quality. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Control Center.)
2. Omogućite/onemogućite postavku automatske prilagodbe u funkciji Display Brightness.

#### Savjet

- Intenzitet okolnog osvjetljenja mjeri senzor okolnog osvjetljenja. Blokiranje senzora ambijentalnog osvjetljenja smanjit će svjetlinu LCD zaslona.

## Prikazivanje čistih i jasnih slika (X-Reality for mobile ugrađeni modeli)

Možete prikazivati čiste i jasne slike koristeći tehniku X-Reality for mobile, tehnologiju slika visoke kvalitete.

1. Pokrenite VAIO Control Center i odaberite Image Quality. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Control Center.)
2. Postavite postavku X-Reality for mobile na Uključeno.

#### Napomena

- Kod prikazivanja slika postavka se ne mijenja između uključeno i isključeno.

## Napomene o upotrebi dodirnim zaslonom (modeli s dodirnim zaslonom)

Prije upotrebe dodirnim zaslonom pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti za pravilnu upotrebu.

- Ne pritišćite dodirnim zaslonom grubo.

  Nježan dodir uvijek funkcionira budući da je vaše VAIO računalo opremljeno kapacitivnim dodirnim zaslonom.

- Dodirnim zaslonom možda ne radi pravilno ako ste uključili VAIO računalo dok ste dodirivali zaslom ili ako je računalo pod utjecajem elektromagnetskih valova tijekom postupka podizanja sustava. U tom slučaju ponovno pokrenite računalo.

- Dodirnim zaslonom možda neće funkcionirati nekoliko sekundi nakon što se vaše VAIO računalo vrati iz stanja mirovanja u uobičajeno stanje. U tom slučaju pričekajte neko vrijeme prije upotrebe dodirnim zaslonom.

- Neka dodirnim zaslonom bude čist radi održavanja visoke osjetljivosti na dodir. Nečistoća može izazvati oštećenja ili kvar.

## Povećavanje veličine teksta (DPI) (modeli s dodirnim zaslonom)

Izmjene DPI-ja kako bi se povećala veličina teksta i ikona omogućuju vam lakše upravljanje dodirnim zaslonom.

1. Otvorite odjeljak Upravljačka ploča i odaberite Izgled i personalizacija i Povećajte ili smanjite tekst i druge stavke. (Pogledajte Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča za otvaranje Upravljačka ploča.)
2. Odaberite željene postavke među mogućnostima na zaslonu i odaberite Primijeni.
3. Ako se pojavi poruka koja preporučuje odjavu, odaberite Odjavite se sada.
4. Ponovno se prijavite.

   Veličina fonta teksta za sustav Windows promijenit će se.

## Kako upotrebljavati dodirni zaslon (modeli s dodirnim zaslonom)

Dodirni zaslon možete dodirivati ili prstima izvesti jednostavnu kretnju da biste upravljali VAIO računalom.

### Osnovne radnje

#### Za klikanje (dodir)

Dodirnite dodirni zaslon jednom prstom. Dodirom možete kliknuti gumb, primjerice U redu ili Odustani, ili stavku u izborniku.

#### Za klikanje dvaput (dvostruki dodir)

Brzo uzastopno dodirnite dodirni zaslon dvaput prstom.

Dvaput dodirujući ikonu možete pokrenuti aplikaciju, primjerice program za obradu teksta ili program za rad s proračunskim tablicama, ili otvoriti datoteku.

#### Za povlačenje

Stavite prst na željenu točku dodirnog zaslona i kliznite prstom. Ovom kretnjom možete pomaknuti datoteku ili promijeniti veličinu prozora.

#### Za povlačenje i ispuštanje

Dodirnite željenu ikonu datoteke, kliznite u drugu mapu, prozor ili ikonu aplikacije te podignite prst sa zaslona. Ovom kretnjom možete premjestiti ili kopirati datoteku.

### Napredne radnje

Da biste upravljali VAIO računalom možete napraviti jednostavnu kretnju (potez) prstima na dodirnom zaslonu.

Odgovor na potez razlikuje se ovisno o aplikaciji.

#### Klikanje desnom tipkom (dodirnite i držite)

Dodirnite i držite željenu točku na dodirnom zaslonu nekoliko sekundi i podignite prst sa zaslona. Ovisno o točki koju dodirnete, možete prikazati različite izbornike.

#### Za pomicanje

Dodirnite i kliznite pomično područje prozora, primjerice prozor preglednika Internet Explorer. Klizač možete i povući na vertikalni klizač odabranog prozora da biste ga pomicali.

#### Da biste povećavali ili smanjivali sliku kao što je fotografija (uvećavanje)

Približite/udaljite dva prsta na dodirnom zaslonu smanjili/uvećali sliku, primjerice fotografiju u odjeljku Fotografije. Za povećanje spojene prste udaljite prema van, a za smanjenje prste približite jedan drugom.

#### Zakretanje slike kao što je fotografija (zakretanje)

Stavite na dodirni zaslon dva prsta i klizite kružno da zakrenete sliku, primjerice fotografiju. Ovisno o aplikacijama koje upotrebljavate, možda ne možete zakretati slike.

#### Odabir prelaženjem prsta

Kratko prijeđite prstom u smjeru u kojem se zaslon ne pomiče.

Možete odabrati stavku, primjerice aplikaciju ili sliku.

## Promjena svjetline LCD zaslona

Možete prilagoditi svjetlinu LCD zaslona.

1. Pritisnite tipke Fn+F5 ili Fn+F6.

   Da smanjite intenzitet svjetline, pritišćite tipke Fn+F5. Da povećate intenzitet svjetline, pritišćite tipke Fn+F6.

#### Savjet

- Postavka svjetline LCD zaslona zadržat će se i nakon isključivanja i ponovnog pokretanja VAIO računala.

## Promjena razlučivosti (veličine) slike zaslona na uređaju spojenom HDMI kabelom

Možete promijeniti razlučivost zaslona ili veličinu slike zaslona VAIO računala koja se prikazuje na vanjskom zaslonu, kao što je televizor, spojenom na računalo HDMI kabelom (nije isporučeno).

1. HDMI kabelom spojite VAIO računalo i televizor s HDMI utičnicom. (Više informacija potražite u odjeljku Spajanje televizora s HDMI utičnicom.)
2. Uključite TV prijamnik.
3. Pokrenite VAIO Control Center i odaberite Image Quality. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Control Center.)
4. Odaberite Details u odjeljku External Display Resolution.
5. Na kartici Select Resolution odaberite željenu razlučivost.

   Nakon nekoliko sekundi odabrana je razlučivost primijenjena.

6. Ako slika računala ne stane u područje za prikaz TV prijamnika, odaberite karticu Adjust Resolution kako biste prilagodili veličinu prikaza.

#### Napomena

- Neke razlučivosti možda nisu dostupne, ovisno o modelu ili uređaju spojenom HDMI kabelom.

- Funkcija prilagodbe razlučivosti zaslona može biti onemogućena, ovisno o odabranoj razlučivosti.

## Napomene o LCD zaslonu

Pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti za ispravno korištenje LCD zaslona.

- LCD zaslon proizveden je tehnologijom visoke preciznosti. Ipak, unatoč tome moguće je da ćete vidjeti sitne crne točke i/ili svijetle točke (crvene, plave ili zelene) koje se trajno pojavljuju na LCD zaslonu. To je uobičajena posljedica postupka proizvodnje i ne upućuje na neispravan rad.

- Nemojte grepsti površinu LCD zaslona ili ga pritiskati. To može uzrokovati oštećenje.

- LCD zaslon mogao bi se tijekom rada zagrijati. To je uobičajeno i ne predstavlja kvar.

- Zbog mehaničke izrade LCD/dodirnim zaslonom VAIO računala, površina zaslona mogla bi se zagrijati kad računalo upotrebljavate dulje vrijeme. To je uobičajeno i ne predstavlja kvar. (modeli s dodirnim zaslonom)

- LCD/dodirnim zaslonom načinjen je od ojačanog stakla kako bi se omogućila visoka izdržljivost, no zaslonom rukujte pažljivo jer nije 100% neslomljiv. U slučaju da se zaslon razbije u sitne komadiće, pazite da se ne porežete krhotinama. (modeli s dodirnim zaslonom)

- Nemojte ostavljati LCD zaslon okrenut prema suncu. To može oštetiti LCD zaslon. Kada VAIO računalo koritite blizu prozora, zaštitite ga od izravne sunčeve svjetlosti.

- Ne pritišćite LCD zaslon ili njegove rubove. LCD zaslon je osjetljiv na pritisak i dodatna opterećenja te bi pritisak mogao oštetiti zaslon ili prouzročiti kvar.

- Korištenje VAIO računala na niskim temperaturama može uzrokovati prikaz zaostale slike na LCD zaslonu. To ne upućuje na neispravan rad. Kad se računalo vrati na uobičajenu temperaturu, zaslon će se vratiti u uobičajeno stanje.

- Zaostala slika može se pojaviti na LCD zaslonu ako se ista slika prikazuje na zaslonu tijekom dužeg razdoblja. Nakon nekog vremena zaostala će slika nestati. Za sprječavanje zaostalih slika možete koristiti čuvara zaslona.

## Upotreba funkcije Više monitora

Funkcija Više monitora omogućuje raspodjelu dijelova radne površine na više zaslona.

Na primjer, ako je u utičnicu monitora priključen vanjski zaslon, zaslon računala i vanjski zaslon mogu raditi kao jedinstvena radna površina.

1. Desnom tipkom miša kliknite radnu površinu i odaberite Razlučivost zaslona. (Kako otvoriti radnu površinu pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Radna površina.)
2. Odaberite Proširi ove zaslone s padajućeg popisa pored stavke Više zaslona i kliknite U redu.

   Mogućnosti se razlikuju ovisno o broju priključenih vanjskih zaslona.

#### Napomena

- Vaš vanjski zaslon možda ne podržava funkciju Više monitora.

- Određene aplikacije možda nisu kompatibilne s postavkama funkcije Više monitora.

- Ne mijenjajte postavke zaslona dok upotrebljavate aplikaciju za videozapise/slike ili tijekom reprodukcije DVD-ova jer to može uzrokovati neuspješnu reprodukciju/prikaz ili nestabilan rad sustava.

  Postavke zaslona promijenite nakon izlaska iz aplikacije za videozapise/slike.

#### Savjet

- Možete postaviti razlučivost zaslona za svaki zaslon koji upotrebljavate s funkcijom Više monitora.

## Odabir načina prikaza

Izlaz prikaza možete prebacivati između zaslona računala i vanjskog zaslona spojenog na VAIO računalo.

1. Uključite vanjski zaslon.
2. Pritisnite tipke Fn+F7 nekoliko puta kako biste odabrali željeni izlaz prikaza, a zatim pritisnite tipku Enter.

#### Napomena

- Ako odspojite kabel za prikaz (nije isporučeno) dok je kao izlaz prikaza odabran samo vanjski zaslon, bit će teško raditi s VAIO računalom jer će zaslon računala biti prazan.

  Za prebacivanje izlaza prikaza na zaslon računala pritinite dva puta tipku Fn+F7 i potom pritisnite tipku Enter.

- Prekidač za prikaz može postati nedostupan ili VAIO računalo može postati nestabilno za vrijeme reprodukcije videozapisa. Izađite iz aplikacije za reprodukciju videozapisa prije nego promijenite izlaz prikaza.

- Prekidač za prikaz možda neće biti dostupan ovisno o vrsti vanjskog zaslona ili projektora.

## Spajanje televizora s HDMI utičnicom

Televizor s HDMI utičnicom možete spojiti na VAIO računalo HDMI kabelom (nije isporučeno).

Za više informacija o instalaciji i korištenju pogledajte priručnik koji je isporučen s TV prijamnikom.

1. Kabel za napajanje TV prijamnika priključite u AC utičnicu i uključite.
2. Jedan kraj HDMI kabela priključite u izlaznu HDMI utičnicu (Dijelovi i kontrole na bočnim stranama) na VAIO računalu, a drugi kraj u televizor.
3. Postavite ulazni signal TV prijamnika na vanjski signal.

   Slika zaslona VAIO računala prikazuje se na televizoru.

#### Napomena

- Oblik ulaza HDMI izlaza se razlikuje ovinso o modelu koji ste kupili. Provjerite je li HDMI kabel kompatibilan s ulazom HDMI izlaza na vašem VAIO računalu.

- Ako upotrebljavate upravljački program koji nije isporučila tvrtka Sony, slika se neće prikazati i zvuk se neće čuti. Za ažuriranja uvijek koristite upravljački program tvrtke Sony.

- Želite li čuti zvuk iz uređaja priključenog u izlaznu HDMI utičnicu, morate promijeniti uređaj za reprodukciju zvuka. Podrobnije informacije potražite u odjeljku Promjena uređaja za reprodukciju zvuka.

#### Savjet

- HDMI utičnica na VAIO računalu usklađena je s HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) standardom i može šifrirati kanal za prijenos digitalnih videosignala radi zaštite autorskih prava, što vam omogućuje gledanje raznih visokokvalitetnih sadržaja zaštićenih autorskim pravima.

## Promjena razlučivosti (veličine) slike zaslona

Razlučivost zaslona možete promijeniti kako biste prilagodili veličinu znakova i slika na zaslonu računala.

Više informacija potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

1. Desnom tipkom miša kliknite radnu površinu i odaberite Razlučivost zaslona. (Kako otvoriti radnu površinu pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Radna površina.)
2. Odaberite trenutačnu razlučivost zaslona pored stavke Razlučivost i pomaknite klizač za promjenu razlučivosti zaslona.

#### Napomena

- Ovisno o količini videomemorije svog VAIO računala, možda nećete moći reproducirati videozapise visoke razlučivosti. U tom slučaju smanjite razlučivost zaslona.

- Ne mijenjajte razlučivost zaslona dok upotrebljavate aplikaciju za videozapise/slike ili tijekom reprodukcije DVD-ova jer to može uzrokovati neuspješnu reprodukciju/prikaz ili nestabilan rad sustava.

## O ugrađenim senzorima

Ugrađeni akcelerometar, digitalni kompas (magnetometar) i žiroskop omogućuju korištenje sljedećih funkcija.

### Zakretanje zaslona upotrebom ugrađenog akcelerometra

Kada zakrećete VAIO računalo, ugrađeni akcelerometar automatski otkriva pomak i zakreće zaslon računala iz okomite u vodoravnu orijentaciju, ovisno o orijentaciji računala.

### Navigacija upotrebom ugrađenog digitalnog kompasa

Ugrađeni kompas pruža pomoć za navigaciju u kompatibilnim programima otkrivanjem usmjerenja VAIO računala.

### Rad s programima upotrebom ugrađenog žiroskopa

Ugrađeni žiroskop otkriva kutni pomak VAIO računala, što u nekim programima, npr. igrama, omogućuje izvođenje nekih radnji.

#### Savjet

- Ako program ne prikazuje ispravan smjer, morate baždariti ugrađeni digitalni kompas. Više informacija potražite u odjeljku Napomene o ugrađenim senzorima.

## Napomene o ugrađenim senzorima

Prije upotrebe ugrađenih senzora pročitajte mjere predostrožnosti za pravilnu upotrebu.

### Napomene o upotrebi ugrađenog akcelerometra

- Orijentaciju računalnog zaslona ne možete promijeniti dok je VAIO računalo spojeno na vanjski zaslon. Ako računalo spojite na vanjski zaslon dok je računalni zaslon orijentiran okomito, računalni će se zaslon automatski zakrenuti u vodoravnu orijentaciju.

- Prikaz na računalnom zaslon može se iskriviti ako orijentaciju računalnog zaslona promijenite dok je uključen čuvar zaslona.

- Neki programi ne podržavaju okomitu orijentaciju i možda neće ispravno raditi. U tom slučaju VAIO računalo upotrebljavajte u vodoravnom položaju.

### Napomene o upotrebi ugrađenog digitalnog kompasa

- Ugrađeni digitalni kompas radi otkrivanjem smjera magnetskog polja. Ne oslanjajte se isključivo na podatke o položaju koje pruža ugrađeni digitalni kompas.

  Na točnost digitalnog kompasa lako mogu utjecati magnetske smetnje i može neispravno raditi, osobito na sljedećim mjestima:

  - u liftu ili prostoriji izgrađenoj pomoću materijala koji sadrže željezo, kao što su metalni okviri ili armirani beton

  - pored strukture s armiranim betonom, kao što je pješački most ili veliko predvorje zračne luke ili kolodvora

  - u blizini vlaka ili automobila ili u njima

  - pored transformatora na zemlji ili dalekovoda

  - pored metalnih predmeta, kao što je metalni okvir stola ili metalni namještaj

  - pored materijala koji uzrokuju snažne magnetske smetnje, kao što je magnet, magnetski držač ili zvučnici

    Isporučena olovka (modeli opremljeni olovkom Olovka Digitizer Stylus) i tipkovnica sadrže magnete. Ako olovku ili tipkovnicu približite magnetometru () na VAIO računalu, digitalni kompas neće ispravno raditi.

- Namještanje kuta LCD zaslona može smanjiti točnost ugrađenog kompasa. To je uobičajeno i ne ukazuje na kvar. U tom slučaju morate baždariti digitalni kompas.

  Odmaknite se od materijala koji uzrokuju magnetske smetnje, kao što su metalni proizvodi ili magneti, i izvršite sljedeće radnje dok je pokrenut program koji upotrebljava digitalni kompas.

  prije rada, držite olovku (modeli opremljeni olovkom Olovka Digitizer Stylus) i tipkovnicu dalje od VAIO računala i preklopite stalak na stražnjem dijelu računala.

  - Postavite VAIO računalo na ravnu površinu, držite računalo objema rukama pa ga okrećite 360 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu s otvorenim LCD zaslonom.

  - Postavite VAIO računalo na ravnu površinu, držite računalo objema rukama pa ga okrećite 360 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu.

  - Postavite VAIO računalo na ravnu površinu, držite računalo objema rukama pa ga okrećite 360 stupnjeva u suprotnom smjeru kazaljke na satu.

  - Ako se problem i dalje javlja, VAIO računalo upotrebljavajte na mjestu s manje magnetskih smetnji.

## Promjena razlučivosti (veličine) slike zaslona na uređaju spojenom HDMI kabelom

Možete promijeniti razlučivost zaslona ili veličinu slike zaslona VAIO računala koja se prikazuje na vanjskom zaslonu, kao što je televizor, spojenom na računalo HDMI kabelom (nije isporučeno).

1. HDMI kabelom spojite VAIO računalo i televizor s HDMI utičnicom. (Više informacija potražite u odjeljku Spajanje televizora s HDMI utičnicom.)
2. Uključite TV prijamnik.
3. Pokrenite VAIO Control Center i odaberite Image Quality. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Control Center.)
4. Odaberite Details u odjeljku External Display Resolution.
5. Na kartici Select Resolution odaberite željenu razlučivost.

   Nakon nekoliko sekundi odabrana je razlučivost primijenjena.

6. Ako slika računala ne stane u područje za prikaz TV prijamnika, odaberite karticu Adjust Resolution kako biste prilagodili veličinu prikaza.

#### Napomena

- Neke razlučivosti možda nisu dostupne, ovisno o modelu ili uređaju spojenom HDMI kabelom.

- Funkcija prilagodbe razlučivosti zaslona može biti onemogućena, ovisno o odabranoj razlučivosti.

## Spajanje televizora s HDMI utičnicom

Televizor s HDMI utičnicom možete spojiti na VAIO računalo HDMI kabelom (nije isporučeno).

Za više informacija o instalaciji i korištenju pogledajte priručnik koji je isporučen s TV prijamnikom.

1. Kabel za napajanje TV prijamnika priključite u AC utičnicu i uključite.
2. Jedan kraj HDMI kabela priključite u izlaznu HDMI utičnicu (Dijelovi i kontrole na bočnim stranama) na VAIO računalu, a drugi kraj u televizor.
3. Postavite ulazni signal TV prijamnika na vanjski signal.

   Slika zaslona VAIO računala prikazuje se na televizoru.

#### Napomena

- Oblik ulaza HDMI izlaza se razlikuje ovinso o modelu koji ste kupili. Provjerite je li HDMI kabel kompatibilan s ulazom HDMI izlaza na vašem VAIO računalu.

- Ako upotrebljavate upravljački program koji nije isporučila tvrtka Sony, slika se neće prikazati i zvuk se neće čuti. Za ažuriranja uvijek koristite upravljački program tvrtke Sony.

- Želite li čuti zvuk iz uređaja priključenog u izlaznu HDMI utičnicu, morate promijeniti uređaj za reprodukciju zvuka. Podrobnije informacije potražite u odjeljku Promjena uređaja za reprodukciju zvuka.

#### Savjet

- HDMI utičnica na VAIO računalu usklađena je s HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) standardom i može šifrirati kanal za prijenos digitalnih videosignala radi zaštite autorskih prava, što vam omogućuje gledanje raznih visokokvalitetnih sadržaja zaštićenih autorskim pravima.

## Spajanje kvalitetnog uređaja za izlaz zvuka između VAIO računala i televizora

Između VAIO računala i televizora HDMI kabelom možete spojiti kvalitetan prijamnik kućnog kina ili neke druge dekodere prostornog zvuka.

1. Provjerite je li uspostavljena HDMI veza između TV prijamnika i prijamnika kućnog kina ili dekodera prostornog zvuka.
2. Promijenite uređaj za izlaz zvuka na HDMI izlaz. (Više informacija potražite u odjeljku Promjena uređaja za reprodukciju zvuka.)
3. Uključite TV prijamnik i postavite njegov ulaz na HDMI ulaz.
4. Uključite prijamnik kućnog kina ili dekoder prostornog zvuka i postavite njihove ulaze na HDMI ulaz.
5. Jedan kraj HDMI kabela priključite u HDMI ulaznu utičnicu na prijamniku kućnog kina ili dekoderu prostornog zvuka, a drugi u HDMI izlaznu utičnicu na VAIO računalu.

#### Savjet

- Možete prilagoditi razlučivost zaslona priključenog televizora onoj na VAIO računalu. Više informacija potražite u odjeljku Promjena razlučivosti (veličine) slike zaslona na uređaju spojenom HDMI kabelom.

- Kod spajanja HDMI vezom, glasnoću može prilagoditi samo spojeni audiouređaj. VAIO računalo nema nadzor nad glasnoćom izlaza spojenih uređaja.

## Promjena uređaja za reprodukciju zvuka

Ako iz vanjskog uređaja spojenog na VAIO računalo ne dopire nikakav zvuk, morate promijeniti uređaj za reprodukciju zvuka.

1. Otvorite Upravljačka ploča i odaberite Hardver i zvuk. (Pogledajte Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča za otvaranje Upravljačka ploča.)
2. Odaberite Zvuk.
3. Odaberite karticu Reprodukcija.
4. Provjerite je li ikona uređaja koji želite upotrebljavati za reprodukciju zvuka označena kvačicom.

   Ako pored ikone nema kvačice, odaberite je i kliknite Postavi zadano.

5. Odaberite U redu.

#### Promjena kvalitete zvuka i dubine (bitova)

Kvaliteta zvuka i dubina (bitova) izlaznog signala digitalnog zvuka trebaju se postaviti u skladu s digitalnim audiouređajem.

Slijedite gornje korake od 1 do 3 i potom odaberite ikonu HDMI uređaja i Svojstva. Na kartici Dodatno odaberite kvalitetu zvuka i dubinu (bitova) (npr. 16-bitni, 48000 Hz (DVD kvaliteta)) koje uređaj podržava, a zatim kliknite U redu.

## Napomene o LCD zaslonu

Pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti za ispravno korištenje LCD zaslona.

- LCD zaslon proizveden je tehnologijom visoke preciznosti. Ipak, unatoč tome moguće je da ćete vidjeti sitne crne točke i/ili svijetle točke (crvene, plave ili zelene) koje se trajno pojavljuju na LCD zaslonu. To je uobičajena posljedica postupka proizvodnje i ne upućuje na neispravan rad.

- Nemojte grepsti površinu LCD zaslona ili ga pritiskati. To može uzrokovati oštećenje.

- LCD zaslon mogao bi se tijekom rada zagrijati. To je uobičajeno i ne predstavlja kvar.

- Zbog mehaničke izrade LCD/dodirnim zaslonom VAIO računala, površina zaslona mogla bi se zagrijati kad računalo upotrebljavate dulje vrijeme. To je uobičajeno i ne predstavlja kvar. (modeli s dodirnim zaslonom)

- LCD/dodirnim zaslonom načinjen je od ojačanog stakla kako bi se omogućila visoka izdržljivost, no zaslonom rukujte pažljivo jer nije 100% neslomljiv. U slučaju da se zaslon razbije u sitne komadiće, pazite da se ne porežete krhotinama. (modeli s dodirnim zaslonom)

- Nemojte ostavljati LCD zaslon okrenut prema suncu. To može oštetiti LCD zaslon. Kada VAIO računalo koritite blizu prozora, zaštitite ga od izravne sunčeve svjetlosti.

- Ne pritišćite LCD zaslon ili njegove rubove. LCD zaslon je osjetljiv na pritisak i dodatna opterećenja te bi pritisak mogao oštetiti zaslon ili prouzročiti kvar.

- Korištenje VAIO računala na niskim temperaturama može uzrokovati prikaz zaostale slike na LCD zaslonu. To ne upućuje na neispravan rad. Kad se računalo vrati na uobičajenu temperaturu, zaslon će se vratiti u uobičajeno stanje.

- Zaostala slika može se pojaviti na LCD zaslonu ako se ista slika prikazuje na zaslonu tijekom dužeg razdoblja. Nakon nekog vremena zaostala će slika nestati. Za sprječavanje zaostalih slika možete koristiti čuvara zaslona.

## Upotreba funkcije Više monitora

Funkcija Više monitora omogućuje raspodjelu dijelova radne površine na više zaslona.

Na primjer, ako je u utičnicu monitora priključen vanjski zaslon, zaslon računala i vanjski zaslon mogu raditi kao jedinstvena radna površina.

1. Desnom tipkom miša kliknite radnu površinu i odaberite Razlučivost zaslona. (Kako otvoriti radnu površinu pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Radna površina.)
2. Odaberite Proširi ove zaslone s padajućeg popisa pored stavke Više zaslona i kliknite U redu.

   Mogućnosti se razlikuju ovisno o broju priključenih vanjskih zaslona.

#### Napomena

- Vaš vanjski zaslon možda ne podržava funkciju Više monitora.

- Određene aplikacije možda nisu kompatibilne s postavkama funkcije Više monitora.

- Ne mijenjajte postavke zaslona dok upotrebljavate aplikaciju za videozapise/slike ili tijekom reprodukcije DVD-ova jer to može uzrokovati neuspješnu reprodukciju/prikaz ili nestabilan rad sustava.

  Postavke zaslona promijenite nakon izlaska iz aplikacije za videozapise/slike.

#### Savjet

- Možete postaviti razlučivost zaslona za svaki zaslon koji upotrebljavate s funkcijom Više monitora.

## Odabir načina prikaza

Izlaz prikaza možete prebacivati između zaslona računala i vanjskog zaslona spojenog na VAIO računalo.

1. Uključite vanjski zaslon.
2. Pritisnite tipke Fn+F7 nekoliko puta kako biste odabrali željeni izlaz prikaza, a zatim pritisnite tipku Enter.

#### Napomena

- Ako odspojite kabel za prikaz (nije isporučeno) dok je kao izlaz prikaza odabran samo vanjski zaslon, bit će teško raditi s VAIO računalom jer će zaslon računala biti prazan.

  Za prebacivanje izlaza prikaza na zaslon računala pritinite dva puta tipku Fn+F7 i potom pritisnite tipku Enter.

- Prekidač za prikaz može postati nedostupan ili VAIO računalo može postati nestabilno za vrijeme reprodukcije videozapisa. Izađite iz aplikacije za reprodukciju videozapisa prije nego promijenite izlaz prikaza.

- Prekidač za prikaz možda neće biti dostupan ovisno o vrsti vanjskog zaslona ili projektora.

## Spajanje televizora s HDMI utičnicom

Televizor s HDMI utičnicom možete spojiti na VAIO računalo HDMI kabelom (nije isporučeno).

Za više informacija o instalaciji i korištenju pogledajte priručnik koji je isporučen s TV prijamnikom.

1. Kabel za napajanje TV prijamnika priključite u AC utičnicu i uključite.
2. Jedan kraj HDMI kabela priključite u izlaznu HDMI utičnicu (Dijelovi i kontrole na bočnim stranama) na VAIO računalu, a drugi kraj u televizor.
3. Postavite ulazni signal TV prijamnika na vanjski signal.

   Slika zaslona VAIO računala prikazuje se na televizoru.

#### Napomena

- Oblik ulaza HDMI izlaza se razlikuje ovinso o modelu koji ste kupili. Provjerite je li HDMI kabel kompatibilan s ulazom HDMI izlaza na vašem VAIO računalu.

- Ako upotrebljavate upravljački program koji nije isporučila tvrtka Sony, slika se neće prikazati i zvuk se neće čuti. Za ažuriranja uvijek koristite upravljački program tvrtke Sony.

- Želite li čuti zvuk iz uređaja priključenog u izlaznu HDMI utičnicu, morate promijeniti uređaj za reprodukciju zvuka. Podrobnije informacije potražite u odjeljku Promjena uređaja za reprodukciju zvuka.

#### Savjet

- HDMI utičnica na VAIO računalu usklađena je s HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) standardom i može šifrirati kanal za prijenos digitalnih videosignala radi zaštite autorskih prava, što vam omogućuje gledanje raznih visokokvalitetnih sadržaja zaštićenih autorskim pravima.

## Pokretanje VAIO računala s vanjskih uređaja

Upotrebom BIOS funkcije VAIO računalo možete pokrenuti s vanjskog uređaja, kao što je optički pogon ili USB disketni pogon ili USB flash pogon.

1. Povežite vanjski uređaj na svoje VAIO računalo.
2. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno.

   Pojavljuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

3. Odaberite Start from media (USB device/optical disc).

   Započinje postupak pokretanja s vanjskog uređaja.

#### Napomena

- Odspojite sve uređaje iz VAIO računala osim vanjskog uređaja s kojeg želite pokrenuti sustav. Neki se uređaji ne mogu koristiti za pokretanje sustava ili se ne mogu koristiti s računalom.

- Ako vanjski uređaj ima AC adapter, prije pokretanja provjerite je li priključen u izvor napajanja.

## Prilagodba glasnoća u sustavu Windows

Prilagodbu glasnoća svih uređaja i aplikacija omogućuje Upravljačka ploča.

1. Otvorite Upravljačka ploča i odaberite Hardver i zvuk. (Pogledajte Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča za otvaranje Upravljačka ploča.)
2. Odaberite Prilagodba sistemske jedinice pod stavkom Zvuk.
3. Pomaknite klizač u odjeljku Uređaj ili Aplikacije gore i dolje do postizanja željene glasnoća.

   Kada je glasnoća isključen (), odaberite(Uključi zvuk) za uključivanje glasnoća (). Kada je glasnoća postavljena na nisku vrijednost, klizačem povećajte glasnoća.

## Spajanje kvalitetnog uređaja za izlaz zvuka između VAIO računala i televizora

Između VAIO računala i televizora HDMI kabelom možete spojiti kvalitetan prijamnik kućnog kina ili neke druge dekodere prostornog zvuka.

1. Provjerite je li uspostavljena HDMI veza između TV prijamnika i prijamnika kućnog kina ili dekodera prostornog zvuka.
2. Promijenite uređaj za izlaz zvuka na HDMI izlaz. (Više informacija potražite u odjeljku Promjena uređaja za reprodukciju zvuka.)
3. Uključite TV prijamnik i postavite njegov ulaz na HDMI ulaz.
4. Uključite prijamnik kućnog kina ili dekoder prostornog zvuka i postavite njihove ulaze na HDMI ulaz.
5. Jedan kraj HDMI kabela priključite u HDMI ulaznu utičnicu na prijamniku kućnog kina ili dekoderu prostornog zvuka, a drugi u HDMI izlaznu utičnicu na VAIO računalu.

#### Savjet

- Možete prilagoditi razlučivost zaslona priključenog televizora onoj na VAIO računalu. Više informacija potražite u odjeljku Promjena razlučivosti (veličine) slike zaslona na uređaju spojenom HDMI kabelom.

- Kod spajanja HDMI vezom, glasnoću može prilagoditi samo spojeni audiouređaj. VAIO računalo nema nadzor nad glasnoćom izlaza spojenih uređaja.

## Prilagođavanje glasnoće mikrofona

Možete prilagoditi glasnoću mikrofona.

1. Otvorite odjeljak Upravljačka ploča i odaberite Hardver i zvuk. (Pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča kako otvoriti odjeljak Upravljačka ploča.)
2. Odaberite Zvuk.
3. Odaberite karticu Snimanje.
4. Dvaput kliknite ikonu mikrofona.
5. Odaberite karticu Razine u prozoru Svojstva mikrofona.
6. Pomičite klizač u odjeljku Mikrofon udesno i ulijevo do postizanja željene glasnoće.

   Ako mikrofon nije dovoljno glasan čak i na najvišoj razini glasnoće, pomičite klizač u odjeljku Pojačalo mikrofona udesno i ulijevo za prilagodbu razine glasnoće.

7. Odaberite U redu.

## Prilagođavanje glasnoća zvučnika

Možete promijeniti glasnoća zvučnika i slušalica.

#### Namještanje glasnoća tipkom Fn

Pritisnite tipku F3 dok držite tipku Fn da smanjite glasnoća. Pritisnite tipku F4 dok držite tipku Fn da povećate glasnoća.

Isto tako, pritisnite VOL (Glasnoća) gumbe (Dijelovi i kontrole na bočnim stranama) na vašem VAIO računalu za podešavanje glasnoće.

#### Isključivanje glasnoća tipkom Fn

Pritisnite tipku F2 dok držite tipku Fn da isključite glasnoća u zvučnicima i slušalicama.

Ponovno pritisnite tipke Fn+F2 da uključite glasnoća.

Alternativno, pritisnite tipke Fn+F3 ili tipke Fn+F4 da uključite glasnoća.

## Promjena uređaja za reprodukciju zvuka

Ako iz vanjskog uređaja spojenog na VAIO računalo ne dopire nikakav zvuk, morate promijeniti uređaj za reprodukciju zvuka.

1. Otvorite Upravljačka ploča i odaberite Hardver i zvuk. (Pogledajte Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča za otvaranje Upravljačka ploča.)
2. Odaberite Zvuk.
3. Odaberite karticu Reprodukcija.
4. Provjerite je li ikona uređaja koji želite upotrebljavati za reprodukciju zvuka označena kvačicom.

   Ako pored ikone nema kvačice, odaberite je i kliknite Postavi zadano.

5. Odaberite U redu.

#### Promjena kvalitete zvuka i dubine (bitova)

Kvaliteta zvuka i dubina (bitova) izlaznog signala digitalnog zvuka trebaju se postaviti u skladu s digitalnim audiouređajem.

Slijedite gornje korake od 1 do 3 i potom odaberite ikonu HDMI uređaja i Svojstva. Na kartici Dodatno odaberite kvalitetu zvuka i dubinu (bitova) (npr. 16-bitni, 48000 Hz (DVD kvaliteta)) koje uređaj podržava, a zatim kliknite U redu.

## Reproduciranje optimiziranog zvuka na VAIO računalu pomoću načina ClearAudio+

Način ClearAudio+ omogućuje zvuk visoke kvalitete optimiziran za VAIO računalo upotrebom tehnologija digitalne obrade signala koju je prvotno razvila tvrtka Sony.

Jednostavnim postupkom možete uživati u bogatom zvuku jasnih visokih i dubokih niskih tonova.

1. Pokrenite VAIO Control Center i odaberite Sound Quality. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Control Center.)
2. Odaberite način reprodukcije zvuka u odjeljku Sound Effects.

   Optimizirani zvuk reproducira se kad odaberete način ClearAudio+ koji odgovara vašem izvoru zvuka.

#### Savjet

- U odjeljku Details, pod stavkom Sound Effects, možete prilagoditi zvučne efekte svojim željama.

## Prilagođavanje glasnoća zvučnika

Možete promijeniti glasnoća zvučnika i slušalica.

#### Namještanje glasnoća tipkom Fn

Pritisnite tipku F3 dok držite tipku Fn da smanjite glasnoća. Pritisnite tipku F4 dok držite tipku Fn da povećate glasnoća.

Isto tako, pritisnite VOL (Glasnoća) gumbe (Dijelovi i kontrole na bočnim stranama) na vašem VAIO računalu za podešavanje glasnoće.

#### Isključivanje glasnoća tipkom Fn

Pritisnite tipku F2 dok držite tipku Fn da isključite glasnoća u zvučnicima i slušalicama.

Ponovno pritisnite tipke Fn+F2 da uključite glasnoća.

Alternativno, pritisnite tipke Fn+F3 ili tipke Fn+F4 da uključite glasnoća.

## Reproduciranje optimiziranog zvuka na VAIO računalu pomoću načina ClearAudio+

Način ClearAudio+ omogućuje zvuk visoke kvalitete optimiziran za VAIO računalo upotrebom tehnologija digitalne obrade signala koju je prvotno razvila tvrtka Sony.

Jednostavnim postupkom možete uživati u bogatom zvuku jasnih visokih i dubokih niskih tonova.

1. Pokrenite VAIO Control Center i odaberite Sound Quality. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Control Center.)
2. Odaberite način reprodukcije zvuka u odjeljku Sound Effects.

   Optimizirani zvuk reproducira se kad odaberete način ClearAudio+ koji odgovara vašem izvoru zvuka.

#### Savjet

- U odjeljku Details, pod stavkom Sound Effects, možete prilagoditi zvučne efekte svojim željama.

## Prilagođavanje glasnoće mikrofona

Možete prilagoditi glasnoću mikrofona.

1. Otvorite odjeljak Upravljačka ploča i odaberite Hardver i zvuk. (Pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča kako otvoriti odjeljak Upravljačka ploča.)
2. Odaberite Zvuk.
3. Odaberite karticu Snimanje.
4. Dvaput kliknite ikonu mikrofona.
5. Odaberite karticu Razine u prozoru Svojstva mikrofona.
6. Pomičite klizač u odjeljku Mikrofon udesno i ulijevo do postizanja željene glasnoće.

   Ako mikrofon nije dovoljno glasan čak i na najvišoj razini glasnoće, pomičite klizač u odjeljku Pojačalo mikrofona udesno i ulijevo za prilagodbu razine glasnoće.

7. Odaberite U redu.

## Spajanje kvalitetnog uređaja za izlaz zvuka između VAIO računala i televizora

Između VAIO računala i televizora HDMI kabelom možete spojiti kvalitetan prijamnik kućnog kina ili neke druge dekodere prostornog zvuka.

1. Provjerite je li uspostavljena HDMI veza između TV prijamnika i prijamnika kućnog kina ili dekodera prostornog zvuka.
2. Promijenite uređaj za izlaz zvuka na HDMI izlaz. (Više informacija potražite u odjeljku Promjena uređaja za reprodukciju zvuka.)
3. Uključite TV prijamnik i postavite njegov ulaz na HDMI ulaz.
4. Uključite prijamnik kućnog kina ili dekoder prostornog zvuka i postavite njihove ulaze na HDMI ulaz.
5. Jedan kraj HDMI kabela priključite u HDMI ulaznu utičnicu na prijamniku kućnog kina ili dekoderu prostornog zvuka, a drugi u HDMI izlaznu utičnicu na VAIO računalu.

#### Savjet

- Možete prilagoditi razlučivost zaslona priključenog televizora onoj na VAIO računalu. Više informacija potražite u odjeljku Promjena razlučivosti (veličine) slike zaslona na uređaju spojenom HDMI kabelom.

- Kod spajanja HDMI vezom, glasnoću može prilagoditi samo spojeni audiouređaj. VAIO računalo nema nadzor nad glasnoćom izlaza spojenih uređaja.

## O gumbu ASSIST

Pritisnite gumb ASSIST kada želite obaviti redovito održavanje VAIO računala ili riješiti problem na koji ste naišli u radu s računalom.

Dok je računalo uključeno, gumb ASSIST pokreće program VAIO Care.

Dok je računalo isključeno, gumb ASSIST prikazuje zaslon programa VAIO Care (Rescue Mode).

Program VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions možete upotrijebiti za oporavak računala u slučaju nužde, primjerice, ako se sustav Windows ne može pokrenuti.

#### Napomena

- Ako je zaslon programa VAIO Care (Rescue Mode) prikazan, a prošlo je pet minuta bez ijedne radnje, VAIO računalo automatski se isključuje.

## O gumbu ASSIST

Pritisnite gumb ASSIST kada želite obaviti redovito održavanje VAIO računala ili riješiti problem na koji ste naišli u radu s računalom.

Dok je računalo uključeno, gumb ASSIST pokreće program VAIO Care.

Dok je računalo isključeno, gumb ASSIST prikazuje zaslon programa VAIO Care (Rescue Mode).

Program VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions možete upotrijebiti za oporavak računala u slučaju nužde, primjerice, ako se sustav Windows ne može pokrenuti.

#### Napomena

- Ako je zaslon programa VAIO Care (Rescue Mode) prikazan, a prošlo je pet minuta bez ijedne radnje, VAIO računalo automatski se isključuje.

## Korištenje dodirne pločica

Povlačenjem prsta po dodirne pločica možete pomicati pokazivač na zaslonu računala.

Postavite pokazivač na željenu stavku ili objekt, pritisnite lijevi gumb ili desni gumb kako biste izvršili različite naredbe ili prikazali izbornike.

1. Gumb Lijevi

2. Gumb Desni

#### Za klikanje

Pokazivač postavite na željenu stavku ili objekt i jedanput pritisnite lijevi gumb.

Možete i jednom dotaknuti dodirne pločica.

#### Za dvostruki klik

Postavite pokazivač na željenu stavku ili objekt i dvaput brzo pritisnite lijevi gumb.

Možete i dvaput brzo dotaknuti dodirne pločica.

#### Za klikanje desnim gumbom

Pokazivač postavite na željenu stavku ili objekt i jedanput pritisnite desni gumb.

Možete i dvaput brzo dotaknuti dodirne pločica s dva prsta.

Ovisno o položaju pokazivača, mogu se prikazati razni prečaci izbornika.

#### Za povlačenje

Pokazivač postavite na željenu stavku ili objekt, jednom pritisnite lijevi gumb, a zatim, držeći pritisnuti gumb, povlačite prst po dodirne pločica.

Možete i dvaput brzo dotaknuti dodirne pločica, a nakon drugog dodira povlačiti prst.

#### Za povlačenje i ispuštanje

Povucite ikonu, poput datoteke na željenu lokaciju i dignite prst s lijevog gumba.

Možete i dvaput brzo dotaknuti ikonu, a nakon drugog dodira povlačiti prst do željenog mjesta i podići prst s dodirne pločica.

#### Za pomicanje

Za okomito pomicanje na zaslonu povlačite dva prsta gore i dolje po dodirne pločica.

Za vodoravno pomicanje na zaslonu povlačite dva prsta s jedne strane na drugu po dodirne pločica.

#### Otvaranje trake aplikacija

Postavite prst na gornji rub dodirne pločica i pomaknite prst prema dolje.

Izbornik aplikacije se ne pojavljuje ako aplikacija na podržava izbornik aplikacija.

#### Za otvaranje izbornika

Postavite prst na desni rub dodirne pločica i pomaknite prst ulijevo. Više informacija potražite u odjeljku Otvaranje gumbića.

#### Za promjenu aplikacija

Postavite prst na lijevi rub dodirne pločica i pomaknite prst udesno kako biste promijenili pokrenutu aplikaciju. Kada je pokrenuto više od jedne aplikacije, ponovite ovu radnju za promjenu aplikacija spuštajućim redoslijedom od posljednje korištene aplikacije.

#### Napomena

- Funkcija rada potezom (pomicanje, otvaranje izbornika aplikacije, otvaranje izbornika, promjena aplikacija) možda ne bude radila ovisno o radnim uvjetima vašeg VAIO računala ili postavki dodirne pločica.

## Korištenje ugrađene kamere

Možete putem Interneta uspostavljati videopozive korištenjem ugrađene kamere i aplikacije za komunikaciju.

Žaruljica pokazivača ugrađene kamere upaljena je za vrijeme upotrebe kamere.

#### Prednja strana

1. Pokazivač ugrađene prednje kamere

2. Ugrađena prednja kamera

3. Ugrađeni dvostruki mikrofoni

#### Natrag

1. Ugrađena stražnja kamera

2. Pokazivač ugrađene stražnje kamere

#### Savjet

- Softver instaliran u VAIO računalo razlikuje se ovisno o konfiguraciji računala.

- Neke aplikacije možda ne podržavaju sve postavke razlučivosti ugrađene kamere.

- Ako je frekvencija napajanja na vašoj lokaciji drugačija od one postavljene u aplikaciji kamere, sustav automatskog fokusa ugrađene kamere možda ne bude radio.

## Upotreba antivirusnog softvera za VAIO računalo

Zaštitite VAIO računalo od računalnih virusa korištenjem antivirusne aplikacije.

S web-mjesta proizvođača aplikacije preuzmite i instalirajte najnovija ažuriranja antivirusne aplikacije. Želite li ažurirati protuvirusni softver, na popisu pronađite instalirani protuvirusni softver u VAIO računalu i slijedite korake u nastavku.

1. Povežite svoje VAIO računalo s internetom.
2. Izvedite neku od sljedećih radnji ovisno i predinstaliranoj antivirusnoj aplikaciji.

   Za Trend Micro:

   Pokrenite Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Za McAfee:

   Pokrenite McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security ili McAfee Total Protection.

   Za Kaspersky Internet Security:

   Pokrenite Kaspersky Internet Security.

3. Slijedite upute na zaslonu.

#### Napomena

- Stvarni postupak može se razlikovati od gore navedenog ovisno o verziji softvera instaliranog na VAIO računalo. U tom slučaju slijedite upute na zaslonu.

#### Savjet

- Kako pokrenuti antivirusnu aplikaciju, pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke.

- Više informacija potražite u datoteci pomoći isporučenoj uz aplikaciju.

## Izrada/promjena/uklanjanje lozinke sustava Windows

Postavljanje lozinke za sustav Windows omogućuje zaštitu VAIO računala od neovlaštenog pristupa jer korisnik pri uključivanju računala ili vraćanju računala iz stanja štednje energije u uobičajeno stanje mora upisati lozinku.

Više informacija o lozinci za sustav Windows potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Korisnici u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Odaberite Stvaranje lozinke ili Promijenite lozinku.
5. Slijedite upute na zaslonu kako biste ažurirali lozinku.

#### Napomena

- Ne zaboravite svoju lozinku. Zapišite je i čuvajte je na sigurnom mjestu.

#### Savjet

- Možete upisati podsjetnik kako biste se prisjetili lozinke ako je zaboravite. Možete izraditi i disk za poništavanje lozinke koji se može koristiti za izradu nove lozinke. Više informacija o lozinci za sustav Windows potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

## Postavljanje/promjena lozinke za uključivanje

Pomoću funkcije BIOS-a možete postaviti lozinku za pokretanje (lozinka za uključivanje) VAIO računala. Kod uključivanja računala pojavit će se zahtjev za unos lozinke za pokretanje nakon prikaza logotipa VAIO.

Postoje dvije vrste lozinki. Najprije postavite lozinku za računalo.

- Lozinka za računalo (za administratore):

  korisnicima s administratorskim pravima omogućuje promjenu svih postavki na zaslonu BIOS-a i pokretanje VAIO računala.

- Lozinka za korisnika (za korisnike bez administratorskih prava):

  standardnim korisnicima omogućuje promjenu nekih postavki BIOS-a, kao i pokretanje VAIO računala. Želite li postaviti lozinku za korisnika, najprije morate postaviti lozinku za računalo.

1. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno.

   Pojavljuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Odaberite Start BIOS setup.

   Upišite lozinku ako je već postavljena.

   Pojavljuje se zaslon za postavljanje BIOS-a.

3. Pritisnite tipkuiliza odabir kartice Security, odaberite Set Machine Password ili Set User Password, a zatim pritisnite tipku Enter.

   Pojavit će se zaslon za unos lozinke.

4. Upišite lozinku i pritisnite tipku Enter.

   Za promjenu lozinke najprije upišite trenutačnu lozinku, a onda novu. Lozinka može sadržavati do 32 slovnobrojčana znaka (uključujući praznine) i osjetljiva je na velika i mala slova.

5. Pritisnite tipkuiliza odabir Password when Power On, pritisnite tipku Enter, a zatim odaberite Enabled.
6. Pritisnite tipkuiliza odabir kartice Exit, odaberite Exit Setup, a zatim pritisnite tipku Enter.
7. Na upit za potvrdu pritisnite tipku Enter.

#### Napomena

- Lozinku zapišite kako je ne biste zaboravili.

- Ako zaboravite lozinku, ne možete pokrenuti VAIO računalo.

- Lozinku za korisnika možete poništiti na zaslonu BIOS-a tako da upišete lozinku za računalo.

- Ako zaboravite lozinku za računalo, lozinku mora poništiti ovlašteni centar za servis/podršku tvrtke Sony. (Poništavanje lozinke se naplaćuje.)

## Prebacivanje s lokalnog računa na Microsoft račun

U sustavu Windows 8 možete se prebacivati s lokalnog računa na Microsoft račun i obratno.

Prebacivanjem s lokalnog na Microsoft račun možete preuzimati aplikacije s usluge Windows trgovina.

Da biste izradili Microsoft račun ili se prebacili na njega, slijedite korake u nastavku.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Korisnici u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Odaberite Prijelaz na Microsoftov račun.
5. Slijedite upute na zaslonu.

#### Savjet

- Da biste se prebacili na lokalni račun, u 4. koraku odaberite Prebaci se na lokalni račun umjesto stavke Prijelaz na Microsoftov račun.

- Ako zaboravite lozinku za Microsoft račun, obratite se službi za podršku tvrtke Microsoft.

## Uklanjanje lozinke za uključivanje

Ako za uključivanje VAIO računala više ne trebate unos lozinke za uključivanje, slijedite ove korake i uklonite lozinku za računalo i lozinku za korisnika.

1. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno.

   Pojavljuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Odaberite Start BIOS setup.

   Upišite lozinku ako je već postavljena.

   Pojavljuje se zaslon za postavljanje BIOS-a.

3. Pritisnite tipkuiliza odabir kartice Security, odaberite Set Machine Password ili Set User Password, a zatim pritisnite tipku Enter.

   Pojavit će se zaslon za unos lozinke.

4. Ostavite polja Enter New Password i Confirm New Password prazna i pritisnite tipku Enter.
5. Pritisnite tipkuiliza odabir kartice Exit, odaberite Exit Setup, a zatim pritisnite tipku Enter.

   Na upit za potvrdu pritisnite tipku Enter.

## Pregled podataka o sustavu

Možete vidjeti podatke o sustavu VAIO računala.

1. Pokrenite VAIO Care (Desktop). (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Care (Desktop).)
2. Odaberite About your VAIO i System information.

   Prikazat će se podaci o sustavu VAIO računala.

## Pokretanje VAIO računala s vanjskih uređaja

Upotrebom BIOS funkcije VAIO računalo možete pokrenuti s vanjskog uređaja, kao što je optički pogon ili USB disketni pogon ili USB flash pogon.

1. Povežite vanjski uređaj na svoje VAIO računalo.
2. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno.

   Pojavljuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

3. Odaberite Start from media (USB device/optical disc).

   Započinje postupak pokretanja s vanjskog uređaja.

#### Napomena

- Odspojite sve uređaje iz VAIO računala osim vanjskog uređaja s kojeg želite pokrenuti sustav. Neki se uređaji ne mogu koristiti za pokretanje sustava ili se ne mogu koristiti s računalom.

- Ako vanjski uređaj ima AC adapter, prije pokretanja provjerite je li priključen u izvor napajanja.

## Postavljanje/promjena lozinke za uključivanje

Pomoću funkcije BIOS-a možete postaviti lozinku za pokretanje (lozinka za uključivanje) VAIO računala. Kod uključivanja računala pojavit će se zahtjev za unos lozinke za pokretanje nakon prikaza logotipa VAIO.

Postoje dvije vrste lozinki. Najprije postavite lozinku za računalo.

- Lozinka za računalo (za administratore):

  korisnicima s administratorskim pravima omogućuje promjenu svih postavki na zaslonu BIOS-a i pokretanje VAIO računala.

- Lozinka za korisnika (za korisnike bez administratorskih prava):

  standardnim korisnicima omogućuje promjenu nekih postavki BIOS-a, kao i pokretanje VAIO računala. Želite li postaviti lozinku za korisnika, najprije morate postaviti lozinku za računalo.

1. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno.

   Pojavljuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Odaberite Start BIOS setup.

   Upišite lozinku ako je već postavljena.

   Pojavljuje se zaslon za postavljanje BIOS-a.

3. Pritisnite tipkuiliza odabir kartice Security, odaberite Set Machine Password ili Set User Password, a zatim pritisnite tipku Enter.

   Pojavit će se zaslon za unos lozinke.

4. Upišite lozinku i pritisnite tipku Enter.

   Za promjenu lozinke najprije upišite trenutačnu lozinku, a onda novu. Lozinka može sadržavati do 32 slovnobrojčana znaka (uključujući praznine) i osjetljiva je na velika i mala slova.

5. Pritisnite tipkuiliza odabir Password when Power On, pritisnite tipku Enter, a zatim odaberite Enabled.
6. Pritisnite tipkuiliza odabir kartice Exit, odaberite Exit Setup, a zatim pritisnite tipku Enter.
7. Na upit za potvrdu pritisnite tipku Enter.

#### Napomena

- Lozinku zapišite kako je ne biste zaboravili.

- Ako zaboravite lozinku, ne možete pokrenuti VAIO računalo.

- Lozinku za korisnika možete poništiti na zaslonu BIOS-a tako da upišete lozinku za računalo.

- Ako zaboravite lozinku za računalo, lozinku mora poništiti ovlašteni centar za servis/podršku tvrtke Sony. (Poništavanje lozinke se naplaćuje.)

## Upotreba značajke Intel(R) Anti-Theft Technology (modeli s podrškom za Intel(R) Anti-Theft Technology)

Možete promijeniti postavke Intel(R) Anti-Theft Technology na zaslonu za postavljanje BIOS-a.

Slijedite ove korake za omogućavanje značajke Intel(R) Anti-Theft Technology.

1. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno.

   Pojavljuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Odaberite Start BIOS setup.

   Upišite lozinku ako je već postavljena.

   Pojavljuje se zaslon za postavljanje BIOS-a.

3. Pritisnite tipkuilida biste odabrali karticu Advanced.
4. Odaberite značajku Intel(R) AT Support System, a zatim pritisnite tipku Enter.
5. Pritisnite tipkuilida biste odabrali Enabled, a zatim pritisnite tipku Enter.
6. Pritisnite tipkuilida biste odabrali karticu Exit, odaberite Exit Setup i pritisnite tipku Enter.

   Na upit za potvrdu pritisnite tipku Enter.

## O gumbu ASSIST

Pritisnite gumb ASSIST kada želite obaviti redovito održavanje VAIO računala ili riješiti problem na koji ste naišli u radu s računalom.

Dok je računalo uključeno, gumb ASSIST pokreće program VAIO Care.

Dok je računalo isključeno, gumb ASSIST prikazuje zaslon programa VAIO Care (Rescue Mode).

Program VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions možete upotrijebiti za oporavak računala u slučaju nužde, primjerice, ako se sustav Windows ne može pokrenuti.

#### Napomena

- Ako je zaslon programa VAIO Care (Rescue Mode) prikazan, a prošlo je pet minuta bez ijedne radnje, VAIO računalo automatski se isključuje.

## Uklanjanje lozinke za uključivanje

Ako za uključivanje VAIO računala više ne trebate unos lozinke za uključivanje, slijedite ove korake i uklonite lozinku za računalo i lozinku za korisnika.

1. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno.

   Pojavljuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Odaberite Start BIOS setup.

   Upišite lozinku ako je već postavljena.

   Pojavljuje se zaslon za postavljanje BIOS-a.

3. Pritisnite tipkuiliza odabir kartice Security, odaberite Set Machine Password ili Set User Password, a zatim pritisnite tipku Enter.

   Pojavit će se zaslon za unos lozinke.

4. Ostavite polja Enter New Password i Confirm New Password prazna i pritisnite tipku Enter.
5. Pritisnite tipkuiliza odabir kartice Exit, odaberite Exit Setup, a zatim pritisnite tipku Enter.

   Na upit za potvrdu pritisnite tipku Enter.

## Ažuriranje VAIO računala

Kako biste poboljšali njegovu učinkovitost, sigurnost i funkcionalnost, VAIO računalo ažurirajte na način da instalirate sljedeće aplikacije.

#### Napomena

- Za ažuriranje postavki u nastavku, VAIO računalo mora biti spojeno na internet.

#### Windows Update

Windows Update pruža stabilnost VAIO računalu.

1. Otvorite izbornike i odaberite izbornikPretraživanje. (Za otvaranjeizbornika pogledajte Otvaranje gumbića.)

2. Odaberite Postavke i u okvir za pretraživanje unesite „Windows Update“.

3. Odaberite Windows Update s popisa i slijedite upute na zaslonu za dovršetak ažuriranja.

#### VAIO Update

VAIO Update automatski obavještava o novim ažuriranjima dostupnim na Internetu te ih preuzima i instalira u VAIO računalo.

1. Pokrenite VAIO Update i slijedite upute na zaslonu. (Pogledajte Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke za pokretanje VAIO Update.)

#### Za ažuriranje Windows trgovina aplikacija

Ažurirajte Windows trgovina aplikaciju. Ako je potrebno ažuriranje, na pločici Trgovina na zaslonu Start pojavit će se broj.

1. Odaberite pločicu Trgovina i otvorite je.

2. Odaberite Ažuriranja u gornjem desnom dijelu zaslona.

   Broj u zagradama prikazuje broj programa koje možete koristiti.

3. Označite aplikacije koje želite ažurirati, a zatim odaberite Instaliraj.

   Da biste aplikacije ažurirali poslije, uklonite oznaku.

## Održavanje VAIO računala u optimalnom stanju (VAIO Care)

S pomoću programa VAIO Care možete izvršiti sljedeće radnje kako bi VAIO računalo optimalno radilo.

- Redovito obavljajte provjere performansi i prilagodbe.

- Pronađite informacije za podršku (URL adresa web-mjesta za podršku, telefonski broj za kontakt itd.).

- Pokrenite VAIO Care jednostavnim pritiskom na gumb ASSIST i, ako imate problema, potražite odgovarajuće radnje.

1. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo uključeno.

   VAIO Care pokreće se.

   Više informacija potražite u datoteci pomoći isporučenoj uz VAIO Care.

#### Savjet

- Pritiskanjem gumba ASSIST dok je VAIO računalo isključeno prikazuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions može se upotrijebiti za oporavak računala u slučaju nužde, primjerice ako se sustav Windows ne pokreće.

- U protivnom otvorite gumbićePretraživanje, odaberite gumbić Aplikacije te unesite „VAIO Care (Desktop)“ u okvir za pretraživanje da biste pokrenuli VAIO Care.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

## Upotreba programa VAIO Update

VAIO Update pruža uslugu obavještavanja o dostupnim ažuriranjima, kao što su važne obavijesti ili ažuriranja programa, kako bi VAIO računalo bilo ažurno.

VAIO Update putem interneta otkriva ažuriranja programa koja su neophodna za poboljšanje performansi računala ili nove dostupne aplikacije te omogućuje njihovo jednostavno preuzimanje i ažuriranje.

1. Pokrenite VAIO Update i slijedite upute na zaslonu. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Update.)

#### Savjet

- VAIO Update možete pokrenuti i iz odjeljka VAIO Care (Desktop).

## Napomene o upotrebi dodirnim zaslonom (modeli s dodirnim zaslonom)

Prije upotrebe dodirnim zaslonom pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti za pravilnu upotrebu.

- Ne pritišćite dodirnim zaslonom grubo.

  Nježan dodir uvijek funkcionira budući da je vaše VAIO računalo opremljeno kapacitivnim dodirnim zaslonom.

- Dodirnim zaslonom možda ne radi pravilno ako ste uključili VAIO računalo dok ste dodirivali zaslom ili ako je računalo pod utjecajem elektromagnetskih valova tijekom postupka podizanja sustava. U tom slučaju ponovno pokrenite računalo.

- Dodirnim zaslonom možda neće funkcionirati nekoliko sekundi nakon što se vaše VAIO računalo vrati iz stanja mirovanja u uobičajeno stanje. U tom slučaju pričekajte neko vrijeme prije upotrebe dodirnim zaslonom.

- Neka dodirnim zaslonom bude čist radi održavanja visoke osjetljivosti na dodir. Nečistoća može izazvati oštećenja ili kvar.

## Povećavanje veličine teksta (DPI) (modeli s dodirnim zaslonom)

Izmjene DPI-ja kako bi se povećala veličina teksta i ikona omogućuju vam lakše upravljanje dodirnim zaslonom.

1. Otvorite odjeljak Upravljačka ploča i odaberite Izgled i personalizacija i Povećajte ili smanjite tekst i druge stavke. (Pogledajte Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča za otvaranje Upravljačka ploča.)
2. Odaberite željene postavke među mogućnostima na zaslonu i odaberite Primijeni.
3. Ako se pojavi poruka koja preporučuje odjavu, odaberite Odjavite se sada.
4. Ponovno se prijavite.

   Veličina fonta teksta za sustav Windows promijenit će se.

## Kako upotrebljavati dodirni zaslon (modeli s dodirnim zaslonom)

Dodirni zaslon možete dodirivati ili prstima izvesti jednostavnu kretnju da biste upravljali VAIO računalom.

### Osnovne radnje

#### Za klikanje (dodir)

Dodirnite dodirni zaslon jednom prstom. Dodirom možete kliknuti gumb, primjerice U redu ili Odustani, ili stavku u izborniku.

#### Za klikanje dvaput (dvostruki dodir)

Brzo uzastopno dodirnite dodirni zaslon dvaput prstom.

Dvaput dodirujući ikonu možete pokrenuti aplikaciju, primjerice program za obradu teksta ili program za rad s proračunskim tablicama, ili otvoriti datoteku.

#### Za povlačenje

Stavite prst na željenu točku dodirnog zaslona i kliznite prstom. Ovom kretnjom možete pomaknuti datoteku ili promijeniti veličinu prozora.

#### Za povlačenje i ispuštanje

Dodirnite željenu ikonu datoteke, kliznite u drugu mapu, prozor ili ikonu aplikacije te podignite prst sa zaslona. Ovom kretnjom možete premjestiti ili kopirati datoteku.

### Napredne radnje

Da biste upravljali VAIO računalom možete napraviti jednostavnu kretnju (potez) prstima na dodirnom zaslonu.

Odgovor na potez razlikuje se ovisno o aplikaciji.

#### Klikanje desnom tipkom (dodirnite i držite)

Dodirnite i držite željenu točku na dodirnom zaslonu nekoliko sekundi i podignite prst sa zaslona. Ovisno o točki koju dodirnete, možete prikazati različite izbornike.

#### Za pomicanje

Dodirnite i kliznite pomično područje prozora, primjerice prozor preglednika Internet Explorer. Klizač možete i povući na vertikalni klizač odabranog prozora da biste ga pomicali.

#### Da biste povećavali ili smanjivali sliku kao što je fotografija (uvećavanje)

Približite/udaljite dva prsta na dodirnom zaslonu smanjili/uvećali sliku, primjerice fotografiju u odjeljku Fotografije. Za povećanje spojene prste udaljite prema van, a za smanjenje prste približite jedan drugom.

#### Zakretanje slike kao što je fotografija (zakretanje)

Stavite na dodirni zaslon dva prsta i klizite kružno da zakrenete sliku, primjerice fotografiju. Ovisno o aplikacijama koje upotrebljavate, možda ne možete zakretati slike.

#### Odabir prelaženjem prsta

Kratko prijeđite prstom u smjeru u kojem se zaslon ne pomiče.

Možete odabrati stavku, primjerice aplikaciju ili sliku.

## Preuzimanje podataka o položaju (modeli opremljeni uređajem za GNSS)

Podatke o položaju VAIO računala možete preuzeti upotrebom globalnog sustava satelita za navigaciju (GNSS).

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Promijenite Način rada u zrakoplovu u Isključeno i postavku GNSS pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.

## Onemogućavanje preuzimanja podataka o položaju (modeli opremljeni uređajem za GNSS)

Preuzimanje podataka o položaju koji se prikupljaju upotrebom globalnog sustava satelita za navigaciju (GNSS) možete onemogućiti. Za onemogućavanje te postavke slijedite ove korake.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Promijenite postavku GNSS pod stavkom Bežični uređaji na Isključeno.

## O ugrađenim senzorima

Ugrađeni akcelerometar, digitalni kompas (magnetometar) i žiroskop omogućuju korištenje sljedećih funkcija.

### Zakretanje zaslona upotrebom ugrađenog akcelerometra

Kada zakrećete VAIO računalo, ugrađeni akcelerometar automatski otkriva pomak i zakreće zaslon računala iz okomite u vodoravnu orijentaciju, ovisno o orijentaciji računala.

### Navigacija upotrebom ugrađenog digitalnog kompasa

Ugrađeni kompas pruža pomoć za navigaciju u kompatibilnim programima otkrivanjem usmjerenja VAIO računala.

### Rad s programima upotrebom ugrađenog žiroskopa

Ugrađeni žiroskop otkriva kutni pomak VAIO računala, što u nekim programima, npr. igrama, omogućuje izvođenje nekih radnji.

#### Savjet

- Ako program ne prikazuje ispravan smjer, morate baždariti ugrađeni digitalni kompas. Više informacija potražite u odjeljku Napomene o ugrađenim senzorima.

## Napomene o ugrađenim senzorima

Prije upotrebe ugrađenih senzora pročitajte mjere predostrožnosti za pravilnu upotrebu.

### Napomene o upotrebi ugrađenog akcelerometra

- Orijentaciju računalnog zaslona ne možete promijeniti dok je VAIO računalo spojeno na vanjski zaslon. Ako računalo spojite na vanjski zaslon dok je računalni zaslon orijentiran okomito, računalni će se zaslon automatski zakrenuti u vodoravnu orijentaciju.

- Prikaz na računalnom zaslon može se iskriviti ako orijentaciju računalnog zaslona promijenite dok je uključen čuvar zaslona.

- Neki programi ne podržavaju okomitu orijentaciju i možda neće ispravno raditi. U tom slučaju VAIO računalo upotrebljavajte u vodoravnom položaju.

### Napomene o upotrebi ugrađenog digitalnog kompasa

- Ugrađeni digitalni kompas radi otkrivanjem smjera magnetskog polja. Ne oslanjajte se isključivo na podatke o položaju koje pruža ugrađeni digitalni kompas.

  Na točnost digitalnog kompasa lako mogu utjecati magnetske smetnje i može neispravno raditi, osobito na sljedećim mjestima:

  - u liftu ili prostoriji izgrađenoj pomoću materijala koji sadrže željezo, kao što su metalni okviri ili armirani beton

  - pored strukture s armiranim betonom, kao što je pješački most ili veliko predvorje zračne luke ili kolodvora

  - u blizini vlaka ili automobila ili u njima

  - pored transformatora na zemlji ili dalekovoda

  - pored metalnih predmeta, kao što je metalni okvir stola ili metalni namještaj

  - pored materijala koji uzrokuju snažne magnetske smetnje, kao što je magnet, magnetski držač ili zvučnici

    Isporučena olovka (modeli opremljeni olovkom Olovka Digitizer Stylus) i tipkovnica sadrže magnete. Ako olovku ili tipkovnicu približite magnetometru () na VAIO računalu, digitalni kompas neće ispravno raditi.

- Namještanje kuta LCD zaslona može smanjiti točnost ugrađenog kompasa. To je uobičajeno i ne ukazuje na kvar. U tom slučaju morate baždariti digitalni kompas.

  Odmaknite se od materijala koji uzrokuju magnetske smetnje, kao što su metalni proizvodi ili magneti, i izvršite sljedeće radnje dok je pokrenut program koji upotrebljava digitalni kompas.

  prije rada, držite olovku (modeli opremljeni olovkom Olovka Digitizer Stylus) i tipkovnicu dalje od VAIO računala i preklopite stalak na stražnjem dijelu računala.

  - Postavite VAIO računalo na ravnu površinu, držite računalo objema rukama pa ga okrećite 360 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu s otvorenim LCD zaslonom.

  - Postavite VAIO računalo na ravnu površinu, držite računalo objema rukama pa ga okrećite 360 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu.

  - Postavite VAIO računalo na ravnu površinu, držite računalo objema rukama pa ga okrećite 360 stupnjeva u suprotnom smjeru kazaljke na satu.

  - Ako se problem i dalje javlja, VAIO računalo upotrebljavajte na mjestu s manje magnetskih smetnji.

## Ažuriranje VAIO računala

Kako biste poboljšali njegovu učinkovitost, sigurnost i funkcionalnost, VAIO računalo ažurirajte na način da instalirate sljedeće aplikacije.

#### Napomena

- Za ažuriranje postavki u nastavku, VAIO računalo mora biti spojeno na internet.

#### Windows Update

Windows Update pruža stabilnost VAIO računalu.

1. Otvorite izbornike i odaberite izbornikPretraživanje. (Za otvaranjeizbornika pogledajte Otvaranje gumbića.)

2. Odaberite Postavke i u okvir za pretraživanje unesite „Windows Update“.

3. Odaberite Windows Update s popisa i slijedite upute na zaslonu za dovršetak ažuriranja.

#### VAIO Update

VAIO Update automatski obavještava o novim ažuriranjima dostupnim na Internetu te ih preuzima i instalira u VAIO računalo.

1. Pokrenite VAIO Update i slijedite upute na zaslonu. (Pogledajte Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke za pokretanje VAIO Update.)

#### Za ažuriranje Windows trgovina aplikacija

Ažurirajte Windows trgovina aplikaciju. Ako je potrebno ažuriranje, na pločici Trgovina na zaslonu Start pojavit će se broj.

1. Odaberite pločicu Trgovina i otvorite je.

2. Odaberite Ažuriranja u gornjem desnom dijelu zaslona.

   Broj u zagradama prikazuje broj programa koje možete koristiti.

3. Označite aplikacije koje želite ažurirati, a zatim odaberite Instaliraj.

   Da biste aplikacije ažurirali poslije, uklonite oznaku.

## Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča

Odjeljak Upravljačka ploča možete otvoriti slijedeći ove korake.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPretraživanje. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Aplikacije ().
3. Unesite ključne riječi „Upravljačka ploča“ u okvir za pretraživanje ().
4. Odaberite Upravljačka ploča ().

## Upotreba stanja mirovanja

U stanju mirovanja možete se udaljiti od VAIO računala, a pritom zadržati stanje računala, uključujući i podatke na kojima radite.

#### Aktiviranje stanja mirovanja

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Za otvaranjeizbornika pogledajte Otvaranje gumbića.)

2. OdaberiteNapajanje i Stanje mirovanja.

   Ako VAIO računalo ima pokazivač napajanja, on se isključuje kada računalo uđe u stanje mirovanja (sa zadanim postavkama).

#### Za povratak u uobičajeno stanje

1. Pritisnite gumb(Napajanje).

#### Napomena

- Ako pritisnete i držite gumb(Napajanje) za više od 4 ili 10 sekunda, vaše VAIO računalo automatski će se isključiti. To će izbrisati sve nespremljene podatke.

- Prema zadanim postavkama, VAIO računalo automatski prelazi u stanje hibernacije kada baterija ostane bez energije. Međutim, ovisno o radnim uvjetima, računalo možda ne uđe u stanje hibernacije.

  Ako se to dogodi i baterija se isprazni, računalo će se isključiti, što može uzrokovati gubitak nespremljenih podataka.

  Dok računalo radi na energiju baterije, često spremajte podatke.

- Prije premještanja VAIO računala provjerite je li žaruljica pokazivača napajanja ugašena kako biste izbjegli udarac ili vibracije koje mogu oštetiti tvrdi disk. Ako računalo ima pokazivač napajanja, provjerite je li u potpunosti isključen.

#### Savjet

- Prema zadanim postavkama VAIO računalo automatski prelazi u stanje mirovanja nakon određenog razdoblja neaktivnosti ako je računalo priključeno u AC napajanja.

- Dolje navedene radnje također stavljaju VAIO računalo u stanje mirovanja.

  - Pritisnite gumb(Napajanje) (sa zadanim postavkama).

## Pokretanje VAIO računala s vanjskih uređaja

Upotrebom BIOS funkcije VAIO računalo možete pokrenuti s vanjskog uređaja, kao što je optički pogon ili USB disketni pogon ili USB flash pogon.

1. Povežite vanjski uređaj na svoje VAIO računalo.
2. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno.

   Pojavljuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

3. Odaberite Start from media (USB device/optical disc).

   Započinje postupak pokretanja s vanjskog uređaja.

#### Napomena

- Odspojite sve uređaje iz VAIO računala osim vanjskog uređaja s kojeg želite pokrenuti sustav. Neki se uređaji ne mogu koristiti za pokretanje sustava ili se ne mogu koristiti s računalom.

- Ako vanjski uređaj ima AC adapter, prije pokretanja provjerite je li priključen u izvor napajanja.

## Održavanje VAIO računala u optimalnom stanju (VAIO Care)

S pomoću programa VAIO Care možete izvršiti sljedeće radnje kako bi VAIO računalo optimalno radilo.

- Redovito obavljajte provjere performansi i prilagodbe.

- Pronađite informacije za podršku (URL adresa web-mjesta za podršku, telefonski broj za kontakt itd.).

- Pokrenite VAIO Care jednostavnim pritiskom na gumb ASSIST i, ako imate problema, potražite odgovarajuće radnje.

1. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo uključeno.

   VAIO Care pokreće se.

   Više informacija potražite u datoteci pomoći isporučenoj uz VAIO Care.

#### Savjet

- Pritiskanjem gumba ASSIST dok je VAIO računalo isključeno prikazuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions može se upotrijebiti za oporavak računala u slučaju nužde, primjerice ako se sustav Windows ne pokreće.

- U protivnom otvorite gumbićePretraživanje, odaberite gumbić Aplikacije te unesite „VAIO Care (Desktop)“ u okvir za pretraživanje da biste pokrenuli VAIO Care.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

## O gumbu ASSIST

Pritisnite gumb ASSIST kada želite obaviti redovito održavanje VAIO računala ili riješiti problem na koji ste naišli u radu s računalom.

Dok je računalo uključeno, gumb ASSIST pokreće program VAIO Care.

Dok je računalo isključeno, gumb ASSIST prikazuje zaslon programa VAIO Care (Rescue Mode).

Program VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions možete upotrijebiti za oporavak računala u slučaju nužde, primjerice, ako se sustav Windows ne može pokrenuti.

#### Napomena

- Ako je zaslon programa VAIO Care (Rescue Mode) prikazan, a prošlo je pet minuta bez ijedne radnje, VAIO računalo automatski se isključuje.

## Pokretanje VAIO računala s vanjskih uređaja

Upotrebom BIOS funkcije VAIO računalo možete pokrenuti s vanjskog uređaja, kao što je optički pogon ili USB disketni pogon ili USB flash pogon.

1. Povežite vanjski uređaj na svoje VAIO računalo.
2. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno.

   Pojavljuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

3. Odaberite Start from media (USB device/optical disc).

   Započinje postupak pokretanja s vanjskog uređaja.

#### Napomena

- Odspojite sve uređaje iz VAIO računala osim vanjskog uređaja s kojeg želite pokrenuti sustav. Neki se uređaji ne mogu koristiti za pokretanje sustava ili se ne mogu koristiti s računalom.

- Ako vanjski uređaj ima AC adapter, prije pokretanja provjerite je li priključen u izvor napajanja.

## O gumbu ASSIST

Pritisnite gumb ASSIST kada želite obaviti redovito održavanje VAIO računala ili riješiti problem na koji ste naišli u radu s računalom.

Dok je računalo uključeno, gumb ASSIST pokreće program VAIO Care.

Dok je računalo isključeno, gumb ASSIST prikazuje zaslon programa VAIO Care (Rescue Mode).

Program VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions možete upotrijebiti za oporavak računala u slučaju nužde, primjerice, ako se sustav Windows ne može pokrenuti.

#### Napomena

- Ako je zaslon programa VAIO Care (Rescue Mode) prikazan, a prošlo je pet minuta bez ijedne radnje, VAIO računalo automatski se isključuje.

## Uklanjanje sadržaja za oporavak radi oslobađanja prostora na disku

Ugrađeni uređaj za pohranu sadrži područje za oporavak na kojem su pohranjeni podaci za oporavak sustava. Ako VAIO računalo ima SSD (solid state drive) pogon, možete smanjiti područje za oporavak uklanjanjem tih podataka kako biste oslobodili prostor na disku C: (ili na zadnjem disku na popisu diskova, na primjer na disku D:).

Za uklanjanje podataka za obnovu sustava ili vraćanje računala nakon što uklonite podatke trebate medije za oporavak.

Imajte na umu da uklanjanje sadržaja za obnovu čini mogućim upotrebu funkcije osvježavanja.

Ako upotrebljavate medije za oporavak (optičke diskove) na modelu bez ugrađenog optičkog pogona, spojite vanjski optički pogon (nije isporučeno) s računalom. Više informacija o tome kako spojiti vanjski optički pogon potražite u odjeljku Spajanje vanjskog pogona.

Ako je priložen AC adapter ili naponski kabel, priključite ga u izvor napajanja.

1. Ako još niste, izradite medije za oporavak.

   Više informacija o izradi medija za oporavak potražite u odjeljku Izrada medija za oporavak.

2. Umetnite medije za oporavak u optički pogon ili priključite USB flash pogon (nije isporučeno) u USB ulaz na VAIO računalu dok je računalo u uobičajenom stanju.
3. Isključite VAIO računalo.
4. Pritisnite gumb ASSIST za prikaz zaslona VAIO Care (Rescue Mode) i odaberite Start from media (USB device/optical disc).

   Slijedite upute na zaslonu dok se ne pojavi zaslon Odaberite neku mogućnost (Choose an option).

5. Odaberite Otklanjanje poteškoća (Troubleshoot) i VAIO recovery solutions.

   Slijedite upute na zaslonu dok se ne pojavi zaslon VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

6. Odaberite Tools i Remove recovery partition.
7. Slijedite upute na zaslonu.

## Oporavak pomoću medija za oporavak

Ako je područje za oporavak oštećeno ili izbrisano, za oporavak VAIO računala možete upotrijebiti medije za oporavak.

Međutim, obnavljanje računala korištenjem medija za oporavak traje dulje od korištenja područja za oporavak.

Ako upotrebljavate medije za oporavak (optičke diskove) na modelu bez ugrađenog optičkog pogona, spojite vanjski optički pogon (nije isporučeno) s računalom. Više informacija o tome kako spojiti vanjski optički pogon potražite u odjeljku Spajanje vanjskog pogona.

Ako je priložen AC adapter ili naponski kabel, priključite ga u izvor napajanja.

1. Umetnite medije za oporavak (optički disk) u optički pogon ili priključite USB flash pogon u USB utičnicu na VAIO računalu dok je računalo u uobičajenom načinu rada.
2. Isključite VAIO računalo.
3. Pritisnite gumb ASSIST za prikaz zaslona VAIO Care (Rescue Mode) i odaberite Start from media (USB device/optical disc).

   Slijedite upute na zaslonu dok se ne pojavi zaslon Odaberite neku mogućnost (Choose an option).

4. Odaberite Otklanjanje poteškoća (Troubleshoot) i VAIO recovery solutions.

   Slijedite upute na zaslonu dok se ne pojavi zaslon VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

5. Odaberite Start recovery wizard.
6. Slijedite upute na zaslonu.

#### Savjet

- Ako se pojavi prozor s odabirom jezika za prikaz, odaberite željeni jezik i potom U redu.

- Da biste proveli prilagođeni oporavak, odaberite Tools i Start advanced recovery wizard.

- Ako VAIO računalo ne možete oporaviti pomoću USB flash pogona, pogon priključite u drugu USB utičnicu na računalu pa ponovite pokušaj oporavka.

## O oporavku

Oporavak je postupak vraćanja ugrađenog uređaja za pohranu u njegovo početno tvorničko stanje. Osvježavanje je postupak ponovne instalacije operacijskog sustava s zadržanim glavnim postavkama i osobnim podacima.

Osvježite VAIO računalo ako postane nestabilno. Ako i dalje dolazi do problema, obnovite računalo.

Dva su načina za oporavak računala:

- pomoću medija za oporavak

- iz područja za oporavak

#### Napomena

- Modeli sa 64 GB ili 128 GB SSD-om ne podržavaju funkciju osvježavanja. Ako želite provjeriti kapacitet SSD diska, pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno kako bi se prikazao zaslon VAIO Care (Rescue Mode), a zatim odaberite Start BIOS setup.

### Kada treba izvršiti oporavak ili osvježavanje?

- Ako je VAIO računalo nestabilno

- Ako je VAIO računalo zaraženo računalnim virusima

- Ako se u radu s VAIO računalom javljaju problemi koji se ne mogu riješiti postupkom rješavanja problema

- Ako ste greškom formatirali disk C:

### Kojim aplikacijama mogu oporaviti ili osvježiti VAIO računalo ili izraditi medije za oporavak?

Upotrebljavajte sljedeće aplikacije.

#### VAIO Care

- Izrada medija za oporavak

- Provjera hardvera računala

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Oporavite VAIO računalo

- Vraćanje (izrada sigurnosne kopije) podataka

- Brisanje svih podataka na ugrađenom uređaju za pohranu

#### Okruženje za oporavak u sustavu Windows (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Osvježavanje

#### Savjet

- Više informacija potražite u datoteci pomoći isporučenoj uz VAIO Care i VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- VAIO računalo možete oporaviti pomoću značajke Okruženje za oporavak u sustavu Windows (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)).

### Što je područje za oporavak?

Područje za oporavak na ugrađenom uređaju za pohranu sadrži podatke za oporavak sustava i aplikacija. Podatke u tom području ne možete mijenjati ni brisati, međutim postoje komercijalne aplikacije koje to mogu.

### Zašto treba izraditi medije za oporavak?

Mediji za oporavak koriste se za vraćanje VAIO računala u početno tvorničko stanje. Ako se sustav Windows ne pokreće, a vi ste izbrisali područje za oporavak, za postupak oporavka trebat ćete medije za oporavak.

Izradite medije za oporavak čim računalo bude spremno za upotrebu.

## Izrada medija za oporavak

Slijedite donje upute za izrada medija za oporavak.

Kao medija za oporavak možete upotrebljavati DVD-ove, Blu-ray Disc ili USB flash pogon.

- Na modelu bez ugrađenog optičkog pogona:

  Upotrijebite USB flash pogon.

- Na modelu s ugrađenim optičkim pogonom:

  Preporučuje se upotreba DVD-R medija jer s USB flash pogona podatke možete nehotično izbrisati. Možete upotrijebiti i BD-R/BD-R DL/DVD-R DL/DVD+R/DVD+R DL medije, no vrste medija koje vaše VAIO računalo podržava i broj potrebnih diskova razlikuje se ovisno o modelu koji ste kupili. Tijekom postupka izrade bit ćete obaviješteni s takvim informacijama.

#### Napomena

- USB utičnice usklađeni sa standardom USB 3.0 ne podržavaju oporavak s USB flash pogonom usklađenim sa standardom USB 3.0. Na modelima bez USB utičnice koji su sukladni samo s USB 2.0 standardom, obvezno izrada medija za oporavak korištenjem USB flash pogona koji je u skladu s USB 3.0 standardom.

1. Povežite VAIO računalo s internetom, preuzmite i instalirajte najnovija ažuriranja pomoću programa VAIO Update.
2. Ako izrada medija za oporavak (optičke diskove) na modelu bez ugrađenog optičkog pogona, spojite vanjski optički pogon (nije isporučeno) s VAIO računalom. (Više informacija o tome kako spojiti vanjski optički pogon potražite u odjeljku Spajanje vanjskog pogona.)

   Ako je priložen AC adapter ili naponski kabel, priključite ga u izvor napajanja.

3. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo uključeno da pokrenete VAIO Care.

   Ako se pojavi prozor Kontrola korisničkog računa odaberite Da.

   Prikazuje se prozor VAIO Care.

4. Odaberite Advanced Tools, Restore and recovery i Create Recovery Media.
5. Pažljivo pročitajte upute na zaslonu, a zatim odaberite Next.
6. Slijedite upute na zaslonu.

#### Napomena

- Do prikaza trenutačnog stanja postupka može proteći neko vrijeme.

- Ne izbacujte i ne odspajajte medij dok se izrada medija za oporavak jer zbog toga postupak neće uspjeti.

- Medija za oporavak čuvajte na sigurnom mjestu.

#### Savjet

- Ako ste trenutačno na VAIO računalo prijavljeni kao običan korisnik, računalo će možda zatražiti unos imena i lozinke administratora.

#### Napomene o izrada medija za oporavak

- Medija za oporavak izrađeni su isključivo za VAIO računalo na kojem su izrađeni.

- VAIO računalo ne možete osvježiti s pomoću medija za oporavak.

- Izrada medija za oporava čim VAIO računalo bude spremno za upotrebu. U sljedećim slučajevima nećete moći oporaviti računalo iz područja za oporavak već ćete trebati medija za oporavak:

  - Izmijenili ste područje za oporavak aplikacijom dizajniranom za mijenjanje podataka.

  - Instalirali ste operativni sustav različit od operativnog sustava predinstaliranog u računalo.

  - Ugrađeni uređaj za pohranu formatirali ste bez programa VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Ne dirajte površinu diskova i ne dopustite da se zaprlja. Otisci prstiju ili prašina na površini mogu uzrokovati pogreške čitanja/pisanja.

- Za izrada medija za oporavak možda budete trebali slobodan prostor na C: pogonu više od dvostrukog kapaciteta medija koji koristite. Ovisno o modelu koji ste kupili, ne možete izraditi medije za oporavak čak ni po isporuci računala ako ima premalo slobodnog prostora, čak i ako optički pogon podržava Blu-ray Disc ili dvostruke/dvoslojne DVD medije.

- Ako kao medija za oporavak upotrebljavate USB flash pogon, najprije pročitajte datoteku pomoći isporučenu s programom VAIO Care.

## Provjera kapaciteta područja za oporavak

Ugrađeni uređaj za pohranu sadrži područje za oporavak na kojem su pohranjeni podaci za oporavak sustava.

Slijedite ove korake za provjeru jedinice područja za oporavak:

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPretraživanje. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Aplikacije i unesite „Računalo“ u okvir za pretraživanje.
3. Odaberite Računalo.
4. Odaberite Računalo na traci izbornika i kliknite Upravljaj.
5. Odaberite Upravljanje diskovima pod stavkom Spremište u lijevom oknu.

   Kapacitet područja za oporavak i ukupni kapacitet diska C: prikazuju se u retku Disk 0 u središnjem oknu.

## Napomene o oporavku

Pažljivo pročitajte sljedeće napomene prije oporavka VAIO računala.

### Važne napomene o oporavku

- Oporavak VAIO računala izbrisat će sve podatke na ugrađenom uređaju za pohranu i sve postavke vratiti na početne tvorničke postavke. Provjerite imate li sigurnosnu kopiju važnih podataka.

  Ako želite zadržati glavne postavke i osobne podatke, osvježite računalo. Više informacija potražite u odjeljku Osvježavanje VAIO računala.

- Prije oporavka iz VAIO računala odspojite sve vanjske uređaje osim kabela za napajanje, AC adaptera ili uređaja potrebnih za oporavak.

- Za napajanje VAIO računala tijekom ovog postupka koristite se kabelom za napajanje ili AC adapterom.

- Ne prekidajte oporavak dok se postupak ne dovrši.

- Ako ste zaboravili lozinku i ne možete pokrenuti postupak oporavka, obratite se ovlaštenom centru za servis/podršku tvrtke Sony kako biste je poništili. Poništavanje zaporke naplaćuje se.

### Napomene o aplikaciji

- Oporavak VAIO računala vratit će samo predinstalirane aplikacije. Aplikacije koji ste sami instalirali i podaci koje ste nakon kupnje izradili ne mogu se vratiti. Osim toga, ne može se vratiti samo sustav Windows.

- Neke predinstalirane aplikacije sadrže opcije koje omogućuju aplikacijama da se same instaliraju ili deinstaliraju. Međutim, ako se te mogućnosti koriste, neki softveri neće ispravno raditi na VAIO računalu.

- Instaliranje aplikacija za promjenu veličine particija može onemogućiti oporavak ili izradu medija za oporavak. Da biste to izbjegli, medije za oporavak izradite čim VAIO računalo bude spremno za upotrebu. Više informacija potražite u odjeljku Izrada medija za oporavak.

## Osvježavanje VAIO računala

Ako VAIO računalo postane nestabilno, preporučujemo da koristite funkciju za osvježavanje pruženu od strane sustava Windows. Osvježite računalo na sljedeći način.

#### Napomena

- Modeli sa 64 GB ili 128 GB SSD-om ne podržavaju funkciju osvježavanja. Ako želite provjeriti kapacitet SSD diska, pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno kako bi se prikazao zaslon VAIO Care (Rescue Mode), a zatim odaberite Start BIOS setup.

1. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno.
   Pojavljuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).
2. Odaberite Start troubleshooting (recovery).
   Slijedite upute na zaslonu dok se ne pojavi zaslon Odaberite neku mogućnost (Choose an option).
3. Odaberite Otklanjanje poteškoća (Troubleshoot) i Osvježavanje računala (Refresh your PC).

Većina korisničkih podataka spremljenih na vašem ugrađenom uređaju za pohranu, neke postavke sustava Windows i sve aplikacije preuzete s Windows trgovina bit će zadržane čak i nakon što osvježite VAIO računalo. Međutim, neke postavke aplikacije ili datoteke u specifičnim mapama možda ne budu zadržane.

Potvrdite sljedeći popis za pojedinosti koje postavke su zadržane i koji podaci su obirsani nakon što ossvježite računalo.

#### Postavke koje se zadržavaju nakon što osvježite VAIO računalo

Sljedeće postavke zadržavaju se nakon što osvježite svoje VAIO računalo.

- Postavke biblioteke

- Korisnički računi (lokalno, domene, Microsoft račun) i članstva u grupi

- Postavke domene

- Postavke za Windows Update

- Pozadina početnog i zaključanog zaslona

- Teme za radnu površinu

- Međunarodne postavke

- Profili bežičnih mreža

- Postavke konfigurirane u značajci Windows

#### Postavke koje se brišu nakon što osvježite VAIO računalo

Podaci u mapama navedenim u nastavku bit će obrisani nakon što osvježite VAIO računalo.

- \Windows

- \Program Files

- \Programske datoteke (x86)

- \ProgramData

- \Korisnici\(Korisničko ime)\AppData

#### Napomena

- Spremite važne podatke unaprijed.

- Podaci zaštićeni autorskim pravima, poput digitalnih informativnih podataka ili glazbenih datoteka organiziranih digitalnim aplikacijama za reprodukciju medija možda ne budu dostupni, čak iako su podaci zadržani na istoj lokaciji nakon što osvježite VAIO računalo.

  Upute potražite u datoteci pomoći isporučenoj uz aplikaciju koju upotrebljavate.

#### Savjet

- Aplikacije instalirane u vrijeme isporuke i instalirane s usluge Windows trgovina zadržavaju se, dok će aplikacije radne površine koje ste instalirali nakon kupnje biti izbrisane.

## Oporavak iz područja za oporavak

VAIO iz područja za oporavak na ugrađenom uređaju za pohranu. Ovaj način za obnovu brži je od upotrebe medija za oporavak.

Prije oporavka računala pročitajte odjeljak Napomene o oporavku.

1. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno.

   Pojavljuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Odaberite Start troubleshooting (recovery).

   Slijedite upute na zaslonu dok se ne pojavi zaslon Odaberite neku mogućnost (Choose an option).

3. Odaberite Otklanjanje poteškoća (Troubleshoot) i VAIO recovery solutions.

   Slijedite upute na zaslonu dok se ne pojavi zaslon VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Odaberite Start recovery wizard.
5. Slijedite upute na zaslonu.

#### Savjet

- Ako se pojavi prozor s odabirom jezika za prikaz, odaberite željeni jezik i potom U redu.

- Da biste proveli prilagođeni oporavak, odaberite Tools i Start advanced recovery wizard.

## O gumbu ASSIST

Pritisnite gumb ASSIST kada želite obaviti redovito održavanje VAIO računala ili riješiti problem na koji ste naišli u radu s računalom.

Dok je računalo uključeno, gumb ASSIST pokreće program VAIO Care.

Dok je računalo isključeno, gumb ASSIST prikazuje zaslon programa VAIO Care (Rescue Mode).

Program VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions možete upotrijebiti za oporavak računala u slučaju nužde, primjerice, ako se sustav Windows ne može pokrenuti.

#### Napomena

- Ako je zaslon programa VAIO Care (Rescue Mode) prikazan, a prošlo je pet minuta bez ijedne radnje, VAIO računalo automatski se isključuje.

## Pokretanje VAIO računala s vanjskih uređaja

Upotrebom BIOS funkcije VAIO računalo možete pokrenuti s vanjskog uređaja, kao što je optički pogon ili USB disketni pogon ili USB flash pogon.

1. Povežite vanjski uređaj na svoje VAIO računalo.
2. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno.

   Pojavljuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

3. Odaberite Start from media (USB device/optical disc).

   Započinje postupak pokretanja s vanjskog uređaja.

#### Napomena

- Odspojite sve uređaje iz VAIO računala osim vanjskog uređaja s kojeg želite pokrenuti sustav. Neki se uređaji ne mogu koristiti za pokretanje sustava ili se ne mogu koristiti s računalom.

- Ako vanjski uređaj ima AC adapter, prije pokretanja provjerite je li priključen u izvor napajanja.

## O gumbu ASSIST

Pritisnite gumb ASSIST kada želite obaviti redovito održavanje VAIO računala ili riješiti problem na koji ste naišli u radu s računalom.

Dok je računalo uključeno, gumb ASSIST pokreće program VAIO Care.

Dok je računalo isključeno, gumb ASSIST prikazuje zaslon programa VAIO Care (Rescue Mode).

Program VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions možete upotrijebiti za oporavak računala u slučaju nužde, primjerice, ako se sustav Windows ne može pokrenuti.

#### Napomena

- Ako je zaslon programa VAIO Care (Rescue Mode) prikazan, a prošlo je pet minuta bez ijedne radnje, VAIO računalo automatski se isključuje.

## Izrada sigurnosne kopije podataka kada se sustav Windows ne može pokrenuti

Ako ne možete pokrenuti sustav Windows, izradite sigurnosnu kopiju podataka pomoću značajke VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

1. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno.

   Pojavljuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Odaberite Start troubleshooting (recovery).

   Slijedite upute na zaslonu dok se ne pojavi zaslon Odaberite neku mogućnost (Choose an option).

3. Odaberite Otklanjanje poteškoća (Troubleshoot) i VAIO recovery solutions.

   Slijedite upute na zaslonu dok se ne pojavi zaslon VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Odaberite Tools i Rescue Data.
5. Slijedite upute na zaslonu.

#### Savjet

- Ako se u 3. koraku pojavi prozor s odabirom jezika za prikaz, odaberite željeni jezik i potom U redu.

- Alternativno, možete pokrenuti VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions s medijima za oporavak. Više informacija potražite u odjeljku Oporavak pomoću medija za oporavak.

- Preporučuje se da kao mjesto za spremanje spašenih datoteka odaberete vanjski tvrdi disk ako odaberete Custom rescue.

#### Napomene o upotrebi VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Pažljivo rukujte spašenim datotekama kako biste ih zaštitili od neovlaštena pristupa.

- Onemogućite šifriranje tvrdog diska u sustavu Windows prije upotrebe značajke VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions za izradu sigurnosne kopije i vraćanje podataka.

  Međutim, spašenim datotekama koje nisu šifrirane na ugrađenom uređaju za pohranu lako mogu pristupiti neovlašteni korisnici uporabom medija za oporavak i ovog softvera. Stoga nakon uporabe ovog softvera provjerite jeste li postavili lozinku za pokretanje ili lozinku za tvrdi disk, omogućili šifriranje tvrdog diska u sustavu Windows te jeste li medije za oporavak pohranili na sigurno mjesto kako biste spašene datoteke zaštitili od neovlaštena pristupa.

- Za vraćanje podataka zaštićenih autorskim pravima, kao što su glazbene datoteke organizirane u aplikacijama za reprodukciju digitalnih medija, upotrebljavajte alat za izradu pričuvne kopije koji je navela aplikacija koju ste upotrijebili za uvoz tih podataka. Tvrtka Sony ne jamči kompatibilnost za reprodukciju podataka koji nisu vraćeni navedenim alatom za izradu sigurnosne kopije.

- VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions ne podržava izradu sigurnosne kopije datoteke čiji naziv zajedno s putanjom prelazi 260 znakova.

- Upotreba značajke VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions ne jamči izradu sigurnosnih kopija svih podataka u ugrađenom uređaju za pohranu.

  Sony ne odgovara za gubitke podataka koji nastanu zbog postupka izrade sigurnosnih kopija.

- Upotrebljavajte kabel za napajanje AC adapter za napajanje VAIO računala dok upotrebljavate značajku VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- VAIO računalo automatski se ponovno pokreće nakon 72 sata od pokretanja značajke VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions. Ako su prošla 72 sata tijekom postupka vraćanja, postupak se zaustavlja i računalo se ponovno pokreće. Nema načina za nastavak postupka.

- Spašene datoteke mogu biti podijeljene u dvije ili više datoteka i spremljene na navedeno mjesto ili preimenovane, ovisno o odabranom mjestu. Upotrijebite značajku VAIO Data Restore Tool da vratite spašene datoteke. Više informacija potražite u odjeljku Vraćanje podataka pomoću značajke VAIO Data Restore Tool.

- Ako vanjski tvrdi disk ili optički pogon ne podržava USB vezu, morate instalirati upravljački program.

## Izrada točke vraćanja

Točka vraćanja omogućuje vraćanje datoteka sustava u prethodno stanje, ovisno o trenutku izrade točke za vraćanje.

Obično se točke vraćanja izrađuju automatski, primjerice, pri instalaciji upravljačkog programa. Međutim, preporučujemo da ručno izradite novu točku vraćanja prije svake instalacije aplikacija ili upravljačkih programa na VAIO računalo.

Informacije o izradi točke vraćanja potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

## O vrstama sigurnosnog kopiranja

Da izradite sigurnosnu kopiju svojih vrijednih podataka možete upotrijebiti značajku Windows Sigurnosno kopiranje i vraćanje.

Postoji nekoliko vrsta sigurnosnog kopiranja koje mogu zadovoljiti vaše potrebe, kako je opisano u nastavku.

### Izrada sigurnosne kopije datoteka

Možete odabrati i izraditi sigurnosnu kopiju mapa i datoteka pohranjenih u VAIO računalu na vanjski tvrdi disk.

Pojedinosti o izradi sigurnosne kopije podatka potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

### Izrada sigurnosne kopije slika sustava

Možete izraditi sigurnosnu kopiju cijelog sustava VAIO računala. Ako ugrađeni uređaj za pohranu prestane raditi, sliku sustava možete koristiti za vraćanje računala u stanje kakvo je bilo u trenutku izrade pričuvne kopije.

Za izradu slike sustava potreban je tvrdi disk formatiran u NTFS format. Možete snimiti sigurnosnu kopiju slike sustava na optičke diskove, kao što su Blu-ray Disc ili DVD disk.

Pojedinosti o izradi slike sustava potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

#### Napomena

- Nećemo vratiti ni pružiti naknadu za izgubljene ili oštećene podatke ni u kojem slučaju, uključujući kvar VAIO računala.

- Medije za oporavak izradite odmah nakon kupnje VAIO računala. U slučaju da zbog kvara računala ne možete izraditi sigurnosnu kopiju podataka pomoću značajke u sustavu Windows za izradu sigurnosne kopije svojih podataka možete upotrijebiti alat za sigurnosno kopiranje koji se nalazi na medijima za oporavak.

  Informacije o izradi medija za oporavak potražite u odjeljku Izrada medija za oporavak.

#### Savjet

- Ako VAIO računalo nije opremljeno diskovnim pogonom, prije sigurnosnog kopiranja morate priključiti vanjski uređaj, kao što je vanjski tvrdi disk ili DVD pogon, na računalo ili morate promijeniti veličinu particije C: i izraditi drugu particiju prije sigurnosnog kopiranja. Više informacija potražite u odjeljku Izrada particija.

## O sigurnosnom kopiranju

Postupak izrade sigurnosne kopije izrađuje kopiju podataka pohranjenih na ugrađenom uređaju za pohranu i sprema ih na drugo mjesto.

Podatke pohranjene na ugrađenom uređaju za pohranu možete izgubiti zbog neočekivanih nezgoda ili računalnih virusa. Za vraćanje izgubljenih podataka potrebna je sigurnosna kopija.

Preporučujemo redovitu izradu sigurnosne kopije podataka.

Ako možete pokrenuti sustav Windows, napravite sigurnosnu kopiju i oporavite svoje podatke značajkom sustava Windows.

Da biste upotrijebili tu značajku, otvorite odjeljak Upravljačka ploča i odaberite Sustav i sigurnost i Prethodne datoteke.

## Vraćanje datoteka sustava upotrebom točke vraćanja ako se sustav Windows ne može pokrenuti

Kada ne možete pokrenuti sustav Windows, slijedite ove korake za oporavak datoteka sustava.

Ako upotrebljavate medije za oporavak (optičke diskove) na modelu bez ugrađenog optičkog pogona, spojite vanjski optički pogon (nije isporučeno) s VAIO računalom. Više informacija o tome kako spojiti vanjski optički pogon potražite u odjeljku Spajanje vanjskog pogona.

Ako je priložen AC adapter ili naponski kabel, priključite ga u izvor napajanja.

1. Umetnite medije za oporavak (optički disk) u optički pogon ili priključite USB flash pogon u USB utičnicu na VAIO računalu dok je računalo u uobičajenom načinu rada.
2. Isključite VAIO računalo.
3. Pritisnite gumb ASSIST za prikaz zaslona VAIO Care (Rescue Mode) i odaberite Start from media (USB device/optical disc).

   Slijedite upute na zaslonu dok se ne pojavi zaslon Odaberite neku mogućnost (Choose an option).

4. Odaberite Otklanjanje poteškoća (Troubleshoot), Dodatne mogućnosti (Advanced options) i Vraćanje sustava (System Restore).
5. Odaberite operativni sustav.

   Prikazuje se prozor Vraćanje sustava (System Restore).

6. Odaberite Next.
7. Odaberite točku za vraćanje i Next.

   Prikazuje se prozor za potvrdu odabrane točke vraćanja.

8. Za potvrdu točke vraćanja odaberite Završi (Finish).

   VAIO računalo ponovno se pokreće nakon što se vrate datoteke sustava.

## Vraćanje podataka pomoću značajke VAIO Data Restore Tool

Možete upotrijebiti VAIO Data Restore Tool za vraćanje datoteka prethodno sigurnosno kopiranih pomoću značajke VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

Upute kako koristiti aplikaciju potražite u datotekama pomoći isporučenim uz aplikaciju.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPretraživanje. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Aplikacije i unesite „VAIO Data Restore Tool“ u okvir za pretraživanje.
3. Odaberite VAIO Data Restore Tool.

   Prikazuje se prozor VAIO Data Restore Tool.

4. Odaberite Next.

   Ako se pojavi prozor Kontrola korisničkog računa, odaberite Da.

5. Slijedite upute na zaslonu.

#### Napomena

- Za vraćanje podataka zaštićenih autorskim pravima, kao što su glazbene datoteke organizirane u aplikacijama za reprodukciju digitalnih medija, upotrebljavajte alat za izradu pričuvne kopije koji je navela aplikacija koju ste upotrijebili za uvoz tih podataka. Tvrtka Sony ne jamči kompatibilnost za reprodukciju podataka koji nisu vraćeni navedenim alatom za izradu sigurnosne kopije.

#### Savjet

- Ako ste trenutačno na VAIO računalo prijavljeni kao običan korisnik, računalo će možda zatražiti unos imena i lozinke administratora.

- Ako je potrebno, vraćene datoteke premjestite na prvobitno mjesto.

## Održavanje VAIO računala u optimalnom stanju (VAIO Care)

S pomoću programa VAIO Care možete izvršiti sljedeće radnje kako bi VAIO računalo optimalno radilo.

- Redovito obavljajte provjere performansi i prilagodbe.

- Pronađite informacije za podršku (URL adresa web-mjesta za podršku, telefonski broj za kontakt itd.).

- Pokrenite VAIO Care jednostavnim pritiskom na gumb ASSIST i, ako imate problema, potražite odgovarajuće radnje.

1. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo uključeno.

   VAIO Care pokreće se.

   Više informacija potražite u datoteci pomoći isporučenoj uz VAIO Care.

#### Savjet

- Pritiskanjem gumba ASSIST dok je VAIO računalo isključeno prikazuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions može se upotrijebiti za oporavak računala u slučaju nužde, primjerice ako se sustav Windows ne pokreće.

- U protivnom otvorite gumbićePretraživanje, odaberite gumbić Aplikacije te unesite „VAIO Care (Desktop)“ u okvir za pretraživanje da biste pokrenuli VAIO Care.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

## Izrada particija

Ova tema opisuje način izrade particija.

#### Napomena

- Ako smanjite obujam particije diska C:, možda nećete moći izraditi medije za oporavak ili uspješno završiti postupak vraćanja jer slobodan prostor na ugrađenom uređaju za pohranu nije dovoljan.

1. Otvorite odjeljak Upravljačka ploča, odaberite Sustav i sigurnost i odaberite Stvaranje i formatiranje particije na tvrdom disku u odjeljku Administrativni alati. (Pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča kako otvoriti odjeljak Upravljačka ploča)

   Ako se pojavi prozor Kontrola korisničkog računa, odaberite Da.

2. Desnom tipkom miša kliknite disk C: i odaberite Stisni jedinicu.
3. Upišite veličinu particije koja će se izraditi u odjeljak Unesite veličinu prostora za smanjenje u MB i odaberite Smanji.
4. Desnom tipkom miša kliknite Nedodijeljeno i odaberite Nova jednostavna jedinica.
5. Slijedite upute na zaslonu.

#### Savjet

- Ako ste trenutačno na VAIO računalo prijavljeni kao običan korisnik, računalo će možda zatražiti unos imena i lozinke administratora.

## Izrada drugih diskova (izmjena particija)

Particije su razdijeljena područja na ugrađenom uređaju za pohranu. Podjela ugrađenog uređaja za pohranu na više particija ima razne prednosti, kao što je odjeljivanje datoteka sustava od podatkovnih datoteka.

VAIO računalo ima samo jednu particiju (disk C:) kao tvornički zadanu postavku.

Ako želite pohraniti podatke na drugoj particiji, primjerice disku D:, promijenite veličinu particije i izradite novu particiju.

Više informacija o izradi particija potražite u odjeljku Izrada particija.

#### Savjet

- Neki modeli imaju disk D: kao tvornički zadanu postavku.

## Uklanjanje sadržaja za oporavak radi oslobađanja prostora na disku

Ugrađeni uređaj za pohranu sadrži područje za oporavak na kojem su pohranjeni podaci za oporavak sustava. Ako VAIO računalo ima SSD (solid state drive) pogon, možete smanjiti područje za oporavak uklanjanjem tih podataka kako biste oslobodili prostor na disku C: (ili na zadnjem disku na popisu diskova, na primjer na disku D:).

Za uklanjanje podataka za obnovu sustava ili vraćanje računala nakon što uklonite podatke trebate medije za oporavak.

Imajte na umu da uklanjanje sadržaja za obnovu čini mogućim upotrebu funkcije osvježavanja.

Ako upotrebljavate medije za oporavak (optičke diskove) na modelu bez ugrađenog optičkog pogona, spojite vanjski optički pogon (nije isporučeno) s računalom. Više informacija o tome kako spojiti vanjski optički pogon potražite u odjeljku Spajanje vanjskog pogona.

Ako je priložen AC adapter ili naponski kabel, priključite ga u izvor napajanja.

1. Ako još niste, izradite medije za oporavak.

   Više informacija o izradi medija za oporavak potražite u odjeljku Izrada medija za oporavak.

2. Umetnite medije za oporavak u optički pogon ili priključite USB flash pogon (nije isporučeno) u USB ulaz na VAIO računalu dok je računalo u uobičajenom stanju.
3. Isključite VAIO računalo.
4. Pritisnite gumb ASSIST za prikaz zaslona VAIO Care (Rescue Mode) i odaberite Start from media (USB device/optical disc).

   Slijedite upute na zaslonu dok se ne pojavi zaslon Odaberite neku mogućnost (Choose an option).

5. Odaberite Otklanjanje poteškoća (Troubleshoot) i VAIO recovery solutions.

   Slijedite upute na zaslonu dok se ne pojavi zaslon VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

6. Odaberite Tools i Remove recovery partition.
7. Slijedite upute na zaslonu.

## Provjera kapaciteta područja za oporavak

Ugrađeni uređaj za pohranu sadrži područje za oporavak na kojem su pohranjeni podaci za oporavak sustava.

Slijedite ove korake za provjeru jedinice područja za oporavak:

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPretraživanje. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Aplikacije i unesite „Računalo“ u okvir za pretraživanje.
3. Odaberite Računalo.
4. Odaberite Računalo na traci izbornika i kliknite Upravljaj.
5. Odaberite Upravljanje diskovima pod stavkom Spremište u lijevom oknu.

   Kapacitet područja za oporavak i ukupni kapacitet diska C: prikazuju se u retku Disk 0 u središnjem oknu.

## Izrada particija

Ova tema opisuje način izrade particija.

#### Napomena

- Ako smanjite obujam particije diska C:, možda nećete moći izraditi medije za oporavak ili uspješno završiti postupak vraćanja jer slobodan prostor na ugrađenom uređaju za pohranu nije dovoljan.

1. Otvorite odjeljak Upravljačka ploča, odaberite Sustav i sigurnost i odaberite Stvaranje i formatiranje particije na tvrdom disku u odjeljku Administrativni alati. (Pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča kako otvoriti odjeljak Upravljačka ploča)

   Ako se pojavi prozor Kontrola korisničkog računa, odaberite Da.

2. Desnom tipkom miša kliknite disk C: i odaberite Stisni jedinicu.
3. Upišite veličinu particije koja će se izraditi u odjeljak Unesite veličinu prostora za smanjenje u MB i odaberite Smanji.
4. Desnom tipkom miša kliknite Nedodijeljeno i odaberite Nova jednostavna jedinica.
5. Slijedite upute na zaslonu.

#### Savjet

- Ako ste trenutačno na VAIO računalo prijavljeni kao običan korisnik, računalo će možda zatražiti unos imena i lozinke administratora.

## Izrada drugih diskova (izmjena particija)

Particije su razdijeljena područja na ugrađenom uređaju za pohranu. Podjela ugrađenog uređaja za pohranu na više particija ima razne prednosti, kao što je odjeljivanje datoteka sustava od podatkovnih datoteka.

VAIO računalo ima samo jednu particiju (disk C:) kao tvornički zadanu postavku.

Ako želite pohraniti podatke na drugoj particiji, primjerice disku D:, promijenite veličinu particije i izradite novu particiju.

Više informacija o izradi particija potražite u odjeljku Izrada particija.

#### Savjet

- Neki modeli imaju disk D: kao tvornički zadanu postavku.

## O oporavku

Oporavak je postupak vraćanja ugrađenog uređaja za pohranu u njegovo početno tvorničko stanje. Osvježavanje je postupak ponovne instalacije operacijskog sustava s zadržanim glavnim postavkama i osobnim podacima.

Osvježite VAIO računalo ako postane nestabilno. Ako i dalje dolazi do problema, obnovite računalo.

Dva su načina za oporavak računala:

- pomoću medija za oporavak

- iz područja za oporavak

#### Napomena

- Modeli sa 64 GB ili 128 GB SSD-om ne podržavaju funkciju osvježavanja. Ako želite provjeriti kapacitet SSD diska, pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno kako bi se prikazao zaslon VAIO Care (Rescue Mode), a zatim odaberite Start BIOS setup.

### Kada treba izvršiti oporavak ili osvježavanje?

- Ako je VAIO računalo nestabilno

- Ako je VAIO računalo zaraženo računalnim virusima

- Ako se u radu s VAIO računalom javljaju problemi koji se ne mogu riješiti postupkom rješavanja problema

- Ako ste greškom formatirali disk C:

### Kojim aplikacijama mogu oporaviti ili osvježiti VAIO računalo ili izraditi medije za oporavak?

Upotrebljavajte sljedeće aplikacije.

#### VAIO Care

- Izrada medija za oporavak

- Provjera hardvera računala

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Oporavite VAIO računalo

- Vraćanje (izrada sigurnosne kopije) podataka

- Brisanje svih podataka na ugrađenom uređaju za pohranu

#### Okruženje za oporavak u sustavu Windows (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Osvježavanje

#### Savjet

- Više informacija potražite u datoteci pomoći isporučenoj uz VAIO Care i VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- VAIO računalo možete oporaviti pomoću značajke Okruženje za oporavak u sustavu Windows (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)).

### Što je područje za oporavak?

Područje za oporavak na ugrađenom uređaju za pohranu sadrži podatke za oporavak sustava i aplikacija. Podatke u tom području ne možete mijenjati ni brisati, međutim postoje komercijalne aplikacije koje to mogu.

### Zašto treba izraditi medije za oporavak?

Mediji za oporavak koriste se za vraćanje VAIO računala u početno tvorničko stanje. Ako se sustav Windows ne pokreće, a vi ste izbrisali područje za oporavak, za postupak oporavka trebat ćete medije za oporavak.

Izradite medije za oporavak čim računalo bude spremno za upotrebu.

## Osvježavanje VAIO računala

Ako VAIO računalo postane nestabilno, preporučujemo da koristite funkciju za osvježavanje pruženu od strane sustava Windows. Osvježite računalo na sljedeći način.

#### Napomena

- Modeli sa 64 GB ili 128 GB SSD-om ne podržavaju funkciju osvježavanja. Ako želite provjeriti kapacitet SSD diska, pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno kako bi se prikazao zaslon VAIO Care (Rescue Mode), a zatim odaberite Start BIOS setup.

1. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno.
   Pojavljuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).
2. Odaberite Start troubleshooting (recovery).
   Slijedite upute na zaslonu dok se ne pojavi zaslon Odaberite neku mogućnost (Choose an option).
3. Odaberite Otklanjanje poteškoća (Troubleshoot) i Osvježavanje računala (Refresh your PC).

Većina korisničkih podataka spremljenih na vašem ugrađenom uređaju za pohranu, neke postavke sustava Windows i sve aplikacije preuzete s Windows trgovina bit će zadržane čak i nakon što osvježite VAIO računalo. Međutim, neke postavke aplikacije ili datoteke u specifičnim mapama možda ne budu zadržane.

Potvrdite sljedeći popis za pojedinosti koje postavke su zadržane i koji podaci su obirsani nakon što ossvježite računalo.

#### Postavke koje se zadržavaju nakon što osvježite VAIO računalo

Sljedeće postavke zadržavaju se nakon što osvježite svoje VAIO računalo.

- Postavke biblioteke

- Korisnički računi (lokalno, domene, Microsoft račun) i članstva u grupi

- Postavke domene

- Postavke za Windows Update

- Pozadina početnog i zaključanog zaslona

- Teme za radnu površinu

- Međunarodne postavke

- Profili bežičnih mreža

- Postavke konfigurirane u značajci Windows

#### Postavke koje se brišu nakon što osvježite VAIO računalo

Podaci u mapama navedenim u nastavku bit će obrisani nakon što osvježite VAIO računalo.

- \Windows

- \Program Files

- \Programske datoteke (x86)

- \ProgramData

- \Korisnici\(Korisničko ime)\AppData

#### Napomena

- Spremite važne podatke unaprijed.

- Podaci zaštićeni autorskim pravima, poput digitalnih informativnih podataka ili glazbenih datoteka organiziranih digitalnim aplikacijama za reprodukciju medija možda ne budu dostupni, čak iako su podaci zadržani na istoj lokaciji nakon što osvježite VAIO računalo.

  Upute potražite u datoteci pomoći isporučenoj uz aplikaciju koju upotrebljavate.

#### Savjet

- Aplikacije instalirane u vrijeme isporuke i instalirane s usluge Windows trgovina zadržavaju se, dok će aplikacije radne površine koje ste instalirali nakon kupnje biti izbrisane.

## Održavanje VAIO računala u optimalnom stanju (VAIO Care)

S pomoću programa VAIO Care možete izvršiti sljedeće radnje kako bi VAIO računalo optimalno radilo.

- Redovito obavljajte provjere performansi i prilagodbe.

- Pronađite informacije za podršku (URL adresa web-mjesta za podršku, telefonski broj za kontakt itd.).

- Pokrenite VAIO Care jednostavnim pritiskom na gumb ASSIST i, ako imate problema, potražite odgovarajuće radnje.

1. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo uključeno.

   VAIO Care pokreće se.

   Više informacija potražite u datoteci pomoći isporučenoj uz VAIO Care.

#### Savjet

- Pritiskanjem gumba ASSIST dok je VAIO računalo isključeno prikazuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions može se upotrijebiti za oporavak računala u slučaju nužde, primjerice ako se sustav Windows ne pokreće.

- U protivnom otvorite gumbićePretraživanje, odaberite gumbić Aplikacije te unesite „VAIO Care (Desktop)“ u okvir za pretraživanje da biste pokrenuli VAIO Care.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

## Upotreba programa VAIO Update

VAIO Update pruža uslugu obavještavanja o dostupnim ažuriranjima, kao što su važne obavijesti ili ažuriranja programa, kako bi VAIO računalo bilo ažurno.

VAIO Update putem interneta otkriva ažuriranja programa koja su neophodna za poboljšanje performansi računala ili nove dostupne aplikacije te omogućuje njihovo jednostavno preuzimanje i ažuriranje.

1. Pokrenite VAIO Update i slijedite upute na zaslonu. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Update.)

#### Savjet

- VAIO Update možete pokrenuti i iz odjeljka VAIO Care (Desktop).

## Upotreba antivirusnog softvera za VAIO računalo

Zaštitite VAIO računalo od računalnih virusa korištenjem antivirusne aplikacije.

S web-mjesta proizvođača aplikacije preuzmite i instalirajte najnovija ažuriranja antivirusne aplikacije. Želite li ažurirati protuvirusni softver, na popisu pronađite instalirani protuvirusni softver u VAIO računalu i slijedite korake u nastavku.

1. Povežite svoje VAIO računalo s internetom.
2. Izvedite neku od sljedećih radnji ovisno i predinstaliranoj antivirusnoj aplikaciji.

   Za Trend Micro:

   Pokrenite Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Za McAfee:

   Pokrenite McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security ili McAfee Total Protection.

   Za Kaspersky Internet Security:

   Pokrenite Kaspersky Internet Security.

3. Slijedite upute na zaslonu.

#### Napomena

- Stvarni postupak može se razlikovati od gore navedenog ovisno o verziji softvera instaliranog na VAIO računalo. U tom slučaju slijedite upute na zaslonu.

#### Savjet

- Kako pokrenuti antivirusnu aplikaciju, pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke.

- Više informacija potražite u datoteci pomoći isporučenoj uz aplikaciju.

## Izrada/promjena/uklanjanje lozinke sustava Windows

Postavljanje lozinke za sustav Windows omogućuje zaštitu VAIO računala od neovlaštenog pristupa jer korisnik pri uključivanju računala ili vraćanju računala iz stanja štednje energije u uobičajeno stanje mora upisati lozinku.

Više informacija o lozinci za sustav Windows potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Korisnici u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Odaberite Stvaranje lozinke ili Promijenite lozinku.
5. Slijedite upute na zaslonu kako biste ažurirali lozinku.

#### Napomena

- Ne zaboravite svoju lozinku. Zapišite je i čuvajte je na sigurnom mjestu.

#### Savjet

- Možete upisati podsjetnik kako biste se prisjetili lozinke ako je zaboravite. Možete izraditi i disk za poništavanje lozinke koji se može koristiti za izradu nove lozinke. Više informacija o lozinci za sustav Windows potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

## Postavljanje/promjena lozinke za uključivanje

Pomoću funkcije BIOS-a možete postaviti lozinku za pokretanje (lozinka za uključivanje) VAIO računala. Kod uključivanja računala pojavit će se zahtjev za unos lozinke za pokretanje nakon prikaza logotipa VAIO.

Postoje dvije vrste lozinki. Najprije postavite lozinku za računalo.

- Lozinka za računalo (za administratore):

  korisnicima s administratorskim pravima omogućuje promjenu svih postavki na zaslonu BIOS-a i pokretanje VAIO računala.

- Lozinka za korisnika (za korisnike bez administratorskih prava):

  standardnim korisnicima omogućuje promjenu nekih postavki BIOS-a, kao i pokretanje VAIO računala. Želite li postaviti lozinku za korisnika, najprije morate postaviti lozinku za računalo.

1. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno.

   Pojavljuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Odaberite Start BIOS setup.

   Upišite lozinku ako je već postavljena.

   Pojavljuje se zaslon za postavljanje BIOS-a.

3. Pritisnite tipkuiliza odabir kartice Security, odaberite Set Machine Password ili Set User Password, a zatim pritisnite tipku Enter.

   Pojavit će se zaslon za unos lozinke.

4. Upišite lozinku i pritisnite tipku Enter.

   Za promjenu lozinke najprije upišite trenutačnu lozinku, a onda novu. Lozinka može sadržavati do 32 slovnobrojčana znaka (uključujući praznine) i osjetljiva je na velika i mala slova.

5. Pritisnite tipkuiliza odabir Password when Power On, pritisnite tipku Enter, a zatim odaberite Enabled.
6. Pritisnite tipkuiliza odabir kartice Exit, odaberite Exit Setup, a zatim pritisnite tipku Enter.
7. Na upit za potvrdu pritisnite tipku Enter.

#### Napomena

- Lozinku zapišite kako je ne biste zaboravili.

- Ako zaboravite lozinku, ne možete pokrenuti VAIO računalo.

- Lozinku za korisnika možete poništiti na zaslonu BIOS-a tako da upišete lozinku za računalo.

- Ako zaboravite lozinku za računalo, lozinku mora poništiti ovlašteni centar za servis/podršku tvrtke Sony. (Poništavanje lozinke se naplaćuje.)

## Uklanjanje lozinke za uključivanje

Ako za uključivanje VAIO računala više ne trebate unos lozinke za uključivanje, slijedite ove korake i uklonite lozinku za računalo i lozinku za korisnika.

1. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno.

   Pojavljuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Odaberite Start BIOS setup.

   Upišite lozinku ako je već postavljena.

   Pojavljuje se zaslon za postavljanje BIOS-a.

3. Pritisnite tipkuiliza odabir kartice Security, odaberite Set Machine Password ili Set User Password, a zatim pritisnite tipku Enter.

   Pojavit će se zaslon za unos lozinke.

4. Ostavite polja Enter New Password i Confirm New Password prazna i pritisnite tipku Enter.
5. Pritisnite tipkuiliza odabir kartice Exit, odaberite Exit Setup, a zatim pritisnite tipku Enter.

   Na upit za potvrdu pritisnite tipku Enter.

## Postavljanje/promjena lozinke za uključivanje

Pomoću funkcije BIOS-a možete postaviti lozinku za pokretanje (lozinka za uključivanje) VAIO računala. Kod uključivanja računala pojavit će se zahtjev za unos lozinke za pokretanje nakon prikaza logotipa VAIO.

Postoje dvije vrste lozinki. Najprije postavite lozinku za računalo.

- Lozinka za računalo (za administratore):

  korisnicima s administratorskim pravima omogućuje promjenu svih postavki na zaslonu BIOS-a i pokretanje VAIO računala.

- Lozinka za korisnika (za korisnike bez administratorskih prava):

  standardnim korisnicima omogućuje promjenu nekih postavki BIOS-a, kao i pokretanje VAIO računala. Želite li postaviti lozinku za korisnika, najprije morate postaviti lozinku za računalo.

1. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno.

   Pojavljuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Odaberite Start BIOS setup.

   Upišite lozinku ako je već postavljena.

   Pojavljuje se zaslon za postavljanje BIOS-a.

3. Pritisnite tipkuiliza odabir kartice Security, odaberite Set Machine Password ili Set User Password, a zatim pritisnite tipku Enter.

   Pojavit će se zaslon za unos lozinke.

4. Upišite lozinku i pritisnite tipku Enter.

   Za promjenu lozinke najprije upišite trenutačnu lozinku, a onda novu. Lozinka može sadržavati do 32 slovnobrojčana znaka (uključujući praznine) i osjetljiva je na velika i mala slova.

5. Pritisnite tipkuiliza odabir Password when Power On, pritisnite tipku Enter, a zatim odaberite Enabled.
6. Pritisnite tipkuiliza odabir kartice Exit, odaberite Exit Setup, a zatim pritisnite tipku Enter.
7. Na upit za potvrdu pritisnite tipku Enter.

#### Napomena

- Lozinku zapišite kako je ne biste zaboravili.

- Ako zaboravite lozinku, ne možete pokrenuti VAIO računalo.

- Lozinku za korisnika možete poništiti na zaslonu BIOS-a tako da upišete lozinku za računalo.

- Ako zaboravite lozinku za računalo, lozinku mora poništiti ovlašteni centar za servis/podršku tvrtke Sony. (Poništavanje lozinke se naplaćuje.)

## Uklanjanje lozinke za uključivanje

Ako za uključivanje VAIO računala više ne trebate unos lozinke za uključivanje, slijedite ove korake i uklonite lozinku za računalo i lozinku za korisnika.

1. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno.

   Pojavljuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Odaberite Start BIOS setup.

   Upišite lozinku ako je već postavljena.

   Pojavljuje se zaslon za postavljanje BIOS-a.

3. Pritisnite tipkuiliza odabir kartice Security, odaberite Set Machine Password ili Set User Password, a zatim pritisnite tipku Enter.

   Pojavit će se zaslon za unos lozinke.

4. Ostavite polja Enter New Password i Confirm New Password prazna i pritisnite tipku Enter.
5. Pritisnite tipkuiliza odabir kartice Exit, odaberite Exit Setup, a zatim pritisnite tipku Enter.

   Na upit za potvrdu pritisnite tipku Enter.

## Održavanje VAIO računala u optimalnom stanju (VAIO Care)

S pomoću programa VAIO Care možete izvršiti sljedeće radnje kako bi VAIO računalo optimalno radilo.

- Redovito obavljajte provjere performansi i prilagodbe.

- Pronađite informacije za podršku (URL adresa web-mjesta za podršku, telefonski broj za kontakt itd.).

- Pokrenite VAIO Care jednostavnim pritiskom na gumb ASSIST i, ako imate problema, potražite odgovarajuće radnje.

1. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo uključeno.

   VAIO Care pokreće se.

   Više informacija potražite u datoteci pomoći isporučenoj uz VAIO Care.

#### Savjet

- Pritiskanjem gumba ASSIST dok je VAIO računalo isključeno prikazuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions može se upotrijebiti za oporavak računala u slučaju nužde, primjerice ako se sustav Windows ne pokreće.

- U protivnom otvorite gumbićePretraživanje, odaberite gumbić Aplikacije te unesite „VAIO Care (Desktop)“ u okvir za pretraživanje da biste pokrenuli VAIO Care.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

## Upotreba programa VAIO Update

VAIO Update pruža uslugu obavještavanja o dostupnim ažuriranjima, kao što su važne obavijesti ili ažuriranja programa, kako bi VAIO računalo bilo ažurno.

VAIO Update putem interneta otkriva ažuriranja programa koja su neophodna za poboljšanje performansi računala ili nove dostupne aplikacije te omogućuje njihovo jednostavno preuzimanje i ažuriranje.

1. Pokrenite VAIO Update i slijedite upute na zaslonu. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Update.)

#### Savjet

- VAIO Update možete pokrenuti i iz odjeljka VAIO Care (Desktop).

## Podešavanje kuta postolja

Odaberite kut za položaj VAIO računala.

1. Držite zaslon kao što je prikazano na slici, potom otvorite postolje.

Kut vašeg VAIO računala može se podesiti približno od 115 do 130 stupnjeva.

#### Napomena

- Nemojte silom otvarati postolje, može se oštetiti.

## Punjenje baterije

Ako je računalo spojeno na izvor napajanja, baterija se puni i dok se koristite VAIO računalom. Vrijeme punjenja ovisi o radnim uvjetima.

1. Priključite VAIO računalo u strujnu utičnicu. (Pročitajte odjeljak Priključivanje izvora napajanja.)

#### Savjet

- Vrijeme punjenja ovisi o temperaturi okoline.

  Na niskim temperaturama okoline baterija će se puniti dulje.

- Otvorite radnu površinu i odaberite ikonu baterije, poput(rad na bateriju) ili(priključeno) i u području obavijesti na radnoj površini provjerite status baterije VAIO računala. Kako otvoriti radnu površinu, pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Radna površina.

## Uključivanje VAIO računala

Uključite VAIO računalo kako bi se pokrenuo sustav Windows.

Prije uključivanja pažljivo pročitajte mjere predostrožnosti u odjeljku Napomene o upotrebi izvora napajanja.

1. Priključite VAIO računalo u AC utičnicu. (Pročitajte odjeljak Priključivanje izvora napajanja.)
2. Pritisnite gumb(Napajanje).

   Ako VAIO računalo ima pokazivač napajanja, zasvijetlit će zeleno.

   Računalo je uključeno, a sustav Windows nakon nekog se vremena pokreće.

#### Napomena

- Ako pritisnete i držite gumb(Napajanje) dulje od četiri sekunde, VAIO računalo neće se uključiti.

- Ne dodirujte dodirnim zaslonom prilikom uključivanja VAIO računala jer to može uzrokovati neispravan rad. (modeli s dodirnim zaslonom)

#### Savjet

- Prema zadanim postavkama VAIO računalo automatski prelazi u stanje mirovanja nakon određenog vremenskog razdoblja ako je računalo priključeno u AC utičnicu. Više informacija potražite u odjeljku Upotreba stanja mirovanja.

## Upravljanje stanjem napajanja VAIO računala (stanje mirovanja/isključivanje)

Prema zadanim postavkama, VAIO računalo automatski prelazi u stanje mirovanja nakon određenog razdoblja neaktivnosti.

U stanju mirovanja računalo će zadržati svoje trenutačno stanje, uključujući podatke s kojima radite, dok se vi odmarate.

Više informacija o stanju mirovanja potražite u odjeljku Upotreba stanja mirovanja.

#### Kad neko vrijeme ne upotrebljavate VAIO računalo

Da spriječite gubitak nespremljenih podataka, pri isključivanju VAIO računala slijedite ove korake.

1. Spremite podatke i zatvorite sve pokrenute aplikacije.
2. Isključite sve vanjske uređaje spojene na VAIO računalo.
3. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
4. OdaberiteNapajanje i Isključi računalo.

   Nakon kratkog vremena VAIO računalo automatski se isključuje. Ako računalo ima pokazivač napajanja, isključit će se zeleno svjetlo pokazivača.

#### Napomena

- Neispravno isključivanje može uzrokovati gubitak nespremljenih podataka ili neispravan rad VAIO računala.

- Želite li VAIO računalo u potpunosti odspojiti iz struje, isključite računalo, a zatim kabel za napajanje isključite iz strujne utičnice.

#### Savjet

- Ako odaberete Isključi računalo dok držite tipku Shift u 4. koraku, VAIO računalo možete staviti u stanje minimalne potrošnje energije (ACPI S5 način rada). U tom slučaju funkcija brzog pokretanja sustava privremeno je onemogućena pri sljedećem pokretanju.

## Ponovno pokretanje VAIO računala

Nakon promjene postavki ili instalacije aplikacije na VAIO računalo možda ćete morati ponovno pokrenuti računalo.

1. Spremite podatke i zatvorite sve pokrenute aplikacije.
2. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
3. OdaberiteNapajanje i Ponovno pokreni sustav.
   VAIO računalo ponovno će se pokrenuti.

## Popis stanja pokazivača punjenja

Žaruljica pokazivača punjenjasvijetli ili treperi, ovisno o uvjetima.

#### Upaljeno narančasto

Baterija sa puni. (Isključit će se kada se punjenje dovrši.)

#### Treperi narančasto

Baterija će uskoro ostati bez energije. (Uobičajeni način)

Ako VAIO računalo ima pokazivač napajanja, on treperi zajedno s pokazivačem punjenja.

#### Brzo treperi narančasto

Došlo je do pogreške baterije zbog neispravne baterije, nezaključane baterije (modeli pakiranja uklonjive baterije) itd.

## Upotreba stanja mirovanja

U stanju mirovanja možete se udaljiti od VAIO računala, a pritom zadržati stanje računala, uključujući i podatke na kojima radite.

#### Aktiviranje stanja mirovanja

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Za otvaranjeizbornika pogledajte Otvaranje gumbića.)

2. OdaberiteNapajanje i Stanje mirovanja.

   Ako VAIO računalo ima pokazivač napajanja, on se isključuje kada računalo uđe u stanje mirovanja (sa zadanim postavkama).

#### Za povratak u uobičajeno stanje

1. Pritisnite gumb(Napajanje).

#### Napomena

- Ako pritisnete i držite gumb(Napajanje) za više od 4 ili 10 sekunda, vaše VAIO računalo automatski će se isključiti. To će izbrisati sve nespremljene podatke.

- Prema zadanim postavkama, VAIO računalo automatski prelazi u stanje hibernacije kada baterija ostane bez energije. Međutim, ovisno o radnim uvjetima, računalo možda ne uđe u stanje hibernacije.

  Ako se to dogodi i baterija se isprazni, računalo će se isključiti, što može uzrokovati gubitak nespremljenih podataka.

  Dok računalo radi na energiju baterije, često spremajte podatke.

- Prije premještanja VAIO računala provjerite je li žaruljica pokazivača napajanja ugašena kako biste izbjegli udarac ili vibracije koje mogu oštetiti tvrdi disk. Ako računalo ima pokazivač napajanja, provjerite je li u potpunosti isključen.

#### Savjet

- Prema zadanim postavkama VAIO računalo automatski prelazi u stanje mirovanja nakon određenog razdoblja neaktivnosti ako je računalo priključeno u AC napajanja.

- Dolje navedene radnje također stavljaju VAIO računalo u stanje mirovanja.

  - Pritisnite gumb(Napajanje) (sa zadanim postavkama).

## Promjena postavki funkcije Intel Smart Connect Technology (stanje mirovanja)

Postavke funkcije Intel Smart Connect Technology možete promijeniti u programu VAIO Control Center.

Intel Smart Connect Technology je omogućen po zadanoj postavci. Pomoćuove funkcije, vaše VAIO računalo normalno povezuje se na Internet i omogućuje vam da dobijete najnovija ažuriranja na e-poštu, servise društvenog umrežavanja (SNSs), itd., čak i ako je računalo u stanju mirovanja.

1. Pokrenite VAIO Control Center i odaberite Power and Battery. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Control Center.)
2. Odaberite Details u odjeljku Intel Smart Connect Technology.
3. Odaberite Open settings screen u odjeljku Basic settings.

   Pojavljuje se zaslon Intel Smart Connect Technology postavki.

4. Omogućite/onemogućite postavku u funkciji Osvježavanje podataka (Keep Data Fresh).

#### Napomena

- Ako VAIO računalo zahtijeva lozinku prije pokretanja sustava, Windows računalo će se automatski u određenom vremenu isključiti radi smanjenja potrošnje energije, ovisno o modelu.

  Za sprječavanje vašeg VAIO računala od automatskog isključivanja, postavite State during sleep mode na Sleep u Intel Smart Connect Technology postavkama zaslona.

  Vrijeme trajanja baterije skraćuje se ako odaberete funkciju Sleep.

#### Savjet

- Ako je pokrenuta aplikacija kad vaše VAIO računalo ulazi u način rada u stanju mirovanja, možete dobiti najnovija ažuriranja aplikacije tijakom stanja mirovanja.

## Promjena postavki hibernacije prazne baterije

Možete promijeniti postavke hibernacije prazne baterije u VAIO Control Center.

Hibernacija prazne baterije je omogućena prema zadanim postavkama. S ovom funkcijom, VAIO računalo automatski prelazi u stanje hibernacije i vaši podaci na kojima radite spremljeni su na ugrađeni uređaj za pohranu ako baterija ostane bez energije.

1. Pokrenite VAIO Control Center i odaberite Power and Battery. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Control Center.)
2. Omogućite/onemogućite postavku u funkciji Action When Battery Power Low.

#### Napomena

- S onemogućenom funkcijom hibernacije prazne baterije:

  - Podaci na kojima ste radili bit će izgubljeni ako se VAIO računalo isključi, jer se primjerice baterija ispraznila ili se računalo isključi iz struje. Uvijek spremajte podatke prije nego računalo prijeđe u stanje mirovanja kako biste izbjegli gubitak podataka.

  - Ako VAIO računalo ima pokazivač napajanja, on tijekom stanja mirovanja polako treperi narančasto. Kad se baterija tijekom stanja mirovanja isprazni, treperi pokazivač punjenja. Ako računalo ima pokazivač napajanja, on treperi zajedno s pokazivačem punjenja.

## O stanju mirovanja

Stanje mirovanja omogućuje vam pauziranje od rada uz zadržavanje stanja računala, uključujući podatke na kojima radite.

Pomoću zadanih postavki stanja mirovanja, vaše VAIO računalo normalno povezuje se na Internet i omogućuje vam da dobijete najnovija ažuriranja na e-poštu, servise društvenog umrežavanja (SNSs), itd., čak i ako je računalo u stanju mirovanja.

## Provjera kapaciteta baterije

Baterije su potrošne. Kapacitet se postupno smanjuje stalnim punjenjem i pražnjenjem. Stoga baterija traje kraće iako je u potpunosti napunjena, a naposljetku joj istekne vijek trajanja.

Ako se trajanje baterije skrati, zamijenite je novom baterijom koju je odobrila tvrtka Sony. Više informacija o stanju baterije i smanjenju kapaciteta pogledajte u datoteci pomoći.

1. Pokrenite VAIO Control Center i odaberite Power and Battery. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Control Center.)
2. Odaberite Details u Battery ili Battery Care Function.

   Prikazuju se podrobne informacije o bateriji, primjerice, kapacitet punjenja.

#### Savjet

- Omogućite battery care function da biste maksimalno produžili vijek trajanja baterije. Pomoću ove funkcije možete smanjiti propadanje baterije na način da ograničite kapacitet maksimalnog punjenja ili podesite vrijeme punjenja.

## Punjenje baterije

Ako je računalo spojeno na izvor napajanja, baterija se puni i dok se koristite VAIO računalom. Vrijeme punjenja ovisi o radnim uvjetima.

1. Priključite VAIO računalo u strujnu utičnicu. (Pročitajte odjeljak Priključivanje izvora napajanja.)

#### Savjet

- Vrijeme punjenja ovisi o temperaturi okoline.

  Na niskim temperaturama okoline baterija će se puniti dulje.

- Otvorite radnu površinu i odaberite ikonu baterije, poput(rad na bateriju) ili(priključeno) i u području obavijesti na radnoj površini provjerite status baterije VAIO računala. Kako otvoriti radnu površinu, pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Radna površina.

## Produljenje trajanja baterije

Kada VAIO računalo radi na baterije, trajanje baterije možete produljiti na sljedeće načine.

- Koristite se stanjem mirovanja.

  Kada privremeno ne trebate VAIO računalo, upotrijebite stanje mirovanja. Želite li produljiti trajanje baterije, često koristite stanje mirovanja. Ako se ne namjeravate koristiti računalom dulje vrijeme, isključite ga.

  Vraćanje računala iz stanjem mirovanja brže je od pokretanja računala.

  Više informacija potražite u odjeljku Upotreba stanja mirovanja.

- Smanjite svjetlinu LCD zaslona.

  Više informacija potražite u odjeljku Promjena svjetline LCD zaslona.

- Smanjite glasnoća zvučnika i slušalica.

  Više informacija potražite u odjeljku Prilagođavanje glasnoća zvučnika.

- Odspojite vanjske uređaje koje ne upotrebljavate.

## Popis stanja pokazivača punjenja

Žaruljica pokazivača punjenjasvijetli ili treperi, ovisno o uvjetima.

#### Upaljeno narančasto

Baterija sa puni. (Isključit će se kada se punjenje dovrši.)

#### Treperi narančasto

Baterija će uskoro ostati bez energije. (Uobičajeni način)

Ako VAIO računalo ima pokazivač napajanja, on treperi zajedno s pokazivačem punjenja.

#### Brzo treperi narančasto

Došlo je do pogreške baterije zbog neispravne baterije, nezaključane baterije (modeli pakiranja uklonjive baterije) itd.

## Promjena postavki funkcije Intel Smart Connect Technology (stanje mirovanja)

Postavke funkcije Intel Smart Connect Technology možete promijeniti u programu VAIO Control Center.

Intel Smart Connect Technology je omogućen po zadanoj postavci. Pomoćuove funkcije, vaše VAIO računalo normalno povezuje se na Internet i omogućuje vam da dobijete najnovija ažuriranja na e-poštu, servise društvenog umrežavanja (SNSs), itd., čak i ako je računalo u stanju mirovanja.

1. Pokrenite VAIO Control Center i odaberite Power and Battery. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Control Center.)
2. Odaberite Details u odjeljku Intel Smart Connect Technology.
3. Odaberite Open settings screen u odjeljku Basic settings.

   Pojavljuje se zaslon Intel Smart Connect Technology postavki.

4. Omogućite/onemogućite postavku u funkciji Osvježavanje podataka (Keep Data Fresh).

#### Napomena

- Ako VAIO računalo zahtijeva lozinku prije pokretanja sustava, Windows računalo će se automatski u određenom vremenu isključiti radi smanjenja potrošnje energije, ovisno o modelu.

  Za sprječavanje vašeg VAIO računala od automatskog isključivanja, postavite State during sleep mode na Sleep u Intel Smart Connect Technology postavkama zaslona.

  Vrijeme trajanja baterije skraćuje se ako odaberete funkciju Sleep.

#### Savjet

- Ako je pokrenuta aplikacija kad vaše VAIO računalo ulazi u način rada u stanju mirovanja, možete dobiti najnovija ažuriranja aplikacije tijakom stanja mirovanja.

## Promjena postavki hibernacije prazne baterije

Možete promijeniti postavke hibernacije prazne baterije u VAIO Control Center.

Hibernacija prazne baterije je omogućena prema zadanim postavkama. S ovom funkcijom, VAIO računalo automatski prelazi u stanje hibernacije i vaši podaci na kojima radite spremljeni su na ugrađeni uređaj za pohranu ako baterija ostane bez energije.

1. Pokrenite VAIO Control Center i odaberite Power and Battery. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Control Center.)
2. Omogućite/onemogućite postavku u funkciji Action When Battery Power Low.

#### Napomena

- S onemogućenom funkcijom hibernacije prazne baterije:

  - Podaci na kojima ste radili bit će izgubljeni ako se VAIO računalo isključi, jer se primjerice baterija ispraznila ili se računalo isključi iz struje. Uvijek spremajte podatke prije nego računalo prijeđe u stanje mirovanja kako biste izbjegli gubitak podataka.

  - Ako VAIO računalo ima pokazivač napajanja, on tijekom stanja mirovanja polako treperi narančasto. Kad se baterija tijekom stanja mirovanja isprazni, treperi pokazivač punjenja. Ako računalo ima pokazivač napajanja, on treperi zajedno s pokazivačem punjenja.

## O stanju mirovanja

Stanje mirovanja omogućuje vam pauziranje od rada uz zadržavanje stanja računala, uključujući podatke na kojima radite.

Pomoću zadanih postavki stanja mirovanja, vaše VAIO računalo normalno povezuje se na Internet i omogućuje vam da dobijete najnovija ažuriranja na e-poštu, servise društvenog umrežavanja (SNSs), itd., čak i ako je računalo u stanju mirovanja.

## Produživanje vijeka trajanja baterije

Omogućite battery care function da biste produžili vijek trajanja baterije. Pomoću ove funkcije možete smanjiti propadanje baterije na način da ograničite kapacitet maksimalnog punjenja ili podesite vrijeme punjenja.

1. Pokrenite VAIO Control Center i odaberite Power and Battery. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Control Center.)
2. Odaberite Details u odjeljku Battery Care Function.

#### Savjet

- Ovisno o radnim uvjetima, možete odabrati sljedeće postavke za produženje učinkovitosti vijeka trajanja baterije.

  - 80%/50% Charging

    Ako namjeravate koristiti svoje VAIO računalo tijekom spajanja na izvor AC napajanja, preporučujemo da odaberete 80%/50% Charging za ograničavanje punjenja do 80% ili 50% od ukupnog kapaciteta.

  - Overnight Charging

    Ako namjeravate koristiti svoje VAIO računalo na otvorenom, preporučujemo da odaberete Overnight Charging i postavite vremensko razdoblje za punjenje baterije na razdoblje u kojem ne namjeravate koristiti računalo, poput noćnog vremena, radi ograničavanja ukupnog kapciteta punjenja do 50%.

    Pomoću Overnight Charging, baterija se puni do 100% kada je vremensko razdoblje pri kraju.

## Napomene o upotrebi dodirnim zaslonom (modeli s dodirnim zaslonom)

Prije upotrebe dodirnim zaslonom pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti za pravilnu upotrebu.

- Ne pritišćite dodirnim zaslonom grubo.

  Nježan dodir uvijek funkcionira budući da je vaše VAIO računalo opremljeno kapacitivnim dodirnim zaslonom.

- Dodirnim zaslonom možda ne radi pravilno ako ste uključili VAIO računalo dok ste dodirivali zaslom ili ako je računalo pod utjecajem elektromagnetskih valova tijekom postupka podizanja sustava. U tom slučaju ponovno pokrenite računalo.

- Dodirnim zaslonom možda neće funkcionirati nekoliko sekundi nakon što se vaše VAIO računalo vrati iz stanja mirovanja u uobičajeno stanje. U tom slučaju pričekajte neko vrijeme prije upotrebe dodirnim zaslonom.

- Neka dodirnim zaslonom bude čist radi održavanja visoke osjetljivosti na dodir. Nečistoća može izazvati oštećenja ili kvar.

## O upotrebi dodirnog zaslona (modeli s dodirnim zaslonom)

Dodirni zaslon omogućuje izravnu interakciju s VAIO računalom prstima. Na dodirnom zaslonu možete izvoditi različite poteze.

VAIO računalo podržava višedodirni unos.

#### Napomena

- VAIO računalo ima kapacitivni dodirni zaslon. Prilikom njegove upotrebe imajte na umu sljedeće karakteristike kapacitivnog dodirnog zaslona.

  - Dodirni zaslon neće funkcionirati ako ga dodirujete noktima ili ako nosite rukavice.

  - Ako dodiri pokreću nehotične radnje, pazite da nijedan drugi dio vašeg tijela ne bude u kontaktu s dodirnim zaslonom.

  - Površina dodirnog zaslona može se zagrijati. To je uobičajeno i ne predstavlja kvar.

  - Premda je površina dodirnog zaslona od kaljenog stakla, ipak bi se mogla oštetiti. Odnosite se prema njoj s odgovarajućom pažnjom. Ako se razbije, male zrnaste krhotine mogu se rasuti i izazvati ozljedu.

    Ne ispuštajte dodirni zaslon i ne izlažite ga snažnim udarcima. Ne grebite po površini. Nedostatak na površini može izazvati lom stakla.

  - Na okviru LCD zaslona može se nalaziti zaštitna folija. Uklonite je prije upotrebe, u suprotno dodirni zaslon možda neće ispravno funkcionirati.

  - Neke aplikacije ne prihvaćaju radnje dodirnog zaslona.

## Kako upotrebljavati dodirni zaslon (modeli s dodirnim zaslonom)

Dodirni zaslon možete dodirivati ili prstima izvesti jednostavnu kretnju da biste upravljali VAIO računalom.

### Osnovne radnje

#### Za klikanje (dodir)

Dodirnite dodirni zaslon jednom prstom. Dodirom možete kliknuti gumb, primjerice U redu ili Odustani, ili stavku u izborniku.

#### Za klikanje dvaput (dvostruki dodir)

Brzo uzastopno dodirnite dodirni zaslon dvaput prstom.

Dvaput dodirujući ikonu možete pokrenuti aplikaciju, primjerice program za obradu teksta ili program za rad s proračunskim tablicama, ili otvoriti datoteku.

#### Za povlačenje

Stavite prst na željenu točku dodirnog zaslona i kliznite prstom. Ovom kretnjom možete pomaknuti datoteku ili promijeniti veličinu prozora.

#### Za povlačenje i ispuštanje

Dodirnite željenu ikonu datoteke, kliznite u drugu mapu, prozor ili ikonu aplikacije te podignite prst sa zaslona. Ovom kretnjom možete premjestiti ili kopirati datoteku.

### Napredne radnje

Da biste upravljali VAIO računalom možete napraviti jednostavnu kretnju (potez) prstima na dodirnom zaslonu.

Odgovor na potez razlikuje se ovisno o aplikaciji.

#### Klikanje desnom tipkom (dodirnite i držite)

Dodirnite i držite željenu točku na dodirnom zaslonu nekoliko sekundi i podignite prst sa zaslona. Ovisno o točki koju dodirnete, možete prikazati različite izbornike.

#### Za pomicanje

Dodirnite i kliznite pomično područje prozora, primjerice prozor preglednika Internet Explorer. Klizač možete i povući na vertikalni klizač odabranog prozora da biste ga pomicali.

#### Da biste povećavali ili smanjivali sliku kao što je fotografija (uvećavanje)

Približite/udaljite dva prsta na dodirnom zaslonu smanjili/uvećali sliku, primjerice fotografiju u odjeljku Fotografije. Za povećanje spojene prste udaljite prema van, a za smanjenje prste približite jedan drugom.

#### Zakretanje slike kao što je fotografija (zakretanje)

Stavite na dodirni zaslon dva prsta i klizite kružno da zakrenete sliku, primjerice fotografiju. Ovisno o aplikacijama koje upotrebljavate, možda ne možete zakretati slike.

#### Odabir prelaženjem prsta

Kratko prijeđite prstom u smjeru u kojem se zaslon ne pomiče.

Možete odabrati stavku, primjerice aplikaciju ili sliku.

## Upisivanje znakova radnjama na dodirnom zaslonu (modeli s dodirnim zaslonom)

Za upisivanje teksta značajkom Dodirna tipkovnica na zaslonu možete upravljati radnjama na dodirnom zaslonu.

1. Otvorite radnu površinu i odaberite(ikona Dodirna tipkovnica) u području za obavijesti na radnoj površini. (Kako otvoriti radnu površinu pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Radna površina.)

#### Savjet

- Dodirna tipkovnica pojavljuje se na zaslonu automatski kad dodirnete tekstno polje.

## Korištenje bežične tipkovnice

Postavite prekidač za uklj./isklj. napajanja i dodirne pločica za tipkovnicu kako biste je uključili i postavite funkciju dodrine pločice na uključeno ili isključeno.

Status prekidača i funkcije

- OFF

  OFF napajanje bežične tipkovnice/ OFF funkcija dodirne pločica

- #### ON

  ON napajanje bežične tipkovnice/ ON funkcija dodirne pločica

- ####

  ON napajanje bežične tipkovnice/ OFF funkcija dodirne pločica

#### Napomena

- Tipkovnica ima magnete za spajanej s všim VAIO računalom. Ne stavljajte kreditne kartice itd., predmete koji su osjetljivi na magnetizam u blizinu računala, osobito ispred ili iza tipkovnice. Ako to učinite, može doći do oštećenja podataka.

#### Savjet

- Kada ne možete uključiti bežičnu tipkovnicu korištenjem „prekidač za uklj./isklj. napajanja i dodirne pločica za tipkovnicu“, slijedite korake u nastavku za provjeru da je Način rada u zrakoplovu OFF i da je Keyboard Receiver ON.

  Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke.

  U donjem desnom kutu odaberite Promjena postavki PC-ja, a u lijevom oknu odaberite Bežično.

  Provjerite da je Način rada u zrakoplovu OFF i da je Keyboard Receiver ON.

## Kombinacije i funkcije s tipkom Fn

Pritisnite i držite tipku Fn te istodobno pritisnite drugu tipku kako biste izvršili radnju prečaca tipkovnice.

Primjerice, za isključivanje zvuka: Fn +(F2)Pritisnite i držite tipku Fn i potom pritisnite tipku F2.

Neke se funkcije tipkovnice mogu koristiti samo dok je pokrenut sustav Windows.

#### Fn +(F2)

Uključuje i isključuje ugrađene zvučnike i slušalice.

#### Fn +/(F3/F4)

Pritišćite gumbe kako biste ugodili glasnoća ugrađenih zvučnika i slušalica. Više informacija potražite u odjeljku Prilagođavanje glasnoća zvučnika.

Za smanjenje glasnoća pritišćite tipke Fn+F3.

Za povećanje glasnoća pritišćite tipke Fn+F4.

#### Fn +/(F5/F6)

Pritišćite gumbe za namještanje svjetline LCD zaslona računala. Više informacija potražite u odjeljku Promjena svjetline LCD zaslona.

Za smanjenje svjetline pritišćite tipke Fn+F5.

Za povećanje svjetline pritišćite tipke Fn+F6.

#### Fn +(F7)

Prebacuje prikaz na vanjski zaslon.

Pritišćite tipke Fn+F7 nekoliko puta kako biste odabrali željeno odredište prikaza, a zatim pritisnite tipku Enter za potvrdu. Više informacija potražite u odjeljku Odabir načina prikaza.

#### Fn + Scr Lk (Scroll Lock)

Radi ovisno o aplikaciji koji upotrebljavate. Za više informacija pogledajte datoteku pomoći isporučenoj uz aplikaciju.

#### Fn + Pg Up (Page Up)

Prelazi na prethodnu stranicu.

#### Fn + End (End)

Prebacuje pokazivač na kraj retka ili stranice.

#### Fn + Pg Dn (Page Down)

Prelazi na sljedeću stranicu.

#### Fn + Home (Home)

Prebacuje pokazivač na početak retka ili vrh stranice.

#### Savjet

- Informacije o tipkovničkim prečacima u kombinaciji s tipkom(Windows) itd. potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

## Punjenje tipkovnice

Možete puniti tipkovnicu tako da je priključite na VAIO računalo.

1. Postavite VAIO računalo na ravnu površinu.
2. Pronađite ulaz za punjenje () na tipkovnici i ulaz za punjenje () na VAIO računalu te poravnajte gornji rub tipkovnice s donjim rubom računala.

3. Provjerite položaj () ulaza za punjenje i pomaknite tipkovnicu u smjeru strjelice za priključivanje tipkovnica na vaše VAIO računalo.

   Svjetlo indikatora punjenja na dnu tipkovnice se uključuje i započinje punjenje kad su oba ulaza za punjenje pravilno priključena. (Svjetlo indikatora punjenja se isključuje kad se punjenje završi.)

#### Napomena

- Za izbjegavanje pada VAIO računala i tipkovnice, obvezno držite računalo i tipkovnicu prilikom isključivanja tipkovnice iz računala.

- Kada je prostalo napajanje baterije VAIO računala manje od 10%, ne možete puniti tipkovnicu.

- Za zaštitu ulaza za punjenje od prljavštine, izbjegavajte dodirivanje ulaza za punjenje na tipkovnici.

- Nemojte puniti tipkovnicu kada se primjenjuje štitnik zaslona na dodirnim zaslonom ili čistiti krpicom postavljnom između vašeg VAIO računala i tipkovnice. Ako to učinite, možete sprječiti vezu između računala i tipkovnice, a može doći do nepunjenja tipkovnice.

#### Savjet

- Svjetlo indikatora punjenja na dnu tipkovnice je uključeno dok se tipkovnica puni. Svjetlo indikatora se isključuje kad se dovrši punjenje.

- Kada se skrati vijek trajanja baterije, indikator baterije treperi 30 sekunda.

- Čak i kada vaše VAIO računalo nije povezano na izvor AC napajanja, možete puniti tipkovnicu.

## Korištenje dodirne pločica

Povlačenjem prsta po dodirne pločica možete pomicati pokazivač na zaslonu računala.

Postavite pokazivač na željenu stavku ili objekt, pritisnite lijevi gumb ili desni gumb kako biste izvršili različite naredbe ili prikazali izbornike.

1. Gumb Lijevi

2. Gumb Desni

#### Za klikanje

Pokazivač postavite na željenu stavku ili objekt i jedanput pritisnite lijevi gumb.

Možete i jednom dotaknuti dodirne pločica.

#### Za dvostruki klik

Postavite pokazivač na željenu stavku ili objekt i dvaput brzo pritisnite lijevi gumb.

Možete i dvaput brzo dotaknuti dodirne pločica.

#### Za klikanje desnim gumbom

Pokazivač postavite na željenu stavku ili objekt i jedanput pritisnite desni gumb.

Možete i dvaput brzo dotaknuti dodirne pločica s dva prsta.

Ovisno o položaju pokazivača, mogu se prikazati razni prečaci izbornika.

#### Za povlačenje

Pokazivač postavite na željenu stavku ili objekt, jednom pritisnite lijevi gumb, a zatim, držeći pritisnuti gumb, povlačite prst po dodirne pločica.

Možete i dvaput brzo dotaknuti dodirne pločica, a nakon drugog dodira povlačiti prst.

#### Za povlačenje i ispuštanje

Povucite ikonu, poput datoteke na željenu lokaciju i dignite prst s lijevog gumba.

Možete i dvaput brzo dotaknuti ikonu, a nakon drugog dodira povlačiti prst do željenog mjesta i podići prst s dodirne pločica.

#### Za pomicanje

Za okomito pomicanje na zaslonu povlačite dva prsta gore i dolje po dodirne pločica.

Za vodoravno pomicanje na zaslonu povlačite dva prsta s jedne strane na drugu po dodirne pločica.

#### Otvaranje trake aplikacija

Postavite prst na gornji rub dodirne pločica i pomaknite prst prema dolje.

Izbornik aplikacije se ne pojavljuje ako aplikacija na podržava izbornik aplikacija.

#### Za otvaranje izbornika

Postavite prst na desni rub dodirne pločica i pomaknite prst ulijevo. Više informacija potražite u odjeljku Otvaranje gumbića.

#### Za promjenu aplikacija

Postavite prst na lijevi rub dodirne pločica i pomaknite prst udesno kako biste promijenili pokrenutu aplikaciju. Kada je pokrenuto više od jedne aplikacije, ponovite ovu radnju za promjenu aplikacija spuštajućim redoslijedom od posljednje korištene aplikacije.

#### Napomena

- Funkcija rada potezom (pomicanje, otvaranje izbornika aplikacije, otvaranje izbornika, promjena aplikacija) možda ne bude radila ovisno o radnim uvjetima vašeg VAIO računala ili postavki dodirne pločica.

## Korištenje ugrađene kamere

Možete putem Interneta uspostavljati videopozive korištenjem ugrađene kamere i aplikacije za komunikaciju.

Žaruljica pokazivača ugrađene kamere upaljena je za vrijeme upotrebe kamere.

#### Prednja strana

1. Pokazivač ugrađene prednje kamere

2. Ugrađena prednja kamera

3. Ugrađeni dvostruki mikrofoni

#### Natrag

1. Ugrađena stražnja kamera

2. Pokazivač ugrađene stražnje kamere

#### Savjet

- Softver instaliran u VAIO računalo razlikuje se ovisno o konfiguraciji računala.

- Neke aplikacije možda ne podržavaju sve postavke razlučivosti ugrađene kamere.

- Ako je frekvencija napajanja na vašoj lokaciji drugačija od one postavljene u aplikaciji kamere, sustav automatskog fokusa ugrađene kamere možda ne bude radio.

## Napomene o ugrađenoj kameri

- Nemojte grepsti ili zaprljati područje na ugrađenoj kameri i oko nje jer to može rezultirati slikama slabije kvalitete.

- Spriječite ulazak direktnog Sunčeva svjetla na leću ugrađene kamere bez obzira na stanje uštede energije u kojem se VAIO računalo nalazi jer to može prouzročiti neispravan rad kamere.

### Održavanje i čišćenje ugrađene kamere

Ako je područje ugrađene kamere i oko nje zaprljano, nježno ga obrišite mekom krpom kao što je krpa za čišćenje leće.

Nemojte pregrubo trljati ovo područje jer ga lako možete ogrebati.

## Upotreba značajke Intel(R) Anti-Theft Technology (modeli s podrškom za Intel(R) Anti-Theft Technology)

Možete promijeniti postavke Intel(R) Anti-Theft Technology na zaslonu za postavljanje BIOS-a.

Slijedite ove korake za omogućavanje značajke Intel(R) Anti-Theft Technology.

1. Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno.

   Pojavljuje se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Odaberite Start BIOS setup.

   Upišite lozinku ako je već postavljena.

   Pojavljuje se zaslon za postavljanje BIOS-a.

3. Pritisnite tipkuilida biste odabrali karticu Advanced.
4. Odaberite značajku Intel(R) AT Support System, a zatim pritisnite tipku Enter.
5. Pritisnite tipkuilida biste odabrali Enabled, a zatim pritisnite tipku Enter.
6. Pritisnite tipkuilida biste odabrali karticu Exit, odaberite Exit Setup i pritisnite tipku Enter.

   Na upit za potvrdu pritisnite tipku Enter.

## Punjenje USB uređaja

Ako omogućite postavke USB punjenja, USB uređaj možete puniti i dok je VAIO računalo isključeno, u stanju hibernacije ili u stanju mirovanja.

Promijenite postavke dok je USB uređaj odspojen iz USB utičnice koja podržava USB punjenje.

1. Pokrenite VAIO Control Center i odaberite Hardware. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Control Center.)
2. Omogućite postavku za USB Charging.
3. Priključite USB uređaj u USB utičnicu s oznakom.

   Ako punjenje ne započne čak i kad USB uređaj priključite u USB utičnicu koja podržava punjenje, odspojite i ponovno spojite uređaj.

#### Napomena

- S omogućenim postavkama za USB punjenje povećava se potrošnja energije dok je VAIO računalo isključeno ili u stanju hibernacije ili mirovanja jer računalo daje energiju USB utičnici čak i kad USB uređaj nije priključen u utičnicu.

- Ako su postavke USB punjenja omogućene, funkciju udaljenog aktiviranja ne možete koristiti na USB uređaju priključenom na USB utičnicu koja podržava USB punjenje.

#### Savjet

- Postavke za USB punjenje onemogućene su po zadanoj postavci.

## Priključivanje USB uređaja

USB (Universal Serial Bus) uređaj, kao što je miš, disketni pogon, zvučnik ili pisač možete spojiti na VAIO računalo.

Možda bude potrebno prije spajanja instalirati upravljački program isporučen s USB uređajem.

Više informacija potražite u priručniku isporučenom s uređajem.

1. Odaberite USB utičnicu () koju želite upotrebljavati.
2. Priključite kabel USB uređaja () (nije isporučeno) u USB utičnicu.

#### Napomena

- Možda ćete prije upotrebe USB uređaja morati instalirati upravljački program za USB uređaj. Više informacija pročitajte u priručniku koji je isporučen s USB uređajem.

- Ako želite ispisivati dokumente, provjerite je li USB pisač kompatibilan s pokrenutom verzijom sustava Windows.

- Prije odspajanja USB zvučnika iz VAIO računala zaustavite reprodukciju DVD diska i glazbe ili isključite računalo. Odspajanje USB zvučnika tijekom reprodukcije može uzrokovati neispravan rad.

  Više informacija o uklanjanju USB uređaja potražite u priručniku isporučenom uz uređaj.

- Imajte na umu sljedeće informacije za zaštitu VAIO računala i/ili USB uređaja od oštećenja:

  - kada premještate VAIO računalo sa spojenim USB uređajima, pazite da ne udarite USB ulaze.

  - dok su USB uređaji spojeni, ne stavljajte VAIO računalo u vreću ili torbu.

#### Savjet

- USB ulazi na VAIO računalu usklađeni su sa standardom USB 2.0 i/ili USB 3.0.

  USB ulazi usklađeni sa standardom USB 3.0 mogu se prepoznati po plavoj boji.

- Uz normirane brzine prijenosa standarda USB 2.0, standard USB 3.0 nudi i sljedeću brzinu prijenosa:

  - SuperSpeed: brzina prijenosa od 5 Gbps.

## Napomene o korištenju microSD memorijskih kartica

Prije korištenja microSD memorijskih kartica pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti za ispravno korištenje.

- Držite microSD memorijsku karticu izvan dohvata djece. Postoji opasnost od gutanja.

- Ne dodirujte priključke microSD memorijske kartice prstima ili metalnim predmetima.

- microSD memorijska kartica sadrži osjetljive elektroničke dijelove. Nemojte je udarati, savijati ili ispustiti.

- Ne rastavljajte i ne preinačujte microSD memorijsku karticu.

- Nemojte smočiti microSD memorijsku karticu.

- Ne upotrebljavajte je i ne pohranjujte na mjestima koja su izložena:

  - izrazito visokim temperaturama, kao što je automobil parkiran na suncu

  - izravnoj Sunčevoj svjetlosti

  - velikoj vlažnosti ili korozivnim tvarima

  - velikoj količini prašine

- Ne pokušavajte umetnuti druge vrste memorijskih kartica u utor za microSD memorijsku karticu. Korištenje nekompatibilnih kartica može uzrokovati oštećenje na vašem VAIO računalu.

- Preporučuje se izrada sigurnosne kopije važnih podataka.

- Pohranjeni se podaci mogu izgubiti ili oštetiti ako:

  - Uklonite microSD memorijsku karticu ili isključite vaše VAIO računalo dok se podaci očitavaju s ili pišu na microSD memorijsku karticu.

  - Koristite microSD memorijsku karticu na mjestu sa statičkim elektricitetom ili električnim šumom što je može ometati karticu.

- Prilikom nošenja microSD memorijske kartice, postavite je u kućište kako biste izbjegli statički elektricitet.

- Prije korištenja microSD memorijske kartice s uređajem koje nije računalo, poput mobilnog telefona ili pametnog telefona, formatirajte (početno) microSD memorijsku karticu korištenjem uređaja.

  Neki uređaji ne podržavaju datotečni format računala i prikazuju poruku koja preporučuje formatiranje microSD memorijske kartice. U tom slučaju najprije kopirajte podatke s memorijske kartice u VAIO računalo, a zatim memorijsku karticu formatirajte u uređaju. Svi će se podaci na microSD memorijskoj kartici izbrisati prilikom formatiranja.

  Više informacija potražite u priručniku isporučenom s uređajem.

- Ne umećite strane predmete u utor za microSD memorijsku karticu.

- Utor za microSD memorijsku karticu može se upotrebljavati za čitanje/pisanje samo podržanih memorijskih kartica i ne može se upotrebljavati u druge svrhe.

- microSD memorijske kartice (do 2 GB), microSDHC memorijske kartice (do 32 GB) i microSDXC memorijske kartice (do 64 GB), dostupno od svibnja 2013., provjerene su i ustanovljeno je da su kompatibilne s VAIO računalom. Međutim, ne jamči se da će sve microSD memorijske kartice, microSDHC memorijske kartice ili microSDXC memorijske kartice biti kompatibilne s računalom.

- Neke vrste microSD memorijskih kartica, primjerice one sa značajkom UHS (Ultra High Speed - vrlo brzi prijenos podataka), mogu se jako zagrijati zbog stalnog pristupa memorijskim karticama. U tom slučaju pričekajte kratko prije vađenja memorijske kartice dok se ne ohladi.

## Uklanjanje microSD memorijskih kartica

Ova tema objašnjava kako uklonite microSD memorijsku karticu.

1. Pronađite utor za microSD memorijsku karticu.
2. Otvorite Računalo.

   Kako otvoriti Računalo, pogledajte Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke.

3. Desnom tipkom miša kliknite ikonu microSD memorijske kartice i odaberite Izbaci.
4. Gurnite microSD memorijsku karticu prema VAIO računalu i otpustite.
5. Izvadite microSD memorijsku karticu iz utora.

## Umetanje microSD memorijskih kartica

VAIO računalo opremljeno je utorom za microSD memorijsku karticu. Ovaj utor možete koristiti za prijenos podataka između mobilnih telefona, pametnih telefona i drugih uređaja.

Utor za microSD memorijsku karticu na računalu može primiti sljedeće vrste memorijskih kartica:

- microSD memorijsku karticu

- microSDHC memorijsku karticu

- microSDXC memorijsku karticu

Za umetanje microSD memorijske kartice, slijedite ove korake.

1. Pronađite utor za microSD memorijsku karticu.
2. Držite microSD memorijsku karticu sa strelicom usmjerenom prema utoru i pažljivo je gurnite u utor dok ne sjedne na mjesto.

microSD Ikona memorijske kartice pojavit će se u prozoru Računalo nakon što karticu umetnete u utor.

#### Napomena

- Pripazite da microSD memorijsku karticu ne umetnete u krivom smjeru. Ako je prisilno umećete u utor pogrešno okrenutu, utor se može oštetiti. Više informacija potražite u priručniku isporučenom s microSD memorijskom karticom.

- Ikona microSD memorijske kartice neće se pojaviti u prozoru Računalo dok karticu ne umetnete u utor.

#### Savjet

- Kako otvoriti prozor Računalo, pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke.

- Kad prvi puta umetnete microSD memorijsku karticu u utor, od vas se može tražiti da instalirate upravljački program. Ako se to zatraži, za instaliranje upravljačkog pogona slijedite upute na zaslonu.

## Izrada particija

Ova tema opisuje način izrade particija.

#### Napomena

- Ako smanjite obujam particije diska C:, možda nećete moći izraditi medije za oporavak ili uspješno završiti postupak vraćanja jer slobodan prostor na ugrađenom uređaju za pohranu nije dovoljan.

1. Otvorite odjeljak Upravljačka ploča, odaberite Sustav i sigurnost i odaberite Stvaranje i formatiranje particije na tvrdom disku u odjeljku Administrativni alati. (Pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča kako otvoriti odjeljak Upravljačka ploča)

   Ako se pojavi prozor Kontrola korisničkog računa, odaberite Da.

2. Desnom tipkom miša kliknite disk C: i odaberite Stisni jedinicu.
3. Upišite veličinu particije koja će se izraditi u odjeljak Unesite veličinu prostora za smanjenje u MB i odaberite Smanji.
4. Desnom tipkom miša kliknite Nedodijeljeno i odaberite Nova jednostavna jedinica.
5. Slijedite upute na zaslonu.

#### Savjet

- Ako ste trenutačno na VAIO računalo prijavljeni kao običan korisnik, računalo će možda zatražiti unos imena i lozinke administratora.

## Izrada drugih diskova (izmjena particija)

Particije su razdijeljena područja na ugrađenom uređaju za pohranu. Podjela ugrađenog uređaja za pohranu na više particija ima razne prednosti, kao što je odjeljivanje datoteka sustava od podatkovnih datoteka.

VAIO računalo ima samo jednu particiju (disk C:) kao tvornički zadanu postavku.

Ako želite pohraniti podatke na drugoj particiji, primjerice disku D:, promijenite veličinu particije i izradite novu particiju.

Više informacija o izradi particija potražite u odjeljku Izrada particija.

#### Savjet

- Neki modeli imaju disk D: kao tvornički zadanu postavku.

## Upisivanje znakova radnjama na dodirnom zaslonu (modeli s dodirnim zaslonom)

Za upisivanje teksta značajkom Dodirna tipkovnica na zaslonu možete upravljati radnjama na dodirnom zaslonu.

1. Otvorite radnu površinu i odaberite(ikona Dodirna tipkovnica) u području za obavijesti na radnoj površini. (Kako otvoriti radnu površinu pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Radna površina.)

#### Savjet

- Dodirna tipkovnica pojavljuje se na zaslonu automatski kad dodirnete tekstno polje.

## Napomene o upotrebi dodirnim zaslonom (modeli s dodirnim zaslonom)

Prije upotrebe dodirnim zaslonom pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti za pravilnu upotrebu.

- Ne pritišćite dodirnim zaslonom grubo.

  Nježan dodir uvijek funkcionira budući da je vaše VAIO računalo opremljeno kapacitivnim dodirnim zaslonom.

- Dodirnim zaslonom možda ne radi pravilno ako ste uključili VAIO računalo dok ste dodirivali zaslom ili ako je računalo pod utjecajem elektromagnetskih valova tijekom postupka podizanja sustava. U tom slučaju ponovno pokrenite računalo.

- Dodirnim zaslonom možda neće funkcionirati nekoliko sekundi nakon što se vaše VAIO računalo vrati iz stanja mirovanja u uobičajeno stanje. U tom slučaju pričekajte neko vrijeme prije upotrebe dodirnim zaslonom.

- Neka dodirnim zaslonom bude čist radi održavanja visoke osjetljivosti na dodir. Nečistoća može izazvati oštećenja ili kvar.

## O upotrebi dodirnog zaslona (modeli s dodirnim zaslonom)

Dodirni zaslon omogućuje izravnu interakciju s VAIO računalom prstima. Na dodirnom zaslonu možete izvoditi različite poteze.

VAIO računalo podržava višedodirni unos.

#### Napomena

- VAIO računalo ima kapacitivni dodirni zaslon. Prilikom njegove upotrebe imajte na umu sljedeće karakteristike kapacitivnog dodirnog zaslona.

  - Dodirni zaslon neće funkcionirati ako ga dodirujete noktima ili ako nosite rukavice.

  - Ako dodiri pokreću nehotične radnje, pazite da nijedan drugi dio vašeg tijela ne bude u kontaktu s dodirnim zaslonom.

  - Površina dodirnog zaslona može se zagrijati. To je uobičajeno i ne predstavlja kvar.

  - Premda je površina dodirnog zaslona od kaljenog stakla, ipak bi se mogla oštetiti. Odnosite se prema njoj s odgovarajućom pažnjom. Ako se razbije, male zrnaste krhotine mogu se rasuti i izazvati ozljedu.

    Ne ispuštajte dodirni zaslon i ne izlažite ga snažnim udarcima. Ne grebite po površini. Nedostatak na površini može izazvati lom stakla.

  - Na okviru LCD zaslona može se nalaziti zaštitna folija. Uklonite je prije upotrebe, u suprotno dodirni zaslon možda neće ispravno funkcionirati.

  - Neke aplikacije ne prihvaćaju radnje dodirnog zaslona.

## Kako upotrebljavati dodirni zaslon (modeli s dodirnim zaslonom)

Dodirni zaslon možete dodirivati ili prstima izvesti jednostavnu kretnju da biste upravljali VAIO računalom.

### Osnovne radnje

#### Za klikanje (dodir)

Dodirnite dodirni zaslon jednom prstom. Dodirom možete kliknuti gumb, primjerice U redu ili Odustani, ili stavku u izborniku.

#### Za klikanje dvaput (dvostruki dodir)

Brzo uzastopno dodirnite dodirni zaslon dvaput prstom.

Dvaput dodirujući ikonu možete pokrenuti aplikaciju, primjerice program za obradu teksta ili program za rad s proračunskim tablicama, ili otvoriti datoteku.

#### Za povlačenje

Stavite prst na željenu točku dodirnog zaslona i kliznite prstom. Ovom kretnjom možete pomaknuti datoteku ili promijeniti veličinu prozora.

#### Za povlačenje i ispuštanje

Dodirnite željenu ikonu datoteke, kliznite u drugu mapu, prozor ili ikonu aplikacije te podignite prst sa zaslona. Ovom kretnjom možete premjestiti ili kopirati datoteku.

### Napredne radnje

Da biste upravljali VAIO računalom možete napraviti jednostavnu kretnju (potez) prstima na dodirnom zaslonu.

Odgovor na potez razlikuje se ovisno o aplikaciji.

#### Klikanje desnom tipkom (dodirnite i držite)

Dodirnite i držite željenu točku na dodirnom zaslonu nekoliko sekundi i podignite prst sa zaslona. Ovisno o točki koju dodirnete, možete prikazati različite izbornike.

#### Za pomicanje

Dodirnite i kliznite pomično područje prozora, primjerice prozor preglednika Internet Explorer. Klizač možete i povući na vertikalni klizač odabranog prozora da biste ga pomicali.

#### Da biste povećavali ili smanjivali sliku kao što je fotografija (uvećavanje)

Približite/udaljite dva prsta na dodirnom zaslonu smanjili/uvećali sliku, primjerice fotografiju u odjeljku Fotografije. Za povećanje spojene prste udaljite prema van, a za smanjenje prste približite jedan drugom.

#### Zakretanje slike kao što je fotografija (zakretanje)

Stavite na dodirni zaslon dva prsta i klizite kružno da zakrenete sliku, primjerice fotografiju. Ovisno o aplikacijama koje upotrebljavate, možda ne možete zakretati slike.

#### Odabir prelaženjem prsta

Kratko prijeđite prstom u smjeru u kojem se zaslon ne pomiče.

Možete odabrati stavku, primjerice aplikaciju ili sliku.

## Izrada particija

Ova tema opisuje način izrade particija.

#### Napomena

- Ako smanjite obujam particije diska C:, možda nećete moći izraditi medije za oporavak ili uspješno završiti postupak vraćanja jer slobodan prostor na ugrađenom uređaju za pohranu nije dovoljan.

1. Otvorite odjeljak Upravljačka ploča, odaberite Sustav i sigurnost i odaberite Stvaranje i formatiranje particije na tvrdom disku u odjeljku Administrativni alati. (Pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča kako otvoriti odjeljak Upravljačka ploča)

   Ako se pojavi prozor Kontrola korisničkog računa, odaberite Da.

2. Desnom tipkom miša kliknite disk C: i odaberite Stisni jedinicu.
3. Upišite veličinu particije koja će se izraditi u odjeljak Unesite veličinu prostora za smanjenje u MB i odaberite Smanji.
4. Desnom tipkom miša kliknite Nedodijeljeno i odaberite Nova jednostavna jedinica.
5. Slijedite upute na zaslonu.

#### Savjet

- Ako ste trenutačno na VAIO računalo prijavljeni kao običan korisnik, računalo će možda zatražiti unos imena i lozinke administratora.

## Izrada drugih diskova (izmjena particija)

Particije su razdijeljena područja na ugrađenom uređaju za pohranu. Podjela ugrađenog uređaja za pohranu na više particija ima razne prednosti, kao što je odjeljivanje datoteka sustava od podatkovnih datoteka.

VAIO računalo ima samo jednu particiju (disk C:) kao tvornički zadanu postavku.

Ako želite pohraniti podatke na drugoj particiji, primjerice disku D:, promijenite veličinu particije i izradite novu particiju.

Više informacija o izradi particija potražite u odjeljku Izrada particija.

#### Savjet

- Neki modeli imaju disk D: kao tvornički zadanu postavku.

## Onemogućavanje značajke NFC/Funkcije Jednog dodira (modeli s podrškom za NFC)

NFC/Funkcije Jednog dodira možete onemogućiti slijedeći ove korake.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Promijenite postavku NFC pod stavkom Bežični uređaji na Isključeno.

#### Savjet

- Za upotrebu značajke NFC/Funkcije Jednog dodira, promijenite Način rada u zrakoplovu u Isključeno i postavku NFC pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.

- Kad je Način rada u zrakoplovu postavljen na Isključeno, postavka bežične funkcije omogućena je.

- U odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows) potražite više informacija o značajci Način rada u zrakoplovu.

## O značajci Funkcije Jednog dodira (modeli s podrškom za NFC)

Funkcije Jednog dodira originalne su funkcije tvrtke Sony koje upotrebljavaju NFC.

Dva uređaja s podrškom za Funkcije Jednog dodira trebaju se jednostavno dodirnuti da uspostavite komunikaciju, bez složenih postavki.

## Upotreba značajke NFC/Funkcije Jednog dodira (modeli s podrškom za NFC)

S lakoćom povežite uređaj s podrškom za NFC/Funkcije Jednog dodira s VAIO računalom jednostavno dodirujući računalo uređajem.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu.
3. Odaberite Bežično u lijevom oknu zaslona Postavke PC-ja.
4. Promijenite Način rada u zrakoplovu u Isključeno i postavku NFC pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.
5. Prilikom dodirivanja VAIO računala (Dijelovi i kontrole na stražnjoj strani) s NFC/Funkcije Jednog dodira podržanim uređajem, osiguravši da oznake dodira na svakom uređaju podudaraju.

   U trenutku kad se uređaj prepozna pojavit će se poruka.

   Slijedite upute na zaslonu.

#### Savjet

- U odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows) potražite više informacija o Način rada u zrakoplovu.

- Možda ćete morati promijeniti postavke uređaja ovisno o NFC/Funkcije Jednog dodira uređaju koji upotrebljavate. Podrobnije informacije potražite u priručniku isporučenom uz uređaj.

## Napomene vezane uz NFC/Funkcije Jednog dodira (modeli s podrškom za NFC)

Prije no što upotrijebite NFC/Funkcije Jednog dodira pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti za ispravan rad.

- U nekim državama ili regijama lokalni propisi možda zabranjuju NFC/Funkcije Jednog dodira.

- Ako morate hitno onemogućiti NFC/Funkcije Jednog dodira, isključite VAIO računalo.

## O značajci NFC (modeli s podrškom za NFC)

Near Field Communication (NFC) bežična je tehnologija kratkog dometa.

Komunikacijska udaljenost tehnologije NFC približno je 10 cm.

## Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows

Odjeljak Pomoć i podrška u sustavu Windows možete otvoriti slijedeći ove korake.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPretraživanje. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Aplikacije ().
3. Unesite ključne riječi „Pomoć i podrška“ u okvir za pretraživanje ().
4. Odaberite Pomoć i podrška ().

## Upravljanje stanjem napajanja VAIO računala (stanje mirovanja/isključivanje)

Prema zadanim postavkama, VAIO računalo automatski prelazi u stanje mirovanja nakon određenog razdoblja neaktivnosti.

U stanju mirovanja računalo će zadržati svoje trenutačno stanje, uključujući podatke s kojima radite, dok se vi odmarate.

Više informacija o stanju mirovanja potražite u odjeljku Upotreba stanja mirovanja.

#### Kad neko vrijeme ne upotrebljavate VAIO računalo

Da spriječite gubitak nespremljenih podataka, pri isključivanju VAIO računala slijedite ove korake.

1. Spremite podatke i zatvorite sve pokrenute aplikacije.
2. Isključite sve vanjske uređaje spojene na VAIO računalo.
3. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
4. OdaberiteNapajanje i Isključi računalo.

   Nakon kratkog vremena VAIO računalo automatski se isključuje. Ako računalo ima pokazivač napajanja, isključit će se zeleno svjetlo pokazivača.

#### Napomena

- Neispravno isključivanje može uzrokovati gubitak nespremljenih podataka ili neispravan rad VAIO računala.

- Želite li VAIO računalo u potpunosti odspojiti iz struje, isključite računalo, a zatim kabel za napajanje isključite iz strujne utičnice.

#### Savjet

- Ako odaberete Isključi računalo dok držite tipku Shift u 4. koraku, VAIO računalo možete staviti u stanje minimalne potrošnje energije (ACPI S5 način rada). U tom slučaju funkcija brzog pokretanja sustava privremeno je onemogućena pri sljedećem pokretanju.

## Ponovno pokretanje VAIO računala

Nakon promjene postavki ili instalacije aplikacije na VAIO računalo možda ćete morati ponovno pokrenuti računalo.

1. Spremite podatke i zatvorite sve pokrenute aplikacije.
2. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
3. OdaberiteNapajanje i Ponovno pokreni sustav.
   VAIO računalo ponovno će se pokrenuti.

## Upotreba stanja mirovanja

U stanju mirovanja možete se udaljiti od VAIO računala, a pritom zadržati stanje računala, uključujući i podatke na kojima radite.

#### Aktiviranje stanja mirovanja

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke. (Za otvaranjeizbornika pogledajte Otvaranje gumbića.)

2. OdaberiteNapajanje i Stanje mirovanja.

   Ako VAIO računalo ima pokazivač napajanja, on se isključuje kada računalo uđe u stanje mirovanja (sa zadanim postavkama).

#### Za povratak u uobičajeno stanje

1. Pritisnite gumb(Napajanje).

#### Napomena

- Ako pritisnete i držite gumb(Napajanje) za više od 4 ili 10 sekunda, vaše VAIO računalo automatski će se isključiti. To će izbrisati sve nespremljene podatke.

- Prema zadanim postavkama, VAIO računalo automatski prelazi u stanje hibernacije kada baterija ostane bez energije. Međutim, ovisno o radnim uvjetima, računalo možda ne uđe u stanje hibernacije.

  Ako se to dogodi i baterija se isprazni, računalo će se isključiti, što može uzrokovati gubitak nespremljenih podataka.

  Dok računalo radi na energiju baterije, često spremajte podatke.

- Prije premještanja VAIO računala provjerite je li žaruljica pokazivača napajanja ugašena kako biste izbjegli udarac ili vibracije koje mogu oštetiti tvrdi disk. Ako računalo ima pokazivač napajanja, provjerite je li u potpunosti isključen.

#### Savjet

- Prema zadanim postavkama VAIO računalo automatski prelazi u stanje mirovanja nakon određenog razdoblja neaktivnosti ako je računalo priključeno u AC napajanja.

- Dolje navedene radnje također stavljaju VAIO računalo u stanje mirovanja.

  - Pritisnite gumb(Napajanje) (sa zadanim postavkama).

## Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows

Odjeljak Pomoć i podrška u sustavu Windows možete otvoriti slijedeći ove korake.

1. Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPretraživanje. (Kako otvoriti gumbiće pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.)
2. Odaberite Aplikacije ().
3. Unesite ključne riječi „Pomoć i podrška“ u okvir za pretraživanje ().
4. Odaberite Pomoć i podrška ().

## Kako upotrebljavati olovku (modeli opremljeni olovkom Olovka Digitizer Stylus)

Pomoću isporučene olovke (Olovka Digitizer Stylus) možete intuitivno raditi s VAIO računalom, nježnim dodirivanjem zaslona ili iscrtavanjem nečega na zaslonu.

#### Pomicanje pokazivača po zaslonu

Držite olovku blizu zaslona bez dodirivanja zaslona. Na zaslonu će se prikazati mali pokazivač. Pomaknite olovku u željenom smjeru.

#### Za klikanje (dodir)

Olovkom dodirnite željenu točku na zaslonu.

Tu radnju možete upotrijebiti za odabir mogućnosti, kao što je gumb U redu ili Odustani, za odabir stavke izbornika ili za izvođenje drugih radnji, kao što biste upotrijebili lijevu tipku miša.

#### Za klikanje dvaput (dvostruki dodir)

Olovkom dvaput brzo dodirnite željenu točku na zaslonu.

Dvostrukim dodirom ikone možete pokrenuti program ili otvoriti datoteku.

#### Klik desnom tipkom (pritisnite i držite)

Pritisnite i držite donji gumb olovke, zatim jedanput dodirnite željenu točku na zaslonu. Ovisno o mjestu na kojem ste dodirnuli zaslon, može se pojaviti padajući izbornik.

Istu radnju možete izvršiti tako da držite olovku na željenoj točki nekoliko sekundi.

#### Povlačenje (pomicanje stavke)

Nježno postavite olovku na stavku koju želite pomaknuti, a zatim stavku vucite po zaslonu kako biste je pomaknuli.

#### Brisanje teksta

Ako to program omogućuje, možete brisati tekst.

Pritisnite i držite gornji gumb olovke, nježno postavite olovku na prvu tekstnu stavku koju želite izbrisati, zatim vucite olovkom po tekstu do zadnje tekstne stavke koju želite izbrisati. Za brisanje teksta pritisnite tipku Delete ili Backspace.

#### Napomena

- Upotrebljavajte isporučenu olovku.

- Tail cap sadrži magnet. Predmete na koje lako utječe magnetno polje (kao što je kreditna kartica) ne približavajte olovci. To može uzrokovati brisanje snimljenih podataka.

- Ako se služite programom koji upotrebljava digitalni kompas, olovku držite dalje od VAIO računala kako biste spriječili utjecaj magneta ugrađenog u Tail cap na magnetometar u računalu.

- Tipkovnica sadrži magnet, a LCD zaslon je opremljen s magnetnim senzorom tako da vaše VAIO računalo može otkriti da je tipkovnica priključena na računalo. Ako postavite Tail cap koji sadrži magnet blizu LCD zaslona, računalo može nepravilno otkriti da je tipkovnica priključena na računalo i ući u stanje mirovanja.

- Olovku možete upotrebljavati i s dlanom položenim na zaslon. Ako olovku približite dodirnim zaslonom, dodirni zaslon ne možete upotrebljavati prstima.

- Ovisno o zaslonu, olovku možda nećete moći upotrebljavati za pomicanje zaslona.

- Olovka nema prekidač za uključivanje/isključivanje. Za rad s olovkom umetnite potrebnu bateriju u olovku.

- Ako olovka ne radi ispravno, zamijenite bateriju. Više informacija potražite u odjeljku Zamjena baterije olovke (modeli opremljeni olovkom Olovka Digitizer Stylus).

- Osjećaj pri pisanju isporučenim vrškom olovke razlikuje se od osjećaja pisanja s već pričvršćenim vrškom olovke. Zamijenite vršak olovke kako biste dobili drugi osjećaj pri pisanju. Više informacija potražite u odjeljku Zamjena vrška olovke (modeli opremljeni olovkom Olovka Digitizer Stylus).

- Male predmete (kao što su vršak olovke, Tail cap, kuka za olovku i baterija) držite izvan dosega djece kako ih ne bi progutala.

#### Savjet

- Neki programi mogu osjetiti pritisak olovke i u skladu s njim promijeniti debljinu crte koju olovka crta.

## Zamjena baterije olovke (modeli opremljeni olovkom Olovka Digitizer Stylus)

Kada olovka (Olovka Digitizer Stylus) počne neispravno raditi, zamijenite bateriju.

Bateriju će trebati mijenjati svakih 18 mjeseci, temeljeno na korištenju olovke približno 4 sata dnevno. Upotrebljavajte alkalne baterije LR61 (LR8D425).

1. Odvojite Tail cap od olovke pa izvadite bateriju.

2. Umetnite bateriju u olovku tako da je + pol okrenut prema vršku olovke.

3. Pričvrstite nazad Tail cap.

#### Napomena

- Ne odvajajte Tail cap osim pri zamjeni baterije.

- Ako olovku ne namjeravate upotrebljavati neko vrijeme, izvadite bateriju.

- Olovka se ne smije upotrebljavati s punjivim baterijama koje možete kupiti u trgovini. Upotreba punjivih baterija može uzrokovati curenje baterije i neispravan rad.

- Kada se energija u bateriji smanji, odmah je zamijenite novom baterijom. Držanje ispražnjene baterije u olovci može uzrokovati curenje baterije.

- Ne pokušavajte napuniti bateriju.

- Pregledajte isporučeni priručnik o sigurnosti.

## Upotreba kuke za olovku (modeli opremljeni olovkom Olovka Digitizer Stylus)

Pomoću kuke za olovku VAIO računalo možete prenositi zajedno s isporučenom olovkom (Olovka Digitizer Stylus) pričvršćenom za računalo.

1. Pričvrstite kuku za olovku u otvor sa stražnje strane () VAIO računala.

2. Pričvrstite olovku u kuku za olovku.

#### Napomena

- Tail cap sadrži magnet. Predmete na koje lako utječe magnetno polje (kao što je kreditna kartica) ne približavajte olovci. To može uzrokovati brisanje snimljenih podataka.

- Tipkovnica sadrži magnet, a LCD zaslon je opremljen s magnetnim senzorom tako da vaše VAIO računalo može otkriti da je tipkovnica priključena na računalo. Ako postavite Tail cap koji sadrži magnet blizu LCD zaslona, računalo može nepravilno otkriti da je tipkovnica priključena na računalo i ući u stanje mirovanja.

- Kod pričvršćivanja kuke za olovku za VAIO računalo pripazite na staklenu površinu LCD zaslona. Računalo položite na meku krpu kako biste izbjegli oštećenje LCD zaslona.

- Male predmete (kao što su vršak olovke, Tail cap, kuka za olovku i baterija) držite izvan dosega djece kako ih ne bi progutala.

- kada pomičete kuku za olovku iz vašeg VAIO računala, povlačite kuku u smjeru strelice. Ne primjenjujte preveliki pritisak na kuku za olovku, jer to može uzrokovati oštećenje kuke.

## Zamjena vrška olovke (modeli opremljeni olovkom Olovka Digitizer Stylus)

Osjećaj pri pisanju isporučenim vrškom olovke razlikuje se od osjećaja pisanja s već pričvršćenim vrškom olovke. Zamijenite vršak olovke kako biste dobili drugi osjećaj pri pisanju.

1. Primite vrh olovke pa ga izvucite.

2. Provjerite usmjerenje novog vrška olovke pa ga umetnite u cjevčicu olovke.

#### Napomena

- Ako se vršak olovke izgubi ili slomi, obratite se ovlaštenom servisnom centru tvrtke Sony.

## Korištenje vašeg VAIO računala kao daljinskog upravljača (VAIO Remote control)

Pomoću VAIO Remote control, možete upravljati uređajima poput TV prijamnika, set-top boxa (STB), svirača/snimača DVD-a ili svirača/snimača Blu-ray s udaljenosti.

VAIO Remote control koristi infracrveni komunikacijski sustav.

1. Pokrenite VAIO Remote control. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Remote control.)

#### Savjet

- Vaše VAIO računalo može naučiti kontrolirati signale uređaja koji nisu prikazani na popisu vrste uređaja ili proizvođača na VAIO Remote control.

  Za dodavanje novih signala na računalu, slijedite upute na zaslonu. Podesite položaj tako da su daljinski upravljač uređaja i računala u ravini, te postavite infracrveni prijenosnik blizu infracrvenog ulaza ().

- Ako pritisnete gumb na daljinskom upravljaču nekoliko puta tijekom postupka učenja, vaše VAIO računalo može nepravilno naučiti kontrolni signal. Nastavite pritiskati i držati gumb sve dok postupak ne završi.

- VAIO Remote control ne podržava neke uređaje koji mogu primiti infracrvene signale. Čak iako vaše VAIO računalo može naučiti kontrolne signale uređaja, možda ne budete mogli kontrolirati uređaje korištenjem računala.

## O ovom priručniku

Čestitamo vam na kupnji ovog VAIO(R) računala.

### O konfiguraciji VAIO računala

Ako želite saznati više o konfiguraciji svog VAIO računala, posjetite web-mjesto za mrežnu podršku tvrtke Sony. Više informacija potražite u odjeljku O web-mjestu za mrežnu podršku.

Neke značajke, mogućnosti i isporučene stavke možda nisu dostupne na vašem VAIO računalu.

#### Značajke

Dostupne značajke ovise o modelu i odabranim mogućnostima. Ovisno o modelu, možda neće biti dostupne sve značajke opisane u ovom priručniku.

#### Slike

Slike, fotografije ili snimke zaslona u ovom priručniku mogu se malo razlikovati ovisno o modelu i odabranim mogućnostima.

#### Aplikacije

Predinstalirane aplikacije ovise o modelu i odabranim mogućnostima. Aplikacije opisane u ovom priručniku možda nisu predinstalirane u vaše VAIO računalo.

### Isporučeni priručnici

Uz VAIO računalo isporučeni su sljedeći priručnici.

#### Dokumentacija u računalu

- Korisnički priručnik – uvodna inačica (Dobro došli)

  Predinstalirani priručnik s ograničenim informacijama o VAIO računalu, s naglaskom na podršku i pristup internetu. Nakon ažuriranja, Korisnički priručnik – uvodna inačica je zamijenjen s cjelovitom verzijom Korisnički priručnik (ovog priručnika).

- Korisnički priručnik (ovaj priručnik)

  Općenite informacije i upute za upotrebu VAIO računala uključujući informacije za podršku i otklanjanje poteškoća.

  Odaberite stavku koju želite provjeriti iz navigacisjkog okna na lijevoj strani, potom ključne riječi s denog okna. Prikazuje se popis tema vezano za ključnu riječ. Ako ne možete pronaći temu koju tražite, odaberite Popis tema za prikaz svih tema u ovom Korisnički priručnik ili upišite ključnu riječ u okvir za pretraživanje na vrhu svake stranice.

#### Tiskana dokumentacija

- Vodič za brzi početak

  Pregled načina postavljanja i početka rada s VAIO računalom.

- Priručnik za oporavak, izradu sigurnosne kopije i otklanjanje poteškoća

  Informacije o načinu oporavka i izrade sigurnosne kopije VAIO računala te informacije za otklanjanje poteškoća.

- Propisi o sigurnosti i informacije za podršku

  Pažljivo pročitajte prije uključivanja funkcija za bežično povezivanje, kao što su bežični LAN i tehnologija BLUETOOTH.

#### Ostale reference

- Pomoć i podrška u sustavu Windows

  Sveobuhvatan izvor praktičnih savjeta, uputa za upotrebu i demonstracija koje će vam pomoći da naučite raditi sa svojim VAIO računalom.

  Kako otvoriti Pomoć i podrška u sustavu Windows, pogledajte Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows.

- Datoteke pomoći za aplikacije

  Datoteke pomoći za aplikacije mogu biti isporučene s predinstaliranim aplikacijama na VAIO računalu. Datotekama pomoći možete pristupiti iz izbornika pomoći.

### Napomena

- Copyright 2013 Sony Corporation. Sva prava pridržana.

- Ovaj priručnik i u njemu opisan softver, u cijelosti ili u dijelu, ne smije se reproducirati, prevoditi ili prebacivati u strojno čitljiv oblik bez prethodnog pisanog odobrenja.

- Sony Corporation ne pruža jamstvo za ovaj priručnik, softver i druge ovdje sadržane informacije i ovime se odriče svih podrazumijevanih jamstava ili tržišne prođe ili prikladnosti za određenu namjenu u vezi s ovim priručnikom, softverom ili drugim informacijama. Tvrtka Sony Corporation ni u kojem slučaju nije odgovorna za bilo koje slučajne, posljedične ili posebne štete, bez obzira temelje li se na bilo kojoj izvanugovornoj, ugovornoj ili krivičnoj prijavi odgovornosti, proizašle iz ili u vezi s ovim priručnikom, softverom ili drugim informacijama sadržanim ovdje ili upotrebe istih.

- Oznake zaštitnih znakova (TM) ili (R) u priručniku nisu navedene.

- Tvrtka Sony Corporation pridržava pravo na mijenjanje ovog priručnika ili u njemu navedenih informacija u bilo kojem trenutku i bez obavijesti.

- Ovdje opisan softver podložan je odredbama zasebnih licencnih sporazuma.

- Tvrtka Sony Corporation nije odgovorna i neće pružiti naknadu za izgubljene snimke napravljene na VAIO računalu, vanjske medije za snimanje ili uređaje za snimanje ili bilo koje druge relevantne gubitke, uključujući i slučaj kada snimka nije napravljena iz razloga koji uključuju kvar računala ili kada se sadržaj snimke izgubi ili ošteti zbog kvara računala ili izvršenog popravka računala. Tvrtka Sony Corporation nije ni u kojem slučaju dužna oporavljati, vraćati ili replicirati sadržaje snimljene na računalu, vanjskim medijima ili uređajima za snimanje.

- Značajke i tehnički podaci mogu se mijenjati bez prethodne najave.

## Provjera isporučenih stavki

Prije uporabe provjerite sve stavke zapakirane s proizvodom.

Bežična tipkovnica

AC adapter

Kabel za napajanje

Olovka Digitizer Stylus

(Nije isporučeno sa svim modelima. Dostupnost ovisi o specifikacijama vašeg računala.)

Kuka za olovku

Bežični usmjernik

(Nije isporučeno sa svim modelima. Dostupnost ovisi o specifikacijama vašeg računala.)

VGA adapter (s Priključak za pretvorbu)

(Nije isporučeno sa svim modelima. Dostupnost ovisi o specifikacijama vašeg računala.)

#### Savjet

- Medija za oporavak nisu isporučeni jer se VAIO računalo može oporaviti upotrebom podataka pohranjenih na tvrdom disku ili SSD pogonu. Više informacija potražite u odjeljku Oporavak iz područja za oporavak.

## Ažuriranje VAIO računala

Kako biste poboljšali njegovu učinkovitost, sigurnost i funkcionalnost, VAIO računalo ažurirajte na način da instalirate sljedeće aplikacije.

#### Napomena

- Za ažuriranje postavki u nastavku, VAIO računalo mora biti spojeno na internet.

#### Windows Update

Windows Update pruža stabilnost VAIO računalu.

1. Otvorite izbornike i odaberite izbornikPretraživanje. (Za otvaranjeizbornika pogledajte Otvaranje gumbića.)

2. Odaberite Postavke i u okvir za pretraživanje unesite „Windows Update“.

3. Odaberite Windows Update s popisa i slijedite upute na zaslonu za dovršetak ažuriranja.

#### VAIO Update

VAIO Update automatski obavještava o novim ažuriranjima dostupnim na Internetu te ih preuzima i instalira u VAIO računalo.

1. Pokrenite VAIO Update i slijedite upute na zaslonu. (Pogledajte Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke za pokretanje VAIO Update.)

#### Za ažuriranje Windows trgovina aplikacija

Ažurirajte Windows trgovina aplikaciju. Ako je potrebno ažuriranje, na pločici Trgovina na zaslonu Start pojavit će se broj.

1. Odaberite pločicu Trgovina i otvorite je.

2. Odaberite Ažuriranja u gornjem desnom dijelu zaslona.

   Broj u zagradama prikazuje broj programa koje možete koristiti.

3. Označite aplikacije koje želite ažurirati, a zatim odaberite Instaliraj.

   Da biste aplikacije ažurirali poslije, uklonite oznaku.

## Postavljanje odgovarajuće radne okoline

Ova tema opisuje gdje je dobro, a gdje nije dobro postaviti VAIO računalo te pruža ergonomske upute.

### Gdje smjestiti VAIO računalo

Kod smještanja VAIO računala osigurajte sljedeće:

- da imate lak pristup izvoru napajanja i potrebnim ulazima.

- da imate dovoljno prostora oko računala.

- da je računalo postavljeno na dovoljno široku ravnu površinu tako da tijekom rada možete biti okrenuti prema računalu.

- da je računalo postavljeno ispred mjesta gdje sjedite uspravno, a podlaktice mogu biti paralelne s podom.

### Gdje ne smjestiti VAIO računalo

Smještanje VAIO računala na neprikladno mjesto može uzrokovati kvar ili neispravan rad. Ne postavljate ga na mjestima koja su izložena:

- izravnoj Sunčevoj svjetlosti

- izvorima magnetske sile i magnetiziranim predmetima

- izvorima topline, kao što su grijaća tijela

- velikoj količini prašine

- velikoj vlažnosti

- slabom prozračivanju

#### Napomena

- Područje oko otvora za prozračivanje može se jako zagrijati tijekom rada VAIO računala. Ne dodirujte ta područja.

- Ne stavljajte nikakve predmete blizu otvora za prozračivanje jer mogu blokirati otvor.

#### Savjet

- VAIO računalo upotrebljava visokofrekventne radiosignale i može ometati radijski i televizijski signal. Ako se to dogodi, premjestite računalo na odgovarajuću udaljenost od radioprijamnika i televizora.

### Informacije o ergonomiji

Kad god je to moguće, trebate uzeti u obzir sljedeće informacije o ergonomiji.

#### Namještaj i držanje tijela

Sjedite u stolici s dobrim naslonom za leđa. Prilagodite visinu stolice tako da su stopala ravna na podu. Oslonac za noge omogućuje ugodniji rad.

Sjedite u opuštenom, uspravnom položaju i izbjegavajte pogrbljeno sjedenje ili naginjanje prema natrag.

#### Kut gledanja zaslona računala

Naginjite zaslon dok ne pronađete najbolji položaj. Provjerite je li zaslon računala u razini ili malo ispod razine očiju kada sjedite ispred VAIO računala. Prilagodite i svjetlinu zaslona.

Naprezanje očiju i umor mišića možete smanjiti namještanjem nagiba i razine svjetline zaslona računala na dobar položaj.

#### Osvjetljenje

Odaberite mjesto na kojem prozori i svjetlo ne blješte i ne reflektiraju se od zaslona računala. Koristite neizravno osvjetljenje kako biste izbjegli osvijetljena mjesta na zaslonu računala. Prikladno osvjetljenje pruža ugodniji i učinkovitiji rad.

#### Napomena

- Dok namještate kut gledanja, ne primjenjujte preveliku silu kako se VAIO računalo ne bi oštetilo.

#### Savjet

- Isto se odnosi i na upotrebu vanjskog zaslona.

### Napomene o rukovanju VAIO računalom

Imajte na umu sljedeće kako biste izbjegli neispravan rad ili kvar VAIO računala.

- VAIO računalo nježno položite na ravnu površinu kako ga ne biste udarili.

- Prije premještanja računala isključite VAIO računalo. Premještanje uključenog računala može uzrokovati neispravan rad tvrdog diska. Provjerite prije premještanja jeste li iz računala odspojili sve kabele.

- Nemojte ispustiti ili udariti VAIO računalo. Čak i manji udarac ili vibracija može uzrokovati neispravan rad tvrdog diska.

- Ne stavljajte VAIO računalo u nestabilan položaj.

## Čišćenje VAIO računala/LCD zaslona

Prije čišćenja VAIO računala pročitajte sljedeće mjere predostrožnosti o ispravnom postupku čišćenja.

#### Čišćenje VAIO računala

- Prije čišćenja računala isključite VAIO računalo i iskopčajte AC adapter.

- Za brisanje prašine s VAIO računala upotrebljavajte meku, suhu krpu.

- Pazite da za čišćenje VAIO računala upotrebljavate meku, suhu krpu. Ako je računalo jako zaprljano, dahom zamaglite površinu računala i obrišite prljavštinu ili očistite slabo navlaženom krpom, a preostalu vlagu obrišite suhom krpom.

- Ne upotrebljavajte otapala kao što su benzin, aceton, alkohol, razrjeđivač ili sredstva za čišćenje jer mogu oštetiti površinu i oblogu VAIO računala.

- Upotrebljavajte puhalo za ispuhivanja mrvica i prašine ispod tipki (kapice na tipkama). Ne uklanjajte tipke s tipkovnice.

  Ne upotrebljavajte usisavač jer može uzrokovati nepravilan rad.

#### Čišćenje LCD zaslona

- Pazite da za čišćenje VAIO računala upotrebljavate meku, suhu krpu. Ako je LCD zaslon jako zaprljan, dahom zamaglite površinu LCD zaslona i obrišite prljavštinu ili ga očistite slabo navlaženom krpom, a preostalu vlagu obrišite suhom krpom.

- Nemojte koristiti otapala kao što su benzin, aceton, alkohol, razrjeđivač ili sredstva za čišćenje jer mogu oštetiti LCD zaslon.

## Zaštitni znakovi

- SONY i SONY su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.

- VAIO, logotip VAIO i drugi proizvodi Sony ili nazivi usluga su zaštitini znaci ili registrirani zaštitini znaci tvrtke Sony Corporation ili njezinih podružnica.

- i.LINK je naziv koji označuje standard IEEE 1394.

- Intel, Pentium, Intel SpeedStep, i Atom su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Intel Corporation.

- Windows i logotip Windows registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili ostalim državama.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, logotip Blu-ray Disc i logotip Blu-ray 3D zaštitni su znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.

- Riječ i logotipi BLUETOOTH registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a tvrtka Sony Corporation licencirala je upotrebu tih znakova. Ostali zaštitni znakovi i zaštićeni nazivi vlasništvo su njihovih vlasnika.

- Power2Go zaštitni je znak tvrtke CyberLink.Inc.

- PowerDVD zaštitni je znak tvrtke CyberLink.Inc.

- NVIDIA i 3D Vision su registrirani zaštitni znaci i/ili zaštitni znaci tvrtke NVIDIA Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

- ArcSoft i logotip ArcSoft su registrirani zaštitni znaci tvrtke ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion je zaštitni znak tvrtke ArcSoft, Inc.

- AMD, logotip AMD Arrow, ATI i njihova kombinacija, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V zaštitni su znakovi tvrtke Advanced Micro Devices, Inc.

- SD logotip zaštitni je znak.

- SDHC logotip zaštitni je znak.

- SDXC logotip zaštitni je znak.

- microSD logotip zaštitni je znak.

- microSDHC logotip zaštitni je znak.

- microSDXC logotip zaštitni je znak.

- Riječ i logotipi ExpressCard registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke PCMCIA, a tvrtka Sony Corporation licencirala je upotrebu tih znakova. Ostali zaštitni znakovi i zaštićeni nazivi vlasništvo su njihovih vlasnika.

- Izrazi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te logotip HDMI zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.

- CompactFlash® zaštitni je znak tvrtke SanDisk Corporation.

- „PlaceEngine“ registrirani je zaštitni znak tvrtke Koozyt, Inc.

  „PlaceEngine“ razvila je tvrtka Sony Computer Science Laboratories, Inc., a licencirala ga je tvrtka Koozyt, Inc.

- „AVCHD“ zaštitni je znak tvrtki Panasonic Corporation i Sony Corporation.

- Proizvedeno pod licencom za Dolby Laboratories. Dolby i oznaka dvostrukog D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

- ENERGY STAR i znak ENERGY STAR su registrirani znakovi u SAD.

- Oznaka N zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

- Wi-Fi je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Wi-Fi Alliance.

Svi drugi nazivi sustava, proizvoda ili usluga zaštitni su znaci njihovih vlasnika. Oznake zaštitnih znakova ™ ili ® u priručniku nisu navedene.

Značajke i tehnički podaci mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Svi ostali zaštitni znaci vlasništvo su njihovih vlasnika.

S vašim modelom možda nije isporučen sav gore navedeni softver.

## O softverskim licencama

Ovaj proizvod sadrži softver u vlasništvu tvrtke Sony koji su licencirale treće strane. Korištenje tog softvera podliježe uvjetima i odredbama licencnih sporazuma koji su isporučeni uz proizvod.

## O međunarodnom programu ENERGY STAR(R)

Sljedeći se podaci odnose samo na proizvode označene oznakom ENERGY STAR.

Kao partner programa ENERGY STAR, Sony je potvrdio da ovaj proizvod udovoljava ENERGY STAR standardima o energetskoj učinkovitosti.

Međunarodni program za uredsku opremu ENERGY STAR program je koji promiče uštedu energije u upotrebi računala i uredske opreme. Program podržava razvoj i širenje proizvoda koji uspješno smanjuju potrošnju energije.

Podrobne informacije o programu ENERGY STAR potražite na sljedećim web-mjestima:

- http://www.energystar.gov/ (SAD)

- http://www.eu-energystar.org/ (Europa)

Ovo je računalo dizajnirano u skladu s ENERGY STAR standardima i isporučeno je sa sljedećim postavkama koje štede energiju, a odnose se na računalo koje se napaja energijom iz strujne utičnice:

- Pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona automatski se isključuje nakon manje od 15 minuta neaktivnosti.

- Računalo prelazi u stanje mirovanja nakon manje od 30 minuta neaktivnosti.

Pritisnite tipku(Napajanje) kako biste računalo vratili u uobičajeni način rada.

## Informacije o sigurnosti

Podrobne informacije o sigurnosti potražite u isporučenom priručniku o sigurnosti.

### Računalo

- Ako čvrst predmet ili tekućinu ispustite na VAIO računalo, isključite računalo, odspojite kabel za napajanje i izvadite bateriju, ako se može izvaditi. Prije ponovnog uključivanja neka ga pregleda ovlašteni serviser.

- Upotrebljavajte samo navedene vanjske uređaje i kabele za spajanje.

- Male dijelove kao što su memorijske kartice i adapteri za memorijske kartice držite izvan dosega djece. Postoji opasnost od njihova gutanja.

- Temperatura površine donje strane VAIO računala, AC adaptera i baterije može porasti zbog opterećenja procesora ili zbog električne struje koju stvara baterija dok se puni. To je uobičajeno i ne predstavlja kvar. Količina topline ovisi o vanjskim uređajima i korištenoj aplikaciji.

- Ako se VAIO računalo ili AC adapter izuzetno zagriju, isključite računalo, odspojite AC adapter, izvadite bateriju ako se može izvaditi, a zatim se obratite ovlaštenom centru za servis/podršku tvrtke Sony.

### Izvor napajanja

- Na kabel za napajanje ne stavljajte teške predmete jer to može izazvati požar.

- Kada odspajate kabel za napajanje, primite ga za utikač. Nikad ne vucite kabel.

- Ne koristite zarezane ili oštećene kabele za spajanje.

- Odspojite VAIO računalo iz AC utičnicu ako ga ne namjeravate upotrebljavati dulje razdoblje.

### Slušalice

- Nemojte upotrebljavati slušalice tijekom vožnje automobila, bicikla ili drugog motornog vozila. Možete uzrokovati prometnu nesreću, a u nekim je područjima to zabranjeno. Opasnost može predstavljati i glasno slušanje glazbe tijekom hodanja, osobito na križanjima.

- Ne slušajte glazbu glasnoća sa slušalicama. Stručnjaci za sluh savjetuju izbjegavanje trajnog i glasnog slušanja. Ako osjetite zvonjavu u ušima, smanjite glasnoća ili isključite slušalice.

## Rukovanje ugrađenim uređajem za pohranu

Ugrađeni uređaj za pohranu (pogon tvrdog diska ili SSD pogon) ima visoku gustoću pohrane te podatke čita i zapisuje u kratkom vremenu. Međutim, ako se nepropisno upotrebljava, može se lako oštetiti.

Ako se ugrađeni uređaj za pohranu ošteti, podaci se ne mogu vratiti. Pažljivo rukujte VAIO računalom kako biste spriječili gubitak podataka.

### Za izbjegavanje oštećenja ugrađenog uređaja za pohranu

- Nemojte naglo pomicati VAIO računalo.

- VAIO računalo držite dalje od magneta.

- Ne stavljajte VAIO računalo na mjesto koje je izloženo mehaničkim vibracijama i ne stavljajte ga u nestabilan položaj.

- Ne isključujte napajanje i nemojte ponovno pokretati VAIO računalo dok čita ili zapisuje podatke na uređaj za pohranu.

- Ne upotrebljavajte VAIO računalo na mjestima koja su izložena velikim promjenama temperature.

- Ne vadite uređaj za pohranu iz VAIO računala.

## Ažuriranje VAIO računala

Kako biste poboljšali njegovu učinkovitost, sigurnost i funkcionalnost, VAIO računalo ažurirajte na način da instalirate sljedeće aplikacije.

#### Napomena

- Za ažuriranje postavki u nastavku, VAIO računalo mora biti spojeno na internet.

#### Windows Update

Windows Update pruža stabilnost VAIO računalu.

1. Otvorite izbornike i odaberite izbornikPretraživanje. (Za otvaranjeizbornika pogledajte Otvaranje gumbića.)

2. Odaberite Postavke i u okvir za pretraživanje unesite „Windows Update“.

3. Odaberite Windows Update s popisa i slijedite upute na zaslonu za dovršetak ažuriranja.

#### VAIO Update

VAIO Update automatski obavještava o novim ažuriranjima dostupnim na Internetu te ih preuzima i instalira u VAIO računalo.

1. Pokrenite VAIO Update i slijedite upute na zaslonu. (Pogledajte Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke za pokretanje VAIO Update.)

#### Za ažuriranje Windows trgovina aplikacija

Ažurirajte Windows trgovina aplikaciju. Ako je potrebno ažuriranje, na pločici Trgovina na zaslonu Start pojavit će se broj.

1. Odaberite pločicu Trgovina i otvorite je.

2. Odaberite Ažuriranja u gornjem desnom dijelu zaslona.

   Broj u zagradama prikazuje broj programa koje možete koristiti.

3. Označite aplikacije koje želite ažurirati, a zatim odaberite Instaliraj.

   Da biste aplikacije ažurirali poslije, uklonite oznaku.

## O web-mjestu za mrežnu podršku

Web-mjesto za mrežnu podršku pruža informacije o VAIO računalu, kao i odabrana često postavljana pitanja.

### Web-mjesto za mrežnu podršku tvrtke Sony

http://www.sony.eu/support/

#### Savjet

- Ako se pojavi problem i imate tehnička pitanja o VAIO računalu, najprije pokrenite VAIO Care koji nudi razne mogućnosti za rješavanje problema. Više informacija potražite u odjeljku Održavanje VAIO računala u optimalnom stanju (VAIO Care).

- Kad se obratite podršci za VAIO možda ćete morati dati serijski broj i model VAIO računala. Serijski broj predstavlja 15-znamenkasti broj koji se može pronaći:

  - u prozoru programa VAIO Care;

  - na stražnjoj ploči računala, unutar stražnje ploče ili unutar odjeljka za bateriju;

  - na originalnoj kutiji VAIO računala.

  Broj modela nalazi se u donjem desnom kutu zaslona VAIO računala.

### Ostala web-mjesta

Na sljedećim web-mjestima također možete pronaći vrlo korisne informacije.

#### Sony proizvodi

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Web-mjesto za mrežnu podršku operativnog sustava

Trebate li podršku za operativni sustav Microsoft Windows, posjetite web-mjesto korisničke službe tvrtke Microsoft.

http://support.microsoft.com/

#### Web-mjesto za VAIO website

Informacije o VAIO proizvodima, mrežna trgovina, forumi i rasprave.

http://www.sony.eu/

Odaberite zemlju, potom odaberite VAIO proizvode.

#### VAIO forum

Razgovarajte s drugim korisnicima VAIO proizvoda u VAIO društvenoj zajednici.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony Store, na mreži

https://shop.sony-europe.com/

#### Savjet

- Vezu za mrežnu registraciju računala možete pronaći u programu VAIO Care. Kako pokrenuti VAIO Care pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke.

## Rješavanje problema s VAIO računalom

Ako imate problema u radu s VAIO računalom, pokušajte upotrijebiti ove prijedloge prije kontaktiranja ovlaštenog centra za servis/podršku tvrtke Sony ili lokalnog prodavača proizvoda tvrtke Sony.

1. Pogledajte ostale odjeljke ovog elektroničkog priručnika.
2. Pokrenite VAIO Care (Desktop) i izvršite potrebne radnje. (Pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke kako pokrenuti VAIO Care (Desktop).)
3. Posjetite web-mjesto za mrežnu podršku za VAIO i pronađite potrebne informacije.

## O web-mjestu za mrežnu podršku

Web-mjesto za mrežnu podršku pruža informacije o VAIO računalu, kao i odabrana često postavljana pitanja.

### Web-mjesto za mrežnu podršku tvrtke Sony

http://www.sony.eu/support/

#### Savjet

- Ako se pojavi problem i imate tehnička pitanja o VAIO računalu, najprije pokrenite VAIO Care koji nudi razne mogućnosti za rješavanje problema. Više informacija potražite u odjeljku Održavanje VAIO računala u optimalnom stanju (VAIO Care).

- Kad se obratite podršci za VAIO možda ćete morati dati serijski broj i model VAIO računala. Serijski broj predstavlja 15-znamenkasti broj koji se može pronaći:

  - u prozoru programa VAIO Care;

  - na stražnjoj ploči računala, unutar stražnje ploče ili unutar odjeljka za bateriju;

  - na originalnoj kutiji VAIO računala.

  Broj modela nalazi se u donjem desnom kutu zaslona VAIO računala.

### Ostala web-mjesta

Na sljedećim web-mjestima također možete pronaći vrlo korisne informacije.

#### Sony proizvodi

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Web-mjesto za mrežnu podršku operativnog sustava

Trebate li podršku za operativni sustav Microsoft Windows, posjetite web-mjesto korisničke službe tvrtke Microsoft.

http://support.microsoft.com/

#### Web-mjesto za VAIO website

Informacije o VAIO proizvodima, mrežna trgovina, forumi i rasprave.

http://www.sony.eu/

Odaberite zemlju, potom odaberite VAIO proizvode.

#### VAIO forum

Razgovarajte s drugim korisnicima VAIO proizvoda u VAIO društvenoj zajednici.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony Store, na mreži

https://shop.sony-europe.com/

#### Savjet

- Vezu za mrežnu registraciju računala možete pronaći u programu VAIO Care. Kako pokrenuti VAIO Care pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke.

## Provjera isporučenih stavki

Prije uporabe provjerite sve stavke zapakirane s proizvodom.

Bežična tipkovnica

AC adapter

Kabel za napajanje

Olovka Digitizer Stylus

(Nije isporučeno sa svim modelima. Dostupnost ovisi o specifikacijama vašeg računala.)

Kuka za olovku

Bežični usmjernik

(Nije isporučeno sa svim modelima. Dostupnost ovisi o specifikacijama vašeg računala.)

VGA adapter (s Priključak za pretvorbu)

(Nije isporučeno sa svim modelima. Dostupnost ovisi o specifikacijama vašeg računala.)

#### Savjet

- Medija za oporavak nisu isporučeni jer se VAIO računalo može oporaviti upotrebom podataka pohranjenih na tvrdom disku ili SSD pogonu. Više informacija potražite u odjeljku Oporavak iz područja za oporavak.

## Ažuriranje VAIO računala

Kako biste poboljšali njegovu učinkovitost, sigurnost i funkcionalnost, VAIO računalo ažurirajte na način da instalirate sljedeće aplikacije.

#### Napomena

- Za ažuriranje postavki u nastavku, VAIO računalo mora biti spojeno na internet.

#### Windows Update

Windows Update pruža stabilnost VAIO računalu.

1. Otvorite izbornike i odaberite izbornikPretraživanje. (Za otvaranjeizbornika pogledajte Otvaranje gumbića.)

2. Odaberite Postavke i u okvir za pretraživanje unesite „Windows Update“.

3. Odaberite Windows Update s popisa i slijedite upute na zaslonu za dovršetak ažuriranja.

#### VAIO Update

VAIO Update automatski obavještava o novim ažuriranjima dostupnim na Internetu te ih preuzima i instalira u VAIO računalo.

1. Pokrenite VAIO Update i slijedite upute na zaslonu. (Pogledajte Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke za pokretanje VAIO Update.)

#### Za ažuriranje Windows trgovina aplikacija

Ažurirajte Windows trgovina aplikaciju. Ako je potrebno ažuriranje, na pločici Trgovina na zaslonu Start pojavit će se broj.

1. Odaberite pločicu Trgovina i otvorite je.

2. Odaberite Ažuriranja u gornjem desnom dijelu zaslona.

   Broj u zagradama prikazuje broj programa koje možete koristiti.

3. Označite aplikacije koje želite ažurirati, a zatim odaberite Instaliraj.

   Da biste aplikacije ažurirali poslije, uklonite oznaku.

## Što učiniti ako se VAIO računalo ne uključuje (žaruljica pokazivača napajanja ne svijetli zeleno)?

- Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto priključeni u uređaje, kao što je spoj kabela koji povezuje VAIO računalo i AC adapter, AC adapter i kabel za napajanje te kabel za napajanje i AC utičnicu. Pročitajte odjeljak Priključivanje izvora napajanja.

- Ako ste kabel za napajanje VAIO računala priključili na produžni kabel s prekidačem, provjerite je li produžni kabel uključen te je li čvrsto priključen u AC utičnicu.

- Ako VAIO računalo niste isključili na uobičajen način, možda je nadzornik napajanja onemogućen zbog programske pogreške.

  Odspojite sve kabele i vanjske uređaje, kao što su kabel za napajanje i USB uređaj, pa pritisnite i držite gumb za isključivanje baterije tri do pet sekundi tankim ravnim predmetom (primjerice spajalicom).

  Pričekajte oko pet minuta i vratite sve kabele i uređaje na mjesto te ponovno uključite računalo.

- Prije prve upotrebe VAIO računala, računalo morate priključiti na izvor napajanja s pomoću AC adapter.

- Provjerite upotrebljavate li isporučeni AC adapter tvrtke Sony.

  Radi svoje sigurnosti upotrebljavajte samo originalni AC adapter tvrtke Sony koji isporučuje tvrtka Sony za vaše VAIO računalo.

- Baterija je možda ostala bez energije.

- Imajte na umu da ako pritisnete i držite gumb(Napajanje) za više od 4 do 10 sekunda, računalo će se isključiti.

- Ako VAIO računalo donesete izravno s hladnog na toplo mjesto ili ga upotrebljavate na vlažnom mjestu, vlaga se može kondenzirati unutar računala.

  U tom slučaju ne uključujte računalo najmanje jedan sat.

  Ne upotrebljavajte računalo na vlažnim mjestima (s relativnom vlažnošću većom od 80%) jer to može uzrokovati neispravan rad računala.

## Zašto se VAIO računalo automatski isključuje?

- Kad bateriji ponestaje energije, VAIO računalo automatski prelazi u stanje hibernacije i naposljetku se isključuje.

  Priključite AC adapter na računalo ili napunite bateriju.

## Što učiniti ako se VAIO računalo ne može isključiti?

- Slijedite jedan od postupaka u nastavku kako biste zatvorili sve pokrenute aplikacije, a zatim ponovno isključite VAIO računalo.

  - Povucite aplikaciju iz gornje sredine zaslona u donju sredinu zaslona. Više informacija potražite u odjeljku Zatvaranje aplikacija.

  - Pritisnite tipke Alt+F4.

    Ako imate nespremljenih podataka, spremite ih potvrdnim odgovorom na upit.

- Ako ste na računalo instalirali novu aplikaciju VAIO, provjerite radi li ispravno, jesu li podaci aplikacije u redu te možete li je upotrebljavati.

- Za tehničku podršku obratite se izdavaču aplikacije ili navedenom pružatelju podrške.

- Ako ste priključili vanjske uređaje, kao što je pisač ili USB uređaj, na VAIO računalo ili povezali računalo na mrežu, odspojite sve vanjske uređaje i prekinite vezu računala i mreže, a zatim isključite računalo.

  Dok računalo komunicira s vanjskim uređajima ili mrežom, sustav Windows ne dopušta isključivanje računala. Uz to, neki upravljački programi vanjskih uređaja ne podržavaju značajku prisilnog isključivanja računala.

- Ako se računalo zaledi, pritisnite tipke Ctrl+Alt+Delete, odaberite(Isključi računalo) u donjem desnom kutu zaslona računala, a zatim odaberite Isključi računalo.

- Ako se VAIO računalo zaledi s prikazanom porukom da se postavke spremaju ili da se računalo isključuje, slijedite ove postupke navedenim redoslijedom.

  - Pritisnite tipku Enter.

    Pričekajte neko vrijeme.

  - Ako i dalje dolazi do problema, pritisnite tipke Ctrl+Alt+Delete.

    Pričekajte neko vrijeme.

- Ako i nakon svih gore navedenih postupaka i dalje ne možete isključiti VAIO računalo, izvršite sljedeće radnje.

  Imajte na umu da izvršavanje ovih radnji može uzrokovati oštećenje podataka s kojima radite. Prije obavljanja sljedećih radnji provjerite jeste li prekinuli vezu računala i mreže.

  - Pritisnite tipke Ctrl+Alt+Delete, odaberite (Isključi računalo) u donjem desnom kutu zaslona računala, a zatim odaberite Isključi računalo.

  - Pritisnite i držite gumb(Napajanje) za više od 4 do 10 sekundi.

  - Iskopčajte AC adapter te pritisnite i držite gumb za isključivanje baterije tri do pet sekundi tankim ravnim predmetom (primjerice spajalicom).

## Zašto se pri pokretanju VAIO računala pojavljuje poruka, a sustav Windows ne može se pokrenuti?

- Ako se nakon prve pojavi druga poruka o tome kako riješiti problem, slijedite upute na zaslonu.

- Opcije pokretanja u BIOS-u možda su neispravno konfigurirane.

  Pritisnite gumb ASSIST dok je VAIO računalo isključeno da biste prikazali zaslon VAIO Care (Rescue Mode), odaberite Start BIOS setup i promijenite postavku Boot Mode, a zatim ponovno pokrenite računalo.

## Što učiniti ako se VAIO računalo ne uključuje ili gumb za napajanje ne radi (žaruljica pokazivača punjenja brzo treperi)?

- VAIO računalo možda neće prepoznati bateriju.

  U tom slučaju pritisnite i držite gumb za isključivanje baterije tri do pet sekundi tankim ravnim predmetom (primjerice spajalicom).

  Ako se problem i dalje javlja, obratite se ovlaštenom servisnom centru/centru za podršku tvrtke Sony i zamijenite bateriju novom koju je odobrila tvrtka Sony.

## Što učiniti ako žaruljica pokazivača napajanja svijetli zeleno kada pritisnem gumb za uključivanje, ali zaslon ostane prazan?

- Provjerite jesu li svjetlina i kontrast postavljeni na ispravne vrijednosti.

- Možda je izlaz prikaza postavljen na vanjski zaslon.

  Pritisnite tipke Fn+F7 nekoliko puta kako biste odabrali željeni izlaz prikaza, a zatim pritisnite tipku Enter.

- Ako koristite vanjski zaslon, provjerite je li priključen u AC utičnicu te je li uključen. Provjerite jesu li svjetlina i kontrast postavljeni na ispravne vrijednosti.

  Informacije o promjeni postavki potražite u priručniku isporučenom uz zaslon.

- Pritisnite tipke Alt+F4 nekoliko puta da zatvorite prozor aplikacije.

  Možda je došlo pogreške aplikacije.

- Ako i nakon nekog vremena zaslon ostane prazan, ponovno pokrenite VAIO računalo postupcima u nastavku navedenim redoslijedom. Imajte na umu da izvršavanje tih postupaka može oštetiti podatke s kojima radite.

  - Odspojite sve vanjske uređaje, kao što je pisač ili USB uređaj, i prekinite vezu VAIO računala i mreže, ako je uspostavljena.

  - Pritisnite i držite gumb(Napajanje) dulje od 4 do 10 sekunda i provjerite je li se žaruljica pokazivača napajanja ugasila. Zatim ponovo pokrenite VAIO računalo.

- Ako i dalje dolazi do problema, vratite izvorne postavke baterije.

  Pritisnite i držite gumb(Napajanje) dulje od 4 do 10 sekunda i provjerite je li se žaruljica pokazivača napajanja ugasila. Odspojite sve priključene kabele iz VAIO računala, kao što je AC adapter, a zatim pritisnite i držite gumb za isključivanje baterije tri do pet sekundi tankim ravnim predmetom (primjerice spajalicom).

  Pričekajte oko pet minuta i vratite kabele na mjesto te ponovno uključite računalo.

- Ako VAIO računalo donesete izravno s hladnog na toplo mjesto ili ga upotrebljavate na vlažnom mjestu, vlaga se može kondenzirati unutar računala.

  U tom slučaju ne uključujte računalo najmanje jedan sat.

  Ne upotrebljavajte računalo na vlažnim mjestima (s relativnom vlažnošću većom od 80%) jer to može uzrokovati neispravan rad računala.

## Što učiniti ako stanje hibernacije nije dostupno ili VAIO računalo ne prelazi u stanje hibernacije?

- Odaberite funkciju gumba za uključivanje u prozoru Mogućnosti napajanja. Odaberite Promjena trenutno nedostupnih postavki, potvrdni okvir Hibernacija i Spremi promjene.

  Kako otvoriti prozor Mogućnosti napajanja, pročitajte u odjeljku Odabir plana uštede energije.

- VAIO možda neće prijeći u stanje hibernacije ako izvršite zadatak prije no računalo u cijelosti prijeđe u stanje hibernacije.

## Što učiniti ako se VAIO računalo ne vraća u uobičajeno stanje pritiskom na tipkovnicu i dodirnu pločicu tijekom stanja mirovanja?

- Za vraćanje VAIO računala iz stanja mirovanja u uobičajeno stanje pritisnite gumb(Napajanje).

## Što učiniti kako se zaslon VAIO Care (Rescue Mode) pojavi kad uključim VAIO računalo?

- Možda ste slučajno pritisnuli gumb ASSIST, a ne gumb(Napajanje).

  Zatvorite zaslon VAIO Care (Rescue Mode) i pronađite gumb(Napajanje) na VAIO računalu.

## Što da učinim ako baterije nije potpuno napunjena?

- Provjerite postavke za battery care function. Pokrenite VAIO Control Center i provjerite postavke u prozoru Power and Battery. Za pokretanje VAIO Control Center, pogledajte Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke.

- Ako je temperatura okoline izvan navedenog raspona ili je potrošnja energije u VAIO računalu visoka tijekom punjenja baterije, smanjit će se struja punjenja.

## Zašto VAIO računalo radi sporo, a frekvencija procesora je niska dok računalo radi na energiju baterije?

- Dok VAIO računalo radi na energiju baterije, frekvencija procesora smanjena je radi uštede energije, što uzrokuje spor rad računala. To je uobičajeno i ne predstavlja kvar.

## Što učiniti ako beterija ne radi pravilno?

- Pokrenite VAIO Care za provjeru statusa baterije. Više informacija potražite u odjeljku Održavanje VAIO računala u optimalnom stanju (VAIO Care).

## Zašto se svjetlina LCD zaslona automatski mijenja?

- Omogućena je funkcija automatske prilagodbe svjetline. Onemogućite funkciju u VAIO Control Center. Više informacija potražite u odjeljku Automatska prilagodba svjetline LCD zaslona.

## Što učiniti ako se videozapisi ne prikazuju na zaslonu računala?

- VAIO računalo možda nema dovoljno video memorije za prikaz videozapisa visoke razlučivosti. U tom slučaju smanjite razlučivost LCD zaslona. Više informacija potražite u odjeljku Promjena razlučivosti (veličine) slike zaslona.

- Ako je tipkama Fn+F7 kao izlaz prikaza odabran vanjski zaslon i ako je taj zaslon odspojen iz VAIO računala, zaslon računala možda ne može prikazati videozapis.

  U takvim slučajevima zaustavite reprodukciju videozapisa, pritisnite tipke Fn+F7 nekoliko puta za odabir zaslona računala kao izlaznog prikaza i potom pritisnite tipku Enter. Zatim ponovo pokrenite reprodukciju videozapisa.

## Što učiniti ako je zaslon računala prazan?

- Provjerite je li VAIO računalo uključeno te da nije u načinu uštede energije. Više informacija potražite u odjeljku Upotreba stanja mirovanja.

- Provjerite je li VAIO računalo čvrsto priključeno u AC utičnicu. Ako računalo ima pokazivač napajanja, provjerite je li uključen. Više informacija potražite u odjeljku Priključivanje izvora napajanja.

- Zaslon računala možda je isključen.

  Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici.

- Možda je izlaz prikaza postavljen na vanjski zaslon.

  Pritisnite tipke Fn+F7 nekoliko puta kako biste odabrali željeni izlaz prikaza, a zatim pritisnite tipku Enter. Više informacija potražite u odjeljku Odabir načina prikaza.

- Ako malo pričekate i računalni zaslon i dalje ostane prazan, slijedite postupke u nastavku:

  - Pritisnite i držite gumb(Napajanje) za više od 4 do 10 sekundi. Ako VAIO računalo ima pokazivač napajanja, provjerite je li isključen i zatim uključite računalo.

  - Ako i dalje dolazi do problema, pritisnite i držite gumb(Napajanje) za više od 4 ili 10 sekunda. Ako VAIO računalo ima pokazivač napajanja, provjerite je li isključen. Odspojite sve priključene kabele i vanjske uređaje, kao što su kabel napajanja i USB uređaj, pa pričekajte pet minuta. Zatim ih vratite na svoja mjesta i ponovo uključite računalo.

## Što učinim ako zaslon moga računala podrhtava ili izblijedi? (Intel grafički akcelerator na ugrađenim modelima)

- Ovisno koji ste model kupili, zaslon računala može podrhtavati i izblijediti ako je omogućena funkcija štednje energije i funkcija prebacivanja zaslona računala.

  Da biste ovo izbjegli, desnom tipkom kliknite radnu površinu i odaberite Grafička svojstva za prikaz Intel grafičke upravljačke ploče i onemogućite značajku Tehnologija štednje energije zaslona.

  Imajte na umu da se trajanje baterije skraćuje ako onemogućite ovu postavku.

## Što učiniti ako snimljeni videozapisi trepere?

- Taj se problem javlja kada ugrađenu kameru upotrebljavate pod fluorescentnim svjetlom zbog razlike između frekvencije svjetla i brzine zatvarača.

  Za smanjenje treperenja promijenite usmjerenje VAIO računala radi prilagodbe smjera ugrađene kamere. Neke aplikacije nude promjenjive parametre za uklanjanje treperenja, kao što je svjetlina ili frekvencija napajanja.

## Što učiniti ako snimljeni videozapisi sadrže prekide zvuka i ispuštene kadrove?

- Ispuštene kadrove možda uzrokuju postavke efekata u aplikaciji. Za više informacija pogledajte datoteku pomoći isporučenoj uz aplikaciju.

- Možda je pokrenuto više aplikacija nego što ih VAIO računalo može izvoditi. Zatvorite aplikacije koje trenutno ne upotrebljavate.

- Taj se problem može javiti dok VAIO računalo radi u načinu uštede energije, što smanjuje brzinu procesora. U odjeljku Odabir plana uštede energije provjerite trenutačni plan uštede energije.

## Što učiniti ako dodirnim zaslonom ne radi ispavno? (modeli s dodirnim zaslonom)

- Isključite pa ponovo uključite VAIO računalo.

- Elektromagnetski valovi mogu uzrokovati da dodirnim zaslonom ne radi pravilno. Pokušajte ove prijedloge.

  - Pomaknite VAIO računalo dalje od fluorescentnog svjetla ili motora koji emitira elektromagnetske valove.

  - Spojite AC adapter izravno u AC utičnicu ili koristite druge utičnice ako koristite produžni kabel.

  - Uklonite sve USB uređaje ili kabel priključen na VAIO računalo, ako postoji.

- Ako vaš AC adapter ima 3-pinski utikač, provjerite da je pravilno uzemljen.

## Zašto tražilo ne pokazuje slike ili pokazuje slike slabe kvalitete?

- Neke aplikacije kamere možda ne budu radile pravilno kad je pokrenuta druga aplikacija. Zatvorite trenutnu aplikaciju prije nego pokrenete drugu.

- Možda nećete moći koristiti drugu aplikaciju kamere koju koristi ugrađena kamera tijekom korištenja funkcije poteza.

- Tražilo može prikazati šum, primjerice vodoravne crte ako gledate objekte koji se brzo pomiču. To je uobičajeno i ne predstavlja kvar.

- Ako se problem i dalje javlja, ponovno pokrenite VAIO računalo.

## Kako promijeniti svjetlinu LCD zaslona?

- Pritisnite tipke Fn+F5 ili Fn+F6 da prilagodite svjetlinu LCD zaslona na VAIO računalu. Više informacija potražite u odjeljku Promjena svjetline LCD zaslona.

- Za prilagodbu svjetline priključenog LCD vanjskog zaslona, kao što je računalni zaslon ili televizor, upotrijebite kontrole za namještanje svjetline na vanjskom zaslonu.

## Što učiniti ako se na zaslonu televizora ili vanjskom zaslonu ne prikazuje slika?

- Pritisnite tipke Fn+F7 nekoliko puta kako biste odabrali željeni izlaz prikaza, a zatim pritisnite tipku Enter. Više informacija potražite u odjeljku Odabir načina prikaza.

## Što učiniti ako neke stavke ne stanu na zaslon računala?

- Provjerite je li veličina teksta postavljena na 100%. Ako nije, ovisno o upotrijebljenim aplikacijama, neke stavke, primjerice izbornik aplikacije, neće se ispravno prikazati.

  Kako promijeniti veličinu teksta, pročitajte u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

## Zašto dolazi do prekida zvuka i/ili trzanja videozapisa kod reprodukcije videozapisa visoke razlučivosti, kao što su videozapisi snimljeni AVCHD digitalnom videokamerom?

- Reprodukcija videozapisa visoke razlučivosti zahtijeva dosta hardverskih resursa, kao što su procesor, grafički procesor i brzina memorije sustava u VAIO računalu. Tijekom reprodukcije videozapisa neke radnje i/ili funkcije mogu postati nedostupne, a prekidi zvuka, trzanje slike i nemogućnost reprodukcije mogu se pojavljivati zbog konfiguracije računala.

## Što učiniti ako se na zaslonu televizora ili vanjskom zaslonu priključenom u HDMI utičnicu ne prikazuje slika?

- Ponovno priključite HDMI kabel (nije isporučeno). Više informacija potražite u odjeljku Spajanje televizora s HDMI utičnicom.

- Provjerite je li zaslon usklađen sa standardom HDCP. Sadržaj zaštićen autorskim pravima neće se prikazati na zaslonima koji nisu kompatibilni sa standardom HDCP.

- Promijenite razlučivost zaslona televizora ili vanjskog zaslona. Na zaslonu će se možda pojaviti slike. Više informacija potražite u odjeljku Promjena razlučivosti (veličine) slike zaslona.

## Što učiniti ako se videozapis ne prikazuje glatko?

- Preporučujemo da onemogućite čuvar zaslona.

  Ako je čuvar zaslona omogućen, možda se pokreće tijekom DVD reprodukcije i sprječava uspješnu reprodukciju.

- Ako ste izlaz prikaza postavili na zaslon računala i vanjski zaslon, promijenite izlaz na jedno od toga.

- Neki se videozapisi neće prikazivati glatko zbog vrste ili kvalitete videozapisa. Smanjivanje razlučivosti zaslona može poboljšati performanse reprodukcije videozapisa. Više informacija potražite u odjeljku Promjena razlučivosti (veličine) slike zaslona.

- Ako je u tijeku pristup podacima na memorijskoj kartici, pričekajte dok pristup podacima ne završi pa ponovno pokrenite reprodukciju.

- Ako reproducirate videozapis pohranjen na memorijskoj kartici, kopirajte ga na ugrađeni uređaj za pohranu pa ponovo pokrenite reprodukciju videozapisa.

- Ako su postavke CPU i ventilatora hlađenja konfigurirane s VAIO Control Center, promjena postavki može poboljšati performanse. Za pokretanje VAIO Control Center, pogledajte Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke.

- Na modelima s X-Reality for mobile motorom, onemogućite X-Reality for mobile postavke u VAIO Control Center. Ovo može poboljšati performanse reprodukcije videozapisa. Više informacija potražite u odjeljku Prikazivanje čistih i jasnih slika (X-Reality for mobile ugrađeni modeli).

## Što učiniti ako prijelazi boje nisu ispravno prikazani na zaslonu računala?

- Ovisno o kupljenom modelu, možda računalni zaslon privremeno ne može prikazati blage prijelaze ako je uključena funkcija uštede energije.

  Da biste ovo izbjegli, desnom tipkom kliknite radnu površinu i odaberite Grafička svojstva za prikaz Intel grafičke upravljačke ploče i onemogućite značajku Samoosvježavanje ploče.

  Imajte na umu da se trajanje baterije skraćuje ako onemogućite ovu postavku.

## Zašto se računalni zaslon ne zakreće?

- Rotacija zaslona može se onemogućiti.

  Otvorite izbornike i odaberitePostavke izbornik i potom provjerite postavke zaslona.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

- Zakretanje zaslona onemogućeno je dok je VAIO računalo spojeno na vanjski zaslon.

  Ako računalo spojite na vanjski zaslon dok je računalni zaslon orijentiran okomito, računalni se zaslon automatski zakreće u vodoravnu orijentaciju.

## Što učiniti ako se na zaslonu televizora ili vanjskom zaslonu priključenom u HDMI utičnicu ne prikazuje slika?

- Ponovno priključite HDMI kabel (nije isporučeno). Više informacija potražite u odjeljku Spajanje televizora s HDMI utičnicom.

- Provjerite je li zaslon usklađen sa standardom HDCP. Sadržaj zaštićen autorskim pravima neće se prikazati na zaslonima koji nisu kompatibilni sa standardom HDCP.

- Promijenite razlučivost zaslona televizora ili vanjskog zaslona. Na zaslonu će se možda pojaviti slike. Više informacija potražite u odjeljku Promjena razlučivosti (veličine) slike zaslona.

## Što učiniti ako tijekom reprodukcije videozapisa ili glazbe dolazi do prekida zvuka?

- Prekidi zvuka mogu se pojaviti ako je opterećenje procesora visoko. U tom slučaju smanjite opterećenje procesora zatvaranjem svih pokrenutih aplikacija osim aplikacija za reprodukciju ili onemogućavanjem nepotrebnih zvučnih efekata primijenjenih na reprodukciju.

## Što učiniti ako se iz digitalnog audiouređaja priključenog na digitalnu izlaznu utičnicu, kao što je HDMI utičnica, ne čuje zvuk?

- Za reprodukciju zvuka iz digitalnog audiouređaja priključenog u digitalnu izlaznu utičnicu VAIO računala morate promijeniti uređaj za reprodukciju zvuka u digitalni audiouređaj. Više informacija potražite u odjeljku Promjena uređaja za reprodukciju zvuka.

## Što učiniti ako mikrofon ne radi?

- Provjerite je li mikrofon odabran kao uređaj za snimanje.

  Otvorite Upravljačka ploča i odaberite Hardver i zvuk. (Kako otvoriti odjeljak Upravljačka ploča, pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča.)

  Odaberite Zvuk provjerite postoji li kvačica na ikoni željenog mikrofona na kartici Snimanje.

  Ako ne, odaberite ikonu i kliknite Postavi zadano.

  Ako ikona nije prikazana, provjerite je li mikrofon pravilno priključen u VAIO računalo.

- Vanjski mikrofon s 3-polnim mini utikačem ne radi s utičnica za slušalice kompatibilna sa slušalicama s mikrofonom.

- Mikrofon vaših slušalica možda ne radi s vašim VAIO računalom. Koristite kompatibilne slušalice za Sony pametne telefone.

## Što učiniti ako se iz zvučnika ili slušalica ne čuje zvuk?

- Provjerite je li glasnoća zvučnika ili slušalica smanjena.

  - Pritišćite tipke Fn+F4 za povećanje glasnoća kako biste čuli zvuk. Više informacija potražite u odjeljku Kombinacije i funkcije s tipkom Fn.

- Provjerite je li glasnoća u sustavu Windows isključena ili smanjena. Više informacija potražite u odjeljku Prilagodba glasnoća u sustavu Windows.

  Kada je glasnoća isključen (), odaberite(Uključi zvuk) za uključivanje glasnoća (). Ako je glasnoća smanjena, povećajte je.

- Pri spajanju vanjskih zvučnika ili slušalica provjerite sljedeće:

  - Provjerite jesu li vanjski zvučnici ili slušalice ispravno spojeni na VAIO računalo. Više informacija potražite u odjeljku Spajanje vanjskih zvučnika/slušalica/slušalica s mikrofonom.

  - Ako vanjski zvučnici trebaju napajanje, provjerite jesu li čvrsto spojeni na AC utičnicu.

  - Provjerite jesu li vanjski zvučnici uključeni.

  - Provjerite je li glasnoća vanjskih zvučnika smanjena.

- Provjerite je li uređaj za reprodukciju zvuka ispravno odabran. Više informacija potražite u odjeljku Promjena uređaja za reprodukciju zvuka.

- Provjerite glasnoća u aplikaciji za reprodukciju koji upotrebljavate.

## Što učiniti ako se pri upotrebi mikrofona iz zvučnika čuje mikrofonija?

- Mikrofonija se može javiti kada mikrofon prima zvuk iz uređaja za reprodukciju zvuka, kao što su zvučnici.

  - Držite mikrofon dalje od zvučnika.

  - Smanjite glasnoću zvučnika i mikrofona.

## Što učiniti ako mikrofon ne radi?

- Provjerite je li mikrofon odabran kao uređaj za snimanje.

  Otvorite Upravljačka ploča i odaberite Hardver i zvuk. (Kako otvoriti odjeljak Upravljačka ploča, pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča.)

  Odaberite Zvuk provjerite postoji li kvačica na ikoni željenog mikrofona na kartici Snimanje.

  Ako ne, odaberite ikonu i kliknite Postavi zadano.

  Ako ikona nije prikazana, provjerite je li mikrofon pravilno priključen u VAIO računalo.

- Vanjski mikrofon s 3-polnim mini utikačem ne radi s utičnica za slušalice kompatibilna sa slušalicama s mikrofonom.

- Mikrofon vaših slušalica možda ne radi s vašim VAIO računalom. Koristite kompatibilne slušalice za Sony pametne telefone.

## Što učiniti ako se pri upotrebi mikrofona iz zvučnika čuje mikrofonija?

- Mikrofonija se može javiti kada mikrofon prima zvuk iz uređaja za reprodukciju zvuka, kao što su zvučnici.

  - Držite mikrofon dalje od zvučnika.

  - Smanjite glasnoću zvučnika i mikrofona.

## Što učiniti ako se zaslon VAIO računala zaledi?

- Ponovno pokrenite VAIO računalo.

  Pritisnite tipke Ctrl+Alt+Delete, odaberite(Isključi računalo) u donjem desnom kutu zaslona računala, a zatim odaberite Ponovno pokreni sustav.

  Ako i dalje dolazi do problema, pritisnite i držite gumb(Napajanje) za više od 4 ili 10 sekunda.

## Što učiniti ako se pokazivač ne pomiče?

- Ako je prst došao do ruba dodirne pločica, pokazivač se neće pomaknuti. Trebate podignuti prst i potom ga postaviti u sredinu dodirne pločica.

- Pokazivač se možda neće kretati prema očekivanjima ovisno o stanju VAIO računala.

  U tom slučaju pričekajte neko vrijeme prije ponovnog pomicanja pokazivača.

  Ako se pokazivač i dalje ne pomiče, pritisnite tipke Ctrl+Alt+Delete, odaberite(Isključi računalo) u donjem desnom kutu zaslona računala, a zatim odaberite Isključi računalo.

  Ako i dalje dolazi do problema, pritisnite i držite gumb(Napajanje) za više od 4 ili 10 sekunda.

  Isključivanje računala pomoću tipki Ctrl+Alt+Delete ili gumba(Napajanje) može dovesti do gubitka nespremljenih podataka.

- Dodirne pločica može se onemogućiti. Više informacija potražite u odjeljku Zašto se dodirne pločica ne može koristiti?.

## Što učiniti ako je konfiguracija tipkovnice pogrešna?

- Jezični raspored tipkovnice označen je na pakiranju. Ako pri postavljanju sustava Windows odaberete drugačiju regionalnu tipkovnicu, raspored tipaka neće odgovarati. Za promjenu konfiguracije tipkovnice pogledajte odjeljak Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

## Što učiniti ako tipkovnicom nije moguće upisati određene znakove?

- Provjerite je li žaruljica pokazivača Caps Lock uključena ili isključena.

  Kad je žaruljica pokazivača uključena, znakovi koje tipkate bit će napisani velikim slovima (ili malim slovima ako istodobno držite tipku Shift).

  Za uključivanje ili isključivanje žaruljice pokazivača Caps Lock, pritisnite Caps Lock. Za lokaciju pogledajte Dijelovi i upravljački elementi tipkovnice.

## Što učiniti ako tipkovnica ne radi?

- Provjerite je li tipkovnica unutar 50 cm od vašeg VAIO računala. Više informacija potražite u odjeljku O okolišu za korištenje tipkovnice.

- Prekidač za uklj./isklj. napajanja i dodirne pločica za tipkovnicu mora biti postavljen na OFF. Postavite ga na ON. Više informacija potražite u odjeljku Korištenje bežične tipkovnice.

- Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke.

  U donjem desnom kutu odaberite Promjena postavki PC-ja, a u lijevom oknu odaberite Bežično.

  Isključite Način rada u zrakoplovu i promijenite Keyboard Receiver postav u ON. Okrenite prekidač za uklj./isklj. napajanja i dodirne pločica za tipkovnicu na OFF, potom ON.

- Ako svjetlo indikatora baterije tipkovnice treperi, baterija je slaba. Napunite bateriju. Više informacija potražite u odjeljku Punjenje tipkovnice.

## Što učiniti ako se zaslon VAIO računala zaledi?

- Ponovno pokrenite VAIO računalo.

  Pritisnite tipke Ctrl+Alt+Delete, odaberite(Isključi računalo) u donjem desnom kutu zaslona računala, a zatim odaberite Ponovno pokreni sustav.

  Ako i dalje dolazi do problema, pritisnite i držite gumb(Napajanje) za više od 4 ili 10 sekunda.

## Što učiniti ako se pokazivač ne pomiče?

- Ako je prst došao do ruba dodirne pločica, pokazivač se neće pomaknuti. Trebate podignuti prst i potom ga postaviti u sredinu dodirne pločica.

- Pokazivač se možda neće kretati prema očekivanjima ovisno o stanju VAIO računala.

  U tom slučaju pričekajte neko vrijeme prije ponovnog pomicanja pokazivača.

  Ako se pokazivač i dalje ne pomiče, pritisnite tipke Ctrl+Alt+Delete, odaberite(Isključi računalo) u donjem desnom kutu zaslona računala, a zatim odaberite Isključi računalo.

  Ako i dalje dolazi do problema, pritisnite i držite gumb(Napajanje) za više od 4 ili 10 sekunda.

  Isključivanje računala pomoću tipki Ctrl+Alt+Delete ili gumba(Napajanje) može dovesti do gubitka nespremljenih podataka.

- Dodirne pločica može se onemogućiti. Više informacija potražite u odjeljku Zašto se dodirne pločica ne može koristiti?.

## Kako onemogućiti dodirne pločica?

- Postavite prekidač za uklj./isklj. napajanja i dodirne pločica za tipkovnicu na(dodirna pločica isključena) za onemogućavanje dodirne pločice. Više informacija potražite u odjeljku Korištenje bežične tipkovnice.

## Zašto se dodirne pločica ne može koristiti?

- Dodirne pločica onemogućena je.

  Postavite prekidač za uklj./isklj. napajanja i dodirne pločica za tipkovnicu na ON za omogućavanje dodrine pločice. Više informacija potražite u odjeljku Korištenje bežične tipkovnice.

- Kako upotrebljavati dodirne pločica, pročitajte u odjeljku Korištenje dodirne pločica.

- Provjerite da li tipkovnica radi. Više informacija potražite u odjeljku Što učiniti ako tipkovnica ne radi?.

## Što učiniti ako snimljeni videozapisi trepere?

- Taj se problem javlja kada ugrađenu kameru upotrebljavate pod fluorescentnim svjetlom zbog razlike između frekvencije svjetla i brzine zatvarača.

  Za smanjenje treperenja promijenite usmjerenje VAIO računala radi prilagodbe smjera ugrađene kamere. Neke aplikacije nude promjenjive parametre za uklanjanje treperenja, kao što je svjetlina ili frekvencija napajanja.

## Zašto snimljene slike imaju slabu kvalitetu?

- Slike snimljene pod fluorescentnim svjetlom sadrže refleksije svjetlosti.

- Tamni dijelovi u snimljenim slikama mogu sadržavati šum.

- Područje ugrađene kamere i oko nje zaprljano je. Očistite to područje. Više informacija o tome kako očistiti kameru potražite u odjeljku Napomene o ugrađenoj kameri.

## Što učiniti ako snimljeni videozapisi sadrže prekide zvuka i ispuštene kadrove?

- Ispuštene kadrove možda uzrokuju postavke efekata u aplikaciji. Za više informacija pogledajte datoteku pomoći isporučenoj uz aplikaciju.

- Možda je pokrenuto više aplikacija nego što ih VAIO računalo može izvoditi. Zatvorite aplikacije koje trenutno ne upotrebljavate.

- Taj se problem može javiti dok VAIO računalo radi u načinu uštede energije, što smanjuje brzinu procesora. U odjeljku Odabir plana uštede energije provjerite trenutačni plan uštede energije.

## Zašto tražilo ne pokazuje slike ili pokazuje slike slabe kvalitete?

- Neke aplikacije kamere možda ne budu radile pravilno kad je pokrenuta druga aplikacija. Zatvorite trenutnu aplikaciju prije nego pokrenete drugu.

- Možda nećete moći koristiti drugu aplikaciju kamere koju koristi ugrađena kamera tijekom korištenja funkcije poteza.

- Tražilo može prikazati šum, primjerice vodoravne crte ako gledate objekte koji se brzo pomiču. To je uobičajeno i ne predstavlja kvar.

- Ako se problem i dalje javlja, ponovno pokrenite VAIO računalo.

## Zašto se tok videopodataka iz ugrađene kamere naglo zaustavlja?

- Tok videopodataka može naglo prestati:

  - Ako se koristite tipkom prečaca s tipkom Fn.

  - Povećava se opterećenje procesora.

## Kako pronaći fizičku adresu (MAC adresu) ugrađene bežične mreže na VAIO računalu?

- Ako je na pristupnoj točki omogućeno filtriranje MAC adresa, prijavite MAC adresu VAIO računala na zaslonu postavljanja pristupne točke. U suprotnom računalo se ne može povezati s pristupnom točkom.

  Otvorite Naredbeni redak, unesite „ipconfig /all“, a zatim pritisnite tipku Enter. Fizičku adresu (MAC adresu) možete pronaći u polju Fizička adresa pod stavkom Bežični LAN adapter za Wi-Fi.

  Kako otvoriti odjeljak Naredbeni redak, pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke.

## Što učiniti ako se ne mogu reproducirati filmovi ili glazba koji se primaju putem Wi-Fi(R) (bežični LAN) ili je reprodukcija isprekidana? Zašto je brzina prijenosa niska?

- Premjestite VAIO računalo dalje od prepreka ili bliže pristupnoj točki koju upotrebljavate.

  Na povezivanje utječu udaljenost, prepreke, konfiguracija uređaja, jačina radiovalova i smetnje, materijal u zidovima, pokrenute aplikacije itd.

- Ako koristite pristupnu točku, uređaj je možda privremeno opterećen, ovisno o broju uređaja koji komuniciraju putem pristupne točke.

  Pričekajte pa pokušajte ponovno.

- Promijenite postavku kanala na pristupnoj točki. Promjenom kanala možda će se smanjiti smetnje na bežičnoj mreži, a brzina prijenosa porasti.

  Ako se javljaju smetnje kanala pristupne točke, može se smanjiti brzina.

- Ako pristupnu točku ometaju druge pristupne točke, promijenite kanal pristupne točke.

  Više informacija potražite u priručniku isporučenom uz pristupnu točku.

- Provjerite nalazi li se u blizini Wi-Fi uređaja mikrovalna pećnica koja radi.

  Frekvencijski pojas od 2,4 GHz na kojem radi Wi-Fi mreža upotrebljavaju razni uređaji i aparati. Ako tijekom komuniciranja Wi-Fi mrežom koristite mikrovalnu pećnicu, brzina prijenosa može se smanjiti, doseg komunikacije suziti ili se mogu javljati prekidi u komunikaciji.

## Što učiniti ako ne znate SSID ili sigurnosni ključ pristupne točke?

- Ključ možete pronaći na zaslonu s postavkama za pristupnu točku.

  Više informacija potražite u priručniku isporučenom uz pristupnu točku.

## Što učiniti ako se VAIO računalo ne može povezati s pristupnom točkom (ili internetom)?

- Pročitajte odjeljak Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija Wi-Fi(R) (bežični LAN)?.

- Provjerite je li pristupna točka uključena.

- Provjerite postavke pristupne točke.

  U sljedećim slučajevima VAIO računalo neće se moći povezati s pristupnom točkom ili veza može biti nestabilna.

  - Ako je pristupna točka postavljena na odbijanje komunikacije s uređajem čiji je SSID postavljen na „ANY“, a SSID VAIO računala ili pristupne točke postavljen je na „ANY“.

  - Kada je pristupna točka u skrivenom načinu rada.

    Više informacija potražite u priručniku isporučenom uz pristupnu točku ili se obratite davatelju usluga Wi-Fi mreže.

- Provjerite jesu li VAIO računalo i pristupna točka međusobno povezani. Više informacija potražite u odjeljku Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN).

- Na povezivanje utječu udaljenost, prepreke, konfiguracija uređaja, jačina radiovalova i smetnje, materijal u zidovima, pokrenute aplikacije itd.

  Premjestite VAIO računalo dalje od prepreka ili bliže pristupnoj točki koju upotrebljavate.

- Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke i(ikona mreže).

  Provjerite je li pristupna točka prikazana.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

## Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija Wi-Fi(R) (bežični LAN)?

- Omogućite funkciju Wi-Fi.

  Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke.

  U donjem desnom kutu odaberite Promjena postavki PC-ja, a u lijevom oknu odaberite Bežično.

  Isključite Način rada u zrakoplovu i promijenite postavku Wi-Fi pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

- Za upotrebu funkcije Wi-Fi na VAIO računalu morate konfigurirati postavke za Wi-Fi.

  Provjerite postavke za Wi-Fi na računalu. Više informacija potražite u odjeljku Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN).

- Ako je instalirana pomoćna aplikacija za povezivanje isporučena s proizvodom za Wi-Fi vezu treće strane, deinstalirajte je.

  Ako je instalirana pomoćna aplikacija za povezivanje, sustav Windows možda neće moći konfigurirati postavke za Wi-Fi. Prije deinstalacije zapišite postavke (kao što su sigurnosni ključevi).

## Kako pronaći fizičku adresu (MAC adresu) ugrađene bežične mreže na VAIO računalu?

- Ako je na pristupnoj točki omogućeno filtriranje MAC adresa, prijavite MAC adresu VAIO računala na zaslonu postavljanja pristupne točke. U suprotnom računalo se ne može povezati s pristupnom točkom.

  Otvorite Naredbeni redak, unesite „ipconfig /all“, a zatim pritisnite tipku Enter. Fizičku adresu (MAC adresu) možete pronaći u polju Fizička adresa pod stavkom Bežični LAN adapter za Wi-Fi.

  Kako otvoriti odjeljak Naredbeni redak, pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke.

## Što učiniti ako se ne mogu reproducirati filmovi ili glazba koji se primaju putem Wi-Fi(R) (bežični LAN) ili je reprodukcija isprekidana? Zašto je brzina prijenosa niska?

- Premjestite VAIO računalo dalje od prepreka ili bliže pristupnoj točki koju upotrebljavate.

  Na povezivanje utječu udaljenost, prepreke, konfiguracija uređaja, jačina radiovalova i smetnje, materijal u zidovima, pokrenute aplikacije itd.

- Ako koristite pristupnu točku, uređaj je možda privremeno opterećen, ovisno o broju uređaja koji komuniciraju putem pristupne točke.

  Pričekajte pa pokušajte ponovno.

- Promijenite postavku kanala na pristupnoj točki. Promjenom kanala možda će se smanjiti smetnje na bežičnoj mreži, a brzina prijenosa porasti.

  Ako se javljaju smetnje kanala pristupne točke, može se smanjiti brzina.

- Ako pristupnu točku ometaju druge pristupne točke, promijenite kanal pristupne točke.

  Više informacija potražite u priručniku isporučenom uz pristupnu točku.

- Provjerite nalazi li se u blizini Wi-Fi uređaja mikrovalna pećnica koja radi.

  Frekvencijski pojas od 2,4 GHz na kojem radi Wi-Fi mreža upotrebljavaju razni uređaji i aparati. Ako tijekom komuniciranja Wi-Fi mrežom koristite mikrovalnu pećnicu, brzina prijenosa može se smanjiti, doseg komunikacije suziti ili se mogu javljati prekidi u komunikaciji.

## Što učiniti ako ne znate SSID ili sigurnosni ključ pristupne točke?

- Ključ možete pronaći na zaslonu s postavkama za pristupnu točku.

  Više informacija potražite u priručniku isporučenom uz pristupnu točku.

## Što učiniti ako se VAIO računalo ne može povezati s pristupnom točkom (ili internetom)?

- Pročitajte odjeljak Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija Wi-Fi(R) (bežični LAN)?.

- Provjerite je li pristupna točka uključena.

- Provjerite postavke pristupne točke.

  U sljedećim slučajevima VAIO računalo neće se moći povezati s pristupnom točkom ili veza može biti nestabilna.

  - Ako je pristupna točka postavljena na odbijanje komunikacije s uređajem čiji je SSID postavljen na „ANY“, a SSID VAIO računala ili pristupne točke postavljen je na „ANY“.

  - Kada je pristupna točka u skrivenom načinu rada.

    Više informacija potražite u priručniku isporučenom uz pristupnu točku ili se obratite davatelju usluga Wi-Fi mreže.

- Provjerite jesu li VAIO računalo i pristupna točka međusobno povezani. Više informacija potražite u odjeljku Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN).

- Na povezivanje utječu udaljenost, prepreke, konfiguracija uređaja, jačina radiovalova i smetnje, materijal u zidovima, pokrenute aplikacije itd.

  Premjestite VAIO računalo dalje od prepreka ili bliže pristupnoj točki koju upotrebljavate.

- Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke i(ikona mreže).

  Provjerite je li pristupna točka prikazana.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

## Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija Wi-Fi(R) (bežični LAN)?

- Omogućite funkciju Wi-Fi.

  Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke.

  U donjem desnom kutu odaberite Promjena postavki PC-ja, a u lijevom oknu odaberite Bežično.

  Isključite Način rada u zrakoplovu i promijenite postavku Wi-Fi pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

- Za upotrebu funkcije Wi-Fi na VAIO računalu morate konfigurirati postavke za Wi-Fi.

  Provjerite postavke za Wi-Fi na računalu. Više informacija potražite u odjeljku Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN).

- Ako je instalirana pomoćna aplikacija za povezivanje isporučena s proizvodom za Wi-Fi vezu treće strane, deinstalirajte je.

  Ako je instalirana pomoćna aplikacija za povezivanje, sustav Windows možda neće moći konfigurirati postavke za Wi-Fi. Prije deinstalacije zapišite postavke (kao što su sigurnosni ključevi).

## Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija BLUETOOTH(R)?

- Provjerite je li funkcija BLUETOOTH omogućena.

  Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke.

  Odaberite stavku Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu, a zatim odaberite Bežično u lijevom oknu.

  Isključite Način rada u zrakoplovu i promijenite postavku Bluetooth pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

## Što učiniti ako se BLUETOOTH(R) uređaji ne mogu povezati s VAIO računalom?

- Pročitajte odjeljak Što učiniti ako ne možete pronaći BLUETOOTH(R) uređaj s kojim želite komunicirati?.

- Provjerite je li provjera autentičnosti (uparivanje) između uređaja i VAIO računala uspješno izvršena.

  Neki BLUETOOTH uređaji zahtijevaju provjeru autentičnosti (uparivanje) prije uspostave veze s drugim uređajem. Izvršite provjeru autentičnosti prije povezivanja s tim uređajima.

- Provjerite dopušta li vaše VAIO računalo BLUETOOTH uređajima da pronađu računalo.

  Odaberite(strelica) u području obavijesti na radnoj površini, desnom tipkom miša kliknite(ikona BLUETOOTH) i odaberite Otvori postavke da otvorite prozor postavki.

  Odaberite karticu Mogućnosti i provjerite je li potvrdni okvir Dopusti Bluetooth uređajima da pronađu ovo računalo odabran.

  Kako otvoriti radnu površinu, pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Radna površina.

## Zašto se funkcija BLUETOOTH(R) ne može upotrebljavati kad se na VAIO računalo prijavim sa standardnim korisničkim računom?

- Funkcija BLUETOOTH možda neće biti dostupna korisniku sa standardnim korisničkim računom na VAIO računalu.

  Prijavite se na računalo kao korisnik s administratorskim pravima.

## Zašto je moja BLUETOOTH(R) veza spora?

- Brzina prijenosa podataka ovisi o preprekama i/ili udaljenosti među uređajima, kvaliteti radiovalova te konfiguraciji uređaja ili aplikacija koje se upotrebljavaju.

  Približite VAIO računalo i BLUETOOTH uređaj bliže jedno drugome.

- Ako verzija BLUETOOTH standarda koja se upotrebljava na BLUETOOTH uređaju s kojim komunicirate nije ista kao i verzija na VAIO računalu, brzina komunikacije može biti niža.

- Ako je VAIO računalo usklađeno s BLUETOOTH tehnologijom velike brzine i ispunjena su sljedeća dva uvjeta, bit će vam dostupna komunikacija velike brzine. Međutim, neki BLUETOOTH profili ne podržavaju komunikaciju velike brzine.

  - BLUETOOTH uređaj s kojim komunicirate podržava BLUETOOTH tehnologiju velike brzine.

  - Na računalu su omogućene i funkcija Wi-Fi(R) (bežični LAN) i funkcija BLUETOOTH.

## Što učiniti ako ne možete pronaći BLUETOOTH(R) uređaj s kojim želite komunicirati?

- Smanjite udaljenost između VAIO računala i BLUETOOTH uređaja na unutar 10 metara.

  Ako je računalo udaljeno više od 10 metara od BLUETOOTH uređaja, komunikacija neće biti moguća.

  Računalo neće moći komunicirati s BLUETOOTH uređajem čak i unutar 10 metara zbog prepreka između uređaja, kvalitete radiovalova, okoline u koju spadaju zidovi i materijali tih zidova ili aplikacija koje se izvode. U tom slučaju premjestite računalo dalje od prepreka i bliže uređaju.

- Provjerite je li funkcija BLUETOOTH na uređaju uključena te da uređaj nije u načinu uštede energije.

- Provjerite je li funkcija BLUETOOTH na uređaju s kojim želite komunicirati omogućena.

  Više informacija potražite u priručniku isporučenom s uređajem.

- Ako uređaj s kojim se želite povezati već komunicira s drugim BLUETOOTH uređajem, nećete ga moći pronaći i nećete s njim moći komunicirati VAIO računalom.

## Što učiniti ako ikona BLUETOOTH(R) nije prikazana u području obavijesti na radnoj površini?

- Provjerite je li funkcija BLUETOOTH omogućena.

  Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke.

  Odaberite stavku Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu, a zatim odaberite Bežično u lijevom oknu.

  Isključite Način rada u zrakoplovu i promijenite postavku Bluetooth pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

- Provjerite postavke za BLUETOOTH.

  Otvorite odjeljak Upravljačka ploča i odaberite Hardver i zvuk i Uređaji i pisači.

  Desnom tipkom miša kliknite ikonu računala i odaberite Postavke za Bluetooth i potvrdni okvir Pokaži Bluetooth ikonu u području obavijesti.

  Kako otvoriti odjeljak Upravljačka ploča, pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča.

## Zašto se BLUETOOTH(R) ne može upotrebljavati kada se promijeni korisnik?

- Ako promijenite korisnika bez odjave iz sustava, BLUETOOTH uređaji neće raditi.

  Pazite da se odjavite prije promjene korisnika.

## Što učiniti ako zaboravite zaporku za sustav Windows?

- Lozinka za sustav Windows osjetljiva je na velika i mala slova. Provjerite zaporku i unesite je ponovo.

- Prijavite se kao korisnik koji ima administratorske ovlasti i poništite zaporku.

  - Ako zaboravite sve zaporke za račune administratora sustava, ne možete poništiti nijednu zaporku za sustav Windows. Potrebno je provesti oporavak sustava. Više informacija potražite u odjeljku O oporavku.

## Što učiniti ako se prikaže poruka Enter Onetime Password i ako se sustav Windows ne pokrene nakon što tri puta zaredom unesete netočnu zaporku za uključivanje?

- Pritisnite i držite gumb(Napajanje) za više od 4 do 10 sekundi. Ako VAIO računalo ima pokazivač napajanja, provjerite je li isključen. Zatim ponovno pokrenite računalo i unesite ispravnu zaporku.

  Zaporka je osjetljiva na velika i mala slova, stoga provjerite veličinu slova prije unosa.

- Ako zaboravite zaporku za uključivanje, nećete moći pokrenuti VAIO računalo. Više informacija potražite u odjeljku Što učiniti ako zaboravite lozinku za pokretanje VAIO računala?.

## Što učiniti ako zaboravite lozinku za pokretanje VAIO računala?

- Ako zaboravite lozinku (Postavljanje/promjena lozinke za uključivanje), nećete moći pokrenuti VAIO računalo.

  - Kad zaboravite lozinku za korisnika:

    Upišite lozinku za računalo da poništite lozinku za korisnika na zaslonu za postavljanje BIOS-a.

  - Kad zaboravite lozinku za računalo:

    Lozinku je potrebno poništiti, za što će se naplatiti naknada. Za poništavanje lozinke obratite se ovlaštenom centru za servis/podršku tvrtke Sony.

## Što učiniti ako zaboravite lozinku za pokretanje VAIO računala?

- Ako zaboravite lozinku (Postavljanje/promjena lozinke za uključivanje), nećete moći pokrenuti VAIO računalo.

  - Kad zaboravite lozinku za korisnika:

    Upišite lozinku za računalo da poništite lozinku za korisnika na zaslonu za postavljanje BIOS-a.

  - Kad zaboravite lozinku za računalo:

    Lozinku je potrebno poništiti, za što će se naplatiti naknada. Za poništavanje lozinke obratite se ovlaštenom centru za servis/podršku tvrtke Sony.

## Što učiniti kada se ne puni uređaj priključen u USB utičnica koji podržava USB napajanje?

- Provjerite je li omogućena postavka USB Charging. Više informacija potražite u odjeljku Punjenje USB uređaja.

## Zašto dolazi do prekida zvuka i/ili trzanja videozapisa kod reprodukcije videozapisa visoke razlučivosti, kao što su videozapisi snimljeni AVCHD digitalnom videokamerom?

- Reprodukcija videozapisa visoke razlučivosti zahtijeva dosta hardverskih resursa, kao što su procesor, grafički procesor i brzina memorije sustava u VAIO računalu. Tijekom reprodukcije videozapisa neke radnje i/ili funkcije mogu postati nedostupne, a prekidi zvuka, trzanje slike i nemogućnost reprodukcije mogu se pojavljivati zbog konfiguracije računala.

## Zašto VAIO računalo radi sporo, a frekvencija procesora je niska dok računalo radi na energiju baterije?

- Dok VAIO računalo radi na energiju baterije, frekvencija procesora smanjena je radi uštede energije, što uzrokuje spor rad računala. To je uobičajeno i ne predstavlja kvar.

## Što učiniti ako dodirnim zaslonom ne radi ispavno? (modeli s dodirnim zaslonom)

- Isključite pa ponovo uključite VAIO računalo.

- Elektromagnetski valovi mogu uzrokovati da dodirnim zaslonom ne radi pravilno. Pokušajte ove prijedloge.

  - Pomaknite VAIO računalo dalje od fluorescentnog svjetla ili motora koji emitira elektromagnetske valove.

  - Spojite AC adapter izravno u AC utičnicu ili koristite druge utičnice ako koristite produžni kabel.

  - Uklonite sve USB uređaje ili kabel priključen na VAIO računalo, ako postoji.

- Ako vaš AC adapter ima 3-pinski utikač, provjerite da je pravilno uzemljen.

## Što učiniti ako ne mogu upotrijebiti NFC/Funkcije Jednog dodira?

- Uređaj s podrškom za NFC/Funkcije Jednog dodira približite VAIO računalu što je više moguće.

  Ako NFC/Funkcije Jednog dodira i dalje ne funkcioniraju, pomičite uređaj pomalo gore ili dolje ili odvojite uređaj od računala na oko 10 sekundi, a zatim ponovno uređajem dotaknite računalo.

- Provjerite jesu li NFC/Funkcije Jednog dodira omogućene na podržanom uređaju.

  Možda ćete morati promijeniti postavke uređaja ovisno o uređaju koji upotrebljavate. Podrobnije informacije potražite u priručniku isporučenom uz uređaj.

- Omogućite NFC/Funkcije Jednog dodira.

  Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke.

  Odaberite stavku Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu, a zatim odaberite Bežično u lijevom oknu. Isključite Način rada u zrakoplovu i promijenite postavku NFC pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

- Ne približavajte metalne predmete, osim uređaja s podrškom za NFC/Funkcije Jednog dodira, VAIO računalu.

- Ne dodirujte VAIO računalo s više od jednog uređaja s podrškom za NFC/Funkcije Jednog dodira.

- Ako NFC/Funkcije Jednog dodira i dalje ne funkcioniraju nakon što provedete navedene radnje, ponovno pokrenite VAIO računalo.

## Što učiniti ako se podaci o položaju ne mogu preuzeti?

- Provjerite jesu li postavke za globalni sustav satelita za navigaciju (GNSS) ispravno konfigurirani.

  Više informacija potražite u odjeljku Preuzimanje podataka o položaju (modeli opremljeni uređajem za GNSS).

- Možda se nalazite na mjestu na kojem ne možete primati signale GNSS satelita.

  GNSS ne upotrebljavajte u tunelu, podrumu, iza vrata, visokih zgrada ili stabala, itd.

## Zašto ugrađeni digitalni kompas ne pokazuje točan smjer?

- Ugrađeni digitalni kompas radi otkrivanjem smjera magnetskog polja. Ne oslanjajte se isključivo na podatke o položaju koje pruža digitalni kompas.

  Na točnost digitalnog kompasa lako mogu utjecati magnetske smetnje i može neispravno raditi, osobito na sljedećim mjestima.

  - u liftu ili prostoriji izgrađenoj pomoću materijala koji sadrže željezo, kao što su metalni okviri ili armirani beton

  - pored strukture s armiranim betonom, kao što je pješački most ili zračna luka ili veliko predvorje kolodvora

  - u blizini vlaka ili automobila ili u njima

  - pored transformatora na zemlji ili dalekovoda

  - pored metalnih predmeta, kao što je metalni okvir stola ili metalni namještaj

  - pored materijala koji uzrokuju snažne magnetske smetnje, kao što je magnet, magnetski držač ili zvučnici

- Baždarenje ugrađenog digitalnog kompasa može ispraviti smjer koji pokazuje. Više informacija potražite u odjeljku Napomene o ugrađenim senzorima.

## Zašto se računalni zaslon ne zakreće?

- Rotacija zaslona može se onemogućiti.

  Otvorite izbornike i odaberitePostavke izbornik i potom provjerite postavke zaslona.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

- Zakretanje zaslona onemogućeno je dok je VAIO računalo spojeno na vanjski zaslon.

  Ako računalo spojite na vanjski zaslon dok je računalni zaslon orijentiran okomito, računalni se zaslon automatski zakreće u vodoravnu orijentaciju.

## Što učiniti ako se VAIO računalo ne može povezati s bežičnom WAN mrežom?

- Provjerite je li baterija napunjena.

- Provjerite je li na micro SIM kartici omogućen 3G ili LTE prijenos te je li ga operator aktivirao. Pri umetanju micro SIM kartice obavezno slijedite korake navedene u odjeljku Umetanje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN).

- Provjerite je li područje na kojem se nalazite pokriveno signalom mobilne mreže. Od operatera saznajte dodatne informacije o pokrivenosti na tom području.

- Provjerite je li postavka Način rada u zrakoplovu postavljena na Isključeno na zaslonu Postavke PC-ja.

- Provjerite je li postavka Mobilna širokopojasna u odjeljku Bežični uređaji postavljena na Uključeno na zaslonu Postavke PC-ja.

- Provjerite je li naziv pristupne točke (APN) ispravno postavljen u programu za upravljanje vezama. Ako nije, obratite se operatoru kako biste saznali ispravan APN koji treba upotrijebiti. Za više informacija pogledajte datoteku pomoći isporučenoj uz aplikaciju.

- Provjerite je li program za upravljanje vezama ispravno otkrio modem za bežičnu WAN (WWAN) mrežu. Otkrivanje modema za bežičnu WAN mrežu može potrajati.

#### Savjet

- Više informacija o WAN funkciji potražite na web-mjestu za podršku za VAIO.

## Zašto dolazi do prekida zvuka i/ili trzanja videozapisa kod reprodukcije videozapisa visoke razlučivosti, kao što su videozapisi snimljeni AVCHD digitalnom videokamerom?

- Reprodukcija videozapisa visoke razlučivosti zahtijeva dosta hardverskih resursa, kao što su procesor, grafički procesor i brzina memorije sustava u VAIO računalu. Tijekom reprodukcije videozapisa neke radnje i/ili funkcije mogu postati nedostupne, a prekidi zvuka, trzanje slike i nemogućnost reprodukcije mogu se pojavljivati zbog konfiguracije računala.

## Zašto dolazi do prekida zvuka i/ili trzanja videozapisa kod reprodukcije videozapisa visoke razlučivosti, kao što su videozapisi snimljeni AVCHD digitalnom videokamerom?

- Reprodukcija videozapisa visoke razlučivosti zahtijeva dosta hardverskih resursa, kao što su procesor, grafički procesor i brzina memorije sustava u VAIO računalu. Tijekom reprodukcije videozapisa neke radnje i/ili funkcije mogu postati nedostupne, a prekidi zvuka, trzanje slike i nemogućnost reprodukcije mogu se pojavljivati zbog konfiguracije računala.

## Što učiniti ako softver igre ne radi ili se stalno ruši?

- Provjerite mogu li se s web-mjesta proizvođača igre preuzeti zakrpe ili ažuriranja.

- Provjerite jeste li instalirali najnoviji upravljački program za videoreprodukciju.

- Na nekim modelima VAIO računala grafička memorija dijeli se sa sustavom. U tom slučaju nije moguće jamčiti optimalne grafičke performanse.

## Kako pronaći fizičku adresu (MAC adresu) ugrađene bežične mreže na VAIO računalu?

- Ako je na pristupnoj točki omogućeno filtriranje MAC adresa, prijavite MAC adresu VAIO računala na zaslonu postavljanja pristupne točke. U suprotnom računalo se ne može povezati s pristupnom točkom.

  Otvorite Naredbeni redak, unesite „ipconfig /all“, a zatim pritisnite tipku Enter. Fizičku adresu (MAC adresu) možete pronaći u polju Fizička adresa pod stavkom Bežični LAN adapter za Wi-Fi.

  Kako otvoriti odjeljak Naredbeni redak, pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke.

## Što učiniti ako se ne mogu reproducirati filmovi ili glazba koji se primaju putem Wi-Fi(R) (bežični LAN) ili je reprodukcija isprekidana? Zašto je brzina prijenosa niska?

- Premjestite VAIO računalo dalje od prepreka ili bliže pristupnoj točki koju upotrebljavate.

  Na povezivanje utječu udaljenost, prepreke, konfiguracija uređaja, jačina radiovalova i smetnje, materijal u zidovima, pokrenute aplikacije itd.

- Ako koristite pristupnu točku, uređaj je možda privremeno opterećen, ovisno o broju uređaja koji komuniciraju putem pristupne točke.

  Pričekajte pa pokušajte ponovno.

- Promijenite postavku kanala na pristupnoj točki. Promjenom kanala možda će se smanjiti smetnje na bežičnoj mreži, a brzina prijenosa porasti.

  Ako se javljaju smetnje kanala pristupne točke, može se smanjiti brzina.

- Ako pristupnu točku ometaju druge pristupne točke, promijenite kanal pristupne točke.

  Više informacija potražite u priručniku isporučenom uz pristupnu točku.

- Provjerite nalazi li se u blizini Wi-Fi uređaja mikrovalna pećnica koja radi.

  Frekvencijski pojas od 2,4 GHz na kojem radi Wi-Fi mreža upotrebljavaju razni uređaji i aparati. Ako tijekom komuniciranja Wi-Fi mrežom koristite mikrovalnu pećnicu, brzina prijenosa može se smanjiti, doseg komunikacije suziti ili se mogu javljati prekidi u komunikaciji.

## Što učiniti ako ne znate SSID ili sigurnosni ključ pristupne točke?

- Ključ možete pronaći na zaslonu s postavkama za pristupnu točku.

  Više informacija potražite u priručniku isporučenom uz pristupnu točku.

## Što učiniti ako se VAIO računalo ne može povezati s pristupnom točkom (ili internetom)?

- Pročitajte odjeljak Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija Wi-Fi(R) (bežični LAN)?.

- Provjerite je li pristupna točka uključena.

- Provjerite postavke pristupne točke.

  U sljedećim slučajevima VAIO računalo neće se moći povezati s pristupnom točkom ili veza može biti nestabilna.

  - Ako je pristupna točka postavljena na odbijanje komunikacije s uređajem čiji je SSID postavljen na „ANY“, a SSID VAIO računala ili pristupne točke postavljen je na „ANY“.

  - Kada je pristupna točka u skrivenom načinu rada.

    Više informacija potražite u priručniku isporučenom uz pristupnu točku ili se obratite davatelju usluga Wi-Fi mreže.

- Provjerite jesu li VAIO računalo i pristupna točka međusobno povezani. Više informacija potražite u odjeljku Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN).

- Na povezivanje utječu udaljenost, prepreke, konfiguracija uređaja, jačina radiovalova i smetnje, materijal u zidovima, pokrenute aplikacije itd.

  Premjestite VAIO računalo dalje od prepreka ili bliže pristupnoj točki koju upotrebljavate.

- Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke i(ikona mreže).

  Provjerite je li pristupna točka prikazana.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

## Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija Wi-Fi(R) (bežični LAN)?

- Omogućite funkciju Wi-Fi.

  Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke.

  U donjem desnom kutu odaberite Promjena postavki PC-ja, a u lijevom oknu odaberite Bežično.

  Isključite Način rada u zrakoplovu i promijenite postavku Wi-Fi pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

- Za upotrebu funkcije Wi-Fi na VAIO računalu morate konfigurirati postavke za Wi-Fi.

  Provjerite postavke za Wi-Fi na računalu. Više informacija potražite u odjeljku Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN).

- Ako je instalirana pomoćna aplikacija za povezivanje isporučena s proizvodom za Wi-Fi vezu treće strane, deinstalirajte je.

  Ako je instalirana pomoćna aplikacija za povezivanje, sustav Windows možda neće moći konfigurirati postavke za Wi-Fi. Prije deinstalacije zapišite postavke (kao što su sigurnosni ključevi).

## Kako pronaći fizičku adresu (MAC adresu) ugrađene bežične mreže na VAIO računalu?

- Ako je na pristupnoj točki omogućeno filtriranje MAC adresa, prijavite MAC adresu VAIO računala na zaslonu postavljanja pristupne točke. U suprotnom računalo se ne može povezati s pristupnom točkom.

  Otvorite Naredbeni redak, unesite „ipconfig /all“, a zatim pritisnite tipku Enter. Fizičku adresu (MAC adresu) možete pronaći u polju Fizička adresa pod stavkom Bežični LAN adapter za Wi-Fi.

  Kako otvoriti odjeljak Naredbeni redak, pročitajte u odjeljku Pretraživanje/pokretanje stavki Aplikacije, Postavke ili Datoteke.

## Što učiniti ako se ne mogu reproducirati filmovi ili glazba koji se primaju putem Wi-Fi(R) (bežični LAN) ili je reprodukcija isprekidana? Zašto je brzina prijenosa niska?

- Premjestite VAIO računalo dalje od prepreka ili bliže pristupnoj točki koju upotrebljavate.

  Na povezivanje utječu udaljenost, prepreke, konfiguracija uređaja, jačina radiovalova i smetnje, materijal u zidovima, pokrenute aplikacije itd.

- Ako koristite pristupnu točku, uređaj je možda privremeno opterećen, ovisno o broju uređaja koji komuniciraju putem pristupne točke.

  Pričekajte pa pokušajte ponovno.

- Promijenite postavku kanala na pristupnoj točki. Promjenom kanala možda će se smanjiti smetnje na bežičnoj mreži, a brzina prijenosa porasti.

  Ako se javljaju smetnje kanala pristupne točke, može se smanjiti brzina.

- Ako pristupnu točku ometaju druge pristupne točke, promijenite kanal pristupne točke.

  Više informacija potražite u priručniku isporučenom uz pristupnu točku.

- Provjerite nalazi li se u blizini Wi-Fi uređaja mikrovalna pećnica koja radi.

  Frekvencijski pojas od 2,4 GHz na kojem radi Wi-Fi mreža upotrebljavaju razni uređaji i aparati. Ako tijekom komuniciranja Wi-Fi mrežom koristite mikrovalnu pećnicu, brzina prijenosa može se smanjiti, doseg komunikacije suziti ili se mogu javljati prekidi u komunikaciji.

## Što učiniti ako ne znate SSID ili sigurnosni ključ pristupne točke?

- Ključ možete pronaći na zaslonu s postavkama za pristupnu točku.

  Više informacija potražite u priručniku isporučenom uz pristupnu točku.

## Što učiniti ako se VAIO računalo ne može povezati s pristupnom točkom (ili internetom)?

- Pročitajte odjeljak Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija Wi-Fi(R) (bežični LAN)?.

- Provjerite je li pristupna točka uključena.

- Provjerite postavke pristupne točke.

  U sljedećim slučajevima VAIO računalo neće se moći povezati s pristupnom točkom ili veza može biti nestabilna.

  - Ako je pristupna točka postavljena na odbijanje komunikacije s uređajem čiji je SSID postavljen na „ANY“, a SSID VAIO računala ili pristupne točke postavljen je na „ANY“.

  - Kada je pristupna točka u skrivenom načinu rada.

    Više informacija potražite u priručniku isporučenom uz pristupnu točku ili se obratite davatelju usluga Wi-Fi mreže.

- Provjerite jesu li VAIO računalo i pristupna točka međusobno povezani. Više informacija potražite u odjeljku Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN).

- Na povezivanje utječu udaljenost, prepreke, konfiguracija uređaja, jačina radiovalova i smetnje, materijal u zidovima, pokrenute aplikacije itd.

  Premjestite VAIO računalo dalje od prepreka ili bliže pristupnoj točki koju upotrebljavate.

- Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke i(ikona mreže).

  Provjerite je li pristupna točka prikazana.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

## Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija Wi-Fi(R) (bežični LAN)?

- Omogućite funkciju Wi-Fi.

  Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke.

  U donjem desnom kutu odaberite Promjena postavki PC-ja, a u lijevom oknu odaberite Bežično.

  Isključite Način rada u zrakoplovu i promijenite postavku Wi-Fi pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

- Za upotrebu funkcije Wi-Fi na VAIO računalu morate konfigurirati postavke za Wi-Fi.

  Provjerite postavke za Wi-Fi na računalu. Više informacija potražite u odjeljku Pokretanje komunikacija Wi-Fi(R) (bežični LAN).

- Ako je instalirana pomoćna aplikacija za povezivanje isporučena s proizvodom za Wi-Fi vezu treće strane, deinstalirajte je.

  Ako je instalirana pomoćna aplikacija za povezivanje, sustav Windows možda neće moći konfigurirati postavke za Wi-Fi. Prije deinstalacije zapišite postavke (kao što su sigurnosni ključevi).

## Što učiniti ako se ne može koristiti funkcija BLUETOOTH(R)?

- Provjerite je li funkcija BLUETOOTH omogućena.

  Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke.

  Odaberite stavku Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu, a zatim odaberite Bežično u lijevom oknu.

  Isključite Način rada u zrakoplovu i promijenite postavku Bluetooth pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

## Što učiniti ako se BLUETOOTH(R) uređaji ne mogu povezati s VAIO računalom?

- Pročitajte odjeljak Što učiniti ako ne možete pronaći BLUETOOTH(R) uređaj s kojim želite komunicirati?.

- Provjerite je li provjera autentičnosti (uparivanje) između uređaja i VAIO računala uspješno izvršena.

  Neki BLUETOOTH uređaji zahtijevaju provjeru autentičnosti (uparivanje) prije uspostave veze s drugim uređajem. Izvršite provjeru autentičnosti prije povezivanja s tim uređajima.

- Provjerite dopušta li vaše VAIO računalo BLUETOOTH uređajima da pronađu računalo.

  Odaberite(strelica) u području obavijesti na radnoj površini, desnom tipkom miša kliknite(ikona BLUETOOTH) i odaberite Otvori postavke da otvorite prozor postavki.

  Odaberite karticu Mogućnosti i provjerite je li potvrdni okvir Dopusti Bluetooth uređajima da pronađu ovo računalo odabran.

  Kako otvoriti radnu površinu, pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Radna površina.

## Zašto se funkcija BLUETOOTH(R) ne može upotrebljavati kad se na VAIO računalo prijavim sa standardnim korisničkim računom?

- Funkcija BLUETOOTH možda neće biti dostupna korisniku sa standardnim korisničkim računom na VAIO računalu.

  Prijavite se na računalo kao korisnik s administratorskim pravima.

## Zašto je moja BLUETOOTH(R) veza spora?

- Brzina prijenosa podataka ovisi o preprekama i/ili udaljenosti među uređajima, kvaliteti radiovalova te konfiguraciji uređaja ili aplikacija koje se upotrebljavaju.

  Približite VAIO računalo i BLUETOOTH uređaj bliže jedno drugome.

- Ako verzija BLUETOOTH standarda koja se upotrebljava na BLUETOOTH uređaju s kojim komunicirate nije ista kao i verzija na VAIO računalu, brzina komunikacije može biti niža.

- Ako je VAIO računalo usklađeno s BLUETOOTH tehnologijom velike brzine i ispunjena su sljedeća dva uvjeta, bit će vam dostupna komunikacija velike brzine. Međutim, neki BLUETOOTH profili ne podržavaju komunikaciju velike brzine.

  - BLUETOOTH uređaj s kojim komunicirate podržava BLUETOOTH tehnologiju velike brzine.

  - Na računalu su omogućene i funkcija Wi-Fi(R) (bežični LAN) i funkcija BLUETOOTH.

## Što učiniti ako ne možete pronaći BLUETOOTH(R) uređaj s kojim želite komunicirati?

- Smanjite udaljenost između VAIO računala i BLUETOOTH uređaja na unutar 10 metara.

  Ako je računalo udaljeno više od 10 metara od BLUETOOTH uređaja, komunikacija neće biti moguća.

  Računalo neće moći komunicirati s BLUETOOTH uređajem čak i unutar 10 metara zbog prepreka između uređaja, kvalitete radiovalova, okoline u koju spadaju zidovi i materijali tih zidova ili aplikacija koje se izvode. U tom slučaju premjestite računalo dalje od prepreka i bliže uređaju.

- Provjerite je li funkcija BLUETOOTH na uređaju uključena te da uređaj nije u načinu uštede energije.

- Provjerite je li funkcija BLUETOOTH na uređaju s kojim želite komunicirati omogućena.

  Više informacija potražite u priručniku isporučenom s uređajem.

- Ako uređaj s kojim se želite povezati već komunicira s drugim BLUETOOTH uređajem, nećete ga moći pronaći i nećete s njim moći komunicirati VAIO računalom.

## Što učiniti ako ikona BLUETOOTH(R) nije prikazana u području obavijesti na radnoj površini?

- Provjerite je li funkcija BLUETOOTH omogućena.

  Otvorite gumbiće i odaberite gumbićPostavke.

  Odaberite stavku Promjena postavki PC-ja u donjem desnom kutu, a zatim odaberite Bežično u lijevom oknu.

  Isključite Način rada u zrakoplovu i promijenite postavku Bluetooth pod stavkom Bežični uređaji na Uključeno.

  Kako otvoriti gumbiće, pročitajte u odjeljku Otvaranje gumbića.

- Provjerite postavke za BLUETOOTH.

  Otvorite odjeljak Upravljačka ploča i odaberite Hardver i zvuk i Uređaji i pisači.

  Desnom tipkom miša kliknite ikonu računala i odaberite Postavke za Bluetooth i potvrdni okvir Pokaži Bluetooth ikonu u području obavijesti.

  Kako otvoriti odjeljak Upravljačka ploča, pročitajte u odjeljku Otvaranje odjeljka Upravljačka ploča.

## Zašto se BLUETOOTH(R) ne može upotrebljavati kada se promijeni korisnik?

- Ako promijenite korisnika bez odjave iz sustava, BLUETOOTH uređaji neće raditi.

  Pazite da se odjavite prije promjene korisnika.

## Što učiniti ako se VAIO računalo ne može povezati s bežičnom WAN mrežom?

- Provjerite je li baterija napunjena.

- Provjerite je li na micro SIM kartici omogućen 3G ili LTE prijenos te je li ga operator aktivirao. Pri umetanju micro SIM kartice obavezno slijedite korake navedene u odjeljku Umetanje micro SIM kartice (modeli opremljeni uređajem za bežični WAN).

- Provjerite je li područje na kojem se nalazite pokriveno signalom mobilne mreže. Od operatera saznajte dodatne informacije o pokrivenosti na tom području.

- Provjerite je li postavka Način rada u zrakoplovu postavljena na Isključeno na zaslonu Postavke PC-ja.

- Provjerite je li postavka Mobilna širokopojasna u odjeljku Bežični uređaji postavljena na Uključeno na zaslonu Postavke PC-ja.

- Provjerite je li naziv pristupne točke (APN) ispravno postavljen u programu za upravljanje vezama. Ako nije, obratite se operatoru kako biste saznali ispravan APN koji treba upotrijebiti. Za više informacija pogledajte datoteku pomoći isporučenoj uz aplikaciju.

- Provjerite je li program za upravljanje vezama ispravno otkrio modem za bežičnu WAN (WWAN) mrežu. Otkrivanje modema za bežičnu WAN mrežu može potrajati.

#### Savjet

- Više informacija o WAN funkciji potražite na web-mjestu za podršku za VAIO.

## Što učiniti ako se mediji za oporavak ne mogu izraditi?

- Pokušajte izvršiti donje prijedloge:

  - Preuzmite i instalirajte najnovija ažuriranja pomoću značajke VAIO Update. Više informacija potražite u odjeljku Upotreba programa VAIO Update.

  - Ponovno pokrenite VAIO računalo. Pokušajte ponovo izraditi medije za oporavak.

  - Ako je s vanjskim optičkim pogonom isporučen AC adapter, uključite adapter u izvor napajanja.

- Isprobajte druge pouzdane medije.

- Ako se problem i dalje javlja, dodatnu pomoć potražite na web-mjestu za mrežnu podršku za VAIO.

## Što učiniti ako se postupak oporavka ne može pokrenuti/dovršiti?

- Odspojite sve nepotrebne vanjske uređaje iz VAIO računala.

- Pokušajte izvršiti donje prijedloge:

  - Provjerite stanje medija za oporavak. Ako upotrebljavate optičke diskove, provjerite jesu li prljavi ili oštećeni. Ako diskovi nisu čisti, očistite ih pa ponovo pokušajte oporaviti VAIO računalo.

  - Ako ne možete oporaviti VAIO računalo iz područja za oporavak, ponovo pokrenite računalo i opet pokušajte oporaviti računalo iz područja za oporavak ili pomoću medija za oporavak.

  - Ako VAIO računalo ne možete oporaviti s pomoću USB optičkog pogona ili USB flash pogona, priključite ga u drugi USB ulaz ili USB ulaz koji je kompatibilan sa standardom USB 2.0 (ako postoji). Potom isključite računalo i ponovite pokušaj oporavka. Više informacija potražite u odjeljku Oporavak iz područja za oporavak.

- Ako se problem i dalje javlja, dodatnu pomoć potražite na web-mjestu za mrežnu podršku za VAIO.

## Što učiniti ako VAIO računalo postane nestabilno (sustav Windows ne pokreće se)?

- Pokušajte izvršiti donje prijedloge:

  - Vratite datoteke sustava računala.

    Upotrijebite točku vraćanja koju ste izradili prije nego je VAIO računalo postalo nestabilno. Više informacija potražite u odjeljku Vraćanje datoteka sustava upotrebom točke vraćanja ako se sustav Windows ne može pokrenuti.

  - Oporavite VAIO računalo iz sigurnosne kopije slike sustava ako ste je izradili. Više informacija potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

    Datoteke koje ste izradili ili promijenili nakon izrade kopije slike sustava neće se moći vratiti.

    Izradite sigurnosnu kopiju takve datoteke pomoću značajke VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions. Više informacija potražite u odjeljku Izrada sigurnosne kopije podataka kada se sustav Windows ne može pokrenuti.

- Upotrijebite VAIO Hardware Diagnostics za otkrivanje problema na VAIO računalu.

  - Pomoću te aplikacije možete provjeriti treba li se zamijeniti hardver računala (procesor, memorijski modul i ugrađeni uređaj za pohranu).

    Da pokrenete VAIO Hardware Diagnostics, odaberite Tools i VAIO Hardware Diagnostics u odjeljku VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Slijedite upute u odjeljku Oporavak iz područja za oporavak da oporavite VAIO računalo.

  - Ako niste, napravite sigurnosnu kopiju vrijednih podataka pomoću značajke VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions prije oporavka VAIO računala. Više informacija potražite u odjeljku Izrada sigurnosne kopije podataka kada se sustav Windows ne može pokrenuti.

    Ako ste napravili sigurnosnu kopiju pomoću značajke za oporavak sustava Windows prije nego je VAIO računalo postalo nestabilno, ali ste neke datoteke izradili ili promijenili nakon toga, napravite sigurnosnu kopiju tih datoteka pomoću značajke VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

  #### Napomena

  - Oporavak VAIO računala izbrisat će sve podatke na ugrađenom uređaju za pohranu.

## Što učiniti ako VAIO računalo postane nestabilno (sustav Windows pokreće se)?

- Pokušajte izvršiti donje prijedloge:

  - Pokrenite VAIO Care da potraži rješenje. Više informacija potražite u odjeljku Održavanje VAIO računala u optimalnom stanju (VAIO Care).

  - Vratite datoteke sustava računala.

    Upotrijebite točku vraćanja koju ste izradili prije nego je VAIO računalo postalo nestabilno. Više informacija potražite u odjeljku Vraćanje datoteka sustava upotrebom točke vraćanja ako se sustav Windows ne može pokrenuti.

  - Deinstalirajte aplikaciju ili upravljački program ako je VAIO računalo postalo nestabilno nakon instalacije aplikacije ili upravljačkog programa.

  - Ponovo instalirajte predinstalirane aplikacije ili upravljačke programe na VAIO računalo ako te aplikacije ili upravljački program ne rade ispravno. Više informacija potražite u odjeljku Kako ponovo instalirati originalne aplikacije i upravljačke programe?.

  - Oporavite VAIO računalo iz sigurnosne kopije slike sustava ako ste je izradili. Više informacija potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

- Ako se problem i dalje javlja, slijedite upute u odjeljku Osvježavanje VAIO računala da ponovno instalirate operativni sustav.

  Ako se problem i dalje javlja nakon što osvježite VAIO računalo, slijedite upute u odjeljku Oporavak iz područja za oporavak da oporavite računalo.

  Računalo možda ne podržava funkciju osvježavanja, ovisno o modelu koji ste kupili.

  - Ako još niste, izradite medije za oporavak. Pročitajte odjeljak Izrada medija za oporavak.

  - Napravite sigurnosnu kopiju vrijednih podataka prije oporavka VAIO računala. Više informacija potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

    #### Napomena

    - Oporavak VAIO računala izbrisat će sve podatke na ugrađenom uređaju za pohranu.

## Što učiniti ako se VAIO računalo ne može oporaviti iz područja za oporavak?

- Ako ste softverom mijenjali područje za oporavak, instalirali operacijski sustav različit od predinstaliranog ili ste ugrađeni uređaj za pohranu formatirali bez upotrebe značajke VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions, VAIO računalo oporavite pomoću medija za oporavak.

- Ako se problem i dalje javlja, dodatnu pomoć potražite na web-mjestu za mrežnu podršku za VAIO.

## Kako izraditi medije za oporavak?

- Medije za oporavak možete izraditi pomoću značajke VAIO Care. Više informacija potražite u odjeljku Izrada medija za oporavak.

## Kako vratiti VAIO računalo na zadane tvorničke postavke?

- Dva su načina za oporavak sustava VAIO računala: Oporavak pomoću medija za oporavak i Oporavak iz područja za oporavak.

## Kako ponovo instalirati originalne aplikacije i upravljačke programe?

- Možete oporaviti predinstalirane aplikacije i upravljačke programe pomoću značajke VAIO Care. Za njihov oporavak pokrenite VAIO Care (Održavanje VAIO računala u optimalnom stanju (VAIO Care)), a zatim odaberite Advanced Tools, Restore and recovery i Reinstall Applications and Drivers.

  Više informacija potražite u datoteci pomoći isporučenoj uz VAIO Care.

## Što učiniti ako zaboravite zaporku za sustav Windows?

- Lozinka za sustav Windows osjetljiva je na velika i mala slova. Provjerite zaporku i unesite je ponovo.

- Prijavite se kao korisnik koji ima administratorske ovlasti i poništite zaporku.

  - Ako zaboravite sve zaporke za račune administratora sustava, ne možete poništiti nijednu zaporku za sustav Windows. Potrebno je provesti oporavak sustava. Više informacija potražite u odjeljku O oporavku.

## Što učiniti ako se prikaže poruka Enter Onetime Password i ako se sustav Windows ne pokrene nakon što tri puta zaredom unesete netočnu zaporku za uključivanje?

- Pritisnite i držite gumb(Napajanje) za više od 4 do 10 sekundi. Ako VAIO računalo ima pokazivač napajanja, provjerite je li isključen. Zatim ponovno pokrenite računalo i unesite ispravnu zaporku.

  Zaporka je osjetljiva na velika i mala slova, stoga provjerite veličinu slova prije unosa.

- Ako zaboravite zaporku za uključivanje, nećete moći pokrenuti VAIO računalo. Više informacija potražite u odjeljku Što učiniti ako zaboravite lozinku za pokretanje VAIO računala?.

## Što učiniti ako zaboravite lozinku za pokretanje VAIO računala?

- Ako zaboravite lozinku (Postavljanje/promjena lozinke za uključivanje), nećete moći pokrenuti VAIO računalo.

  - Kad zaboravite lozinku za korisnika:

    Upišite lozinku za računalo da poništite lozinku za korisnika na zaslonu za postavljanje BIOS-a.

  - Kad zaboravite lozinku za računalo:

    Lozinku je potrebno poništiti, za što će se naplatiti naknada. Za poništavanje lozinke obratite se ovlaštenom centru za servis/podršku tvrtke Sony.

## Što učiniti ako zaboravite lozinku za pokretanje VAIO računala?

- Ako zaboravite lozinku (Postavljanje/promjena lozinke za uključivanje), nećete moći pokrenuti VAIO računalo.

  - Kad zaboravite lozinku za korisnika:

    Upišite lozinku za računalo da poništite lozinku za korisnika na zaslonu za postavljanje BIOS-a.

  - Kad zaboravite lozinku za računalo:

    Lozinku je potrebno poništiti, za što će se naplatiti naknada. Za poništavanje lozinke obratite se ovlaštenom centru za servis/podršku tvrtke Sony.

## Što učiniti ako VAIO računalo ne prepoznaje USB uređaj?

- Provjerite je li USB uređaj uključen i upotrebljava li vlastito napajanje.

  - Ako upotrebljavate digitalni fotoaparat, provjerite jesu li baterije pune.

  - Ako upotrebljavate pisač, provjerite je li kabel za napajanje čvrsto priključen u strujnu utičnicu.

- Možda ćete prije povezivanja USB uređaja morati instalirati upravljački program za USB uređaj. Više informacija pročitajte u priručniku koji je isporučen s USB uređajem.

- Pokušajte s drugim USB ulazom na VAIO računalu. Možda je USB upravljački program instaliran na određeni ulaz koji ste koristili kod prvog spajanja uređaja.

- USB koncentratori mogu onemogućiti rad USB uređaja zbog kvara u raspodjeli napajanja. Preporučujemo spajanje uređaja izravno na VAIO računalo bez koncentratora.

## Što učiniti ako se dokument ne može ispisati?

- Provjerite je li pisač kompatibilan sa sustavom Windows koji je instaliran na VAIO računalu.

- Kad spojite novi pisač, prvo postavite upravljački program pisača.

  Za informacije kako postaviti upravljački program pisača posjetite web-mjesto proizvođača ili pogledajte u priručnik koji je isporučen s pisačem.

- Provjerite jesu li postavke pisača ispravno konfigurirane.

  Pojedinosti o postavkama pisača pročitajte u priručniku koji je isporučen s pisačem.

- Provjerite je li pisač uključen.

  Više informacija potražite u priručniku isporučenom s pisačem.

- Provjerite jesu li ispravno spojeni kabel za napajanje pisača i AC adapter te AC adapter i AC utičnicu.

- Provjerite je prikazan status pisača kao na mreži ili spreman.

  Provjerite jesu li postavke pisača ispravno konfigurirane prema uputama priručnika koji je isporučen s pisačem.

- Provjerite je li pisač postavljen na Postavi kao zadani pisač.

  Više informacija potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

- Provjerite je li pisač spojen na mrežu (LAN).

  Ako je pisač izravno spojen na mrežu (LAN), provjerite je li uključen usmjernik ili koncentrator.

  Ako je pisač spojen na poslužitelj za ispis, provjerite je li na poslužitelju prikazana poruka o pogrešci.

- Provjerite radi li aplikacija ispravno.

  Aplikacija možda ne podržava format dokumenta. U tom slučaju, dokument se neće ispravno ispisati.

  Obratite se izdavaču aplikacije ili proizvođaču pisača.

- Provjerite je li odabran ispravan ulaz za pisač.

  Više informacija o postavkama ulaza potražite u priručniku koji je isporučen s pisačem ili se obratite proizvođaču.

## Što učiniti ako VAIO računalo ne prepoznaje USB uređaj?

- Provjerite je li USB uređaj uključen i upotrebljava li vlastito napajanje.

  - Ako upotrebljavate digitalni fotoaparat, provjerite jesu li baterije pune.

  - Ako upotrebljavate pisač, provjerite je li kabel za napajanje čvrsto priključen u strujnu utičnicu.

- Možda ćete prije povezivanja USB uređaja morati instalirati upravljački program za USB uređaj. Više informacija pročitajte u priručniku koji je isporučen s USB uređajem.

- Pokušajte s drugim USB ulazom na VAIO računalu. Možda je USB upravljački program instaliran na određeni ulaz koji ste koristili kod prvog spajanja uređaja.

- USB koncentratori mogu onemogućiti rad USB uređaja zbog kvara u raspodjeli napajanja. Preporučujemo spajanje uređaja izravno na VAIO računalo bez koncentratora.

## Što učiniti ako se dokument ne može ispisati?

- Provjerite je li pisač kompatibilan sa sustavom Windows koji je instaliran na VAIO računalu.

- Kad spojite novi pisač, prvo postavite upravljački program pisača.

  Za informacije kako postaviti upravljački program pisača posjetite web-mjesto proizvođača ili pogledajte u priručnik koji je isporučen s pisačem.

- Provjerite jesu li postavke pisača ispravno konfigurirane.

  Pojedinosti o postavkama pisača pročitajte u priručniku koji je isporučen s pisačem.

- Provjerite je li pisač uključen.

  Više informacija potražite u priručniku isporučenom s pisačem.

- Provjerite jesu li ispravno spojeni kabel za napajanje pisača i AC adapter te AC adapter i AC utičnicu.

- Provjerite je prikazan status pisača kao na mreži ili spreman.

  Provjerite jesu li postavke pisača ispravno konfigurirane prema uputama priručnika koji je isporučen s pisačem.

- Provjerite je li pisač postavljen na Postavi kao zadani pisač.

  Više informacija potražite u odjeljku Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

- Provjerite je li pisač spojen na mrežu (LAN).

  Ako je pisač izravno spojen na mrežu (LAN), provjerite je li uključen usmjernik ili koncentrator.

  Ako je pisač spojen na poslužitelj za ispis, provjerite je li na poslužitelju prikazana poruka o pogrešci.

- Provjerite radi li aplikacija ispravno.

  Aplikacija možda ne podržava format dokumenta. U tom slučaju, dokument se neće ispravno ispisati.

  Obratite se izdavaču aplikacije ili proizvođaču pisača.

- Provjerite je li odabran ispravan ulaz za pisač.

  Više informacija o postavkama ulaza potražite u priručniku koji je isporučen s pisačem ili se obratite proizvođaču.