# Osebni računalnik VAIO Tap 11SVT1121

## Opombe o vgrajenih senzorjih

Pred uporabo vgrajenih senzorjev preberite spodnje previdnostne ukrepe glede pravilne uporabe.

### Opombe o uporabi vgrajenega merilnika pospeška

- Usmerjenosti zaslona računalnika ne morete spremeniti, če je računalnik VAIO priključen na zunanji zaslon. Če računalnik uporabljate v pokončni usmerjenosti in ga priključite na zunanji zaslon, se usmerjenost računalnika samodejni spremeni v ležečo (vodoravno) usmerjenost.

- Slika na zaslonu računalnika bo morda popačena, če spremenite usmerjenost zaslona računalnika, ko je aktiviran ohranjevalnik zaslona.

- Nekateri programi ne podpirajo pokončne usmerjenosti in morda ne bodo delovali pravilno. V takem primeru uporabljajte računalnik VAIO v ležeči usmerjenosti.

### Opombe o uporabi vgrajenega digitalnega kompasa

- Vgrajeni digitalni kompas deluje tako, da zazna magnetno smer. Nikoli se ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih zagotavlja digitalni kompas.

  Magnetne motnje lahko močno vplivajo na natančnost digitalnega kompasa in povzročijo nepravilno delovanje kompasa zlasti na teh mestih:

  - V dvigalu ali prostoru, ki je zgrajeno iz železnih materialov, kot so železni okvirji in železobeton

  - Blizu zgradbe, ki je zgrajeno iz železobetona, kot je most za pešce ali hala na letališču ali železniški postaji

  - Blizu vlaka ali avtomobila oziroma v njem

  - Blizu transformatorja na zemlji ali električnih visokonapetostnih daljnovodov

  - Blizu kovinskega izdelka, kot je kovinska miza ali kovinsko pohištvo

  - Blizu materiala z visoko stopnjo magnetnih motenj, kot je magnet, magnetni nosilec ali zvočnik

    Priloženo pisalo (modeli, ki imajo priloženo Digitalno pisalo) in tipkovnica vsebujeta magnete. Če pisalo ali tipkovnico približate magnetometru () na računalniku VAIO, digitalni kompas morda ne bo deloval pravilno.

- S prilagoditvijo kota zaslona LCD lahko zmanjšate natančnost vgrajenega digitalnega kompasa, vendar to ni okvara, ampak običajen pojav. V takem primeru morate umeriti digitalni kompas.

  Odmaknite se od virov magnetnih motenj, na primer kovinskih izdelkov ali magnetov, in med uporabo programa, ki uporablja digitalni kompas, izvedite spodnja dejanja.

  Pred izvajanjem teh dejanj naj bosta pisalo (modeli, ki imajo priloženo Digitalno pisalo) in tipkovnica proč od računalnika VAIO, stojalo na zadnji strani računalnika pa zložite.

  - Računalnik VAIO položite na ravno površino, ga primite z obema rokama in enkrat zavrtite za 360 stopinj v smeri urinega kazalca, zaslon LCD pa naj bo obrnjen navzgor.

  - Računalnik VAIO položite na ravno površino, ga primite z obema rokama in enkrat zavrtite za 360 stopinj po vzdolžni osi.

  - Računalnik VAIO položite na ravno površino, ga primite z obema rokama in enkrat zavrtite za 360 stopinj po prečni osi.

  - Če težave niste odpravili, uporabite računalnik VAIO na mestu z manjšo stopnjo magnetnih motenj.

Na vrh strani