# Lični računar VAIO Tap 11SVT1121

## Napomene o ugrađenim senzorima

Pre korišćenja ugrađenih senzora pročitajte sledeće mere predostrožnosti radi pravilne upotrebe.

### Napomene o korišćenju ugrađenog akcelerometra

- Dok je vaš VAIO računar povezan na spoljni displej nećete moći da promenite orijentaciju ekrana računara. Ako računar povežete na spoljni displej dok ga koristite u uspravnom položaju, ekran računara će automatski promeniti orijentaciju u položen (horizontalan) položaj.

- Ekran računara može postati izobličen ako promenite njegovu orijentaciju dok je čuvar ekrana aktiviran.

- Neke aplikacije ne podržavaju uspravan položaj ekrana i možda neće raditi ispravno. U tom slučaju koristite svoj VAIO računar u položenom položaju.

### Napomene o korišćenju ugrađenog digitalnog kompasa

- Ugrađeni digitalni kompas radi tako što detektuje pravac magnetnog polja. Ne oslanjajte se isključivo na informacije o lokaciji koje pruža ugrađeni digitalni kompas.

  Na tačnost digitalnog kompasa mogu lako uticati magnetne smetnje i on možda neće pravilno raditi, posebno na sledećim lokacijama:

  - Unutar lifta ili prostorije izgrađene od materijala koji sadrže gvožđe, kao što su gvozdeni ramovi ili armirani beton

  - U blizini strukture od armiranog betona, kao što je pešački most ili hol na aerodromu ili železničkoj stanici

  - U blizini ili unutar voza ili automobila

  - U blizini transformatora na zemlji ili visokonaponskih vodova

  - U blizini metalnih proizvoda, kao što su sto sa metalnim ramom ili metalni nameštaj

  - U blizini materijala koji stvara visok nivo magnetnih smetnji, kao što su magnet, magnetni držač ili zvučnici

    Isporučena olovka (Modeli sa Digitizer Stylus) i tastatura sadrže magnete. Ako olovku ili tastaturu približite magnetometru () na vašem VAIO računaru, digitalni kompas možda neće raditi pravilno.

- Podešavanjem ugla LCD ekrana može se smanjiti tačnost ugrađenog digitalnog kompasa; ipak, to je uobičajeno i ne predstavlja kvar. U tom slučaju je potrebno obaviti kalibraciju digitalnog kompasa.

  Udaljite se od materijala koji uzrokuju magnetne smetnje, kao što su proizvodi od metala ili magneti, i obavite sledeće operacije dok se aplikacija koja koristi digitalni kompas izvršava.

  Pre obavljanja operacija, držite olovku (Modeli sa Digitizer Stylus) i tastaturu dalje od vašeg VAIO računara i sklopite postolje na zadnjoj strani računara.

  - Postavite VAIO računar na ravnu površinu, uhvatite ga obema rukama, a zatim okrenite 360 stepeni u smeru kretanja kazaljki na satu tako da je LCD ekran okrenut na gore.

  - Postavite VAIO računar na ravnu površinu, uhvatite ga obema rukama, a zatim okrenite 360 stepeni po dužini.

  - Postavite VAIO računar na ravnu površinu, uhvatite ga obema rukama, a zatim okrenite 360 stepeni po širini.

  - Ako se problem nastavi, koristite VAIO računar na lokaciji sa manjim magnetnim smetnjama.

Idi na vrh stranice