# Ordinateur personnelVAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Remplacement de la pile du stylo (modèles fournis avec un Stylet de numérisation)

Remplacez la pile quand le stylo (Stylet de numérisation) commence à ne plus fonctionner correctement.

En vous basant sur une utilisation d'environ 4 heures par jour, attendez-vous à remplacer la pile tous les 18 mois. Utilisez une pile alcaline LR61 (LR8D425).

1. Retirez le Bouchon arrière du stylo puis retirez la pile.

2. Insérez la pile dans le stylo, côté + vers la pointe.

3. Remettez le Bouchon arrière en place.

#### Note

- Ne retirez pas le Bouchon arrière, sauf lorsque vous remplacez la pile.

- Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le stylo pendant un certain temps, retirez la pile.

- Le stylo ne peut pas être utilisé avec une pile rechargeable disponible dans le commerce. Utiliser une pile rechargeable peut amener la pile à couler et à dysfonctionner.

- Lorsque le niveau de la pile devient bas, remplacez-la rapidement avec une nouvelle pile. Conserver une pile épuisée dans le stylo peut amener la pile à couler.

- Ne tentez pas de recharger la pile.

- Reportez-vous au manuel de sécurité fourni.

Haut de la page

### Rubrique associée

- Comment utiliser le stylo (modèles fournis avec un Stylet de numérisation)

Haut de la page