# Ordinateur personnelVAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Modification des paramètres de mise en veille prolongée en cas de bas niveau de la batterie

Vous pouvez modifier les paramètres de mise en veille prolongée en cas de bas niveau de la batterie sous VAIO Control Center.

La mise en veille prolongée en cas de bas niveau de la batterie est activée par défaut. Avec cette fonction, votre ordinateur VAIO se met automatiquement en Veille prolongée et vos données de travail sont enregistrées sur le dispositif de stockage intégré lorsque le module batterie est presque déchargé.

1. Démarrez VAIO Control Center et sélectionnez Alimentation et batterie (Power and Battery) (voir la section Recherche/Démarrage des Applications, Paramètres, ou Fichiers pour démarrer VAIO Control Center).
2. Activez/désactivez le paramètre dans Action en cas d’alimentation batterie basse (Action When Battery Power Low).

#### Note

- Lorsque la mise en veille prolongée en cas de bas niveau de la batterie est désactivée :

  - Vos données de travail seront perdues si votre ordinateur VAIO est éteint parce que, par exemple, le module batterie est déchargé ou l'ordinateur est déconnecté d'une source d'alimentation secteur. Pour éviter la perte des données, veillez à enregistrer les données avant que l'ordinateur se mette en mode Veille.

  - Si votre ordinateur VAIO est équipé d'un témoin d'alimentation, il clignote doucement en orange quand il se trouve en mode Veille. Lorsque le module batterie se décharge pendant le mode Veille, le témoin de charge clignote. Si l'ordinateur est équipé d'un témoin d'alimentation, il clignote en même temps que le témoin de charge.

Haut de la page

### Rubrique associée

- Utilisation du mode Veille
- Remarques sur le mode Veille

Haut de la page