# Personal computer VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Modifica del dispositivo di uscita audio

Se la periferica esterna collegata al computer VAIO non emette alcun suono, è necessario modificare la periferica di uscita audio.

1. Aprire il Pannello di controllo e selezionare Hardware e suoni. (Vedere Apertura del Pannello di controllo per avviare il Pannello di controllo.)
2. Selezionare Audio.
3. Selezionare la scheda Riproduzione.
4. Verificare la presenza di un segno di spunta accanto all'icona del dispositivo che si intende utilizzare come uscita audio per il computer.

   Nel caso tale segno non fosse presente, selezionarlo e impostarlo su Predefinito.

5. Selezionare OK.

#### Modifica della frequenza audio e della profondità in bit

Impostare la frequenza audio e la profondità in bit del segnale di uscita audio digitale in base alla periferica audio digitale.

Seguire i passaggi da 1 a 3 riportati in alto, quindi selezionare l'icona del dispositivo HDMI e Proprietà. Sulla scheda Avanzate, selezionare la frequenza di campionamento e la profondità in bit (ad esempio, 16 bit, 48.000 Hz (qualità DVD)) supportate dal dispositivo e quindi OK.

Vai all'inizio della pagina

### Argomento correlato

- Collegamento di altoparlanti esterni/cuffie/auricolare
- Collegamento di un dispositivo di uscita audio digitale ad alta qualità tra il computer VAIO e un apparecchio TV

Vai all'inizio della pagina