# Personlig computer VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Hvad skal jeg gøre, hvis min VAIO-computeren ikke kan tændes (strømindikatoren bliver ikke grøn)?

- Sørg for, at alle kabler sidder korrekt i enhederne, f.eks. kablet mellem VAIO-computeren og vekselstrømsadapter, strømledningen i vekselstrømsadapter og strømledningen i stikkontakten. Se Tilslutning af en strømkilde.

- Hvis strømledningen fra VAIO-computeren sidder i en stikdåse med en kontakt, skal du sørge for, at kontakten er tændt, og at strømledningen fra stikdåsen sidder korrekt i stikkontakten.

- Hvis du ikke slukker VAIO-computeren på normal vis, kan strømcontrolleren blive afbrudt pga. en programfejl.

  Fjern alle kabler og eksterne enheder, f.eks. strømledninger og USB-enheder, og skub og hold batteriets sluk-knap i tre til fem sekunder med en tynd, lige genstand (f.eks. en papirclips).

  Vent i cirka fem minutter og sæt derefter alle kabler og enheder på plads igen og tænd computeren igen.

- Inden du bruger VAIO-computeren første gang, skal du slutte computeren til en strømkilde via vekselstrømsadapter.

- Kontroller, at du bruger den medfølgende vekselstrømsadapter fra Sony.

  Af sikkerhedsmæssige årsager må du kun bruge den originale Sony-vekselstrømsadapter, der leveres af Sony til VAIO-computeren.

- Batteriet kan være ved at løbe tør for strøm.

- Bemærk, at hvis du trykker på og holder(Tænd/sluk)-knappen nede i mere end 4 eller 10 sekunder, tændes computeren automatisk.

- Hvis VAIO-computeren flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, eller hvis den bruges et sted med høj luftfugtighed, kan der opstå kondens inde i computeren.

  I så fald skal du vente mindst én time, inden du tænder computeren.

  Brug ikke computeren på steder med høj luftfugtighed (en relativ luftfugtighed på mere end 80 %), da det kan medføre funktionsfejl på computeren.

Gå til toppen af siden