# Computador pessoal VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Por que é que a bússola digital integrada não indica a direção certa?

- A bússola digital integrada funciona através da deteção da direção magnética. Não deve confiar exclusivamente nas informações de localização fornecidas pela bússola digital integrada.

  A precisão da bússola digital pode ser facilmente afetada por interferências magnéticas e não funcionar corretamente, principalmente nos seguintes locais.

  - Dentro de um elevador ou espaço construído com materiais ferrosos, como estruturas em ferro ou betão armado

  - Junto de uma estrutura em betão armado, como uma ponte pedonal ou a ala dum aeroporto ou duma estação ferroviária

  - Perto ou dentro de um comboio ou automóvel

  - Perto de um transformador no chão ou de linhas de alta tensão

  - Perto de um produto metálico, como uma secretária com armação metálica ou mobiliário em metal

  - Perto de materiais com elevado nível de interferências magnéticas, como um íman, um suporte magnético ou altifalantes

- Calibrar a bússola digital integrada poderá corrigir a direção. Consulte Notas sobre os sensores integrados para obter mais informações.

Ir para o início da página