# Calculator personal VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Înlocuirea bateriei creionului (modele prevăzute cu Stylus pentru tabletă)

Înlocuiţi bateria când creionul (Stylus pentru tabletă) începe să funcţioneze incorect.

Pe baza utilizării de aproximativ 4 ore pe zi, aşteptaţi-vă să înlocuiţi bateria la fiecare 18 luni. Utilizaţi o baterie alcalină LR61 (LR8D425).

1. Scoateţi Capacul superior de pe creion, apoi scoateţi bateria.

2. Introduceţi bateria în creion cu partea cu semnul + orientată către vârf.

3. Puneţi la loc Capacul superior.

#### Notă

- Nu scoateţi Capacul superior decât atunci când înlocuiţi bateria.

- Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi creionul pentru un timp, scoateţi bateria.

- Creionul nu trebuie să fie utilizat cu o baterie reîncărcabilă disponibilă pe piaţă. Utilizarea unei baterii reîncărcabile poate duce la scurgeri şi la funcţionarea defectuoasă a bateriei.

- Dacă nivelul de energie din baterie scade, înlocuiţi-o imediat cu o baterie nouă. Dacă ţineţi o baterie consumată în creion, pot apărea scurgeri.

- Nu încercaţi să reîncărcaţi o baterie.

- Consultaţi manualul de siguranţă furnizat.

În susul paginii

### Subiect asociat

- Cum se utilizează creionul (modele prevăzute cu Stylus pentru tabletă)

În susul paginii