#

# Calculator personal VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Cum se utilizează

### Windows 8: elemente de bază

#### Cont utilizator

- Trecerea de la un cont local la un cont Microsoft
- Despre tipurile de conturi de utilizator

#### Alimentare

- Controlul stării de alimentare a computerului VAIO (modul Repaus/Oprire)
- Repornirea computerului VAIO
- Intrarea în modul Repaus, oprirea sau repornirea
- Utilizarea modului Repaus

#### Afișaj

- Despre ecranul şi meniul Start
- Deschiderea Desktop

#### Internet

- Instalarea aplicaţiilor din Magazin Windows

#### Parolă

- Trecerea de la un cont local la un cont Microsoft
- Despre tipurile de conturi de utilizator

#### Aplicații

- Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere
- Comutarea aplicaţiilor
- Vizualizarea aplicaţiilor aflate în execuţie
- Instalarea aplicaţiilor din Magazin Windows
- Deschiderea meniului de aplicaţii
- Închiderea aplicaţiilor
- Comutarea între conturile de utilizator

#### Windows

- Deschiderea Ajutor și Asistență Windows

#### Meniu

- Despre ecranul şi meniul Start
- Deschiderea Panou de control
- Deschiderea Desktop
- Deschiderea butoanelor

#### Windows 8

- Controlul stării de alimentare a computerului VAIO (modul Repaus/Oprire)
- Repornirea computerului VAIO
- Utilizarea modului Repaus

#### Magazin

- Instalarea aplicaţiilor din Magazin Windows
- Comutarea între conturile de utilizator

#### Ajutor și Asistență

- Deschiderea Ajutor și Asistență Windows

### Descriere componente

#### Computer VAIO

- Componentele şi controalele de pe partea din spate
- Componentele şi controalele de pe partea inferioară
- Componentele şi controalele de pe părţile laterale
- Componentele şi controalele din partea frontală

### Configurare

#### Computer VAIO

- Despre rotirea ecranului LCD
- Utilizarea computerului VAIO în Mod Vizionare
- Verificarea elementelor furnizate
- Utilizarea computerului VAIO în Mod Tableta
- Aranjarea unui mediu de lucru corespunzător

#### Alimentare

- Conectarea la o sursă de alimentare
- Încărcarea acumulatorului
- Pornirea computerului VAIO
- Controlul stării de alimentare a computerului VAIO (modul Repaus/Oprire)

#### Baterie

- Încărcarea acumulatorului
- Note cu privire la utilizarea acumulatorului

#### Afișaj

- Despre rotirea ecranului LCD
- Utilizarea computerului VAIO în Mod Vizionare
- Utilizarea computerului VAIO în Mod Tableta

#### Articole furnizate

- Verificarea elementelor furnizate

#### Panou tactil

- Utilizarea computerului VAIO în Mod Tableta

#### Windows 8

- Controlul stării de alimentare a computerului VAIO (modul Repaus/Oprire)

### Rețea / Internet

#### Internet

- Utilizarea aplicaţiei antivirus pentru computerul dumneavoastră VAIO
- Conectarea la Internet prin intermediul unei conexiuni cu fir (modele prevăzute cu port LAN)
- Despre serviciile de conectare la Internet
- Despre reţea (LAN)
- Dezactivarea funcţiei Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Note despre utilizarea funcţiei Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Oprirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Despre standardele Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Instalarea aplicaţiilor din Magazin Windows
- Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

#### LAN

- Conectarea la Internet prin intermediul unei conexiuni cu fir (modele prevăzute cu port LAN)
- Despre serviciile de conectare la Internet
- Despre reţea (LAN)
- Despre standardele Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

#### Wi-Fi

- Despre serviciile de conectare la Internet
- Dezactivarea funcţiei Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Note despre utilizarea funcţiei Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Oprirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Despre standardele Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

#### Aplicații

- Instalarea aplicaţiilor din Magazin Windows

#### Magazin

- Instalarea aplicaţiilor din Magazin Windows

### Conexiuni

#### Computer VAIO

- Utilizarea portului LAN (modele prevăzute cu port LAN)

#### Alimentare

- Conectarea la o sursă de alimentare

#### Afișaj

- Modificarea rezoluţiei (dimensiunii) imaginii ecranului pe un dispozitiv conectat prin HDMI
- Note cu privire la ecranul LCD
- Utilizarea funcţiei Monitoare multiple
- Selectarea modurilor de afişare
- Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI

#### HDMI

- Modificarea rezoluţiei (dimensiunii) imaginii ecranului pe un dispozitiv conectat prin HDMI
- Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI

#### Dispozitiv periferic

- Conectarea unui dispozitiv de ieşire audio digitală de calitate superioară între computerul VAIO şi un televizor
- Schimbarea dispozitivului de redare audio
- Note cu privire la ecranul LCD
- Utilizarea funcţiei Monitoare multiple
- Selectarea modurilor de afişare
- Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI

#### CD/DVD/BD

- Conectarea unei unităţi externe

#### Audio

- Conectarea difuzoarelor/căştilor/setului de căşti externe
- Conectarea unui dispozitiv de ieşire audio digitală de calitate superioară între computerul VAIO şi un televizor
- Schimbarea dispozitivului de redare audio

#### Difuzoare

- Conectarea difuzoarelor/căştilor/setului de căşti externe

#### Căști

- Conectarea difuzoarelor/căştilor/setului de căşti externe

#### Ieșire optică digitală

- Conectarea unui dispozitiv de ieşire audio digitală de calitate superioară între computerul VAIO şi un televizor

#### Internet

- Conectarea la Internet prin intermediul unei conexiuni cu fir (modele prevăzute cu port LAN)
- Despre serviciile de conectare la Internet
- Despre reţea (LAN)
- Dezactivarea funcţiei Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Note despre utilizarea funcţiei Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Oprirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Despre standardele Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

#### LAN

- Conectarea la Internet prin intermediul unei conexiuni cu fir (modele prevăzute cu port LAN)
- Despre serviciile de conectare la Internet
- Despre reţea (LAN)
- Despre standardele Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Utilizarea portului LAN (modele prevăzute cu port LAN)

#### Wi-Fi

- Despre serviciile de conectare la Internet
- Dezactivarea funcţiei Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Note despre utilizarea funcţiei Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Oprirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Despre standardele Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)
- Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

#### BLUETOOTH

- Despre funcţia BLUETOOTH(R)
- Comunicarea cu un alt dispozitiv BLUETOOTH(R), precum un mouse
- Despre securitatea BLUETOOTH(R)
- Note privind utilizarea funcţiei BLUETOOTH(R)
- Oprirea comunicaţiilor BLUETOOTH(R)

#### USB

- Încărcarea unui dispozitiv USB
- Conectarea unui dispozitiv USB

### Setări

#### Cont utilizator

- Trecerea de la un cont local la un cont Microsoft

#### Computer VAIO

- Vizualizarea informaţiilor despre sistem
- Încărcarea sistemului computerului VAIO de pe dispozitive externe
- Personalizarea computerului VAIO
- Actualizarea computerului VAIO
- Păstrarea computerului VAIO în stare optimă (VAIO Care)
- Utilizarea VAIO Update
- Despre butonul ASSIST

#### Alimentare

- Note cu privire la modul Repaus
- Selectarea unui plan de alimentare
- Note cu privire la utilizarea surselor de alimentare
- Utilizarea modului Repaus

#### Afișaj

- Afişarea imaginilor clare şi vii (modele dotate cu X-Reality for mobile)
- Ajustarea automată a luminozităţii ecranului LCD
- Note despre utilizarea ecranului tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil)
- Mărirea dimensiunii textului (DPI) (modele prevăzute cu ecran tactil)
- Cum se utilizează ecranul tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil)
- Modificarea luminozităţii LCD
- Modificarea rezoluţiei (dimensiunii) imaginii ecranului pe un dispozitiv conectat prin HDMI
- Note cu privire la ecranul LCD
- Utilizarea funcţiei Monitoare multiple
- Selectarea modurilor de afişare
- Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI
- Modificarea rezoluţiei (dimensiunii) imaginii ecranului
- Despre senzorii încorporaţi
- Note privind senzorii încorporaţi

#### HDMI

- Modificarea rezoluţiei (dimensiunii) imaginii ecranului pe un dispozitiv conectat prin HDMI
- Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI

#### Dispozitiv periferic

- Conectarea unui dispozitiv de ieşire audio digitală de calitate superioară între computerul VAIO şi un televizor
- Schimbarea dispozitivului de redare audio
- Note cu privire la ecranul LCD
- Utilizarea funcţiei Monitoare multiple
- Selectarea modurilor de afişare
- Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI

#### CD/DVD/BD

- Încărcarea sistemului computerului VAIO de pe dispozitive externe

#### Audio

- Reglarea volumului în Windows
- Conectarea unui dispozitiv de ieşire audio digitală de calitate superioară între computerul VAIO şi un televizor
- Reglarea volumului microfonului
- Reglarea volumului difuzoarelor
- Schimbarea dispozitivului de redare audio
- Redarea sunetului optimizat pentru computerul VAIO cu ajutorul modului ClearAudio+

#### Difuzoare

- Reglarea volumului difuzoarelor
- Redarea sunetului optimizat pentru computerul VAIO cu ajutorul modului ClearAudio+

#### Microfon

- Reglarea volumului microfonului

#### Ieșire optică digitală

- Conectarea unui dispozitiv de ieşire audio digitală de calitate superioară între computerul VAIO şi un televizor

#### Buton

- Despre butonul ASSIST

#### Recuperare

- Despre butonul ASSIST

#### Tastatură

- Modificarea setărilor de iluminare de fundal ale tastaturii (modele prevăzute cu tastatură cu iluminare de fundal)

#### Touch pad

- Utilizarea dispozitivului Touch Pad
- Activarea/dezactivarea dispozitivului Touch Pad
- Dezactivarea funcţiei de lovire a dispozitivului touch pad
- Activarea/dezactivarea funcţiei de gesturi

#### Cameră

- Utilizarea camerei încorporate

#### Internet

- Utilizarea aplicaţiei antivirus pentru computerul dumneavoastră VAIO

#### Parolă

- Crearea/modificarea/eliminarea parolei Windows
- Stabilirea/modificarea parolei de pornire
- Trecerea de la un cont local la un cont Microsoft
- Eliminarea parolei de pornire

#### Modul de memorie

- Vizualizarea informaţiilor despre sistem

#### BIOS

- Încărcarea sistemului computerului VAIO de pe dispozitive externe
- Stabilirea/modificarea parolei de pornire
- Despre butonul ASSIST
- Eliminarea parolei de pornire

#### Service și asistență

- Actualizarea computerului VAIO
- Păstrarea computerului VAIO în stare optimă (VAIO Care)
- Utilizarea VAIO Update

#### Panou tactil

- Note despre utilizarea ecranului tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil)
- Mărirea dimensiunii textului (DPI) (modele prevăzute cu ecran tactil)
- Cum se utilizează ecranul tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil)

#### Senzor

- Despre senzorii încorporaţi
- Note privind senzorii încorporaţi

#### Securitate

- Actualizarea computerului VAIO

#### Meniu

- Deschiderea Panou de control

#### Windows 8

- Utilizarea modului Repaus

### Copiere de rezervă / Recuperare

#### Computer VAIO

- Încărcarea sistemului computerului VAIO de pe dispozitive externe
- Păstrarea computerului VAIO în stare optimă (VAIO Care)
- Despre butonul ASSIST

#### CD/DVD/BD

- Încărcarea sistemului computerului VAIO de pe dispozitive externe

#### Buton

- Despre butonul ASSIST

#### Recuperare

- Eliminarea conţinutului de recuperare pentru eliberarea de spaţiu pe disc
- Recuperarea de pe suporturile de recuperare
- Despre recuperare
- Crearea suporturilor de recuperare
- Verificarea volumului zonei de recuperare
- Note cu privire la recuperare
- Reîmprospătarea computerului VAIO
- Recuperarea din zona de recuperare
- Despre butonul ASSIST

#### BIOS

- Încărcarea sistemului computerului VAIO de pe dispozitive externe
- Despre butonul ASSIST

#### Copiere de rezervă

- Copierea de rezervă a datelor atunci când nu puteţi porni Windows
- Crearea unui punct de restaurare
- Despre tipurile de copiere de rezervă
- Despre copierea de rezervă
- Restaurarea fişierelor de sistem utilizând punctul de restaurare, atunci când nu puteţi porni Windows
- Restaurarea datelor utilizând Instrumentul VAIO de restaurare a datelor (VAIO Data Restore Tool)

#### Service și asistență

- Păstrarea computerului VAIO în stare optimă (VAIO Care)

#### Dispozitiv de stocare încorporat

- Crearea partiţiilor
- Crearea altor unităţi (modificarea partiţiilor)
- Eliminarea conţinutului de recuperare pentru eliberarea de spaţiu pe disc
- Verificarea volumului zonei de recuperare

#### Partiție

- Crearea partiţiilor
- Crearea altor unităţi (modificarea partiţiilor)

#### Reîmprospătare

- Despre recuperare
- Reîmprospătarea computerului VAIO

### Securitate

#### Computer VAIO

- Păstrarea computerului VAIO în stare optimă (VAIO Care)
- Utilizarea VAIO Update

#### Internet

- Utilizarea aplicaţiei antivirus pentru computerul dumneavoastră VAIO

#### Parolă

- Crearea/modificarea/eliminarea parolei Windows
- Stabilirea/modificarea parolei de pornire
- Eliminarea parolei de pornire

#### BIOS

- Stabilirea/modificarea parolei de pornire
- Eliminarea parolei de pornire

#### Service și asistență

- Păstrarea computerului VAIO în stare optimă (VAIO Care)
- Utilizarea VAIO Update

### Alte operații

#### Computer VAIO

- Utilizarea portului LAN (modele prevăzute cu port LAN)

#### Alimentare

- Încărcarea acumulatorului
- Pornirea computerului VAIO
- Controlul stării de alimentare a computerului VAIO (modul Repaus/Oprire)
- Repornirea computerului VAIO
- Lista stărilor indicatorului de încărcare
- Utilizarea modului Repaus
- Modificarea setărilor Intel Smart Connect Technology (mod Repaus)
- Modificarea setărilor caracteristicii Hibernare la baterie descărcată
- Despre modul Repaus

#### Baterie

- Verificarea capacităţii de încărcare a acumulatorului
- Încărcarea acumulatorului
- Prelungirea vieţii acumulatorului
- Lista stărilor indicatorului de încărcare
- Modificarea setărilor Intel Smart Connect Technology (mod Repaus)
- Modificarea setărilor caracteristicii Hibernare la baterie descărcată
- Despre modul Repaus
- Prelungirea duratei de viaţă a bateriei

#### Afișaj

- Note despre utilizarea ecranului tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil)
- Despre ecranul tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil)
- Cum se utilizează ecranul tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil)

#### Tastatură

- Introducerea caracterelor prin intermediul operaţiilor specifice ecranului tactil (modele prevăzute cu ecran tactil)
- Combinaţii şi funcţii cu tasta Fn

#### Touch pad

- Utilizarea dispozitivului Touch Pad

#### Cameră

- Utilizarea camerei încorporate
- Note privind camera încorporată

#### LAN

- Utilizarea portului LAN (modele prevăzute cu port LAN)

#### USB

- Încărcarea unui dispozitiv USB
- Conectarea unui dispozitiv USB

#### Cartelă de memorie

- Îndepărtarea cartelelor de memorie SD
- Introducerea de cartele de memorie SD
- Note cu privire la utilizarea cartelelor de memorie SD

#### Dispozitiv de stocare încorporat

- Crearea partiţiilor
- Crearea altor unităţi (modificarea partiţiilor)

#### Panou tactil

- Introducerea caracterelor prin intermediul operaţiilor specifice ecranului tactil (modele prevăzute cu ecran tactil)
- Note despre utilizarea ecranului tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil)
- Despre ecranul tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil)
- Cum se utilizează ecranul tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil)

#### Partiție

- Crearea partiţiilor
- Crearea altor unităţi (modificarea partiţiilor)

#### NFC/Funcţii O apăsare

- Dezactivarea NFC/Funcţii O apăsare (modele compatibile cu NFC)
- Despre Funcţii O apăsare (modele compatibile cu NFC)
- Utilizarea NFC/Funcţii O apăsare (modele compatibile cu NFC)
- Note privind NFC/Funcţii O apăsare (modele compatibile cu NFC)
- Despre NFC (modele compatibile cu NFC)

#### Windows

- Deschiderea Ajutor și Asistență Windows

#### Windows 8

- Controlul stării de alimentare a computerului VAIO (modul Repaus/Oprire)
- Repornirea computerului VAIO
- Utilizarea modului Repaus

#### Ajutor și Asistență

- Deschiderea Ajutor și Asistență Windows

#### Stilou

- Cum se utilizează creionul (modele prevăzute cu Stylus pentru tabletă)
- Înlocuirea bateriei creionului (modele prevăzute cu Stylus pentru tabletă)
- Pornirea aplicaţiei de luare a notiţelor (VAIO Paper)
- Decuparea unei imagini afişate pe ecranul computerului (VAIO Clip)

### Notificări

#### Citiți aici mai întâi

- Despre acest manual

#### Computer VAIO

- Verificarea elementelor furnizate
- Actualizarea computerului VAIO
- Aranjarea unui mediu de lucru corespunzător

#### Îngrijire și întreținere

- Curăţarea computerului VAIO/ecranului LCD

#### Notă importantă

- Mărci comerciale
- Despre licenţa software
- Despre programul internaţional ENERGY STAR(R)
- Informaţii privind siguranţa
- Manipularea dispozitivului de stocare încorporat

#### Service și asistență

- Actualizarea computerului VAIO
- Despre site-ul Web de asistenţă online
- Soluţionarea problemelor obişnuite ale computerului VAIO

#### Înregistrarea produsului

- Despre site-ul Web de asistenţă online

#### Articole furnizate

- Verificarea elementelor furnizate

#### Securitate

- Actualizarea computerului VAIO

## Depanare

### Hardware

#### Alimentare

- Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul VAIO nu porneşte (indicatorul luminos de alimentare nu se aprinde în culoarea verde)?
- De ce se opreşte automat computerul meu VAIO?
- Ce trebuie să fac dacă nu pot opri computerul VAIO?
- De ce apare un mesaj şi Windows nu porneşte atunci când pornesc computerul VAIO?
- Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul meu VAIO nu porneşte sau butonul de alimentare nu funcţionează (indicatorul luminos de încărcare clipeşte repede)?
- Ce ar trebui să fac dacă indicatorul luminos de alimentare se aprinde de culoare verde atunci când apăs pe butonul de alimentare, însă ecranul rămâne gol?
- Ce ar trebui să fac dacă modul Hibernare nu este disponibil sau computerul meu VAIO nu intră în modul Hibernare?
- Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul VAIO nu revine la modul Normal cu ajutorul operaţiunilor efectuate de la tastatură sau de la touch pad în timpul modului Repaus?
- Ce ar trebui să fac dacă apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) când pornesc computerul VAIO?

#### Baterie

- Ce ar trebui să fac dacă acumulatorul nu este complet încărcat?
- De ce computerul meu VAIO funcţionează încet şi viteza de tactare a procesorului este scăzută în timp ce computerul este alimentat de acumulator?
- Ce ar trebui să fac în cazul în care acumulatorul nu funcţionează corespunzător?

#### Afișaj

- Ce ar trebui să fac în cazul în care clipurile video nu sunt afişate pe ecranul computerului?
- Ce ar trebui să fac în cazul în care ecranul computerului meu se închide?
- Ce ar trebui să fac dacă ecranul computerului meu pâlpâie sau devine alb? (modele prevăzute cu accelerator de grafică Intel)
- De ce se modifică automat luminozitatea ecranului LCD?
- Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate pâlpâie?
- Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate prezintă cadre lipsă şi întreruperi de sunet?
- Ce ar trebui să fac în cazul în care ecranul tactil nu funcţionează corect? (Modele prevăzute cu ecran tactil)
- De ce vizorul nu afişează imagini sau afişează imagini de calitate slabă?
- Cum modific luminozitatea LCD?
- Ce ar trebui să fac dacă pe monitorul extern sau pe ecranul televizorului nu este afişată nicio imagine?
- Ce ar trebui să fac dacă unele elemente nu încap pe ecranul computerului?
- De ce apar întreruperi de sunet şi/sau sunt sărite cadre atunci când se redau clipuri video de înaltă definiţie, precum cele înregistrate cu camera video digitală AVCHD?
- Ce ar trebui să fac dacă pe ecranul televizorului sau pe monitorul extern conectat la portul de ieşire HDMI nu este afişată nicio imagine?
- Ce ar trebui să fac în cazul în care clipurile video nu sunt afişate uniform?
- Ce ar trebui să fac dacă gradienţii de culoare nu sunt afişaţi corect pe ecranul computerului meu?
- De ce nu se roteşte ecranul computerului?

#### HDMI

- Ce ar trebui să fac dacă pe ecranul televizorului sau pe monitorul extern conectat la portul de ieşire HDMI nu este afişată nicio imagine?

#### Audio

- Ce ar trebui să fac dacă au loc întreruperi ale sunetului în timpul redării video sau audio?
- Ce ar trebui să fac dacă nu aud sunetul provenit de la un dispozitiv audio digital conectat la portul de ieşire digitală, cum ar fi portul de ieşire HDMI?
- Ce ar trebui să fac în cazul în care microfonul nu funcţionează?
- Ce ar trebui să fac dacă nu aud sunetul provenit de la difuzoare sau căşti?
- Ce ar trebui să fac dacă, atunci când utilizez microfonul se produce microfonie din difuzoare?

#### Microfon

- Ce ar trebui să fac în cazul în care microfonul nu funcţionează?
- Ce ar trebui să fac dacă, atunci când utilizez microfonul se produce microfonie din difuzoare?

#### Tastatură

- Ce ar trebui să fac dacă ecranul computerului meu VAIO se blochează?
- Ce ar trebui să fac dacă indicatorul nu se mişcă?
- Ce ar trebui să fac în cazul în care configuraţia tastaturii mele este greşită?
- Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot introduce anumite caractere de la tastatură?

#### Touch pad

- Ce ar trebui să fac dacă ecranul computerului meu VAIO se blochează?
- De ce nu pot utiliza dispozitivul touch pad?
- Cum pot dezactiva dispozitivul touch pad?
- Cum pot evita să fac clic neintenţionat atunci când ating uşor dispozitivul touch pad?
- Ce ar trebui să fac dacă indicatorul nu se mişcă?

#### Cameră

- Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate pâlpâie?
- De ce imaginile capturate au o calitate slabă?
- Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate prezintă cadre lipsă şi întreruperi de sunet?
- De ce vizorul nu afişează imagini sau afişează imagini de calitate slabă?
- De ce este suspendată pentru un timp scurt imaginea video provenită de la camera încorporată?

#### LAN

- Cum pot găsi adresa fizică (adresa MAC) a interfeţei de reţea fără fir încorporate a computerului meu VAIO?
- Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda filme sau piste audio primite prin intermediul Wi-Fi(R) (LAN fără fir) sau dacă redarea acestora este întreruptă? De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?
- Ce ar trebui să fac dacă nu cunosc SSID sau cheia de securitate pentru punctul de acces?
- Ce ar trebui să fac dacă nu pot conecta computerul VAIO la un punct de acces (sau la Internet)?
- Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir)?

#### Wi-Fi

- Cum pot găsi adresa fizică (adresa MAC) a interfeţei de reţea fără fir încorporate a computerului meu VAIO?
- Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda filme sau piste audio primite prin intermediul Wi-Fi(R) (LAN fără fir) sau dacă redarea acestora este întreruptă? De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?
- Ce ar trebui să fac dacă nu cunosc SSID sau cheia de securitate pentru punctul de acces?
- Ce ar trebui să fac dacă nu pot conecta computerul VAIO la un punct de acces (sau la Internet)?
- Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir)?

#### BLUETOOTH

- Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza funcţia BLUETOOTH(R)?
- Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive BLUETOOTH(R) nu se pot conecta la computerul meu VAIO?
- De ce nu pot utiliza funcţia BLUETOOTH(R) atunci când fac sign in la computerul meu VAIO în calitate de utilizator cu cont standard?
- De ce viteza conexiunii BLUETOOTH(R) este scăzută?
- Ce ar trebui să fac dacă nu detectez dispozitivul BLUETOOTH(R) cu care vreau să comunic?
- Ce ar trebui să fac dacă pictograma BLUETOOTH(R) nu este afişată în zona de notificare a desktopului?
- De ce nu pot folosi dispozitivele BLUETOOTH(R) atunci când comut între utilizatori?

#### Parolă

- Ce ar trebui să fac dacă uit parola de Windows?
- Ce ar trebui să fac dacă apare mesajul Enter Onetime Password şi Windows nu porneşte după ce introduc de trei ori la rând o parolă de pornire greşită?
- Ce ar trebui să fac dacă am uitat parola de pornire pentru computerul VAIO?

#### BIOS

- Ce ar trebui să fac dacă am uitat parola de pornire pentru computerul VAIO?

#### USB

- Ce ar trebui să fac dacă nu pot încărca dispozitivul conectat la portul USB care permite încărcarea USB?

#### Cartelă de memorie

- De ce nu pot scrie date pe o cartelă de memorie?

#### Software

- De ce apar întreruperi de sunet şi/sau sunt sărite cadre atunci când se redau clipuri video de înaltă definiţie, precum cele înregistrate cu camera video digitală AVCHD?

#### Computer

- De ce computerul meu VAIO funcţionează încet şi viteza de tactare a procesorului este scăzută în timp ce computerul este alimentat de acumulator?

#### Panou tactil

- Ce ar trebui să fac în cazul în care ecranul tactil nu funcţionează corect? (Modele prevăzute cu ecran tactil)

#### NFC/Funcţii O apăsare

- Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot utiliza NFC/Funcţii O apăsare?

#### Senzor

- De ce busola digitală încorporată nu arată direcţia corectă?
- De ce nu se roteşte ecranul computerului?

### Aplicații

#### Afișaj

- De ce apar întreruperi de sunet şi/sau sunt sărite cadre atunci când se redau clipuri video de înaltă definiţie, precum cele înregistrate cu camera video digitală AVCHD?

#### Software

- De ce apar întreruperi de sunet şi/sau sunt sărite cadre atunci când se redau clipuri video de înaltă definiţie, precum cele înregistrate cu camera video digitală AVCHD?
- Ce ar trebui să fac dacă un joc nu funcţionează sau dacă generează des erori?

### Rețea / Internet

#### LAN

- Cum pot găsi adresa fizică (adresa MAC) a interfeţei de reţea fără fir încorporate a computerului meu VAIO?
- Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda filme sau piste audio primite prin intermediul Wi-Fi(R) (LAN fără fir) sau dacă redarea acestora este întreruptă? De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?
- Ce ar trebui să fac dacă nu cunosc SSID sau cheia de securitate pentru punctul de acces?
- Ce ar trebui să fac dacă nu pot conecta computerul VAIO la un punct de acces (sau la Internet)?
- Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir)?

#### Wi-Fi

- Cum pot găsi adresa fizică (adresa MAC) a interfeţei de reţea fără fir încorporate a computerului meu VAIO?
- Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda filme sau piste audio primite prin intermediul Wi-Fi(R) (LAN fără fir) sau dacă redarea acestora este întreruptă? De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?
- Ce ar trebui să fac dacă nu cunosc SSID sau cheia de securitate pentru punctul de acces?
- Ce ar trebui să fac dacă nu pot conecta computerul VAIO la un punct de acces (sau la Internet)?
- Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir)?

#### BLUETOOTH

- Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza funcţia BLUETOOTH(R)?
- Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive BLUETOOTH(R) nu se pot conecta la computerul meu VAIO?
- De ce nu pot utiliza funcţia BLUETOOTH(R) atunci când fac sign in la computerul meu VAIO în calitate de utilizator cu cont standard?
- De ce viteza conexiunii BLUETOOTH(R) este scăzută?
- Ce ar trebui să fac dacă nu detectez dispozitivul BLUETOOTH(R) cu care vreau să comunic?
- Ce ar trebui să fac dacă pictograma BLUETOOTH(R) nu este afişată în zona de notificare a desktopului?
- De ce nu pot folosi dispozitivele BLUETOOTH(R) atunci când comut între utilizatori?

### Copiere de rezervă / Recuperare

#### Recuperare

- Ce ar trebui să fac dacă nu pot crea suporturi de recuperare?
- Ce ar trebui să fac dacă nu pot porni/finaliza procesul de recuperare?
- Ce ar trebui să fac în cazul în care computerului meu VAIO este instabil (Windows nu porneşte)?
- Ce ar trebui să fac în cazul în care computerului meu VAIO este instabil (Windows porneşte)?
- Ce ar trebui să fac dacă nu pot recupera computerul VAIO din zona de recuperare?
- Cum creez suporturi de recuperare?
- Cum pot restaura sistemul computerului VAIO la setările implicite din fabrică?
- Cum pot reinstala aplicaţiile şi driverele originale?

### Securitate

#### Parolă

- Ce ar trebui să fac dacă uit parola de Windows?
- Ce ar trebui să fac dacă apare mesajul Enter Onetime Password şi Windows nu porneşte după ce introduc de trei ori la rând o parolă de pornire greşită?
- Ce ar trebui să fac dacă am uitat parola de pornire pentru computerul VAIO?

#### BIOS

- Ce ar trebui să fac dacă am uitat parola de pornire pentru computerul VAIO?

### Dispozitive periferice

#### USB

- Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul VAIO nu recunoaşte dispozitivul USB?
- Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot imprima un document?

#### Imprimantă

- Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul VAIO nu recunoaşte dispozitivul USB?
- Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot imprima un document?

## Trecerea de la un cont local la un cont Microsoft

În Windows 8, puteţi trece de la un cont local la un cont Microsoft.

Prin trecerea de la un cont local la un cont Microsoft, puteţi descărca aplicaţii din Magazin Windows.

Pentru a crea sau comuta la un cont Microsoft, parcurgeţi aceşti paşi.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos.
3. Selectaţi Utilizatori din panoul din stânga al ecranului Setări PC.
4. Selectaţi Comutați la un cont Microsoft.
5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

#### Sugestie

- Pentru a comuta la un cont local, selectaţi Comutați la un cont local în pasul 4 în loc de Comutați la un cont Microsoft.

- Dacă uitaţi parola pentru contul Microsoft, contactaţi serviciile de asistenţă Microsoft.

## Despre tipurile de conturi de utilizator

Există două tipuri de conturi de utilizator disponibile în Windows 8: un cont local şi un cont Microsoft.

#### Contul local

Un cont local este reprezentat de un nume de utilizator şi parola pe care o setaţi pe computerul VAIO. Deoarece este de aşteptat ca un cont local să fie utilizat pe un singur computer, nu puteţi utiliza acelaşi cont pe mai multe computere.

#### Sugestie

- Setarea unei parole pentru contul local este opţională. Dacă uitaţi parola pentru contul local, efectuaţi o recuperare a computerului VAIO.

#### Contul Microsoft

Un cont Microsoft este o adresă de e-mail şi o parolă pe care le utilizaţi pentru a face sign in la serviciile Microsoft. Deoarece un cont Microsoft poate fi setat pentru fiecare utilizator, puteţi utiliza acelaşi cont pe mai multe computere. Pentru a descărca aplicaţii din Magazin Windows, trebuie să treceţi de la un cont local la un cont Microsoft.

#### Sugestie

- Setarea unei parole pentru contul Microsoft este obligatorie. Dacă uitaţi parola pentru contul Microsoft, contactaţi serviciile de asistenţă Microsoft.

## Controlul stării de alimentare a computerului VAIO (modul Repaus/Oprire)

În mod implicit, computerul VAIO intră automat în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate.

În modul Repaus, computerul va păstra starea sa curentă, inclusiv datele la care lucraţi, în timp ce luaţi o pauză.

Pentru informaţii suplimentare legate de modul Repaus, consultaţi Utilizarea modului Repaus.

#### Când nu utilizaţi computerul VAIO pentru un timp

Pentru a evita pierderea datelor nesalvate, parcurgeţi aceşti paşi pentru a opri computerul VAIO.

1. Salvaţi datele şi închideţi toate aplicaţiile aflate în execuţie.
2. Opriţi dispozitivele periferice conectate la computerul VAIO.
3. Deschideţi butoanele, apoi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
4. SelectaţiAlimentare şi Închidere.

   După scurt timp, computerul VAIO se opreşte automat. În cazul în care computerul este dotat cu un indicator de alimentare, lumina verde a acestuia se stinge.

   În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, asiguraţi-vă că acesta este oprit înainte de a închide capacul ecranului LCD.

#### Notă

- O închidere necorespunzătoare poate cauza pierderea datelor nesalvate sau defectarea computerului VAIO.

- Pentru a deconecta complet computerul VAIO de la sursa de alimentare CA, opriţi computerul şi, apoi, deconectaţi cablul de alimentare de la priza CA.

#### Sugestie

- Dacă selectaţi Închidere în timp ce ţineţi apăsată tasta Shift în pasul 4, puteţi plasa computerul VAIO în starea de consum minim de energie (modul ACPI S5). În acest caz, funcţia de pornire rapidă este temporar dezactivată la următoarea pornire.

## Repornirea computerului VAIO

După modificarea setărilor sau instalarea unei aplicaţii pe computerul VAIO, este posibil să vi se solicite să reporniţi computerul.

1. Salvaţi datele şi închideţi toate aplicaţiile aflate în execuţie.
2. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
3. SelectaţiAlimentare şi Repornire.
   Computerul VAIO va reporni.

## Intrarea în modul Repaus, oprirea sau repornirea

Puteţi trece computerul VAIO în modul Repaus sau puteţi închide/reporni computerul urmând paşii de mai jos.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. SelectaţiAlimentare şi Repaus, Închidere sau Repornire.

## Utilizarea modului Repaus

În modul Repaus, puteţi să plecaţi de la computerul VAIO, iar starea computerului va fi menţinută, precum şi datele la care lucraţi.

#### Pentru a activa modul Repaus

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)

2. SelectaţiAlimentare şi Repaus.

   În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, acesta se stinge când computerul intră în modul Repaus (cu setarea implicită).

#### Pentru a reveni la modul Normal

1. Apăsaţi butonul(Alimentare).

#### Notă

- Dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul(Alimentare) timp de peste 4 sau 10 secunde, computerul VAIO se va opri automat. Aceasta acţiune va şterge toate datele nesalvate.

- În mod implicit, computerul dumneavoastră VAIO intră automat în modul Hibernare în momentul în care acumulatorul este pe punctul de a se descărca. Totuşi, în funcţie de condiţiile de operare, computerul poate să nu intre în modul Hibernare.

  Dacă se întâmplă acest lucru şi acumulatorul se descarcă în totalitate, computerul se va opri, iar datele nesalvate vor fi pierdute.

  În timp ce computerul este alimentat de acumulator, salvaţi datele în mod frecvent.

- Înainte de a muta computerul VAIO, asiguraţi-vă că acesta este oprit, pentru a evita supunerea hard disk-ului aflat în funcţiune la şocuri sau vibraţii. În cazul în care computerul este dotat cu un indicator de alimentare, asiguraţi-vă că acesta este complet stins.

#### Sugestie

- În mod implicit, computerul VAIO intră automat în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate, în timp ce este conectat la o priză CA.

- Computerul VAIO poate fi trecut în modul Repaus şi prin operaţiile de mai jos.

  - Apăsaţi butonul(Alimentare) (cu setarea implicită).

  - Închideţi capacul ecranului LCD. Computerul va intra în modul Repaus după câteva secunde.

- Puteţi trece computerul VAIO din modul Repaus în modul Normal prin deschiderea ecranului LCD. (Pentru SVF14N/SVF15N, chiar dacă deschideţi ecranul LCD, computerul nu revine la modul Normal 24 de ore după ce computerul intră în modul Repaus.)

  Pentru a schimba acţiunea când deschideţi ecranul LCD, porniţi VAIO Control Center şi modificaţi setările în Alimentare şi baterie (Power and Battery). Pentru a porni VAIO Control Center, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

## Despre ecranul şi meniul Start

Puteţi adăuga comenzile rapide către aplicaţii, către desktop şi către site-urile Web pe care le utilizaţi cel mai des.

### Prezentare generală

1. Cadre

   Selectaţi un cadru pentru a porni o aplicaţie şi personalizaţi ecranul Start adăugând cadre şi rearanjându-le.

2. Butoane

   Căutaţi aplicaţii şi fişiere, partajaţi conţinut, redaţi conţinut pe alte dispozitive sau imprimaţi-l şi configuraţi computerul VAIO.

### Pentru a deschide ecranul Start

#### Operaţie tactilă (Modele prevăzute cu ecran tactil)

Deschideţi butoanele, apoi atingeţi butonulStart. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)

#### Acţionarea mouse-ului/dispozitivului touch pad

Deschideţi butoanele, apoi faceţi clic pe butonulStart. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)

#### Operaţie de la tastatură

Apăsaţi tasta(Windows).

## Deschiderea Desktop

Puteţi accesa desktopul dintr-un cadru, la fel ca pe o aplicaţie. Deschideţi desktopul urmând instrucţiunile de mai jos.

1. Deschideţi ecranul Start şi selectaţi cadrul Desktop. (Pentru informaţii privind deschiderea ecranului Start, consultaţi Despre ecranul şi meniul Start.)

## Instalarea aplicaţiilor din Magazin Windows

Puteţi instala aplicaţii din Magazin Windows.

Veţi avea nevoie de un cont Microsoft pentru a utiliza anumite aplicaţii sau servicii, inclusiv Magazin Windows.

Pentru a afla cum să creaţi un cont Microsoft şi ce puteţi face cu acesta, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows).

1. Conectaţi-vă la Internet.

   Pentru informaţii suplimentare despre modul de conectare la Internet, consultaţi Conectarea la Internet prin intermediul unei conexiuni cu fir (modele prevăzute cu port LAN).

2. Deschideţi ecranul Start şi selectaţi cadrul Magazin. (Pentru informaţii privind deschiderea ecranului Start, consultaţi Despre ecranul şi meniul Start.)

3. Găsiţi o aplicaţie de instalat.
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a instala aplicaţia.

## Trecerea de la un cont local la un cont Microsoft

În Windows 8, puteţi trece de la un cont local la un cont Microsoft.

Prin trecerea de la un cont local la un cont Microsoft, puteţi descărca aplicaţii din Magazin Windows.

Pentru a crea sau comuta la un cont Microsoft, parcurgeţi aceşti paşi.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos.
3. Selectaţi Utilizatori din panoul din stânga al ecranului Setări PC.
4. Selectaţi Comutați la un cont Microsoft.
5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

#### Sugestie

- Pentru a comuta la un cont local, selectaţi Comutați la un cont local în pasul 4 în loc de Comutați la un cont Microsoft.

- Dacă uitaţi parola pentru contul Microsoft, contactaţi serviciile de asistenţă Microsoft.

## Despre tipurile de conturi de utilizator

Există două tipuri de conturi de utilizator disponibile în Windows 8: un cont local şi un cont Microsoft.

#### Contul local

Un cont local este reprezentat de un nume de utilizator şi parola pe care o setaţi pe computerul VAIO. Deoarece este de aşteptat ca un cont local să fie utilizat pe un singur computer, nu puteţi utiliza acelaşi cont pe mai multe computere.

#### Sugestie

- Setarea unei parole pentru contul local este opţională. Dacă uitaţi parola pentru contul local, efectuaţi o recuperare a computerului VAIO.

#### Contul Microsoft

Un cont Microsoft este o adresă de e-mail şi o parolă pe care le utilizaţi pentru a face sign in la serviciile Microsoft. Deoarece un cont Microsoft poate fi setat pentru fiecare utilizator, puteţi utiliza acelaşi cont pe mai multe computere. Pentru a descărca aplicaţii din Magazin Windows, trebuie să treceţi de la un cont local la un cont Microsoft.

#### Sugestie

- Setarea unei parole pentru contul Microsoft este obligatorie. Dacă uitaţi parola pentru contul Microsoft, contactaţi serviciile de asistenţă Microsoft.

## Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere

Puteţi căuta aplicaţii, fişiere sau setări în butoane şi apoi puteţi porni aplicaţiile, fişierele sau setările dorite.

Pentru a le căuta şi pentru a le porni, deschideţi butoanele, selectaţi butonulCăutare şi urmaţi paşii de mai jos. Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

1. Introduceţi un cuvânt cheie în caseta de căutare ().
2. Selectaţi Aplicații, Setări sau Fișiere () pentru a restrânge rezultatele căutării.
3. Selectaţi aplicaţia dorită sau fişierul dorit ().

#### Sugestie

- Atunci când deschideţi butonulCăutare în timp ce sunt executate anumite aplicaţii din Magazin Windows, puteţi căuta din aplicaţiile respective. Dacă nu există nicio aplicaţie în curs de executare, puteţi, de asemenea, să efectuaţi căutarea din cadrul aplicaţiilor, selectând Aplicații de sub caseta de căutare de la pasul 2.

## Comutarea aplicaţiilor

Puteţi comuta între aplicaţiile aflate în execuţie la un moment dat.

#### Operaţie tactilă (Modele prevăzute cu ecran tactil)

Afişaţi aplicaţiile care se execută în acel moment, atingeţi şi trageţi cu degetul pictograma aplicaţiei dorite de la marginea din stânga. Pentru a afişa aplicaţiile aflate în execuţie, consultaţi Vizualizarea aplicaţiilor aflate în execuţie.

#### Acţionarea mouse-ului/dispozitivului touch pad

Afişaţi aplicaţiile care este executată în acel moment şi glisaţi pictograma aplicaţiei dorite de la marginea din stânga către centru. Pentru a afişa aplicaţiile aflate în execuţie, consultaţi Vizualizarea aplicaţiilor aflate în execuţie.

## Vizualizarea aplicaţiilor aflate în execuţie

Puteţi vizualiza aplicaţiile aflate în execuţie afişând lista acestora pe ecranul Start. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Despre ecranul şi meniul Start.

#### Operaţie tactilă (Modele prevăzute cu ecran tactil)

Trageţi cu degetul de la marginea din stânga până apare o mică pictogramă de aplicaţie, apoi glisaţi pictograma înapoi către marginea din stânga.

#### Acţionarea mouse-ului/dispozitivului touch pad

Îndreptaţi către colţul din stânga sus (), apoi deplasaţi în jos ().

#### Operaţie de la tastatură

Apăsaţi simultan tastele(Windows) şi Tab.

## Instalarea aplicaţiilor din Magazin Windows

Puteţi instala aplicaţii din Magazin Windows.

Veţi avea nevoie de un cont Microsoft pentru a utiliza anumite aplicaţii sau servicii, inclusiv Magazin Windows.

Pentru a afla cum să creaţi un cont Microsoft şi ce puteţi face cu acesta, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows).

1. Conectaţi-vă la Internet.

   Pentru informaţii suplimentare despre modul de conectare la Internet, consultaţi Conectarea la Internet prin intermediul unei conexiuni cu fir (modele prevăzute cu port LAN).

2. Deschideţi ecranul Start şi selectaţi cadrul Magazin. (Pentru informaţii privind deschiderea ecranului Start, consultaţi Despre ecranul şi meniul Start.)

3. Găsiţi o aplicaţie de instalat.
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a instala aplicaţia.

## Deschiderea meniului de aplicaţii

Multe aplicaţii au meniuri de aplicaţii pe care le puteţi utiliza pentru a controla aplicaţia. Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a deschide meniul aplicaţiei.

#### Operaţie tactilă (Modele prevăzute cu ecran tactil)

Trageţi cu degetul în sus de la marginea de jos.

#### Acţionarea mouse-ului/dispozitivului touch pad

Când o aplicaţie este deschisă, faceţi clic dreapta oriunde pe ecran. Dacă utilizaţi un touch pad, apăsaţi în colţul din dreapta jos.

#### Operaţie de la tastatură

Apăsaţi simultan tastele(Windows) şi Z.

#### Sugestie

- Deschideţi meniul aplicaţiei atunci când o aplicaţie este afişată pe ecranul computerului.

- Comenzile aplicaţiei variază în funcţie de aplicaţia afişată în acel moment pe ecranul computerului.

## Închiderea aplicaţiilor

Puteţi închide aplicaţiile aflate în execuţie la un moment dat urmând instrucţiunea de mai jos.

#### Operaţie tactilă (Modele prevăzute cu ecran tactil)

1. Atunci când o aplicaţie este deschisă, îndreptaţi către partea de sus a centrului ecranului.

2. Glisaţi aplicaţia către partea de jos a ecranului până când aceasta dispare de pe ecran.

#### Acţionarea mouse-ului/dispozitivului touch pad

1. Atunci când o aplicaţie este deschisă, deplasaţi cursorul spre partea de sus a centrului ecranului până când apare pictograma unei mâini.

2. Glisaţi aplicaţia către partea de jos a ecranului până când aceasta dispare de pe ecran.

#### Operaţie de la tastatură

Apăsaţi simultan tastele Alt şi F4.

## Comutarea între conturile de utilizator

Puteţi comuta la un alt cont de utilizator urmând aceşti paşi.

1. Deschideţi ecranul Start şi selectaţi un nume de cont din colţul din dreapta sus al ecranului computerului. (Pentru informaţii privind deschiderea ecranului Start, consultaţi Despre ecranul şi meniul Start.)
2. Selectaţi numele de cont dorit.

#### Sugestie

- Pentru a crea un cont nou de utilizator, trebuie să faceţi sign in ca administrator. Apoi, deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos şi selectaţi Utilizatori din panoul din stânga.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

## Deschiderea Ajutor și Asistență Windows

Puteţi deschide Ajutor și Asistență Windows urmând aceşti paşi.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulCăutare. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Aplicații ().
3. Introduceţi „Ajutor și Asistență” în caseta de căutare ().
4. Selectaţi Ajutor și Asistență ().

## Despre ecranul şi meniul Start

Puteţi adăuga comenzile rapide către aplicaţii, către desktop şi către site-urile Web pe care le utilizaţi cel mai des.

### Prezentare generală

1. Cadre

   Selectaţi un cadru pentru a porni o aplicaţie şi personalizaţi ecranul Start adăugând cadre şi rearanjându-le.

2. Butoane

   Căutaţi aplicaţii şi fişiere, partajaţi conţinut, redaţi conţinut pe alte dispozitive sau imprimaţi-l şi configuraţi computerul VAIO.

### Pentru a deschide ecranul Start

#### Operaţie tactilă (Modele prevăzute cu ecran tactil)

Deschideţi butoanele, apoi atingeţi butonulStart. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)

#### Acţionarea mouse-ului/dispozitivului touch pad

Deschideţi butoanele, apoi faceţi clic pe butonulStart. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)

#### Operaţie de la tastatură

Apăsaţi tasta(Windows).

## Deschiderea Panou de control

Puteţi deschide Panou de control urmând aceşti paşi.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulCăutare. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Aplicații ().
3. Introduceţi „Panou de control” în caseta de căutare ().
4. Selectaţi Panou de control ().

## Deschiderea Desktop

Puteţi accesa desktopul dintr-un cadru, la fel ca pe o aplicaţie. Deschideţi desktopul urmând instrucţiunile de mai jos.

1. Deschideţi ecranul Start şi selectaţi cadrul Desktop. (Pentru informaţii privind deschiderea ecranului Start, consultaţi Despre ecranul şi meniul Start.)

## Deschiderea butoanelor

Puteţi deschide butoanele pentru a căuta aplicaţii şi fişiere, puteţi partaja conţinut, puteţi reda conţinut pe alte dispozitive sau îl puteţi imprima şi puteţi configura computerul VAIO.

#### Operaţie tactilă (Modele prevăzute cu ecran tactil)

Trageţi cu degetul de la marginea din dreapta.

#### Acţionarea mouse-ului/dispozitivului touch pad

Îndreptaţi către colţul din dreapta sus (), apoi deplasaţi în jos ().

Cu un touch pad, puteţi, de asemenea, să trageţi cu degetul din marginea din dreapta.

#### Operaţie de la tastatură

Apăsaţi simultan tastele(Windows) şi C.

## Controlul stării de alimentare a computerului VAIO (modul Repaus/Oprire)

În mod implicit, computerul VAIO intră automat în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate.

În modul Repaus, computerul va păstra starea sa curentă, inclusiv datele la care lucraţi, în timp ce luaţi o pauză.

Pentru informaţii suplimentare legate de modul Repaus, consultaţi Utilizarea modului Repaus.

#### Când nu utilizaţi computerul VAIO pentru un timp

Pentru a evita pierderea datelor nesalvate, parcurgeţi aceşti paşi pentru a opri computerul VAIO.

1. Salvaţi datele şi închideţi toate aplicaţiile aflate în execuţie.
2. Opriţi dispozitivele periferice conectate la computerul VAIO.
3. Deschideţi butoanele, apoi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
4. SelectaţiAlimentare şi Închidere.

   După scurt timp, computerul VAIO se opreşte automat. În cazul în care computerul este dotat cu un indicator de alimentare, lumina verde a acestuia se stinge.

   În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, asiguraţi-vă că acesta este oprit înainte de a închide capacul ecranului LCD.

#### Notă

- O închidere necorespunzătoare poate cauza pierderea datelor nesalvate sau defectarea computerului VAIO.

- Pentru a deconecta complet computerul VAIO de la sursa de alimentare CA, opriţi computerul şi, apoi, deconectaţi cablul de alimentare de la priza CA.

#### Sugestie

- Dacă selectaţi Închidere în timp ce ţineţi apăsată tasta Shift în pasul 4, puteţi plasa computerul VAIO în starea de consum minim de energie (modul ACPI S5). În acest caz, funcţia de pornire rapidă este temporar dezactivată la următoarea pornire.

## Repornirea computerului VAIO

După modificarea setărilor sau instalarea unei aplicaţii pe computerul VAIO, este posibil să vi se solicite să reporniţi computerul.

1. Salvaţi datele şi închideţi toate aplicaţiile aflate în execuţie.
2. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
3. SelectaţiAlimentare şi Repornire.
   Computerul VAIO va reporni.

## Utilizarea modului Repaus

În modul Repaus, puteţi să plecaţi de la computerul VAIO, iar starea computerului va fi menţinută, precum şi datele la care lucraţi.

#### Pentru a activa modul Repaus

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)

2. SelectaţiAlimentare şi Repaus.

   În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, acesta se stinge când computerul intră în modul Repaus (cu setarea implicită).

#### Pentru a reveni la modul Normal

1. Apăsaţi butonul(Alimentare).

#### Notă

- Dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul(Alimentare) timp de peste 4 sau 10 secunde, computerul VAIO se va opri automat. Aceasta acţiune va şterge toate datele nesalvate.

- În mod implicit, computerul dumneavoastră VAIO intră automat în modul Hibernare în momentul în care acumulatorul este pe punctul de a se descărca. Totuşi, în funcţie de condiţiile de operare, computerul poate să nu intre în modul Hibernare.

  Dacă se întâmplă acest lucru şi acumulatorul se descarcă în totalitate, computerul se va opri, iar datele nesalvate vor fi pierdute.

  În timp ce computerul este alimentat de acumulator, salvaţi datele în mod frecvent.

- Înainte de a muta computerul VAIO, asiguraţi-vă că acesta este oprit, pentru a evita supunerea hard disk-ului aflat în funcţiune la şocuri sau vibraţii. În cazul în care computerul este dotat cu un indicator de alimentare, asiguraţi-vă că acesta este complet stins.

#### Sugestie

- În mod implicit, computerul VAIO intră automat în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate, în timp ce este conectat la o priză CA.

- Computerul VAIO poate fi trecut în modul Repaus şi prin operaţiile de mai jos.

  - Apăsaţi butonul(Alimentare) (cu setarea implicită).

  - Închideţi capacul ecranului LCD. Computerul va intra în modul Repaus după câteva secunde.

- Puteţi trece computerul VAIO din modul Repaus în modul Normal prin deschiderea ecranului LCD. (Pentru SVF14N/SVF15N, chiar dacă deschideţi ecranul LCD, computerul nu revine la modul Normal 24 de ore după ce computerul intră în modul Repaus.)

  Pentru a schimba acţiunea când deschideţi ecranul LCD, porniţi VAIO Control Center şi modificaţi setările în Alimentare şi baterie (Power and Battery). Pentru a porni VAIO Control Center, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

## Instalarea aplicaţiilor din Magazin Windows

Puteţi instala aplicaţii din Magazin Windows.

Veţi avea nevoie de un cont Microsoft pentru a utiliza anumite aplicaţii sau servicii, inclusiv Magazin Windows.

Pentru a afla cum să creaţi un cont Microsoft şi ce puteţi face cu acesta, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows).

1. Conectaţi-vă la Internet.

   Pentru informaţii suplimentare despre modul de conectare la Internet, consultaţi Conectarea la Internet prin intermediul unei conexiuni cu fir (modele prevăzute cu port LAN).

2. Deschideţi ecranul Start şi selectaţi cadrul Magazin. (Pentru informaţii privind deschiderea ecranului Start, consultaţi Despre ecranul şi meniul Start.)

3. Găsiţi o aplicaţie de instalat.
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a instala aplicaţia.

## Comutarea între conturile de utilizator

Puteţi comuta la un alt cont de utilizator urmând aceşti paşi.

1. Deschideţi ecranul Start şi selectaţi un nume de cont din colţul din dreapta sus al ecranului computerului. (Pentru informaţii privind deschiderea ecranului Start, consultaţi Despre ecranul şi meniul Start.)
2. Selectaţi numele de cont dorit.

#### Sugestie

- Pentru a crea un cont nou de utilizator, trebuie să faceţi sign in ca administrator. Apoi, deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos şi selectaţi Utilizatori din panoul din stânga.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

## Deschiderea Ajutor și Asistență Windows

Puteţi deschide Ajutor și Asistență Windows urmând aceşti paşi.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulCăutare. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Aplicații ().
3. Introduceţi „Ajutor și Asistență” în caseta de căutare ().
4. Selectaţi Ajutor și Asistență ().

## Componentele şi controalele de pe partea din spate

Descrie caracteristicile de pe partea din spate a computerului VAIO, cum ar fi porturile de conectare.

1. Butoanele VOL (Volum)

## Componentele şi controalele de pe partea inferioară

Descrie caracteristicile de pe partea inferioară a computerului VAIO.

SVF15N

SVF14N

SVF13N

1. Orificii de admisie

2. Indicator cameră din spate încorporată (modele prevăzute cu cameră din spate încorporată) (Utilizarea camerei încorporate)

3. Cameră din spate încorporată (modele prevăzute cu cameră din spate încorporată) (Utilizarea camerei încorporate)

4. Buton de oprire a alimentării de la baterie

5. Marcă tactilă (modele compatibile cu NFC) (Utilizarea NFC/Funcţii O apăsare (modele compatibile cu NFC))

#### Notă

- Dacă se apasă butonul de oprire a alimentării de la baterie în timp ce computerul VAIO funcţionează, datele nesalvate se pot pierde. Asiguraţi-vă că salvaţi datele la care lucraţi şi opriţi computerul înainte de a apăsa butonul de oprire a alimentării de la baterie.

## Componentele şi controalele de pe părţile laterale

Descrie caracteristicile de pe părţile laterale ale computerului VAIO, cum ar fi porturile de conectare.

A: SVF15N

B: SVF14N

C: SVF13N

1. Port DC IN (Conectarea la o sursă de alimentare)

2. Orificiu de ventilaţie

3. Port ieşire HDMI (Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI)

4. Port USB (Conectarea unui dispozitiv USB)

   Acest port USB acceptă încărcarea prin USB. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Încărcarea unui dispozitiv USB.

5. Port USB (Conectarea unui dispozitiv USB)

6. Mufă pentru căşti compatibilă cu setul de căşti (Conectarea difuzoarelor/căştilor/setului de căşti externe)

7. Difuzor încorporat (stereo)

A: SVF15N/SVF14N

B: SVF13N

1. Difuzor încorporat (stereo)

2. Mufă pentru căşti compatibilă cu setul de căşti (Conectarea difuzoarelor/căştilor/setului de căşti externe)

3. Fantă pentru cartela de memorie SD (Introducerea de cartele de memorie SD)

4. Port USB (Conectarea unui dispozitiv USB)

5. Port LAN (Conectarea la Internet prin intermediul unei conexiuni cu fir (modele prevăzute cu port LAN))

   Pentru detalii legate de portul LAN, consultaţi Utilizarea portului LAN (modele prevăzute cu port LAN).

6. Port USB (Conectarea unui dispozitiv USB)

   Acest port USB acceptă încărcarea prin USB. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Încărcarea unui dispozitiv USB.

7. Port ieşire HDMI (Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI)

8. Butonul de pornire (Pornirea computerului VAIO)

## Componentele şi controalele din partea frontală

Descrie caracteristicile din partea frontală a computerului VAIO, cum ar fi butoanele şi indicatoarele luminoase.

1. Microfoane duale încorporate (Utilizarea camerei încorporate)

2. Indicator cameră frontală încorporată (Utilizarea camerei încorporate)

3. Cameră frontală încorporată (Utilizarea camerei încorporate)

4. Senzor de lumină ambientală (Ajustarea automată a luminozităţii ecranului LCD)

5. Ecran tactil (Cum se utilizează ecranul tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil))

6. Butonul Windows*

7. Butonul ASSIST (Despre butonul ASSIST)

8. Tastatură

9. Touch pad (Utilizarea dispozitivului Touch Pad)

10. Indicatorul Caps lock

*Forma butonului Windows depinde de model.

#### Notă

- Magneţii sunt încorporaţi în jurul ecranului tactil sau în zonele din faţă colţurilor din stânga şi din dreapta ale tastaturii în funcţie de model. Nu amplasaţi cărţi de credit etc., care sunt afectate de câmpuri magnetice, în apropierea computerului VAIO. Computerul poate cauza deteriorarea datelor.

###

####

A: SVF15N/SVF14N

B: SVF13N

1. Buton de blocare a afişajului

2. Indicatorul de încărcare (Lista stărilor indicatorului de încărcare)

3. Indicatorul unităţii de disc (modele prevăzute cu indicator al unităţii de disc)

4. Indicatorul de alimentare (Pornirea computerului VAIO)

## Despre rotirea ecranului LCD

Puteţi utiliza computerul VAIO în trei moduri diferite schimbând orientarea ecranului LCD.

### Mod Laptop

Utilizaţi acest mod pentru a introduce caractere cu ajutorul tastaturii.

### Mod Vizionare

Utilizaţi acest mod când doriţi să vedeţi doar ecranul computerului în timpul redării video, astfel încât să vă puteţi concentra asupra conţinutului video sau să puteţi afişaţi ecranul persoanei din faţa dumneavoastră. Pentru a schimba Mod Laptop la Mod Vizionare, consultaţi Utilizarea computerului VAIO în Mod Vizionare.

### Mod Tableta

Utilizaţi acest mod pentru a acţiona computerul VAIO cu ecranul tactil ca o tabletă. Pentru a schimba Mod Laptop la Mod Tableta, consultaţi Utilizarea computerului VAIO în Mod Tableta.

#### Notă

- Asiguraţi-vă că butonul de blocare a afişajului este setat la poziţia LOCK înainte de a utiliza computerul VAIO în Mod Laptop.

- Asiguraţi-vă că acest computer VAIO este în Mod Laptopşi ecranul LCD este închis la transportarea computerului într-o geantă.

- Dacă schimbaţi orientarea ecranului LCD în timpul redării video, computerul VAIO poate deveni instabil. Părăsiţi aplicaţia de redare video înainte de a schimba orientarea ecranului.

- Ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) apare invers când computerul VAIO este în Mod Vizionare. Asiguraţi-vă că schimbaţi Mod Vizionare la Mod Laptop înainte de a utiliza VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

## Utilizarea computerului VAIO în Mod Vizionare

Puteţi utiliza computerul VAIO în Mod Vizionare când doriţi să vedeţi doar ecranul computerului în timpul redării video, astfel încât să vă puteţi concentra asupra conţinutului video sau să puteţi afişaţi ecranul persoanei din faţa dumneavoastră.

1. Deschideţi ecranul LCD la peste 90 de grade.

2. Setaţi butonul de blocare a afişajului la poziţia RELEASE.

3. Ţineţi apăsată zona din partea din faţă a tastaturii cu o mână, prindeţi colţul de sus al ecranului LCD cu cealaltă mână şi rotiţi ecranul în direcţia săgeţii.

#### Pentru a reveni la Mod Laptop

Rotiţi ecranul LCD spre partea din faţă a computerului VAIO şi setaţi butonul de blocare a afişajului la poziţia LOCK.

## Verificarea elementelor furnizate

Verificaţi toate elementele ambalate împreună cu produsul înainte de utilizare.

Adaptor CA

Cablu de alimentare

Stylus pentru tabletă

(Nu se furnizează împreună cu toate modelele. Disponibilitatea depinde de specificaţiile computerului dumneavoastră.)

Ruter fără fir

(Nu se furnizează împreună cu toate modelele. Disponibilitatea depinde de specificaţiile computerului dumneavoastră.)

Adaptor VGA

(Nu se furnizează împreună cu toate modelele. Disponibilitatea depinde de specificaţiile computerului dumneavoastră.)

#### Sugestie

- Niciun mediu de stocare pentru recuperarea datelor nu este inclus, deoarece datele de pe computerul VAIO pot fi recuperate utilizând datele stocate pe hard disk sau pe SSD. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Recuperarea din zona de recuperare.

## Utilizarea computerului VAIO în Mod Tableta

Puteţi utiliza computerul VAIO în Mod Tableta pentru a acţiona computerul cu ecran tactil ca şi tabletă.

1. Deschideţi ecranul LCD la peste 90 de grade.

2. Setaţi butonul de blocare a afişajului la poziţia RELEASE.

3. Ţineţi apăsată zona din partea din faţă a tastaturii cu o mână, prindeţi colţul de sus al ecranului LCD cu cealaltă mână şi rotiţi uşor ecranul spre partea din spate a computerului VAIO.

4. Deplasaţi ecranul LCD în direcţia săgeţii pentru a-l plia.

   Ecranul LCD este pliat pe tastatură.

#### Pentru a reveni la Mod Laptop

Prindeţi centrul ecranului LCD şi ridicaţi ecranul pentru a schimba Mod Tableta la Mod Vizionare. Apoi, rotiţi ecranul spre partea frontală a computerului VAIO şi setaţi butonul de blocare a afişajului la poziţia LOCK.

## Aranjarea unui mediu de lucru corespunzător

Acest subiect descrie locurile în care să plasaţi şi în care să nu plasaţi computerul VAIO şi oferă instrucţiuni de ergonomie.

### Unde să plasaţi computerul VAIO

Atunci când plasaţi computerul VAIO, asiguraţi-vă că:

- Puteţi accesa cu uşurinţă o sursă de alimentare şi porturile necesare.

- Lăsaţi spaţiu suficient în jurul computerului.

- Computerul este plasat pe o suprafaţă plată şi suficient de lată şi puteţi sta cu faţa la ecranul computerului în timp ce lucraţi la el.

- Puteţi plasa computerul în faţa dumneavoastră, astfel încât să puteţi sta drept şi să ţineţi antebraţele paralele cu podeaua.

### Unde să nu plasaţi computerul VAIO

Plasarea computerului VAIO într-un loc necorespunzător poate duce la deteriorarea sau defectarea acestuia. Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la:

- Lumină solară directă

- Obiecte sau surse magnetice

- Surse de căldură, precum aparatele casnice de încălzire

- Praf excesiv

- Umiditate ridicată

- Ventilaţie slabă

#### Notă

- Zona din jurul orificiului de ventilaţie se poate încălzi foarte mult în timp ce computerul VAIO este pornit. Aveţi grijă înainte de a atinge această zonă.

- Nu puneţi în apropierea orificiului de ventilaţie niciun obiect care ar putea bloca orificiul.

#### Sugestie

- Computerul dumneavoastră VAIO utilizează semnale radio de înaltă frecvenţă şi poate cauza interferenţe cu recepţia radio sau TV. Dacă se întâmplă acest lucru, mutaţi computerul la o distanţă corespunzătoare faţă de aparatul de radio sau de televizor.

### Consideraţii ergonomice

Când este posibil, trebuie să încercaţi să ţineţi cont de următoarele consideraţii ergonomice.

#### Mobila şi postura

Staţi pe un scaun cu spătar bun. Ajustaţi nivelul scaunului în aşa fel în tălpile să stea pe podea. Un suport pentru picioare vă poate face să vă simţiţi mai confortabil.

Staţi într-o poziţie dreaptă, relaxată şi evitaţi să vă aplecaţi în faţă sau să vă lăsaţi prea mult pe spate.

#### Unghiul de vizualizare al ecranului computerului

Folosiţi funcţia de înclinare a ecranului pentru a găsi cea mai bună poziţie. Asiguraţi-vă că ecranul computerului este la nivelul ochilor sau un pic mai jos atunci când staţi în faţa computerului VAIO. Ajustaţi şi nivelul luminozităţii ecranului.

Puteţi reduce tensionarea ochilor şi oboseala muşchilor prin ajustarea înclinării şi a nivelului de luminozitate ale ecranului computerului la poziţia potrivită.

#### Iluminarea

Alegeţi o locaţie în care ferestrele şi luminile nu provoacă strălucire şi nu se reflectă în ecranul computerului. Folosiţi iluminarea indirectă pentru a evita petele luminoase de pe ecranul computerului. Iluminarea corespunzătoare aduce un plus de confort şi de eficienţă a lucrului.

#### Notă

- În timp ce reglaţi unghiul de vizualizare, nu exercitaţi presiune excesivă asupra computerului VAIO, pentru a elimina riscul deteriorării mecanice.

#### Sugestie

- Aceleaşi considerente sunt valabile şi când utilizaţi un afişaj extern.

### Note cu privire la manipularea computerului VAIO

Respectaţi următoarele instrucţiuni pentru a evita defecţiunile şi deteriorarea computerului VAIO.

- Plasaţi uşor computerul VAIO pe o suprafaţă plată pentru a evita şocul mecanic.

- Asiguraţi-vă că închideţi computerul VAIO înainte de a-l muta. Mutarea computerului în timp ce este pornit poate cauza defectarea hard diskului. Asiguraţi-vă că deconectaţi toate cablurile conectate la computer înainte de a-l muta.

- Nu lăsaţi să cadă şi nu loviţi computerul VAIO. Chiar şi un şoc uşor sau vibraţiile pot cauza defectarea hard diskului.

- Nu plasaţi computerul VAIO într-o poziţie instabilă.

## Conectarea la o sursă de alimentare

Conectaţi computerul VAIO la o sursă de alimentare CA.

Citiţi cu atenţie măsurile de precauţie din Note cu privire la utilizarea surselor de alimentare, înainte de conectare.

1. Conectaţi un capăt al cablului de alimentare () la adaptorul CA ().
2. Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză CA ().
3. Conectaţi cablul de la adaptorul CA () la portul intrare CC () de pe computerul VAIO.

#### Notă

- Nu conectaţi mai multe dispozitive la aceeaşi priză CA.

- Forma adaptorului CA variază în funcţie de modelul achiziţionat.

- Asiguraţi-vă că fişa electrică este introdusă ferm în computerul VAIO.

#### Sugestie

- Puteţi achiziţiona un prelungitor cu protecţie la supratensiune, pentru a ajuta la prevenirea deteriorărilor asupra computerului VAIO cauzate de creşteri bruşte de tensiune (în timpul unei furtuni cu descărcări electrice, de exemplu).

## Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul se poate încărca şi în timp ce utilizaţi computerul VAIO, atunci când computerul este conectat la o sursă de alimentare. Timpul necesar încărcării poate varia în funcţie de condiţiile de funcţionare.

1. Conectaţi computerul VAIO la o priză CA. (Consultaţi Conectarea la o sursă de alimentare.)

#### Sugestie

- Timpul necesar încărcării variază în funcţie de temperatura ambientală.

  Reţineţi că încărcarea acumulatorului durează mai mult la o temperatură ambientală scăzută.

- Deschideţi desktopul şi selectaţi pictograma acumulatorului, cum ar fi(alimentare de la acumulator) sau(alimentare de la priză), din zona de notificare a desktopului pentru a verifica starea acumulatorului încorporat al computerului VAIO. Pentru a deschide desktopul, consultaţi Deschiderea Desktop.

## Pornirea computerului VAIO

Porniţi computerul VAIO pentru a porni Windows.

Citiţi cu atenţie măsurile de precauţie din Note cu privire la utilizarea surselor de alimentare, înainte de pornire.

1. Conectaţi computerul VAIO la o priză CA. (Consultaţi Conectarea la o sursă de alimentare.)
2. Ridicaţi capacul ecranului LCD.
3. Apăsaţi butonul(Alimentare).

   În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, acesta se aprinde în culoarea verde.

   Computerul este pornit şi Windows porneşte după un timp.

#### Notă

- Dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul(Alimentare) timp de peste patru secunde, computerul VAIO nu va porni.

- Când mişcaţi ecranul LCD, nu ţineţi de camera încorporată, deoarece acest lucru poate duce la defectarea computerului VAIO.

- Dacă apăsaţi butonul(Alimentare) în timp ce capacul ecranului LCD este închis, computerul VAIO nu va porni.

- Nu atingeţi ecranul tactil atunci când porniţi computerul VAIO, deoarece această acţiune poate cauza funcţionarea defectuoasă a computerului. (Modele prevăzute cu ecran tactil)

#### Sugestie

- În mod implicit, computerul dumneavoastră VAIO intră automat în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate în timp ce computerul este conectat la o priză CA. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea modului Repaus.

## Controlul stării de alimentare a computerului VAIO (modul Repaus/Oprire)

În mod implicit, computerul VAIO intră automat în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate.

În modul Repaus, computerul va păstra starea sa curentă, inclusiv datele la care lucraţi, în timp ce luaţi o pauză.

Pentru informaţii suplimentare legate de modul Repaus, consultaţi Utilizarea modului Repaus.

#### Când nu utilizaţi computerul VAIO pentru un timp

Pentru a evita pierderea datelor nesalvate, parcurgeţi aceşti paşi pentru a opri computerul VAIO.

1. Salvaţi datele şi închideţi toate aplicaţiile aflate în execuţie.
2. Opriţi dispozitivele periferice conectate la computerul VAIO.
3. Deschideţi butoanele, apoi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
4. SelectaţiAlimentare şi Închidere.

   După scurt timp, computerul VAIO se opreşte automat. În cazul în care computerul este dotat cu un indicator de alimentare, lumina verde a acestuia se stinge.

   În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, asiguraţi-vă că acesta este oprit înainte de a închide capacul ecranului LCD.

#### Notă

- O închidere necorespunzătoare poate cauza pierderea datelor nesalvate sau defectarea computerului VAIO.

- Pentru a deconecta complet computerul VAIO de la sursa de alimentare CA, opriţi computerul şi, apoi, deconectaţi cablul de alimentare de la priza CA.

#### Sugestie

- Dacă selectaţi Închidere în timp ce ţineţi apăsată tasta Shift în pasul 4, puteţi plasa computerul VAIO în starea de consum minim de energie (modul ACPI S5). În acest caz, funcţia de pornire rapidă este temporar dezactivată la următoarea pornire.

## Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul se poate încărca şi în timp ce utilizaţi computerul VAIO, atunci când computerul este conectat la o sursă de alimentare. Timpul necesar încărcării poate varia în funcţie de condiţiile de funcţionare.

1. Conectaţi computerul VAIO la o priză CA. (Consultaţi Conectarea la o sursă de alimentare.)

#### Sugestie

- Timpul necesar încărcării variază în funcţie de temperatura ambientală.

  Reţineţi că încărcarea acumulatorului durează mai mult la o temperatură ambientală scăzută.

- Deschideţi desktopul şi selectaţi pictograma acumulatorului, cum ar fi(alimentare de la acumulator) sau(alimentare de la priză), din zona de notificare a desktopului pentru a verifica starea acumulatorului încorporat al computerului VAIO. Pentru a deschide desktopul, consultaţi Deschiderea Desktop.

## Note cu privire la utilizarea acumulatorului

Înainte de a utiliza acumulatorul, citiţi cu atenţie următoarele măsuri de precauţie pentru o utilizare corectă.

### Despre acumulator

- Acumulatorul încorporat în computerul VAIO nu este detaşabil.

- Din motive de siguranţă, este posibil ca încărcarea acumulatorului să fie suspendată la temperaturi mai ridicate sau mai scăzute.

- Acumulatorul nu este încărcat în întregime în momentul livrării.

- În timp ce acumulatorul este în uz sau în curs de încărcare, acumulatorul se încălzeşte. Acest lucru este normal şi nu trebuie să vă îngrijoreze.

### Despre descărcarea acumulatorului

După încărcare, acumulatorul se va descărca treptat în timp, chiar dacă nu este utilizat. Dacă nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, este posibil ca energia acumulatorului să se epuizeze. Se recomandă reîncărcarea acumulatorului înainte de utilizare.

### Despre durata de viaţă a acumulatorului

Durata de viaţă a acumulatorului variază în funcţie de utilizare şi setări.

### Despre deteriorarea şi înlocuirea acumulatorului

- Acumulatorul este un articol consumabil. Capacitatea se reduce treptat prin cicluri repetate de reîncărcare şi descărcare şi în funcţie de temperatura ambientală în timpul utilizării sau stocării. Drept urmare, durata de viaţă a acumulatorului se scurtează chiar dacă este încărcat complet şi, într-un final, acumulatorul va ajunge la sfârşitul duratei sale de viaţă.

- Dacă acumulatorul se descarcă rapid după ce l-aţi încărcat complet sau dacă a ajuns la sfârşitul duratei de viaţă, înlocuiţi-l cu unul nou.

  Contactaţi un centru de service/asistenţă Sony autorizat şi înlocuiţi acumulatorul cu unul nou indicat de Sony.

### Dacă acumulatorul se descarcă total

Dacă acumulatorul se descarcă total, iar computerul VAIO nu este conectat la priză, alimentarea va fi întreruptă, iar tot ceea ce lucraţi se va pierde.

În timp ce computerul VAIO este alimentat de acumulator, salvaţi datele în mod frecvent.

## Despre rotirea ecranului LCD

Puteţi utiliza computerul VAIO în trei moduri diferite schimbând orientarea ecranului LCD.

### Mod Laptop

Utilizaţi acest mod pentru a introduce caractere cu ajutorul tastaturii.

### Mod Vizionare

Utilizaţi acest mod când doriţi să vedeţi doar ecranul computerului în timpul redării video, astfel încât să vă puteţi concentra asupra conţinutului video sau să puteţi afişaţi ecranul persoanei din faţa dumneavoastră. Pentru a schimba Mod Laptop la Mod Vizionare, consultaţi Utilizarea computerului VAIO în Mod Vizionare.

### Mod Tableta

Utilizaţi acest mod pentru a acţiona computerul VAIO cu ecranul tactil ca o tabletă. Pentru a schimba Mod Laptop la Mod Tableta, consultaţi Utilizarea computerului VAIO în Mod Tableta.

#### Notă

- Asiguraţi-vă că butonul de blocare a afişajului este setat la poziţia LOCK înainte de a utiliza computerul VAIO în Mod Laptop.

- Asiguraţi-vă că acest computer VAIO este în Mod Laptopşi ecranul LCD este închis la transportarea computerului într-o geantă.

- Dacă schimbaţi orientarea ecranului LCD în timpul redării video, computerul VAIO poate deveni instabil. Părăsiţi aplicaţia de redare video înainte de a schimba orientarea ecranului.

- Ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) apare invers când computerul VAIO este în Mod Vizionare. Asiguraţi-vă că schimbaţi Mod Vizionare la Mod Laptop înainte de a utiliza VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

## Utilizarea computerului VAIO în Mod Vizionare

Puteţi utiliza computerul VAIO în Mod Vizionare când doriţi să vedeţi doar ecranul computerului în timpul redării video, astfel încât să vă puteţi concentra asupra conţinutului video sau să puteţi afişaţi ecranul persoanei din faţa dumneavoastră.

1. Deschideţi ecranul LCD la peste 90 de grade.

2. Setaţi butonul de blocare a afişajului la poziţia RELEASE.

3. Ţineţi apăsată zona din partea din faţă a tastaturii cu o mână, prindeţi colţul de sus al ecranului LCD cu cealaltă mână şi rotiţi ecranul în direcţia săgeţii.

#### Pentru a reveni la Mod Laptop

Rotiţi ecranul LCD spre partea din faţă a computerului VAIO şi setaţi butonul de blocare a afişajului la poziţia LOCK.

## Utilizarea computerului VAIO în Mod Tableta

Puteţi utiliza computerul VAIO în Mod Tableta pentru a acţiona computerul cu ecran tactil ca şi tabletă.

1. Deschideţi ecranul LCD la peste 90 de grade.

2. Setaţi butonul de blocare a afişajului la poziţia RELEASE.

3. Ţineţi apăsată zona din partea din faţă a tastaturii cu o mână, prindeţi colţul de sus al ecranului LCD cu cealaltă mână şi rotiţi uşor ecranul spre partea din spate a computerului VAIO.

4. Deplasaţi ecranul LCD în direcţia săgeţii pentru a-l plia.

   Ecranul LCD este pliat pe tastatură.

#### Pentru a reveni la Mod Laptop

Prindeţi centrul ecranului LCD şi ridicaţi ecranul pentru a schimba Mod Tableta la Mod Vizionare. Apoi, rotiţi ecranul spre partea frontală a computerului VAIO şi setaţi butonul de blocare a afişajului la poziţia LOCK.

## Verificarea elementelor furnizate

Verificaţi toate elementele ambalate împreună cu produsul înainte de utilizare.

Adaptor CA

Cablu de alimentare

Stylus pentru tabletă

(Nu se furnizează împreună cu toate modelele. Disponibilitatea depinde de specificaţiile computerului dumneavoastră.)

Ruter fără fir

(Nu se furnizează împreună cu toate modelele. Disponibilitatea depinde de specificaţiile computerului dumneavoastră.)

Adaptor VGA

(Nu se furnizează împreună cu toate modelele. Disponibilitatea depinde de specificaţiile computerului dumneavoastră.)

#### Sugestie

- Niciun mediu de stocare pentru recuperarea datelor nu este inclus, deoarece datele de pe computerul VAIO pot fi recuperate utilizând datele stocate pe hard disk sau pe SSD. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Recuperarea din zona de recuperare.

## Utilizarea computerului VAIO în Mod Tableta

Puteţi utiliza computerul VAIO în Mod Tableta pentru a acţiona computerul cu ecran tactil ca şi tabletă.

1. Deschideţi ecranul LCD la peste 90 de grade.

2. Setaţi butonul de blocare a afişajului la poziţia RELEASE.

3. Ţineţi apăsată zona din partea din faţă a tastaturii cu o mână, prindeţi colţul de sus al ecranului LCD cu cealaltă mână şi rotiţi uşor ecranul spre partea din spate a computerului VAIO.

4. Deplasaţi ecranul LCD în direcţia săgeţii pentru a-l plia.

   Ecranul LCD este pliat pe tastatură.

#### Pentru a reveni la Mod Laptop

Prindeţi centrul ecranului LCD şi ridicaţi ecranul pentru a schimba Mod Tableta la Mod Vizionare. Apoi, rotiţi ecranul spre partea frontală a computerului VAIO şi setaţi butonul de blocare a afişajului la poziţia LOCK.

## Controlul stării de alimentare a computerului VAIO (modul Repaus/Oprire)

În mod implicit, computerul VAIO intră automat în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate.

În modul Repaus, computerul va păstra starea sa curentă, inclusiv datele la care lucraţi, în timp ce luaţi o pauză.

Pentru informaţii suplimentare legate de modul Repaus, consultaţi Utilizarea modului Repaus.

#### Când nu utilizaţi computerul VAIO pentru un timp

Pentru a evita pierderea datelor nesalvate, parcurgeţi aceşti paşi pentru a opri computerul VAIO.

1. Salvaţi datele şi închideţi toate aplicaţiile aflate în execuţie.
2. Opriţi dispozitivele periferice conectate la computerul VAIO.
3. Deschideţi butoanele, apoi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
4. SelectaţiAlimentare şi Închidere.

   După scurt timp, computerul VAIO se opreşte automat. În cazul în care computerul este dotat cu un indicator de alimentare, lumina verde a acestuia se stinge.

   În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, asiguraţi-vă că acesta este oprit înainte de a închide capacul ecranului LCD.

#### Notă

- O închidere necorespunzătoare poate cauza pierderea datelor nesalvate sau defectarea computerului VAIO.

- Pentru a deconecta complet computerul VAIO de la sursa de alimentare CA, opriţi computerul şi, apoi, deconectaţi cablul de alimentare de la priza CA.

#### Sugestie

- Dacă selectaţi Închidere în timp ce ţineţi apăsată tasta Shift în pasul 4, puteţi plasa computerul VAIO în starea de consum minim de energie (modul ACPI S5). În acest caz, funcţia de pornire rapidă este temporar dezactivată la următoarea pornire.

## Utilizarea aplicaţiei antivirus pentru computerul dumneavoastră VAIO

Protejaţi-vă computerul VAIO împotriva viruşilor de computer utilizând aplicaţia antivirus.

Puteţi menţine actualizată aplicaţia antivirus cu cele mai recente actualizări, descărcând şi instalând actualizările de pe site-ul Web al editorului aplicaţiei. Pentru a actualiza aplicaţia antivirus, găsiţi aplicaţia antivirus instalată pe computerul VAIO şi urmaţi paşii de mai jos.

1. Asiguraţi-vă că aţi conectat computerul VAIO la Internet.
2. Efectuaţi oricare dintre următoarele operaţiuni conform aplicaţiei antivirus preinstalate.

   Pentru Trend Micro:

   Porniţi Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Pentru McAfee:

   Porniţi McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security sau McAfee Total Protection.

   Pentru Kaspersky Internet Security:

   Porniţi Kaspersky Internet Security.

3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

#### Notă

- Este posibil ca procedura reală să fie diferită de cea de mai sus, în funcţie de versiunea aplicaţiei instalate pe computerul dumneavoastră VAIO. Într-un astfel de caz, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

#### Sugestie

- Pentru a porni aplicaţia antivirus, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

- Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişierul de ajutor inclus în aplicaţie.

## Conectarea la Internet prin intermediul unei conexiuni cu fir (modele prevăzute cu port LAN)

Înainte de a utiliza Internetul, trebuie să vă înregistraţi la un furnizor de servicii de Internet (ISP) şi să configuraţi dispozitivele necesare pentru conectarea computerului VAIO la Internet.

Conectaţi un capăt al cablului LAN (nu este furnizat) la portul LAN de pe computerul VAIO şi celălalt capăt la reţea.

#### Notă

- Pentru informaţii detaliate despre dispozitivele necesare pentru accesul la Internet şi despre cum se conectează computerul VAIO la Internet, consultaţi furnizorul dumneavoastră ISP.

- Atunci când conectaţi computerul VAIO la Internet, asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu pe care este scris „Network” (Reţea) sau „Ethernet”.

- Nu conectaţi un cablu telefonic la portul LAN de pe computerul VAIO.

  Dacă portul LAN este conectat la următoarele reţele sau linii telefonice, curentul electric ridicat aplicat portului poate cauza defecţiuni, supraîncălzire sau incendiu.

  - Orice reţea, cu excepţia reţelelor de tip 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Linie telefonică publică

  - Sistem telefonic cu linii interne (PBX, Private Branch Exchange)

  - Liniile telefonice personale (aparat telefonic cu o singură linie) sau cele de serviciu (aparat telefonic cu mai multe linii)

#### Sugestie

- Pentru a conecta computerul VAIO la Internet utilizând funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir), trebuie să configuraţi setările Wi-Fi. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

## Despre serviciile de conectare la Internet

Sunt disponibile următoarele tipuri de servicii de conectare la Internet.

Puteţi selecta dintre aceste servicii în funcţie de preferinţă, de exemplu, viteză de comunicaţii sau taxă de utilizare. Pentru informaţii detaliate legate de o gamă largă de servicii de conectare, contactaţi furnizorii de servicii de Internet (ISP).

- Fibră până la domiciliu (FTTH)

- Modem cu cablu

- Linie digitală cu abonament (DSL)

- Satelit

- Linie comutată

## Despre reţea (LAN)

Reţeaua (LAN) vă permite să conectaţi computerul VAIO la Internet şi să transferaţi date între computer şi alte dispozitive.

Puteţi să conectaţi computerul VAIO la reţele de tipurile 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, prin intermediul unui cablu LAN (nu este furnizat). Conectaţi un capăt al cablului LAN la portul LAN de pe computer şi celălalt capăt la reţea. (Modele prevăzute cu port LAN)

De asemenea, puteţi conecta computerul VAIO la o reţea utilizând funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

Pentru informaţii legate de dispozitivele periferice necesare pentru accesul LAN, contactaţi furnizorul dumneavoastră de servicii de Internet (ISP) sau consultaţi manualul primit împreună cu modemul.

Pentru informaţii legate de conectarea computerului VAIO la reţea, consultaţi instrucţiunile primite de la ISP sau manualul primit împreună cu modemul şi cu alte dispozitive periferice. Dacă aveţi nevoie de informaţii privind setările de reţea de la locul dumneavoastră de muncă, întrebaţi administratorul reţelei.

## Dezactivarea funcţiei Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Puteţi dezactiva funcţia Wi-Fi urmând aceşti paşi.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos.
3. Selectaţi Fără fir din panoul din stânga al ecranului Setări PC.
4. Modificaţi setarea Wi-Fi din Dispozitive wireless la Dezactivat.

#### Sugestie

- Pentru a activa funcţia Wi-Fi, opriţi Mod avion şi modificaţi setarea Wi-Fi din Dispozitive wireless la Activat.

- Pentru a dezactiva toate funcţiile fără fir, porniţi Mod avion.

- Funcţiile fără fir a căror setare este activată vor fi activate atunci când opriţi Mod avion.

- Consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) pentru mai multe informaţii despre Mod avion.

## Note despre utilizarea funcţiei Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Înainte de a utiliza funcţia Wi-Fi, citiţi următoarele măsuri de precauţie pentru o utilizare corectă.

- În unele ţări sau regiuni, utilizarea produselor Wi-Fi poate fi restricţionată prin reglementări locale.

- Dispozitivele Wi-Fi funcţionează în banda de 2,4 GHz, bandă utilizată de o gamă largă de dispozitive. Deşi acestea utilizează tehnologia pentru minimizarea interferenţei radio generate de alte dispozitive care folosesc aceeaşi bandă, astfel de interferenţe radio pot avea ca rezultat viteze de comunicare lente şi un spectru al comunicării mai restrâns sau întreruperi ale comunicării.

- Dacă sunt activate atât funcţia BLUETOOTH, cât şi funcţia Wi-Fi în banda de 2,4 GHz ale computerului dumneavoastră VAIO, pot avea loc interferenţe care să cauzeze viteze de comunicaţie mai lente sau alte probleme.

- Pentru a comunica prin intermediul Wi-Fi în timp ce vă aflaţi pe drum, este posibil să fie nevoie să încheiaţi un contract cu un furnizor de servicii pentru conexiune Wi-Fi.

- În cazul în care computerul dumneavoastră VAIO este prevăzut cu standardul IEEE 802.11a/b/g/n, utilizarea în exterior a funcţiei Wi-Fi în banda de 5 GHz este interzisă prin lege.

- Este posibil ca viteza şi raza de conectare să varieze, în funcţie de următoarele condiţii:

  - Distanţa dintre dispozitive

  - Existenţa unor obstacole între dispozitive

  - Configurarea dispozitivului

  - Starea semnalului radio

  - Mediul înconjurător (inclusiv materialul pereţilor etc.)

  - Aplicaţiile aflate în uz

    Comunicaţiile pot fi întrerupte în funcţie de starea semnalului radio.

- Rata de transfer a datelor menţionată în specificaţii reprezintă rata maximă teoretică şi este posibil să nu reflecte rata reală de transfer a datelor.

- Este posibil ca viteza reală de comunicare să nu fie la fel de mare ca cea afişată pe computerul VAIO.

- Benzile de frecvenţă Wi-Fi de 2,4 GHz şi Wi-Fi de 5 GHz nu comunică una cu cealaltă.

- Rata de transfer a datelor în cazul IEEE 802.11g şi IEEE 802.11n (2,4 GHz) poate fi afectată de interferenţe, atunci când se utilizează un produs IEEE 802.11b. De asemenea, IEEE 802.11g şi IEEE 802.11n scad automat rata de transfer pentru a menţine compatibilitatea cu un produs IEEE 802.11b. Rata de transfer poate fi restabilită prin modificarea setărilor canalului punctului de acces.

- Pentru a opri brusc funcţia Wi-Fi, opriţi computerul VAIO şi dispozitivele fără fir (dacă există).

- Standardul LAN fără fir include metodele de criptare: Wired Equivalent Privacy (WEP), care este un protocol de securitate, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), şi Wi-Fi Protected Access (WPA). Propuse în comun de IEEE şi Wi-Fi Alliance, atât WPA2 cât şi WPA reprezintă specificaţii ale standardelor bazate pe îmbunătăţiri de securitate interoperabile care sporesc nivelul protejării datelor şi controlul accesului pentru reţelele Wi-Fi existente. WPA este proiectat să fie compatibil şi cu specificaţia IEEE 802.11i. Utilizează criptare îmbunătăţită a datelor Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) pe lângă identificarea utilizatorului folosind 802.1X şi Extensible Authentication Protocol (EAP). Criptarea datelor protejează conexiunile fără fir vulnerabile dintre clienţi şi punctele de acces. În plus, există alte mecanisme tipice de securitate LAN pentru asigurarea confidenţialităţii, precum: protejarea cu parolă, criptare de la un cap la altul, reţele virtuale private şi autentificare. WPA2, cea de-a doua generaţie a WPA, oferă o protejare a datelor şi un control al accesului în reţea mai puternice şi, de asemenea, este proiectat pentru a proteja toate versiunile dispozitivelor 802.11, inclusiv standardele 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n şi 802.11ac (schiţă) multi-bandă şi multi-mod. În plus, în baza standardului ratificat IEEE 802.11i, WPA2 oferă securitate la nivel guvernamental prin implementarea algoritmului de criptare AES al Institutului Naţional de Standarde şi Tehnologie (NIST), compatibil FIPS 140-2 şi a autentificării pe baza 802.1X. WPA2 este invers compatibil cu WPA.

## Oprirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Puteţi opri comunicaţiile Wi-Fi urmând aceşti paşi.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi(pictograma pentru reţea).
3. Selectaţi punctul de acces dorit şi Deconectare.

#### Notă

- Nu dezactivaţi funcţia Wi-Fi în timp ce accesaţi documente, fişiere sau resurse aflate la distanţă, altfel se pot pierde date.

## Despre standardele Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Wi-Fi permite computerului VAIO să se conecteze la o reţea prin intermediul unei conexiuni fără fir.

Wi-Fi utilizează următorul standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă), care specifică tipul de tehnologie utilizat. Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.

#### IEEE 802.11a (Bandă de frecvenţe: 5 GHz)

Exclusiv pentru modelele care sunt în conformitate cu standardul IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă).

#### IEEE 802.11b/g (Bandă de frecvenţe: 2,4 GHz)

Standardul IEEE 802.11g oferă comunicaţii la viteze mai ridicate decât în cazul IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Bandă de frecvenţe: 2,4 GHz/5 GHz)

Pentru modelele compatibile cu standardul IEEE 802.11b/g/n, se poate utiliza doar banda de 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (schiţă) (Bandă de frecvenţă: 5 GHz)

Exclusiv pentru modelele care sunt în conformitate cu standardul IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă).

## Instalarea aplicaţiilor din Magazin Windows

Puteţi instala aplicaţii din Magazin Windows.

Veţi avea nevoie de un cont Microsoft pentru a utiliza anumite aplicaţii sau servicii, inclusiv Magazin Windows.

Pentru a afla cum să creaţi un cont Microsoft şi ce puteţi face cu acesta, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows).

1. Conectaţi-vă la Internet.

   Pentru informaţii suplimentare despre modul de conectare la Internet, consultaţi Conectarea la Internet prin intermediul unei conexiuni cu fir (modele prevăzute cu port LAN).

2. Deschideţi ecranul Start şi selectaţi cadrul Magazin. (Pentru informaţii privind deschiderea ecranului Start, consultaţi Despre ecranul şi meniul Start.)

3. Găsiţi o aplicaţie de instalat.
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a instala aplicaţia.

## Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Puteţi să realizaţi comunicaţii Wi-Fi între computerul VAIO şi un punct de acces (nu este furnizat).

Înainte de a utiliza Wi-Fi, asiguraţi-vă că un punct de acces Wi-Fi este pornit şi că funcţionează.

1. Conectaţi un punct de acces la computerul VAIO.

   Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) şi manualul care a fost furnizat împreună cu punctul de acces.

2. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
3. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos.
4. Selectaţi Fără fir din panoul din stânga al ecranului Setări PC.
5. Modificaţi Mod avion la Dezactivat şi setarea Wi-Fi din Dispozitive wireless la Activat.
6. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
7. Selectaţi(pictograma pentru reţea).
8. Selectaţi punctul de acces dorit şi Conectare.

   După ce este realizată conexiunea, în câmpul punctului de acces fără fir selectat apare Conectat.

   Dacă apare o fereastră de introducere a unei chei de securitate, introduceţi cheia de securitate, după cum se solicită şi selectaţi OK. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

   Reţineţi că aceste chei de securitate sunt sensibile la majuscule şi minuscule.

#### Pentru a verifica starea conexiunii Wi-Fi

Deschideţi desktopul şi mutaţi indicatorul mouse-ului deasupra(pictograma pentru reţea) din zona de notificare a desktopului pentru a verifica starea conexiunii Wi-Fi, cum ar fi punctul de acces conectat în momentul respectiv la computerul VAIO.

Pentru a deschide desktopul, consultaţi Deschiderea Desktop.

#### Notă

- În cazul modelelor prevăzute cu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă), atunci când este activată doar funcţia Wi-Fi în banda de 2,4 GHz, computerul VAIO nu se poate conecta la un punct de acces în banda 5 GHz Wi-Fi. De asemenea, atunci când este activată doar funcţia Wi-Fi în banda de 5 GHz, computerul nu se poate conecta la un punct de acces Wi-Fi în banda de 2,4 GHz.

  În cazul modelelor prevăzute cu IEEE 802.11b/g/n, atunci când funcţia Wi-Fi în banda de 2,4 GHz este dezactivată, computerul nu se poate conecta la un punct de acces. De asemenea, computerul nu se poate conecta la un punct de acces Wi-Fi în banda de 5 GHz.

- Este posibil să dureze un timp până se găseşte şi se conectează la un punct de acces Wi-Fi, înainte de a porni comunicaţiile prin intermediul Wi-Fi.

#### Sugestie

- Consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) pentru informaţii suplimentare despre Mod avion.

- Odată ce aţi conectat computerul VAIO la punctul de acces prin introducerea cheii de securitate, punctul de acces va fi înregistrat în computer. Nu trebuie să introduceţi cheia de securitate la conexiunile ulterioare.

## Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

O cheie de securitate reprezintă un protocol de securitate pentru Wi-Fi, care criptează datele transmise prin Wi-Fi. Aceasta se mai numește şi cheie de criptare sau cheie WEP (Wired Equivalent Privacy).

Cheia de securitate permite dispozitivelor fără fir care deţin aceeași cheie, cum ar fi un punct de acces Wi-Fi şi un computer, să comunice între ele prin Wi-Fi.

Cheia de securitate îi este alocată în mod implicit fiecărui punct de acces. (Asiguraţi-vă că această cheie de securitate implicită a fost modificată pentru a proteja datele împotriva utilizării neautorizate.) Dacă nu puteţi găsi cheia de securitate implicită, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.

Dacă introduceţi o cheie de securitate greșită, urmaţi acești paşi pentru a reintroduce cheia de securitate.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi(pictograma pentru reţea).
3. Faceţi clic dreapta pe reţeaua dorită şi selectaţi Vizualizare proprietăți conexiune.
4. Selectaţi fila Securitate.
5. Introduceţi o cheie de securitate în câmpul Cheie de securitate rețea şi selectaţi OK.

## Conectarea la Internet prin intermediul unei conexiuni cu fir (modele prevăzute cu port LAN)

Înainte de a utiliza Internetul, trebuie să vă înregistraţi la un furnizor de servicii de Internet (ISP) şi să configuraţi dispozitivele necesare pentru conectarea computerului VAIO la Internet.

Conectaţi un capăt al cablului LAN (nu este furnizat) la portul LAN de pe computerul VAIO şi celălalt capăt la reţea.

#### Notă

- Pentru informaţii detaliate despre dispozitivele necesare pentru accesul la Internet şi despre cum se conectează computerul VAIO la Internet, consultaţi furnizorul dumneavoastră ISP.

- Atunci când conectaţi computerul VAIO la Internet, asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu pe care este scris „Network” (Reţea) sau „Ethernet”.

- Nu conectaţi un cablu telefonic la portul LAN de pe computerul VAIO.

  Dacă portul LAN este conectat la următoarele reţele sau linii telefonice, curentul electric ridicat aplicat portului poate cauza defecţiuni, supraîncălzire sau incendiu.

  - Orice reţea, cu excepţia reţelelor de tip 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Linie telefonică publică

  - Sistem telefonic cu linii interne (PBX, Private Branch Exchange)

  - Liniile telefonice personale (aparat telefonic cu o singură linie) sau cele de serviciu (aparat telefonic cu mai multe linii)

#### Sugestie

- Pentru a conecta computerul VAIO la Internet utilizând funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir), trebuie să configuraţi setările Wi-Fi. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

## Despre serviciile de conectare la Internet

Sunt disponibile următoarele tipuri de servicii de conectare la Internet.

Puteţi selecta dintre aceste servicii în funcţie de preferinţă, de exemplu, viteză de comunicaţii sau taxă de utilizare. Pentru informaţii detaliate legate de o gamă largă de servicii de conectare, contactaţi furnizorii de servicii de Internet (ISP).

- Fibră până la domiciliu (FTTH)

- Modem cu cablu

- Linie digitală cu abonament (DSL)

- Satelit

- Linie comutată

## Despre reţea (LAN)

Reţeaua (LAN) vă permite să conectaţi computerul VAIO la Internet şi să transferaţi date între computer şi alte dispozitive.

Puteţi să conectaţi computerul VAIO la reţele de tipurile 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, prin intermediul unui cablu LAN (nu este furnizat). Conectaţi un capăt al cablului LAN la portul LAN de pe computer şi celălalt capăt la reţea. (Modele prevăzute cu port LAN)

De asemenea, puteţi conecta computerul VAIO la o reţea utilizând funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

Pentru informaţii legate de dispozitivele periferice necesare pentru accesul LAN, contactaţi furnizorul dumneavoastră de servicii de Internet (ISP) sau consultaţi manualul primit împreună cu modemul.

Pentru informaţii legate de conectarea computerului VAIO la reţea, consultaţi instrucţiunile primite de la ISP sau manualul primit împreună cu modemul şi cu alte dispozitive periferice. Dacă aveţi nevoie de informaţii privind setările de reţea de la locul dumneavoastră de muncă, întrebaţi administratorul reţelei.

## Despre standardele Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Wi-Fi permite computerului VAIO să se conecteze la o reţea prin intermediul unei conexiuni fără fir.

Wi-Fi utilizează următorul standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă), care specifică tipul de tehnologie utilizat. Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.

#### IEEE 802.11a (Bandă de frecvenţe: 5 GHz)

Exclusiv pentru modelele care sunt în conformitate cu standardul IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă).

#### IEEE 802.11b/g (Bandă de frecvenţe: 2,4 GHz)

Standardul IEEE 802.11g oferă comunicaţii la viteze mai ridicate decât în cazul IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Bandă de frecvenţe: 2,4 GHz/5 GHz)

Pentru modelele compatibile cu standardul IEEE 802.11b/g/n, se poate utiliza doar banda de 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (schiţă) (Bandă de frecvenţă: 5 GHz)

Exclusiv pentru modelele care sunt în conformitate cu standardul IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă).

## Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

O cheie de securitate reprezintă un protocol de securitate pentru Wi-Fi, care criptează datele transmise prin Wi-Fi. Aceasta se mai numește şi cheie de criptare sau cheie WEP (Wired Equivalent Privacy).

Cheia de securitate permite dispozitivelor fără fir care deţin aceeași cheie, cum ar fi un punct de acces Wi-Fi şi un computer, să comunice între ele prin Wi-Fi.

Cheia de securitate îi este alocată în mod implicit fiecărui punct de acces. (Asiguraţi-vă că această cheie de securitate implicită a fost modificată pentru a proteja datele împotriva utilizării neautorizate.) Dacă nu puteţi găsi cheia de securitate implicită, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.

Dacă introduceţi o cheie de securitate greșită, urmaţi acești paşi pentru a reintroduce cheia de securitate.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi(pictograma pentru reţea).
3. Faceţi clic dreapta pe reţeaua dorită şi selectaţi Vizualizare proprietăți conexiune.
4. Selectaţi fila Securitate.
5. Introduceţi o cheie de securitate în câmpul Cheie de securitate rețea şi selectaţi OK.

## Despre serviciile de conectare la Internet

Sunt disponibile următoarele tipuri de servicii de conectare la Internet.

Puteţi selecta dintre aceste servicii în funcţie de preferinţă, de exemplu, viteză de comunicaţii sau taxă de utilizare. Pentru informaţii detaliate legate de o gamă largă de servicii de conectare, contactaţi furnizorii de servicii de Internet (ISP).

- Fibră până la domiciliu (FTTH)

- Modem cu cablu

- Linie digitală cu abonament (DSL)

- Satelit

- Linie comutată

## Dezactivarea funcţiei Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Puteţi dezactiva funcţia Wi-Fi urmând aceşti paşi.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos.
3. Selectaţi Fără fir din panoul din stânga al ecranului Setări PC.
4. Modificaţi setarea Wi-Fi din Dispozitive wireless la Dezactivat.

#### Sugestie

- Pentru a activa funcţia Wi-Fi, opriţi Mod avion şi modificaţi setarea Wi-Fi din Dispozitive wireless la Activat.

- Pentru a dezactiva toate funcţiile fără fir, porniţi Mod avion.

- Funcţiile fără fir a căror setare este activată vor fi activate atunci când opriţi Mod avion.

- Consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) pentru mai multe informaţii despre Mod avion.

## Note despre utilizarea funcţiei Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Înainte de a utiliza funcţia Wi-Fi, citiţi următoarele măsuri de precauţie pentru o utilizare corectă.

- În unele ţări sau regiuni, utilizarea produselor Wi-Fi poate fi restricţionată prin reglementări locale.

- Dispozitivele Wi-Fi funcţionează în banda de 2,4 GHz, bandă utilizată de o gamă largă de dispozitive. Deşi acestea utilizează tehnologia pentru minimizarea interferenţei radio generate de alte dispozitive care folosesc aceeaşi bandă, astfel de interferenţe radio pot avea ca rezultat viteze de comunicare lente şi un spectru al comunicării mai restrâns sau întreruperi ale comunicării.

- Dacă sunt activate atât funcţia BLUETOOTH, cât şi funcţia Wi-Fi în banda de 2,4 GHz ale computerului dumneavoastră VAIO, pot avea loc interferenţe care să cauzeze viteze de comunicaţie mai lente sau alte probleme.

- Pentru a comunica prin intermediul Wi-Fi în timp ce vă aflaţi pe drum, este posibil să fie nevoie să încheiaţi un contract cu un furnizor de servicii pentru conexiune Wi-Fi.

- În cazul în care computerul dumneavoastră VAIO este prevăzut cu standardul IEEE 802.11a/b/g/n, utilizarea în exterior a funcţiei Wi-Fi în banda de 5 GHz este interzisă prin lege.

- Este posibil ca viteza şi raza de conectare să varieze, în funcţie de următoarele condiţii:

  - Distanţa dintre dispozitive

  - Existenţa unor obstacole între dispozitive

  - Configurarea dispozitivului

  - Starea semnalului radio

  - Mediul înconjurător (inclusiv materialul pereţilor etc.)

  - Aplicaţiile aflate în uz

    Comunicaţiile pot fi întrerupte în funcţie de starea semnalului radio.

- Rata de transfer a datelor menţionată în specificaţii reprezintă rata maximă teoretică şi este posibil să nu reflecte rata reală de transfer a datelor.

- Este posibil ca viteza reală de comunicare să nu fie la fel de mare ca cea afişată pe computerul VAIO.

- Benzile de frecvenţă Wi-Fi de 2,4 GHz şi Wi-Fi de 5 GHz nu comunică una cu cealaltă.

- Rata de transfer a datelor în cazul IEEE 802.11g şi IEEE 802.11n (2,4 GHz) poate fi afectată de interferenţe, atunci când se utilizează un produs IEEE 802.11b. De asemenea, IEEE 802.11g şi IEEE 802.11n scad automat rata de transfer pentru a menţine compatibilitatea cu un produs IEEE 802.11b. Rata de transfer poate fi restabilită prin modificarea setărilor canalului punctului de acces.

- Pentru a opri brusc funcţia Wi-Fi, opriţi computerul VAIO şi dispozitivele fără fir (dacă există).

- Standardul LAN fără fir include metodele de criptare: Wired Equivalent Privacy (WEP), care este un protocol de securitate, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), şi Wi-Fi Protected Access (WPA). Propuse în comun de IEEE şi Wi-Fi Alliance, atât WPA2 cât şi WPA reprezintă specificaţii ale standardelor bazate pe îmbunătăţiri de securitate interoperabile care sporesc nivelul protejării datelor şi controlul accesului pentru reţelele Wi-Fi existente. WPA este proiectat să fie compatibil şi cu specificaţia IEEE 802.11i. Utilizează criptare îmbunătăţită a datelor Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) pe lângă identificarea utilizatorului folosind 802.1X şi Extensible Authentication Protocol (EAP). Criptarea datelor protejează conexiunile fără fir vulnerabile dintre clienţi şi punctele de acces. În plus, există alte mecanisme tipice de securitate LAN pentru asigurarea confidenţialităţii, precum: protejarea cu parolă, criptare de la un cap la altul, reţele virtuale private şi autentificare. WPA2, cea de-a doua generaţie a WPA, oferă o protejare a datelor şi un control al accesului în reţea mai puternice şi, de asemenea, este proiectat pentru a proteja toate versiunile dispozitivelor 802.11, inclusiv standardele 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n şi 802.11ac (schiţă) multi-bandă şi multi-mod. În plus, în baza standardului ratificat IEEE 802.11i, WPA2 oferă securitate la nivel guvernamental prin implementarea algoritmului de criptare AES al Institutului Naţional de Standarde şi Tehnologie (NIST), compatibil FIPS 140-2 şi a autentificării pe baza 802.1X. WPA2 este invers compatibil cu WPA.

## Oprirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Puteţi opri comunicaţiile Wi-Fi urmând aceşti paşi.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi(pictograma pentru reţea).
3. Selectaţi punctul de acces dorit şi Deconectare.

#### Notă

- Nu dezactivaţi funcţia Wi-Fi în timp ce accesaţi documente, fişiere sau resurse aflate la distanţă, altfel se pot pierde date.

## Despre standardele Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Wi-Fi permite computerului VAIO să se conecteze la o reţea prin intermediul unei conexiuni fără fir.

Wi-Fi utilizează următorul standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă), care specifică tipul de tehnologie utilizat. Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.

#### IEEE 802.11a (Bandă de frecvenţe: 5 GHz)

Exclusiv pentru modelele care sunt în conformitate cu standardul IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă).

#### IEEE 802.11b/g (Bandă de frecvenţe: 2,4 GHz)

Standardul IEEE 802.11g oferă comunicaţii la viteze mai ridicate decât în cazul IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Bandă de frecvenţe: 2,4 GHz/5 GHz)

Pentru modelele compatibile cu standardul IEEE 802.11b/g/n, se poate utiliza doar banda de 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (schiţă) (Bandă de frecvenţă: 5 GHz)

Exclusiv pentru modelele care sunt în conformitate cu standardul IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă).

## Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Puteţi să realizaţi comunicaţii Wi-Fi între computerul VAIO şi un punct de acces (nu este furnizat).

Înainte de a utiliza Wi-Fi, asiguraţi-vă că un punct de acces Wi-Fi este pornit şi că funcţionează.

1. Conectaţi un punct de acces la computerul VAIO.

   Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) şi manualul care a fost furnizat împreună cu punctul de acces.

2. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
3. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos.
4. Selectaţi Fără fir din panoul din stânga al ecranului Setări PC.
5. Modificaţi Mod avion la Dezactivat şi setarea Wi-Fi din Dispozitive wireless la Activat.
6. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
7. Selectaţi(pictograma pentru reţea).
8. Selectaţi punctul de acces dorit şi Conectare.

   După ce este realizată conexiunea, în câmpul punctului de acces fără fir selectat apare Conectat.

   Dacă apare o fereastră de introducere a unei chei de securitate, introduceţi cheia de securitate, după cum se solicită şi selectaţi OK. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

   Reţineţi că aceste chei de securitate sunt sensibile la majuscule şi minuscule.

#### Pentru a verifica starea conexiunii Wi-Fi

Deschideţi desktopul şi mutaţi indicatorul mouse-ului deasupra(pictograma pentru reţea) din zona de notificare a desktopului pentru a verifica starea conexiunii Wi-Fi, cum ar fi punctul de acces conectat în momentul respectiv la computerul VAIO.

Pentru a deschide desktopul, consultaţi Deschiderea Desktop.

#### Notă

- În cazul modelelor prevăzute cu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă), atunci când este activată doar funcţia Wi-Fi în banda de 2,4 GHz, computerul VAIO nu se poate conecta la un punct de acces în banda 5 GHz Wi-Fi. De asemenea, atunci când este activată doar funcţia Wi-Fi în banda de 5 GHz, computerul nu se poate conecta la un punct de acces Wi-Fi în banda de 2,4 GHz.

  În cazul modelelor prevăzute cu IEEE 802.11b/g/n, atunci când funcţia Wi-Fi în banda de 2,4 GHz este dezactivată, computerul nu se poate conecta la un punct de acces. De asemenea, computerul nu se poate conecta la un punct de acces Wi-Fi în banda de 5 GHz.

- Este posibil să dureze un timp până se găseşte şi se conectează la un punct de acces Wi-Fi, înainte de a porni comunicaţiile prin intermediul Wi-Fi.

#### Sugestie

- Consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) pentru informaţii suplimentare despre Mod avion.

- Odată ce aţi conectat computerul VAIO la punctul de acces prin introducerea cheii de securitate, punctul de acces va fi înregistrat în computer. Nu trebuie să introduceţi cheia de securitate la conexiunile ulterioare.

## Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

O cheie de securitate reprezintă un protocol de securitate pentru Wi-Fi, care criptează datele transmise prin Wi-Fi. Aceasta se mai numește şi cheie de criptare sau cheie WEP (Wired Equivalent Privacy).

Cheia de securitate permite dispozitivelor fără fir care deţin aceeași cheie, cum ar fi un punct de acces Wi-Fi şi un computer, să comunice între ele prin Wi-Fi.

Cheia de securitate îi este alocată în mod implicit fiecărui punct de acces. (Asiguraţi-vă că această cheie de securitate implicită a fost modificată pentru a proteja datele împotriva utilizării neautorizate.) Dacă nu puteţi găsi cheia de securitate implicită, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.

Dacă introduceţi o cheie de securitate greșită, urmaţi acești paşi pentru a reintroduce cheia de securitate.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi(pictograma pentru reţea).
3. Faceţi clic dreapta pe reţeaua dorită şi selectaţi Vizualizare proprietăți conexiune.
4. Selectaţi fila Securitate.
5. Introduceţi o cheie de securitate în câmpul Cheie de securitate rețea şi selectaţi OK.

## Instalarea aplicaţiilor din Magazin Windows

Puteţi instala aplicaţii din Magazin Windows.

Veţi avea nevoie de un cont Microsoft pentru a utiliza anumite aplicaţii sau servicii, inclusiv Magazin Windows.

Pentru a afla cum să creaţi un cont Microsoft şi ce puteţi face cu acesta, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows).

1. Conectaţi-vă la Internet.

   Pentru informaţii suplimentare despre modul de conectare la Internet, consultaţi Conectarea la Internet prin intermediul unei conexiuni cu fir (modele prevăzute cu port LAN).

2. Deschideţi ecranul Start şi selectaţi cadrul Magazin. (Pentru informaţii privind deschiderea ecranului Start, consultaţi Despre ecranul şi meniul Start.)

3. Găsiţi o aplicaţie de instalat.
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a instala aplicaţia.

## Instalarea aplicaţiilor din Magazin Windows

Puteţi instala aplicaţii din Magazin Windows.

Veţi avea nevoie de un cont Microsoft pentru a utiliza anumite aplicaţii sau servicii, inclusiv Magazin Windows.

Pentru a afla cum să creaţi un cont Microsoft şi ce puteţi face cu acesta, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows).

1. Conectaţi-vă la Internet.

   Pentru informaţii suplimentare despre modul de conectare la Internet, consultaţi Conectarea la Internet prin intermediul unei conexiuni cu fir (modele prevăzute cu port LAN).

2. Deschideţi ecranul Start şi selectaţi cadrul Magazin. (Pentru informaţii privind deschiderea ecranului Start, consultaţi Despre ecranul şi meniul Start.)

3. Găsiţi o aplicaţie de instalat.
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a instala aplicaţia.

## Utilizarea portului LAN (modele prevăzute cu port LAN)

Înainte de conectarea unui cablu LAN la portul LAN, trageţi capacul portului în jos aşa cum se ilustrează mai jos.

## Conectarea la o sursă de alimentare

Conectaţi computerul VAIO la o sursă de alimentare CA.

Citiţi cu atenţie măsurile de precauţie din Note cu privire la utilizarea surselor de alimentare, înainte de conectare.

1. Conectaţi un capăt al cablului de alimentare () la adaptorul CA ().
2. Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză CA ().
3. Conectaţi cablul de la adaptorul CA () la portul intrare CC () de pe computerul VAIO.

#### Notă

- Nu conectaţi mai multe dispozitive la aceeaşi priză CA.

- Forma adaptorului CA variază în funcţie de modelul achiziţionat.

- Asiguraţi-vă că fişa electrică este introdusă ferm în computerul VAIO.

#### Sugestie

- Puteţi achiziţiona un prelungitor cu protecţie la supratensiune, pentru a ajuta la prevenirea deteriorărilor asupra computerului VAIO cauzate de creşteri bruşte de tensiune (în timpul unei furtuni cu descărcări electrice, de exemplu).

## Modificarea rezoluţiei (dimensiunii) imaginii ecranului pe un dispozitiv conectat prin HDMI

Puteţi modifica rezoluţia ecranului sau dimensiunea imaginii ecranului computerului VAIO afişată pe un dispozitiv de afişaj extern, cum ar fi un televizor, conectat la computer cu un cablu HDMI (nu este furnizat).

1. Conectaţi computerul VAIO la un televizor prevăzut cu HDMI, cu ajutorul unui cablu HDMI. (Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI.)
2. Porniţi televizorul.
3. Porniţi VAIO Control Center şi selectaţi Calitatea imaginii (Image Quality). (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Control Center.)
4. Selectaţi Detalii (Details) din Rezoluţia monitorului extern (External Display Resolution).
5. În fila Selectare rezoluţie (Select Resolution), selectaţi rezoluţia dorită.

   După câteva secunde este aplicată rezoluţia selectată.

6. Dacă imaginea computerului nu se potriveşte în regiunea afişabilă a televizorului, selectaţi fila Reglare rezoluţie (Adjust Resolution) pentru a ajusta dimensiunea afişajului.

#### Notă

- Este posibil ca unele opţiuni privind rezoluţia să nu fie disponibile, în funcţie de model sau de dispozitivul conectat prin HDMI.

- Este posibil ca funcţia de ajustare a rezoluţiei ecranului să fie dezactivată, în funcţie de rezoluţia selectată.

## Note cu privire la ecranul LCD

Citiţi următoarele măsuri de precauţie pentru utilizarea corectă a ecranului LCD.

- Ecranul LCD este fabricat prin utilizarea unor tehnologii de înaltă precizie. Este posibil, totuşi, să vedeţi puncte negre mici şi/sau puncte luminoase (roşii, albastre sau verzi) care apar continuu pe ecranul LCD. Acesta este un rezultat normal al procesului de fabricare şi nu indică o defecţiune.

- Nu zgâriaţi suprafaţa ecranului LCD şi nu exercitaţi presiune asupra lui. Aceasta poate duce la deteriorare.

- Nu apăsaţi pe capacul ecranului LCD atunci când acesta este închis, deoarece ecranul LCD s-ar putea zgâria sau murdări.

- Ecranul LCD se poate încălzi în timpul funcţionării. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.

- Din cauza proiectării mecanice a ecranului LCD/ecranului tactil al computerului VAIO, este posibil ca suprafaţa ecranului să se încălzească în timp ce utilizaţi computerul pentru o perioadă mai lungă de timp. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune. (Modele prevăzute cu ecran tactil)

- Ecranul LCD/ecranul tactil este fabricat din sticlă securizată pentru a asigura o rezistenţă ridicată, însă trebuie să trataţi ecranul cu grijă, deoarece nu este 100% protejat împotriva spargerii. În cazul în care ecranul se sparge în bucăţi mici, aveţi grijă să nu vă tăiaţi în cioburi. (Modele prevăzute cu ecran tactil)

- Nu lăsaţi ecranul LCD orientat către soare. Acest lucru ar putea deteriora ecranul LCD. Nu permiteţi pătrunderea luminii directe a soarelui atunci când utilizaţi computerul VAIO în apropierea unei ferestre.

- Nu apăsaţi pe ecranul LCD sau pe marginile acestuia. Este posibil ca ecranul LCD să fie sensibil la presiune sau la solicitare suplimentară, iar exercitarea de presiune poate deteriora ecranul sau poate cauza defectarea acestuia.

- Utilizarea computerului VAIO în condiţii de temperatură scăzută poate genera o imagine reziduală pe ecranul LCD. Aceasta nu indică o defecţiune. Atunci când computerul revine la temperatură normală, ecranul revine la normal.

- Pe ecranul LCD poate apărea o imagine reziduală dacă aceeaşi imagine este afişată o perioadă de timp prelungită. Imaginea reziduală dispare după un timp. Puteţi utiliza un economizor de ecran pentru a preveni imaginile reziduale.

## Utilizarea funcţiei Monitoare multiple

Funcţia Monitoare multiple vă permite să distribuiţi porţiuni ale spaţiului de lucru pe dispozitive de afişaj separate.

De exemplu, dacă aveţi un monitor extern conectat la portul monitorului, ecranul computerului şi monitorul extern pot funcţiona ca un singur spaţiu de lucru.

1. Faceţi clic dreapta pe desktop şi selectaţi Rezoluție ecran. (Pentru informaţii privind deschiderea desktopului, consultaţi Deschiderea Desktop.)
2. Selectaţi Se extind aceste ecrane din lista verticală din dreptul Ecrane multiple şi OK.

   Opţiunile de setare variază în funcţie de numărul de dispozitive externe de afişaj conectate.

#### Notă

- Este posibil ca monitorul extern să nu accepte funcţia Monitoare multiple.

- Este posibil ca unele aplicaţii să nu fie compatibile cu setările Monitoare multiple.

- Nu modificaţi setările ecranului în timp ce utilizaţi aplicaţii video/pentru imagini sau în timp ce se redau DVD-uri, deoarece acest lucru poate avea ca rezultat redarea/afişarea fără succes sau funcţionarea instabilă a sistemului.

  Modificaţi setările ecranului după ce părăsiţi aplicaţia pentru video/imagini.

#### Sugestie

- Puteţi seta rezoluţia ecranului pentru fiecare afişaj utilizat pentru funcţia Monitoare multiple.

## Selectarea modurilor de afişare

Puteţi comuta ieşirea video între ecranul computerului şi un monitor extern conectat la computerul VAIO.

1. Porniţi un monitor extern.
2. Apăsaţi tastele Fn+F7 de mai multe ori pentru a selecta ieşirea dorită, apoi apăsaţi tasta Enter.

#### Notă

- Dacă deconectaţi un cablu de afişaj (nu este furnizat) în timp ce este selectat un afişaj extern ca ieşire video, este greu să utilizaţi computerul VAIO deoarece ecranul computerului este gol.

  Pentru a comuta ieşirea video la ecranul computerului, apăsaţi de două ori tastele Fn+F7, apoi apăsaţi tasta Enter.

- Comutarea afişajului poate fi indisponibilă sau computerul VAIO poate deveni instabil în timpul redării video. Părăsiţi aplicaţia de redare video înainte de a comuta ieşirea video.

- Comutarea video poate să nu fie disponibilă, în funcţie de tipul de monitor extern sau de proiector.

## Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI

Puteţi conecta un televizor cu port de intrare HDMI la computerul VAIO cu ajutorul unui cablu HDMI (nu este furnizat).

Consultaţi manualul primit împreună cu televizorul dumneavoastră pentru mai multe informaţii despre instalare şi utilizare.

1. Conectaţi cablul de alimentare al televizorului la o priză CA şi porniţi-l.
2. Conectaţi un capăt al cablului HDMI la portul de ieşire HDMI (Componentele şi controalele de pe părţile laterale) de pe computerul VAIO şi celălalt capăt la televizor.
3. Setaţi intrarea televizorului la intrarea externă.

   Imaginea ecranului computerului VAIO este afişată pe televizor.

#### Notă

- Forma portului de ieşire HDMI variază în funcţie de modelul pe care l-aţi achiziţionat. Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu HDMI care este compatibil cu portul de ieşire HDMI de pe computerul VAIO.

- Dacă este utilizat un alt driver pentru dispozitiv decât cel furnizat de Sony, imaginea nu va fi afişată şi nu se vor auzi sunete. Utilizaţi întotdeauna driverul pentru dispozitiv furnizat de Sony pentru actualizări.

- Pentru a auzi sunetul de la un dispozitiv conectat la portul de ieşire HDMI trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieşire audio. Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Schimbarea dispozitivului de redare audio.

#### Sugestie

- Portul de ieşire HDMI de pe computerul dumneavoastră VAIO este compatibil cu standardul High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) şi poate cripta canalul de transmisie al semnalelor video digitale în scopul protejării drepturilor de autor, fapt care vă permite să vizualizaţi o gamă largă de materiale de calitate superioară, protejate prin drepturi de autor.

## Modificarea rezoluţiei (dimensiunii) imaginii ecranului pe un dispozitiv conectat prin HDMI

Puteţi modifica rezoluţia ecranului sau dimensiunea imaginii ecranului computerului VAIO afişată pe un dispozitiv de afişaj extern, cum ar fi un televizor, conectat la computer cu un cablu HDMI (nu este furnizat).

1. Conectaţi computerul VAIO la un televizor prevăzut cu HDMI, cu ajutorul unui cablu HDMI. (Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI.)
2. Porniţi televizorul.
3. Porniţi VAIO Control Center şi selectaţi Calitatea imaginii (Image Quality). (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Control Center.)
4. Selectaţi Detalii (Details) din Rezoluţia monitorului extern (External Display Resolution).
5. În fila Selectare rezoluţie (Select Resolution), selectaţi rezoluţia dorită.

   După câteva secunde este aplicată rezoluţia selectată.

6. Dacă imaginea computerului nu se potriveşte în regiunea afişabilă a televizorului, selectaţi fila Reglare rezoluţie (Adjust Resolution) pentru a ajusta dimensiunea afişajului.

#### Notă

- Este posibil ca unele opţiuni privind rezoluţia să nu fie disponibile, în funcţie de model sau de dispozitivul conectat prin HDMI.

- Este posibil ca funcţia de ajustare a rezoluţiei ecranului să fie dezactivată, în funcţie de rezoluţia selectată.

## Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI

Puteţi conecta un televizor cu port de intrare HDMI la computerul VAIO cu ajutorul unui cablu HDMI (nu este furnizat).

Consultaţi manualul primit împreună cu televizorul dumneavoastră pentru mai multe informaţii despre instalare şi utilizare.

1. Conectaţi cablul de alimentare al televizorului la o priză CA şi porniţi-l.
2. Conectaţi un capăt al cablului HDMI la portul de ieşire HDMI (Componentele şi controalele de pe părţile laterale) de pe computerul VAIO şi celălalt capăt la televizor.
3. Setaţi intrarea televizorului la intrarea externă.

   Imaginea ecranului computerului VAIO este afişată pe televizor.

#### Notă

- Forma portului de ieşire HDMI variază în funcţie de modelul pe care l-aţi achiziţionat. Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu HDMI care este compatibil cu portul de ieşire HDMI de pe computerul VAIO.

- Dacă este utilizat un alt driver pentru dispozitiv decât cel furnizat de Sony, imaginea nu va fi afişată şi nu se vor auzi sunete. Utilizaţi întotdeauna driverul pentru dispozitiv furnizat de Sony pentru actualizări.

- Pentru a auzi sunetul de la un dispozitiv conectat la portul de ieşire HDMI trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieşire audio. Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Schimbarea dispozitivului de redare audio.

#### Sugestie

- Portul de ieşire HDMI de pe computerul dumneavoastră VAIO este compatibil cu standardul High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) şi poate cripta canalul de transmisie al semnalelor video digitale în scopul protejării drepturilor de autor, fapt care vă permite să vizualizaţi o gamă largă de materiale de calitate superioară, protejate prin drepturi de autor.

## Conectarea unui dispozitiv de ieşire audio digitală de calitate superioară între computerul VAIO şi un televizor

Puteţi conecta un receptor home theater de calitate superioară sau alte dispozitive de decodare audio surround între computerul VAIO şi televizor utilizând o conexiune HDMI.

1. Asiguraţi-vă că a fost configurată conexiunea HDMI între televizor şi receptorul home theater sau dispozitivul de decodare audio surround.
2. Comutaţi dispozitivul pentru redarea sunetului la ieşirea HDMI. (Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Schimbarea dispozitivului de redare audio.)
3. Porniţi televizorul şi setaţi-i intrarea la HDMI.
4. Porniţi receptorul home theater sau dispozitivul de decodare audio surround şi setaţi-i intrarea la HDMI.
5. Conectaţi un capăt al cablului HDMI la portul de intrare HDMI al receptorului home theater sau al dispozitivului de decodare audio surround şi celălalt capăt la portul de ieşire HDMI de pe computerul VAIO.

#### Sugestie

- Puteţi regla rezoluţia ecranului televizorului conectat de la computerul VAIO. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Modificarea rezoluţiei (dimensiunii) imaginii ecranului pe un dispozitiv conectat prin HDMI.

- În cazul conexiunii HDMI, volumul poate fi reglat doar de la dispozitivul audio conectat. Computerul VAIO nu poate controla volumul de ieşire al niciunui dispozitiv conectat.

## Schimbarea dispozitivului de redare audio

Dacă nu se aude sunet de la un dispozitiv extern conectat la computerul VAIO, trebuie să schimbaţi dispozitivul de redare audio.

1. Deschideţi Panou de control şi selectaţi Hardware și sunete. (Consultaţi Deschiderea Panou de control pentru a deschide Panou de control.)
2. Selectaţi Sunet.
3. Selectaţi fila Playback.
4. Asiguraţi-vă că există o bifă în dreptul pictogramei dispozitivului prin care doriţi să redaţi sunetul computerului.

   Dacă în dreptul pictogramei nu se află nicio bifă, selectaţi-o şi Stabilire programe implicite.

5. Selectaţi OK.

#### Pentru a modifica rata de sunet şi adâncimea de biţi

Rata de sunet şi adâncimea de biţi ale semnalului de ieşire audio digital trebuie setate în conformitate cu dispozitivul dumneavoastră audio digital.

Parcurgeţi paşii de la 1 la 3 de mai sus, apoi selectaţi pictograma dispozitivului HDMI şi Proprietăți. În fila Complex, selectaţi rata de eşantionare şi adâncimea de biţi (de exemplu, 16 biţi, 48.000 Hz (calitate DVD)) acceptate de dispozitiv, apoi OK.

## Note cu privire la ecranul LCD

Citiţi următoarele măsuri de precauţie pentru utilizarea corectă a ecranului LCD.

- Ecranul LCD este fabricat prin utilizarea unor tehnologii de înaltă precizie. Este posibil, totuşi, să vedeţi puncte negre mici şi/sau puncte luminoase (roşii, albastre sau verzi) care apar continuu pe ecranul LCD. Acesta este un rezultat normal al procesului de fabricare şi nu indică o defecţiune.

- Nu zgâriaţi suprafaţa ecranului LCD şi nu exercitaţi presiune asupra lui. Aceasta poate duce la deteriorare.

- Nu apăsaţi pe capacul ecranului LCD atunci când acesta este închis, deoarece ecranul LCD s-ar putea zgâria sau murdări.

- Ecranul LCD se poate încălzi în timpul funcţionării. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.

- Din cauza proiectării mecanice a ecranului LCD/ecranului tactil al computerului VAIO, este posibil ca suprafaţa ecranului să se încălzească în timp ce utilizaţi computerul pentru o perioadă mai lungă de timp. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune. (Modele prevăzute cu ecran tactil)

- Ecranul LCD/ecranul tactil este fabricat din sticlă securizată pentru a asigura o rezistenţă ridicată, însă trebuie să trataţi ecranul cu grijă, deoarece nu este 100% protejat împotriva spargerii. În cazul în care ecranul se sparge în bucăţi mici, aveţi grijă să nu vă tăiaţi în cioburi. (Modele prevăzute cu ecran tactil)

- Nu lăsaţi ecranul LCD orientat către soare. Acest lucru ar putea deteriora ecranul LCD. Nu permiteţi pătrunderea luminii directe a soarelui atunci când utilizaţi computerul VAIO în apropierea unei ferestre.

- Nu apăsaţi pe ecranul LCD sau pe marginile acestuia. Este posibil ca ecranul LCD să fie sensibil la presiune sau la solicitare suplimentară, iar exercitarea de presiune poate deteriora ecranul sau poate cauza defectarea acestuia.

- Utilizarea computerului VAIO în condiţii de temperatură scăzută poate genera o imagine reziduală pe ecranul LCD. Aceasta nu indică o defecţiune. Atunci când computerul revine la temperatură normală, ecranul revine la normal.

- Pe ecranul LCD poate apărea o imagine reziduală dacă aceeaşi imagine este afişată o perioadă de timp prelungită. Imaginea reziduală dispare după un timp. Puteţi utiliza un economizor de ecran pentru a preveni imaginile reziduale.

## Utilizarea funcţiei Monitoare multiple

Funcţia Monitoare multiple vă permite să distribuiţi porţiuni ale spaţiului de lucru pe dispozitive de afişaj separate.

De exemplu, dacă aveţi un monitor extern conectat la portul monitorului, ecranul computerului şi monitorul extern pot funcţiona ca un singur spaţiu de lucru.

1. Faceţi clic dreapta pe desktop şi selectaţi Rezoluție ecran. (Pentru informaţii privind deschiderea desktopului, consultaţi Deschiderea Desktop.)
2. Selectaţi Se extind aceste ecrane din lista verticală din dreptul Ecrane multiple şi OK.

   Opţiunile de setare variază în funcţie de numărul de dispozitive externe de afişaj conectate.

#### Notă

- Este posibil ca monitorul extern să nu accepte funcţia Monitoare multiple.

- Este posibil ca unele aplicaţii să nu fie compatibile cu setările Monitoare multiple.

- Nu modificaţi setările ecranului în timp ce utilizaţi aplicaţii video/pentru imagini sau în timp ce se redau DVD-uri, deoarece acest lucru poate avea ca rezultat redarea/afişarea fără succes sau funcţionarea instabilă a sistemului.

  Modificaţi setările ecranului după ce părăsiţi aplicaţia pentru video/imagini.

#### Sugestie

- Puteţi seta rezoluţia ecranului pentru fiecare afişaj utilizat pentru funcţia Monitoare multiple.

## Selectarea modurilor de afişare

Puteţi comuta ieşirea video între ecranul computerului şi un monitor extern conectat la computerul VAIO.

1. Porniţi un monitor extern.
2. Apăsaţi tastele Fn+F7 de mai multe ori pentru a selecta ieşirea dorită, apoi apăsaţi tasta Enter.

#### Notă

- Dacă deconectaţi un cablu de afişaj (nu este furnizat) în timp ce este selectat un afişaj extern ca ieşire video, este greu să utilizaţi computerul VAIO deoarece ecranul computerului este gol.

  Pentru a comuta ieşirea video la ecranul computerului, apăsaţi de două ori tastele Fn+F7, apoi apăsaţi tasta Enter.

- Comutarea afişajului poate fi indisponibilă sau computerul VAIO poate deveni instabil în timpul redării video. Părăsiţi aplicaţia de redare video înainte de a comuta ieşirea video.

- Comutarea video poate să nu fie disponibilă, în funcţie de tipul de monitor extern sau de proiector.

## Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI

Puteţi conecta un televizor cu port de intrare HDMI la computerul VAIO cu ajutorul unui cablu HDMI (nu este furnizat).

Consultaţi manualul primit împreună cu televizorul dumneavoastră pentru mai multe informaţii despre instalare şi utilizare.

1. Conectaţi cablul de alimentare al televizorului la o priză CA şi porniţi-l.
2. Conectaţi un capăt al cablului HDMI la portul de ieşire HDMI (Componentele şi controalele de pe părţile laterale) de pe computerul VAIO şi celălalt capăt la televizor.
3. Setaţi intrarea televizorului la intrarea externă.

   Imaginea ecranului computerului VAIO este afişată pe televizor.

#### Notă

- Forma portului de ieşire HDMI variază în funcţie de modelul pe care l-aţi achiziţionat. Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu HDMI care este compatibil cu portul de ieşire HDMI de pe computerul VAIO.

- Dacă este utilizat un alt driver pentru dispozitiv decât cel furnizat de Sony, imaginea nu va fi afişată şi nu se vor auzi sunete. Utilizaţi întotdeauna driverul pentru dispozitiv furnizat de Sony pentru actualizări.

- Pentru a auzi sunetul de la un dispozitiv conectat la portul de ieşire HDMI trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieşire audio. Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Schimbarea dispozitivului de redare audio.

#### Sugestie

- Portul de ieşire HDMI de pe computerul dumneavoastră VAIO este compatibil cu standardul High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) şi poate cripta canalul de transmisie al semnalelor video digitale în scopul protejării drepturilor de autor, fapt care vă permite să vizualizaţi o gamă largă de materiale de calitate superioară, protejate prin drepturi de autor.

## Conectarea unei unităţi externe

Conectaţi o unitate de disc sau un hard disk extern la un port USB de pe computerul dumneavoastră VAIO.

1. Conectaţi cablul de alimentare al unităţii externe la o priză CA ().
2. Conectaţi un capăt al cablului USB () (nu este furnizat) la portul USB () şi celălalt capăt la unitatea externă.

   Pentru informaţii despre conexiunea USB, consultaţi Conectarea unui dispozitiv USB.

#### Notă

- Asiguraţi-vă că aţi conectat o unitate externă la o sursă de alimentare cu un adaptor CA (dacă este livrat).

#### Sugestie

- S-ar putea să fie nevoie să instalaţi un driver, în funcţie de unitatea externă utilizată.

  În plus, procedurile de conectare şi utilizare a unei unităţi externe variază în funcţie de unitatea pe care o utilizaţi. Consultaţi manualul primit împreună cu unitatea externă pentru mai multe informaţii.

## Conectarea difuzoarelor/căştilor/setului de căşti externe

La computerul VAIO puteţi conecta dispozitive externe de redare audio (cum ar fi difuzoare, căşti sau un set de căşti).

Utilizaţi un set de căşti compatibile cu un smartphone Sony (nu este furnizat) pentru a efectua un apel prin Internet sau un chat cu voce.

1. Conectaţi difuzoarele, căştile sau un set de căşti externe la mufa pentru căşti compatibilă cu setul de căşti(Componentele şi controalele de pe părţile laterale).

#### Notă

- Reduceţi volumul difuzoarelor înainte de a le porni.

- Este posibil ca setul de căşti să nu funcţioneze corect cu computerul VAIO.

- Un microfon extern nu funcţionează în cazul în care îl conectaţi la mufa de căşti compatibilă cu setul de căşti.

- Telecomanda setului de căşti nu funcţionează cu computerul VAIO.

#### Sugestie

- Consultaţi manualul furnizat împreună cu difuzoarele, cu căştile sau cu setul de căşti.

## Conectarea unui dispozitiv de ieşire audio digitală de calitate superioară între computerul VAIO şi un televizor

Puteţi conecta un receptor home theater de calitate superioară sau alte dispozitive de decodare audio surround între computerul VAIO şi televizor utilizând o conexiune HDMI.

1. Asiguraţi-vă că a fost configurată conexiunea HDMI între televizor şi receptorul home theater sau dispozitivul de decodare audio surround.
2. Comutaţi dispozitivul pentru redarea sunetului la ieşirea HDMI. (Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Schimbarea dispozitivului de redare audio.)
3. Porniţi televizorul şi setaţi-i intrarea la HDMI.
4. Porniţi receptorul home theater sau dispozitivul de decodare audio surround şi setaţi-i intrarea la HDMI.
5. Conectaţi un capăt al cablului HDMI la portul de intrare HDMI al receptorului home theater sau al dispozitivului de decodare audio surround şi celălalt capăt la portul de ieşire HDMI de pe computerul VAIO.

#### Sugestie

- Puteţi regla rezoluţia ecranului televizorului conectat de la computerul VAIO. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Modificarea rezoluţiei (dimensiunii) imaginii ecranului pe un dispozitiv conectat prin HDMI.

- În cazul conexiunii HDMI, volumul poate fi reglat doar de la dispozitivul audio conectat. Computerul VAIO nu poate controla volumul de ieşire al niciunui dispozitiv conectat.

## Schimbarea dispozitivului de redare audio

Dacă nu se aude sunet de la un dispozitiv extern conectat la computerul VAIO, trebuie să schimbaţi dispozitivul de redare audio.

1. Deschideţi Panou de control şi selectaţi Hardware și sunete. (Consultaţi Deschiderea Panou de control pentru a deschide Panou de control.)
2. Selectaţi Sunet.
3. Selectaţi fila Playback.
4. Asiguraţi-vă că există o bifă în dreptul pictogramei dispozitivului prin care doriţi să redaţi sunetul computerului.

   Dacă în dreptul pictogramei nu se află nicio bifă, selectaţi-o şi Stabilire programe implicite.

5. Selectaţi OK.

#### Pentru a modifica rata de sunet şi adâncimea de biţi

Rata de sunet şi adâncimea de biţi ale semnalului de ieşire audio digital trebuie setate în conformitate cu dispozitivul dumneavoastră audio digital.

Parcurgeţi paşii de la 1 la 3 de mai sus, apoi selectaţi pictograma dispozitivului HDMI şi Proprietăți. În fila Complex, selectaţi rata de eşantionare şi adâncimea de biţi (de exemplu, 16 biţi, 48.000 Hz (calitate DVD)) acceptate de dispozitiv, apoi OK.

## Conectarea difuzoarelor/căştilor/setului de căşti externe

La computerul VAIO puteţi conecta dispozitive externe de redare audio (cum ar fi difuzoare, căşti sau un set de căşti).

Utilizaţi un set de căşti compatibile cu un smartphone Sony (nu este furnizat) pentru a efectua un apel prin Internet sau un chat cu voce.

1. Conectaţi difuzoarele, căştile sau un set de căşti externe la mufa pentru căşti compatibilă cu setul de căşti(Componentele şi controalele de pe părţile laterale).

#### Notă

- Reduceţi volumul difuzoarelor înainte de a le porni.

- Este posibil ca setul de căşti să nu funcţioneze corect cu computerul VAIO.

- Un microfon extern nu funcţionează în cazul în care îl conectaţi la mufa de căşti compatibilă cu setul de căşti.

- Telecomanda setului de căşti nu funcţionează cu computerul VAIO.

#### Sugestie

- Consultaţi manualul furnizat împreună cu difuzoarele, cu căştile sau cu setul de căşti.

## Conectarea difuzoarelor/căştilor/setului de căşti externe

La computerul VAIO puteţi conecta dispozitive externe de redare audio (cum ar fi difuzoare, căşti sau un set de căşti).

Utilizaţi un set de căşti compatibile cu un smartphone Sony (nu este furnizat) pentru a efectua un apel prin Internet sau un chat cu voce.

1. Conectaţi difuzoarele, căştile sau un set de căşti externe la mufa pentru căşti compatibilă cu setul de căşti(Componentele şi controalele de pe părţile laterale).

#### Notă

- Reduceţi volumul difuzoarelor înainte de a le porni.

- Este posibil ca setul de căşti să nu funcţioneze corect cu computerul VAIO.

- Un microfon extern nu funcţionează în cazul în care îl conectaţi la mufa de căşti compatibilă cu setul de căşti.

- Telecomanda setului de căşti nu funcţionează cu computerul VAIO.

#### Sugestie

- Consultaţi manualul furnizat împreună cu difuzoarele, cu căştile sau cu setul de căşti.

## Conectarea unui dispozitiv de ieşire audio digitală de calitate superioară între computerul VAIO şi un televizor

Puteţi conecta un receptor home theater de calitate superioară sau alte dispozitive de decodare audio surround între computerul VAIO şi televizor utilizând o conexiune HDMI.

1. Asiguraţi-vă că a fost configurată conexiunea HDMI între televizor şi receptorul home theater sau dispozitivul de decodare audio surround.
2. Comutaţi dispozitivul pentru redarea sunetului la ieşirea HDMI. (Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Schimbarea dispozitivului de redare audio.)
3. Porniţi televizorul şi setaţi-i intrarea la HDMI.
4. Porniţi receptorul home theater sau dispozitivul de decodare audio surround şi setaţi-i intrarea la HDMI.
5. Conectaţi un capăt al cablului HDMI la portul de intrare HDMI al receptorului home theater sau al dispozitivului de decodare audio surround şi celălalt capăt la portul de ieşire HDMI de pe computerul VAIO.

#### Sugestie

- Puteţi regla rezoluţia ecranului televizorului conectat de la computerul VAIO. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Modificarea rezoluţiei (dimensiunii) imaginii ecranului pe un dispozitiv conectat prin HDMI.

- În cazul conexiunii HDMI, volumul poate fi reglat doar de la dispozitivul audio conectat. Computerul VAIO nu poate controla volumul de ieşire al niciunui dispozitiv conectat.

## Conectarea la Internet prin intermediul unei conexiuni cu fir (modele prevăzute cu port LAN)

Înainte de a utiliza Internetul, trebuie să vă înregistraţi la un furnizor de servicii de Internet (ISP) şi să configuraţi dispozitivele necesare pentru conectarea computerului VAIO la Internet.

Conectaţi un capăt al cablului LAN (nu este furnizat) la portul LAN de pe computerul VAIO şi celălalt capăt la reţea.

#### Notă

- Pentru informaţii detaliate despre dispozitivele necesare pentru accesul la Internet şi despre cum se conectează computerul VAIO la Internet, consultaţi furnizorul dumneavoastră ISP.

- Atunci când conectaţi computerul VAIO la Internet, asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu pe care este scris „Network” (Reţea) sau „Ethernet”.

- Nu conectaţi un cablu telefonic la portul LAN de pe computerul VAIO.

  Dacă portul LAN este conectat la următoarele reţele sau linii telefonice, curentul electric ridicat aplicat portului poate cauza defecţiuni, supraîncălzire sau incendiu.

  - Orice reţea, cu excepţia reţelelor de tip 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Linie telefonică publică

  - Sistem telefonic cu linii interne (PBX, Private Branch Exchange)

  - Liniile telefonice personale (aparat telefonic cu o singură linie) sau cele de serviciu (aparat telefonic cu mai multe linii)

#### Sugestie

- Pentru a conecta computerul VAIO la Internet utilizând funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir), trebuie să configuraţi setările Wi-Fi. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

## Despre serviciile de conectare la Internet

Sunt disponibile următoarele tipuri de servicii de conectare la Internet.

Puteţi selecta dintre aceste servicii în funcţie de preferinţă, de exemplu, viteză de comunicaţii sau taxă de utilizare. Pentru informaţii detaliate legate de o gamă largă de servicii de conectare, contactaţi furnizorii de servicii de Internet (ISP).

- Fibră până la domiciliu (FTTH)

- Modem cu cablu

- Linie digitală cu abonament (DSL)

- Satelit

- Linie comutată

## Despre reţea (LAN)

Reţeaua (LAN) vă permite să conectaţi computerul VAIO la Internet şi să transferaţi date între computer şi alte dispozitive.

Puteţi să conectaţi computerul VAIO la reţele de tipurile 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, prin intermediul unui cablu LAN (nu este furnizat). Conectaţi un capăt al cablului LAN la portul LAN de pe computer şi celălalt capăt la reţea. (Modele prevăzute cu port LAN)

De asemenea, puteţi conecta computerul VAIO la o reţea utilizând funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

Pentru informaţii legate de dispozitivele periferice necesare pentru accesul LAN, contactaţi furnizorul dumneavoastră de servicii de Internet (ISP) sau consultaţi manualul primit împreună cu modemul.

Pentru informaţii legate de conectarea computerului VAIO la reţea, consultaţi instrucţiunile primite de la ISP sau manualul primit împreună cu modemul şi cu alte dispozitive periferice. Dacă aveţi nevoie de informaţii privind setările de reţea de la locul dumneavoastră de muncă, întrebaţi administratorul reţelei.

## Dezactivarea funcţiei Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Puteţi dezactiva funcţia Wi-Fi urmând aceşti paşi.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos.
3. Selectaţi Fără fir din panoul din stânga al ecranului Setări PC.
4. Modificaţi setarea Wi-Fi din Dispozitive wireless la Dezactivat.

#### Sugestie

- Pentru a activa funcţia Wi-Fi, opriţi Mod avion şi modificaţi setarea Wi-Fi din Dispozitive wireless la Activat.

- Pentru a dezactiva toate funcţiile fără fir, porniţi Mod avion.

- Funcţiile fără fir a căror setare este activată vor fi activate atunci când opriţi Mod avion.

- Consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) pentru mai multe informaţii despre Mod avion.

## Note despre utilizarea funcţiei Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Înainte de a utiliza funcţia Wi-Fi, citiţi următoarele măsuri de precauţie pentru o utilizare corectă.

- În unele ţări sau regiuni, utilizarea produselor Wi-Fi poate fi restricţionată prin reglementări locale.

- Dispozitivele Wi-Fi funcţionează în banda de 2,4 GHz, bandă utilizată de o gamă largă de dispozitive. Deşi acestea utilizează tehnologia pentru minimizarea interferenţei radio generate de alte dispozitive care folosesc aceeaşi bandă, astfel de interferenţe radio pot avea ca rezultat viteze de comunicare lente şi un spectru al comunicării mai restrâns sau întreruperi ale comunicării.

- Dacă sunt activate atât funcţia BLUETOOTH, cât şi funcţia Wi-Fi în banda de 2,4 GHz ale computerului dumneavoastră VAIO, pot avea loc interferenţe care să cauzeze viteze de comunicaţie mai lente sau alte probleme.

- Pentru a comunica prin intermediul Wi-Fi în timp ce vă aflaţi pe drum, este posibil să fie nevoie să încheiaţi un contract cu un furnizor de servicii pentru conexiune Wi-Fi.

- În cazul în care computerul dumneavoastră VAIO este prevăzut cu standardul IEEE 802.11a/b/g/n, utilizarea în exterior a funcţiei Wi-Fi în banda de 5 GHz este interzisă prin lege.

- Este posibil ca viteza şi raza de conectare să varieze, în funcţie de următoarele condiţii:

  - Distanţa dintre dispozitive

  - Existenţa unor obstacole între dispozitive

  - Configurarea dispozitivului

  - Starea semnalului radio

  - Mediul înconjurător (inclusiv materialul pereţilor etc.)

  - Aplicaţiile aflate în uz

    Comunicaţiile pot fi întrerupte în funcţie de starea semnalului radio.

- Rata de transfer a datelor menţionată în specificaţii reprezintă rata maximă teoretică şi este posibil să nu reflecte rata reală de transfer a datelor.

- Este posibil ca viteza reală de comunicare să nu fie la fel de mare ca cea afişată pe computerul VAIO.

- Benzile de frecvenţă Wi-Fi de 2,4 GHz şi Wi-Fi de 5 GHz nu comunică una cu cealaltă.

- Rata de transfer a datelor în cazul IEEE 802.11g şi IEEE 802.11n (2,4 GHz) poate fi afectată de interferenţe, atunci când se utilizează un produs IEEE 802.11b. De asemenea, IEEE 802.11g şi IEEE 802.11n scad automat rata de transfer pentru a menţine compatibilitatea cu un produs IEEE 802.11b. Rata de transfer poate fi restabilită prin modificarea setărilor canalului punctului de acces.

- Pentru a opri brusc funcţia Wi-Fi, opriţi computerul VAIO şi dispozitivele fără fir (dacă există).

- Standardul LAN fără fir include metodele de criptare: Wired Equivalent Privacy (WEP), care este un protocol de securitate, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), şi Wi-Fi Protected Access (WPA). Propuse în comun de IEEE şi Wi-Fi Alliance, atât WPA2 cât şi WPA reprezintă specificaţii ale standardelor bazate pe îmbunătăţiri de securitate interoperabile care sporesc nivelul protejării datelor şi controlul accesului pentru reţelele Wi-Fi existente. WPA este proiectat să fie compatibil şi cu specificaţia IEEE 802.11i. Utilizează criptare îmbunătăţită a datelor Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) pe lângă identificarea utilizatorului folosind 802.1X şi Extensible Authentication Protocol (EAP). Criptarea datelor protejează conexiunile fără fir vulnerabile dintre clienţi şi punctele de acces. În plus, există alte mecanisme tipice de securitate LAN pentru asigurarea confidenţialităţii, precum: protejarea cu parolă, criptare de la un cap la altul, reţele virtuale private şi autentificare. WPA2, cea de-a doua generaţie a WPA, oferă o protejare a datelor şi un control al accesului în reţea mai puternice şi, de asemenea, este proiectat pentru a proteja toate versiunile dispozitivelor 802.11, inclusiv standardele 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n şi 802.11ac (schiţă) multi-bandă şi multi-mod. În plus, în baza standardului ratificat IEEE 802.11i, WPA2 oferă securitate la nivel guvernamental prin implementarea algoritmului de criptare AES al Institutului Naţional de Standarde şi Tehnologie (NIST), compatibil FIPS 140-2 şi a autentificării pe baza 802.1X. WPA2 este invers compatibil cu WPA.

## Oprirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Puteţi opri comunicaţiile Wi-Fi urmând aceşti paşi.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi(pictograma pentru reţea).
3. Selectaţi punctul de acces dorit şi Deconectare.

#### Notă

- Nu dezactivaţi funcţia Wi-Fi în timp ce accesaţi documente, fişiere sau resurse aflate la distanţă, altfel se pot pierde date.

## Despre standardele Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Wi-Fi permite computerului VAIO să se conecteze la o reţea prin intermediul unei conexiuni fără fir.

Wi-Fi utilizează următorul standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă), care specifică tipul de tehnologie utilizat. Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.

#### IEEE 802.11a (Bandă de frecvenţe: 5 GHz)

Exclusiv pentru modelele care sunt în conformitate cu standardul IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă).

#### IEEE 802.11b/g (Bandă de frecvenţe: 2,4 GHz)

Standardul IEEE 802.11g oferă comunicaţii la viteze mai ridicate decât în cazul IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Bandă de frecvenţe: 2,4 GHz/5 GHz)

Pentru modelele compatibile cu standardul IEEE 802.11b/g/n, se poate utiliza doar banda de 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (schiţă) (Bandă de frecvenţă: 5 GHz)

Exclusiv pentru modelele care sunt în conformitate cu standardul IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă).

## Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Puteţi să realizaţi comunicaţii Wi-Fi între computerul VAIO şi un punct de acces (nu este furnizat).

Înainte de a utiliza Wi-Fi, asiguraţi-vă că un punct de acces Wi-Fi este pornit şi că funcţionează.

1. Conectaţi un punct de acces la computerul VAIO.

   Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) şi manualul care a fost furnizat împreună cu punctul de acces.

2. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
3. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos.
4. Selectaţi Fără fir din panoul din stânga al ecranului Setări PC.
5. Modificaţi Mod avion la Dezactivat şi setarea Wi-Fi din Dispozitive wireless la Activat.
6. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
7. Selectaţi(pictograma pentru reţea).
8. Selectaţi punctul de acces dorit şi Conectare.

   După ce este realizată conexiunea, în câmpul punctului de acces fără fir selectat apare Conectat.

   Dacă apare o fereastră de introducere a unei chei de securitate, introduceţi cheia de securitate, după cum se solicită şi selectaţi OK. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

   Reţineţi că aceste chei de securitate sunt sensibile la majuscule şi minuscule.

#### Pentru a verifica starea conexiunii Wi-Fi

Deschideţi desktopul şi mutaţi indicatorul mouse-ului deasupra(pictograma pentru reţea) din zona de notificare a desktopului pentru a verifica starea conexiunii Wi-Fi, cum ar fi punctul de acces conectat în momentul respectiv la computerul VAIO.

Pentru a deschide desktopul, consultaţi Deschiderea Desktop.

#### Notă

- În cazul modelelor prevăzute cu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă), atunci când este activată doar funcţia Wi-Fi în banda de 2,4 GHz, computerul VAIO nu se poate conecta la un punct de acces în banda 5 GHz Wi-Fi. De asemenea, atunci când este activată doar funcţia Wi-Fi în banda de 5 GHz, computerul nu se poate conecta la un punct de acces Wi-Fi în banda de 2,4 GHz.

  În cazul modelelor prevăzute cu IEEE 802.11b/g/n, atunci când funcţia Wi-Fi în banda de 2,4 GHz este dezactivată, computerul nu se poate conecta la un punct de acces. De asemenea, computerul nu se poate conecta la un punct de acces Wi-Fi în banda de 5 GHz.

- Este posibil să dureze un timp până se găseşte şi se conectează la un punct de acces Wi-Fi, înainte de a porni comunicaţiile prin intermediul Wi-Fi.

#### Sugestie

- Consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) pentru informaţii suplimentare despre Mod avion.

- Odată ce aţi conectat computerul VAIO la punctul de acces prin introducerea cheii de securitate, punctul de acces va fi înregistrat în computer. Nu trebuie să introduceţi cheia de securitate la conexiunile ulterioare.

## Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

O cheie de securitate reprezintă un protocol de securitate pentru Wi-Fi, care criptează datele transmise prin Wi-Fi. Aceasta se mai numește şi cheie de criptare sau cheie WEP (Wired Equivalent Privacy).

Cheia de securitate permite dispozitivelor fără fir care deţin aceeași cheie, cum ar fi un punct de acces Wi-Fi şi un computer, să comunice între ele prin Wi-Fi.

Cheia de securitate îi este alocată în mod implicit fiecărui punct de acces. (Asiguraţi-vă că această cheie de securitate implicită a fost modificată pentru a proteja datele împotriva utilizării neautorizate.) Dacă nu puteţi găsi cheia de securitate implicită, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.

Dacă introduceţi o cheie de securitate greșită, urmaţi acești paşi pentru a reintroduce cheia de securitate.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi(pictograma pentru reţea).
3. Faceţi clic dreapta pe reţeaua dorită şi selectaţi Vizualizare proprietăți conexiune.
4. Selectaţi fila Securitate.
5. Introduceţi o cheie de securitate în câmpul Cheie de securitate rețea şi selectaţi OK.

## Conectarea la Internet prin intermediul unei conexiuni cu fir (modele prevăzute cu port LAN)

Înainte de a utiliza Internetul, trebuie să vă înregistraţi la un furnizor de servicii de Internet (ISP) şi să configuraţi dispozitivele necesare pentru conectarea computerului VAIO la Internet.

Conectaţi un capăt al cablului LAN (nu este furnizat) la portul LAN de pe computerul VAIO şi celălalt capăt la reţea.

#### Notă

- Pentru informaţii detaliate despre dispozitivele necesare pentru accesul la Internet şi despre cum se conectează computerul VAIO la Internet, consultaţi furnizorul dumneavoastră ISP.

- Atunci când conectaţi computerul VAIO la Internet, asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu pe care este scris „Network” (Reţea) sau „Ethernet”.

- Nu conectaţi un cablu telefonic la portul LAN de pe computerul VAIO.

  Dacă portul LAN este conectat la următoarele reţele sau linii telefonice, curentul electric ridicat aplicat portului poate cauza defecţiuni, supraîncălzire sau incendiu.

  - Orice reţea, cu excepţia reţelelor de tip 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Linie telefonică publică

  - Sistem telefonic cu linii interne (PBX, Private Branch Exchange)

  - Liniile telefonice personale (aparat telefonic cu o singură linie) sau cele de serviciu (aparat telefonic cu mai multe linii)

#### Sugestie

- Pentru a conecta computerul VAIO la Internet utilizând funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir), trebuie să configuraţi setările Wi-Fi. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

## Despre serviciile de conectare la Internet

Sunt disponibile următoarele tipuri de servicii de conectare la Internet.

Puteţi selecta dintre aceste servicii în funcţie de preferinţă, de exemplu, viteză de comunicaţii sau taxă de utilizare. Pentru informaţii detaliate legate de o gamă largă de servicii de conectare, contactaţi furnizorii de servicii de Internet (ISP).

- Fibră până la domiciliu (FTTH)

- Modem cu cablu

- Linie digitală cu abonament (DSL)

- Satelit

- Linie comutată

## Despre reţea (LAN)

Reţeaua (LAN) vă permite să conectaţi computerul VAIO la Internet şi să transferaţi date între computer şi alte dispozitive.

Puteţi să conectaţi computerul VAIO la reţele de tipurile 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, prin intermediul unui cablu LAN (nu este furnizat). Conectaţi un capăt al cablului LAN la portul LAN de pe computer şi celălalt capăt la reţea. (Modele prevăzute cu port LAN)

De asemenea, puteţi conecta computerul VAIO la o reţea utilizând funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

Pentru informaţii legate de dispozitivele periferice necesare pentru accesul LAN, contactaţi furnizorul dumneavoastră de servicii de Internet (ISP) sau consultaţi manualul primit împreună cu modemul.

Pentru informaţii legate de conectarea computerului VAIO la reţea, consultaţi instrucţiunile primite de la ISP sau manualul primit împreună cu modemul şi cu alte dispozitive periferice. Dacă aveţi nevoie de informaţii privind setările de reţea de la locul dumneavoastră de muncă, întrebaţi administratorul reţelei.

## Despre standardele Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Wi-Fi permite computerului VAIO să se conecteze la o reţea prin intermediul unei conexiuni fără fir.

Wi-Fi utilizează următorul standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă), care specifică tipul de tehnologie utilizat. Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.

#### IEEE 802.11a (Bandă de frecvenţe: 5 GHz)

Exclusiv pentru modelele care sunt în conformitate cu standardul IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă).

#### IEEE 802.11b/g (Bandă de frecvenţe: 2,4 GHz)

Standardul IEEE 802.11g oferă comunicaţii la viteze mai ridicate decât în cazul IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Bandă de frecvenţe: 2,4 GHz/5 GHz)

Pentru modelele compatibile cu standardul IEEE 802.11b/g/n, se poate utiliza doar banda de 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (schiţă) (Bandă de frecvenţă: 5 GHz)

Exclusiv pentru modelele care sunt în conformitate cu standardul IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă).

## Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

O cheie de securitate reprezintă un protocol de securitate pentru Wi-Fi, care criptează datele transmise prin Wi-Fi. Aceasta se mai numește şi cheie de criptare sau cheie WEP (Wired Equivalent Privacy).

Cheia de securitate permite dispozitivelor fără fir care deţin aceeași cheie, cum ar fi un punct de acces Wi-Fi şi un computer, să comunice între ele prin Wi-Fi.

Cheia de securitate îi este alocată în mod implicit fiecărui punct de acces. (Asiguraţi-vă că această cheie de securitate implicită a fost modificată pentru a proteja datele împotriva utilizării neautorizate.) Dacă nu puteţi găsi cheia de securitate implicită, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.

Dacă introduceţi o cheie de securitate greșită, urmaţi acești paşi pentru a reintroduce cheia de securitate.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi(pictograma pentru reţea).
3. Faceţi clic dreapta pe reţeaua dorită şi selectaţi Vizualizare proprietăți conexiune.
4. Selectaţi fila Securitate.
5. Introduceţi o cheie de securitate în câmpul Cheie de securitate rețea şi selectaţi OK.

## Utilizarea portului LAN (modele prevăzute cu port LAN)

Înainte de conectarea unui cablu LAN la portul LAN, trageţi capacul portului în jos aşa cum se ilustrează mai jos.

## Despre serviciile de conectare la Internet

Sunt disponibile următoarele tipuri de servicii de conectare la Internet.

Puteţi selecta dintre aceste servicii în funcţie de preferinţă, de exemplu, viteză de comunicaţii sau taxă de utilizare. Pentru informaţii detaliate legate de o gamă largă de servicii de conectare, contactaţi furnizorii de servicii de Internet (ISP).

- Fibră până la domiciliu (FTTH)

- Modem cu cablu

- Linie digitală cu abonament (DSL)

- Satelit

- Linie comutată

## Dezactivarea funcţiei Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Puteţi dezactiva funcţia Wi-Fi urmând aceşti paşi.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos.
3. Selectaţi Fără fir din panoul din stânga al ecranului Setări PC.
4. Modificaţi setarea Wi-Fi din Dispozitive wireless la Dezactivat.

#### Sugestie

- Pentru a activa funcţia Wi-Fi, opriţi Mod avion şi modificaţi setarea Wi-Fi din Dispozitive wireless la Activat.

- Pentru a dezactiva toate funcţiile fără fir, porniţi Mod avion.

- Funcţiile fără fir a căror setare este activată vor fi activate atunci când opriţi Mod avion.

- Consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) pentru mai multe informaţii despre Mod avion.

## Note despre utilizarea funcţiei Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Înainte de a utiliza funcţia Wi-Fi, citiţi următoarele măsuri de precauţie pentru o utilizare corectă.

- În unele ţări sau regiuni, utilizarea produselor Wi-Fi poate fi restricţionată prin reglementări locale.

- Dispozitivele Wi-Fi funcţionează în banda de 2,4 GHz, bandă utilizată de o gamă largă de dispozitive. Deşi acestea utilizează tehnologia pentru minimizarea interferenţei radio generate de alte dispozitive care folosesc aceeaşi bandă, astfel de interferenţe radio pot avea ca rezultat viteze de comunicare lente şi un spectru al comunicării mai restrâns sau întreruperi ale comunicării.

- Dacă sunt activate atât funcţia BLUETOOTH, cât şi funcţia Wi-Fi în banda de 2,4 GHz ale computerului dumneavoastră VAIO, pot avea loc interferenţe care să cauzeze viteze de comunicaţie mai lente sau alte probleme.

- Pentru a comunica prin intermediul Wi-Fi în timp ce vă aflaţi pe drum, este posibil să fie nevoie să încheiaţi un contract cu un furnizor de servicii pentru conexiune Wi-Fi.

- În cazul în care computerul dumneavoastră VAIO este prevăzut cu standardul IEEE 802.11a/b/g/n, utilizarea în exterior a funcţiei Wi-Fi în banda de 5 GHz este interzisă prin lege.

- Este posibil ca viteza şi raza de conectare să varieze, în funcţie de următoarele condiţii:

  - Distanţa dintre dispozitive

  - Existenţa unor obstacole între dispozitive

  - Configurarea dispozitivului

  - Starea semnalului radio

  - Mediul înconjurător (inclusiv materialul pereţilor etc.)

  - Aplicaţiile aflate în uz

    Comunicaţiile pot fi întrerupte în funcţie de starea semnalului radio.

- Rata de transfer a datelor menţionată în specificaţii reprezintă rata maximă teoretică şi este posibil să nu reflecte rata reală de transfer a datelor.

- Este posibil ca viteza reală de comunicare să nu fie la fel de mare ca cea afişată pe computerul VAIO.

- Benzile de frecvenţă Wi-Fi de 2,4 GHz şi Wi-Fi de 5 GHz nu comunică una cu cealaltă.

- Rata de transfer a datelor în cazul IEEE 802.11g şi IEEE 802.11n (2,4 GHz) poate fi afectată de interferenţe, atunci când se utilizează un produs IEEE 802.11b. De asemenea, IEEE 802.11g şi IEEE 802.11n scad automat rata de transfer pentru a menţine compatibilitatea cu un produs IEEE 802.11b. Rata de transfer poate fi restabilită prin modificarea setărilor canalului punctului de acces.

- Pentru a opri brusc funcţia Wi-Fi, opriţi computerul VAIO şi dispozitivele fără fir (dacă există).

- Standardul LAN fără fir include metodele de criptare: Wired Equivalent Privacy (WEP), care este un protocol de securitate, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), şi Wi-Fi Protected Access (WPA). Propuse în comun de IEEE şi Wi-Fi Alliance, atât WPA2 cât şi WPA reprezintă specificaţii ale standardelor bazate pe îmbunătăţiri de securitate interoperabile care sporesc nivelul protejării datelor şi controlul accesului pentru reţelele Wi-Fi existente. WPA este proiectat să fie compatibil şi cu specificaţia IEEE 802.11i. Utilizează criptare îmbunătăţită a datelor Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) pe lângă identificarea utilizatorului folosind 802.1X şi Extensible Authentication Protocol (EAP). Criptarea datelor protejează conexiunile fără fir vulnerabile dintre clienţi şi punctele de acces. În plus, există alte mecanisme tipice de securitate LAN pentru asigurarea confidenţialităţii, precum: protejarea cu parolă, criptare de la un cap la altul, reţele virtuale private şi autentificare. WPA2, cea de-a doua generaţie a WPA, oferă o protejare a datelor şi un control al accesului în reţea mai puternice şi, de asemenea, este proiectat pentru a proteja toate versiunile dispozitivelor 802.11, inclusiv standardele 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n şi 802.11ac (schiţă) multi-bandă şi multi-mod. În plus, în baza standardului ratificat IEEE 802.11i, WPA2 oferă securitate la nivel guvernamental prin implementarea algoritmului de criptare AES al Institutului Naţional de Standarde şi Tehnologie (NIST), compatibil FIPS 140-2 şi a autentificării pe baza 802.1X. WPA2 este invers compatibil cu WPA.

## Oprirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Puteţi opri comunicaţiile Wi-Fi urmând aceşti paşi.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi(pictograma pentru reţea).
3. Selectaţi punctul de acces dorit şi Deconectare.

#### Notă

- Nu dezactivaţi funcţia Wi-Fi în timp ce accesaţi documente, fişiere sau resurse aflate la distanţă, altfel se pot pierde date.

## Despre standardele Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Wi-Fi permite computerului VAIO să se conecteze la o reţea prin intermediul unei conexiuni fără fir.

Wi-Fi utilizează următorul standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă), care specifică tipul de tehnologie utilizat. Consultaţi specificaţiile pentru a afla informaţii despre configuraţia computerului.

#### IEEE 802.11a (Bandă de frecvenţe: 5 GHz)

Exclusiv pentru modelele care sunt în conformitate cu standardul IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă).

#### IEEE 802.11b/g (Bandă de frecvenţe: 2,4 GHz)

Standardul IEEE 802.11g oferă comunicaţii la viteze mai ridicate decât în cazul IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Bandă de frecvenţe: 2,4 GHz/5 GHz)

Pentru modelele compatibile cu standardul IEEE 802.11b/g/n, se poate utiliza doar banda de 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (schiţă) (Bandă de frecvenţă: 5 GHz)

Exclusiv pentru modelele care sunt în conformitate cu standardul IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă).

## Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

Puteţi să realizaţi comunicaţii Wi-Fi între computerul VAIO şi un punct de acces (nu este furnizat).

Înainte de a utiliza Wi-Fi, asiguraţi-vă că un punct de acces Wi-Fi este pornit şi că funcţionează.

1. Conectaţi un punct de acces la computerul VAIO.

   Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) şi manualul care a fost furnizat împreună cu punctul de acces.

2. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
3. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos.
4. Selectaţi Fără fir din panoul din stânga al ecranului Setări PC.
5. Modificaţi Mod avion la Dezactivat şi setarea Wi-Fi din Dispozitive wireless la Activat.
6. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
7. Selectaţi(pictograma pentru reţea).
8. Selectaţi punctul de acces dorit şi Conectare.

   După ce este realizată conexiunea, în câmpul punctului de acces fără fir selectat apare Conectat.

   Dacă apare o fereastră de introducere a unei chei de securitate, introduceţi cheia de securitate, după cum se solicită şi selectaţi OK. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

   Reţineţi că aceste chei de securitate sunt sensibile la majuscule şi minuscule.

#### Pentru a verifica starea conexiunii Wi-Fi

Deschideţi desktopul şi mutaţi indicatorul mouse-ului deasupra(pictograma pentru reţea) din zona de notificare a desktopului pentru a verifica starea conexiunii Wi-Fi, cum ar fi punctul de acces conectat în momentul respectiv la computerul VAIO.

Pentru a deschide desktopul, consultaţi Deschiderea Desktop.

#### Notă

- În cazul modelelor prevăzute cu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (schiţă), atunci când este activată doar funcţia Wi-Fi în banda de 2,4 GHz, computerul VAIO nu se poate conecta la un punct de acces în banda 5 GHz Wi-Fi. De asemenea, atunci când este activată doar funcţia Wi-Fi în banda de 5 GHz, computerul nu se poate conecta la un punct de acces Wi-Fi în banda de 2,4 GHz.

  În cazul modelelor prevăzute cu IEEE 802.11b/g/n, atunci când funcţia Wi-Fi în banda de 2,4 GHz este dezactivată, computerul nu se poate conecta la un punct de acces. De asemenea, computerul nu se poate conecta la un punct de acces Wi-Fi în banda de 5 GHz.

- Este posibil să dureze un timp până se găseşte şi se conectează la un punct de acces Wi-Fi, înainte de a porni comunicaţiile prin intermediul Wi-Fi.

#### Sugestie

- Consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) pentru informaţii suplimentare despre Mod avion.

- Odată ce aţi conectat computerul VAIO la punctul de acces prin introducerea cheii de securitate, punctul de acces va fi înregistrat în computer. Nu trebuie să introduceţi cheia de securitate la conexiunile ulterioare.

## Despre cheia de securitate pentru Wi-Fi(R) (LAN fără fir)

O cheie de securitate reprezintă un protocol de securitate pentru Wi-Fi, care criptează datele transmise prin Wi-Fi. Aceasta se mai numește şi cheie de criptare sau cheie WEP (Wired Equivalent Privacy).

Cheia de securitate permite dispozitivelor fără fir care deţin aceeași cheie, cum ar fi un punct de acces Wi-Fi şi un computer, să comunice între ele prin Wi-Fi.

Cheia de securitate îi este alocată în mod implicit fiecărui punct de acces. (Asiguraţi-vă că această cheie de securitate implicită a fost modificată pentru a proteja datele împotriva utilizării neautorizate.) Dacă nu puteţi găsi cheia de securitate implicită, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.

Dacă introduceţi o cheie de securitate greșită, urmaţi acești paşi pentru a reintroduce cheia de securitate.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi(pictograma pentru reţea).
3. Faceţi clic dreapta pe reţeaua dorită şi selectaţi Vizualizare proprietăți conexiune.
4. Selectaţi fila Securitate.
5. Introduceţi o cheie de securitate în câmpul Cheie de securitate rețea şi selectaţi OK.

## Despre funcţia BLUETOOTH(R)

Puteţi stabili comunicaţii fără fir între computerul dumneavoastră VAIO şi alte dispozitive BLUETOOTH, precum un alt computer, un smartphone, un telefon mobil, un set de căşti sau un mouse.

Puteţi transfera date între aceste dispozitive fără a utiliza cabluri, pe o rază de maximum 10 metri, într-o zonă deschisă.

Un dispozitiv BLUETOOTH se poate conecta cu până la şapte dispozitive prin intermediul reţelei fără fir pentru a face schimb de date.

Atunci când un dispozitiv solicită conectarea la un alt dispozitiv, acesta trimite o interogare către dispozitivele BLUETOOTH din vecinătate. Dacă un dispozitiv răspunde la interogare, cele două dispozitive sunt conectate între ele.

## Comunicarea cu un alt dispozitiv BLUETOOTH(R), precum un mouse

Puteţi conecta dispozitive BLUETOOTH la computerul dumneavoastră VAIO.

Pentru detalii legate de comunicaţiile prin BLUETOOTH, consultaţi Despre funcţia BLUETOOTH(R).

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos.
3. Selectaţi Fără fir din panoul din stânga al ecranului Setări PC.
4. Modificaţi Mod avion la Dezactivat şi setarea Bluetooth la Activat.
5. Selectaţi Dispozitive din panoul din stânga al ecranului Setări PC.
6. Când conectaţi un mouse BLUETOOTH, porniţi-l şi apăsaţi butonul pentru a-l conecta.

   Consultaţi manualul primit împreună cu dispozitivul BLUETOOTH pentru procedura de pregătire a dispozitivului pentru conectare.

7. Selectaţi Adăugare dispozitiv.

   Computerul VAIO caută dispozitive şi afişează o listă cu dispozitivele.

   Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a vă înregistra dispozitivul.

#### Notă

- În funcţie de dispozitivul BLUETOOTH, este posibil să dureze mai mult timp până când computerul VAIO găseşte dispozitivul.

  Dacă dispozitivul dumneavoastră nu apare în listă, repetaţi procedura de pregătire a dispozitivului pentru conectare (de exemplu, apăsând butonul pentru conectare).

- În funcţie de dispozitivul BLUETOOTH, este posibil ca procedura de stabilire a conexiunii să varieze. Consultaţi manualul primit împreună cu dispozitivul pentru această procedură.

#### Sugestie

- În cazul în care computerul VAIO este compatibil cu tehnologia BLUETOOTH de mare viteză şi intenţionaţi să îl utilizaţi pentru comunicaţii de mare viteză, modificaţi setarea Wi-Fi din Dispozitive wireless la Activat în pasul 4.

- Dacă un dispozitiv BLUETOOTH solicită autentificarea pentru a stabili conexiunea, apare o fereastră pentru introducerea codului de acces. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru partaja codul de acces între dispozitivul BLUETOOTH şi computerul dumneavoastră VAIO. Dacă nu doriţi să vă conectaţi, selectaţi butonul Anulare din fereastră.

  - Un cod de acces este un număr secret introdus de către un utilizator pentru a fi folosit în procesul de autentificare şi pentru a permite comunicarea dintre două dispozitive BLUETOOTH. Introduceţi acelaşi şir alfanumeric (sensibil la majuscule şi minuscule) pe ambele dispozitive, pentru a le permite să comunice între ele. Puteţi modifica codul de acces ori de câte ori efectuaţi autentificarea, cu condiţia să introduceţi acelaşi cod de acces pe ambele dispozitive în timpul procesului de autentificare. Pentru detalii privind codul de acces al unui dispozitiv BLUETOOTH, consultaţi manualul primit cu dispozitivul. Dacă nu se introduce codul de acces BLUETOOTH într-un anumit interval de timp, procesul de conectare va fi terminat din motive de securitate. În acest caz, încercaţi din nou.

- Pentru detalii despre operaţii, deschideţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) şi introduceţi „BLUETOOTH” în caseta de căutare.

## Despre securitatea BLUETOOTH(R)

Tehnologia fără fir BLUETOOTH prezintă o funcţie de autentificare, care vă permite să controlaţi comunicaţiile cu alte dispozitive.

Funcţia de autentificare vă ajută să preveniţi accesarea nedorită, în mod anonim, a computerului dumneavoastră VAIO de către dispozitive BLUETOOTH. Prima dată când două dispozitive BLUETOOTH comunică, un cod de acces comun (o parolă necesară pentru autentificare) trebuie să fie identificat pentru înregistrarea ambelor dispozitive. După ce un dispozitiv este înregistrat, nu mai este nevoie să reintroduceţi codul de acces.

Pentru detalii, deschideţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) şi introduceţi „BLUETOOTH” în caseta de căutare.

## Note privind utilizarea funcţiei BLUETOOTH(R)

Înainte de a utiliza funcţia BLUETOOTH, citiţi cu atenţie următoarele măsuri de precauţie pentru o utilizare corectă.

- În unele ţări sau regiuni, utilizarea funcţiei BLUETOOTH poate fi restricţionată prin reglementări locale.

- Este posibil ca funcţia BLUETOOTH să nu funcţioneze cu unele dispozitive, în funcţie de producător sau de versiunea aplicaţiei folosite de către producător. Verificaţi cerinţele de sistem ale dispozitivului BLUETOOTH înainte de achiziţionare.

  Pentru informaţii despre dispozitivele BLUETOOTH, vizitaţi site-ul Web de asistenţă VAIO.

  Unele dispozitive BLUETOOTH necesită autentificare (împerechere) înainte de a stabili o conexiune cu un alt dispozitiv. Realizaţi procesul de autentificare înainte de a vă conecta la astfel de dispozitive.

- Dispozitivele BLUETOOTH funcţionează în banda de 2,4 GHz, care este utilizată de numeroase dispozitive. BLUETOOTH utilizează tehnologia pentru minimizarea interferenţei radio generate de alte dispozitive care folosesc aceeaşi bandă; totuşi, astfel de interferenţe radio pot avea ca rezultat viteze de comunicare mai lente, pot reduce distanţele de comunicare sau, în anumite cazuri, pot cauza întreruperi ale comunicării.

- Este posibil ca viteza şi raza de comunicare să varieze, în funcţie de următoarele condiţii:

  - Distanţa dintre dispozitivele de comunicaţii

  - Existenţa unor obstacole între dispozitive

  - Mediul înconjurător care include prezenţa pereţilor şi materialele din care sunt construiţi aceşti pereţi

  - Configurarea dispozitivului

  - Aplicaţiile aflate în uz

  - Starea semnalului radio

    Comunicaţiile pot fi întrerupte în funcţie de starea semnalului radio.

- În cazul în care computerul VAIO este compatibil cu tehnologia BLUETOOTH de mare viteză şi intenţionaţi să îl folosiţi pentru comunicaţii de mare viteză, activaţi ambele funcţii de pe computer, LAN fără fir şi BLUETOOTH.

- Este posibil ca fişierele mari să fie, câteodată, deteriorate în timpul transferului continuu, datorită limitărilor standardului BLUETOOTH şi interferenţei electromagnetice din mediul înconjurător.

- Conectarea mai multor dispozitive BLUETOOTH la computerul VAIO poate duce la aglomerarea canalului, având ca rezultat performanţa scăzută a dispozitivelor. Această situaţie este normală în cazul tehnologiei BLUETOOTH şi nu indică o defecţiune.

- Este posibil ca imaginea şi sunetul să nu fie sincronizate atunci când redaţi materiale video pe computerul VAIO cu sunet scos printr-un dispozitiv BLUETOOTH conectat. Această situaţie este întâlnită frecvent în cazul tehnologiei BLUETOOTH şi nu indică o defecţiune.

- Toate dispozitivele BLUETOOTH trebuie să fie certificate prin procedura stipulată de Bluetooth SIG pentru a se asigura compatibilitatea cu standardul BLUETOOTH.

  Chiar dacă dispozitivele BLUETOOTH sunt compatibile cu standardul BLUETOOTH, performanţa dispozitivelor individuale, specificaţiile şi procedurile de funcţionare pot varia. Este posibil ca nu în toate situaţiile să se poată face schimbul de date.

- Nu se garantează compatibilitatea tuturor dispozitivelor BLUETOOTH cu computerul dumneavoastră VAIO.

- Dacă este necesar să dezactivaţi de urgenţă funcţia BLUETOOTH, opriţi computerul VAIO.

## Oprirea comunicaţiilor BLUETOOTH(R)

Puteţi opri comunicaţiile BLUETOOTH urmând paşii de mai jos.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos.
3. Selectaţi Fără fir din panoul din stânga al ecranului Setări PC.
4. Modificaţi setarea Bluetooth din Dispozitive wireless la Dezactivat.

## Încărcarea unui dispozitiv USB

Puteţi încărca un dispozitiv USB chiar şi în timp ce computerul VAIO este oprit, în modul Hibernare sau în modul Repaus, prin activarea setărilor de încărcare USB.

Modificaţi setările în timp ce dispozitivul USB este deconectat de la portul USB care acceptă încărcarea prin USB.

1. Porniţi VAIO Control Center şi selectaţi Hardware. (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Control Center.)
2. Activaţi setarea Încărcare USB (USB Charging).
3. Conectaţi un dispozitiv USB la portul USB cu simbolulimprimat lângă acesta.

   Dacă încărcarea nu începe nici după conectarea unui dispozitiv USB la portul USB care acceptă încărcarea USB, deconectaţi dispozitivul, apoi conectaţi-l din nou.

#### Notă

- Cu setările de încărcare USB activate, consumul de energie atunci când computerul VAIO este oprit sau se află în modul Hibernare sau Repaus creşte deoarece computerul alimentează portul USB chiar dacă nu este conectat niciun dispozitiv USB la port.

- La activarea setărilor de încărcare USB nu puteţi utiliza funcţia de activare la distanţă pentru dispozitivul USB conectat la portul USB care acceptă încărcarea USB.

#### Sugestie

- Setările de încărcare USB sunt dezactivate în mod implicit.

## Conectarea unui dispozitiv USB

Puteţi conecta un dispozitiv de tip Magistrală serială universală (USB), precum un mouse, o unitate de dischete, un difuzor sau o imprimantă la computerul dumneavoastră VAIO.

În momentul conectării este posibil să fie necesară instalarea driverului pentru dispozitiv furnizat împreună cu dispozitivul USB.

Consultaţi manualul primit împreună cu dispozitivul pentru informaţii suplimentare.

1. Alegeţi portul USB () pe care preferaţi să îl utilizaţi.
2. Conectaţi cablul dispozitivului USB () (nu este furnizat) la portul USB.

#### Notă

- S-ar putea să fie nevoie să instalaţi driverul furnizat împreună cu dispozitivul USB înainte de utilizare. Consultaţi manualul primit împreună cu dispozitivul USB pentru informaţii suplimentare.

- Pentru a imprima documente, asiguraţi-vă că imprimanta USB este compatibilă cu versiunea dumneavoastră de Windows.

- Înainte de a deconecta difuzoarele USB de la computerul VAIO, opriţi redarea DVD sau a muzicii sau opriţi computerul. Dacă deconectaţi difuzoarele USB în timpul redării, se poate produce o defecţiune.

  Pentru informaţii privind îndepărtarea unui dispozitiv USB, consultaţi manualul primit cu dispozitivul.

- Pentru a proteja computerul VAIO şi/sau dispozitivele USB împotriva deteriorării, respectaţi următoarele instrucţiuni:

  - Atunci când mutaţi computerul VAIO cu dispozitive USB conectate, evitaţi expunerea porturilor USB la şocuri sau lovituri.

  - Nu puneţi computerul VAIO într-o geantă sau într-o husă cu dispozitive USB conectate.

#### Sugestie

- Porturile USB ale computerului VAIO sunt compatibile cu standardul USB 2.0 şi/sau cu standardul USB 3.0.

  Porturile USB conforme cu standardul USB 3.0 pot fi identificate după culoarea albastră.

- În plus faţă de modurile de transfer ale standardului USB 2.0, standardul USB 3.0 specifică următorul mod de transfer:

  - SuperSpeed: Rată de transfer de 5 Gbps.

## Trecerea de la un cont local la un cont Microsoft

În Windows 8, puteţi trece de la un cont local la un cont Microsoft.

Prin trecerea de la un cont local la un cont Microsoft, puteţi descărca aplicaţii din Magazin Windows.

Pentru a crea sau comuta la un cont Microsoft, parcurgeţi aceşti paşi.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos.
3. Selectaţi Utilizatori din panoul din stânga al ecranului Setări PC.
4. Selectaţi Comutați la un cont Microsoft.
5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

#### Sugestie

- Pentru a comuta la un cont local, selectaţi Comutați la un cont local în pasul 4 în loc de Comutați la un cont Microsoft.

- Dacă uitaţi parola pentru contul Microsoft, contactaţi serviciile de asistenţă Microsoft.

## Vizualizarea informaţiilor despre sistem

Puteţi vizualiza informaţiile despre sistemul computerului dumneavoastră VAIO.

1. Porniţi VAIO Care (Desktop). (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Care (Desktop).)
2. Selectaţi Despre computerul dvs. VAIO (About Your VAIO) şi Informaţii de sistem (System information).

   Sunt afişate informaţiile despre sistemul computerului dumneavoastră VAIO.

## Încărcarea sistemului computerului VAIO de pe dispozitive externe

Puteţi încărca sistemul computerului VAIO de pe dispozitive externe, precum o unitate de disc optică, o unitate de dischete USB sau o unitate flash USB, utilizând funcţia BIOS.

1. Conectaţi un dispozitiv extern la computerul VAIO.
2. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit.

   Apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

3. Selectaţi Pornire de pe suportul media (dispozitiv USB/disc optic) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Începe procesul de încărcare de pe dispozitivul extern.

#### Notă

- Deconectaţi toate dispozitivele de la computerul VAIO, cu excepţia dispozitivului extern de pe care intenţionaţi să încărcaţi sistemul. Unele dispozitive nu pot fi utilizate pentru a încărca sistemul computerului sau nu pot fi utilizate cu computerul.

- Dacă împreună cu dispozitivul extern este furnizat şi un adaptor CA, asiguraţi-vă că l-aţi conectat mai întâi la o sursă de alimentare CA.

## Personalizarea computerului VAIO

VAIO Control Center vă permite să modificaţi setările diverselor tipuri de funcţii, cum ar fi afişajul şi sunetele.

1. Porniţi VAIO Control Center. (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Control Center.)
2. Selectaţi elementul dorit şi modificaţi setările.

#### Sugestie

- Unele elemente nu vor fi vizibile dacă faceţi sign in ca utilizator fără drepturi administrative.

## Actualizarea computerului VAIO

Asiguraţi-vă că actualizaţi computerul VAIO, instalând următoarele aplicaţii pentru creşterea eficienţei, securităţii şi funcţionalităţii computerului.

#### Notă

- Pentru a efectua setările de actualizare de mai jos, computerul VAIO trebuie să fie conectat la Internet.

#### Windows Update

Windows Update vă permite să creşteţi stabilitatea computerului VAIO.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulCăutare. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)

2. Selectaţi Setări şi introduceţi „Windows Update” în caseta de căutare.

3. Selectaţi Windows Update din listă şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizările.

#### VAIO Update

VAIO Update vă înştiinţează automat cu privire la noi actualizări disponibile pe Internet, apoi le descarcă şi le instalează pe computerul dumneavoastră VAIO.

1. Porniţi VAIO Update şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Update.)

#### Pentru a actualiza aplicaţiile provenite din Magazin Windows

Asiguraţi-vă că actualizaţi aplicaţia Magazin Windows. Dacă este disponibilă o actualizare, un număr va apărea pe cadrul Magazin din ecranul Start.

1. Selectaţi cadrul Magazin pentru a-l deschide.

2. Selectaţi Actualizări din partea din dreapta sus a ecranului.

   Numărul dintre paranteze reprezintă numărul de programe pe care le puteţi utiliza.

3. Bifaţi aplicaţiile pe care doriţi să le actualizaţi, apoi selectaţi Instalare.

   Pentru a actualiza aplicaţiile mai târziu, debifaţi-le.

## Păstrarea computerului VAIO în stare optimă (VAIO Care)

Prin intermediul VAIO Care, puteţi efectua operaţiile următoare pentru a menţine computerul VAIO la un nivel optim de funcţionare.

- Realizaţi verificări de performanţă şi reglaje regulate.

- Găsiţi informaţii de asistenţă (adresa URL a site-ului Web de asistenţă şi informaţii de contact).

- Porniţi VAIO Care prin simpla apăsare a butonului ASSIST şi căutaţi măsurile adecvate în cazul în care întâmpinaţi probleme.

1. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este pornit.

   VAIO Care porneşte.

   Pentru mai multe informaţii, consultaţi fişierul de ajutor inclus în VAIO Care.

#### Sugestie

- Apăsarea butonului ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit afişează ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)). VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) poate fi utilizat pentru a recupera datele de pe computer în caz de urgenţă, de exemplu, dacă Windows nu porneşte.

- În mod alternativ, deschideţi butoanele, selectaţi butonulCăutare şi Aplicații şi introduceţi „VAIO Care (Desktop)” în caseta de căutare pentru a porni VAIO Care.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

## Utilizarea VAIO Update

VAIO Update furnizează un serviciu care vă informează cu privire la actualizările disponibile, precum notificările importante sau programele de actualizare, pentru a menţine computerul VAIO actualizat.

Prin intermediul Internetului, VAIO Update detectează automat programele de actualizare necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor computerului sau aplicaţii noi care sunt disponibile şi vă permite să le descărcaţi şi să le instalaţi în câţiva paşi simpli.

1. Porniţi VAIO Update şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Update.)

#### Sugestie

- Puteţi, de asemenea, să porniţi VAIO Update din VAIO Care (Desktop).

## Despre butonul ASSIST

Apăsaţi butonul ASSIST pentru a efectua întreţinerea regulată a computerului VAIO sau pentru a rezolva probleme pe care le puteţi întâmpina în timpul utilizării computerului.

În timp ce computerul este pornit, butonul ASSIST porneşte VAIO Care.

În timp ce computerul este oprit, butonul ASSIST afişează ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) poate fi utilizat pentru a recupera datele de pe computer în caz de urgenţă, de exemplu, atunci când Windows nu porneşte.

#### Notă

- Dacă este afişat ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) şi trec cinci minute fără să fie efectuată vreo operaţie, computerul VAIO se opreşte automat.

## Note cu privire la modul Repaus

Citiţi următoarele măsuri de precauţie înainte de a utiliza modul Repaus.

- Este posibil ca unele dispozitive USB să nu accepte modul Repaus. Atunci când computerul VAIO îşi reia activitatea din modul Repaus, este posibil să nu recunoască astfel de dispozitive USB, în funcţie de tipul şi de numărul dispozitivelor USB conectate.

  Dacă nu puteţi trece computerul în modul Repaus, deconectaţi toate dispozitivele USB şi încercaţi din nou.

- Computerul VAIO poate reveni la modul Normal din modul Repaus cu ajutorul mouse-ului în funcţie de mouse-ul pe care îl utilizaţi.

- În cazul în care computerul VAIO intră în modul Repaus când este instabil, este posibil să nu mai revină din modul Repaus. Sunt recomandate următoarele operaţii:

  - Înainte de a trece computerul VAIO în modul Repaus, salvaţi-vă fişierele şi părăsiţi toate aplicaţiile aflate în execuţie.

  - Închideţi computerul VAIO periodic.

- În funcţie de starea curentă Windows, este posibil ca acest computer VAIO să nu poată intra în modul Repaus.

- În cazul în care computerul VAIO intră în modul Repaus în timpul executării unei activităţi, cum ar fi scrierea unui DVD, activitatea poate fi suspendată.

- Când computerul VAIO nu este conectat la Internet, nu puteţi obţine cele mai recente actualizări pentru e-mail, pentru serviciile Social Networking Service (SNS) etc.

- Computerul VAIO se poate încălzi în timp ce se află în modul Repaus.

- Este posibil ca ventilatorul de răcire să funcţioneze în modul Repaus.

## Selectarea unui plan de alimentare

Gestionarea energiei vă ajută să configuraţi planuri de alimentare care să corespundă necesarului dumneavoastră de consum de energie.

1. Deschideţi Panou de control. (Consultaţi Deschiderea Panou de control.)
2. Selectaţi Hardware și sunete şi Opțiuni de alimentare.
3. Selectaţi planul de alimentare dorit.
4. Dacă doriţi să modificaţi setările planului de alimentare, selectaţi Modificare setări plan din partea dreaptă a planului de alimentare dorit, din fereastra Opțiuni de alimentare.

   Selectând Modificare setări de alimentare complexe, puteţi modifica setările complexe.

   Pentru informaţii suplimentare legate de setările planurilor de alimentare, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows).

#### Sugestie

- Pictograma stării de alimentare vă indică ce tip de sursă de alimentare utilizează în momentul respectiv computerul dumneavoastră VAIO şi puteţi vedea starea de alimentare a computerului selectând această pictogramă.

## Note cu privire la utilizarea surselor de alimentare

Citiţi următoarele măsuri de precauţie înainte de a utiliza sursa de alimentare.

### Note cu privire la adaptorul CA

- Utilizaţi adaptorul CA furnizat împreună cu computerul VAIO sau cu produsele Sony originale. Nu folosiţi alt adaptor CA deoarece se pot produce defecţiuni.

- Nu conectaţi adaptorul CA la un convertor electric, precum un convertor electric de voiaj. Acest lucru poate produce supraîncălzire sau defecţiuni.

- În cazul în care cablul adaptorului CA se deteriorează sau se rupe, nu îl utilizaţi.

### ﻿Note cu privire la pornirea computerului VAIO

- Deoarece computerul VAIO conţine componente magnetice, ţineţi suporturile de stocare magnetice departe de computer, deoarece datele se pot deteriora.

- Ţineţi dispozitivele magnetice departe de computerul VAIO.

## Utilizarea modului Repaus

În modul Repaus, puteţi să plecaţi de la computerul VAIO, iar starea computerului va fi menţinută, precum şi datele la care lucraţi.

#### Pentru a activa modul Repaus

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)

2. SelectaţiAlimentare şi Repaus.

   În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, acesta se stinge când computerul intră în modul Repaus (cu setarea implicită).

#### Pentru a reveni la modul Normal

1. Apăsaţi butonul(Alimentare).

#### Notă

- Dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul(Alimentare) timp de peste 4 sau 10 secunde, computerul VAIO se va opri automat. Aceasta acţiune va şterge toate datele nesalvate.

- În mod implicit, computerul dumneavoastră VAIO intră automat în modul Hibernare în momentul în care acumulatorul este pe punctul de a se descărca. Totuşi, în funcţie de condiţiile de operare, computerul poate să nu intre în modul Hibernare.

  Dacă se întâmplă acest lucru şi acumulatorul se descarcă în totalitate, computerul se va opri, iar datele nesalvate vor fi pierdute.

  În timp ce computerul este alimentat de acumulator, salvaţi datele în mod frecvent.

- Înainte de a muta computerul VAIO, asiguraţi-vă că acesta este oprit, pentru a evita supunerea hard disk-ului aflat în funcţiune la şocuri sau vibraţii. În cazul în care computerul este dotat cu un indicator de alimentare, asiguraţi-vă că acesta este complet stins.

#### Sugestie

- În mod implicit, computerul VAIO intră automat în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate, în timp ce este conectat la o priză CA.

- Computerul VAIO poate fi trecut în modul Repaus şi prin operaţiile de mai jos.

  - Apăsaţi butonul(Alimentare) (cu setarea implicită).

  - Închideţi capacul ecranului LCD. Computerul va intra în modul Repaus după câteva secunde.

- Puteţi trece computerul VAIO din modul Repaus în modul Normal prin deschiderea ecranului LCD. (Pentru SVF14N/SVF15N, chiar dacă deschideţi ecranul LCD, computerul nu revine la modul Normal 24 de ore după ce computerul intră în modul Repaus.)

  Pentru a schimba acţiunea când deschideţi ecranul LCD, porniţi VAIO Control Center şi modificaţi setările în Alimentare şi baterie (Power and Battery). Pentru a porni VAIO Control Center, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

## Afişarea imaginilor clare şi vii (modele dotate cu X-Reality for mobile)

Puteţi afişa imagini clare şi vii utilizând motorul X-Reality for mobile care este o tehnologie pentru imagini de înaltă calitate.

1. Porniţi VAIO Control Center şi selectaţi Calitatea imaginii (Image Quality). (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Control Center.)
2. Configuraţi setarea X-Reality for mobile la Activat.

#### Notă

- Setarea nu se schimbă între activată şi dezactivată în timpul afişării imaginilor.

## Ajustarea automată a luminozităţii ecranului LCD

Computerul VAIO măsoară intensitatea luminii ambientale pentru a ajusta automat luminozitatea ecranului LCD.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos.
3. Selectaţi General din panoul din stânga al ecranului Setări PC.
4. Modificaţi setarea Reglează automat luminozitatea ecranului din Ecran la Activat.

#### Sugestie

- Intensitatea luminii ambientale este măsurată de senzorul de lumină ambientală. Blocarea senzorului de lumină ambientală poate scădea luminozitatea LCD.

## Note despre utilizarea ecranului tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil)

Înainte de a utiliza ecranul tactil, citiţi cu atenţie următoarele măsuri de precauţie pentru o utilizare corectă.

- Nu apăsaţi puternic pe ecranul tactil.

  Atingerile uşoare funcţionează întotdeauna, deoarece computerul VAIO este prevăzut cu un ecran tactil capacitiv.

- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcţioneze corespunzător dacă porniţi computerul VAIO în timp ce atingeţi ecranul sau dacă acest computer este afectat de unde electromagnetice în timpul procesului de pornire. Într-un astfel de caz, reporniţi computerul.

- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcţioneze timp de câteva secunde după ce computerul VAIO revine în modul Normal din modul Repaus. Într-un astfel de caz, aşteptaţi un timp înainte de a utiliza ecranul tactil.

- Menţineţi ecranul tactil curat pentru a beneficia de o sensibilitate tactilă optimă. Murdăria poate cauza deteriorare sau defecţiuni.

## Mărirea dimensiunii textului (DPI) (modele prevăzute cu ecran tactil)

Modificând DPI pentru a mări dimensiunea textului şi a pictogramelor puteţi utiliza cu mai multă uşurinţă ecranul tactil.

1. Deschideţi Panou de control şi selectaţi Aspect și personalizare şi Mărire sau micșorare text și alte elemente. (Consultaţi Deschiderea Panou de control pentru a deschide Panou de control.)
2. Selectaţi setările dorite din opţiunile de pe ecran şi Se aplică.
3. Dacă apare un mesaj care recomandă deconectarea, selectaţi Sign out acum.
4. Faceţi din nou sign in.

   Dimensiunea fontului textului pentru Windows se modifică.

## Cum se utilizează ecranul tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil)

Puteţi să atingeţi ecranul tactil sau să faceţi o mişcare simplă cu degetele pentru a utiliza computerul VAIO.

### Operaţii de bază

#### Pentru a face clic (atingere)

Atingeţi o dată cu un deget pe ecranul tactil. Puteţi selecta butoane, cum ar fi OK şi Anulare sau elemente dintr-un meniu, prin atingerea acestora.

#### Pentru a face dublu clic (dublă atingere)

Atingeţi de două ori rapid cu un deget pe ecranul tactil.

Puteţi să porniţi o aplicaţie, precum un procesor de text sau un program cu foi de calcul, sau să deschideţi un fişier atingând de două ori pictograma acestuia.

#### Pentru a glisa

Puneţi un deget pe punctul dorit de pe ecranul tactil şi glisaţi degetul. Cu această mişcare puteţi să mutaţi un fişier sau să modificaţi dimensiunea ferestrei.

#### Pentru a glisa şi a fixa

Atingeţi pictograma fişierului dorit, glisaţi către pictograma unui alt folder, a unei ferestre sau a unei aplicaţii şi apoi ridicaţi degetul de pe ecran. Cu această mişcare puteţi să mutaţi sau să copiaţi un fişier.

### Operaţii complexe

Puteţi să faceţi o mişcare simplă (gest) cu degetele pe ecranul tactil pentru a utiliza computerul VAIO.

Răspunsul la un gest variază în funcţie de aplicaţie.

#### Pentru a face clic dreapta (atingere şi menţinere)

Atingeţi şi menţineţi apăsat pe punctul dorit de pe ecranul tactil timp de câteva secunde şi ridicaţi degetul de pe ecran. În funcţie de punctul pe care îl atingeţi, puteţi afişa diverse meniuri.

#### Pentru a defila

Atingeţi şi glisaţi pe o zonă ce poate fi defilată a unei ferestre, precum o fereastră de Internet Explorer. De asemenea, puteţi să glisaţi cursorul de pe bara de defilare verticală a ferestrei selectate pentru a defila în fereastră.

#### Pentru a mări sau micşora o imagine, precum o fotografie (panoramare)

Apropiaţi două degete pe ecranul tactil pentru a panorama o imagine, cum ar fi o fotografie în Fotografii. Depărtaţi degetele pentru a mări sau apropiaţi-le pentru a micşora.

#### Pentru a roti o imagine, precum o fotografie (rotire)

Puneţi două degete pe ecranul tactil şi glisaţi-le în cerc pentru a roti o imagine, precum o fotografie. Este posibil să nu puteţi roti imagini, în funcţie de aplicaţiile utilizate.

#### Pentru a selecta trăgând cu degetul

Glisaţi degetul pe o distanţă scurtă în direcţia în care ecranul nu defilează.

Puteţi selecta un element, precum un cadru de aplicaţie sau o imagine.

## Modificarea luminozităţii LCD

Puteţi regla luminozitatea LCD.

1. Apăsaţi tastele Fn+F5 sau tastele Fn+F6.

   Pentru a reduce intensitatea luminoasă, apăsaţi continuu tastele Fn+F5. Pentru a creşte intensitatea luminoasă, apăsaţi continuu tastele Fn+F6.

#### Sugestie

- Setarea luminozităţii LCD se păstrează, chiar şi după ce computerul VAIO este oprit şi repornit.

## Modificarea rezoluţiei (dimensiunii) imaginii ecranului pe un dispozitiv conectat prin HDMI

Puteţi modifica rezoluţia ecranului sau dimensiunea imaginii ecranului computerului VAIO afişată pe un dispozitiv de afişaj extern, cum ar fi un televizor, conectat la computer cu un cablu HDMI (nu este furnizat).

1. Conectaţi computerul VAIO la un televizor prevăzut cu HDMI, cu ajutorul unui cablu HDMI. (Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI.)
2. Porniţi televizorul.
3. Porniţi VAIO Control Center şi selectaţi Calitatea imaginii (Image Quality). (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Control Center.)
4. Selectaţi Detalii (Details) din Rezoluţia monitorului extern (External Display Resolution).
5. În fila Selectare rezoluţie (Select Resolution), selectaţi rezoluţia dorită.

   După câteva secunde este aplicată rezoluţia selectată.

6. Dacă imaginea computerului nu se potriveşte în regiunea afişabilă a televizorului, selectaţi fila Reglare rezoluţie (Adjust Resolution) pentru a ajusta dimensiunea afişajului.

#### Notă

- Este posibil ca unele opţiuni privind rezoluţia să nu fie disponibile, în funcţie de model sau de dispozitivul conectat prin HDMI.

- Este posibil ca funcţia de ajustare a rezoluţiei ecranului să fie dezactivată, în funcţie de rezoluţia selectată.

## Note cu privire la ecranul LCD

Citiţi următoarele măsuri de precauţie pentru utilizarea corectă a ecranului LCD.

- Ecranul LCD este fabricat prin utilizarea unor tehnologii de înaltă precizie. Este posibil, totuşi, să vedeţi puncte negre mici şi/sau puncte luminoase (roşii, albastre sau verzi) care apar continuu pe ecranul LCD. Acesta este un rezultat normal al procesului de fabricare şi nu indică o defecţiune.

- Nu zgâriaţi suprafaţa ecranului LCD şi nu exercitaţi presiune asupra lui. Aceasta poate duce la deteriorare.

- Nu apăsaţi pe capacul ecranului LCD atunci când acesta este închis, deoarece ecranul LCD s-ar putea zgâria sau murdări.

- Ecranul LCD se poate încălzi în timpul funcţionării. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.

- Din cauza proiectării mecanice a ecranului LCD/ecranului tactil al computerului VAIO, este posibil ca suprafaţa ecranului să se încălzească în timp ce utilizaţi computerul pentru o perioadă mai lungă de timp. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune. (Modele prevăzute cu ecran tactil)

- Ecranul LCD/ecranul tactil este fabricat din sticlă securizată pentru a asigura o rezistenţă ridicată, însă trebuie să trataţi ecranul cu grijă, deoarece nu este 100% protejat împotriva spargerii. În cazul în care ecranul se sparge în bucăţi mici, aveţi grijă să nu vă tăiaţi în cioburi. (Modele prevăzute cu ecran tactil)

- Nu lăsaţi ecranul LCD orientat către soare. Acest lucru ar putea deteriora ecranul LCD. Nu permiteţi pătrunderea luminii directe a soarelui atunci când utilizaţi computerul VAIO în apropierea unei ferestre.

- Nu apăsaţi pe ecranul LCD sau pe marginile acestuia. Este posibil ca ecranul LCD să fie sensibil la presiune sau la solicitare suplimentară, iar exercitarea de presiune poate deteriora ecranul sau poate cauza defectarea acestuia.

- Utilizarea computerului VAIO în condiţii de temperatură scăzută poate genera o imagine reziduală pe ecranul LCD. Aceasta nu indică o defecţiune. Atunci când computerul revine la temperatură normală, ecranul revine la normal.

- Pe ecranul LCD poate apărea o imagine reziduală dacă aceeaşi imagine este afişată o perioadă de timp prelungită. Imaginea reziduală dispare după un timp. Puteţi utiliza un economizor de ecran pentru a preveni imaginile reziduale.

## Utilizarea funcţiei Monitoare multiple

Funcţia Monitoare multiple vă permite să distribuiţi porţiuni ale spaţiului de lucru pe dispozitive de afişaj separate.

De exemplu, dacă aveţi un monitor extern conectat la portul monitorului, ecranul computerului şi monitorul extern pot funcţiona ca un singur spaţiu de lucru.

1. Faceţi clic dreapta pe desktop şi selectaţi Rezoluție ecran. (Pentru informaţii privind deschiderea desktopului, consultaţi Deschiderea Desktop.)
2. Selectaţi Se extind aceste ecrane din lista verticală din dreptul Ecrane multiple şi OK.

   Opţiunile de setare variază în funcţie de numărul de dispozitive externe de afişaj conectate.

#### Notă

- Este posibil ca monitorul extern să nu accepte funcţia Monitoare multiple.

- Este posibil ca unele aplicaţii să nu fie compatibile cu setările Monitoare multiple.

- Nu modificaţi setările ecranului în timp ce utilizaţi aplicaţii video/pentru imagini sau în timp ce se redau DVD-uri, deoarece acest lucru poate avea ca rezultat redarea/afişarea fără succes sau funcţionarea instabilă a sistemului.

  Modificaţi setările ecranului după ce părăsiţi aplicaţia pentru video/imagini.

#### Sugestie

- Puteţi seta rezoluţia ecranului pentru fiecare afişaj utilizat pentru funcţia Monitoare multiple.

## Selectarea modurilor de afişare

Puteţi comuta ieşirea video între ecranul computerului şi un monitor extern conectat la computerul VAIO.

1. Porniţi un monitor extern.
2. Apăsaţi tastele Fn+F7 de mai multe ori pentru a selecta ieşirea dorită, apoi apăsaţi tasta Enter.

#### Notă

- Dacă deconectaţi un cablu de afişaj (nu este furnizat) în timp ce este selectat un afişaj extern ca ieşire video, este greu să utilizaţi computerul VAIO deoarece ecranul computerului este gol.

  Pentru a comuta ieşirea video la ecranul computerului, apăsaţi de două ori tastele Fn+F7, apoi apăsaţi tasta Enter.

- Comutarea afişajului poate fi indisponibilă sau computerul VAIO poate deveni instabil în timpul redării video. Părăsiţi aplicaţia de redare video înainte de a comuta ieşirea video.

- Comutarea video poate să nu fie disponibilă, în funcţie de tipul de monitor extern sau de proiector.

## Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI

Puteţi conecta un televizor cu port de intrare HDMI la computerul VAIO cu ajutorul unui cablu HDMI (nu este furnizat).

Consultaţi manualul primit împreună cu televizorul dumneavoastră pentru mai multe informaţii despre instalare şi utilizare.

1. Conectaţi cablul de alimentare al televizorului la o priză CA şi porniţi-l.
2. Conectaţi un capăt al cablului HDMI la portul de ieşire HDMI (Componentele şi controalele de pe părţile laterale) de pe computerul VAIO şi celălalt capăt la televizor.
3. Setaţi intrarea televizorului la intrarea externă.

   Imaginea ecranului computerului VAIO este afişată pe televizor.

#### Notă

- Forma portului de ieşire HDMI variază în funcţie de modelul pe care l-aţi achiziţionat. Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu HDMI care este compatibil cu portul de ieşire HDMI de pe computerul VAIO.

- Dacă este utilizat un alt driver pentru dispozitiv decât cel furnizat de Sony, imaginea nu va fi afişată şi nu se vor auzi sunete. Utilizaţi întotdeauna driverul pentru dispozitiv furnizat de Sony pentru actualizări.

- Pentru a auzi sunetul de la un dispozitiv conectat la portul de ieşire HDMI trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieşire audio. Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Schimbarea dispozitivului de redare audio.

#### Sugestie

- Portul de ieşire HDMI de pe computerul dumneavoastră VAIO este compatibil cu standardul High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) şi poate cripta canalul de transmisie al semnalelor video digitale în scopul protejării drepturilor de autor, fapt care vă permite să vizualizaţi o gamă largă de materiale de calitate superioară, protejate prin drepturi de autor.

## Modificarea rezoluţiei (dimensiunii) imaginii ecranului

Puteţi modifica rezoluţia ecranului pentru a ajusta dimensiunea caracterelor şi a imaginilor de pe ecranul computerului.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows).

1. Faceţi clic dreapta pe desktop şi selectaţi Rezoluție ecran. (Pentru informaţii privind deschiderea desktopului, consultaţi Deschiderea Desktop.)
2. Selectaţi rezoluţia curentă a ecranului din dreptul elementului Rezoluție şi mutaţi cursorul pentru a modifica rezoluţia ecranului.

#### Notă

- Este posibil să nu puteţi reda clipuri video de înaltă rezoluţie, în funcţie de cantitatea de memorie video de pe computerul dumneavoastră VAIO. Într-un astfel de caz, reduceţi rezoluţia ecranului.

- Nu modificaţi rezoluţia ecranului în timp ce utilizaţi aplicaţii video/pentru imagini sau în timp ce se redau DVD-uri, deoarece acest lucru poate avea ca rezultat redarea/afişarea fără succes sau funcţionarea instabilă a sistemului.

## Despre senzorii încorporaţi

Un accelerometru, o busolă digitală (magnetometru) şi un senzor giroscopic încorporate vă permit să utilizaţi următoarele funcţii.

### Rotirea ecranului utilizând accelerometrul încorporat

Când rotiţi computerul VAIO în Mod Tableta, accelerometrul încorporat detectează automat mişcarea şi roteşte ecranul computerului la orientarea portret sau peisaj în funcţie de orientarea computerului.

### Asistenţa pentru navigare utilizând busola digitală încorporată

Când computerul VAIO este în Mod Tableta, busola digitală încorporată oferă asistenţă pentru navigare în aplicaţiile compatibile detectând direcţia în care este orientat computerul.

### Operarea aplicaţiilor utilizând senzorul giroscopic încorporat

Senzorul giroscopic încorporat detectează mişcarea unghiulară a computerului VAIO, ceea ce vă permite să efectuaţi acţiuni cu aplicaţiile, cum ar fi o aplicaţie de jocuri.

#### Sugestie

- Trebuie să calibraţi busola digitală încorporată când aplicaţia nu arată corect direcţia. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Note privind senzorii încorporaţi.

## Note privind senzorii încorporaţi

Înainte de a utiliza senzorii încorporaţi, citiţi următoarele măsuri de precauţie pentru o utilizare corectă.

### Note privind utilizarea accelerometrului încorporat

- Nu puteţi modifica orientarea ecranului computerului în timp ce computerul VAIO este conectat la un monitor extern. În cazul în care conectaţi computerul la un monitor extern în timp ce utilizaţi computerul în orientarea de tip portret, ecranul computerului se va modifica automat la orientarea de tip peisaj (orizontală).

- Este posibil ca ecranul computerului să devină distorsionat dacă modificaţi orientarea computerului în timp ce economizorul de ecran este activat.

- Anumite aplicaţii nu acceptă orientarea de tip portret şi este posibil să nu funcţioneze corect. În acest caz, utilizaţi computerul VAIO în orientarea de tip peisaj.

### Note privind utilizarea busolei digitale încorporate

- Busola digitală încorporată funcţionează prin detectarea unei direcţii magnetice. Nu vă bazaţi numai pe informaţiile de localizare pe care le furnizează busola digitală încorporată.

  Precizia busolei digitale poate fi cu uşurinţă afectată de interferenţa magnetică şi este posibil să nu funcţioneze corect, în special în următoarele locaţii:

  - În interiorul unui lift sau a unei camere construite din materiale feroase, cum ar fi rame de oţel sau beton armat

  - În apropierea unei structuri din beton armat, cum ar fi un pod sau o sală într-un aeroport sau într-o gară

  - În apropierea sau în interiorul unui tren sau al unei maşini

  - În apropierea unui transformator de pe sol sau a liniilor de alimentare cu tensiune ridicată

  - În apropierea unui produs metalic, cum ar un birou cu ramă metalică sau o mobilă de metal

  - În apropierea unui material care are un nivel ridicat de interferenţă magnetică, cum ar fi un magnet, un sport de magnet sau difuzoare

    Creionul furnizat (Stylus pentru tabletă) conţine un magnet. Dacă apropiaţi creionul de magnetometrul () de pe computerul VAIO sau dacă îl poziţionaţi pe tastatură aproape de magnetometru, este posibil ca busola digitală să nu funcţioneze corect. (Modele prevăzute cu Stylus pentru tabletă)

    SVF13N

    SVF14N/SVF15N

- Când câmpurile magnetice din jurul computerului VAIO nu sunt stabile, precizia busolei digitale încorporate se poate reduce; totuşi, acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune. Într-un astfel de caz, trebuie să calibraţi busola digitală.

  Îndepărtaţi-vă de materialele care produc interferenţă magnetică, cum ar fi produse metalice sau magneţi şi efectuaţi următoarele operaţiuni în timpul rulării unei aplicaţii ce utilizează busola digitală.

  La modelele prevăzute cu creion, efectuaţi operaţiunile în timp ce îndepărtaţi creionul de computerul VAIO.

  - Poziţionaţi computerul VAIO pe o suprafaţă netedă, ţineţi-l cu ambele mâini, apoi rotiţi-l o dată la 360 de grade în sensul acelor de ceasornic cu ecranul LCD ridicat.

  - Poziţionaţi computerul VAIO pe o suprafaţă netedă, ţineţi-l cu ambele mâini, apoi rotiţi-l o dată la 360 de grade în lungime.

  - Poziţionaţi computerul VAIO pe o suprafaţă netedă, ţineţi-l cu ambele mâini, apoi rotiţi-l o dată la 360 de grade pe diagonală.

  - Dacă problema persistă, utilizaţi computerul VAIO într-o locaţie cu interferenţă magnetică mai mică.

## Modificarea rezoluţiei (dimensiunii) imaginii ecranului pe un dispozitiv conectat prin HDMI

Puteţi modifica rezoluţia ecranului sau dimensiunea imaginii ecranului computerului VAIO afişată pe un dispozitiv de afişaj extern, cum ar fi un televizor, conectat la computer cu un cablu HDMI (nu este furnizat).

1. Conectaţi computerul VAIO la un televizor prevăzut cu HDMI, cu ajutorul unui cablu HDMI. (Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI.)
2. Porniţi televizorul.
3. Porniţi VAIO Control Center şi selectaţi Calitatea imaginii (Image Quality). (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Control Center.)
4. Selectaţi Detalii (Details) din Rezoluţia monitorului extern (External Display Resolution).
5. În fila Selectare rezoluţie (Select Resolution), selectaţi rezoluţia dorită.

   După câteva secunde este aplicată rezoluţia selectată.

6. Dacă imaginea computerului nu se potriveşte în regiunea afişabilă a televizorului, selectaţi fila Reglare rezoluţie (Adjust Resolution) pentru a ajusta dimensiunea afişajului.

#### Notă

- Este posibil ca unele opţiuni privind rezoluţia să nu fie disponibile, în funcţie de model sau de dispozitivul conectat prin HDMI.

- Este posibil ca funcţia de ajustare a rezoluţiei ecranului să fie dezactivată, în funcţie de rezoluţia selectată.

## Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI

Puteţi conecta un televizor cu port de intrare HDMI la computerul VAIO cu ajutorul unui cablu HDMI (nu este furnizat).

Consultaţi manualul primit împreună cu televizorul dumneavoastră pentru mai multe informaţii despre instalare şi utilizare.

1. Conectaţi cablul de alimentare al televizorului la o priză CA şi porniţi-l.
2. Conectaţi un capăt al cablului HDMI la portul de ieşire HDMI (Componentele şi controalele de pe părţile laterale) de pe computerul VAIO şi celălalt capăt la televizor.
3. Setaţi intrarea televizorului la intrarea externă.

   Imaginea ecranului computerului VAIO este afişată pe televizor.

#### Notă

- Forma portului de ieşire HDMI variază în funcţie de modelul pe care l-aţi achiziţionat. Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu HDMI care este compatibil cu portul de ieşire HDMI de pe computerul VAIO.

- Dacă este utilizat un alt driver pentru dispozitiv decât cel furnizat de Sony, imaginea nu va fi afişată şi nu se vor auzi sunete. Utilizaţi întotdeauna driverul pentru dispozitiv furnizat de Sony pentru actualizări.

- Pentru a auzi sunetul de la un dispozitiv conectat la portul de ieşire HDMI trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieşire audio. Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Schimbarea dispozitivului de redare audio.

#### Sugestie

- Portul de ieşire HDMI de pe computerul dumneavoastră VAIO este compatibil cu standardul High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) şi poate cripta canalul de transmisie al semnalelor video digitale în scopul protejării drepturilor de autor, fapt care vă permite să vizualizaţi o gamă largă de materiale de calitate superioară, protejate prin drepturi de autor.

## Conectarea unui dispozitiv de ieşire audio digitală de calitate superioară între computerul VAIO şi un televizor

Puteţi conecta un receptor home theater de calitate superioară sau alte dispozitive de decodare audio surround între computerul VAIO şi televizor utilizând o conexiune HDMI.

1. Asiguraţi-vă că a fost configurată conexiunea HDMI între televizor şi receptorul home theater sau dispozitivul de decodare audio surround.
2. Comutaţi dispozitivul pentru redarea sunetului la ieşirea HDMI. (Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Schimbarea dispozitivului de redare audio.)
3. Porniţi televizorul şi setaţi-i intrarea la HDMI.
4. Porniţi receptorul home theater sau dispozitivul de decodare audio surround şi setaţi-i intrarea la HDMI.
5. Conectaţi un capăt al cablului HDMI la portul de intrare HDMI al receptorului home theater sau al dispozitivului de decodare audio surround şi celălalt capăt la portul de ieşire HDMI de pe computerul VAIO.

#### Sugestie

- Puteţi regla rezoluţia ecranului televizorului conectat de la computerul VAIO. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Modificarea rezoluţiei (dimensiunii) imaginii ecranului pe un dispozitiv conectat prin HDMI.

- În cazul conexiunii HDMI, volumul poate fi reglat doar de la dispozitivul audio conectat. Computerul VAIO nu poate controla volumul de ieşire al niciunui dispozitiv conectat.

## Schimbarea dispozitivului de redare audio

Dacă nu se aude sunet de la un dispozitiv extern conectat la computerul VAIO, trebuie să schimbaţi dispozitivul de redare audio.

1. Deschideţi Panou de control şi selectaţi Hardware și sunete. (Consultaţi Deschiderea Panou de control pentru a deschide Panou de control.)
2. Selectaţi Sunet.
3. Selectaţi fila Playback.
4. Asiguraţi-vă că există o bifă în dreptul pictogramei dispozitivului prin care doriţi să redaţi sunetul computerului.

   Dacă în dreptul pictogramei nu se află nicio bifă, selectaţi-o şi Stabilire programe implicite.

5. Selectaţi OK.

#### Pentru a modifica rata de sunet şi adâncimea de biţi

Rata de sunet şi adâncimea de biţi ale semnalului de ieşire audio digital trebuie setate în conformitate cu dispozitivul dumneavoastră audio digital.

Parcurgeţi paşii de la 1 la 3 de mai sus, apoi selectaţi pictograma dispozitivului HDMI şi Proprietăți. În fila Complex, selectaţi rata de eşantionare şi adâncimea de biţi (de exemplu, 16 biţi, 48.000 Hz (calitate DVD)) acceptate de dispozitiv, apoi OK.

## Note cu privire la ecranul LCD

Citiţi următoarele măsuri de precauţie pentru utilizarea corectă a ecranului LCD.

- Ecranul LCD este fabricat prin utilizarea unor tehnologii de înaltă precizie. Este posibil, totuşi, să vedeţi puncte negre mici şi/sau puncte luminoase (roşii, albastre sau verzi) care apar continuu pe ecranul LCD. Acesta este un rezultat normal al procesului de fabricare şi nu indică o defecţiune.

- Nu zgâriaţi suprafaţa ecranului LCD şi nu exercitaţi presiune asupra lui. Aceasta poate duce la deteriorare.

- Nu apăsaţi pe capacul ecranului LCD atunci când acesta este închis, deoarece ecranul LCD s-ar putea zgâria sau murdări.

- Ecranul LCD se poate încălzi în timpul funcţionării. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.

- Din cauza proiectării mecanice a ecranului LCD/ecranului tactil al computerului VAIO, este posibil ca suprafaţa ecranului să se încălzească în timp ce utilizaţi computerul pentru o perioadă mai lungă de timp. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune. (Modele prevăzute cu ecran tactil)

- Ecranul LCD/ecranul tactil este fabricat din sticlă securizată pentru a asigura o rezistenţă ridicată, însă trebuie să trataţi ecranul cu grijă, deoarece nu este 100% protejat împotriva spargerii. În cazul în care ecranul se sparge în bucăţi mici, aveţi grijă să nu vă tăiaţi în cioburi. (Modele prevăzute cu ecran tactil)

- Nu lăsaţi ecranul LCD orientat către soare. Acest lucru ar putea deteriora ecranul LCD. Nu permiteţi pătrunderea luminii directe a soarelui atunci când utilizaţi computerul VAIO în apropierea unei ferestre.

- Nu apăsaţi pe ecranul LCD sau pe marginile acestuia. Este posibil ca ecranul LCD să fie sensibil la presiune sau la solicitare suplimentară, iar exercitarea de presiune poate deteriora ecranul sau poate cauza defectarea acestuia.

- Utilizarea computerului VAIO în condiţii de temperatură scăzută poate genera o imagine reziduală pe ecranul LCD. Aceasta nu indică o defecţiune. Atunci când computerul revine la temperatură normală, ecranul revine la normal.

- Pe ecranul LCD poate apărea o imagine reziduală dacă aceeaşi imagine este afişată o perioadă de timp prelungită. Imaginea reziduală dispare după un timp. Puteţi utiliza un economizor de ecran pentru a preveni imaginile reziduale.

## Utilizarea funcţiei Monitoare multiple

Funcţia Monitoare multiple vă permite să distribuiţi porţiuni ale spaţiului de lucru pe dispozitive de afişaj separate.

De exemplu, dacă aveţi un monitor extern conectat la portul monitorului, ecranul computerului şi monitorul extern pot funcţiona ca un singur spaţiu de lucru.

1. Faceţi clic dreapta pe desktop şi selectaţi Rezoluție ecran. (Pentru informaţii privind deschiderea desktopului, consultaţi Deschiderea Desktop.)
2. Selectaţi Se extind aceste ecrane din lista verticală din dreptul Ecrane multiple şi OK.

   Opţiunile de setare variază în funcţie de numărul de dispozitive externe de afişaj conectate.

#### Notă

- Este posibil ca monitorul extern să nu accepte funcţia Monitoare multiple.

- Este posibil ca unele aplicaţii să nu fie compatibile cu setările Monitoare multiple.

- Nu modificaţi setările ecranului în timp ce utilizaţi aplicaţii video/pentru imagini sau în timp ce se redau DVD-uri, deoarece acest lucru poate avea ca rezultat redarea/afişarea fără succes sau funcţionarea instabilă a sistemului.

  Modificaţi setările ecranului după ce părăsiţi aplicaţia pentru video/imagini.

#### Sugestie

- Puteţi seta rezoluţia ecranului pentru fiecare afişaj utilizat pentru funcţia Monitoare multiple.

## Selectarea modurilor de afişare

Puteţi comuta ieşirea video între ecranul computerului şi un monitor extern conectat la computerul VAIO.

1. Porniţi un monitor extern.
2. Apăsaţi tastele Fn+F7 de mai multe ori pentru a selecta ieşirea dorită, apoi apăsaţi tasta Enter.

#### Notă

- Dacă deconectaţi un cablu de afişaj (nu este furnizat) în timp ce este selectat un afişaj extern ca ieşire video, este greu să utilizaţi computerul VAIO deoarece ecranul computerului este gol.

  Pentru a comuta ieşirea video la ecranul computerului, apăsaţi de două ori tastele Fn+F7, apoi apăsaţi tasta Enter.

- Comutarea afişajului poate fi indisponibilă sau computerul VAIO poate deveni instabil în timpul redării video. Părăsiţi aplicaţia de redare video înainte de a comuta ieşirea video.

- Comutarea video poate să nu fie disponibilă, în funcţie de tipul de monitor extern sau de proiector.

## Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI

Puteţi conecta un televizor cu port de intrare HDMI la computerul VAIO cu ajutorul unui cablu HDMI (nu este furnizat).

Consultaţi manualul primit împreună cu televizorul dumneavoastră pentru mai multe informaţii despre instalare şi utilizare.

1. Conectaţi cablul de alimentare al televizorului la o priză CA şi porniţi-l.
2. Conectaţi un capăt al cablului HDMI la portul de ieşire HDMI (Componentele şi controalele de pe părţile laterale) de pe computerul VAIO şi celălalt capăt la televizor.
3. Setaţi intrarea televizorului la intrarea externă.

   Imaginea ecranului computerului VAIO este afişată pe televizor.

#### Notă

- Forma portului de ieşire HDMI variază în funcţie de modelul pe care l-aţi achiziţionat. Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu HDMI care este compatibil cu portul de ieşire HDMI de pe computerul VAIO.

- Dacă este utilizat un alt driver pentru dispozitiv decât cel furnizat de Sony, imaginea nu va fi afişată şi nu se vor auzi sunete. Utilizaţi întotdeauna driverul pentru dispozitiv furnizat de Sony pentru actualizări.

- Pentru a auzi sunetul de la un dispozitiv conectat la portul de ieşire HDMI trebuie să schimbaţi dispozitivul de ieşire audio. Pentru instrucţiuni detaliate, consultaţi Schimbarea dispozitivului de redare audio.

#### Sugestie

- Portul de ieşire HDMI de pe computerul dumneavoastră VAIO este compatibil cu standardul High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) şi poate cripta canalul de transmisie al semnalelor video digitale în scopul protejării drepturilor de autor, fapt care vă permite să vizualizaţi o gamă largă de materiale de calitate superioară, protejate prin drepturi de autor.

## Încărcarea sistemului computerului VAIO de pe dispozitive externe

Puteţi încărca sistemul computerului VAIO de pe dispozitive externe, precum o unitate de disc optică, o unitate de dischete USB sau o unitate flash USB, utilizând funcţia BIOS.

1. Conectaţi un dispozitiv extern la computerul VAIO.
2. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit.

   Apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

3. Selectaţi Pornire de pe suportul media (dispozitiv USB/disc optic) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Începe procesul de încărcare de pe dispozitivul extern.

#### Notă

- Deconectaţi toate dispozitivele de la computerul VAIO, cu excepţia dispozitivului extern de pe care intenţionaţi să încărcaţi sistemul. Unele dispozitive nu pot fi utilizate pentru a încărca sistemul computerului sau nu pot fi utilizate cu computerul.

- Dacă împreună cu dispozitivul extern este furnizat şi un adaptor CA, asiguraţi-vă că l-aţi conectat mai întâi la o sursă de alimentare CA.

## Reglarea volumului în Windows

Puteţi regla volumul pentru fiecare dispozitiv şi aplicaţie din Panou de control.

1. Deschideţi Panou de control şi selectaţi Hardware și sunete. (Consultaţi Deschiderea Panou de control pentru a deschide Panou de control.)
2. Selectaţi Ajustare volum sistem din Sunet.
3. Deplasaţi cursorul în sus şi în jos în Dispozitiv sau în Aplicații pentru a ajunge la nivelul de volum dorit.

   Când volumul este dezactivat (), selectaţi(Activare sunet) pentru a activa volumul (). Când volumul este scăzut, creşteţi volumul de la cursor.

## Conectarea unui dispozitiv de ieşire audio digitală de calitate superioară între computerul VAIO şi un televizor

Puteţi conecta un receptor home theater de calitate superioară sau alte dispozitive de decodare audio surround între computerul VAIO şi televizor utilizând o conexiune HDMI.

1. Asiguraţi-vă că a fost configurată conexiunea HDMI între televizor şi receptorul home theater sau dispozitivul de decodare audio surround.
2. Comutaţi dispozitivul pentru redarea sunetului la ieşirea HDMI. (Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Schimbarea dispozitivului de redare audio.)
3. Porniţi televizorul şi setaţi-i intrarea la HDMI.
4. Porniţi receptorul home theater sau dispozitivul de decodare audio surround şi setaţi-i intrarea la HDMI.
5. Conectaţi un capăt al cablului HDMI la portul de intrare HDMI al receptorului home theater sau al dispozitivului de decodare audio surround şi celălalt capăt la portul de ieşire HDMI de pe computerul VAIO.

#### Sugestie

- Puteţi regla rezoluţia ecranului televizorului conectat de la computerul VAIO. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Modificarea rezoluţiei (dimensiunii) imaginii ecranului pe un dispozitiv conectat prin HDMI.

- În cazul conexiunii HDMI, volumul poate fi reglat doar de la dispozitivul audio conectat. Computerul VAIO nu poate controla volumul de ieşire al niciunui dispozitiv conectat.

## Reglarea volumului microfonului

Puteţi regla nivelul volumului microfonului.

1. Deschideţi Panou de control şi selectaţi Hardware și sunete. (Consultaţi Deschiderea Panou de control pentru a deschide Panou de control.)
2. Selectaţi Sunet.
3. Selectaţi fila Înregistrare.
4. Faceţi dublu clic pe pictograma microfonului.
5. Selectaţi fila Niveluri din fereastra Proprietăţi microfon.
6. Deplasaţi cursorul spre dreapta sau spre stânga în Microfon pentru a ajunge la nivelul de volum dorit.

   Dacă volumul microfonului nu este, totuşi, suficient de tare chiar şi la nivelul maxim, deplasaţi cursorul spre dreapta sau spre stânga în Intensificare microfon pentru a regla nivelul volumului.

7. Selectaţi OK.

## Reglarea volumului difuzoarelor

Puteţi modifica nivelul volumului difuzoarelor şi căştilor.

#### Pentru a regla volumul utilizând tasta Fn

Apăsaţi tasta F3 în timp ce ţineţi apăsată tasta Fn pentru a reduce volumul. Apăsaţi tasta F4 în timp ce ţineţi apăsată tasta Fn pentru creşte volumul.

Alternativ, apăsaţi butoanele VOL (Volum) (Componentele şi controalele de pe partea din spate) de pe computerul VAIO pentru a regla volumul.

#### Pentru opri sunetul utilizând tasta Fn

Apăsaţi tasta F2 în timp ce menţineţi apăsată tasta Fn pentru a opri sunetul difuzoarelor şi căştilor.

Apăsaţi din nou tastele Fn+F2 pentru a activa sunetul.

În mod alternativ, apăsaţi tastele Fn+F3 sau Fn+F4 pentru a activa sunetul.

## Schimbarea dispozitivului de redare audio

Dacă nu se aude sunet de la un dispozitiv extern conectat la computerul VAIO, trebuie să schimbaţi dispozitivul de redare audio.

1. Deschideţi Panou de control şi selectaţi Hardware și sunete. (Consultaţi Deschiderea Panou de control pentru a deschide Panou de control.)
2. Selectaţi Sunet.
3. Selectaţi fila Playback.
4. Asiguraţi-vă că există o bifă în dreptul pictogramei dispozitivului prin care doriţi să redaţi sunetul computerului.

   Dacă în dreptul pictogramei nu se află nicio bifă, selectaţi-o şi Stabilire programe implicite.

5. Selectaţi OK.

#### Pentru a modifica rata de sunet şi adâncimea de biţi

Rata de sunet şi adâncimea de biţi ale semnalului de ieşire audio digital trebuie setate în conformitate cu dispozitivul dumneavoastră audio digital.

Parcurgeţi paşii de la 1 la 3 de mai sus, apoi selectaţi pictograma dispozitivului HDMI şi Proprietăți. În fila Complex, selectaţi rata de eşantionare şi adâncimea de biţi (de exemplu, 16 biţi, 48.000 Hz (calitate DVD)) acceptate de dispozitiv, apoi OK.

## Redarea sunetului optimizat pentru computerul VAIO cu ajutorul modului ClearAudio+

Modul ClearAudio+ activează sunetul de înaltă calitate care este optimizat pentru computerul VAIO cu ajutorul tehnologiilor de procesare a semnalului digital dezvoltate iniţial de Sony.

Cu o simplă operaţiune, vă puteţi bucura de un sunet bogat cu sunete înalte şi joase clare.

1. Porniţi VAIO Control Center şi selectaţi Calitatea sunetului (Sound Quality). (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Control Center.)
2. Selectaţi modul audio din Efecte de sunet (Sound Effects).

   Sunetul optimizat este reprodus când selectaţi modul ClearAudio+ care se potriveşte cu sursa audio.

#### Sugestie

- De asemenea, puteţi ajusta efectele de sunet pentru a corespunde preferinţelor dvs. în Detalii (Details) din Efecte de sunet (Sound Effects).

## Reglarea volumului difuzoarelor

Puteţi modifica nivelul volumului difuzoarelor şi căştilor.

#### Pentru a regla volumul utilizând tasta Fn

Apăsaţi tasta F3 în timp ce ţineţi apăsată tasta Fn pentru a reduce volumul. Apăsaţi tasta F4 în timp ce ţineţi apăsată tasta Fn pentru creşte volumul.

Alternativ, apăsaţi butoanele VOL (Volum) (Componentele şi controalele de pe partea din spate) de pe computerul VAIO pentru a regla volumul.

#### Pentru opri sunetul utilizând tasta Fn

Apăsaţi tasta F2 în timp ce menţineţi apăsată tasta Fn pentru a opri sunetul difuzoarelor şi căştilor.

Apăsaţi din nou tastele Fn+F2 pentru a activa sunetul.

În mod alternativ, apăsaţi tastele Fn+F3 sau Fn+F4 pentru a activa sunetul.

## Redarea sunetului optimizat pentru computerul VAIO cu ajutorul modului ClearAudio+

Modul ClearAudio+ activează sunetul de înaltă calitate care este optimizat pentru computerul VAIO cu ajutorul tehnologiilor de procesare a semnalului digital dezvoltate iniţial de Sony.

Cu o simplă operaţiune, vă puteţi bucura de un sunet bogat cu sunete înalte şi joase clare.

1. Porniţi VAIO Control Center şi selectaţi Calitatea sunetului (Sound Quality). (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Control Center.)
2. Selectaţi modul audio din Efecte de sunet (Sound Effects).

   Sunetul optimizat este reprodus când selectaţi modul ClearAudio+ care se potriveşte cu sursa audio.

#### Sugestie

- De asemenea, puteţi ajusta efectele de sunet pentru a corespunde preferinţelor dvs. în Detalii (Details) din Efecte de sunet (Sound Effects).

## Reglarea volumului microfonului

Puteţi regla nivelul volumului microfonului.

1. Deschideţi Panou de control şi selectaţi Hardware și sunete. (Consultaţi Deschiderea Panou de control pentru a deschide Panou de control.)
2. Selectaţi Sunet.
3. Selectaţi fila Înregistrare.
4. Faceţi dublu clic pe pictograma microfonului.
5. Selectaţi fila Niveluri din fereastra Proprietăţi microfon.
6. Deplasaţi cursorul spre dreapta sau spre stânga în Microfon pentru a ajunge la nivelul de volum dorit.

   Dacă volumul microfonului nu este, totuşi, suficient de tare chiar şi la nivelul maxim, deplasaţi cursorul spre dreapta sau spre stânga în Intensificare microfon pentru a regla nivelul volumului.

7. Selectaţi OK.

## Conectarea unui dispozitiv de ieşire audio digitală de calitate superioară între computerul VAIO şi un televizor

Puteţi conecta un receptor home theater de calitate superioară sau alte dispozitive de decodare audio surround între computerul VAIO şi televizor utilizând o conexiune HDMI.

1. Asiguraţi-vă că a fost configurată conexiunea HDMI între televizor şi receptorul home theater sau dispozitivul de decodare audio surround.
2. Comutaţi dispozitivul pentru redarea sunetului la ieşirea HDMI. (Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Schimbarea dispozitivului de redare audio.)
3. Porniţi televizorul şi setaţi-i intrarea la HDMI.
4. Porniţi receptorul home theater sau dispozitivul de decodare audio surround şi setaţi-i intrarea la HDMI.
5. Conectaţi un capăt al cablului HDMI la portul de intrare HDMI al receptorului home theater sau al dispozitivului de decodare audio surround şi celălalt capăt la portul de ieşire HDMI de pe computerul VAIO.

#### Sugestie

- Puteţi regla rezoluţia ecranului televizorului conectat de la computerul VAIO. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Modificarea rezoluţiei (dimensiunii) imaginii ecranului pe un dispozitiv conectat prin HDMI.

- În cazul conexiunii HDMI, volumul poate fi reglat doar de la dispozitivul audio conectat. Computerul VAIO nu poate controla volumul de ieşire al niciunui dispozitiv conectat.

## Despre butonul ASSIST

Apăsaţi butonul ASSIST pentru a efectua întreţinerea regulată a computerului VAIO sau pentru a rezolva probleme pe care le puteţi întâmpina în timpul utilizării computerului.

În timp ce computerul este pornit, butonul ASSIST porneşte VAIO Care.

În timp ce computerul este oprit, butonul ASSIST afişează ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) poate fi utilizat pentru a recupera datele de pe computer în caz de urgenţă, de exemplu, atunci când Windows nu porneşte.

#### Notă

- Dacă este afişat ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) şi trec cinci minute fără să fie efectuată vreo operaţie, computerul VAIO se opreşte automat.

## Despre butonul ASSIST

Apăsaţi butonul ASSIST pentru a efectua întreţinerea regulată a computerului VAIO sau pentru a rezolva probleme pe care le puteţi întâmpina în timpul utilizării computerului.

În timp ce computerul este pornit, butonul ASSIST porneşte VAIO Care.

În timp ce computerul este oprit, butonul ASSIST afişează ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) poate fi utilizat pentru a recupera datele de pe computer în caz de urgenţă, de exemplu, atunci când Windows nu porneşte.

#### Notă

- Dacă este afişat ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) şi trec cinci minute fără să fie efectuată vreo operaţie, computerul VAIO se opreşte automat.

## Modificarea setărilor de iluminare de fundal ale tastaturii (modele prevăzute cu tastatură cu iluminare de fundal)

Puteţi activa şi dezactiva iluminarea de fundal a tastaturii modificând setările iluminării de fundal ale tastaturii.

1. Porniţi VAIO Control Center şi selectaţi Dispozitiv de intrare (Input Device). (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Control Center.)
2. Modificaţi setările iluminării de fundal ale tastaturii din Lumină de fundal tastatură (Keyboard Backlight).

   Apare fereastra cu setări. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a modifica setările.

#### Sugestie

- Puteţi configura activarea şi dezactivarea automată a iluminării de fundal a tastaturii în funcţie de intensitatea luminii ambientale.

  Dacă activaţi această funcţie, puteţi seta, de asemenea, o perioadă de timp pentru oprirea iluminării de fundal a tastaturii după absenţa activităţii pe tastatură.

- Intensitatea luminii ambientale este măsurată de senzorul de lumină ambientală. Blocarea senzorului de lumină ambientală poate activa iluminarea de fundal a tastaturii.

## Utilizarea dispozitivului Touch Pad

Glisând cu degetul pe touch pad, puteţi muta indicatorul pe ecranul computerului.

Cu indicatorul plasat pe elementul sau obiectul dorit, apăsaţi pe zona butonului din stânga sau din dreapta pentru a executa diverse comenzi sau pentru a afişa meniuri.

1. Zonă buton stânga

2. Zonă buton dreapta

#### Pentru a face clic

Cu indicatorul plasat pe elementul sau obiectul dorit, apăsaţi o dată pe zona butonului din stânga.

În mod alternativ, loviţi o dată uşor pe touch pad.

#### Pentru a face dublu clic

Cu indicatorul plasat pe elementul sau obiectul dorit, apăsaţi de două ori rapid pe zona butonului din stânga.

În mod alternativ, loviţi de două ori, rapid, pe touch pad.

#### Pentru a face clic dreapta

Cu indicatorul plasat pe elementul sau obiectul dorit, apăsaţi o dată pe zona butonului din dreapta.

În mod alternativ, loviţi pe touch pad cu două degete.

În funcţie de locaţia indicatorului, puteţi afişa diverse meniuri de comenzi rapide.

#### Pentru a glisa

Cu indicatorul plasat pe elementul sau obiectul dorit, apăsaţi o dată pe zona butonului din stânga şi, în timp ce ţineţi apăsat pe zonă, glisaţi cu degetul pe touch pad.

În mod alternativ, loviţi de două ori, rapid, pe touch pad şi, la a doua lovitură, glisaţi cu degetul.

#### Pentru a glisa şi a fixa

Glisaţi o pictogramă, precum un fişier, la locul dorit şi ridicaţi degetul de pe zona butonului din stânga.

În mod alternativ, apăsaţi de două ori, rapid, pe pictogramă şi, la a doua apăsare, glisaţi cu degetul în locaţia dorită şi ridicaţi degetul de pe touch pad.

#### Pentru a defila

Glisaţi două degete în sus şi în jos pe touch pad pentru a defila pe verticală pe ecran.

Glisaţi două degete dintr-o parte în alta pe touch pad pentru a defila pe orizontală pe ecran.

#### Pentru deplasare înapoi sau înainte fără a mişca indicatorul

În timp ce vizualizaţi site-uri Web, imagini etc., aşezaţi trei degete pe touch pad şi glisaţi-le dintr-o parte în alta pentru a efectua operaţia de deplasare înapoi/înainte fără a mişca indicatorul.

#### Pentru a mări sau a micşora

În timp ce vizualizaţi site-uri Web, imagini etc., puteţi ciupi cu două degete pe touch pentru panoramare. Depărtaţi degetele pentru a mări sau apropiaţi-le pentru a micşora.

#### Pentru a deschide meniul de aplicaţii

Puneţi degetul pe marginea de sus a dispozitivului touch pad şi glisaţi cu degetul în jos.

Meniul de aplicaţii nu apare dacă o aplicaţie nu acceptă meniul de aplicaţii.

#### Pentru a deschide butoanele

Puneţi degetul pe marginea din dreapta a dispozitivului touch pad şi glisaţi cu degetul spre stânga. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Deschiderea butoanelor.

#### Pentru a comuta între aplicaţii

Puneţi degetul pe marginea din stânga a dispozitivului touch pad şi glisaţi degetul spre dreapta pentru a comuta la aplicaţia aflată în execuţie. Dacă mai multe aplicaţii se află în execuţie, repetaţi această acţiune pentru a comuta între aplicaţii în ordine descrescătoare, începând cu ultima aplicaţie utilizată.

#### Notă

- Este posibil ca funcţia de gesturi (defilare, înapoi/înainte, mărire/micşorare, deschidere meniu de aplicaţii, deschidere butoane, comutare între aplicaţii) să nu funcţioneze, în funcţie de condiţiile de operare ale computerului VAIO sau de setările pentru touch pad.

#### Sugestie

- Forma dispozitivului touch pad variază în funcţie de modelul achiziţionat.

- Pentru informaţii detaliate cu privire la modul de utilizare a dispozitivului touch pad, porniţi VAIO Control Center, faceţi clic pe Dispozitiv de intrare (Input Device) şi urmaţi instrucţiunile din filme. Pentru a porni VAIO Control Center, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

## Activarea/dezactivarea dispozitivului Touch Pad

Puteţi activa/dezactiva dispozitivul touch pad de pe computerul dumneavoastră VAIO.

1. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Fn şi apăsaţi tasta F1.

   De fiecare dată când apăsaţi tastele, dispozitivul touch pad este activat/dezactivat.

#### Sugestie

- Înainte de a dezactiva dispozitivul touch pad, asiguraţi-vă că aţi conectat un mouse. Dacă dezactivaţi dispozitivul touch pad înainte de a conecta un mouse, pentru operaţii de indicare veţi putea folosi numai tastatura. (Modele care nu sunt prevăzute cu ecran tactil)

## Dezactivarea funcţiei de lovire a dispozitivului touch pad

Puteţi dezactiva funcţia de lovire pentru a evita clicurile accidentale cauzate de atingerea uşoară a dispozitivului touch pad în timpul operaţiilor de la tastatură.

1. Porniţi VAIO Control Center şi selectaţi Dispozitiv de intrare (Input Device). (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Control Center.)
2. Selectaţi Detalii (Details) din Operaţiuni suport tactil (Touchpad Operations).
3. Debifaţi caseta de selectare Activare funcţii atingere (Enable tap functions).
4. Selectaţi OK.

## Activarea/dezactivarea funcţiei de gesturi

Puteţi activa/dezactiva funcţia de gesturi a dispozitivului touch pad de pe computerul dumneavoastră VAIO.

Cu funcţia de gesturi puteţi efectua următoarele operaţii.

- Defilare

- Înapoi/înainte

- Mărire/micşorare

- Deschidere meniu de aplicaţii

- Deschidere butoane

- Comutare între aplicaţii

Urmaţi aceşti paşi pentru a activa/dezactiva funcţia de gesturi.

1. Porniţi VAIO Control Center şi selectaţi Dispozitiv de intrare (Input Device). (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Control Center.)
2. Selectaţi Detalii (Details) din Operaţiuni suport tactil (Touchpad Operations).
3. Selectaţi sau debifaţi caseta de selectare Activare funcţii atingeri multiple (Enable multi-touch functions).

   Bifaţi caseta pentru a activa funcţia sau debifaţi-o pentru a dezactiva funcţia.

## Utilizarea camerei încorporate

Puteţi efectua un apel video prin intermediul Internetului, cu ajutorul camerei încorporate şi al aplicaţiilor de comunicare.

Indicatorul luminos al camerei încorporate este aprins atunci când camera încorporată se află în uz.

#### Faţă

1. Indicator cameră frontală încorporată

2. Cameră frontală încorporată

#### Jos

1. Indicator cameră din spate încorporată (modele prevăzute cu cameră din spate încorporată)

2. Cameră din spate încorporată (modele prevăzute cu cameră din spate încorporată)

3. Microfoane duale încorporate

#### Sugestie

- Aplicaţiile instalate pe computerul VAIO variază în funcţie de configuraţiile computerului.

- Este posibil ca anumite aplicaţii să nu accepte toate setările de rezoluţie ale camerei încorporate.

- Dacă frecvenţa de alimentare din locaţia dumneavoastră diferă de cea setată în aplicaţia camerei, este posibil ca sistemul de focalizare automată din camera din spate încorporată să nu funcţioneze.

- Camera frontală încorporată este orientată invers când computerul VAIO este în Mod Vizionare. Camera poate afişa imagini orientate invers în funcţie de aplicaţiile camerei.

  În acest caz, schimbaţi Mod Vizionare la alte moduri. Pentru informaţii suplimentare privind schimbarea modului, consultaţi Despre rotirea ecranului LCD.

## Utilizarea aplicaţiei antivirus pentru computerul dumneavoastră VAIO

Protejaţi-vă computerul VAIO împotriva viruşilor de computer utilizând aplicaţia antivirus.

Puteţi menţine actualizată aplicaţia antivirus cu cele mai recente actualizări, descărcând şi instalând actualizările de pe site-ul Web al editorului aplicaţiei. Pentru a actualiza aplicaţia antivirus, găsiţi aplicaţia antivirus instalată pe computerul VAIO şi urmaţi paşii de mai jos.

1. Asiguraţi-vă că aţi conectat computerul VAIO la Internet.
2. Efectuaţi oricare dintre următoarele operaţiuni conform aplicaţiei antivirus preinstalate.

   Pentru Trend Micro:

   Porniţi Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Pentru McAfee:

   Porniţi McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security sau McAfee Total Protection.

   Pentru Kaspersky Internet Security:

   Porniţi Kaspersky Internet Security.

3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

#### Notă

- Este posibil ca procedura reală să fie diferită de cea de mai sus, în funcţie de versiunea aplicaţiei instalate pe computerul dumneavoastră VAIO. Într-un astfel de caz, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

#### Sugestie

- Pentru a porni aplicaţia antivirus, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

- Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişierul de ajutor inclus în aplicaţie.

## Crearea/modificarea/eliminarea parolei Windows

Stabilirea unei parole Windows vă permite să vă protejaţi computerul VAIO împotriva accesului neautorizat, prin solicitarea introducerii unei parole atunci când se porneşte computerul sau când acesta revine la modul Normal dintr-un mod de economisire a energiei.

Consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) pentru mai multe informaţii despre parola pentru Windows.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos.
3. Selectaţi Utilizatori din panoul din stânga al ecranului Setări PC.
4. Selectaţi Creare parolă sau Schimbați parola.
5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce parola.

#### Notă

- Nu uitaţi parola. Notaţi parola undeva şi păstraţi-o într-un loc sigur.

#### Sugestie

- Puteţi introduce o sugestie, pentru a vă aminti parola, în cazul în care o uitaţi. De asemenea, puteţi crea un disc de reiniţializare a parolei, care poate fi utilizat pentru a crea o parolă nouă. Consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) pentru mai multe informaţii despre parola pentru Windows.

## Stabilirea/modificarea parolei de pornire

Puteţi stabili o parolă (parolă de pornire) pentru încărcarea sistemului computerului VAIO, utilizând funcţia BIOS. Pentru a porni computerul, după ce apare sigla VAIO vi se va cere să introduceţi parola de pornire.

Există două tipuri de parole. Stabiliţi, mai întâi, parola de calculator.

- Parola de calculator (pentru administratori):

  Permite utilizatorilor cu drepturi administrative să modifice toate opţiunile de configurare din ecranul de configurare BIOS, precum şi să pornească computerul VAIO.

- Parola de utilizator (pentru utilizatori fără drepturi administrative):

  Permite utilizatorilor obişnuiţi să modifice unele dintre opţiunile de configurare BIOS, precum şi să pornească computerul VAIO. Pentru a stabili parola de utilizator, trebuie, mai întâi, să stabiliţi parola de calculator.

1. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit.

   Apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

2. Selectaţi Începere configurare BIOS (Start BIOS setup).

   Introduceţi o parolă, dacă a fost deja stabilită.

   Apare ecranul de configurare BIOS.

3. Apăsaţi tastasaupentru a selecta fila Security, selectaţi Set Machine Password sau Set User Password, apoi apăsaţi tasta Enter.

   Apare ecranul de introducere a parolei.

4. Introduceţi parola şi apăsaţi tasta Enter.

   Pentru a modifica parola, introduceţi parola curentă şi o parolă nouă. Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii) şi este sensibilă la majuscule şi minuscule.

5. Apăsaţi tastasaupentru a selecta Password when Power On, apăsaţi tasta Enter şi selectaţi Enabled.
6. Apăsaţi tastasaupentru a selecta fila Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi tasta Enter.
7. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.

#### Notă

- Asiguraţi-vă că vă notaţi parola pentru a nu o uita.

- Dacă uitaţi parola, nu puteţi încărca sistemul computerului VAIO.

- Puteţi reiniţializa parola de utilizator în ecranul de configurare BIOS, prin introducerea parolei de calculator.

- Dacă uitaţi parola de calculator, aceasta trebuie reiniţializată de un centru de service/asistenţă Sony autorizat. (Se va percepe taxa de reiniţializare.)

## Trecerea de la un cont local la un cont Microsoft

În Windows 8, puteţi trece de la un cont local la un cont Microsoft.

Prin trecerea de la un cont local la un cont Microsoft, puteţi descărca aplicaţii din Magazin Windows.

Pentru a crea sau comuta la un cont Microsoft, parcurgeţi aceşti paşi.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos.
3. Selectaţi Utilizatori din panoul din stânga al ecranului Setări PC.
4. Selectaţi Comutați la un cont Microsoft.
5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

#### Sugestie

- Pentru a comuta la un cont local, selectaţi Comutați la un cont local în pasul 4 în loc de Comutați la un cont Microsoft.

- Dacă uitaţi parola pentru contul Microsoft, contactaţi serviciile de asistenţă Microsoft.

## Eliminarea parolei de pornire

Dacă nu mai este necesară parola de pornire pentru încărcarea sistemului computerului VAIO, urmaţi paşii de mai jos pentru a elimina parola de calculator şi parola de utilizator.

1. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit.

   Apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

2. Selectaţi Începere configurare BIOS (Start BIOS setup).

   Introduceţi o parolă, dacă a fost deja stabilită.

   Apare ecranul de configurare BIOS.

3. Apăsaţi tastasaupentru a selecta fila Security, selectaţi Set Machine Password sau Set User Password, apoi apăsaţi tasta Enter.

   Apare ecranul de introducere a parolei.

4. Lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password şi Confirm New Password şi apăsaţi tasta Enter.
5. Apăsaţi tastasaupentru a selecta fila Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi tasta Enter.

   Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.

## Vizualizarea informaţiilor despre sistem

Puteţi vizualiza informaţiile despre sistemul computerului dumneavoastră VAIO.

1. Porniţi VAIO Care (Desktop). (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Care (Desktop).)
2. Selectaţi Despre computerul dvs. VAIO (About Your VAIO) şi Informaţii de sistem (System information).

   Sunt afişate informaţiile despre sistemul computerului dumneavoastră VAIO.

## Încărcarea sistemului computerului VAIO de pe dispozitive externe

Puteţi încărca sistemul computerului VAIO de pe dispozitive externe, precum o unitate de disc optică, o unitate de dischete USB sau o unitate flash USB, utilizând funcţia BIOS.

1. Conectaţi un dispozitiv extern la computerul VAIO.
2. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit.

   Apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

3. Selectaţi Pornire de pe suportul media (dispozitiv USB/disc optic) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Începe procesul de încărcare de pe dispozitivul extern.

#### Notă

- Deconectaţi toate dispozitivele de la computerul VAIO, cu excepţia dispozitivului extern de pe care intenţionaţi să încărcaţi sistemul. Unele dispozitive nu pot fi utilizate pentru a încărca sistemul computerului sau nu pot fi utilizate cu computerul.

- Dacă împreună cu dispozitivul extern este furnizat şi un adaptor CA, asiguraţi-vă că l-aţi conectat mai întâi la o sursă de alimentare CA.

## Stabilirea/modificarea parolei de pornire

Puteţi stabili o parolă (parolă de pornire) pentru încărcarea sistemului computerului VAIO, utilizând funcţia BIOS. Pentru a porni computerul, după ce apare sigla VAIO vi se va cere să introduceţi parola de pornire.

Există două tipuri de parole. Stabiliţi, mai întâi, parola de calculator.

- Parola de calculator (pentru administratori):

  Permite utilizatorilor cu drepturi administrative să modifice toate opţiunile de configurare din ecranul de configurare BIOS, precum şi să pornească computerul VAIO.

- Parola de utilizator (pentru utilizatori fără drepturi administrative):

  Permite utilizatorilor obişnuiţi să modifice unele dintre opţiunile de configurare BIOS, precum şi să pornească computerul VAIO. Pentru a stabili parola de utilizator, trebuie, mai întâi, să stabiliţi parola de calculator.

1. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit.

   Apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

2. Selectaţi Începere configurare BIOS (Start BIOS setup).

   Introduceţi o parolă, dacă a fost deja stabilită.

   Apare ecranul de configurare BIOS.

3. Apăsaţi tastasaupentru a selecta fila Security, selectaţi Set Machine Password sau Set User Password, apoi apăsaţi tasta Enter.

   Apare ecranul de introducere a parolei.

4. Introduceţi parola şi apăsaţi tasta Enter.

   Pentru a modifica parola, introduceţi parola curentă şi o parolă nouă. Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii) şi este sensibilă la majuscule şi minuscule.

5. Apăsaţi tastasaupentru a selecta Password when Power On, apăsaţi tasta Enter şi selectaţi Enabled.
6. Apăsaţi tastasaupentru a selecta fila Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi tasta Enter.
7. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.

#### Notă

- Asiguraţi-vă că vă notaţi parola pentru a nu o uita.

- Dacă uitaţi parola, nu puteţi încărca sistemul computerului VAIO.

- Puteţi reiniţializa parola de utilizator în ecranul de configurare BIOS, prin introducerea parolei de calculator.

- Dacă uitaţi parola de calculator, aceasta trebuie reiniţializată de un centru de service/asistenţă Sony autorizat. (Se va percepe taxa de reiniţializare.)

## Despre butonul ASSIST

Apăsaţi butonul ASSIST pentru a efectua întreţinerea regulată a computerului VAIO sau pentru a rezolva probleme pe care le puteţi întâmpina în timpul utilizării computerului.

În timp ce computerul este pornit, butonul ASSIST porneşte VAIO Care.

În timp ce computerul este oprit, butonul ASSIST afişează ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) poate fi utilizat pentru a recupera datele de pe computer în caz de urgenţă, de exemplu, atunci când Windows nu porneşte.

#### Notă

- Dacă este afişat ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) şi trec cinci minute fără să fie efectuată vreo operaţie, computerul VAIO se opreşte automat.

## Eliminarea parolei de pornire

Dacă nu mai este necesară parola de pornire pentru încărcarea sistemului computerului VAIO, urmaţi paşii de mai jos pentru a elimina parola de calculator şi parola de utilizator.

1. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit.

   Apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

2. Selectaţi Începere configurare BIOS (Start BIOS setup).

   Introduceţi o parolă, dacă a fost deja stabilită.

   Apare ecranul de configurare BIOS.

3. Apăsaţi tastasaupentru a selecta fila Security, selectaţi Set Machine Password sau Set User Password, apoi apăsaţi tasta Enter.

   Apare ecranul de introducere a parolei.

4. Lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password şi Confirm New Password şi apăsaţi tasta Enter.
5. Apăsaţi tastasaupentru a selecta fila Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi tasta Enter.

   Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.

## Actualizarea computerului VAIO

Asiguraţi-vă că actualizaţi computerul VAIO, instalând următoarele aplicaţii pentru creşterea eficienţei, securităţii şi funcţionalităţii computerului.

#### Notă

- Pentru a efectua setările de actualizare de mai jos, computerul VAIO trebuie să fie conectat la Internet.

#### Windows Update

Windows Update vă permite să creşteţi stabilitatea computerului VAIO.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulCăutare. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)

2. Selectaţi Setări şi introduceţi „Windows Update” în caseta de căutare.

3. Selectaţi Windows Update din listă şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizările.

#### VAIO Update

VAIO Update vă înştiinţează automat cu privire la noi actualizări disponibile pe Internet, apoi le descarcă şi le instalează pe computerul dumneavoastră VAIO.

1. Porniţi VAIO Update şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Update.)

#### Pentru a actualiza aplicaţiile provenite din Magazin Windows

Asiguraţi-vă că actualizaţi aplicaţia Magazin Windows. Dacă este disponibilă o actualizare, un număr va apărea pe cadrul Magazin din ecranul Start.

1. Selectaţi cadrul Magazin pentru a-l deschide.

2. Selectaţi Actualizări din partea din dreapta sus a ecranului.

   Numărul dintre paranteze reprezintă numărul de programe pe care le puteţi utiliza.

3. Bifaţi aplicaţiile pe care doriţi să le actualizaţi, apoi selectaţi Instalare.

   Pentru a actualiza aplicaţiile mai târziu, debifaţi-le.

## Păstrarea computerului VAIO în stare optimă (VAIO Care)

Prin intermediul VAIO Care, puteţi efectua operaţiile următoare pentru a menţine computerul VAIO la un nivel optim de funcţionare.

- Realizaţi verificări de performanţă şi reglaje regulate.

- Găsiţi informaţii de asistenţă (adresa URL a site-ului Web de asistenţă şi informaţii de contact).

- Porniţi VAIO Care prin simpla apăsare a butonului ASSIST şi căutaţi măsurile adecvate în cazul în care întâmpinaţi probleme.

1. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este pornit.

   VAIO Care porneşte.

   Pentru mai multe informaţii, consultaţi fişierul de ajutor inclus în VAIO Care.

#### Sugestie

- Apăsarea butonului ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit afişează ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)). VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) poate fi utilizat pentru a recupera datele de pe computer în caz de urgenţă, de exemplu, dacă Windows nu porneşte.

- În mod alternativ, deschideţi butoanele, selectaţi butonulCăutare şi Aplicații şi introduceţi „VAIO Care (Desktop)” în caseta de căutare pentru a porni VAIO Care.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

## Utilizarea VAIO Update

VAIO Update furnizează un serviciu care vă informează cu privire la actualizările disponibile, precum notificările importante sau programele de actualizare, pentru a menţine computerul VAIO actualizat.

Prin intermediul Internetului, VAIO Update detectează automat programele de actualizare necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor computerului sau aplicaţii noi care sunt disponibile şi vă permite să le descărcaţi şi să le instalaţi în câţiva paşi simpli.

1. Porniţi VAIO Update şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Update.)

#### Sugestie

- Puteţi, de asemenea, să porniţi VAIO Update din VAIO Care (Desktop).

## Note despre utilizarea ecranului tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil)

Înainte de a utiliza ecranul tactil, citiţi cu atenţie următoarele măsuri de precauţie pentru o utilizare corectă.

- Nu apăsaţi puternic pe ecranul tactil.

  Atingerile uşoare funcţionează întotdeauna, deoarece computerul VAIO este prevăzut cu un ecran tactil capacitiv.

- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcţioneze corespunzător dacă porniţi computerul VAIO în timp ce atingeţi ecranul sau dacă acest computer este afectat de unde electromagnetice în timpul procesului de pornire. Într-un astfel de caz, reporniţi computerul.

- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcţioneze timp de câteva secunde după ce computerul VAIO revine în modul Normal din modul Repaus. Într-un astfel de caz, aşteptaţi un timp înainte de a utiliza ecranul tactil.

- Menţineţi ecranul tactil curat pentru a beneficia de o sensibilitate tactilă optimă. Murdăria poate cauza deteriorare sau defecţiuni.

## Mărirea dimensiunii textului (DPI) (modele prevăzute cu ecran tactil)

Modificând DPI pentru a mări dimensiunea textului şi a pictogramelor puteţi utiliza cu mai multă uşurinţă ecranul tactil.

1. Deschideţi Panou de control şi selectaţi Aspect și personalizare şi Mărire sau micșorare text și alte elemente. (Consultaţi Deschiderea Panou de control pentru a deschide Panou de control.)
2. Selectaţi setările dorite din opţiunile de pe ecran şi Se aplică.
3. Dacă apare un mesaj care recomandă deconectarea, selectaţi Sign out acum.
4. Faceţi din nou sign in.

   Dimensiunea fontului textului pentru Windows se modifică.

## Cum se utilizează ecranul tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil)

Puteţi să atingeţi ecranul tactil sau să faceţi o mişcare simplă cu degetele pentru a utiliza computerul VAIO.

### Operaţii de bază

#### Pentru a face clic (atingere)

Atingeţi o dată cu un deget pe ecranul tactil. Puteţi selecta butoane, cum ar fi OK şi Anulare sau elemente dintr-un meniu, prin atingerea acestora.

#### Pentru a face dublu clic (dublă atingere)

Atingeţi de două ori rapid cu un deget pe ecranul tactil.

Puteţi să porniţi o aplicaţie, precum un procesor de text sau un program cu foi de calcul, sau să deschideţi un fişier atingând de două ori pictograma acestuia.

#### Pentru a glisa

Puneţi un deget pe punctul dorit de pe ecranul tactil şi glisaţi degetul. Cu această mişcare puteţi să mutaţi un fişier sau să modificaţi dimensiunea ferestrei.

#### Pentru a glisa şi a fixa

Atingeţi pictograma fişierului dorit, glisaţi către pictograma unui alt folder, a unei ferestre sau a unei aplicaţii şi apoi ridicaţi degetul de pe ecran. Cu această mişcare puteţi să mutaţi sau să copiaţi un fişier.

### Operaţii complexe

Puteţi să faceţi o mişcare simplă (gest) cu degetele pe ecranul tactil pentru a utiliza computerul VAIO.

Răspunsul la un gest variază în funcţie de aplicaţie.

#### Pentru a face clic dreapta (atingere şi menţinere)

Atingeţi şi menţineţi apăsat pe punctul dorit de pe ecranul tactil timp de câteva secunde şi ridicaţi degetul de pe ecran. În funcţie de punctul pe care îl atingeţi, puteţi afişa diverse meniuri.

#### Pentru a defila

Atingeţi şi glisaţi pe o zonă ce poate fi defilată a unei ferestre, precum o fereastră de Internet Explorer. De asemenea, puteţi să glisaţi cursorul de pe bara de defilare verticală a ferestrei selectate pentru a defila în fereastră.

#### Pentru a mări sau micşora o imagine, precum o fotografie (panoramare)

Apropiaţi două degete pe ecranul tactil pentru a panorama o imagine, cum ar fi o fotografie în Fotografii. Depărtaţi degetele pentru a mări sau apropiaţi-le pentru a micşora.

#### Pentru a roti o imagine, precum o fotografie (rotire)

Puneţi două degete pe ecranul tactil şi glisaţi-le în cerc pentru a roti o imagine, precum o fotografie. Este posibil să nu puteţi roti imagini, în funcţie de aplicaţiile utilizate.

#### Pentru a selecta trăgând cu degetul

Glisaţi degetul pe o distanţă scurtă în direcţia în care ecranul nu defilează.

Puteţi selecta un element, precum un cadru de aplicaţie sau o imagine.

## Despre senzorii încorporaţi

Un accelerometru, o busolă digitală (magnetometru) şi un senzor giroscopic încorporate vă permit să utilizaţi următoarele funcţii.

### Rotirea ecranului utilizând accelerometrul încorporat

Când rotiţi computerul VAIO în Mod Tableta, accelerometrul încorporat detectează automat mişcarea şi roteşte ecranul computerului la orientarea portret sau peisaj în funcţie de orientarea computerului.

### Asistenţa pentru navigare utilizând busola digitală încorporată

Când computerul VAIO este în Mod Tableta, busola digitală încorporată oferă asistenţă pentru navigare în aplicaţiile compatibile detectând direcţia în care este orientat computerul.

### Operarea aplicaţiilor utilizând senzorul giroscopic încorporat

Senzorul giroscopic încorporat detectează mişcarea unghiulară a computerului VAIO, ceea ce vă permite să efectuaţi acţiuni cu aplicaţiile, cum ar fi o aplicaţie de jocuri.

#### Sugestie

- Trebuie să calibraţi busola digitală încorporată când aplicaţia nu arată corect direcţia. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Note privind senzorii încorporaţi.

## Note privind senzorii încorporaţi

Înainte de a utiliza senzorii încorporaţi, citiţi următoarele măsuri de precauţie pentru o utilizare corectă.

### Note privind utilizarea accelerometrului încorporat

- Nu puteţi modifica orientarea ecranului computerului în timp ce computerul VAIO este conectat la un monitor extern. În cazul în care conectaţi computerul la un monitor extern în timp ce utilizaţi computerul în orientarea de tip portret, ecranul computerului se va modifica automat la orientarea de tip peisaj (orizontală).

- Este posibil ca ecranul computerului să devină distorsionat dacă modificaţi orientarea computerului în timp ce economizorul de ecran este activat.

- Anumite aplicaţii nu acceptă orientarea de tip portret şi este posibil să nu funcţioneze corect. În acest caz, utilizaţi computerul VAIO în orientarea de tip peisaj.

### Note privind utilizarea busolei digitale încorporate

- Busola digitală încorporată funcţionează prin detectarea unei direcţii magnetice. Nu vă bazaţi numai pe informaţiile de localizare pe care le furnizează busola digitală încorporată.

  Precizia busolei digitale poate fi cu uşurinţă afectată de interferenţa magnetică şi este posibil să nu funcţioneze corect, în special în următoarele locaţii:

  - În interiorul unui lift sau a unei camere construite din materiale feroase, cum ar fi rame de oţel sau beton armat

  - În apropierea unei structuri din beton armat, cum ar fi un pod sau o sală într-un aeroport sau într-o gară

  - În apropierea sau în interiorul unui tren sau al unei maşini

  - În apropierea unui transformator de pe sol sau a liniilor de alimentare cu tensiune ridicată

  - În apropierea unui produs metalic, cum ar un birou cu ramă metalică sau o mobilă de metal

  - În apropierea unui material care are un nivel ridicat de interferenţă magnetică, cum ar fi un magnet, un sport de magnet sau difuzoare

    Creionul furnizat (Stylus pentru tabletă) conţine un magnet. Dacă apropiaţi creionul de magnetometrul () de pe computerul VAIO sau dacă îl poziţionaţi pe tastatură aproape de magnetometru, este posibil ca busola digitală să nu funcţioneze corect. (Modele prevăzute cu Stylus pentru tabletă)

    SVF13N

    SVF14N/SVF15N

- Când câmpurile magnetice din jurul computerului VAIO nu sunt stabile, precizia busolei digitale încorporate se poate reduce; totuşi, acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune. Într-un astfel de caz, trebuie să calibraţi busola digitală.

  Îndepărtaţi-vă de materialele care produc interferenţă magnetică, cum ar fi produse metalice sau magneţi şi efectuaţi următoarele operaţiuni în timpul rulării unei aplicaţii ce utilizează busola digitală.

  La modelele prevăzute cu creion, efectuaţi operaţiunile în timp ce îndepărtaţi creionul de computerul VAIO.

  - Poziţionaţi computerul VAIO pe o suprafaţă netedă, ţineţi-l cu ambele mâini, apoi rotiţi-l o dată la 360 de grade în sensul acelor de ceasornic cu ecranul LCD ridicat.

  - Poziţionaţi computerul VAIO pe o suprafaţă netedă, ţineţi-l cu ambele mâini, apoi rotiţi-l o dată la 360 de grade în lungime.

  - Poziţionaţi computerul VAIO pe o suprafaţă netedă, ţineţi-l cu ambele mâini, apoi rotiţi-l o dată la 360 de grade pe diagonală.

  - Dacă problema persistă, utilizaţi computerul VAIO într-o locaţie cu interferenţă magnetică mai mică.

## Actualizarea computerului VAIO

Asiguraţi-vă că actualizaţi computerul VAIO, instalând următoarele aplicaţii pentru creşterea eficienţei, securităţii şi funcţionalităţii computerului.

#### Notă

- Pentru a efectua setările de actualizare de mai jos, computerul VAIO trebuie să fie conectat la Internet.

#### Windows Update

Windows Update vă permite să creşteţi stabilitatea computerului VAIO.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulCăutare. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)

2. Selectaţi Setări şi introduceţi „Windows Update” în caseta de căutare.

3. Selectaţi Windows Update din listă şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizările.

#### VAIO Update

VAIO Update vă înştiinţează automat cu privire la noi actualizări disponibile pe Internet, apoi le descarcă şi le instalează pe computerul dumneavoastră VAIO.

1. Porniţi VAIO Update şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Update.)

#### Pentru a actualiza aplicaţiile provenite din Magazin Windows

Asiguraţi-vă că actualizaţi aplicaţia Magazin Windows. Dacă este disponibilă o actualizare, un număr va apărea pe cadrul Magazin din ecranul Start.

1. Selectaţi cadrul Magazin pentru a-l deschide.

2. Selectaţi Actualizări din partea din dreapta sus a ecranului.

   Numărul dintre paranteze reprezintă numărul de programe pe care le puteţi utiliza.

3. Bifaţi aplicaţiile pe care doriţi să le actualizaţi, apoi selectaţi Instalare.

   Pentru a actualiza aplicaţiile mai târziu, debifaţi-le.

## Deschiderea Panou de control

Puteţi deschide Panou de control urmând aceşti paşi.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulCăutare. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Aplicații ().
3. Introduceţi „Panou de control” în caseta de căutare ().
4. Selectaţi Panou de control ().

## Utilizarea modului Repaus

În modul Repaus, puteţi să plecaţi de la computerul VAIO, iar starea computerului va fi menţinută, precum şi datele la care lucraţi.

#### Pentru a activa modul Repaus

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)

2. SelectaţiAlimentare şi Repaus.

   În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, acesta se stinge când computerul intră în modul Repaus (cu setarea implicită).

#### Pentru a reveni la modul Normal

1. Apăsaţi butonul(Alimentare).

#### Notă

- Dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul(Alimentare) timp de peste 4 sau 10 secunde, computerul VAIO se va opri automat. Aceasta acţiune va şterge toate datele nesalvate.

- În mod implicit, computerul dumneavoastră VAIO intră automat în modul Hibernare în momentul în care acumulatorul este pe punctul de a se descărca. Totuşi, în funcţie de condiţiile de operare, computerul poate să nu intre în modul Hibernare.

  Dacă se întâmplă acest lucru şi acumulatorul se descarcă în totalitate, computerul se va opri, iar datele nesalvate vor fi pierdute.

  În timp ce computerul este alimentat de acumulator, salvaţi datele în mod frecvent.

- Înainte de a muta computerul VAIO, asiguraţi-vă că acesta este oprit, pentru a evita supunerea hard disk-ului aflat în funcţiune la şocuri sau vibraţii. În cazul în care computerul este dotat cu un indicator de alimentare, asiguraţi-vă că acesta este complet stins.

#### Sugestie

- În mod implicit, computerul VAIO intră automat în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate, în timp ce este conectat la o priză CA.

- Computerul VAIO poate fi trecut în modul Repaus şi prin operaţiile de mai jos.

  - Apăsaţi butonul(Alimentare) (cu setarea implicită).

  - Închideţi capacul ecranului LCD. Computerul va intra în modul Repaus după câteva secunde.

- Puteţi trece computerul VAIO din modul Repaus în modul Normal prin deschiderea ecranului LCD. (Pentru SVF14N/SVF15N, chiar dacă deschideţi ecranul LCD, computerul nu revine la modul Normal 24 de ore după ce computerul intră în modul Repaus.)

  Pentru a schimba acţiunea când deschideţi ecranul LCD, porniţi VAIO Control Center şi modificaţi setările în Alimentare şi baterie (Power and Battery). Pentru a porni VAIO Control Center, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

## Încărcarea sistemului computerului VAIO de pe dispozitive externe

Puteţi încărca sistemul computerului VAIO de pe dispozitive externe, precum o unitate de disc optică, o unitate de dischete USB sau o unitate flash USB, utilizând funcţia BIOS.

1. Conectaţi un dispozitiv extern la computerul VAIO.
2. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit.

   Apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

3. Selectaţi Pornire de pe suportul media (dispozitiv USB/disc optic) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Începe procesul de încărcare de pe dispozitivul extern.

#### Notă

- Deconectaţi toate dispozitivele de la computerul VAIO, cu excepţia dispozitivului extern de pe care intenţionaţi să încărcaţi sistemul. Unele dispozitive nu pot fi utilizate pentru a încărca sistemul computerului sau nu pot fi utilizate cu computerul.

- Dacă împreună cu dispozitivul extern este furnizat şi un adaptor CA, asiguraţi-vă că l-aţi conectat mai întâi la o sursă de alimentare CA.

## Păstrarea computerului VAIO în stare optimă (VAIO Care)

Prin intermediul VAIO Care, puteţi efectua operaţiile următoare pentru a menţine computerul VAIO la un nivel optim de funcţionare.

- Realizaţi verificări de performanţă şi reglaje regulate.

- Găsiţi informaţii de asistenţă (adresa URL a site-ului Web de asistenţă şi informaţii de contact).

- Porniţi VAIO Care prin simpla apăsare a butonului ASSIST şi căutaţi măsurile adecvate în cazul în care întâmpinaţi probleme.

1. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este pornit.

   VAIO Care porneşte.

   Pentru mai multe informaţii, consultaţi fişierul de ajutor inclus în VAIO Care.

#### Sugestie

- Apăsarea butonului ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit afişează ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)). VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) poate fi utilizat pentru a recupera datele de pe computer în caz de urgenţă, de exemplu, dacă Windows nu porneşte.

- În mod alternativ, deschideţi butoanele, selectaţi butonulCăutare şi Aplicații şi introduceţi „VAIO Care (Desktop)” în caseta de căutare pentru a porni VAIO Care.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

## Despre butonul ASSIST

Apăsaţi butonul ASSIST pentru a efectua întreţinerea regulată a computerului VAIO sau pentru a rezolva probleme pe care le puteţi întâmpina în timpul utilizării computerului.

În timp ce computerul este pornit, butonul ASSIST porneşte VAIO Care.

În timp ce computerul este oprit, butonul ASSIST afişează ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) poate fi utilizat pentru a recupera datele de pe computer în caz de urgenţă, de exemplu, atunci când Windows nu porneşte.

#### Notă

- Dacă este afişat ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) şi trec cinci minute fără să fie efectuată vreo operaţie, computerul VAIO se opreşte automat.

## Încărcarea sistemului computerului VAIO de pe dispozitive externe

Puteţi încărca sistemul computerului VAIO de pe dispozitive externe, precum o unitate de disc optică, o unitate de dischete USB sau o unitate flash USB, utilizând funcţia BIOS.

1. Conectaţi un dispozitiv extern la computerul VAIO.
2. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit.

   Apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

3. Selectaţi Pornire de pe suportul media (dispozitiv USB/disc optic) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Începe procesul de încărcare de pe dispozitivul extern.

#### Notă

- Deconectaţi toate dispozitivele de la computerul VAIO, cu excepţia dispozitivului extern de pe care intenţionaţi să încărcaţi sistemul. Unele dispozitive nu pot fi utilizate pentru a încărca sistemul computerului sau nu pot fi utilizate cu computerul.

- Dacă împreună cu dispozitivul extern este furnizat şi un adaptor CA, asiguraţi-vă că l-aţi conectat mai întâi la o sursă de alimentare CA.

## Despre butonul ASSIST

Apăsaţi butonul ASSIST pentru a efectua întreţinerea regulată a computerului VAIO sau pentru a rezolva probleme pe care le puteţi întâmpina în timpul utilizării computerului.

În timp ce computerul este pornit, butonul ASSIST porneşte VAIO Care.

În timp ce computerul este oprit, butonul ASSIST afişează ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) poate fi utilizat pentru a recupera datele de pe computer în caz de urgenţă, de exemplu, atunci când Windows nu porneşte.

#### Notă

- Dacă este afişat ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) şi trec cinci minute fără să fie efectuată vreo operaţie, computerul VAIO se opreşte automat.

## Eliminarea conţinutului de recuperare pentru eliberarea de spaţiu pe disc

Dispozitivul de stocare încorporat conţine zona de recuperare unde sunt stocate datele pentru recuperarea sistemului. În cazul în care computerul dumneavoastră VAIO include o unitate SSD, este posibil să doriţi să minimizaţi zona de recuperare prin eliminarea acestor date pentru a elibera spaţiu pe unitatea C: (sau ultima unitate din lista dumneavoastră de unităţi, de exemplu, unitatea D:).

Aveţi nevoie de mediile de stocare pentru recuperarea datelor pentru a elimina datele pentru recuperarea sistemului sau pentru a recupera computerul după eliminarea datelor.

Reţineţi că eliminarea conţinutului de recuperare va face imposibilă utilizarea funcţiei Reîmprospătare.

Dacă utilizaţi suporturi de recuperare (discuri optice) la modelele fără o unitate de disc optică integrată, conectaţi la computer o unitate de disc optică externă (nu este furnizat). Pentru informaţii suplimentare legate de modul de conectare a unităţii de disc optice externe, consultaţi Conectarea unei unităţi externe.

Dacă s-a livrat un adaptor CA sau un cablu de alimentare, conectaţi-l la o sursă de alimentare.

1. Creaţi suporturi de recuperare, dacă nu le-aţi creat deja.

   Pentru informaţii suplimentare privind crearea suporturilor de recuperare, consultaţi Crearea suporturilor de recuperare.

2. Introduceţi mediile de stocare pentru recuperarea datelor în unitatea de disc optică sau conectaţi unitatea flash USB (nu este furnizată) la portul USB de pe computerul VAIO, în timp ce computerul se află în modul Normal.
3. Opriţi computerul VAIO.
4. Apăsaţi butonul ASSIST pentru a afişa ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) şi selectaţi Pornire de pe suportul media (dispozitiv USB/disc optic) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până când apare ecranul Alegeți o opțiune (Choose an option).

5. Selectaţi Depanare (Troubleshoot) şi Serviciile de recuperare VAIO (VAIO recovery solutions).

   Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până când apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

6. Selectaţi Instrumente (Tools) şi Eliminare partiţie de recuperare (Remove recovery partition).
7. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

## Recuperarea de pe suporturile de recuperare

Dacă datele din zona de recuperare au fost deteriorate sau şterse, puteţi utiliza suporturile de recuperare pentru a recupera computerul VAIO.

În orice caz, recuperarea computerului utilizând mediile de stocare pentru recuperarea datelor va dura mai mult decât cea utilizând zona de recuperare.

Dacă utilizaţi suporturi de recuperare (discuri optice) la modelele fără o unitate de disc optică integrată, conectaţi la computer o unitate de disc optică externă (nu este furnizat). Pentru informaţii suplimentare legate de modul de conectare a unităţii de disc optice externe, consultaţi Conectarea unei unităţi externe.

Dacă s-a livrat un adaptor CA sau un cablu de alimentare, conectaţi-l la o sursă de alimentare.

1. Introduceţi mediile de stocare pentru recuperarea datelor (discurile optice) în unitatea de disc optică sau conectaţi unitatea flash USB la portul USB de pe computerul VAIO, în timp ce computerul se află în modul Normal.
2. Opriţi computerul VAIO.
3. Apăsaţi butonul ASSIST pentru a afişa ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) şi selectaţi Pornire de pe suportul media (dispozitiv USB/disc optic) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până când apare ecranul Alegeți o opțiune (Choose an option).

4. Selectaţi Depanare (Troubleshoot) şi Serviciile de recuperare VAIO (VAIO recovery solutions).

   Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până când apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

5. Selectaţi Pornire expert recuperare (Start recovery wizard).
6. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

#### Sugestie

- Dacă apare fereastra de selectare a limbii pentru afişaj, selectaţi limba dorită, apoi OK.

- Pentru a efectua o recuperare particularizată, selectaţi Instrumente (Tools) şi Pornire expert recuperare complexă (Start advanced recovery wizard).

- Dacă nu puteţi recupera computerul VAIO utilizând unitatea flash USB, conectaţi unitatea la un alt port USB de pe computer şi apoi încercaţi din nou recuperarea computerului.

## Despre recuperare

Recuperarea este procesul de restaurare a dispozitivului de stocare încorporat la starea iniţială din fabrică. Reîmprospătarea este procesul de reinstalare a sistemului de operare cu păstrarea setărilor principale şi a datelor personale.

În cazul în care computerul VAIO devine instabil, mai întâi reîmprospătaţi-l. Dacă problem persistă, recuperaţi computerul.

Există două modalităţi de a recupera sistemul computerului:

- De pe suporturile de recuperare

- Din zona de recuperare

#### Notă

- Modelele prevăzute cu unitate SSD de 64 GO sau de 128 GO nu acceptă funcţia de reîmprospătare. Dacă doriţi să verificaţi capacitatea unităţii SSD, apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit pentru a afişa ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) şi selectaţi Începere configurare BIOS (Start BIOS setup).

### Când trebuie să efectuez recuperarea sau reîmprospătarea?

- În cazul în care computerul dumneavoastră VAIO este instabil

- În cazul în care computerul dumneavoastră VAIO a fost infectat cu un virus de computer

- În cazul în care computerul VAIO prezintă probleme ce nu pot fi soluţionate prin intermediul depanării

- Dacă aţi formatat unitatea C: din greşeală

### Ce aplicaţii ar trebui să utilizez pentru a recupera sau reîmprospăta computerul VAIO sau pentru a crea medii de stocare pentru recuperarea datelor?

Utilizaţi următoarele aplicaţii.

#### VAIO Care

- Crearea suporturilor de recuperare

- Verificarea componentelor hardware ale computerului

#### VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions)

- Recuperarea computerului dumneavoastră VAIO

- Salvarea (copierea de rezervă) a datelor

- Ştergerea tuturor datelor de pe dispozitivul de stocare încorporat

#### Mediul de recuperare Windows (Windows RE)

- Reîmprospătare

#### Sugestie

- Pentru mai multe informaţii, consultaţi fişierul de ajutor inclus în VAIO Care şi VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

- De asemenea, puteţi recupera datele de pe computerul VAIO din Mediul de recuperare Windows (Windows RE).

### Ce este o zonă de recuperare?

Zona de recuperare de pe dispozitivul de stocare încorporat conţine date pentru recuperarea sistemului şi a aplicaţiilor. În mod normal, nu puteţi modifica şi nici şterge datele din această zonă, totuşi există aplicaţii disponibile în comerţ, proiectate în acest scop.

### De ce trebuie să creez suporturi de recuperare?

Suporturile de recuperare sunt utilizate pentru a restaura computerul VAIO la starea iniţială din fabrică. Dacă Windows nu porneşte şi dacă aţi şters zona de recuperare, veţi avea nevoie de mediile de stocare pentru recuperarea datelor pentru a efectua o recuperare.

Creaţi suporturi de recuperare imediat după ce computerul este pregătit pentru a fi utilizat.

## Crearea suporturilor de recuperare

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a crea suporturi de recuperare.

Puteţi utiliza suporturi DVD, Blu-ray Disc sau o unitate flash USB ca suporturi de recuperare.

- La modelul fără o unitate de disc optică integrată:

  Utilizaţi o unitate flash USB.

- La modelul cu o unitate de disc optică integrată:

  Se recomandă să utilizaţi suporturi DVD-R, deoarece datele de pe o unitate flash USB pot fi şterse accidental. De asemenea, puteţi utiliza suporturi BD-R/BD-R DL/DVD-R DL/DVD+R/DVD+R DL; însă tipurile de suporturi acceptate de computerul dumneavoastră VAIO şi numărul de discuri necesare variază în funcţie de modelul achiziţionat. Aceste informaţii vă vor fi prezentate în timpul procesului de creare.

#### Notă

- Porturile USB care respectă standardul USB 3.0 nu acceptă recuperarea cu o unitate flash USB care respectă standardul USB 3.0. Pe modelele fără porturi USB care respectă exclusiv standardul USB 2.0, asiguraţi-vă că aţi creat un mediu de stocare pentru recuperarea datelor utilizând o unitate flash USB care nu respectă standardul USB 3.0.

1. Conectaţi computerul VAIO la Internet, descărcaţi şi instalaţi cele mai recente actualizări utilizând VAIO Update.
2. În cazul în care creaţi suporturi de recuperare (discuri optice) la modelele fără o unitate de disc optică integrată, conectaţi la computerul VAIO o unitate de disc optică externă (nu este furnizat). (Pentru informaţii suplimentare legate de modul de conectare a unităţii de disc optice externe, consultaţi Conectarea unei unităţi externe.)

   Dacă s-a livrat un adaptor CA sau un cablu de alimentare, conectaţi-l la o sursă de alimentare.

3. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este deschis pentru a porni VAIO Care.

   Dacă apare fereastra Control cont utilizator, selectaţi Da.

   Apare fereastra VAIO Care.

4. Selectaţi Instrumente complexe (Advanced Tools), Restaurare şi recuperare (Restore and recovery) şi Creare Medii de stocare pentru recuperarea datelor (Create Recovery Media).
5. Citiţi cu atenţie instrucţiunile de pe ecran, apoi selectaţi Următorul (Next).
6. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

#### Notă

- Este posibil să dureze un timp până când starea curentă a procesului este afişată.

- Nu scoateţi şi nu deconectaţi suportul în timp ce creaţi suporturi de recuperare, deoarece aceasta poate duce la eşuarea procesului.

- Păstraţi suporturile de recuperare într-un loc sigur.

#### Sugestie

- Dacă aţi făcut sign in la computerul VAIO ca utilizator standard, este posibil să vi se solicite să introduceţi un nume şi o parolă de administrator.

#### Note privind crearea suporturilor de recuperare

- Suporturile de recuperare sunt specifice computerului VAIO pe care au fost create.

- Nu puteţi reîmprospăta computerul dumneavoastră VAIO utilizând suporturi de recuperare.

- Creaţi suporturi de recuperare imediat după ce computerul VAIO este pregătit pentru a fi utilizat. În următoarele situaţii este posibil să nu puteţi recupera datele de pe computer prin intermediul zonei de recuperare şi să fie necesare suporturile de recuperare:

  - Aţi modificat zona de recuperare cu aplicaţii proiectate pentru modificarea datelor.

  - Aţi instalat un sistem de operare diferit de cel preinstalat pe computer.

  - Aţi formatat dispozitivul de stocare încorporat fără a utiliza VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

- Nu atingeţi suprafaţa discurilor şi nu permiteţi murdărirea acesteia. Amprentele digitale sau praful de pe suprafaţă pot duce la erori de citire/scriere.

- Pentru a suporturi de recuperare, este posibil să fie nevoie să utilizaţi spaţiu liber de pe unitatea C: cu o capacitate de două ori mai mare decât suportul utilizat. În funcţie de modelul dumneavoastră, este posibil să nu puteţi crea suporturile de recuperare în momentul achiziţiei din cauza lipsei de spaţiu liber, chiar dacă unitatea de disc optică acceptă suporturi Blu-ray Disc sau DVD dublu/cu strat dublu.

- Consultaţi fişierul de ajutor inclus în VAIO Care, înainte de a utiliza o unitate flash USB ca suport de recuperare.

## Verificarea volumului zonei de recuperare

Dispozitivul de stocare încorporat conţine zona de recuperare unde sunt stocate datele pentru recuperarea sistemului.

Pentru a verifica volumul zonei de recuperare, urmaţi aceşti paşi:

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulCăutare. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Aplicații şi introduceţi „Computer” în caseta de căutare.
3. Selectaţi Computer.
4. Selectaţi Computer din bara de meniu şi Gestionare.
5. Selectaţi Gestionare disc din Stocare, în panoul din stânga.

   Volumul zonei de recuperare şi volumul total al unităţii C: sunt afişate pe rândul Disk 0 din panoul central.

## Note cu privire la recuperare

Citiţi cu atenţie următoarele note înainte de a recupera computerul VAIO.

### Note importante cu privire la recuperare

- Recuperarea computerului VAIO va şterge toate datele de pe dispozitivul de stocare încorporat şi toate setările vor fi restaurate la valorile iniţiale din fabrică. Asiguraţi-vă că aţi făcut copii de rezervă ale datelor importante.

  Dacă doriţi să păstraţi setările principale şi datele personale, reîmprospătaţi computerul. Consultaţi Reîmprospătarea computerului VAIO pentru mai multe informaţii.

- Deconectaţi toate dispozitivele periferice de la computerul VAIO, exceptând cablul de alimentare, adaptorul CA şi dispozitivele necesare pentru recuperare înainte de a recupera computerul.

- Menţineţi cablul de alimentare sau adaptorul CA conectat la computerul VAIO în timpul procesului de recuperare.

- Nu opriţi procesul de recuperare până când nu este finalizat.

- Dacă aţi uitat parola şi nu puteţi porni procesul de recuperare, contactaţi un centru de service/asistenţă Sony autorizat pentru a o reiniţializa. Se va percepe o taxă de reiniţializare.

### Note cu privire la aplicaţii

- Recuperarea computerului VAIO poate restaura doar aplicaţiile preinstalate. Aplicaţiile care au fost instalate de către dumneavoastră sau datele pe care le-aţi creat după achiziţionare nu pot fi restaurate. În plus, nu puteţi restaura numai Windows.

- Anumite aplicaţii preinstalate includ opţiuni care permit aplicaţiilor să se dezinstaleze sau să se instaleze singure. Totuşi, este posibil ca aplicaţiile să nu funcţioneze în mod corespunzător pe computerul VAIO dacă sunt utilizate astfel de opţiuni.

- Instalarea de aplicaţii pentru modificarea dimensiunii unei partiţii poate dezactiva recuperarea sau crearea suporturilor de recuperare. Pentru a evita această situaţie, creaţi suporturi de recuperare imediat după ce computerul VAIO este pregătit pentru a fi utilizat. Consultaţi Crearea suporturilor de recuperare pentru mai multe informaţii.

## Reîmprospătarea computerului VAIO

În cazul în care computerul VAIO devine instabil, se recomandă utilizarea funcţiei de reîmprospătare furnizate de Windows. Reîmprospătaţi computerul urmând aceşti paşi.

#### Notă

- Modelele prevăzute cu unitate SSD de 64 GO sau de 128 GO nu acceptă funcţia de reîmprospătare. Dacă doriţi să verificaţi capacitatea unităţii SSD, apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit pentru a afişa ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) şi selectaţi Începere configurare BIOS (Start BIOS setup).

1. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit.
   Apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).
2. Selectaţi Începeţi depanarea (Recuperare) (Start troubleshooting (recovery)).
   Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până când apare ecranul Alegeți o opțiune (Choose an option).
3. Selectaţi Depanare (Troubleshoot) şi Reîmprospătaţi PC-ul (Refresh your PC).

Majoritatea datelor de utilizator salvate pe dispozitivul de stocare încorporat, anumite setări de Windows şi toate aplicaţiile descărcate din Magazin Windows vor fi păstrate chiar şi după ce reîmprospătaţi computerul VAIO. În orice caz, este posibil ca unele setări ale aplicaţiilor sau fişiere din anumite foldere să nu fie păstrate.

Consultaţi lista următoare pentru detalii despre ce setări sunt păstrate şi ce date sunt şterse după ce reîmprospătaţi computerul.

#### Setări păstrate după ce reîmprospătaţi computerul VAIO

Următoarele setări vor fi păstrate după ce reîmprospătaţi computerul VAIO.

- Setările de bibliotecă

- Conturile de utilizator (local, domeniu, contul Microsoft) şi apartenenţa la grupuri

- Setările de domeniu

- Setările Windows Update

- Fundalul ecranului Start şi al ecranului de blocare

- Temele desktop

- Setările internaţionale

- Profilurile reţelei fără fir

- Setările configurate în ecranul de bun venit al Windows

#### Date şterse după ce reîmprospătaţi computerul VAIO

Datele din folderele specificate mai jos vor fi şterse după ce reîmprospătaţi computerul VAIO.

- \Windows

- \Program Files

- \Program Files(x86)

- \ProgramData

- \Utilizatori\(Nume utilizator)\AppData

#### Notă

- Salvaţi datele importante în prealabil.

- Este posibil ca datele protejate prin drepturi de autor, precum datele de difuzare digitală sau fişierele muzicale organizate de aplicaţiile de redare a suporturilor digitale, să nu fie disponibile, chiar dacă datele sunt păstrate în aceeaşi locaţie după ce reîmprospătaţi computerul VAIO.

  Pentru instrucţiuni, consultaţi fişierul de ajutor inclus în aplicaţia utilizată.

#### Sugestie

- Aplicaţiile instalate în momentul livrării şi cele instalate din Magazin Windows sunt păstrate, în timp ce toate aplicaţiile desktop pe care le-aţi instalat după achiziţionare vor fi şterse.

## Recuperarea din zona de recuperare

Puteţi recupera datele de pe computerul VAIO din zona de recuperare a dispozitivului de stocare încorporat. Această metodă de recuperare este mai rapidă decât cea care utilizează mediile de stocare pentru recuperarea datelor.

Consultaţi Note cu privire la recuperare înainte de a recupera datele de pe computer.

1. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit.

   Apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

2. Selectaţi Începeţi depanarea (Recuperare) (Start troubleshooting (recovery)).

   Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până când apare ecranul Alegeți o opțiune (Choose an option).

3. Selectaţi Depanare (Troubleshoot) şi Serviciile de recuperare VAIO (VAIO recovery solutions).

   Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până când apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

4. Selectaţi Pornire expert recuperare (Start recovery wizard).
5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

#### Sugestie

- Dacă apare fereastra de selectare a limbii pentru afişaj, selectaţi limba dorită, apoi OK.

- Pentru a efectua o recuperare particularizată, selectaţi Instrumente (Tools) şi Pornire expert recuperare complexă (Start advanced recovery wizard).

## Despre butonul ASSIST

Apăsaţi butonul ASSIST pentru a efectua întreţinerea regulată a computerului VAIO sau pentru a rezolva probleme pe care le puteţi întâmpina în timpul utilizării computerului.

În timp ce computerul este pornit, butonul ASSIST porneşte VAIO Care.

În timp ce computerul este oprit, butonul ASSIST afişează ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) poate fi utilizat pentru a recupera datele de pe computer în caz de urgenţă, de exemplu, atunci când Windows nu porneşte.

#### Notă

- Dacă este afişat ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) şi trec cinci minute fără să fie efectuată vreo operaţie, computerul VAIO se opreşte automat.

## Încărcarea sistemului computerului VAIO de pe dispozitive externe

Puteţi încărca sistemul computerului VAIO de pe dispozitive externe, precum o unitate de disc optică, o unitate de dischete USB sau o unitate flash USB, utilizând funcţia BIOS.

1. Conectaţi un dispozitiv extern la computerul VAIO.
2. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit.

   Apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

3. Selectaţi Pornire de pe suportul media (dispozitiv USB/disc optic) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Începe procesul de încărcare de pe dispozitivul extern.

#### Notă

- Deconectaţi toate dispozitivele de la computerul VAIO, cu excepţia dispozitivului extern de pe care intenţionaţi să încărcaţi sistemul. Unele dispozitive nu pot fi utilizate pentru a încărca sistemul computerului sau nu pot fi utilizate cu computerul.

- Dacă împreună cu dispozitivul extern este furnizat şi un adaptor CA, asiguraţi-vă că l-aţi conectat mai întâi la o sursă de alimentare CA.

## Despre butonul ASSIST

Apăsaţi butonul ASSIST pentru a efectua întreţinerea regulată a computerului VAIO sau pentru a rezolva probleme pe care le puteţi întâmpina în timpul utilizării computerului.

În timp ce computerul este pornit, butonul ASSIST porneşte VAIO Care.

În timp ce computerul este oprit, butonul ASSIST afişează ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) poate fi utilizat pentru a recupera datele de pe computer în caz de urgenţă, de exemplu, atunci când Windows nu porneşte.

#### Notă

- Dacă este afişat ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) şi trec cinci minute fără să fie efectuată vreo operaţie, computerul VAIO se opreşte automat.

## Copierea de rezervă a datelor atunci când nu puteţi porni Windows

Dacă nu puteţi porni Windows, efectuaţi o copie de rezervă a datelor utilizând VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

1. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit.

   Apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

2. Selectaţi Începeţi depanarea (Recuperare) (Start troubleshooting (recovery)).

   Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până când apare ecranul Alegeți o opțiune (Choose an option).

3. Selectaţi Depanare (Troubleshoot) şi Serviciile de recuperare VAIO (VAIO recovery solutions).

   Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până când apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

4. Selectaţi Instrumente (Tools) şi Rescue Data.
5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

#### Sugestie

- Dacă la pasul 3 apare fereastra de selectare a limbii pentru afişaj, selectaţi limba dorită, apoi OK.

- În mod alternativ, puteţi porni VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) prin intermediul mediilor de stocare pentru recuperarea datelor. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Recuperarea de pe suporturile de recuperare.

- Este recomandat să selectaţi o unitate hard disk externă ca locaţie pentru salvarea fişierelor recuperate dacă selectaţi Regăsire particularizată (Custom rescue).

#### Note cu privire la utilizarea VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions)

- Manevraţi cu grijă fişierele recuperate pentru a le proteja împotriva accesului neautorizat.

- Dezactivaţi caracteristica Windows de criptare a hard diskului înainte de a utiliza VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) pentru a efectua o copie de rezervă a datelor şi pentru a le restaura.

  Totuşi, fişierele recuperate care nu sunt criptate pe dispozitivul de stocare încorporat pot fi accesate cu uşurinţă de utilizatori neautorizaţi ce utilizează mediile de stocare pentru recuperarea datelor şi această aplicaţie. Prin urmare, după utilizarea aplicaţiei, asiguraţi-vă că setaţi o parolă de pornire sau o parolă pentru hard disk, activaţi caracteristica Windows de criptare a hard diskului şi păstraţi mediile de stocare pentru recuperarea datelor într-un loc sigur pentru a proteja fişierele salvate împotriva accesului neautorizat.

- Pentru a restaura date protejate prin drepturi de autor, cum ar fi fişiere muzicale organizate de aplicaţii de redare a suporturilor digitale, utilizaţi un instrument de creare a copiilor de rezervă specificat de aplicaţia pe care aţi utilizat-o pentru a importa astfel de date. Sony nu garantează compatibilitatea de redare a datelor care nu sunt restaurate cu instrumentul de creare a copiilor de rezervă specificat.

- VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) nu acceptă copii de rezervă ale unui fişier al cărui nume include o cale ce depăşeşte 260 de caractere.

- Utilizarea VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) nu garantează crearea de copii de rezervă pentru toate datele de pe dispozitivul de stocare încorporat.

  Sony nu îşi asumă nicio răspundere pentru nicio pierdere de date rezultată în urma eşuării procesului de creare de copii de rezervă.

- Utilizaţi cablul de alimentare sau adaptorul CA pentru a alimenta computerul VAIO în timp ce utilizaţi VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

- Computerul VAIO reporneşte automat la 72 de ore după ce porneşte VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions). Dacă au trecut 72 de ore în timpul procesului de copiere de rezervă, procesul va fi oprit şi computerul va reporni. Nu există nicio modalitate de a relua procesul.

- Fişierele recuperate pot fi împărţite în două sau mai multe fişiere şi pot fi salvate într-o locaţie specificată sau pot fi redenumite, în funcţie de locaţia pe care aţi selectat-o. Utilizaţi Instrumentul VAIO de restaurare a datelor (VAIO Data Restore Tool) pentru a restaura fişierele recuperate. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Restaurarea datelor utilizând Instrumentul VAIO de restaurare a datelor (VAIO Data Restore Tool).

- Dacă o unitate hard disk sau o unitate de disc optică externă nu acceptă conexiunea USB, trebuie să instalaţi un driver.

## Crearea unui punct de restaurare

Un punct de restaurare vă permite să restauraţi fişierele de sistem ale computerului la o stare anterioară, în funcţie de momentul creării punctului de restaurare.

În mod normal, punctele de restaurare sunt create automat, de exemplu, atunci când instalaţi un driver. Totuşi, vă recomandăm să creaţi manual un punct de restaurare nou, înainte de a instala aplicaţii sau drivere pe computerul VAIO.

Consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) pentru informaţii despre crearea unui punct de restaurare.

## Despre tipurile de copiere de rezervă

Puteţi utiliza funcţia Copiere de rezervă și restaurare din Windows pentru a face copii de rezervă ale datelor importante.

Există mai multe tipuri de copiere de rezervă care să vă satisfacă nevoile, după cum sunt descrise mai jos.

### Copierea de rezervă a fişierelor

Puteţi selecta şi crea copii de rezervă ale folderelor şi fişierelor stocate pe computerul VAIO pe un hard disk extern.

Pentru detalii despre crearea de copii de rezervă a datelor, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows).

### Copierea de rezervă a imaginilor sistemului

Puteţi crea o copie de rezervă a întregului sistem al computerului dumneavoastră VAIO. Dacă dispozitivul de stocare încorporat sau computerul nu mai funcţionează, puteţi utiliza imaginea sistemului pentru a restaura computerul la starea din momentul efectuării copiei de rezervă.

Pentru a crea o imagine de sistem, aveţi nevoie de un hard disk opţional formatat în formatul NTFS. De asemenea, puteţi efectua o copie de rezervă a imaginii sistemului pe discuri optice, precum Blu-ray Disc sau DVD-uri.

Pentru detalii despre crearea unei imagini a sistemului, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows).

#### Notă

- Noi nu vom restaura şi nici nu vom oferi despăgubiri pentru date pierdute sau deteriorate, în nicio circumstanţă, inclusiv în situaţia defectării computerului VAIO.

- Creaţi medii de stocare pentru recuperarea datelor la scurt timp după achiziţionarea computerului VAIO. În cazul în care nu puteţi realiza o copie de rezervă a datelor cu funcţia din Windows, din cauza funcţionării defectuoase a computerului, puteţi utiliza instrumentul de copiere de rezervă inclus pe mediile de stocare pentru recuperarea datelor pentru a face copii de rezervă ale datelor.

  Pentru informaţii despre crearea mediilor de stocare pentru recuperarea datelor, consultaţi Crearea suporturilor de recuperare.

#### Sugestie

- În cazul în care computerul VAIO nu este prevăzut cu o unitate de disc, trebuie să conectaţi un dispozitiv extern, cum ar fi o unitate de hard disk externă sau o unitate DVD, la computer înainte de crearea de copii de rezervă sau trebuie să redimensionaţi partiţia unităţii C: şi să creaţi altă partiţie înainte de crearea de copii de rezervă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Crearea partiţiilor.

## Despre copierea de rezervă

Procesul de copiere de rezervă creează o copie de rezervă a datelor stocate pe dispozitivul de stocare încorporat şi o salvează într-o altă locaţie.

Din cauza unor evenimente neaşteptate sau a viruşilor de computer, este posibil să pierdeţi diverse date stocate pe dispozitivul de stocare încorporat. Pentru a restaura datele pierdute, este necesară copia de rezervă a acestora.

Se recomandă cu tărie copierea de rezervă regulată a datelor.

Dacă puteţi porni Windows, efectuaţi o copie de rezervă a datelor şi restauraţi-le prin intermediul funcţiei din Windows.

Pentru a utiliza funcţia, deschideţi Panou de control şi selectaţi Sistem și securitate şi Istoric fișiere.

## Restaurarea fişierelor de sistem utilizând punctul de restaurare, atunci când nu puteţi porni Windows

Atunci când nu puteţi porni Windows, urmaţi paşii de mai jos pentru a restaura fişierele de sistem ale computerului.

Dacă utilizaţi medii de stocare pentru recuperarea datelor (discuri optice) la modelele fără o unitate de disc optică integrată, conectaţi la computerul VAIO o unitate de disc optică externă (nu este furnizat). Pentru informaţii suplimentare legate de modul de conectare a unităţii de disc optice externe, consultaţi Conectarea unei unităţi externe.

Dacă s-a livrat un adaptor CA sau un cablu de alimentare, conectaţi-l la o sursă de alimentare.

1. Introduceţi mediile de stocare pentru recuperarea datelor (discurile optice) în unitatea de disc optică sau conectaţi unitatea flash USB la portul USB de pe computerul VAIO, în timp ce computerul se află în modul Normal.
2. Opriţi computerul VAIO.
3. Apăsaţi butonul ASSIST pentru a afişa ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) şi selectaţi Pornire de pe suportul media (dispozitiv USB/disc optic) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până când apare ecranul Alegeți o opțiune (Choose an option).

4. Selectaţi Depanare (Troubleshoot) Opțiuni complexe (Advanced options) şi Restaurare sistem (System Restore).
5. Selectaţi sistemul dumneavoastră de operare.

   Apare fereastra Restaurare sistem (System Restore).

6. Selectaţi Următorul (Next).
7. Selectaţi un punct de restaurare şi Următorul (Next).

   Apare fereastra de confirmare a punctului de restaurare selectat.

8. Selectaţi Terminare (Finish) pentru a confirma punctul de restaurare.

   Computerul VAIO reporneşte după ce fişierele de sistem sunt restaurate.

## Restaurarea datelor utilizând Instrumentul VAIO de restaurare a datelor (VAIO Data Restore Tool)

Puteţi utiliza Instrumentul VAIO de restaurare a datelor (VAIO Data Restore Tool) pentru a restaura fişierele pentru care s-au creat anterior copii de rezervă utilizând VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

Pentru a afla instrucţiuni despre utilizarea aplicaţiei, consultaţi fişierul ajutor inclus în aplicaţie.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulCăutare. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Aplicații şi introduceţi „Instrumentul VAIO de restaurare a datelor (VAIO Data Restore Tool)” în caseta de căutare.
3. Selectaţi Instrumentul VAIO de restaurare a datelor (VAIO Data Restore Tool).

   Apare fereastra Instrumentul VAIO de restaurare a datelor (VAIO Data Restore Tool).

4. Selectaţi Următorul (Next).

   Dacă apare fereastra Control cont utilizator, selectaţi Da.

5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

#### Notă

- Pentru a restaura date protejate prin drepturi de autor, cum ar fi fişiere muzicale organizate de aplicaţii de redare a suporturilor digitale, utilizaţi un instrument de creare a copiilor de rezervă specificat de aplicaţia pe care aţi utilizat-o pentru a importa astfel de date. Sony nu garantează compatibilitatea de redare a datelor care nu sunt restaurate cu instrumentul de creare a copiilor de rezervă specificat.

#### Sugestie

- Dacă aţi făcut sign in la computerul VAIO ca utilizator standard, este posibil să vi se solicite să introduceţi un nume şi o parolă de administrator.

- Dacă este necesar, mutaţi fişierele restaurate în locaţia iniţială.

## Păstrarea computerului VAIO în stare optimă (VAIO Care)

Prin intermediul VAIO Care, puteţi efectua operaţiile următoare pentru a menţine computerul VAIO la un nivel optim de funcţionare.

- Realizaţi verificări de performanţă şi reglaje regulate.

- Găsiţi informaţii de asistenţă (adresa URL a site-ului Web de asistenţă şi informaţii de contact).

- Porniţi VAIO Care prin simpla apăsare a butonului ASSIST şi căutaţi măsurile adecvate în cazul în care întâmpinaţi probleme.

1. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este pornit.

   VAIO Care porneşte.

   Pentru mai multe informaţii, consultaţi fişierul de ajutor inclus în VAIO Care.

#### Sugestie

- Apăsarea butonului ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit afişează ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)). VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) poate fi utilizat pentru a recupera datele de pe computer în caz de urgenţă, de exemplu, dacă Windows nu porneşte.

- În mod alternativ, deschideţi butoanele, selectaţi butonulCăutare şi Aplicații şi introduceţi „VAIO Care (Desktop)” în caseta de căutare pentru a porni VAIO Care.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

## Crearea partiţiilor

Acest subiect descrie modul de a crea partiţii.

#### Notă

- Dacă reduceţi volumul partiţiei unităţii C:, nu puteţi crea suporturi de recuperare şi nu puteţi finaliza procesul de recuperare, deoarece spaţiul liber de pe dispozitivul de stocare încorporat nu este suficient.

1. Deschideţi Panou de control, selectaţi Sistem și securitate şi selectaţi Creare și formatare partiții pe hard disk din Instrumente de administrare. (Consultaţi Deschiderea Panou de control pentru a deschide Panou de control.)

   Dacă apare fereastra Control cont utilizator, selectaţi Da.

2. Faceţi clic dreapta pe unitatea C: dorită şi selectaţi Îngustare volum.
3. Introduceţi dimensiunea partiţiei ce urmează a fi creată în Introduceți volumul spațiului de redus, în MB: şi selectaţi Reducere.
4. Faceţi clic dreapta pe pictograma Nealocat şi selectaţi Volum simplu nou.
5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

#### Sugestie

- Dacă aţi făcut sign in la computerul VAIO ca utilizator standard, este posibil să vi se solicite să introduceţi un nume şi o parolă de administrator.

## Crearea altor unităţi (modificarea partiţiilor)

Partiţiile sunt zone împărţite pe dispozitivul de stocare încorporat. Împărţirea dispozitivului de stocare încorporat în mai mult de o partiţie poate prezenta diverse avantaje, precum separarea fişierelor de sistem de fişierele de date.

Computerul dumneavoastră VAIO are o singură partiţie (unitatea C:) ca setare implicită din fabrică.

Dacă doriţi să stocaţi date pe o altă partiţie, precum unitatea D:, modificaţi dimensiunea partiţiei şi creaţi o partiţie nouă.

Pentru informaţii privind crearea partiţiilor, consultaţi Crearea partiţiilor.

#### Sugestie

- Este posibil ca unele modele să aibă unitatea D: ca setare implicită din fabrică.

## Eliminarea conţinutului de recuperare pentru eliberarea de spaţiu pe disc

Dispozitivul de stocare încorporat conţine zona de recuperare unde sunt stocate datele pentru recuperarea sistemului. În cazul în care computerul dumneavoastră VAIO include o unitate SSD, este posibil să doriţi să minimizaţi zona de recuperare prin eliminarea acestor date pentru a elibera spaţiu pe unitatea C: (sau ultima unitate din lista dumneavoastră de unităţi, de exemplu, unitatea D:).

Aveţi nevoie de mediile de stocare pentru recuperarea datelor pentru a elimina datele pentru recuperarea sistemului sau pentru a recupera computerul după eliminarea datelor.

Reţineţi că eliminarea conţinutului de recuperare va face imposibilă utilizarea funcţiei Reîmprospătare.

Dacă utilizaţi suporturi de recuperare (discuri optice) la modelele fără o unitate de disc optică integrată, conectaţi la computer o unitate de disc optică externă (nu este furnizat). Pentru informaţii suplimentare legate de modul de conectare a unităţii de disc optice externe, consultaţi Conectarea unei unităţi externe.

Dacă s-a livrat un adaptor CA sau un cablu de alimentare, conectaţi-l la o sursă de alimentare.

1. Creaţi suporturi de recuperare, dacă nu le-aţi creat deja.

   Pentru informaţii suplimentare privind crearea suporturilor de recuperare, consultaţi Crearea suporturilor de recuperare.

2. Introduceţi mediile de stocare pentru recuperarea datelor în unitatea de disc optică sau conectaţi unitatea flash USB (nu este furnizată) la portul USB de pe computerul VAIO, în timp ce computerul se află în modul Normal.
3. Opriţi computerul VAIO.
4. Apăsaţi butonul ASSIST pentru a afişa ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) şi selectaţi Pornire de pe suportul media (dispozitiv USB/disc optic) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până când apare ecranul Alegeți o opțiune (Choose an option).

5. Selectaţi Depanare (Troubleshoot) şi Serviciile de recuperare VAIO (VAIO recovery solutions).

   Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până când apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

6. Selectaţi Instrumente (Tools) şi Eliminare partiţie de recuperare (Remove recovery partition).
7. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

## Verificarea volumului zonei de recuperare

Dispozitivul de stocare încorporat conţine zona de recuperare unde sunt stocate datele pentru recuperarea sistemului.

Pentru a verifica volumul zonei de recuperare, urmaţi aceşti paşi:

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulCăutare. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Aplicații şi introduceţi „Computer” în caseta de căutare.
3. Selectaţi Computer.
4. Selectaţi Computer din bara de meniu şi Gestionare.
5. Selectaţi Gestionare disc din Stocare, în panoul din stânga.

   Volumul zonei de recuperare şi volumul total al unităţii C: sunt afişate pe rândul Disk 0 din panoul central.

## Crearea partiţiilor

Acest subiect descrie modul de a crea partiţii.

#### Notă

- Dacă reduceţi volumul partiţiei unităţii C:, nu puteţi crea suporturi de recuperare şi nu puteţi finaliza procesul de recuperare, deoarece spaţiul liber de pe dispozitivul de stocare încorporat nu este suficient.

1. Deschideţi Panou de control, selectaţi Sistem și securitate şi selectaţi Creare și formatare partiții pe hard disk din Instrumente de administrare. (Consultaţi Deschiderea Panou de control pentru a deschide Panou de control.)

   Dacă apare fereastra Control cont utilizator, selectaţi Da.

2. Faceţi clic dreapta pe unitatea C: dorită şi selectaţi Îngustare volum.
3. Introduceţi dimensiunea partiţiei ce urmează a fi creată în Introduceți volumul spațiului de redus, în MB: şi selectaţi Reducere.
4. Faceţi clic dreapta pe pictograma Nealocat şi selectaţi Volum simplu nou.
5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

#### Sugestie

- Dacă aţi făcut sign in la computerul VAIO ca utilizator standard, este posibil să vi se solicite să introduceţi un nume şi o parolă de administrator.

## Crearea altor unităţi (modificarea partiţiilor)

Partiţiile sunt zone împărţite pe dispozitivul de stocare încorporat. Împărţirea dispozitivului de stocare încorporat în mai mult de o partiţie poate prezenta diverse avantaje, precum separarea fişierelor de sistem de fişierele de date.

Computerul dumneavoastră VAIO are o singură partiţie (unitatea C:) ca setare implicită din fabrică.

Dacă doriţi să stocaţi date pe o altă partiţie, precum unitatea D:, modificaţi dimensiunea partiţiei şi creaţi o partiţie nouă.

Pentru informaţii privind crearea partiţiilor, consultaţi Crearea partiţiilor.

#### Sugestie

- Este posibil ca unele modele să aibă unitatea D: ca setare implicită din fabrică.

## Despre recuperare

Recuperarea este procesul de restaurare a dispozitivului de stocare încorporat la starea iniţială din fabrică. Reîmprospătarea este procesul de reinstalare a sistemului de operare cu păstrarea setărilor principale şi a datelor personale.

În cazul în care computerul VAIO devine instabil, mai întâi reîmprospătaţi-l. Dacă problem persistă, recuperaţi computerul.

Există două modalităţi de a recupera sistemul computerului:

- De pe suporturile de recuperare

- Din zona de recuperare

#### Notă

- Modelele prevăzute cu unitate SSD de 64 GO sau de 128 GO nu acceptă funcţia de reîmprospătare. Dacă doriţi să verificaţi capacitatea unităţii SSD, apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit pentru a afişa ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) şi selectaţi Începere configurare BIOS (Start BIOS setup).

### Când trebuie să efectuez recuperarea sau reîmprospătarea?

- În cazul în care computerul dumneavoastră VAIO este instabil

- În cazul în care computerul dumneavoastră VAIO a fost infectat cu un virus de computer

- În cazul în care computerul VAIO prezintă probleme ce nu pot fi soluţionate prin intermediul depanării

- Dacă aţi formatat unitatea C: din greşeală

### Ce aplicaţii ar trebui să utilizez pentru a recupera sau reîmprospăta computerul VAIO sau pentru a crea medii de stocare pentru recuperarea datelor?

Utilizaţi următoarele aplicaţii.

#### VAIO Care

- Crearea suporturilor de recuperare

- Verificarea componentelor hardware ale computerului

#### VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions)

- Recuperarea computerului dumneavoastră VAIO

- Salvarea (copierea de rezervă) a datelor

- Ştergerea tuturor datelor de pe dispozitivul de stocare încorporat

#### Mediul de recuperare Windows (Windows RE)

- Reîmprospătare

#### Sugestie

- Pentru mai multe informaţii, consultaţi fişierul de ajutor inclus în VAIO Care şi VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

- De asemenea, puteţi recupera datele de pe computerul VAIO din Mediul de recuperare Windows (Windows RE).

### Ce este o zonă de recuperare?

Zona de recuperare de pe dispozitivul de stocare încorporat conţine date pentru recuperarea sistemului şi a aplicaţiilor. În mod normal, nu puteţi modifica şi nici şterge datele din această zonă, totuşi există aplicaţii disponibile în comerţ, proiectate în acest scop.

### De ce trebuie să creez suporturi de recuperare?

Suporturile de recuperare sunt utilizate pentru a restaura computerul VAIO la starea iniţială din fabrică. Dacă Windows nu porneşte şi dacă aţi şters zona de recuperare, veţi avea nevoie de mediile de stocare pentru recuperarea datelor pentru a efectua o recuperare.

Creaţi suporturi de recuperare imediat după ce computerul este pregătit pentru a fi utilizat.

## Reîmprospătarea computerului VAIO

În cazul în care computerul VAIO devine instabil, se recomandă utilizarea funcţiei de reîmprospătare furnizate de Windows. Reîmprospătaţi computerul urmând aceşti paşi.

#### Notă

- Modelele prevăzute cu unitate SSD de 64 GO sau de 128 GO nu acceptă funcţia de reîmprospătare. Dacă doriţi să verificaţi capacitatea unităţii SSD, apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit pentru a afişa ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) şi selectaţi Începere configurare BIOS (Start BIOS setup).

1. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit.
   Apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).
2. Selectaţi Începeţi depanarea (Recuperare) (Start troubleshooting (recovery)).
   Urmaţi instrucţiunile de pe ecran până când apare ecranul Alegeți o opțiune (Choose an option).
3. Selectaţi Depanare (Troubleshoot) şi Reîmprospătaţi PC-ul (Refresh your PC).

Majoritatea datelor de utilizator salvate pe dispozitivul de stocare încorporat, anumite setări de Windows şi toate aplicaţiile descărcate din Magazin Windows vor fi păstrate chiar şi după ce reîmprospătaţi computerul VAIO. În orice caz, este posibil ca unele setări ale aplicaţiilor sau fişiere din anumite foldere să nu fie păstrate.

Consultaţi lista următoare pentru detalii despre ce setări sunt păstrate şi ce date sunt şterse după ce reîmprospătaţi computerul.

#### Setări păstrate după ce reîmprospătaţi computerul VAIO

Următoarele setări vor fi păstrate după ce reîmprospătaţi computerul VAIO.

- Setările de bibliotecă

- Conturile de utilizator (local, domeniu, contul Microsoft) şi apartenenţa la grupuri

- Setările de domeniu

- Setările Windows Update

- Fundalul ecranului Start şi al ecranului de blocare

- Temele desktop

- Setările internaţionale

- Profilurile reţelei fără fir

- Setările configurate în ecranul de bun venit al Windows

#### Date şterse după ce reîmprospătaţi computerul VAIO

Datele din folderele specificate mai jos vor fi şterse după ce reîmprospătaţi computerul VAIO.

- \Windows

- \Program Files

- \Program Files(x86)

- \ProgramData

- \Utilizatori\(Nume utilizator)\AppData

#### Notă

- Salvaţi datele importante în prealabil.

- Este posibil ca datele protejate prin drepturi de autor, precum datele de difuzare digitală sau fişierele muzicale organizate de aplicaţiile de redare a suporturilor digitale, să nu fie disponibile, chiar dacă datele sunt păstrate în aceeaşi locaţie după ce reîmprospătaţi computerul VAIO.

  Pentru instrucţiuni, consultaţi fişierul de ajutor inclus în aplicaţia utilizată.

#### Sugestie

- Aplicaţiile instalate în momentul livrării şi cele instalate din Magazin Windows sunt păstrate, în timp ce toate aplicaţiile desktop pe care le-aţi instalat după achiziţionare vor fi şterse.

## Păstrarea computerului VAIO în stare optimă (VAIO Care)

Prin intermediul VAIO Care, puteţi efectua operaţiile următoare pentru a menţine computerul VAIO la un nivel optim de funcţionare.

- Realizaţi verificări de performanţă şi reglaje regulate.

- Găsiţi informaţii de asistenţă (adresa URL a site-ului Web de asistenţă şi informaţii de contact).

- Porniţi VAIO Care prin simpla apăsare a butonului ASSIST şi căutaţi măsurile adecvate în cazul în care întâmpinaţi probleme.

1. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este pornit.

   VAIO Care porneşte.

   Pentru mai multe informaţii, consultaţi fişierul de ajutor inclus în VAIO Care.

#### Sugestie

- Apăsarea butonului ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit afişează ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)). VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) poate fi utilizat pentru a recupera datele de pe computer în caz de urgenţă, de exemplu, dacă Windows nu porneşte.

- În mod alternativ, deschideţi butoanele, selectaţi butonulCăutare şi Aplicații şi introduceţi „VAIO Care (Desktop)” în caseta de căutare pentru a porni VAIO Care.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

## Utilizarea VAIO Update

VAIO Update furnizează un serviciu care vă informează cu privire la actualizările disponibile, precum notificările importante sau programele de actualizare, pentru a menţine computerul VAIO actualizat.

Prin intermediul Internetului, VAIO Update detectează automat programele de actualizare necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor computerului sau aplicaţii noi care sunt disponibile şi vă permite să le descărcaţi şi să le instalaţi în câţiva paşi simpli.

1. Porniţi VAIO Update şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Update.)

#### Sugestie

- Puteţi, de asemenea, să porniţi VAIO Update din VAIO Care (Desktop).

## Utilizarea aplicaţiei antivirus pentru computerul dumneavoastră VAIO

Protejaţi-vă computerul VAIO împotriva viruşilor de computer utilizând aplicaţia antivirus.

Puteţi menţine actualizată aplicaţia antivirus cu cele mai recente actualizări, descărcând şi instalând actualizările de pe site-ul Web al editorului aplicaţiei. Pentru a actualiza aplicaţia antivirus, găsiţi aplicaţia antivirus instalată pe computerul VAIO şi urmaţi paşii de mai jos.

1. Asiguraţi-vă că aţi conectat computerul VAIO la Internet.
2. Efectuaţi oricare dintre următoarele operaţiuni conform aplicaţiei antivirus preinstalate.

   Pentru Trend Micro:

   Porniţi Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Pentru McAfee:

   Porniţi McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security sau McAfee Total Protection.

   Pentru Kaspersky Internet Security:

   Porniţi Kaspersky Internet Security.

3. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

#### Notă

- Este posibil ca procedura reală să fie diferită de cea de mai sus, în funcţie de versiunea aplicaţiei instalate pe computerul dumneavoastră VAIO. Într-un astfel de caz, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

#### Sugestie

- Pentru a porni aplicaţia antivirus, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

- Pentru informaţii suplimentare, consultaţi fişierul de ajutor inclus în aplicaţie.

## Crearea/modificarea/eliminarea parolei Windows

Stabilirea unei parole Windows vă permite să vă protejaţi computerul VAIO împotriva accesului neautorizat, prin solicitarea introducerii unei parole atunci când se porneşte computerul sau când acesta revine la modul Normal dintr-un mod de economisire a energiei.

Consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) pentru mai multe informaţii despre parola pentru Windows.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos.
3. Selectaţi Utilizatori din panoul din stânga al ecranului Setări PC.
4. Selectaţi Creare parolă sau Schimbați parola.
5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce parola.

#### Notă

- Nu uitaţi parola. Notaţi parola undeva şi păstraţi-o într-un loc sigur.

#### Sugestie

- Puteţi introduce o sugestie, pentru a vă aminti parola, în cazul în care o uitaţi. De asemenea, puteţi crea un disc de reiniţializare a parolei, care poate fi utilizat pentru a crea o parolă nouă. Consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) pentru mai multe informaţii despre parola pentru Windows.

## Stabilirea/modificarea parolei de pornire

Puteţi stabili o parolă (parolă de pornire) pentru încărcarea sistemului computerului VAIO, utilizând funcţia BIOS. Pentru a porni computerul, după ce apare sigla VAIO vi se va cere să introduceţi parola de pornire.

Există două tipuri de parole. Stabiliţi, mai întâi, parola de calculator.

- Parola de calculator (pentru administratori):

  Permite utilizatorilor cu drepturi administrative să modifice toate opţiunile de configurare din ecranul de configurare BIOS, precum şi să pornească computerul VAIO.

- Parola de utilizator (pentru utilizatori fără drepturi administrative):

  Permite utilizatorilor obişnuiţi să modifice unele dintre opţiunile de configurare BIOS, precum şi să pornească computerul VAIO. Pentru a stabili parola de utilizator, trebuie, mai întâi, să stabiliţi parola de calculator.

1. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit.

   Apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

2. Selectaţi Începere configurare BIOS (Start BIOS setup).

   Introduceţi o parolă, dacă a fost deja stabilită.

   Apare ecranul de configurare BIOS.

3. Apăsaţi tastasaupentru a selecta fila Security, selectaţi Set Machine Password sau Set User Password, apoi apăsaţi tasta Enter.

   Apare ecranul de introducere a parolei.

4. Introduceţi parola şi apăsaţi tasta Enter.

   Pentru a modifica parola, introduceţi parola curentă şi o parolă nouă. Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii) şi este sensibilă la majuscule şi minuscule.

5. Apăsaţi tastasaupentru a selecta Password when Power On, apăsaţi tasta Enter şi selectaţi Enabled.
6. Apăsaţi tastasaupentru a selecta fila Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi tasta Enter.
7. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.

#### Notă

- Asiguraţi-vă că vă notaţi parola pentru a nu o uita.

- Dacă uitaţi parola, nu puteţi încărca sistemul computerului VAIO.

- Puteţi reiniţializa parola de utilizator în ecranul de configurare BIOS, prin introducerea parolei de calculator.

- Dacă uitaţi parola de calculator, aceasta trebuie reiniţializată de un centru de service/asistenţă Sony autorizat. (Se va percepe taxa de reiniţializare.)

## Eliminarea parolei de pornire

Dacă nu mai este necesară parola de pornire pentru încărcarea sistemului computerului VAIO, urmaţi paşii de mai jos pentru a elimina parola de calculator şi parola de utilizator.

1. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit.

   Apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

2. Selectaţi Începere configurare BIOS (Start BIOS setup).

   Introduceţi o parolă, dacă a fost deja stabilită.

   Apare ecranul de configurare BIOS.

3. Apăsaţi tastasaupentru a selecta fila Security, selectaţi Set Machine Password sau Set User Password, apoi apăsaţi tasta Enter.

   Apare ecranul de introducere a parolei.

4. Lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password şi Confirm New Password şi apăsaţi tasta Enter.
5. Apăsaţi tastasaupentru a selecta fila Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi tasta Enter.

   Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.

## Stabilirea/modificarea parolei de pornire

Puteţi stabili o parolă (parolă de pornire) pentru încărcarea sistemului computerului VAIO, utilizând funcţia BIOS. Pentru a porni computerul, după ce apare sigla VAIO vi se va cere să introduceţi parola de pornire.

Există două tipuri de parole. Stabiliţi, mai întâi, parola de calculator.

- Parola de calculator (pentru administratori):

  Permite utilizatorilor cu drepturi administrative să modifice toate opţiunile de configurare din ecranul de configurare BIOS, precum şi să pornească computerul VAIO.

- Parola de utilizator (pentru utilizatori fără drepturi administrative):

  Permite utilizatorilor obişnuiţi să modifice unele dintre opţiunile de configurare BIOS, precum şi să pornească computerul VAIO. Pentru a stabili parola de utilizator, trebuie, mai întâi, să stabiliţi parola de calculator.

1. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit.

   Apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

2. Selectaţi Începere configurare BIOS (Start BIOS setup).

   Introduceţi o parolă, dacă a fost deja stabilită.

   Apare ecranul de configurare BIOS.

3. Apăsaţi tastasaupentru a selecta fila Security, selectaţi Set Machine Password sau Set User Password, apoi apăsaţi tasta Enter.

   Apare ecranul de introducere a parolei.

4. Introduceţi parola şi apăsaţi tasta Enter.

   Pentru a modifica parola, introduceţi parola curentă şi o parolă nouă. Parola poate avea până la 32 de caractere alfanumerice (inclusiv spaţii) şi este sensibilă la majuscule şi minuscule.

5. Apăsaţi tastasaupentru a selecta Password when Power On, apăsaţi tasta Enter şi selectaţi Enabled.
6. Apăsaţi tastasaupentru a selecta fila Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi tasta Enter.
7. Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.

#### Notă

- Asiguraţi-vă că vă notaţi parola pentru a nu o uita.

- Dacă uitaţi parola, nu puteţi încărca sistemul computerului VAIO.

- Puteţi reiniţializa parola de utilizator în ecranul de configurare BIOS, prin introducerea parolei de calculator.

- Dacă uitaţi parola de calculator, aceasta trebuie reiniţializată de un centru de service/asistenţă Sony autorizat. (Se va percepe taxa de reiniţializare.)

## Eliminarea parolei de pornire

Dacă nu mai este necesară parola de pornire pentru încărcarea sistemului computerului VAIO, urmaţi paşii de mai jos pentru a elimina parola de calculator şi parola de utilizator.

1. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit.

   Apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)).

2. Selectaţi Începere configurare BIOS (Start BIOS setup).

   Introduceţi o parolă, dacă a fost deja stabilită.

   Apare ecranul de configurare BIOS.

3. Apăsaţi tastasaupentru a selecta fila Security, selectaţi Set Machine Password sau Set User Password, apoi apăsaţi tasta Enter.

   Apare ecranul de introducere a parolei.

4. Lăsaţi necompletate câmpurile Enter New Password şi Confirm New Password şi apăsaţi tasta Enter.
5. Apăsaţi tastasaupentru a selecta fila Exit, selectaţi Exit Setup, apoi apăsaţi tasta Enter.

   Când apare mesajul de confirmare, apăsaţi tasta Enter.

## Păstrarea computerului VAIO în stare optimă (VAIO Care)

Prin intermediul VAIO Care, puteţi efectua operaţiile următoare pentru a menţine computerul VAIO la un nivel optim de funcţionare.

- Realizaţi verificări de performanţă şi reglaje regulate.

- Găsiţi informaţii de asistenţă (adresa URL a site-ului Web de asistenţă şi informaţii de contact).

- Porniţi VAIO Care prin simpla apăsare a butonului ASSIST şi căutaţi măsurile adecvate în cazul în care întâmpinaţi probleme.

1. Apăsaţi butonul ASSIST în timp ce computerul VAIO este pornit.

   VAIO Care porneşte.

   Pentru mai multe informaţii, consultaţi fişierul de ajutor inclus în VAIO Care.

#### Sugestie

- Apăsarea butonului ASSIST în timp ce computerul VAIO este oprit afişează ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)). VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) poate fi utilizat pentru a recupera datele de pe computer în caz de urgenţă, de exemplu, dacă Windows nu porneşte.

- În mod alternativ, deschideţi butoanele, selectaţi butonulCăutare şi Aplicații şi introduceţi „VAIO Care (Desktop)” în caseta de căutare pentru a porni VAIO Care.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

## Utilizarea VAIO Update

VAIO Update furnizează un serviciu care vă informează cu privire la actualizările disponibile, precum notificările importante sau programele de actualizare, pentru a menţine computerul VAIO actualizat.

Prin intermediul Internetului, VAIO Update detectează automat programele de actualizare necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor computerului sau aplicaţii noi care sunt disponibile şi vă permite să le descărcaţi şi să le instalaţi în câţiva paşi simpli.

1. Porniţi VAIO Update şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Update.)

#### Sugestie

- Puteţi, de asemenea, să porniţi VAIO Update din VAIO Care (Desktop).

## Utilizarea portului LAN (modele prevăzute cu port LAN)

Înainte de conectarea unui cablu LAN la portul LAN, trageţi capacul portului în jos aşa cum se ilustrează mai jos.

## Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul se poate încărca şi în timp ce utilizaţi computerul VAIO, atunci când computerul este conectat la o sursă de alimentare. Timpul necesar încărcării poate varia în funcţie de condiţiile de funcţionare.

1. Conectaţi computerul VAIO la o priză CA. (Consultaţi Conectarea la o sursă de alimentare.)

#### Sugestie

- Timpul necesar încărcării variază în funcţie de temperatura ambientală.

  Reţineţi că încărcarea acumulatorului durează mai mult la o temperatură ambientală scăzută.

- Deschideţi desktopul şi selectaţi pictograma acumulatorului, cum ar fi(alimentare de la acumulator) sau(alimentare de la priză), din zona de notificare a desktopului pentru a verifica starea acumulatorului încorporat al computerului VAIO. Pentru a deschide desktopul, consultaţi Deschiderea Desktop.

## Pornirea computerului VAIO

Porniţi computerul VAIO pentru a porni Windows.

Citiţi cu atenţie măsurile de precauţie din Note cu privire la utilizarea surselor de alimentare, înainte de pornire.

1. Conectaţi computerul VAIO la o priză CA. (Consultaţi Conectarea la o sursă de alimentare.)
2. Ridicaţi capacul ecranului LCD.
3. Apăsaţi butonul(Alimentare).

   În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, acesta se aprinde în culoarea verde.

   Computerul este pornit şi Windows porneşte după un timp.

#### Notă

- Dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul(Alimentare) timp de peste patru secunde, computerul VAIO nu va porni.

- Când mişcaţi ecranul LCD, nu ţineţi de camera încorporată, deoarece acest lucru poate duce la defectarea computerului VAIO.

- Dacă apăsaţi butonul(Alimentare) în timp ce capacul ecranului LCD este închis, computerul VAIO nu va porni.

- Nu atingeţi ecranul tactil atunci când porniţi computerul VAIO, deoarece această acţiune poate cauza funcţionarea defectuoasă a computerului. (Modele prevăzute cu ecran tactil)

#### Sugestie

- În mod implicit, computerul dumneavoastră VAIO intră automat în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate în timp ce computerul este conectat la o priză CA. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea modului Repaus.

## Controlul stării de alimentare a computerului VAIO (modul Repaus/Oprire)

În mod implicit, computerul VAIO intră automat în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate.

În modul Repaus, computerul va păstra starea sa curentă, inclusiv datele la care lucraţi, în timp ce luaţi o pauză.

Pentru informaţii suplimentare legate de modul Repaus, consultaţi Utilizarea modului Repaus.

#### Când nu utilizaţi computerul VAIO pentru un timp

Pentru a evita pierderea datelor nesalvate, parcurgeţi aceşti paşi pentru a opri computerul VAIO.

1. Salvaţi datele şi închideţi toate aplicaţiile aflate în execuţie.
2. Opriţi dispozitivele periferice conectate la computerul VAIO.
3. Deschideţi butoanele, apoi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
4. SelectaţiAlimentare şi Închidere.

   După scurt timp, computerul VAIO se opreşte automat. În cazul în care computerul este dotat cu un indicator de alimentare, lumina verde a acestuia se stinge.

   În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, asiguraţi-vă că acesta este oprit înainte de a închide capacul ecranului LCD.

#### Notă

- O închidere necorespunzătoare poate cauza pierderea datelor nesalvate sau defectarea computerului VAIO.

- Pentru a deconecta complet computerul VAIO de la sursa de alimentare CA, opriţi computerul şi, apoi, deconectaţi cablul de alimentare de la priza CA.

#### Sugestie

- Dacă selectaţi Închidere în timp ce ţineţi apăsată tasta Shift în pasul 4, puteţi plasa computerul VAIO în starea de consum minim de energie (modul ACPI S5). În acest caz, funcţia de pornire rapidă este temporar dezactivată la următoarea pornire.

## Repornirea computerului VAIO

După modificarea setărilor sau instalarea unei aplicaţii pe computerul VAIO, este posibil să vi se solicite să reporniţi computerul.

1. Salvaţi datele şi închideţi toate aplicaţiile aflate în execuţie.
2. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
3. SelectaţiAlimentare şi Repornire.
   Computerul VAIO va reporni.

## Lista stărilor indicatorului de încărcare

Indicatorul luminos de încărcarese aprinde sau clipeşte diferit, în funcţie de condiţii.

#### Aprins, de culoare portocalie

Acumulatorul se încarcă. (Se stinge în momentul în care încărcarea este finalizată.)

#### Clipeşte portocaliu

Acumulatorul este pe punctul de a se descărca. (modul Normal)

În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, acesta clipeşte împreună cu indicatorul de încărcare.

#### Clipeşte rapid cu culoarea portocalie

A apărut o eroare la baterie din cauza unui acumulator avariat, a unui acumulator deblocat (modele prevăzute cu acumulator amovibil) etc.

## Utilizarea modului Repaus

În modul Repaus, puteţi să plecaţi de la computerul VAIO, iar starea computerului va fi menţinută, precum şi datele la care lucraţi.

#### Pentru a activa modul Repaus

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)

2. SelectaţiAlimentare şi Repaus.

   În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, acesta se stinge când computerul intră în modul Repaus (cu setarea implicită).

#### Pentru a reveni la modul Normal

1. Apăsaţi butonul(Alimentare).

#### Notă

- Dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul(Alimentare) timp de peste 4 sau 10 secunde, computerul VAIO se va opri automat. Aceasta acţiune va şterge toate datele nesalvate.

- În mod implicit, computerul dumneavoastră VAIO intră automat în modul Hibernare în momentul în care acumulatorul este pe punctul de a se descărca. Totuşi, în funcţie de condiţiile de operare, computerul poate să nu intre în modul Hibernare.

  Dacă se întâmplă acest lucru şi acumulatorul se descarcă în totalitate, computerul se va opri, iar datele nesalvate vor fi pierdute.

  În timp ce computerul este alimentat de acumulator, salvaţi datele în mod frecvent.

- Înainte de a muta computerul VAIO, asiguraţi-vă că acesta este oprit, pentru a evita supunerea hard disk-ului aflat în funcţiune la şocuri sau vibraţii. În cazul în care computerul este dotat cu un indicator de alimentare, asiguraţi-vă că acesta este complet stins.

#### Sugestie

- În mod implicit, computerul VAIO intră automat în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate, în timp ce este conectat la o priză CA.

- Computerul VAIO poate fi trecut în modul Repaus şi prin operaţiile de mai jos.

  - Apăsaţi butonul(Alimentare) (cu setarea implicită).

  - Închideţi capacul ecranului LCD. Computerul va intra în modul Repaus după câteva secunde.

- Puteţi trece computerul VAIO din modul Repaus în modul Normal prin deschiderea ecranului LCD. (Pentru SVF14N/SVF15N, chiar dacă deschideţi ecranul LCD, computerul nu revine la modul Normal 24 de ore după ce computerul intră în modul Repaus.)

  Pentru a schimba acţiunea când deschideţi ecranul LCD, porniţi VAIO Control Center şi modificaţi setările în Alimentare şi baterie (Power and Battery). Pentru a porni VAIO Control Center, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

## Modificarea setărilor Intel Smart Connect Technology (mod Repaus)

Pentru SVF13N, puteţi modifica setările Intel Smart Connect Technology în VAIO Control Center.

Cu această funcţie, computerul VAIO se conectează în mod regulat la Internet şi vă permite să obţineţi cele mai recente actualizări pentru e-mail, pentru serviciile Social Networking Service (SNS) etc. chiar dacă acest computer este în modul Repaus.

1. Porniţi VAIO Control Center şi selectaţi Alimentare şi baterie (Power and Battery). (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Control Center.)
2. Selectaţi Detalii (Details) din Intel Smart Connect Technology.
3. Selectaţi Deschideţi ecranul setărilor (Open settings screen) din Setări de bază (Basic settings).

   Va apărea ecranul cu setările Intel Smart Connect Technology.

4. Activaţi/dezactivaţi setarea în Menţinerea datelor la zi (Keep Data Fresh).

#### Notă

- Pentru SVF13N:

  - În cazul în care computerul VAIO necesită introducerea unei parole înainte ca Windows să pornească, acesta se va opri automat în perioada de timp specificată pentru a economisi consumul de energie.

    Pentru a împiedica oprirea automată a computerului VAIO, setaţi Starea de repaus (State during sleep mode) la Repaus (Sleep) în ecranul cu setările Intel Smart Connect Technology.

    Durata de viaţă a bateriei este diminuată dacă selectaţi Repaus (Sleep).

#### Sugestie

- Dacă aplicaţiile se execută când computerul VAIO intră în modul Repaus, puteţi obţine cele mai recente actualizări pentru aplicaţiilor în curs de execuţie în modul Repaus.

## Modificarea setărilor caracteristicii Hibernare la baterie descărcată

Puteţi modifica setările caracteristicii Hibernare la baterie descărcată în VAIO Control Center.

Setarea Hibernare la baterie descărcată este activată în mod implicit. Cu această funcţie, când acumulatorul se descarcă, computerul VAIO intră automat în modul Hibernare, iar datele la care lucraţi sunt salvate pe dispozitivul de stocare încorporat.

1. Porniţi VAIO Control Center şi selectaţi Alimentare şi baterie (Power and Battery). (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Control Center.)
2. Activaţi/dezactivaţi setarea în Acţiune când nivelul de încărcare al bateriei este scăzut (Action When Battery Power Low).

#### Notă

- Cu setarea Hibernare la baterie descărcată dezactivată:

  - Datele la care lucraţi se vor pierde în cazul în care computerul VAIO este oprit, deoarece, de exemplu, acumulatorul se descarcă sau computerul este deconectat de la o sursă de alimentare CA. Pentru a evita pierderea datelor, nu uitaţi să salvaţi datele înainte de intrarea computerului în modul Repaus.

  - În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, acesta clipeşte lent în portocaliu în timpul modului Repaus. Când acumulatorul se descarcă în timpul modului Repaus, lumina indicatorului de încărcare clipeşte. În cazul în care computerul este dotat cu un indicator de alimentare, acesta clipeşte împreună cu indicatorul de încărcare.

## Despre modul Repaus

Modul Repaus vă permite să luaţi pauză şi să menţineţi starea computerului, inclusiv datele la care lucraţi.

Cu setările implicite pentru modul Repaus, computerul VAIO se conectează în mod regulat la Internet şi vă permite să obţineţi cele mai recente actualizări pentru e-mail, pentru serviciile Social Networking Service (SNS) etc. chiar dacă acest computer este în modul Repaus.

## Verificarea capacităţii de încărcare a acumulatorului

Acumulatorul este un articol consumabil. Capacitatea acestuia descreşte treptat, prin cicluri repetate de reîncărcare şi descărcare. Drept urmare, durata de viaţă a acumulatorului se scurtează chiar dacă este încărcat complet şi, într-un final, acumulatorul va ajunge la sfârşitul duratei sale de viaţă.

Dacă durata de viaţă a acumulatorului se scurtează, înlocuiţi acumulatorul cu unul nou specificat de Sony. Consultaţi fişierul de ajutor pentru informaţii suplimentare despre starea de încărcare a bateriei şi scăderea capacităţii.

1. Porniţi VAIO Control Center şi selectaţi Alimentare şi baterie (Power and Battery). (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Control Center.)
2. Selectaţi Detalii (Details) din Baterie (Battery) sau Funcţie de administrare a încărcării bateriei (Battery Care Function).

   Se afişează informaţii detaliate despre acumulator, cum ar fi capacitatea de încărcare.

#### Sugestie

- Activaţi Funcţia de întreţinere a bateriei (battery care function) pentru a maximiza durata de viaţă a bateriei. Cu această funcţie, puteţi reduce degradarea bateriei prin limitarea capacităţii de încărcare sau prin ajustarea timpului de încărcare.

## Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul se poate încărca şi în timp ce utilizaţi computerul VAIO, atunci când computerul este conectat la o sursă de alimentare. Timpul necesar încărcării poate varia în funcţie de condiţiile de funcţionare.

1. Conectaţi computerul VAIO la o priză CA. (Consultaţi Conectarea la o sursă de alimentare.)

#### Sugestie

- Timpul necesar încărcării variază în funcţie de temperatura ambientală.

  Reţineţi că încărcarea acumulatorului durează mai mult la o temperatură ambientală scăzută.

- Deschideţi desktopul şi selectaţi pictograma acumulatorului, cum ar fi(alimentare de la acumulator) sau(alimentare de la priză), din zona de notificare a desktopului pentru a verifica starea acumulatorului încorporat al computerului VAIO. Pentru a deschide desktopul, consultaţi Deschiderea Desktop.

## Prelungirea vieţii acumulatorului

Când computerul VAIO funcţionează cu alimentare de la acumulator, puteţi prelungi durata de viaţă a acumulatorului prin următoarele metode.

- Folosiţi modul Repaus.

  Atunci când nu este nevoie să utilizaţi computerul VAIO pentru o anumită perioadă de timp, puteţi folosi modul Repaus. Folosiţi frecvent modul Repaus pentru a extinde durata de viaţă a acumulatorului. Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi computerul pentru o perioadă lungă de timp, opriţi-l.

  Reluarea funcţionării computerului din modul Repaus se face mai rapid decât prin pornirea computerului.

  Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea modului Repaus.

- Reduceţi luminozitatea LCD a ecranului computerului.

  Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Modificarea luminozităţii LCD.

- Reduceţi volumul difuzoarelor şi al căştilor.

  Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Reglarea volumului difuzoarelor.

- Deconectaţi dispozitivele periferice care nu sunt utilizate.

## Lista stărilor indicatorului de încărcare

Indicatorul luminos de încărcarese aprinde sau clipeşte diferit, în funcţie de condiţii.

#### Aprins, de culoare portocalie

Acumulatorul se încarcă. (Se stinge în momentul în care încărcarea este finalizată.)

#### Clipeşte portocaliu

Acumulatorul este pe punctul de a se descărca. (modul Normal)

În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, acesta clipeşte împreună cu indicatorul de încărcare.

#### Clipeşte rapid cu culoarea portocalie

A apărut o eroare la baterie din cauza unui acumulator avariat, a unui acumulator deblocat (modele prevăzute cu acumulator amovibil) etc.

## Modificarea setărilor Intel Smart Connect Technology (mod Repaus)

Pentru SVF13N, puteţi modifica setările Intel Smart Connect Technology în VAIO Control Center.

Cu această funcţie, computerul VAIO se conectează în mod regulat la Internet şi vă permite să obţineţi cele mai recente actualizări pentru e-mail, pentru serviciile Social Networking Service (SNS) etc. chiar dacă acest computer este în modul Repaus.

1. Porniţi VAIO Control Center şi selectaţi Alimentare şi baterie (Power and Battery). (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Control Center.)
2. Selectaţi Detalii (Details) din Intel Smart Connect Technology.
3. Selectaţi Deschideţi ecranul setărilor (Open settings screen) din Setări de bază (Basic settings).

   Va apărea ecranul cu setările Intel Smart Connect Technology.

4. Activaţi/dezactivaţi setarea în Menţinerea datelor la zi (Keep Data Fresh).

#### Notă

- Pentru SVF13N:

  - În cazul în care computerul VAIO necesită introducerea unei parole înainte ca Windows să pornească, acesta se va opri automat în perioada de timp specificată pentru a economisi consumul de energie.

    Pentru a împiedica oprirea automată a computerului VAIO, setaţi Starea de repaus (State during sleep mode) la Repaus (Sleep) în ecranul cu setările Intel Smart Connect Technology.

    Durata de viaţă a bateriei este diminuată dacă selectaţi Repaus (Sleep).

#### Sugestie

- Dacă aplicaţiile se execută când computerul VAIO intră în modul Repaus, puteţi obţine cele mai recente actualizări pentru aplicaţiilor în curs de execuţie în modul Repaus.

## Modificarea setărilor caracteristicii Hibernare la baterie descărcată

Puteţi modifica setările caracteristicii Hibernare la baterie descărcată în VAIO Control Center.

Setarea Hibernare la baterie descărcată este activată în mod implicit. Cu această funcţie, când acumulatorul se descarcă, computerul VAIO intră automat în modul Hibernare, iar datele la care lucraţi sunt salvate pe dispozitivul de stocare încorporat.

1. Porniţi VAIO Control Center şi selectaţi Alimentare şi baterie (Power and Battery). (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Control Center.)
2. Activaţi/dezactivaţi setarea în Acţiune când nivelul de încărcare al bateriei este scăzut (Action When Battery Power Low).

#### Notă

- Cu setarea Hibernare la baterie descărcată dezactivată:

  - Datele la care lucraţi se vor pierde în cazul în care computerul VAIO este oprit, deoarece, de exemplu, acumulatorul se descarcă sau computerul este deconectat de la o sursă de alimentare CA. Pentru a evita pierderea datelor, nu uitaţi să salvaţi datele înainte de intrarea computerului în modul Repaus.

  - În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, acesta clipeşte lent în portocaliu în timpul modului Repaus. Când acumulatorul se descarcă în timpul modului Repaus, lumina indicatorului de încărcare clipeşte. În cazul în care computerul este dotat cu un indicator de alimentare, acesta clipeşte împreună cu indicatorul de încărcare.

## Despre modul Repaus

Modul Repaus vă permite să luaţi pauză şi să menţineţi starea computerului, inclusiv datele la care lucraţi.

Cu setările implicite pentru modul Repaus, computerul VAIO se conectează în mod regulat la Internet şi vă permite să obţineţi cele mai recente actualizări pentru e-mail, pentru serviciile Social Networking Service (SNS) etc. chiar dacă acest computer este în modul Repaus.

## Prelungirea duratei de viaţă a bateriei

Activaţi Funcţia de întreţinere a bateriei (battery care function) pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei. Cu această funcţie, puteţi reduce degradarea bateriei prin limitarea capacităţii de încărcare sau prin ajustarea timpului de încărcare.

1. Porniţi VAIO Control Center şi selectaţi Alimentare şi baterie (Power and Battery). (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Control Center.)
2. Selectaţi Detalii (Details) din Funcţie de administrare a încărcării bateriei (Battery Care Function).

#### Sugestie

- În funcţie de condiţiile de operare, puteţi selecta următoarele setări pentru a prelungi eficient durata de viaţă a bateriei.

  - Încărcare 80%/50% (80%/50% Charging)

    Dacă intenţionaţi să utilizaţi computerul VAIO în timp ce îl conectaţi la o sursă de alimentare CA, se recomandă să selectaţi Încărcare 80%/50% (80%/50% Charging) pentru a limita capacitatea de încărcare la 80% sau 50% din capacitatea totală.

  - Încărcare peste noapte (Overnight Charging)

    Dacă intenţionaţi să utilizaţi computerul VAIO afară, se recomandă să selectaţi Încărcare peste noapte (Overnight Charging) şi să setaţi o perioadă de timp pentru încărcarea bateriei la perioada în care nu intenţionaţi să utilizaţi computerul, cum ar fi pe timpul nopţii, pentru a limita capacitatea de încărcare la 50% din capacitatea totală.

    Cu Încărcare peste noapte (Overnight Charging), acumulatorul se încarcă la 100% când perioada de timp se apropie de sfârşit.

## Note despre utilizarea ecranului tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil)

Înainte de a utiliza ecranul tactil, citiţi cu atenţie următoarele măsuri de precauţie pentru o utilizare corectă.

- Nu apăsaţi puternic pe ecranul tactil.

  Atingerile uşoare funcţionează întotdeauna, deoarece computerul VAIO este prevăzut cu un ecran tactil capacitiv.

- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcţioneze corespunzător dacă porniţi computerul VAIO în timp ce atingeţi ecranul sau dacă acest computer este afectat de unde electromagnetice în timpul procesului de pornire. Într-un astfel de caz, reporniţi computerul.

- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcţioneze timp de câteva secunde după ce computerul VAIO revine în modul Normal din modul Repaus. Într-un astfel de caz, aşteptaţi un timp înainte de a utiliza ecranul tactil.

- Menţineţi ecranul tactil curat pentru a beneficia de o sensibilitate tactilă optimă. Murdăria poate cauza deteriorare sau defecţiuni.

## Despre ecranul tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil)

Ecranul tactil permite interacţiunea directă cu computerul VAIO cu ajutorul degetelor. Puteţi efectua diverse gesturi pe ecranul tactil.

Computerul VAIO acceptă comenzi cu atingeri multiple.

#### Notă

- Computerul VAIO este prevăzut cu un ecran tactil capacitiv. Atunci când îl utilizaţi, reţineţi următoarele caracteristici ale ecranului tactil capacitiv.

  - Ecranul tactil nu va funcţiona dacă îl atingeţi cu unghiile sau dacă purtaţi mănuşi.

  - Dacă prin atingere se declanşează o operaţie nedorită, asiguraţi-vă că nicio altă parte a corpului nu se află în contact cu ecranul tactil.

  - Este posibil ca suprafaţa ecranului tactil să se înfierbânte. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.

  - Cu toate că suprafaţa ecranului tactil este din sticlă călită, poate fi totuşi deteriorată. Trataţi-o cu grija cuvenită. Dacă se sparge, este posibil să se împrăştie cioburi mici, granulare, care pot cauza vătămări.

    Nu scăpaţi ecranul tactil şi nu îl supuneţi unui impact puternic. Nu zgâriaţi suprafaţa. O neregularitate în suprafaţă poate conduce la spargerea sticlei.

  - Este posibil ca pe cadrul ecranului LCD să fie ataşată o folie de protecţie din fabrică. Îndepărtaţi folia înainte de utilizare; în caz contrar este posibil ca ecranul tactil să nu funcţioneze corespunzător.

  - Unele aplicaţii nu acceptă operaţii pe ecran tactil.

## Cum se utilizează ecranul tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil)

Puteţi să atingeţi ecranul tactil sau să faceţi o mişcare simplă cu degetele pentru a utiliza computerul VAIO.

### Operaţii de bază

#### Pentru a face clic (atingere)

Atingeţi o dată cu un deget pe ecranul tactil. Puteţi selecta butoane, cum ar fi OK şi Anulare sau elemente dintr-un meniu, prin atingerea acestora.

#### Pentru a face dublu clic (dublă atingere)

Atingeţi de două ori rapid cu un deget pe ecranul tactil.

Puteţi să porniţi o aplicaţie, precum un procesor de text sau un program cu foi de calcul, sau să deschideţi un fişier atingând de două ori pictograma acestuia.

#### Pentru a glisa

Puneţi un deget pe punctul dorit de pe ecranul tactil şi glisaţi degetul. Cu această mişcare puteţi să mutaţi un fişier sau să modificaţi dimensiunea ferestrei.

#### Pentru a glisa şi a fixa

Atingeţi pictograma fişierului dorit, glisaţi către pictograma unui alt folder, a unei ferestre sau a unei aplicaţii şi apoi ridicaţi degetul de pe ecran. Cu această mişcare puteţi să mutaţi sau să copiaţi un fişier.

### Operaţii complexe

Puteţi să faceţi o mişcare simplă (gest) cu degetele pe ecranul tactil pentru a utiliza computerul VAIO.

Răspunsul la un gest variază în funcţie de aplicaţie.

#### Pentru a face clic dreapta (atingere şi menţinere)

Atingeţi şi menţineţi apăsat pe punctul dorit de pe ecranul tactil timp de câteva secunde şi ridicaţi degetul de pe ecran. În funcţie de punctul pe care îl atingeţi, puteţi afişa diverse meniuri.

#### Pentru a defila

Atingeţi şi glisaţi pe o zonă ce poate fi defilată a unei ferestre, precum o fereastră de Internet Explorer. De asemenea, puteţi să glisaţi cursorul de pe bara de defilare verticală a ferestrei selectate pentru a defila în fereastră.

#### Pentru a mări sau micşora o imagine, precum o fotografie (panoramare)

Apropiaţi două degete pe ecranul tactil pentru a panorama o imagine, cum ar fi o fotografie în Fotografii. Depărtaţi degetele pentru a mări sau apropiaţi-le pentru a micşora.

#### Pentru a roti o imagine, precum o fotografie (rotire)

Puneţi două degete pe ecranul tactil şi glisaţi-le în cerc pentru a roti o imagine, precum o fotografie. Este posibil să nu puteţi roti imagini, în funcţie de aplicaţiile utilizate.

#### Pentru a selecta trăgând cu degetul

Glisaţi degetul pe o distanţă scurtă în direcţia în care ecranul nu defilează.

Puteţi selecta un element, precum un cadru de aplicaţie sau o imagine.

## Introducerea caracterelor prin intermediul operaţiilor specifice ecranului tactil (modele prevăzute cu ecran tactil)

Puteţi utiliza Tastatură tactilă de pe ecran prin intermediul operaţiilor specifice ecranului tactil pentru introducere de text.

1. Deschideţi desktopul şi selectaţi(pictograma Tastatură tactilă) din zona de notificare a desktopului. (Pentru informaţii privind deschiderea desktopului, consultaţi Deschiderea Desktop.)

#### Sugestie

- Tastatură tactilă de pe ecran apare automat în momentul în care atingeţi un câmp text.

## Combinaţii şi funcţii cu tasta Fn

Apăsaţi şi ţineţi apăsat în acelaşi timp pe tasta Fn şi pe o altă tastă pentru a executa o comandă rapidă de la tastatură.

De exemplu, pentru a dezactiva sunetul: Fn +(F2)Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta Fn, apoi apăsaţi tasta F2.

Anumite funcţii ale tastaturii pot fi utilizate numai când se execută Windows.

#### Fn +(F1)

Dezactivează şi activează dispozitivul touch pad. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Activarea/dezactivarea dispozitivului Touch Pad.

#### Fn +(F2)

Porneşte şi opreşte difuzoarele încorporate sau căştile.

#### Fn +/(F3/F4)

Apăsaţi butonul în mod repetat pentru a regla nivelul volumului difuzoarelor încorporate şi al căştilor. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Reglarea volumului difuzoarelor.

Pentru a reduce volumul, apăsaţi tastele Fn+F3.

Pentru a creşte volumul, apăsaţi tastele Fn+F4.

#### Fn +/(F5/F6)

Apăsaţi în mod repetat butonul pentru a ajusta luminozitatea LCD a ecranului computerului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Modificarea luminozităţii LCD.

Pentru a reduce intensitatea luminoasă, apăsaţi tastele Fn+F5.

Pentru a creşte intensitatea luminoasă, apăsaţi tastele Fn+F6.

#### Fn +(F7)

Comută ieşirea video la un afişaj extern.

Apăsaţi tastele Fn+F7 de mai multe ori pentru a selecta ieşirea dorită, apoi apăsaţi tasta Enter pentru a confirma. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Selectarea modurilor de afişare.

#### Fn + 1

Porneşte VAIO Clip. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Decuparea unei imagini afişate pe ecranul computerului (VAIO Clip).

#### Fn + Scr Lk (Scroll Lock)

Funcţionează diferit în funcţie de aplicaţia folosită. Pentru mai multe informaţii, consultaţi fişierul de ajutor inclus în aplicaţie.

#### Fn + Pg Up (Page Up)

Merge la pagina anterioară.

#### Fn + End (End)

Deplasează cursorul la sfârşitul unui rând sau al unei pagini.

#### Fn + Pg Dn (Page Down)

Merge la pagina următoare.

#### Fn + Home (Home)

Deplasează cursorul la începutul unui rând sau al unei pagini.

#### Sugestie

- Pentru informaţii despre tastele de comandă rapidă combinate cu tasta(Windows) etc., consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows).

## Utilizarea dispozitivului Touch Pad

Glisând cu degetul pe touch pad, puteţi muta indicatorul pe ecranul computerului.

Cu indicatorul plasat pe elementul sau obiectul dorit, apăsaţi pe zona butonului din stânga sau din dreapta pentru a executa diverse comenzi sau pentru a afişa meniuri.

1. Zonă buton stânga

2. Zonă buton dreapta

#### Pentru a face clic

Cu indicatorul plasat pe elementul sau obiectul dorit, apăsaţi o dată pe zona butonului din stânga.

În mod alternativ, loviţi o dată uşor pe touch pad.

#### Pentru a face dublu clic

Cu indicatorul plasat pe elementul sau obiectul dorit, apăsaţi de două ori rapid pe zona butonului din stânga.

În mod alternativ, loviţi de două ori, rapid, pe touch pad.

#### Pentru a face clic dreapta

Cu indicatorul plasat pe elementul sau obiectul dorit, apăsaţi o dată pe zona butonului din dreapta.

În mod alternativ, loviţi pe touch pad cu două degete.

În funcţie de locaţia indicatorului, puteţi afişa diverse meniuri de comenzi rapide.

#### Pentru a glisa

Cu indicatorul plasat pe elementul sau obiectul dorit, apăsaţi o dată pe zona butonului din stânga şi, în timp ce ţineţi apăsat pe zonă, glisaţi cu degetul pe touch pad.

În mod alternativ, loviţi de două ori, rapid, pe touch pad şi, la a doua lovitură, glisaţi cu degetul.

#### Pentru a glisa şi a fixa

Glisaţi o pictogramă, precum un fişier, la locul dorit şi ridicaţi degetul de pe zona butonului din stânga.

În mod alternativ, apăsaţi de două ori, rapid, pe pictogramă şi, la a doua apăsare, glisaţi cu degetul în locaţia dorită şi ridicaţi degetul de pe touch pad.

#### Pentru a defila

Glisaţi două degete în sus şi în jos pe touch pad pentru a defila pe verticală pe ecran.

Glisaţi două degete dintr-o parte în alta pe touch pad pentru a defila pe orizontală pe ecran.

#### Pentru deplasare înapoi sau înainte fără a mişca indicatorul

În timp ce vizualizaţi site-uri Web, imagini etc., aşezaţi trei degete pe touch pad şi glisaţi-le dintr-o parte în alta pentru a efectua operaţia de deplasare înapoi/înainte fără a mişca indicatorul.

#### Pentru a mări sau a micşora

În timp ce vizualizaţi site-uri Web, imagini etc., puteţi ciupi cu două degete pe touch pentru panoramare. Depărtaţi degetele pentru a mări sau apropiaţi-le pentru a micşora.

#### Pentru a deschide meniul de aplicaţii

Puneţi degetul pe marginea de sus a dispozitivului touch pad şi glisaţi cu degetul în jos.

Meniul de aplicaţii nu apare dacă o aplicaţie nu acceptă meniul de aplicaţii.

#### Pentru a deschide butoanele

Puneţi degetul pe marginea din dreapta a dispozitivului touch pad şi glisaţi cu degetul spre stânga. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Deschiderea butoanelor.

#### Pentru a comuta între aplicaţii

Puneţi degetul pe marginea din stânga a dispozitivului touch pad şi glisaţi degetul spre dreapta pentru a comuta la aplicaţia aflată în execuţie. Dacă mai multe aplicaţii se află în execuţie, repetaţi această acţiune pentru a comuta între aplicaţii în ordine descrescătoare, începând cu ultima aplicaţie utilizată.

#### Notă

- Este posibil ca funcţia de gesturi (defilare, înapoi/înainte, mărire/micşorare, deschidere meniu de aplicaţii, deschidere butoane, comutare între aplicaţii) să nu funcţioneze, în funcţie de condiţiile de operare ale computerului VAIO sau de setările pentru touch pad.

#### Sugestie

- Forma dispozitivului touch pad variază în funcţie de modelul achiziţionat.

- Pentru informaţii detaliate cu privire la modul de utilizare a dispozitivului touch pad, porniţi VAIO Control Center, faceţi clic pe Dispozitiv de intrare (Input Device) şi urmaţi instrucţiunile din filme. Pentru a porni VAIO Control Center, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

## Utilizarea camerei încorporate

Puteţi efectua un apel video prin intermediul Internetului, cu ajutorul camerei încorporate şi al aplicaţiilor de comunicare.

Indicatorul luminos al camerei încorporate este aprins atunci când camera încorporată se află în uz.

#### Faţă

1. Indicator cameră frontală încorporată

2. Cameră frontală încorporată

#### Jos

1. Indicator cameră din spate încorporată (modele prevăzute cu cameră din spate încorporată)

2. Cameră din spate încorporată (modele prevăzute cu cameră din spate încorporată)

3. Microfoane duale încorporate

#### Sugestie

- Aplicaţiile instalate pe computerul VAIO variază în funcţie de configuraţiile computerului.

- Este posibil ca anumite aplicaţii să nu accepte toate setările de rezoluţie ale camerei încorporate.

- Dacă frecvenţa de alimentare din locaţia dumneavoastră diferă de cea setată în aplicaţia camerei, este posibil ca sistemul de focalizare automată din camera din spate încorporată să nu funcţioneze.

- Camera frontală încorporată este orientată invers când computerul VAIO este în Mod Vizionare. Camera poate afişa imagini orientate invers în funcţie de aplicaţiile camerei.

  În acest caz, schimbaţi Mod Vizionare la alte moduri. Pentru informaţii suplimentare privind schimbarea modului, consultaţi Despre rotirea ecranului LCD.

## Note privind camera încorporată

- Nu zgâriaţi şi nu murdăriţi camera încorporată sau zona din jurul acesteia, deoarece calitatea imaginii poate fi afectată.

- Nu permiteţi luminii solare directe să pătrundă în lentilele camerei încorporate, indiferent dacă computerul dumneavoastră VAIO este pornit sau oprit, deoarece acest lucru poate duce la defectarea camerei.

### Îngrijirea şi curăţarea camerei încorporate

În cazul în care camera încorporată sau zona din jurul acesteia este murdară, ştergeţi-o uşor cu o cârpă moale, precum o cârpă de curăţare a lentilelor.

Nu frecaţi zona respectivă prea tare, deoarece se poate zgâria cu uşurinţă.

## Utilizarea portului LAN (modele prevăzute cu port LAN)

Înainte de conectarea unui cablu LAN la portul LAN, trageţi capacul portului în jos aşa cum se ilustrează mai jos.

## Încărcarea unui dispozitiv USB

Puteţi încărca un dispozitiv USB chiar şi în timp ce computerul VAIO este oprit, în modul Hibernare sau în modul Repaus, prin activarea setărilor de încărcare USB.

Modificaţi setările în timp ce dispozitivul USB este deconectat de la portul USB care acceptă încărcarea prin USB.

1. Porniţi VAIO Control Center şi selectaţi Hardware. (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Control Center.)
2. Activaţi setarea Încărcare USB (USB Charging).
3. Conectaţi un dispozitiv USB la portul USB cu simbolulimprimat lângă acesta.

   Dacă încărcarea nu începe nici după conectarea unui dispozitiv USB la portul USB care acceptă încărcarea USB, deconectaţi dispozitivul, apoi conectaţi-l din nou.

#### Notă

- Cu setările de încărcare USB activate, consumul de energie atunci când computerul VAIO este oprit sau se află în modul Hibernare sau Repaus creşte deoarece computerul alimentează portul USB chiar dacă nu este conectat niciun dispozitiv USB la port.

- La activarea setărilor de încărcare USB nu puteţi utiliza funcţia de activare la distanţă pentru dispozitivul USB conectat la portul USB care acceptă încărcarea USB.

#### Sugestie

- Setările de încărcare USB sunt dezactivate în mod implicit.

## Conectarea unui dispozitiv USB

Puteţi conecta un dispozitiv de tip Magistrală serială universală (USB), precum un mouse, o unitate de dischete, un difuzor sau o imprimantă la computerul dumneavoastră VAIO.

În momentul conectării este posibil să fie necesară instalarea driverului pentru dispozitiv furnizat împreună cu dispozitivul USB.

Consultaţi manualul primit împreună cu dispozitivul pentru informaţii suplimentare.

1. Alegeţi portul USB () pe care preferaţi să îl utilizaţi.
2. Conectaţi cablul dispozitivului USB () (nu este furnizat) la portul USB.

#### Notă

- S-ar putea să fie nevoie să instalaţi driverul furnizat împreună cu dispozitivul USB înainte de utilizare. Consultaţi manualul primit împreună cu dispozitivul USB pentru informaţii suplimentare.

- Pentru a imprima documente, asiguraţi-vă că imprimanta USB este compatibilă cu versiunea dumneavoastră de Windows.

- Înainte de a deconecta difuzoarele USB de la computerul VAIO, opriţi redarea DVD sau a muzicii sau opriţi computerul. Dacă deconectaţi difuzoarele USB în timpul redării, se poate produce o defecţiune.

  Pentru informaţii privind îndepărtarea unui dispozitiv USB, consultaţi manualul primit cu dispozitivul.

- Pentru a proteja computerul VAIO şi/sau dispozitivele USB împotriva deteriorării, respectaţi următoarele instrucţiuni:

  - Atunci când mutaţi computerul VAIO cu dispozitive USB conectate, evitaţi expunerea porturilor USB la şocuri sau lovituri.

  - Nu puneţi computerul VAIO într-o geantă sau într-o husă cu dispozitive USB conectate.

#### Sugestie

- Porturile USB ale computerului VAIO sunt compatibile cu standardul USB 2.0 şi/sau cu standardul USB 3.0.

  Porturile USB conforme cu standardul USB 3.0 pot fi identificate după culoarea albastră.

- În plus faţă de modurile de transfer ale standardului USB 2.0, standardul USB 3.0 specifică următorul mod de transfer:

  - SuperSpeed: Rată de transfer de 5 Gbps.

## Îndepărtarea cartelelor de memorie SD

Această secţiune explică cum să îndepărtaţi cartelele de memorie SD.

1. Localizaţi fanta pentru cartele de memorie SD.
2. Deschideţi Computer.

   Pentru a deschide Computer, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

3. Faceţi clic dreapta pe pictograma cartelei de memorie SD şi selectaţi Scoatere.
4. Împingeţi cartela de memorie SD spre computerul VAIO şi eliberaţi-o.
5. Trageţi cartela de memorie SD afară din fantă.

## Introducerea de cartele de memorie SD

Computerul dumneavoastră VAIO este echipat cu o fantă pentru cartele de memorie SD. Puteţi folosi această fantă pentru a transfera date între camere digitale, camere video, playere audio şi alte dispozitive audio/video.

Fanta pentru cartele de memorie SD cu care este dotat computerul poate accepta următoarele cartele de memorie:

- Cartele de memorie SD

- Cartele de memorie SDHC

- Cartele de memorie SDXC

Pentru a introduce o cartelă de memorie SD, urmaţi paşii de mai jos.

1. Localizaţi fanta pentru cartele de memorie SD.
2. Ţineţi cartela de memorie SD cu săgeata îndreptată către fantă şi glisaţi-o cu atenţie în fantă, până se fixează la locul său şi se aude un clic.

Pictograma cartelei de memorie SD va apărea în fereastra Computer după ce introduceţi cartela în fantă.

#### Notă

- Aveţi grijă să nu introduceţi cartela de memorie SD în direcţia greşită. Dacă o forţaţi să intre în fantă orientată invers, fanta se poate deteriora. Consultaţi manualul primit împreună cu cartela de memorie SD pentru informaţii suplimentare.

- Pictograma cartelei de memorie SD va apărea în fereastra Computer până când introduceţi cartela în fantă.

#### Sugestie

- Pentru a deschide fereastra Computer, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

- Când introduceţi cartela de memorie SD în fantă pentru prima dată, este posibil să vi se solicite să instalaţi un driver. Dacă vi se solicită acest lucru, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a instala driverul.

## Note cu privire la utilizarea cartelelor de memorie SD

Înainte de a utiliza cartele de memorie SD, citiţi următoarele măsuri de precauţie pentru o utilizare corectă.

- Nu lăsaţi cartelele de memorie SD la îndemâna copiilor. Există riscul ca aceştia să le înghită.

- Nu atingeţi conectorul pentru cartele de memorie SD cu degetele sau cu obiecte din metal.

- Cartela de memorie SD conţine componente electronice sensibile. Nu o loviţi, nu o îndoiţi şi nu o scăpaţi.

- Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi o cartelă de memorie SD.

- Nu udaţi cartela de memorie SD.

- Nu o utilizaţi şi nu o depozitaţi în locuri expuse la:

  - Temperatură extremă, cum ar fi într-o maşină parcată la soare

  - Lumină solară directă

  - Umiditate ridicată sau substanţe corozive

  - Praf excesiv

- Nu încercaţi să introduceţi în fantă pentru cartela de memorie SD un alt tip de cartelă de memorie sau de adaptor pentru cartele de memorie. Cartelele şi adaptoarele necompatibile se pot bloca în fantă, ducând la deteriorarea computerului VAIO.

- Nu puteţi scrie date pe o cartelă de memorie SD protejată la scriere.

- Este recomandată copierea de rezervă a datelor importante.

- Datele stocate se pot pierde sau deteriora, dacă:

  - Scoateţi o cartelă de memorie SD sau opriţi computerul VAIO în timp ce datele sunt citite de pe sau scrise pe cartela de memorie SD.

  - Utilizaţi o cartelă de memorie SD într-un loc unde electricitatea statică sau zgomotului electric poate afecta cartela.

- Atunci când transportaţi o cartelă de memorie SD, asiguraţi-vă că o puneţi în carcasa sa pentru a evita electricitatea statică.

- Înainte de a utiliza o cartelă de memorie SD cu un alt dispozitiv decât un computer, precum o cameră digitală sau un dispozitiv audio portabil, formataţi (iniţializaţi) cartela de memorie SD utilizând dispozitivul respectiv.

  Este posibil ca unele dispozitive să nu accepte formatul de fişiere pentru computere şi să vă prezinte un mesaj prin care să vă recomande formatarea cartelei de memorie SD. În acest caz, copiaţi datele de pe cartelă pe computerul VAIO şi formataţi cartela utilizând dispozitivul respectiv. Toate datele de pe cartela de memorie SD vor fi şterse atunci când îl formataţi.

  Consultaţi manualul primit împreună cu dispozitivul pentru informaţii suplimentare.

- Nu introduceţi obiecte străine în fanta cartelei de memorie SD.

- Fanta cartelei de memorie SD poate fi utilizată doar pentru citirea/scrierea de cartele de memorie acceptate şi nu poate fi utilizată în alte scopuri.

- Cartelele de memorie SD (până la 2 GB), cartelele de memorie SDHC (până la 32 GB) şi cartelele de memorie SDXC (până la 128 GB), disponibile începând din luna mai a anului 2013, au fost testate şi s-au dovedit a fi compatibile cu computerul VAIO. Cu toate acestea, nu se garantează compatibilitatea tuturor cartelelor de memorie SD, SDHC sau SDXC cu acest computer.

- Unele tipuri de cartele de memorie SD, de exemplu cele cu UHS (caracteristica de transfer de date la viteze foarte mari - Ultra High Speed), pot deveni extrem de fierbinţi din cauza accesului continuu la cartelele de memorie. În astfel de situaţii, aşteptaţi un timp înainte de a scoate cartela de memorie, până aceasta se răceşte.

## Crearea partiţiilor

Acest subiect descrie modul de a crea partiţii.

#### Notă

- Dacă reduceţi volumul partiţiei unităţii C:, nu puteţi crea suporturi de recuperare şi nu puteţi finaliza procesul de recuperare, deoarece spaţiul liber de pe dispozitivul de stocare încorporat nu este suficient.

1. Deschideţi Panou de control, selectaţi Sistem și securitate şi selectaţi Creare și formatare partiții pe hard disk din Instrumente de administrare. (Consultaţi Deschiderea Panou de control pentru a deschide Panou de control.)

   Dacă apare fereastra Control cont utilizator, selectaţi Da.

2. Faceţi clic dreapta pe unitatea C: dorită şi selectaţi Îngustare volum.
3. Introduceţi dimensiunea partiţiei ce urmează a fi creată în Introduceți volumul spațiului de redus, în MB: şi selectaţi Reducere.
4. Faceţi clic dreapta pe pictograma Nealocat şi selectaţi Volum simplu nou.
5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

#### Sugestie

- Dacă aţi făcut sign in la computerul VAIO ca utilizator standard, este posibil să vi se solicite să introduceţi un nume şi o parolă de administrator.

## Crearea altor unităţi (modificarea partiţiilor)

Partiţiile sunt zone împărţite pe dispozitivul de stocare încorporat. Împărţirea dispozitivului de stocare încorporat în mai mult de o partiţie poate prezenta diverse avantaje, precum separarea fişierelor de sistem de fişierele de date.

Computerul dumneavoastră VAIO are o singură partiţie (unitatea C:) ca setare implicită din fabrică.

Dacă doriţi să stocaţi date pe o altă partiţie, precum unitatea D:, modificaţi dimensiunea partiţiei şi creaţi o partiţie nouă.

Pentru informaţii privind crearea partiţiilor, consultaţi Crearea partiţiilor.

#### Sugestie

- Este posibil ca unele modele să aibă unitatea D: ca setare implicită din fabrică.

## Introducerea caracterelor prin intermediul operaţiilor specifice ecranului tactil (modele prevăzute cu ecran tactil)

Puteţi utiliza Tastatură tactilă de pe ecran prin intermediul operaţiilor specifice ecranului tactil pentru introducere de text.

1. Deschideţi desktopul şi selectaţi(pictograma Tastatură tactilă) din zona de notificare a desktopului. (Pentru informaţii privind deschiderea desktopului, consultaţi Deschiderea Desktop.)

#### Sugestie

- Tastatură tactilă de pe ecran apare automat în momentul în care atingeţi un câmp text.

## Note despre utilizarea ecranului tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil)

Înainte de a utiliza ecranul tactil, citiţi cu atenţie următoarele măsuri de precauţie pentru o utilizare corectă.

- Nu apăsaţi puternic pe ecranul tactil.

  Atingerile uşoare funcţionează întotdeauna, deoarece computerul VAIO este prevăzut cu un ecran tactil capacitiv.

- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcţioneze corespunzător dacă porniţi computerul VAIO în timp ce atingeţi ecranul sau dacă acest computer este afectat de unde electromagnetice în timpul procesului de pornire. Într-un astfel de caz, reporniţi computerul.

- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcţioneze timp de câteva secunde după ce computerul VAIO revine în modul Normal din modul Repaus. Într-un astfel de caz, aşteptaţi un timp înainte de a utiliza ecranul tactil.

- Menţineţi ecranul tactil curat pentru a beneficia de o sensibilitate tactilă optimă. Murdăria poate cauza deteriorare sau defecţiuni.

## Despre ecranul tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil)

Ecranul tactil permite interacţiunea directă cu computerul VAIO cu ajutorul degetelor. Puteţi efectua diverse gesturi pe ecranul tactil.

Computerul VAIO acceptă comenzi cu atingeri multiple.

#### Notă

- Computerul VAIO este prevăzut cu un ecran tactil capacitiv. Atunci când îl utilizaţi, reţineţi următoarele caracteristici ale ecranului tactil capacitiv.

  - Ecranul tactil nu va funcţiona dacă îl atingeţi cu unghiile sau dacă purtaţi mănuşi.

  - Dacă prin atingere se declanşează o operaţie nedorită, asiguraţi-vă că nicio altă parte a corpului nu se află în contact cu ecranul tactil.

  - Este posibil ca suprafaţa ecranului tactil să se înfierbânte. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.

  - Cu toate că suprafaţa ecranului tactil este din sticlă călită, poate fi totuşi deteriorată. Trataţi-o cu grija cuvenită. Dacă se sparge, este posibil să se împrăştie cioburi mici, granulare, care pot cauza vătămări.

    Nu scăpaţi ecranul tactil şi nu îl supuneţi unui impact puternic. Nu zgâriaţi suprafaţa. O neregularitate în suprafaţă poate conduce la spargerea sticlei.

  - Este posibil ca pe cadrul ecranului LCD să fie ataşată o folie de protecţie din fabrică. Îndepărtaţi folia înainte de utilizare; în caz contrar este posibil ca ecranul tactil să nu funcţioneze corespunzător.

  - Unele aplicaţii nu acceptă operaţii pe ecran tactil.

## Cum se utilizează ecranul tactil (Modele prevăzute cu ecran tactil)

Puteţi să atingeţi ecranul tactil sau să faceţi o mişcare simplă cu degetele pentru a utiliza computerul VAIO.

### Operaţii de bază

#### Pentru a face clic (atingere)

Atingeţi o dată cu un deget pe ecranul tactil. Puteţi selecta butoane, cum ar fi OK şi Anulare sau elemente dintr-un meniu, prin atingerea acestora.

#### Pentru a face dublu clic (dublă atingere)

Atingeţi de două ori rapid cu un deget pe ecranul tactil.

Puteţi să porniţi o aplicaţie, precum un procesor de text sau un program cu foi de calcul, sau să deschideţi un fişier atingând de două ori pictograma acestuia.

#### Pentru a glisa

Puneţi un deget pe punctul dorit de pe ecranul tactil şi glisaţi degetul. Cu această mişcare puteţi să mutaţi un fişier sau să modificaţi dimensiunea ferestrei.

#### Pentru a glisa şi a fixa

Atingeţi pictograma fişierului dorit, glisaţi către pictograma unui alt folder, a unei ferestre sau a unei aplicaţii şi apoi ridicaţi degetul de pe ecran. Cu această mişcare puteţi să mutaţi sau să copiaţi un fişier.

### Operaţii complexe

Puteţi să faceţi o mişcare simplă (gest) cu degetele pe ecranul tactil pentru a utiliza computerul VAIO.

Răspunsul la un gest variază în funcţie de aplicaţie.

#### Pentru a face clic dreapta (atingere şi menţinere)

Atingeţi şi menţineţi apăsat pe punctul dorit de pe ecranul tactil timp de câteva secunde şi ridicaţi degetul de pe ecran. În funcţie de punctul pe care îl atingeţi, puteţi afişa diverse meniuri.

#### Pentru a defila

Atingeţi şi glisaţi pe o zonă ce poate fi defilată a unei ferestre, precum o fereastră de Internet Explorer. De asemenea, puteţi să glisaţi cursorul de pe bara de defilare verticală a ferestrei selectate pentru a defila în fereastră.

#### Pentru a mări sau micşora o imagine, precum o fotografie (panoramare)

Apropiaţi două degete pe ecranul tactil pentru a panorama o imagine, cum ar fi o fotografie în Fotografii. Depărtaţi degetele pentru a mări sau apropiaţi-le pentru a micşora.

#### Pentru a roti o imagine, precum o fotografie (rotire)

Puneţi două degete pe ecranul tactil şi glisaţi-le în cerc pentru a roti o imagine, precum o fotografie. Este posibil să nu puteţi roti imagini, în funcţie de aplicaţiile utilizate.

#### Pentru a selecta trăgând cu degetul

Glisaţi degetul pe o distanţă scurtă în direcţia în care ecranul nu defilează.

Puteţi selecta un element, precum un cadru de aplicaţie sau o imagine.

## Crearea partiţiilor

Acest subiect descrie modul de a crea partiţii.

#### Notă

- Dacă reduceţi volumul partiţiei unităţii C:, nu puteţi crea suporturi de recuperare şi nu puteţi finaliza procesul de recuperare, deoarece spaţiul liber de pe dispozitivul de stocare încorporat nu este suficient.

1. Deschideţi Panou de control, selectaţi Sistem și securitate şi selectaţi Creare și formatare partiții pe hard disk din Instrumente de administrare. (Consultaţi Deschiderea Panou de control pentru a deschide Panou de control.)

   Dacă apare fereastra Control cont utilizator, selectaţi Da.

2. Faceţi clic dreapta pe unitatea C: dorită şi selectaţi Îngustare volum.
3. Introduceţi dimensiunea partiţiei ce urmează a fi creată în Introduceți volumul spațiului de redus, în MB: şi selectaţi Reducere.
4. Faceţi clic dreapta pe pictograma Nealocat şi selectaţi Volum simplu nou.
5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

#### Sugestie

- Dacă aţi făcut sign in la computerul VAIO ca utilizator standard, este posibil să vi se solicite să introduceţi un nume şi o parolă de administrator.

## Crearea altor unităţi (modificarea partiţiilor)

Partiţiile sunt zone împărţite pe dispozitivul de stocare încorporat. Împărţirea dispozitivului de stocare încorporat în mai mult de o partiţie poate prezenta diverse avantaje, precum separarea fişierelor de sistem de fişierele de date.

Computerul dumneavoastră VAIO are o singură partiţie (unitatea C:) ca setare implicită din fabrică.

Dacă doriţi să stocaţi date pe o altă partiţie, precum unitatea D:, modificaţi dimensiunea partiţiei şi creaţi o partiţie nouă.

Pentru informaţii privind crearea partiţiilor, consultaţi Crearea partiţiilor.

#### Sugestie

- Este posibil ca unele modele să aibă unitatea D: ca setare implicită din fabrică.

## Dezactivarea NFC/Funcţii O apăsare (modele compatibile cu NFC)

Puteţi dezactiva NFC/Funcţii O apăsare urmând aceşti paşi.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos.
3. Selectaţi Fără fir din panoul din stânga al ecranului Setări PC.
4. Modificaţi setarea NFC din Dispozitive wireless la Dezactivat.

#### Sugestie

- Pentru a utiliza NFC/Funcţii O apăsare, schimbaţi Mod avion la Dezactivat şi setarea NFC din Dispozitive wireless la Activat.

- Când setarea Mod avion este Dezactivat, setarea funcţiei fără fir este activată.

- Consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) pentru mai multe informaţii despre Mod avion.

## Despre Funcţii O apăsare (modele compatibile cu NFC)

Funcţii O apăsare sunt funcţii Sony originale care utilizează NFC.

Pur şi simplu atingeţi două dispozitive care acceptă Funcţii O apăsare pentru a stabili cu uşurinţă comunicarea, fără setări complicate.

## Utilizarea NFC/Funcţii O apăsare (modele compatibile cu NFC)

Conectaţi cu uşurinţă un dispozitiv compatibil cu NFC/Funcţii O apăsare la computerul VAIO atingând pur şi simplu computerul de dispozitiv.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos.
3. Selectaţi Fără fir din panoul din stânga al ecranului Setări PC.
4. Modificaţi Mod avion la Dezactivat şi setarea NFC din Dispozitive wireless la Activat.
5. Când atingeţi computerul VAIO (Componentele şi controalele de pe partea inferioară) de un dispozitiv compatibil cu NFC/Funcţii O apăsare, asiguraţi-vă că marca tactilă de pe fiecare dispozitiv este orientată una către cealaltă.

   În momentul în care dispozitivul este recunoscut, va apărea un mesaj.

   Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

#### Sugestie

- Consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) pentru informaţii suplimentare despre Mod avion.

- Poate fi nevoie să modificaţi setările dispozitivului în funcţie de dispozitivul compatibil cu NFC/Funcţii O apăsare pe care îl utilizaţi. Pentru informaţii detaliate, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul.

## Note privind NFC/Funcţii O apăsare (modele compatibile cu NFC)

Înainte de a utiliza NFC/Funcţii O apăsare, citiţi cu atenţie următoarele măsuri de precauţie pentru o utilizare corectă.

- În unele ţări sau regiuni, utilizarea NFC/Funcţii O apăsare poate fi restricţionată prin reglementări locale.

- Dacă este necesar să dezactivaţi de urgenţă NFC/Funcţii O apăsare, opriţi computerul VAIO.

## Despre NFC (modele compatibile cu NFC)

Near Field Communication (NFC) este o tehnologie fără fir pe arie de acoperire mică.

Distanţa de comunicare pentru tehnologia NFC este de aproximativ 10 cm.

## Deschiderea Ajutor și Asistență Windows

Puteţi deschide Ajutor și Asistență Windows urmând aceşti paşi.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulCăutare. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Aplicații ().
3. Introduceţi „Ajutor și Asistență” în caseta de căutare ().
4. Selectaţi Ajutor și Asistență ().

## Controlul stării de alimentare a computerului VAIO (modul Repaus/Oprire)

În mod implicit, computerul VAIO intră automat în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate.

În modul Repaus, computerul va păstra starea sa curentă, inclusiv datele la care lucraţi, în timp ce luaţi o pauză.

Pentru informaţii suplimentare legate de modul Repaus, consultaţi Utilizarea modului Repaus.

#### Când nu utilizaţi computerul VAIO pentru un timp

Pentru a evita pierderea datelor nesalvate, parcurgeţi aceşti paşi pentru a opri computerul VAIO.

1. Salvaţi datele şi închideţi toate aplicaţiile aflate în execuţie.
2. Opriţi dispozitivele periferice conectate la computerul VAIO.
3. Deschideţi butoanele, apoi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
4. SelectaţiAlimentare şi Închidere.

   După scurt timp, computerul VAIO se opreşte automat. În cazul în care computerul este dotat cu un indicator de alimentare, lumina verde a acestuia se stinge.

   În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, asiguraţi-vă că acesta este oprit înainte de a închide capacul ecranului LCD.

#### Notă

- O închidere necorespunzătoare poate cauza pierderea datelor nesalvate sau defectarea computerului VAIO.

- Pentru a deconecta complet computerul VAIO de la sursa de alimentare CA, opriţi computerul şi, apoi, deconectaţi cablul de alimentare de la priza CA.

#### Sugestie

- Dacă selectaţi Închidere în timp ce ţineţi apăsată tasta Shift în pasul 4, puteţi plasa computerul VAIO în starea de consum minim de energie (modul ACPI S5). În acest caz, funcţia de pornire rapidă este temporar dezactivată la următoarea pornire.

## Repornirea computerului VAIO

După modificarea setărilor sau instalarea unei aplicaţii pe computerul VAIO, este posibil să vi se solicite să reporniţi computerul.

1. Salvaţi datele şi închideţi toate aplicaţiile aflate în execuţie.
2. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
3. SelectaţiAlimentare şi Repornire.
   Computerul VAIO va reporni.

## Utilizarea modului Repaus

În modul Repaus, puteţi să plecaţi de la computerul VAIO, iar starea computerului va fi menţinută, precum şi datele la care lucraţi.

#### Pentru a activa modul Repaus

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)

2. SelectaţiAlimentare şi Repaus.

   În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, acesta se stinge când computerul intră în modul Repaus (cu setarea implicită).

#### Pentru a reveni la modul Normal

1. Apăsaţi butonul(Alimentare).

#### Notă

- Dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul(Alimentare) timp de peste 4 sau 10 secunde, computerul VAIO se va opri automat. Aceasta acţiune va şterge toate datele nesalvate.

- În mod implicit, computerul dumneavoastră VAIO intră automat în modul Hibernare în momentul în care acumulatorul este pe punctul de a se descărca. Totuşi, în funcţie de condiţiile de operare, computerul poate să nu intre în modul Hibernare.

  Dacă se întâmplă acest lucru şi acumulatorul se descarcă în totalitate, computerul se va opri, iar datele nesalvate vor fi pierdute.

  În timp ce computerul este alimentat de acumulator, salvaţi datele în mod frecvent.

- Înainte de a muta computerul VAIO, asiguraţi-vă că acesta este oprit, pentru a evita supunerea hard disk-ului aflat în funcţiune la şocuri sau vibraţii. În cazul în care computerul este dotat cu un indicator de alimentare, asiguraţi-vă că acesta este complet stins.

#### Sugestie

- În mod implicit, computerul VAIO intră automat în modul Repaus după o anumită perioadă de inactivitate, în timp ce este conectat la o priză CA.

- Computerul VAIO poate fi trecut în modul Repaus şi prin operaţiile de mai jos.

  - Apăsaţi butonul(Alimentare) (cu setarea implicită).

  - Închideţi capacul ecranului LCD. Computerul va intra în modul Repaus după câteva secunde.

- Puteţi trece computerul VAIO din modul Repaus în modul Normal prin deschiderea ecranului LCD. (Pentru SVF14N/SVF15N, chiar dacă deschideţi ecranul LCD, computerul nu revine la modul Normal 24 de ore după ce computerul intră în modul Repaus.)

  Pentru a schimba acţiunea când deschideţi ecranul LCD, porniţi VAIO Control Center şi modificaţi setările în Alimentare şi baterie (Power and Battery). Pentru a porni VAIO Control Center, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

## Deschiderea Ajutor și Asistență Windows

Puteţi deschide Ajutor și Asistență Windows urmând aceşti paşi.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulCăutare. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)
2. Selectaţi Aplicații ().
3. Introduceţi „Ajutor și Asistență” în caseta de căutare ().
4. Selectaţi Ajutor și Asistență ().

## Cum se utilizează creionul (modele prevăzute cu Stylus pentru tabletă)

Utilizând creionul furnizat (Stylus pentru tabletă), puteţi acţiona în mod intuitiv computerul VAIO, atingând uşor ecranul sau trasând ceva pe ecran.

#### Pentru a deplasa cursorul pe ecran

Ţineţi creionul aproape de ecran fără să îl atingeţi. Pe ecran apare un mic cursor. Deplasaţi creionul în direcţia dorită.

#### Pentru a face clic (atingere)

Atingeţi punctul dorit de pe ecran cu creionul.

Utilizaţi această acţiune pentru a selecta o opţiune, cum ar fi OK sau Anulare, pentru a selecta un element din meniu sau pentru a efectua alte operaţiuni, ca şi cum aţi utiliza normal butonul din stânga al mouse-ului.

#### Pentru a face dublu clic (dublă atingere)

Atingeţi de două ori rapid punctul dorit de pe ecran cu creionul.

Puteţi porni o aplicaţie sau puteţi deschide un fişier atingând de două ori pictograma acestuia.

#### Pentru a face clic dreapta (apăsare şi menţinere)

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de jos al creion, apoi atingeţi o dată pe punctul dorit de pe ecran. În funcţie de locul în care aţi atins pe ecran, este posibil să apară un meniu vertical.

De asemenea, puteţi efectua aceeaşi operaţiune ţinând creionul în punctul dorit timp de câteva secunde.

#### Pentru a glisa (mutare element)

Poziţionaţi uşor creionul pe elementul care urmează să fie mutat, apoi glisaţi elementul pe ecran pentru a-l muta.

#### Pentru a şterge text

În funcţie de aplicaţie, puteţi şterge text.

Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de sus al creionului, poziţionaţi uşor creionul pe primul element al textului care urmează să fie şters, apoi trasaţi creionul peste text până la ultimul element al textului care urmează să fie şters. Apăsaţi Delete sau Backspace pentru a şterge textul.

#### Notă

- Utilizaţi creionul furnizat.

- Capacul superior conţine un magnet. Nu apropiaţi un obiect uşor afectat de interferenţă magnetică (cum ar fi un card de credit) de creion. Acest lucru poate duce la pierderea datelor înregistrate.

- Dacă utilizaţi o aplicaţie ce foloseşte busola digitală, ţineţi creionul departe de computerul VAIO pentru a împiedica magnetul încorporat din Capacul superior să afecteze magnetometrul de pe computer.

- Puteţi utiliza creionul cu mâna poziţionată pe ecran. Dacă mişcaţi creionul către ecranul tactil, nu puteţi controla ecranul tactil cu degetele.

- În funcţie de ecran, este posibil să nu puteţi utiliza creionul pentru a derula ecranul.

- Acest creion nu are un comutator de alimentare. Introduceţi bateria necesară în creion pentru ca acesta să funcţioneze.

- În cazul în care creionul nu funcţionează corect, înlocuiţi bateria. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Înlocuirea bateriei creionului (modele prevăzute cu Stylus pentru tabletă).

- Pentru a împiedica înghiţirea componentelor mici, (cum ar fi vârful, Capacul superior, sistemul de prindere a creionului şi bateria), nu le ţineţi la îndemâna copiilor.

#### Sugestie

- Anumite aplicaţii detectează presiunea creionului şi vor modifica grosimea liniei creionului în mod corespunzător.

- Apăsaţi butonul creionului din apropierea ecranului pentru a porni aplicaţia. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Decuparea unei imagini afişate pe ecranul computerului (VAIO Clip) şi Pornirea aplicaţiei de luare a notiţelor (VAIO Paper).

## Înlocuirea bateriei creionului (modele prevăzute cu Stylus pentru tabletă)

Înlocuiţi bateria când creionul (Stylus pentru tabletă) începe să funcţioneze incorect.

Pe baza utilizării de aproximativ 4 ore pe zi, aşteptaţi-vă să înlocuiţi bateria la fiecare 18 luni. Utilizaţi o baterie alcalină LR61 (LR8D425).

1. Scoateţi Capacul superior de pe creion, apoi scoateţi bateria.

2. Introduceţi bateria în creion cu partea cu semnul + orientată către vârf.

3. Puneţi la loc Capacul superior.

#### Notă

- Nu scoateţi Capacul superior decât atunci când înlocuiţi bateria.

- Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi creionul pentru un timp, scoateţi bateria.

- Creionul nu trebuie să fie utilizat cu o baterie reîncărcabilă disponibilă pe piaţă. Utilizarea unei baterii reîncărcabile poate duce la scurgeri şi la funcţionarea defectuoasă a bateriei.

- Dacă nivelul de energie din baterie scade, înlocuiţi-o imediat cu o baterie nouă. Dacă ţineţi o baterie consumată în creion, pot apărea scurgeri.

- Nu încercaţi să reîncărcaţi o baterie.

- Consultaţi manualul de siguranţă furnizat.

## Pornirea aplicaţiei de luare a notiţelor (VAIO Paper)

Puteţi utiliza VAIO Paper ca înlocuitor pentru blocnotesurile reale. Cu VAIO Paper, puteţi lua notiţe cu uşurinţă pe computerul VAIO şi le puteţi partaja cu alte persoane.

1. Porniţi VAIO Paper. (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Paper.)

#### Sugestie

- Alternativ, poziţionaţi creionul furnizat (Stylus pentru tabletă) aproape de ecranul LCD şi apăsaţi butonul de sus al creionului pentru a deschide direct ecranul de creare a notiţelor VAIO Paper. Puteţi lua cu uşurinţă notiţe, deci nu pierdeţi şansa de a lua notiţe. (Modele prevăzute cu Stylus pentru tabletă)

## Decuparea unei imagini afişate pe ecranul computerului (VAIO Clip)

Cu VAIO Clip, puteţi decupa cu uşurinţă o imagine afişată pe ecranul computerului.

Puteţi salva imaginea pe care aţi decupat-o şi o puteţi utiliza într-un document din altă aplicaţie, cum ar fi VAIO Paper.

1. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Fn şi apăsaţi tasta 1.

#### Sugestie

- Alternativ, poziţionaţi creionul furnizat (Stylus pentru tabletă) aproape de ecranul LCD şi apăsaţi butonul de jos al creionului pentru a porni VAIO Clip. (Modele prevăzute cu Stylus pentru tabletă)

- Când porniţi VAIO Clip din lista de aplicaţii sau cadrul din ecranul Start, se afişează lista imaginilor decupate. Puteţi selecta imaginea preferată din lista de imagini şi o puteţi edita. Pentru a porni VAIO Clip din lista de aplicaţii, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

## Despre acest manual

Vă felicităm pentru achiziţionarea acestui computer VAIO(R).

### Despre configuraţia computerului dumneavoastră VAIO

Pentru a afla informaţii despre configurarea computerului VAIO, accesaţi site-ul Web de asistenţă online Sony. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Despre site-ul Web de asistenţă online.

Este posibil ca unele caracteristici, opţiuni şi articole furnizate să nu fie disponibile pe computerul dumneavoastră VAIO.

#### Caracteristici

Caracteristicile disponibile variază în funcţie de model sau de dotările opţionale selectate. Nu toate caracteristicile descrise în acest manual sunt disponibile, în funcţie de modelul pe care îl deţineţi.

#### Ilustraţii

Este posibil ca ilustraţiile, fotografiile sau capturile de ecran din acest manual să arate uşor diferit, în funcţie de model sau de dotările opţionale selectate.

#### Aplicaţii

Este posibil ca aplicaţiile preinstalate să varieze, în funcţie de model sau de dotările opţionale selectate. Este posibil ca aplicaţiile descrise în acest manual să nu fie preinstalate pe computerul dumneavoastră VAIO.

### Manuale furnizate

Următoarele manuale sunt furnizate împreună cu computerul dumneavoastră VAIO.

#### Documentaţie pe ecran

- Ghid de utilizare - versiunea introductivă (Bine aţi venit)

  Un manual preinstalat, cu informaţii limitate despre computerul dumneavoastră VAIO, care pune accent pe asistenţă şi pe conectarea la Internet. Documentul Ghid de utilizare - versiunea introductivă este înlocuit cu o versiune completă a documentului Ghid de utilizare (acest manual), după actualizare.

- Ghid de utilizare (acest manual)

  Informaţii generale şi instrucţiuni de utilizare pentru computerul dumneavoastră VAIO, inclusiv informaţii despre asistenţă şi depanare

  Selectaţi elementul din panoul de navigare din stânga pe care doriţi să-l consultaţi, apoi cuvântul cheie din panoul din dreapta. Se va afişa lista subiectelor asociate cuvântului cheie. Dacă nu puteţi găsi subiectul pe care îl căutaţi, selectaţi Listă de subiecte pentru a afişa toate subiectele din acest Ghid de utilizare sau introduceţi cuvântul cheie în caseta de căutare din partea de sus a fiecărei pagini.

#### Documentaţie imprimată

- Ghid scurt de utilizare

  O prezentare generală a modului de configurare şi de iniţiere în utilizarea computerului VAIO

- Ghid de recuperare, copiere de rezervă şi depanare

  Informaţii despre recuperarea şi copierea de rezervă a datelor de pe computerul dumneavoastră VAIO, precum şi informaţii despre depanare

- Reglementări privind siguranţa şi informaţii de asistenţă

  Citiţi cu atenţie înainte de a activa funcţiile fără fir, precum LAN fără fir şi tehnologia BLUETOOTH.

#### Alte referinţe

- Ajutor și Asistență Windows

  O resursă cuprinzătoare pentru sfaturi practice, tutoriale şi demonstraţii care vă ajută să învăţaţi cum să utilizaţi computerul VAIO.

  Pentru a deschide Ajutor și Asistență Windows, consultaţi Deschiderea Ajutor și Asistență Windows.

- Fişiere de ajutor pentru aplicaţii

  Este posibil ca aplicaţiile preinstalate pe computerul dumneavoastră VAIO să includă fişiere de ajutor pentru aplicaţii. În general, puteţi accesa fişierele de ajutor din meniul de ajutor.

### Notificare

- Copyright 2013 Sony Corporation. Toate drepturile rezervate.

- Acest manual şi software-ul descrise aici, în întregime sau parţial, nu pot fi reproduse, traduse sau reduse la o formă care să poată fi citită de sisteme automate, fără aprobare prealabilă, în scris.

- Sony Corporation nu acordă nicio garanţie cu privire la acest manual, software sau la alte informaţii incluse în acesta şi astfel, declină în mod expres răspunderea pentru orice garanţie implicită, referitoare la vandabilitate sau la adecvarea pentru un anumit scop în legătură cu acest manual, cu software-ul sau cu alte informaţii similare. În niciun caz Sony Corporation nu va fi responsabilă pentru daune subsecvente, succesive sau speciale, indiferent dacă se bazează pe culpă, pe încălcarea contractului sau pe altceva, generate din sau în legătură cu acest manual, software sau alte informaţii incluse în acesta sau din utilizarea acestuia.

- În manual nu sunt prezente mărcile (TM) sau (R).

- Sony Corporation îşi rezervă dreptul de a efectua oricând modificări la acest manual sau la informaţiile incluse în acesta, fără notificare prealabilă.

- Software-ul descris în prezentul este guvernat de termenii unui acord separat de licenţă pentru utilizator.

- Sony Corporation nu este responsabilă şi nu va despăgubi pentru pierderea niciunei înregistrări efectuate pe computerul VAIO, pe suporturi externe de înregistrare sau pe dispozitive de înregistrare ori pentru nicio pierdere relevantă, inclusiv atunci când înregistrările nu sunt efectuate din anumite motive, inclusiv defectarea computerului sau când conţinutul unei înregistrări este pierdut sau deteriorat ca urmare a defectării computerului sau ca urmare a reparaţiilor efectuate asupra computerului. Sony Corporation nu va restaura, recupera sau copia conţinutul creat pe computer, pe suporturi externe de înregistrare sau pe dispozitive de înregistrare, în nicio circumstanţă.

- Caracteristicile şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare.

## Verificarea elementelor furnizate

Verificaţi toate elementele ambalate împreună cu produsul înainte de utilizare.

Adaptor CA

Cablu de alimentare

Stylus pentru tabletă

(Nu se furnizează împreună cu toate modelele. Disponibilitatea depinde de specificaţiile computerului dumneavoastră.)

Ruter fără fir

(Nu se furnizează împreună cu toate modelele. Disponibilitatea depinde de specificaţiile computerului dumneavoastră.)

Adaptor VGA

(Nu se furnizează împreună cu toate modelele. Disponibilitatea depinde de specificaţiile computerului dumneavoastră.)

#### Sugestie

- Niciun mediu de stocare pentru recuperarea datelor nu este inclus, deoarece datele de pe computerul VAIO pot fi recuperate utilizând datele stocate pe hard disk sau pe SSD. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Recuperarea din zona de recuperare.

## Actualizarea computerului VAIO

Asiguraţi-vă că actualizaţi computerul VAIO, instalând următoarele aplicaţii pentru creşterea eficienţei, securităţii şi funcţionalităţii computerului.

#### Notă

- Pentru a efectua setările de actualizare de mai jos, computerul VAIO trebuie să fie conectat la Internet.

#### Windows Update

Windows Update vă permite să creşteţi stabilitatea computerului VAIO.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulCăutare. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)

2. Selectaţi Setări şi introduceţi „Windows Update” în caseta de căutare.

3. Selectaţi Windows Update din listă şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizările.

#### VAIO Update

VAIO Update vă înştiinţează automat cu privire la noi actualizări disponibile pe Internet, apoi le descarcă şi le instalează pe computerul dumneavoastră VAIO.

1. Porniţi VAIO Update şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Update.)

#### Pentru a actualiza aplicaţiile provenite din Magazin Windows

Asiguraţi-vă că actualizaţi aplicaţia Magazin Windows. Dacă este disponibilă o actualizare, un număr va apărea pe cadrul Magazin din ecranul Start.

1. Selectaţi cadrul Magazin pentru a-l deschide.

2. Selectaţi Actualizări din partea din dreapta sus a ecranului.

   Numărul dintre paranteze reprezintă numărul de programe pe care le puteţi utiliza.

3. Bifaţi aplicaţiile pe care doriţi să le actualizaţi, apoi selectaţi Instalare.

   Pentru a actualiza aplicaţiile mai târziu, debifaţi-le.

## Aranjarea unui mediu de lucru corespunzător

Acest subiect descrie locurile în care să plasaţi şi în care să nu plasaţi computerul VAIO şi oferă instrucţiuni de ergonomie.

### Unde să plasaţi computerul VAIO

Atunci când plasaţi computerul VAIO, asiguraţi-vă că:

- Puteţi accesa cu uşurinţă o sursă de alimentare şi porturile necesare.

- Lăsaţi spaţiu suficient în jurul computerului.

- Computerul este plasat pe o suprafaţă plată şi suficient de lată şi puteţi sta cu faţa la ecranul computerului în timp ce lucraţi la el.

- Puteţi plasa computerul în faţa dumneavoastră, astfel încât să puteţi sta drept şi să ţineţi antebraţele paralele cu podeaua.

### Unde să nu plasaţi computerul VAIO

Plasarea computerului VAIO într-un loc necorespunzător poate duce la deteriorarea sau defectarea acestuia. Nu amplasaţi computerul într-un loc expus la:

- Lumină solară directă

- Obiecte sau surse magnetice

- Surse de căldură, precum aparatele casnice de încălzire

- Praf excesiv

- Umiditate ridicată

- Ventilaţie slabă

#### Notă

- Zona din jurul orificiului de ventilaţie se poate încălzi foarte mult în timp ce computerul VAIO este pornit. Aveţi grijă înainte de a atinge această zonă.

- Nu puneţi în apropierea orificiului de ventilaţie niciun obiect care ar putea bloca orificiul.

#### Sugestie

- Computerul dumneavoastră VAIO utilizează semnale radio de înaltă frecvenţă şi poate cauza interferenţe cu recepţia radio sau TV. Dacă se întâmplă acest lucru, mutaţi computerul la o distanţă corespunzătoare faţă de aparatul de radio sau de televizor.

### Consideraţii ergonomice

Când este posibil, trebuie să încercaţi să ţineţi cont de următoarele consideraţii ergonomice.

#### Mobila şi postura

Staţi pe un scaun cu spătar bun. Ajustaţi nivelul scaunului în aşa fel în tălpile să stea pe podea. Un suport pentru picioare vă poate face să vă simţiţi mai confortabil.

Staţi într-o poziţie dreaptă, relaxată şi evitaţi să vă aplecaţi în faţă sau să vă lăsaţi prea mult pe spate.

#### Unghiul de vizualizare al ecranului computerului

Folosiţi funcţia de înclinare a ecranului pentru a găsi cea mai bună poziţie. Asiguraţi-vă că ecranul computerului este la nivelul ochilor sau un pic mai jos atunci când staţi în faţa computerului VAIO. Ajustaţi şi nivelul luminozităţii ecranului.

Puteţi reduce tensionarea ochilor şi oboseala muşchilor prin ajustarea înclinării şi a nivelului de luminozitate ale ecranului computerului la poziţia potrivită.

#### Iluminarea

Alegeţi o locaţie în care ferestrele şi luminile nu provoacă strălucire şi nu se reflectă în ecranul computerului. Folosiţi iluminarea indirectă pentru a evita petele luminoase de pe ecranul computerului. Iluminarea corespunzătoare aduce un plus de confort şi de eficienţă a lucrului.

#### Notă

- În timp ce reglaţi unghiul de vizualizare, nu exercitaţi presiune excesivă asupra computerului VAIO, pentru a elimina riscul deteriorării mecanice.

#### Sugestie

- Aceleaşi considerente sunt valabile şi când utilizaţi un afişaj extern.

### Note cu privire la manipularea computerului VAIO

Respectaţi următoarele instrucţiuni pentru a evita defecţiunile şi deteriorarea computerului VAIO.

- Plasaţi uşor computerul VAIO pe o suprafaţă plată pentru a evita şocul mecanic.

- Asiguraţi-vă că închideţi computerul VAIO înainte de a-l muta. Mutarea computerului în timp ce este pornit poate cauza defectarea hard diskului. Asiguraţi-vă că deconectaţi toate cablurile conectate la computer înainte de a-l muta.

- Nu lăsaţi să cadă şi nu loviţi computerul VAIO. Chiar şi un şoc uşor sau vibraţiile pot cauza defectarea hard diskului.

- Nu plasaţi computerul VAIO într-o poziţie instabilă.

## Curăţarea computerului VAIO/ecranului LCD

Înainte de a curăţa computerul VAIO, citiţi următoarele măsuri de precauţie pentru o procedură de curăţare corectă.

#### Când curăţaţi computerul VAIO

- Opriţi computerul VAIO şi deconectaţi adaptorul CA înainte de a curăţa computerul.

- Folosiţi o cârpă moale şi uscată pentru a şterge resturile şi praful de pe computerul VAIO.

- Folosiţi o cârpă moale şi uscată la curăţarea computerului VAIO. În cazul în care computerul este foarte murdar, aburiţi suprafaţa computerului suflând şi ştergeţi murdăria sau ştergeţi-l cu o cârpă uşor umedă şi apoi îndepărtaţi umezeala rămasă cu o cârpă uscată.

- Nu utilizaţi solvenţi precum benzina, acetona, alcoolul, diluantul sau soluţiile de curăţat disponibile în comerţ, deoarece acestea pot cauza deteriorarea suprafeţei sau a învelişului protector al computerului VAIO.

- Utilizaţi un dispozitiv de suflare a prafului pentru a elimina resturile şi praful de sub taste (capacele tastelor). Nu îndepărtaţi capacele tastelor de pe tastatură.

  Nu folosiţi un aspirator deoarece se pot produce defecţiuni.

#### Când curăţaţi ecranul LCD

- Folosiţi o cârpă moale şi uscată la curăţarea computerului VAIO. În cazul în care ecranul LCD este foarte murdar, aburiţi suprafaţa ecranului LCD, suflând, şi ştergeţi murdăria sau ştergeţi-l cu o cârpă uşor umedă şi apoi îndepărtaţi umezeala rămasă cu o cârpă uscată.

- Nu utilizaţi solvenţi precum benzina, acetona, alcoolul, diluantul sau soluţiile de curăţat disponibile în comerţ, deoarece acestea pot cauza deteriorarea ecranului LCD.

## Mărci comerciale

- SONY şi sigla SONY sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.

- VAIO, sigla VAIO şi alte nume de produse sau servicii Sony sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation sau ale oricăruia dintre afiliaţii săi.

- i.LINK este un nume care simbolizează IEEE 1394.

- Intel, Pentium, Intel SpeedStep şi Atom sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation.

- Windows şi sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, sigla Blu-ray Disc şi sigla Blu-ray 3D sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.

- Marca cuvântului BLUETOOTH şi siglele sale sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation este licenţiată. Celelalte mărci comerciale şi nume comerciale aparţin proprietarilor lor.

- Power2Go este o marcă comercială a CyberLink.Inc.

- PowerDVD este o marcă comercială a CyberLink.Inc.

- NVIDIA şi 3D Vision sunt mărci comerciale înregistrate şi/sau mărci comerciale ale NVIDIA Corporation în Statele Unite şi în alte ţări.

- ArcSoft şi sigla ArcSoft sunt mărci comerciale înregistrate ale ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion este marcă comercială a ArcSoft, Inc.

- AMD, sigla AMD Arrow, ATI şi combinaţiile acestora, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc.

- Sigla SD este o marcă comercială.

- Sigla SDHC este o marcă comercială.

- Sigla SDXC este o marcă comercială.

- Sigla microSD este o marcă comercială.

- Sigla microSDHC este o marcă comercială.

- Sigla microSDXC este o marcă comercială.

- Marca cuvântului ExpressCard şi siglele sale sunt deţinute de PCMCIA, iar utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation este licenţiată. Celelalte mărci comerciale şi nume comerciale aparţin proprietarilor lor.

- Termenii HDMI şi HDMI High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.

- CompactFlash® este marcă comercială a SanDisk Corporation.

- „PlaceEngine” este o marcă comercială înregistrată a Koozyt, Inc.

  „PlaceEngine” a fost dezvoltat de Sony Computer Science Laboratories, Inc. şi este licenţiat de Koozyt, Inc.

- „AVCHD” este marcă comercială a Panasonic Corporation şi Sony Corporation.

- Fabricat sub licenţă de la Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

- ENERGY STAR şi sigla ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în S.U.A.

- Simbolul N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite şi în alte ţări.

- Wi-Fi este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance.

Toate celelalte nume de sisteme, produse şi servicii sunt mărci comerciale ale proprietarilor lor. În manual nu sunt prezente mărcile ™ sau ®.

Caracteristicile şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare.

Toate celelalte mărci comerciale sunt mărci comerciale ale proprietarilor lor.

Este posibil ca nu toate aplicaţiile software enumerate mai sus să fie livrate cu modelul dumneavoastră.

## Despre licenţa software

Acest produs conţine software deţinut de Sony şi licenţiat de terţe părţi. Utilizarea unui astfel de software se supune termenilor şi condiţiilor acordurilor de licenţă ataşate acestui produs.

## Despre programul internaţional ENERGY STAR(R)

Informaţiile următoare se aplică exclusiv pentru produsele conforme cu ENERGY STAR.

În calitate de Partener ENERGY STAR, Sony a confirmat faptul că acest produs este în conformitate cu standardele ENERGY STAR pentru eficienţă energetică.

Programul Internaţional ENERGY STAR pentru Echipamente de Birou este un program internaţional ce promovează economisirea de energie la utilizarea computerelor şi echipamentelor de birou. Programul sprijină dezvoltarea şi răspândirea produselor cu funcţii care reduc în mod eficace consumul de energie.

Pentru informaţii detaliate despre Programul ENERGY STAR, accesaţi site-urile Web de mai jos:

- http://www.energystar.gov/ (S.U.A.)

- http://www.eu-energystar.org/ (Europa)

Acest computer este proiectat în conformitate cu standardele ENERGY STAR şi este furnizat cu următoarele setări de economisire a energiei, care se aplică pentru computerele care funcţionează la CA:

- Iluminarea de fundal a ecranului LCD se stinge automat după cel mult 15 minute de inactivitate.

- Computerul intră automat în modul Repaus după cel mult 30 de minute de inactivitate.

Apăsaţi butonul(Alimentare) pentru a readuce computerul în modul Normal.

## Informaţii privind siguranţa

Consultaţi manualul de siguranţă furnizat pentru informaţii detaliate despre siguranţă.

### Computer

- Dacă scăpaţi un obiect solid sau lichide pe computerul VAIO, opriţi computerul, deconectaţi-l de la priză şi scoateţi acumulatorul dacă acesta este detaşabil. Este posibil ca computerul să trebuiască să fie verificat de personal calificat înainte să îl porniţi din nou.

- Folosiţi doar echipamente periferice şi cabluri de interfaţă specificate.

- Nu lăsaţi la îndemâna copiilor piesele mici, precum cartelele de memorie şi adaptoarele cartelelor de memorie. Există riscul ca aceştia să înghită suportul.

- Temperatura suprafeţei şi a părţii de dedesubt a computerului VAIO, a adaptorului CA şi a acumulatorului poate creşte din cauza sarcinii procesorului sau a unui curent electric generat în timpul încărcării acumulatorului. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune. Cantitatea de căldură generată variază în funcţie de dispozitivele externe sau de aplicaţiile aflate în uz.

- În cazul în care computerul VAIO sau adaptorul CA devin extrem de fierbinţi, opriţi computerul, deconectaţi adaptorul CA, scoateţi acumulatorul (dacă este amovibil) şi contactaţi un centru de service/asistenţă Sony autorizat.

### Sursa de alimentare

- Nu aşezaţi obiecte grele pe cablul de alimentare pentru a nu cauza incendii.

- Pentru a deconecta cablul de alimentare, trageţi-l afară ţinând de ştecăr. Nu trageţi niciodată de cablu.

- Nu utilizaţi cabluri de conectare tăiate sau deteriorate.

- Deconectaţi computerul VAIO de la priza CA dacă nu utilizaţi computerul o perioadă de timp prelungită.

### Căşti

- Nu utilizaţi căştile în timp ce conduceţi, când mergeţi cu bicicleta sau când conduceţi un vehicul motorizat. Acest lucru poate genera pericol în trafic şi este ilegal în unele zone. De asemenea, poate fi periculos să ascultaţi muzică la volum ridicat în timp ce mergeţi pe jos, în special la trecerile pentru pietoni.

- Evitaţi folosirea căştilor la volum ridicat. Experţii ORL avertizează împotriva ascultării la căşti în continuu, la volum ridicat şi pe perioade lungi de timp. Dacă auziţi un ţiuit în urechi, reduceţi volumul sau întrerupeţi utilizarea.

## Manipularea dispozitivului de stocare încorporat

Dispozitivul de stocare încorporat (unitate hard disk sau dispozitiv SSD) are o densitate mare de stocare şi citeşte sau scrie date într-un timp scurt. Totuşi, acesta poate fi deteriorat cu uşurinţă dacă este utilizat necorespunzător.

Dacă dispozitivul de stocare încorporat este deteriorat, datele nu pot fi restaurate. Pentru a preveni pierderea datelor, procedaţi cu atenţie la manipularea computerului VAIO.

### Pentru a evita deteriorarea dispozitivului de stocare încorporat

- Nu supuneţi computerul VAIO la mişcări bruşte.

- Ţineţi computerul VAIO la distanţă de magneţi.

- Nu amplasaţi computerul VAIO într-o locaţie afectată de vibraţii mecanice sau într-o poziţie instabilă.

- Nu opriţi alimentarea şi nu reporniţi computerul VAIO în timpul citirii sau scrierii datelor pe dispozitivul de stocare.

- Nu utilizaţi computerul VAIO într-o locaţie afectată de schimbări extreme de temperatură.

- Nu scoateţi dispozitivul de stocare din computerul VAIO.

## Actualizarea computerului VAIO

Asiguraţi-vă că actualizaţi computerul VAIO, instalând următoarele aplicaţii pentru creşterea eficienţei, securităţii şi funcţionalităţii computerului.

#### Notă

- Pentru a efectua setările de actualizare de mai jos, computerul VAIO trebuie să fie conectat la Internet.

#### Windows Update

Windows Update vă permite să creşteţi stabilitatea computerului VAIO.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulCăutare. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)

2. Selectaţi Setări şi introduceţi „Windows Update” în caseta de căutare.

3. Selectaţi Windows Update din listă şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizările.

#### VAIO Update

VAIO Update vă înştiinţează automat cu privire la noi actualizări disponibile pe Internet, apoi le descarcă şi le instalează pe computerul dumneavoastră VAIO.

1. Porniţi VAIO Update şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Update.)

#### Pentru a actualiza aplicaţiile provenite din Magazin Windows

Asiguraţi-vă că actualizaţi aplicaţia Magazin Windows. Dacă este disponibilă o actualizare, un număr va apărea pe cadrul Magazin din ecranul Start.

1. Selectaţi cadrul Magazin pentru a-l deschide.

2. Selectaţi Actualizări din partea din dreapta sus a ecranului.

   Numărul dintre paranteze reprezintă numărul de programe pe care le puteţi utiliza.

3. Bifaţi aplicaţiile pe care doriţi să le actualizaţi, apoi selectaţi Instalare.

   Pentru a actualiza aplicaţiile mai târziu, debifaţi-le.

## Despre site-ul Web de asistenţă online

Site-ul Web de asistenţă online furnizează informaţii privind computerul VAIO, precum şi o selecţie de întrebări frecvente.

### Site-ul Web de asistenţă online Sony

http://www.sony.eu/support/

#### Sugestie

- Dacă întâmpinaţi o problemă sau aveţi vreo întrebare de natură tehnică legată de computerul VAIO, lansaţi, mai întâi, VAIO Care, care vă oferă diverse variante pentru a vă ajuta să soluţionaţi problema. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Păstrarea computerului VAIO în stare optimă (VAIO Care).

- Când contactaţi serviciul de asistenţă VAIO, este posibil să vi se solicite numărul de serie şi numărul de model ale computerului dumneavoastră VAIO. Numărul de serie este un număr din 15 cifre ce poate fi găsit:

  - în fereastra VAIO Care;

  - pe partea de dedesubt, pe panoul posterior al computerului, în interiorul panoului posterior sau în interiorul compartimentului acumulatorului;

  - pe cutia VAIO originală.

  Numărul de model se află în colţul din dreapta jos al afişajului computerului dumneavoastră VAIO.

### Alte site-uri Web

De asemenea, puteţi găsi informaţii utile pe următoarele site-uri Web.

#### Sony produse

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Site-ul Web de asistenţă online pentru sistemul de operare

Pentru asistenţă pentru sistemul de operare Microsoft Windows, vizitaţi site-ul de asistenţă clienţi Microsoft.

http://support.microsoft.com/

#### Site-ul Web VAIO

Informaţii despre produse VAIO, magazin online, forum şi discuţii.

http://www.sony.eu/

Selectaţi ţara dumneavoastră, apoi selectaţi VAIO dintre produse.

#### Forumul VAIO

Interacţionaţi cu alţi utilizatori de VAIO în cadrul comunităţii sociale VAIO.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony Magazin, online

https://shop.sony-europe.com/

#### Sugestie

- Puteţi găsi un link pentru a vă înregistra computerul online, în VAIO Care. Pentru a porni VAIO Care, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

## Soluţionarea problemelor obişnuite ale computerului VAIO

Dacă aveţi vreo problemă legată de funcţionarea computerului VAIO, încercaţi aceste sugestii înainte de a contacta centrul de service/asistenţă Sony autorizat sau direct distribuitorul local Sony.

1. Consultaţi alte secţiuni ale acestui manual pe ecran.
2. Porniţi VAIO Care (Desktop) şi efectuaţi operaţiile necesare. (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Care (Desktop).)
3. Vizitaţi site-ul Web de asistenţă online VAIO şi găsiţi informaţiile necesare.

## Despre site-ul Web de asistenţă online

Site-ul Web de asistenţă online furnizează informaţii privind computerul VAIO, precum şi o selecţie de întrebări frecvente.

### Site-ul Web de asistenţă online Sony

http://www.sony.eu/support/

#### Sugestie

- Dacă întâmpinaţi o problemă sau aveţi vreo întrebare de natură tehnică legată de computerul VAIO, lansaţi, mai întâi, VAIO Care, care vă oferă diverse variante pentru a vă ajuta să soluţionaţi problema. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Păstrarea computerului VAIO în stare optimă (VAIO Care).

- Când contactaţi serviciul de asistenţă VAIO, este posibil să vi se solicite numărul de serie şi numărul de model ale computerului dumneavoastră VAIO. Numărul de serie este un număr din 15 cifre ce poate fi găsit:

  - în fereastra VAIO Care;

  - pe partea de dedesubt, pe panoul posterior al computerului, în interiorul panoului posterior sau în interiorul compartimentului acumulatorului;

  - pe cutia VAIO originală.

  Numărul de model se află în colţul din dreapta jos al afişajului computerului dumneavoastră VAIO.

### Alte site-uri Web

De asemenea, puteţi găsi informaţii utile pe următoarele site-uri Web.

#### Sony produse

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Site-ul Web de asistenţă online pentru sistemul de operare

Pentru asistenţă pentru sistemul de operare Microsoft Windows, vizitaţi site-ul de asistenţă clienţi Microsoft.

http://support.microsoft.com/

#### Site-ul Web VAIO

Informaţii despre produse VAIO, magazin online, forum şi discuţii.

http://www.sony.eu/

Selectaţi ţara dumneavoastră, apoi selectaţi VAIO dintre produse.

#### Forumul VAIO

Interacţionaţi cu alţi utilizatori de VAIO în cadrul comunităţii sociale VAIO.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony Magazin, online

https://shop.sony-europe.com/

#### Sugestie

- Puteţi găsi un link pentru a vă înregistra computerul online, în VAIO Care. Pentru a porni VAIO Care, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

## Verificarea elementelor furnizate

Verificaţi toate elementele ambalate împreună cu produsul înainte de utilizare.

Adaptor CA

Cablu de alimentare

Stylus pentru tabletă

(Nu se furnizează împreună cu toate modelele. Disponibilitatea depinde de specificaţiile computerului dumneavoastră.)

Ruter fără fir

(Nu se furnizează împreună cu toate modelele. Disponibilitatea depinde de specificaţiile computerului dumneavoastră.)

Adaptor VGA

(Nu se furnizează împreună cu toate modelele. Disponibilitatea depinde de specificaţiile computerului dumneavoastră.)

#### Sugestie

- Niciun mediu de stocare pentru recuperarea datelor nu este inclus, deoarece datele de pe computerul VAIO pot fi recuperate utilizând datele stocate pe hard disk sau pe SSD. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Recuperarea din zona de recuperare.

## Actualizarea computerului VAIO

Asiguraţi-vă că actualizaţi computerul VAIO, instalând următoarele aplicaţii pentru creşterea eficienţei, securităţii şi funcţionalităţii computerului.

#### Notă

- Pentru a efectua setările de actualizare de mai jos, computerul VAIO trebuie să fie conectat la Internet.

#### Windows Update

Windows Update vă permite să creşteţi stabilitatea computerului VAIO.

1. Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulCăutare. (Pentru informaţii privind deschiderea butoanelor, consultaţi Deschiderea butoanelor.)

2. Selectaţi Setări şi introduceţi „Windows Update” în caseta de căutare.

3. Selectaţi Windows Update din listă şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizările.

#### VAIO Update

VAIO Update vă înştiinţează automat cu privire la noi actualizări disponibile pe Internet, apoi le descarcă şi le instalează pe computerul dumneavoastră VAIO.

1. Porniţi VAIO Update şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. (Consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere pentru a porni VAIO Update.)

#### Pentru a actualiza aplicaţiile provenite din Magazin Windows

Asiguraţi-vă că actualizaţi aplicaţia Magazin Windows. Dacă este disponibilă o actualizare, un număr va apărea pe cadrul Magazin din ecranul Start.

1. Selectaţi cadrul Magazin pentru a-l deschide.

2. Selectaţi Actualizări din partea din dreapta sus a ecranului.

   Numărul dintre paranteze reprezintă numărul de programe pe care le puteţi utiliza.

3. Bifaţi aplicaţiile pe care doriţi să le actualizaţi, apoi selectaţi Instalare.

   Pentru a actualiza aplicaţiile mai târziu, debifaţi-le.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul VAIO nu porneşte (indicatorul luminos de alimentare nu se aprinde în culoarea verde)?

- Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt bine conectate la dispozitive, cum ar fi între computerul VAIO şi adaptorul CA; între adaptorul CA şi cablul de alimentare şi între cablul de alimentare şi o priză CA. Consultaţi Conectarea la o sursă de alimentare.

- În cazul în care conectaţi cablul de alimentare al computerului VAIO la un prelungitor cu comutator, asiguraţi-vă că respectivul comutator este pornit şi cablul de alimentare al prelungitorului este bine conectat la o priză CA.

- Dacă nu porniţi computerul VAIO urmând procedura normală, controlerul alimentării poate fi suspendat din cauza unei erori de program.

  Deconectaţi toate cablurile şi dispozitivele periferice, cum ar fi cablul de alimentare şi dispozitivul USB şi ţineţi apăsat butonul de oprire a alimentării de la baterie timp de trei până la cinci secunde cu un obiect drept şi subţire (cum ar fi o agrafă pentru hârtie).

  Aşteptaţi aproximativ cinci minute, apoi puneţi la loc toate cablurile şi dispozitivele şi reporniţi computerul.

- Înainte de a utiliza computerul VAIO pentru prima dată, trebuie să conectaţi computerul la o sursă de alimentare cu ajutorul adaptorului CA.

- Verificaţi dacă utilizaţi adaptorul CA Sony furnizat.

  Pentru siguranţa dumneavoastră, utilizaţi doar adaptorul CA Sony original, care este furnizat de Sony pentru computerul VAIO.

- Este posibil ca acumulatorul să fie descărcat.

- Reţineţi că, în cazul în care apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul(Alimentare) timp de peste 4 sau 10 secunde, computerul se va opri.

- În cazul în care mutaţi computerul VAIO direct dintr-un loc rece într-unul cald, în interiorul computerul se poate forma condens.

  Într-un astfel de caz, aşteptaţi cel puţin o oră înainte de a porni computerul.

  Nu utilizaţi computerul într-un loc cu umiditate ridicată (umiditate relativă de peste 80%), deoarece acest lucru poate cauza defectarea computerului.

## De ce se opreşte automat computerul meu VAIO?

- Computerul dumneavoastră VAIO intră automat în modul Hibernare în momentul în care acumulatorul este pe punctul de a se descărca.

  Conectaţi adaptorul CA la computer sau încărcaţi acumulatorul.

## Ce trebuie să fac dacă nu pot opri computerul VAIO?

- Urmaţi oricare dintre aceste proceduri pentru a părăsi toate aplicaţiile aflate în execuţie şi apoi opriţi din nou computerul VAIO.

  - Glisaţi aplicaţia din partea centrală, de sus, a ecranului către partea centrală, de jos. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Închiderea aplicaţiilor.

  - Apăsaţi tastele Alt+F4.

    Dacă există date nesalvate, salvaţi-le în momentul în care vi se solicită confirmarea.

- Dacă aţi instalat o aplicaţie nouă pe computerul VAIO, verificaţi dacă aplicaţia funcţionează în mod corespunzător, dacă datele acesteia sunt normale şi dacă aţi utilizat-o corect.

- Contactaţi editorul aplicaţiei sau furnizorul de asistenţă tehnică desemnat.

- În cazul în care conectaţi dispozitive periferice, precum o imprimantă sau un dispozitiv USB, la computerul VAIO sau conectaţi computerul la reţea, deconectaţi toate dispozitivele periferice sau întrerupeţi conexiunea computerului la reţea şi apoi opriţi computerul.

  În timp ce computerul comunică cu un dispozitiv periferic sau cu reţeaua, Windows nu vă permite să opriţi computerul. În plus, unele drivere de dispozitiv periferic pentru dispozitive periferice nu acceptă închiderea forţată a computerului.

- În cazul în care ecranul computerului se blochează, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete, selectaţi(Închidere) din colţul din dreapta jos al ecranului computerului, apoi selectaţi Închidere.

- În cazul în care computerul VAIO se blochează în timp ce este afişat un mesaj care indică faptul că setările sunt în curs de salvare şi computerul se închide, urmaţi procedurile de mai jos, în ordine.

  - Apăsaţi tasta Enter.

    Aşteptaţi un timp.

  - Dacă problem persistă, apăsaţi Ctrl+Alt+Delete.

    Aşteptaţi un timp.

- Dacă în continuare nu puteţi opri computerul VAIO, chiar şi după ce urmaţi toate procedurile de mai sus, efectuaţi următoarele operaţii.

  Reţineţi că efectuarea acestor operaţii poate provoca deteriorarea datelor în lucru. Nu uitaţi să deconectaţi computerul de la reţea înainte de a efectua următoarele operaţii.

  - Apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete, selectaţi(Închidere) din colţul din dreapta jos al ecranului computerului, apoi selectaţi Închidere.

  - Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul(Alimentare) mai mult de 4 sau 10 secunde.

  - Deconectaţi adaptorul CA şi ţineţi apăsat butonul de oprire a alimentării de la baterie între trei şi cinci secunde cu un obiect drept şi subţire (cum ar fi o agrafă pentru hârtie).

## De ce apare un mesaj şi Windows nu porneşte atunci când pornesc computerul VAIO?

- Dacă apare alt mesaj legat de modul de rezolvare a problemei după primul mesaj, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

- Este posibil ca opţiunile de pornire BIOS să fi fost configurate greşit.

  Apăsaţi butonul ASSIST când computerul VAIO este oprit pentru a afişa ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)), selectaţi Începere configurare BIOS (Start BIOS setup) şi modificaţi setarea Boot Mode, apoi reporniţi computerul.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul meu VAIO nu porneşte sau butonul de alimentare nu funcţionează (indicatorul luminos de încărcare clipeşte repede)?

- Este posibil ca acest computer VAIO să nu recunoască acumulatorul.

  În acest caz, ţineţi apăsat butonul de oprire a alimentării de la baterie între trei şi cinci secunde cu un obiect drept şi subţire (cum ar fi o agrafă pentru hârtie).

  Dacă problema persistă, contactaţi un centru de service/asistenţă Sony autorizat şi înlocuiţi acumulatorul cu unul nou indicat de Sony.

## Ce ar trebui să fac dacă indicatorul luminos de alimentare se aprinde de culoare verde atunci când apăs pe butonul de alimentare, însă ecranul rămâne gol?

- Asiguraţi-vă că luminozitatea şi contrastul sunt reglate corect.

- Este posibil ca ieşirea video să fie setată la un afişaj extern.

  Apăsaţi tastele Fn+F7 de mai multe ori pentru a selecta ieşirea dorită, apoi apăsaţi tasta Enter.

- Dacă utilizaţi un afişaj extern, asiguraţi-vă că aceasta este conectat la priză CA şi că este pornit. Asiguraţi-vă că luminozitatea şi contrastul sunt reglate corect.

  Consultaţi manualul primit împreună cu afişajul pentru mai multe informaţii despre modificarea setărilor.

- Apăsaţi de câteva ori tastele Alt+F4 pentru a închide fereastra aplicaţiei.

  Este posibil să se fi produs o eroare de aplicaţie.

- Dacă, după ce aşteptaţi câteva momente, ecranul computerului rămâne gol, reporniţi computerul VAIO urmând procedurile de mai jos, în ordine. Reţineţi că efectuarea acestor proceduri poate face ca datele de lucru să se deterioreze.

  - Deconectaţi toate dispozitivele periferice, cum ar fi imprimantele sau dispozitivele USB, şi computerul VAIO de la reţea, dacă este cazul.

  - Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul(Alimentare) timp de peste 4 sau 10 secunde şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos de alimentare este stins. Apoi, porniţi din nou computerul VAIO.

- Dacă problema persistă, resetaţi acumulatorul.

  Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul(Alimentare) timp de peste 4 sau 10 secunde şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos de alimentare este stins. Deconectaţi toate cablurile conectate la computerul VAIO, cum ar fi adaptorul CA şi ţineţi apăsat butonul de oprire a alimentării de la baterie timp de trei până la cinci secunde cu un obiect drept şi subţire (cum ar fi o agrafă pentru hârtie).

  Aşteptaţi aproximativ cinci minute, apoi puneţi la loc toate cablurile şi reporniţi computerul.

- În cazul în care mutaţi computerul VAIO direct dintr-un loc rece într-unul cald, în interiorul computerul se poate forma condens.

  Într-un astfel de caz, aşteptaţi cel puţin o oră înainte de a porni computerul.

  Nu utilizaţi computerul într-un loc cu umiditate ridicată (umiditate relativă de peste 80%), deoarece acest lucru poate cauza defectarea computerului.

## Ce ar trebui să fac dacă modul Hibernare nu este disponibil sau computerul meu VAIO nu intră în modul Hibernare?

- Selectaţi Alegerea acțiunii butonului de alimentare din fereastra Opțiuni de alimentare. Selectaţi Modificare setări care sunt indisponibile în prezent, caseta Hibernare şi Salvare modificări.

  Pentru a deschide Opțiuni de alimentare, consultaţi Selectarea unui plan de alimentare.

- Computerul VAIO poate să nu intre în modul Hibernare dacă executaţi o operaţiune înainte ce respectivul computer să intre complet în modul Hibernare.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul VAIO nu revine la modul Normal cu ajutorul operaţiunilor efectuate de la tastatură sau de la touch pad în timpul modului Repaus?

- Pentru a trece computerul VAIO din modul Repaus la modul Normal, apăsaţi butonul(Alimentare).

## Ce ar trebui să fac dacă apare ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) când pornesc computerul VAIO?

- Este posibil să fi apăsat butonul ASSIST în locul butonului(Alimentare).

  Închideţi ecranul VAIO Care (mod Recuperare) (VAIO Care (Rescue Mode)) şi localizaţi butonul(Alimentare) de pe computerul VAIO.

## Ce ar trebui să fac dacă acumulatorul nu este complet încărcat?

- Verificaţi setările Funcţia de întreţinere a bateriei (battery care function). Porniţi VAIO Control Center şi verificaţi setările din fereastra Alimentare şi baterie (Power and Battery). Pentru a porni VAIO Control Center, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

- Dacă temperatura ambientală nu se încadrează în intervalul specificat sau consumul de energie al computerului dumneavoastră VAIO este crescut în momentul în care încărcaţi acumulatorul, curentul de încărcare poate fi redus.

## De ce computerul meu VAIO funcţionează încet şi viteza de tactare a procesorului este scăzută în timp ce computerul este alimentat de acumulator?

- În timp ce computerul VAIO funcţionează alimentat de acumulator, viteza de tactare a procesorului este redusă în scopul conservării puterii, fapt care cauzează funcţionarea înceată a computerului. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care acumulatorul nu funcţionează corespunzător?

- Porniţi VAIO Care pentru a verifica starea acumulatorului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Păstrarea computerului VAIO în stare optimă (VAIO Care).

## Ce ar trebui să fac în cazul în care clipurile video nu sunt afişate pe ecranul computerului?

- Este posibil ca computerul dumneavoastră VAIO să nu aibă memorie video suficientă pentru a afişa clipuri video de înaltă rezoluţie. Într-un astfel de caz, micşoraţi rezoluţia ecranului LCD. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Modificarea rezoluţiei (dimensiunii) imaginii ecranului.

- Dacă aţi ales să utilizaţi un afişaj extern cu ajutorul tastelor Fn+F7, iar afişajul extern este deconectat de la computerul VAIO, este posibil ca ecranul computerului să nu poată afişa clipul video.

  Într-un astfel de caz, opriţi redarea video, apăsaţi de câteva ori tastele Fn+F7 pentru a selecta ecranul computerului ca ieşire video, apoi apăsaţi tasta Enter. Apoi, reporniţi redarea video.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care ecranul computerului meu se închide?

- Asiguraţi-vă că acest computer VAIO este pornit şi că nu se află într-un mod de economisire a energiei. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Utilizarea modului Repaus.

- Asiguraţi-vă că respectivul computer VAIO este conectat ferm la o priză CA. În cazul în care computerul este dotat cu un indicator de alimentare, asiguraţi-vă că acesta este aprins. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Conectarea la o sursă de alimentare.

- Este posibil ca ecranul computerului să fie dezactivat.

  Apăsaţi orice tastă de pe tastatură.

- Este posibil ca ieşirea video să fie setată la un afişaj extern.

  Apăsaţi tastele Fn+F7 de mai multe ori pentru a selecta ieşirea dorită, apoi apăsaţi tasta Enter. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Selectarea modurilor de afişare.

- Dacă, după ce aşteptaţi câteva momente, ecranul computerului rămâne gol, urmaţi procedurile de mai jos:

  - Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul(Alimentare) mai mult de 4 sau 10 secunde. În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, verificaţi dacă acesta este stins, apoi porniţi computerul.

  - Dacă problema persistă, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul(Alimentare) timp de peste 4 sau 10 secunde. În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, verificaţi dacă acesta este stins. Deconectaţi toate cablurile şi dispozitivele periferice, cum ar fi cablul de alimentare şi dispozitivul USB şi aşteptaţi aproximativ cinci minute. Apoi, conectaţi-le la loc şi porniţi din nou computerul.

## Ce ar trebui să fac dacă ecranul computerului meu pâlpâie sau devine alb? (modele prevăzute cu accelerator de grafică Intel)

- În funcţie de modelul pe care l-aţi achiziţionat, este posibil ca ecranul computerului să pâlpâie sau să devină alb când funcţia de economisire a energiei este activată, iar ecranul computerului se schimbă.

  Pentru a evita acest lucru, faceţi clic dreapta pe desktop şi selectaţi Proprietăţi sistem grafic pentru a afişa panoul de control Intel pentru funcţiile grafice, apoi dezactivaţi Tehnologie de economisire a energiei pentru ecran.

  Reţineţi că durata de viaţă a acumulatorului se diminuează dacă dezactivaţi această setare.

## De ce se modifică automat luminozitatea ecranului LCD?

- Funcţia de ajustare automată a luminozităţii este activată. Dezactivaţi funcţia. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ajustarea automată a luminozităţii ecranului LCD.

## Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate pâlpâie?

- Această problemă apare atunci când utilizaţi camera sub o lumină fluorescentă, din cauza unei nepotriviri dintre frecvenţa de redare a luminii şi viteza diafragmei.

  Pentru a reduce pâlpâirea, schimbaţi direcţia computerului VAIO, astfel încât să puteţi ajusta direcţia camerei încorporate. Unele aplicaţii oferă parametri ajustabili, precum luminozitatea sau frecvenţele de putere, pentru a elimina pâlpâiala.

## Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate prezintă cadre lipsă şi întreruperi de sunet?

- Este posibil ca setările efectelor din aplicaţie să determine lipsa cadrelor. Pentru mai multe informaţii, consultaţi fişierul de ajutor inclus în aplicaţie.

- Este posibil ca pe computerul VAIO să se afle în execuţie mai multe aplicaţii decât poate suporta acesta. Părăsiţi aplicaţiile pe care nu le utilizaţi în acel moment.

- Această problemă poate apărea în timp ce computerul VAIO funcţionează în modul de economisire a energiei, lucru care reduce performanţa procesorului. Consultaţi Selectarea unui plan de alimentare pentru a verifica planul de alimentare curent.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care ecranul tactil nu funcţionează corect? (Modele prevăzute cu ecran tactil)

- Opriţi computerul VAIO, apoi reporniţi-l.

- Undele electromagnetice pot cauza funcţionarea incorectă a ecranului tactil. Încercaţi aceste sugestii.

  - Îndepărtaţi computerul VAIO de o lumină fluorescentă sau de un motor care emite unde electromagnetice.

  - Conectaţi adaptorul CA direct la o priză CA sau utilizaţi alte prize dacă folosiţi un prelungitor.

  - Scoateţi toate dispozitivele USB sau cablurile conectate la computerul VAIO, dacă este cazul.

- Dacă adaptorul CA are o fişă cu 3 pini, asiguraţi-vă că este împământată corect.

## De ce vizorul nu afişează imagini sau afişează imagini de calitate slabă?

- Este posibil ca unele aplicaţii pentru cameră să nu funcţioneze corect atunci când o altă aplicaţie pentru cameră se află în execuţie. Părăsiţi aplicaţia curentă înainte să porniţi alta.

- Este posibil să nu puteţi utiliza o altă aplicaţie pentru cameră care foloseşte camera încorporată în timp ce utilizaţi funcţia de gesturi.

- Vizorul poate prezenta unele anomalii, de exemplu linii orizontale, atunci când vizualizaţi un obiect care se deplasează rapid. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.

- Dacă problem persistă, reporniţi computerul VAIO.

## Cum modific luminozitatea LCD?

- Apăsaţi tastele Fn+F5 sau Fn+F6 pentru a regla luminozitatea LCD a computerului VAIO. Consultaţi Modificarea luminozităţii LCD pentru mai multe informaţii.

- Pentru a ajusta luminozitatea LCD a monitorului extern conectat, cum ar fi un monitor de computer sau un televizor, utilizaţi controlul de luminozitate al monitorului extern.

## Ce ar trebui să fac dacă pe monitorul extern sau pe ecranul televizorului nu este afişată nicio imagine?

- Apăsaţi tastele Fn+F7 de mai multe ori pentru a selecta ieşirea dorită, apoi apăsaţi tasta Enter. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Selectarea modurilor de afişare.

## Ce ar trebui să fac dacă unele elemente nu încap pe ecranul computerului?

- Verificaţi dacă dimensiunea textului este setată la 100%. Dacă nu, este posibil ca unele elemente, cum ar fi un meniu de aplicaţie, să nu fie afişate corect, în funcţie de aplicaţia utilizată.

  Consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows) pentru mai multe informaţii despre modul de modificare a dimensiunii textului.

## De ce apar întreruperi de sunet şi/sau sunt sărite cadre atunci când se redau clipuri video de înaltă definiţie, precum cele înregistrate cu camera video digitală AVCHD?

- Redarea de clipuri video de înaltă definiţie necesită resurse hardware considerabile, cum ar fi procesorul, procesorul grafic sau memoria de sistem de pe computerul VAIO. În timpul redării video, este posibil ca unele operaţii şi/sau funcţii să devină indisponibile şi pot apărea întreruperi de sunet, pot fi sărite cadre şi redarea poate eşua, în funcţie de configuraţia computerului dumneavoastră.

## Ce ar trebui să fac dacă pe ecranul televizorului sau pe monitorul extern conectat la portul de ieşire HDMI nu este afişată nicio imagine?

- Reconectaţi cablul HDMI (nu este furnizat). Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI.

- Asiguraţi-vă că utilizaţi un monitor compatibil HDCP. Conţinutul protejat prin drepturi de autor nu este afişat pe un monitor incompatibil HDCP.

- Schimbaţi rezoluţia ecranului pentru televizorul sau afişajul extern conectat. Pe ecran pot apărea imagini. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Modificarea rezoluţiei (dimensiunii) imaginii ecranului.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care clipurile video nu sunt afişate uniform?

- Este recomandat să dezactivaţi economizorul de ecran.

  Dacă economizorul de ecran este activat, acesta poate fi declanşat în timpul redării DVD împiedicând redarea acestuia.

- Dacă aţi setat ieşirea video atât pe ecranul computerului, cât şi pe un afişaj extern, schimbaţi ieşirea video pentru a reda doar pe unul dintre acestea.

- Este posibil ca unele clipuri video să nu fie afişate uniform, în funcţie de tipul sau de rata de biţi a clipurilor video. Performanţa redării video se poate îmbunătăţi prin reducerea rezoluţiei ecranului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Modificarea rezoluţiei (dimensiunii) imaginii ecranului.

- Dacă accesul la date pe o cartelă de memorie este în curs, aşteptaţi până când se termină accesul la date, apoi reporniţi redarea.

- Dacă redaţi un clip video stocat pe cartela de memorie, copiaţi-l pe dispozitivul de stocare încorporat, apoi redaţi clipul video copiat.

- Dacă setările pentru procesor şi pentru ventilatorul de răcire pot fi configurate cu VAIO Control Center, modificarea setărilor poate îmbunătăţi performanţa. Pentru a porni VAIO Control Center, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

- Pe modelele prevăzute cu motorul X-Reality for mobile, dezactivaţi setarea X-Reality for mobile din VAIO Control Center. Acest lucru poate îmbunătăţi performanţa de redare video. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Afişarea imaginilor clare şi vii (modele dotate cu X-Reality for mobile).

## Ce ar trebui să fac dacă gradienţii de culoare nu sunt afişaţi corect pe ecranul computerului meu?

- În funcţie de modelul pe care l-aţi achiziţionat, este posibil ca ecranul computerului să nu afişeze temporar gradienţi uniformi când ecranul computerului se întrerupe din cauza funcţiei de economisire a energiei.

  Pentru a evita acest lucru, faceţi clic dreapta pe desktop şi selectaţi Proprietăţi sistem grafic pentru a afişa panoul de control Intel pentru funcţiile grafice, apoi dezactivaţi Reîmprospătare automată panou.

  Reţineţi că durata de viaţă a acumulatorului se diminuează dacă dezactivaţi această setare.

## De ce nu se roteşte ecranul computerului?

- Rotirea ecranului poate fi dezactivată.

  Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări, apoi verificaţi setările pentru afişaj.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

- Rotirea ecranului este dezactivată în timp ce computerul VAIO este conectat la un monitor extern.

  În cazul în care conectaţi computerul la un monitor extern în timp ce utilizaţi computerul în orientarea de tip portret, ecranul computerului se modifică automat la orientarea de tip peisaj (orizontală).

- Cu ecranul LCD ridicat şi cu tastatura disponibilă, rotirea ecranului nu este disponibilă.

## Ce ar trebui să fac dacă pe ecranul televizorului sau pe monitorul extern conectat la portul de ieşire HDMI nu este afişată nicio imagine?

- Reconectaţi cablul HDMI (nu este furnizat). Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Conectarea unui televizor cu port de intrare HDMI.

- Asiguraţi-vă că utilizaţi un monitor compatibil HDCP. Conţinutul protejat prin drepturi de autor nu este afişat pe un monitor incompatibil HDCP.

- Schimbaţi rezoluţia ecranului pentru televizorul sau afişajul extern conectat. Pe ecran pot apărea imagini. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Modificarea rezoluţiei (dimensiunii) imaginii ecranului.

## Ce ar trebui să fac dacă au loc întreruperi ale sunetului în timpul redării video sau audio?

- Este posibil să apară întreruperi ale sunetului când procesorul este supraîncărcat. În acest caz, reduceţi sarcina procesorului, părăsind toate aplicaţiile aflate în execuţie, cu excepţia aplicaţiei de redare sau dezactivând efectele audio nenecesare, aplicate redării.

## Ce ar trebui să fac dacă nu aud sunetul provenit de la un dispozitiv audio digital conectat la portul de ieşire digitală, cum ar fi portul de ieşire HDMI?

- Pentru a auzi sunetul de la un dispozitiv audio digital conectat la portul de ieşire digitală de pe computerul VAIO trebuie să comutaţi ieşirea audio la dispozitivul audio digital. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Schimbarea dispozitivului de redare audio.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care microfonul nu funcţionează?

- Verificaţi dacă microfonul este selectat ca dispozitiv de înregistrare.

  Deschideţi Panou de control şi selectaţi Hardware și sunete. (Pentru a deschide Panou de control, consultaţi Deschiderea Panou de control.)

  Selectaţi Sunet şi verificaţi dacă există o bifă pe pictograma microfonului dorit din fila Înregistrare.

  Dacă nu există, selectaţi pictograma şi Stabilire programe implicite.

  Dacă pictograma nu este afişată, asiguraţi-vă că microfonul este conectat corespunzător la computerul VAIO.

- Un microfon extern cu o minifişă cu 3 pini nu funcţionează cu mufa pentru căşti compatibilă cu setul de căşti.

- Este posibil ca microfonul setului de căşti să nu funcţioneze cu computerul VAIO. Utilizaţi un set de căşti compatibile cu dispozitivul smartphone Sony.

## Ce ar trebui să fac dacă nu aud sunetul provenit de la difuzoare sau căşti?

- Verificaţi dacă volumul difuzoarelor sau al căştilor nu este redus la minimum.

  - Apăsaţi continuu tastele Fn+F4 pentru a mări volumul la un nivel acceptabil. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Combinaţii şi funcţii cu tasta Fn.

- Verificaţi dacă volumul din Windows nu este dezactivat sau redus la minimum. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Reglarea volumului în Windows.

  Când volumul este dezactivat (), selectaţi(Activare sunet) pentru a activa volumul (). Dacă volumul este redus la minimum, creşteţi volumul.

- Atunci când conectaţi difuzoare externe sau căşti, verificaţi următoarele:

  - Asiguraţi-vă că difuzoarele externe sau căştile sunt conectate în mod corespunzător la computerul VAIO. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Conectarea difuzoarelor/căştilor/setului de căşti externe.

  - Dacă difuzoarele externe necesită alimentare externă, asiguraţi-vă că difuzoarele sunt conectate în siguranţă la o priză CA.

  - Asiguraţi-vă că difuzoarele externe sunt pornite.

  - Asiguraţi-vă că volumul difuzoarelor externe nu este redus la minimum.

- Asiguraţi-vă că dispozitivul de redare audio este selectat corect. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Schimbarea dispozitivului de redare audio.

- Verificaţi volumul din aplicaţia de redare pe care o utilizaţi.

## Ce ar trebui să fac dacă, atunci când utilizez microfonul se produce microfonie din difuzoare?

- Microfonia poate apărea atunci când microfonul primeşte sunetul din partea unui dispozitiv de redare audio, precum un difuzor.

  - Ţineţi microfonul la distanţă de dispozitivul de redare audio.

  - Reduceţi volumul difuzoarelor şi al microfonului.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care microfonul nu funcţionează?

- Verificaţi dacă microfonul este selectat ca dispozitiv de înregistrare.

  Deschideţi Panou de control şi selectaţi Hardware și sunete. (Pentru a deschide Panou de control, consultaţi Deschiderea Panou de control.)

  Selectaţi Sunet şi verificaţi dacă există o bifă pe pictograma microfonului dorit din fila Înregistrare.

  Dacă nu există, selectaţi pictograma şi Stabilire programe implicite.

  Dacă pictograma nu este afişată, asiguraţi-vă că microfonul este conectat corespunzător la computerul VAIO.

- Un microfon extern cu o minifişă cu 3 pini nu funcţionează cu mufa pentru căşti compatibilă cu setul de căşti.

- Este posibil ca microfonul setului de căşti să nu funcţioneze cu computerul VAIO. Utilizaţi un set de căşti compatibile cu dispozitivul smartphone Sony.

## Ce ar trebui să fac dacă, atunci când utilizez microfonul se produce microfonie din difuzoare?

- Microfonia poate apărea atunci când microfonul primeşte sunetul din partea unui dispozitiv de redare audio, precum un difuzor.

  - Ţineţi microfonul la distanţă de dispozitivul de redare audio.

  - Reduceţi volumul difuzoarelor şi al microfonului.

## Ce ar trebui să fac dacă ecranul computerului meu VAIO se blochează?

- Reporniţi computerul VAIO.

  Apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete, selectaţi(Închidere) din colţul din dreapta jos al ecranului computerului, apoi selectaţi Repornire.

  Dacă problema persistă, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul(Alimentare) timp de peste 4 sau 10 secunde.

## Ce ar trebui să fac dacă indicatorul nu se mişcă?

- Dacă degetul dumneavoastră ajunge la marginea dispozitivului touch pad, indicatorul nu se va mai mişca. Trebuie să ridicaţi degetul şi apoi să îl puneţi iar în centrul dispozitivului touch pad.

- Este posibil ca, temporar, indicatorul să nu se mişte aşa cum ar trebui, în funcţie de starea computerului VAIO.

  Într-un astfel de caz, aşteptaţi un timp înainte de a deplasa din nou indicatorul.

  În cazul în care indicatorul continuă să nu se deplaseze, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete, selectaţi(Închidere) din colţul din dreapta jos al ecranului computerului, apoi selectaţi Închidere.

  Dacă problema persistă, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul(Alimentare) timp de peste 4 sau 10 secunde.

  Oprirea computerului cu ajutorul tastelor Ctrl+Alt+Delete sau cu ajutorul butonului(Alimentare) poate duce la pierderea datelor nesalvate.

- Dispozitivul touch pad poate fi dezactivat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi De ce nu pot utiliza dispozitivul touch pad?.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care configuraţia tastaturii mele este greşită?

- Limba tastaturii dumneavoastră este afişat pe eticheta de pe ambalaj. Dacă alegeţi o tastatură regională diferită atunci când efectuaţi configurarea sistemului Windows, configuraţia tastelor nu se va potrivi. Pentru a modifica configuraţia tastaturii, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows).

## Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot introduce anumite caractere de la tastatură?

- Verificaţi dacă indicatorul luminos Caps Lock de pe tasta Caps Lock este aprins sau stins.

  Dacă indicatorul luminos este aprins, caracterele introduse apar cu majuscule (sau cu litere mici dacă ţineţi apăsată şi tasta Shift).

  Apăsaţi tasta Caps Lock pentru a aprinde sau stinge indicatorul luminos Caps Lock.

## Ce ar trebui să fac dacă ecranul computerului meu VAIO se blochează?

- Reporniţi computerul VAIO.

  Apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete, selectaţi(Închidere) din colţul din dreapta jos al ecranului computerului, apoi selectaţi Repornire.

  Dacă problema persistă, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul(Alimentare) timp de peste 4 sau 10 secunde.

## De ce nu pot utiliza dispozitivul touch pad?

- Dispozitivul touch pad este dezactivat.

  - Apăsaţi tastele Fn+F1 pentru a activa dispozitivul touch pad. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Activarea/dezactivarea dispozitivului Touch Pad.

    În mod alternativ, porniţi VAIO Control Center, apoi activaţi dispozitivul touch pad. Pentru a porni VAIO Control Center, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

  - Dacă la computerul VAIO este conectat un mouse, deconectaţi-l.

- Pentru informaţii legate de modul de utilizare a dispozitivului touch pad, consultaţi Utilizarea dispozitivului Touch Pad.

## Cum pot dezactiva dispozitivul touch pad?

- Apăsaţi tastele Fn+F1 pentru a dezactiva dispozitivul touch pad. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Activarea/dezactivarea dispozitivului Touch Pad.

  Alternativ, porniţi VAIO Control Center, apoi dezactivaţi dispozitivul touch pad. Pentru a porni VAIO Control Center, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

## Cum pot evita să fac clic neintenţionat atunci când ating uşor dispozitivul touch pad?

- Pentru a evita operaţiile neintenţionate, dezactivaţi funcţia de atingere. Consultaţi Dezactivarea funcţiei de lovire a dispozitivului touch pad.

## Ce ar trebui să fac dacă indicatorul nu se mişcă?

- Dacă degetul dumneavoastră ajunge la marginea dispozitivului touch pad, indicatorul nu se va mai mişca. Trebuie să ridicaţi degetul şi apoi să îl puneţi iar în centrul dispozitivului touch pad.

- Este posibil ca, temporar, indicatorul să nu se mişte aşa cum ar trebui, în funcţie de starea computerului VAIO.

  Într-un astfel de caz, aşteptaţi un timp înainte de a deplasa din nou indicatorul.

  În cazul în care indicatorul continuă să nu se deplaseze, apăsaţi tastele Ctrl+Alt+Delete, selectaţi(Închidere) din colţul din dreapta jos al ecranului computerului, apoi selectaţi Închidere.

  Dacă problema persistă, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul(Alimentare) timp de peste 4 sau 10 secunde.

  Oprirea computerului cu ajutorul tastelor Ctrl+Alt+Delete sau cu ajutorul butonului(Alimentare) poate duce la pierderea datelor nesalvate.

- Dispozitivul touch pad poate fi dezactivat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi De ce nu pot utiliza dispozitivul touch pad?.

## Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate pâlpâie?

- Această problemă apare atunci când utilizaţi camera sub o lumină fluorescentă, din cauza unei nepotriviri dintre frecvenţa de redare a luminii şi viteza diafragmei.

  Pentru a reduce pâlpâirea, schimbaţi direcţia computerului VAIO, astfel încât să puteţi ajusta direcţia camerei încorporate. Unele aplicaţii oferă parametri ajustabili, precum luminozitatea sau frecvenţele de putere, pentru a elimina pâlpâiala.

## De ce imaginile capturate au o calitate slabă?

- Imaginile capturate sub o lumină fluorescentă pot conţine reflecţii ale luminii.

- Este posibil ca porţiunile întunecate din imaginile capturate să fie neclare.

- Zona de pe şi din jurul camerei încorporate este murdară. Curăţaţi zona respectivă. Pentru informaţii suplimentare privind curăţarea camerei, consultaţi Note privind camera încorporată.

## Ce ar trebui să fac dacă imaginile capturate prezintă cadre lipsă şi întreruperi de sunet?

- Este posibil ca setările efectelor din aplicaţie să determine lipsa cadrelor. Pentru mai multe informaţii, consultaţi fişierul de ajutor inclus în aplicaţie.

- Este posibil ca pe computerul VAIO să se afle în execuţie mai multe aplicaţii decât poate suporta acesta. Părăsiţi aplicaţiile pe care nu le utilizaţi în acel moment.

- Această problemă poate apărea în timp ce computerul VAIO funcţionează în modul de economisire a energiei, lucru care reduce performanţa procesorului. Consultaţi Selectarea unui plan de alimentare pentru a verifica planul de alimentare curent.

## De ce vizorul nu afişează imagini sau afişează imagini de calitate slabă?

- Este posibil ca unele aplicaţii pentru cameră să nu funcţioneze corect atunci când o altă aplicaţie pentru cameră se află în execuţie. Părăsiţi aplicaţia curentă înainte să porniţi alta.

- Este posibil să nu puteţi utiliza o altă aplicaţie pentru cameră care foloseşte camera încorporată în timp ce utilizaţi funcţia de gesturi.

- Vizorul poate prezenta unele anomalii, de exemplu linii orizontale, atunci când vizualizaţi un obiect care se deplasează rapid. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.

- Dacă problem persistă, reporniţi computerul VAIO.

## De ce este suspendată pentru un timp scurt imaginea video provenită de la camera încorporată?

- Imaginea video poate fi suspendată pentru un timp scurt dacă:

  - Se utilizează o tastă de comandă rapidă împreună cu tasta Fn.

  - Creşte încărcarea procesorului.

## Cum pot găsi adresa fizică (adresa MAC) a interfeţei de reţea fără fir încorporate a computerului meu VAIO?

- Dacă este activată filtrarea adreselor MAC de către punctul de acces, înregistraţi adresa MAC a computerului dumneavoastră VAIO în ecranul de configurare al punctului de acces. În caz contrar, computerul nu se poate conecta la punctul de acces.

  Deschideţi Linie de comandă, introduceţi „ipconfig /all” şi apăsaţi tasta Enter. Puteţi găsi adresa fizică (adresa MAC) în câmpul Adresă fizică din Adaptor Wi-Fi LAN wireless.

  Pentru a deschide Linie de comandă, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

## Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda filme sau piste audio primite prin intermediul Wi-Fi(R) (LAN fără fir) sau dacă redarea acestora este întreruptă? De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?

- Îndepărtaţi computerul VAIO de obstacole sau apropiaţi-l de punctul de acces pe care îl utilizaţi.

  Capacitatea de conectare este afectată de distanţă, obstacole, configuraţia dispozitivelor, semnalul/interferenţa undelor radio, materialele din care sunt făcuţi pereţii, aplicaţiile aflate în execuţie etc.

- Dacă folosiţi un punct de acces, este posibil ca dispozitivul să fie temporar supraîncărcat în funcţie de numărul de dispozitive care comunică prin intermediul punctului de acces.

  Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.

- Modificaţi setarea canalului punctului de acces. Prin modificarea canalului, este posibil ca interferenţa din reţeaua fără fir să se reducă şi ca viteza de transfer a datelor să se îmbunătăţească.

  Dacă au loc interferenţe cu canalul punctului de acces, este posibil ca viteza de transfer a datelor să se reducă.

- Dacă punctul dumneavoastră de acces interferează cu alte puncte de acces, schimbaţi canalul punctului de acces.

  Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.

- Asiguraţi-vă că în apropierea dispozitivelor Wi-Fi nu funcţionează un cuptor cu microunde.

  Banda de frecvenţă de 2,4 GHz în care funcţionează Wi-Fi este utilizată de diverse dispozitive şi aparate. Dacă utilizaţi un cuptor cu microunde în timpul comunicaţiilor prin intermediul Wi-Fi, rata de transfer al datelor poate scădea, raza de comunicare se poate reduce sau comunicaţiile se pot întrerupe.

## Ce ar trebui să fac dacă nu cunosc SSID sau cheia de securitate pentru punctul de acces?

- Puteţi găsi cheia în ecranul de setări al punctului de acces.

  Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.

## Ce ar trebui să fac dacă nu pot conecta computerul VAIO la un punct de acces (sau la Internet)?

- Consultaţi Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir)?.

- Asiguraţi-vă că punctul de acces este pornit.

- Verificaţi setările punctului de acces.

  Cu următoarele setări, computerul dumneavoastră VAIO este posibil să nu se poată conecta la un punct de acces sau conexiunea poate fi instabilă.

  - Când punctul de acces este setat să refuze comunicarea cu un dispozitiv al cărui SSID este setat la „ANY”, iar SSID al computerului dumneavoastră VAIO sau al punctului de acces este setat la „ANY”.

  - Când punctul de acces este în modul invizibil.

    Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces sau consultaţi furnizorul de servicii Wi-Fi.

- Asiguraţi-vă că punctul de acces şi computerul VAIO sunt conectate unul la celălalt. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

- Capacitatea de conectare este afectată de distanţă, obstacole, configuraţia dispozitivelor, semnalul/interferenţa undelor radio, materialele din care sunt făcuţi pereţii, aplicaţiile aflate în execuţie etc.

  Îndepărtaţi computerul VAIO de obstacole sau apropiaţi-l de punctul de acces pe care îl utilizaţi.

- Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări şi(pictograma pentru reţea).

  Verificaţi dacă punctul de acces este afişat.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

## Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir)?

- Activaţi funcţia Wi-Fi.

  Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări.

  Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos şi selectaţi Fără fir din panoul din stânga.

  Opriţi Mod avion şi modificaţi setarea Wi-Fi din Dispozitive wireless la Activat.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

- Pentru a utiliza funcţia Wi-Fi pe computerul VAIO, trebuie să configuraţi setările Wi-Fi.

  Verificaţi setările Wi-Fi ale computerului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

- Dacă este instalată o aplicaţie utilitară pentru conexiune, furnizată împreună cu un produs Wi-Fi terţ, dezinstalaţi-o.

  Dacă este instalată o aplicaţie utilitară pentru conexiune, este posibil ca Windows să nu poată configura setările Wi-Fi. Asiguraţi-vă că vă notaţi setările, (cum ar fi cheile de securitate) înainte de dezinstalare.

## Cum pot găsi adresa fizică (adresa MAC) a interfeţei de reţea fără fir încorporate a computerului meu VAIO?

- Dacă este activată filtrarea adreselor MAC de către punctul de acces, înregistraţi adresa MAC a computerului dumneavoastră VAIO în ecranul de configurare al punctului de acces. În caz contrar, computerul nu se poate conecta la punctul de acces.

  Deschideţi Linie de comandă, introduceţi „ipconfig /all” şi apăsaţi tasta Enter. Puteţi găsi adresa fizică (adresa MAC) în câmpul Adresă fizică din Adaptor Wi-Fi LAN wireless.

  Pentru a deschide Linie de comandă, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

## Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda filme sau piste audio primite prin intermediul Wi-Fi(R) (LAN fără fir) sau dacă redarea acestora este întreruptă? De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?

- Îndepărtaţi computerul VAIO de obstacole sau apropiaţi-l de punctul de acces pe care îl utilizaţi.

  Capacitatea de conectare este afectată de distanţă, obstacole, configuraţia dispozitivelor, semnalul/interferenţa undelor radio, materialele din care sunt făcuţi pereţii, aplicaţiile aflate în execuţie etc.

- Dacă folosiţi un punct de acces, este posibil ca dispozitivul să fie temporar supraîncărcat în funcţie de numărul de dispozitive care comunică prin intermediul punctului de acces.

  Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.

- Modificaţi setarea canalului punctului de acces. Prin modificarea canalului, este posibil ca interferenţa din reţeaua fără fir să se reducă şi ca viteza de transfer a datelor să se îmbunătăţească.

  Dacă au loc interferenţe cu canalul punctului de acces, este posibil ca viteza de transfer a datelor să se reducă.

- Dacă punctul dumneavoastră de acces interferează cu alte puncte de acces, schimbaţi canalul punctului de acces.

  Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.

- Asiguraţi-vă că în apropierea dispozitivelor Wi-Fi nu funcţionează un cuptor cu microunde.

  Banda de frecvenţă de 2,4 GHz în care funcţionează Wi-Fi este utilizată de diverse dispozitive şi aparate. Dacă utilizaţi un cuptor cu microunde în timpul comunicaţiilor prin intermediul Wi-Fi, rata de transfer al datelor poate scădea, raza de comunicare se poate reduce sau comunicaţiile se pot întrerupe.

## Ce ar trebui să fac dacă nu cunosc SSID sau cheia de securitate pentru punctul de acces?

- Puteţi găsi cheia în ecranul de setări al punctului de acces.

  Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.

## Ce ar trebui să fac dacă nu pot conecta computerul VAIO la un punct de acces (sau la Internet)?

- Consultaţi Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir)?.

- Asiguraţi-vă că punctul de acces este pornit.

- Verificaţi setările punctului de acces.

  Cu următoarele setări, computerul dumneavoastră VAIO este posibil să nu se poată conecta la un punct de acces sau conexiunea poate fi instabilă.

  - Când punctul de acces este setat să refuze comunicarea cu un dispozitiv al cărui SSID este setat la „ANY”, iar SSID al computerului dumneavoastră VAIO sau al punctului de acces este setat la „ANY”.

  - Când punctul de acces este în modul invizibil.

    Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces sau consultaţi furnizorul de servicii Wi-Fi.

- Asiguraţi-vă că punctul de acces şi computerul VAIO sunt conectate unul la celălalt. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

- Capacitatea de conectare este afectată de distanţă, obstacole, configuraţia dispozitivelor, semnalul/interferenţa undelor radio, materialele din care sunt făcuţi pereţii, aplicaţiile aflate în execuţie etc.

  Îndepărtaţi computerul VAIO de obstacole sau apropiaţi-l de punctul de acces pe care îl utilizaţi.

- Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări şi(pictograma pentru reţea).

  Verificaţi dacă punctul de acces este afişat.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

## Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir)?

- Activaţi funcţia Wi-Fi.

  Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări.

  Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos şi selectaţi Fără fir din panoul din stânga.

  Opriţi Mod avion şi modificaţi setarea Wi-Fi din Dispozitive wireless la Activat.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

- Pentru a utiliza funcţia Wi-Fi pe computerul VAIO, trebuie să configuraţi setările Wi-Fi.

  Verificaţi setările Wi-Fi ale computerului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

- Dacă este instalată o aplicaţie utilitară pentru conexiune, furnizată împreună cu un produs Wi-Fi terţ, dezinstalaţi-o.

  Dacă este instalată o aplicaţie utilitară pentru conexiune, este posibil ca Windows să nu poată configura setările Wi-Fi. Asiguraţi-vă că vă notaţi setările, (cum ar fi cheile de securitate) înainte de dezinstalare.

## Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza funcţia BLUETOOTH(R)?

- Asiguraţi-vă că funcţia BLUETOOTH este activată.

  Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări.

  Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos, apoi selectaţi Fără fir din panoul din stânga.

  Opriţi Mod avion şi modificaţi setarea Bluetooth din Dispozitive wireless la Activat.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive BLUETOOTH(R) nu se pot conecta la computerul meu VAIO?

- Consultaţi Ce ar trebui să fac dacă nu detectez dispozitivul BLUETOOTH(R) cu care vreau să comunic?.

- Asiguraţi-vă că a fost efectuată în mod corespunzător autentificarea (împerecherea) dintre dispozitiv şi computerul VAIO.

  Unele dispozitive BLUETOOTH necesită autentificare (împerechere) înainte de a stabili o conexiune cu un alt dispozitiv. Realizaţi procesul de autentificare înainte de a vă conecta la astfel de dispozitive.

- Asiguraţi-vă că computerul VAIO permite dispozitivelor BLUETOOTH să găsească computerul.

  Selectaţi(săgeată) din zona de notificare a desktopului, faceţi clic dreapta pe(pictograma BLUETOOTH) şi selectaţi Deschidere setări pentru a deschide fereastra de setări.

  Selectaţi fila Opțiuni şi asiguraţi-vă că este bifată caseta de selectare Se permite dispozitivelor Bluetooth să găsească acest computer.

  Pentru a deschide desktopul, consultaţi Deschiderea Desktop.

## De ce nu pot utiliza funcţia BLUETOOTH(R) atunci când fac sign in la computerul meu VAIO în calitate de utilizator cu cont standard?

- Este posibil ca funcţia BLUETOOTH să nu fie disponibilă unui utilizator cu un cont standard pe computerul dumneavoastră VAIO.

  Faceţi sign in la computer ca utilizator cu drepturi administrative.

## De ce viteza conexiunii BLUETOOTH(R) este scăzută?

- Viteza de transfer de date depinde de obstacolele şi/sau de distanţa dintre cele două dispozitive, de calitatea undelor radio şi de configuraţia dispozitivului sau de aplicaţiile aflate în uz.

  Reduceţi distanţa dintre computerul VAIO şi dispozitivul BLUETOOTH.

- Dacă versiunea unui standard BLUETOOTH utilizat pe dispozitivul BLUETOOTH cu care doriţi să comunicaţi nu este identică cu versiunea utilizată pe computerul dumneavoastră VAIO, viteza de comunicaţii poate scădea.

- În cazul în care computerul VAIO este compatibil cu tehnologia BLUETOOTH de mare viteză şi se îndeplinesc condiţiile următoare, comunicaţiile de mare viteză sunt posibile. Totuşi, unele profiluri BLUETOOTH nu acceptă comunicaţii de mare viteză.

  - Dispozitivul BLUETOOTH cu care doriţi să comunicaţi acceptă tehnologia BLUETOOTH de mare viteză.

  - Ambele funcţii, Wi-Fi(R) (LAN fără fir) şi BLUETOOTH, ale computerului sunt activate.

## Ce ar trebui să fac dacă nu detectez dispozitivul BLUETOOTH(R) cu care vreau să comunic?

- Micşoraţi distanţa dintre computerul VAIO şi dispozitivul BLUETOOTH la mai puţin de 10 metri.

  În cazul în care computerul se află şa peste 10 metri de dispozitivul BLUETOOTH, comunicarea nu va fi posibilă.

  Este posibil ca computerul să nu poată comunica cu dispozitivul BLUETOOTH chiar şi în raza de 10 metri, din cauza unor obstacole între dispozitive, a calităţii undelor radio, a mediului înconjurător, care include existenţa pereţilor şi a materialelor asemănătoare pereţilor sau a aplicaţiilor aflate în uz. Într-un astfel de caz, îndepărtaţi computerul de obstacole sau apropiaţi-l de dispozitiv.

- Verificaţi dacă funcţia BLUETOOTH a dispozitivului cu care doriţi să comunicaţi este pornită şi dacă dispozitivul nu se află în modul de economisire a energiei.

- Verificaţi dacă funcţia BLUETOOTH a dispozitivului cu care doriţi să comunicaţi este activată.

  Consultaţi manualul primit împreună cu dispozitivul pentru informaţii suplimentare.

- Dacă dispozitivul cu care doriţi să comunicaţi comunică deja cu un alt dispozitiv BLUETOOTH, este posibil ca acesta să nu fie detectat sau să nu poată comunica cu computerul dumneavoastră VAIO.

## Ce ar trebui să fac dacă pictograma BLUETOOTH(R) nu este afişată în zona de notificare a desktopului?

- Asiguraţi-vă că funcţia BLUETOOTH este activată.

  Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări.

  Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos, apoi selectaţi Fără fir din panoul din stânga.

  Opriţi Mod avion şi modificaţi setarea Bluetooth din Dispozitive wireless la Activat.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

- Verificaţi setările BLUETOOTH.

  Deschideţi Panou de control şi selectaţi Hardware și sunete şi Dispozitive și imprimante.

  Faceţi clic dreapta pe pictograma computerului şi selectaţi Setări Bluetooth şi caseta Afișare pictogramă Bluetooth în zona de notificare.

  Pentru a deschide Panou de control, consultaţi Deschiderea Panou de control.

## De ce nu pot folosi dispozitivele BLUETOOTH(R) atunci când comut între utilizatori?

- În caz de comutare între utilizatori fără să faceţi sign out din sistem, dispozitivele BLUETOOTH nu vor funcţiona.

  Asiguraţi-vă că faceţi sign out înainte de a comuta între utilizatori.

## Ce ar trebui să fac dacă uit parola de Windows?

- Parola de Windows este sensibilă la majuscule şi minuscule. Verificaţi parola şi introduceţi-o din nou.

- Conectaţi-vă utilizând un cont de utilizator care are privilegii de administrator al sistemului pentru a reseta parola.

  - Dacă aţi uitat toate parolele pentru conturile de administrator de sistem, nu puteţi reiniţializa nicio parolă de Windows. Trebuie să efectuaţi o recuperare a sistemului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Despre recuperare.

## Ce ar trebui să fac dacă apare mesajul Enter Onetime Password şi Windows nu porneşte după ce introduc de trei ori la rând o parolă de pornire greşită?

- Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul(Alimentare) mai mult de 4 sau 10 secunde. În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, verificaţi dacă acesta este stins. Apoi, reporniţi computerul şi introduceţi parola corectă.

  Parola este sensibilă la litere mari şi mici, aşa că asiguraţi-vă că verificaţi cu ce fel de litere scrieţi înainte de a introduce parola.

- Dacă uitaţi parola de pornire, nu puteţi porni computerul VAIO. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ce ar trebui să fac dacă am uitat parola de pornire pentru computerul VAIO?.

## Ce ar trebui să fac dacă am uitat parola de pornire pentru computerul VAIO?

- Dacă uitaţi parola (Stabilirea/modificarea parolei de pornire), nu puteţi porni computerul VAIO.

  - Când uitaţi parola de utilizator:

    Introduceţi parola de calculator în ecranul de configurare BIOS pentru a reiniţializa parola de utilizator.

  - Când uitaţi parola de calculator:

    Parola trebuie reiniţializată şi se va percepe o taxă. Pentru a reiniţializa parola, contactaţi un centru de service/asistenţă Sony autorizat.

## Ce ar trebui să fac dacă am uitat parola de pornire pentru computerul VAIO?

- Dacă uitaţi parola (Stabilirea/modificarea parolei de pornire), nu puteţi porni computerul VAIO.

  - Când uitaţi parola de utilizator:

    Introduceţi parola de calculator în ecranul de configurare BIOS pentru a reiniţializa parola de utilizator.

  - Când uitaţi parola de calculator:

    Parola trebuie reiniţializată şi se va percepe o taxă. Pentru a reiniţializa parola, contactaţi un centru de service/asistenţă Sony autorizat.

## Ce ar trebui să fac dacă nu pot încărca dispozitivul conectat la portul USB care permite încărcarea USB?

- Asiguraţi-vă că setarea Încărcare USB (USB Charging) este activată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Încărcarea unui dispozitiv USB.

## De ce nu pot scrie date pe o cartelă de memorie?

- Unele tipuri de cartele de memorie sunt echipate cu un comutator de prevenire a ştergerii pentru a proteja datele de ştergere sau suprascriere neintenţionată. Asiguraţi-vă că comutatorul de prevenire a ştergerii este oprit.

## De ce apar întreruperi de sunet şi/sau sunt sărite cadre atunci când se redau clipuri video de înaltă definiţie, precum cele înregistrate cu camera video digitală AVCHD?

- Redarea de clipuri video de înaltă definiţie necesită resurse hardware considerabile, cum ar fi procesorul, procesorul grafic sau memoria de sistem de pe computerul VAIO. În timpul redării video, este posibil ca unele operaţii şi/sau funcţii să devină indisponibile şi pot apărea întreruperi de sunet, pot fi sărite cadre şi redarea poate eşua, în funcţie de configuraţia computerului dumneavoastră.

## De ce computerul meu VAIO funcţionează încet şi viteza de tactare a procesorului este scăzută în timp ce computerul este alimentat de acumulator?

- În timp ce computerul VAIO funcţionează alimentat de acumulator, viteza de tactare a procesorului este redusă în scopul conservării puterii, fapt care cauzează funcţionarea înceată a computerului. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care ecranul tactil nu funcţionează corect? (Modele prevăzute cu ecran tactil)

- Opriţi computerul VAIO, apoi reporniţi-l.

- Undele electromagnetice pot cauza funcţionarea incorectă a ecranului tactil. Încercaţi aceste sugestii.

  - Îndepărtaţi computerul VAIO de o lumină fluorescentă sau de un motor care emite unde electromagnetice.

  - Conectaţi adaptorul CA direct la o priză CA sau utilizaţi alte prize dacă folosiţi un prelungitor.

  - Scoateţi toate dispozitivele USB sau cablurile conectate la computerul VAIO, dacă este cazul.

- Dacă adaptorul CA are o fişă cu 3 pini, asiguraţi-vă că este împământată corect.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot utiliza NFC/Funcţii O apăsare?

- Apropiaţi dispozitivul compatibil NFC/Funcţii O apăsare de computerul VAIO cât mai mult posibil.

  Dacă NFC/Funcţii O apăsare nu funcţionează, totuşi, deplasaţi uşor dispozitivul în sus sau în jos sau despărţiţi dispozitivul de computer timp de aproximativ 10 secunde, apoi atingeţi din nou computerul de dispozitiv.

- Asiguraţi-vă că NFC/Funcţii O apăsare sunt activate pe dispozitivul acceptat.

  Poate fi nevoie să modificaţi setările dispozitivului în funcţie de dispozitivul pe care îl utilizaţi. Pentru informaţii detaliate, consultaţi manualul furnizat împreună cu dispozitivul.

- Activaţi NFC/Funcţii O apăsare.

  Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări.

  Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos şi selectaţi Fără fir din panoul din stânga. Opriţi Mod avion şi modificaţi setarea NFC din Dispozitive wireless la Activat.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

- Nu apropiaţi obiecte metalice altele decât dispozitivele compatibile NFC/Funcţii O apăsare de computerul VAIO.

- Nu atingeţi simultan computerul VAIO de mai multe dispozitive compatibile NFC/Funcţii O apăsare.

- Dacă NFC/Funcţii O apăsare tot nu funcţionează după ce efectuaţi operaţiunile menţionate mai sus, reporniţi computerul VAIO.

## De ce busola digitală încorporată nu arată direcţia corectă?

- Busola digitală încorporată funcţionează prin detectarea unei direcţii magnetice. Nu vă bazaţi numai pe informaţiile de localizare pe care le furnizează busola digitală încorporată.

  Mai ales în următoarele locaţii, precizia busolei digitale poate fi cu uşurinţă afectată de interferenţa magnetică şi este posibil ca aceasta să nu funcţioneze corect.

  - În interiorul unui lift sau a unei camere construite din materiale feroase, cum ar fi rame de oţel sau beton armat

  - În apropierea unei structuri din beton armat, cum ar fi un pod sau o sală într-un aeroport sau într-o gară

  - În apropierea sau în interiorul unui tren sau al unei maşini

  - În apropierea unui transformator de pe sol sau a liniilor de alimentare cu tensiune ridicată

  - În apropierea unui produs metalic, cum ar un birou cu ramă metalică sau o mobilă de metal

  - În apropierea unui material care are un nivel ridicat de interferenţă magnetică, cum ar fi un magnet, un sport de magnet sau difuzoare

- Calibrarea busolei digitale încorporate poate corecta direcţia. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Note privind senzorii încorporaţi.

## De ce nu se roteşte ecranul computerului?

- Rotirea ecranului poate fi dezactivată.

  Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări, apoi verificaţi setările pentru afişaj.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

- Rotirea ecranului este dezactivată în timp ce computerul VAIO este conectat la un monitor extern.

  În cazul în care conectaţi computerul la un monitor extern în timp ce utilizaţi computerul în orientarea de tip portret, ecranul computerului se modifică automat la orientarea de tip peisaj (orizontală).

- Cu ecranul LCD ridicat şi cu tastatura disponibilă, rotirea ecranului nu este disponibilă.

## De ce apar întreruperi de sunet şi/sau sunt sărite cadre atunci când se redau clipuri video de înaltă definiţie, precum cele înregistrate cu camera video digitală AVCHD?

- Redarea de clipuri video de înaltă definiţie necesită resurse hardware considerabile, cum ar fi procesorul, procesorul grafic sau memoria de sistem de pe computerul VAIO. În timpul redării video, este posibil ca unele operaţii şi/sau funcţii să devină indisponibile şi pot apărea întreruperi de sunet, pot fi sărite cadre şi redarea poate eşua, în funcţie de configuraţia computerului dumneavoastră.

## De ce apar întreruperi de sunet şi/sau sunt sărite cadre atunci când se redau clipuri video de înaltă definiţie, precum cele înregistrate cu camera video digitală AVCHD?

- Redarea de clipuri video de înaltă definiţie necesită resurse hardware considerabile, cum ar fi procesorul, procesorul grafic sau memoria de sistem de pe computerul VAIO. În timpul redării video, este posibil ca unele operaţii şi/sau funcţii să devină indisponibile şi pot apărea întreruperi de sunet, pot fi sărite cadre şi redarea poate eşua, în funcţie de configuraţia computerului dumneavoastră.

## Ce ar trebui să fac dacă un joc nu funcţionează sau dacă generează des erori?

- Verificaţi dacă pe site-ul Web al jocului există fişiere de corecţie sau de actualizare pentru a fi descărcate.

- Asiguraţi-vă că aveţi instalat cel mai recent driver video.

- În cazul unora dintre modelele de computere VAIO, memoria grafică este partajată cu sistemul. Într-un astfel de caz, performanţa grafică optimă nu este garantată.

## Cum pot găsi adresa fizică (adresa MAC) a interfeţei de reţea fără fir încorporate a computerului meu VAIO?

- Dacă este activată filtrarea adreselor MAC de către punctul de acces, înregistraţi adresa MAC a computerului dumneavoastră VAIO în ecranul de configurare al punctului de acces. În caz contrar, computerul nu se poate conecta la punctul de acces.

  Deschideţi Linie de comandă, introduceţi „ipconfig /all” şi apăsaţi tasta Enter. Puteţi găsi adresa fizică (adresa MAC) în câmpul Adresă fizică din Adaptor Wi-Fi LAN wireless.

  Pentru a deschide Linie de comandă, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

## Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda filme sau piste audio primite prin intermediul Wi-Fi(R) (LAN fără fir) sau dacă redarea acestora este întreruptă? De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?

- Îndepărtaţi computerul VAIO de obstacole sau apropiaţi-l de punctul de acces pe care îl utilizaţi.

  Capacitatea de conectare este afectată de distanţă, obstacole, configuraţia dispozitivelor, semnalul/interferenţa undelor radio, materialele din care sunt făcuţi pereţii, aplicaţiile aflate în execuţie etc.

- Dacă folosiţi un punct de acces, este posibil ca dispozitivul să fie temporar supraîncărcat în funcţie de numărul de dispozitive care comunică prin intermediul punctului de acces.

  Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.

- Modificaţi setarea canalului punctului de acces. Prin modificarea canalului, este posibil ca interferenţa din reţeaua fără fir să se reducă şi ca viteza de transfer a datelor să se îmbunătăţească.

  Dacă au loc interferenţe cu canalul punctului de acces, este posibil ca viteza de transfer a datelor să se reducă.

- Dacă punctul dumneavoastră de acces interferează cu alte puncte de acces, schimbaţi canalul punctului de acces.

  Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.

- Asiguraţi-vă că în apropierea dispozitivelor Wi-Fi nu funcţionează un cuptor cu microunde.

  Banda de frecvenţă de 2,4 GHz în care funcţionează Wi-Fi este utilizată de diverse dispozitive şi aparate. Dacă utilizaţi un cuptor cu microunde în timpul comunicaţiilor prin intermediul Wi-Fi, rata de transfer al datelor poate scădea, raza de comunicare se poate reduce sau comunicaţiile se pot întrerupe.

## Ce ar trebui să fac dacă nu cunosc SSID sau cheia de securitate pentru punctul de acces?

- Puteţi găsi cheia în ecranul de setări al punctului de acces.

  Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.

## Ce ar trebui să fac dacă nu pot conecta computerul VAIO la un punct de acces (sau la Internet)?

- Consultaţi Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir)?.

- Asiguraţi-vă că punctul de acces este pornit.

- Verificaţi setările punctului de acces.

  Cu următoarele setări, computerul dumneavoastră VAIO este posibil să nu se poată conecta la un punct de acces sau conexiunea poate fi instabilă.

  - Când punctul de acces este setat să refuze comunicarea cu un dispozitiv al cărui SSID este setat la „ANY”, iar SSID al computerului dumneavoastră VAIO sau al punctului de acces este setat la „ANY”.

  - Când punctul de acces este în modul invizibil.

    Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces sau consultaţi furnizorul de servicii Wi-Fi.

- Asiguraţi-vă că punctul de acces şi computerul VAIO sunt conectate unul la celălalt. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

- Capacitatea de conectare este afectată de distanţă, obstacole, configuraţia dispozitivelor, semnalul/interferenţa undelor radio, materialele din care sunt făcuţi pereţii, aplicaţiile aflate în execuţie etc.

  Îndepărtaţi computerul VAIO de obstacole sau apropiaţi-l de punctul de acces pe care îl utilizaţi.

- Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări şi(pictograma pentru reţea).

  Verificaţi dacă punctul de acces este afişat.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

## Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir)?

- Activaţi funcţia Wi-Fi.

  Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări.

  Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos şi selectaţi Fără fir din panoul din stânga.

  Opriţi Mod avion şi modificaţi setarea Wi-Fi din Dispozitive wireless la Activat.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

- Pentru a utiliza funcţia Wi-Fi pe computerul VAIO, trebuie să configuraţi setările Wi-Fi.

  Verificaţi setările Wi-Fi ale computerului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

- Dacă este instalată o aplicaţie utilitară pentru conexiune, furnizată împreună cu un produs Wi-Fi terţ, dezinstalaţi-o.

  Dacă este instalată o aplicaţie utilitară pentru conexiune, este posibil ca Windows să nu poată configura setările Wi-Fi. Asiguraţi-vă că vă notaţi setările, (cum ar fi cheile de securitate) înainte de dezinstalare.

## Cum pot găsi adresa fizică (adresa MAC) a interfeţei de reţea fără fir încorporate a computerului meu VAIO?

- Dacă este activată filtrarea adreselor MAC de către punctul de acces, înregistraţi adresa MAC a computerului dumneavoastră VAIO în ecranul de configurare al punctului de acces. În caz contrar, computerul nu se poate conecta la punctul de acces.

  Deschideţi Linie de comandă, introduceţi „ipconfig /all” şi apăsaţi tasta Enter. Puteţi găsi adresa fizică (adresa MAC) în câmpul Adresă fizică din Adaptor Wi-Fi LAN wireless.

  Pentru a deschide Linie de comandă, consultaţi Căutarea/pornirea de Aplicații, de Setări sau de Fișiere.

## Ce ar trebui să fac dacă nu pot reda filme sau piste audio primite prin intermediul Wi-Fi(R) (LAN fără fir) sau dacă redarea acestora este întreruptă? De ce viteza de transferare a datelor este scăzută?

- Îndepărtaţi computerul VAIO de obstacole sau apropiaţi-l de punctul de acces pe care îl utilizaţi.

  Capacitatea de conectare este afectată de distanţă, obstacole, configuraţia dispozitivelor, semnalul/interferenţa undelor radio, materialele din care sunt făcuţi pereţii, aplicaţiile aflate în execuţie etc.

- Dacă folosiţi un punct de acces, este posibil ca dispozitivul să fie temporar supraîncărcat în funcţie de numărul de dispozitive care comunică prin intermediul punctului de acces.

  Aşteptaţi puţin şi încercaţi din nou.

- Modificaţi setarea canalului punctului de acces. Prin modificarea canalului, este posibil ca interferenţa din reţeaua fără fir să se reducă şi ca viteza de transfer a datelor să se îmbunătăţească.

  Dacă au loc interferenţe cu canalul punctului de acces, este posibil ca viteza de transfer a datelor să se reducă.

- Dacă punctul dumneavoastră de acces interferează cu alte puncte de acces, schimbaţi canalul punctului de acces.

  Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.

- Asiguraţi-vă că în apropierea dispozitivelor Wi-Fi nu funcţionează un cuptor cu microunde.

  Banda de frecvenţă de 2,4 GHz în care funcţionează Wi-Fi este utilizată de diverse dispozitive şi aparate. Dacă utilizaţi un cuptor cu microunde în timpul comunicaţiilor prin intermediul Wi-Fi, rata de transfer al datelor poate scădea, raza de comunicare se poate reduce sau comunicaţiile se pot întrerupe.

## Ce ar trebui să fac dacă nu cunosc SSID sau cheia de securitate pentru punctul de acces?

- Puteţi găsi cheia în ecranul de setări al punctului de acces.

  Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces.

## Ce ar trebui să fac dacă nu pot conecta computerul VAIO la un punct de acces (sau la Internet)?

- Consultaţi Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir)?.

- Asiguraţi-vă că punctul de acces este pornit.

- Verificaţi setările punctului de acces.

  Cu următoarele setări, computerul dumneavoastră VAIO este posibil să nu se poată conecta la un punct de acces sau conexiunea poate fi instabilă.

  - Când punctul de acces este setat să refuze comunicarea cu un dispozitiv al cărui SSID este setat la „ANY”, iar SSID al computerului dumneavoastră VAIO sau al punctului de acces este setat la „ANY”.

  - Când punctul de acces este în modul invizibil.

    Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul primit împreună cu punctul de acces sau consultaţi furnizorul de servicii Wi-Fi.

- Asiguraţi-vă că punctul de acces şi computerul VAIO sunt conectate unul la celălalt. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

- Capacitatea de conectare este afectată de distanţă, obstacole, configuraţia dispozitivelor, semnalul/interferenţa undelor radio, materialele din care sunt făcuţi pereţii, aplicaţiile aflate în execuţie etc.

  Îndepărtaţi computerul VAIO de obstacole sau apropiaţi-l de punctul de acces pe care îl utilizaţi.

- Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări şi(pictograma pentru reţea).

  Verificaţi dacă punctul de acces este afişat.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

## Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza funcţia Wi-Fi(R) (LAN fără fir)?

- Activaţi funcţia Wi-Fi.

  Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări.

  Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos şi selectaţi Fără fir din panoul din stânga.

  Opriţi Mod avion şi modificaţi setarea Wi-Fi din Dispozitive wireless la Activat.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

- Pentru a utiliza funcţia Wi-Fi pe computerul VAIO, trebuie să configuraţi setările Wi-Fi.

  Verificaţi setările Wi-Fi ale computerului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Pornirea comunicaţiilor Wi-Fi(R) (LAN fără fir).

- Dacă este instalată o aplicaţie utilitară pentru conexiune, furnizată împreună cu un produs Wi-Fi terţ, dezinstalaţi-o.

  Dacă este instalată o aplicaţie utilitară pentru conexiune, este posibil ca Windows să nu poată configura setările Wi-Fi. Asiguraţi-vă că vă notaţi setările, (cum ar fi cheile de securitate) înainte de dezinstalare.

## Ce ar trebui să fac dacă nu pot utiliza funcţia BLUETOOTH(R)?

- Asiguraţi-vă că funcţia BLUETOOTH este activată.

  Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări.

  Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos, apoi selectaţi Fără fir din panoul din stânga.

  Opriţi Mod avion şi modificaţi setarea Bluetooth din Dispozitive wireless la Activat.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care alte dispozitive BLUETOOTH(R) nu se pot conecta la computerul meu VAIO?

- Consultaţi Ce ar trebui să fac dacă nu detectez dispozitivul BLUETOOTH(R) cu care vreau să comunic?.

- Asiguraţi-vă că a fost efectuată în mod corespunzător autentificarea (împerecherea) dintre dispozitiv şi computerul VAIO.

  Unele dispozitive BLUETOOTH necesită autentificare (împerechere) înainte de a stabili o conexiune cu un alt dispozitiv. Realizaţi procesul de autentificare înainte de a vă conecta la astfel de dispozitive.

- Asiguraţi-vă că computerul VAIO permite dispozitivelor BLUETOOTH să găsească computerul.

  Selectaţi(săgeată) din zona de notificare a desktopului, faceţi clic dreapta pe(pictograma BLUETOOTH) şi selectaţi Deschidere setări pentru a deschide fereastra de setări.

  Selectaţi fila Opțiuni şi asiguraţi-vă că este bifată caseta de selectare Se permite dispozitivelor Bluetooth să găsească acest computer.

  Pentru a deschide desktopul, consultaţi Deschiderea Desktop.

## De ce nu pot utiliza funcţia BLUETOOTH(R) atunci când fac sign in la computerul meu VAIO în calitate de utilizator cu cont standard?

- Este posibil ca funcţia BLUETOOTH să nu fie disponibilă unui utilizator cu un cont standard pe computerul dumneavoastră VAIO.

  Faceţi sign in la computer ca utilizator cu drepturi administrative.

## De ce viteza conexiunii BLUETOOTH(R) este scăzută?

- Viteza de transfer de date depinde de obstacolele şi/sau de distanţa dintre cele două dispozitive, de calitatea undelor radio şi de configuraţia dispozitivului sau de aplicaţiile aflate în uz.

  Reduceţi distanţa dintre computerul VAIO şi dispozitivul BLUETOOTH.

- Dacă versiunea unui standard BLUETOOTH utilizat pe dispozitivul BLUETOOTH cu care doriţi să comunicaţi nu este identică cu versiunea utilizată pe computerul dumneavoastră VAIO, viteza de comunicaţii poate scădea.

- În cazul în care computerul VAIO este compatibil cu tehnologia BLUETOOTH de mare viteză şi se îndeplinesc condiţiile următoare, comunicaţiile de mare viteză sunt posibile. Totuşi, unele profiluri BLUETOOTH nu acceptă comunicaţii de mare viteză.

  - Dispozitivul BLUETOOTH cu care doriţi să comunicaţi acceptă tehnologia BLUETOOTH de mare viteză.

  - Ambele funcţii, Wi-Fi(R) (LAN fără fir) şi BLUETOOTH, ale computerului sunt activate.

## Ce ar trebui să fac dacă nu detectez dispozitivul BLUETOOTH(R) cu care vreau să comunic?

- Micşoraţi distanţa dintre computerul VAIO şi dispozitivul BLUETOOTH la mai puţin de 10 metri.

  În cazul în care computerul se află şa peste 10 metri de dispozitivul BLUETOOTH, comunicarea nu va fi posibilă.

  Este posibil ca computerul să nu poată comunica cu dispozitivul BLUETOOTH chiar şi în raza de 10 metri, din cauza unor obstacole între dispozitive, a calităţii undelor radio, a mediului înconjurător, care include existenţa pereţilor şi a materialelor asemănătoare pereţilor sau a aplicaţiilor aflate în uz. Într-un astfel de caz, îndepărtaţi computerul de obstacole sau apropiaţi-l de dispozitiv.

- Verificaţi dacă funcţia BLUETOOTH a dispozitivului cu care doriţi să comunicaţi este pornită şi dacă dispozitivul nu se află în modul de economisire a energiei.

- Verificaţi dacă funcţia BLUETOOTH a dispozitivului cu care doriţi să comunicaţi este activată.

  Consultaţi manualul primit împreună cu dispozitivul pentru informaţii suplimentare.

- Dacă dispozitivul cu care doriţi să comunicaţi comunică deja cu un alt dispozitiv BLUETOOTH, este posibil ca acesta să nu fie detectat sau să nu poată comunica cu computerul dumneavoastră VAIO.

## Ce ar trebui să fac dacă pictograma BLUETOOTH(R) nu este afişată în zona de notificare a desktopului?

- Asiguraţi-vă că funcţia BLUETOOTH este activată.

  Deschideţi butoanele şi selectaţi butonulSetări.

  Selectaţi Modificare setări pentru PC din colţul din dreapta jos, apoi selectaţi Fără fir din panoul din stânga.

  Opriţi Mod avion şi modificaţi setarea Bluetooth din Dispozitive wireless la Activat.

  Pentru a deschide butoanele, consultaţi Deschiderea butoanelor.

- Verificaţi setările BLUETOOTH.

  Deschideţi Panou de control şi selectaţi Hardware și sunete şi Dispozitive și imprimante.

  Faceţi clic dreapta pe pictograma computerului şi selectaţi Setări Bluetooth şi caseta Afișare pictogramă Bluetooth în zona de notificare.

  Pentru a deschide Panou de control, consultaţi Deschiderea Panou de control.

## De ce nu pot folosi dispozitivele BLUETOOTH(R) atunci când comut între utilizatori?

- În caz de comutare între utilizatori fără să faceţi sign out din sistem, dispozitivele BLUETOOTH nu vor funcţiona.

  Asiguraţi-vă că faceţi sign out înainte de a comuta între utilizatori.

## Ce ar trebui să fac dacă nu pot crea suporturi de recuperare?

- Încercaţi sugestiile de mai jos:

  - Descărcaţi şi instalaţi cele mai recente actualizări utilizând VAIO Update. Consultaţi Utilizarea VAIO Update pentru mai multe informaţii.

  - Reporniţi computerul VAIO. Apoi, încercaţi să creaţi din nou suporturi de recuperare.

  - Dacă o unitate de disc optică externă este furnizată împreună cu un adaptor CA, conectaţi adaptorul CA la o sursă de alimentare.

- Încercaţi alte suporturi de încredere.

- Dacă problema persistă, vizitaţi site-ul Web de asistenţă online VAIO pentru asistenţă suplimentară.

## Ce ar trebui să fac dacă nu pot porni/finaliza procesul de recuperare?

- Deconectaţi de la computerul VAIO toate dispozitivele externe care nu sunt necesare.

- Încercaţi sugestiile de mai jos:

  - Verificaţi starea suporturilor de recuperare. Dacă utilizaţi discuri optice, verificaţi dacă discurile sunt murdare sau deteriorate. Dacă discurile nu sunt curate, curăţaţi-le şi încercaţi să recuperaţi din nou computerul VAIO.

  - Dacă nu puteţi recupera computerul VAIO din zona de recuperare, reporniţi computerul şi recuperaţi-l din nou din zona de recuperare sau utilizaţi suporturile de recuperare.

  - Dacă nu puteţi recupera computerul VAIO utilizând o unitate optică USB sau o unitate flash USB, conectaţi unitatea la un alt port USB sau la portul USB care respectă standardul USB 2.0 (dacă există). Apoi, opriţi computerul şi încercaţi să îl recuperaţi din nou. Consultaţi Recuperarea din zona de recuperare pentru mai multe informaţii.

- Dacă problema persistă, vizitaţi site-ul Web de asistenţă online VAIO pentru asistenţă suplimentară.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care computerului meu VAIO este instabil (Windows nu porneşte)?

- Încercaţi sugestiile de mai jos:

  - Restauraţi fişierele de sistem ale computerului.

    Utilizaţi punctul de restaurare creat înainte de momentul în care computerul VAIO a devenit instabil. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Restaurarea fişierelor de sistem utilizând punctul de restaurare, atunci când nu puteţi porni Windows.

  - Restauraţi computerul VAIO de pe o copie de rezervă a imaginii de sistem, dacă aţi creat-o. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows).

    Niciun fişier din cele pe care le-aţi creat sau pe care le-aţi modificat după ce aţi creat copia de rezervă a imaginii de sistem nu va putea fi restaurat.

    Trebuie să creaţi o copie de rezervă a unor astfel de fişiere utilizând VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions). Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Copierea de rezervă a datelor atunci când nu puteţi porni Windows.

- Utilizaţi Instrumentul VAIO de diagnosticare hardware (VAIO Hardware Diagnostics) pentru a identifica problemele de pe computerul VAIO.

  - Cu ajutorul acestei aplicaţii, puteţi verifica dacă elementele hardware ale computerului (un procesor, un modul de memorie şi un dispozitiv de stocare încorporat) necesită înlocuirea.

    Pentru a porni Instrumentul VAIO de diagnosticare hardware (VAIO Hardware Diagnostics), selectaţi Instrumente (Tools) şi Instrumentul VAIO de diagnosticare hardware (VAIO Hardware Diagnostics) din VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

- Urmaţi instrucţiunile din Recuperarea din zona de recuperare pentru a recupera datele de pe computerul VAIO.

  - Dacă nu aţi creat o copie de rezervă pentru date, asiguraţi-vă că faceţi o copie de rezervă a datelor importante, utilizând VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions), înainte de a recupera datele de pe computerul VAIO. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Copierea de rezervă a datelor atunci când nu puteţi porni Windows.

    Dacă aţi creat o copie de rezervă cu ajutorul caracteristicii Windows de creare de copii de rezervă înainte de momentul în care computerul VAIO a devenit instabil, dar aţi creat sau aţi modificat fişierul ulterior, creaţi o copie de rezervă a fişierului utilizând VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

  #### Notă

  - Prin recuperarea computerului VAIO se vor şterge toate datele de pe dispozitivul de stocare încorporat.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care computerului meu VAIO este instabil (Windows porneşte)?

- Încercaţi sugestiile de mai jos:

  - Porniţi VAIO Care pentru a căuta o soluţie. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Păstrarea computerului VAIO în stare optimă (VAIO Care).

  - Restauraţi fişierele de sistem ale computerului.

    Utilizaţi punctul de restaurare creat înainte de momentul în care computerul VAIO a devenit instabil. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Restaurarea fişierelor de sistem utilizând punctul de restaurare, atunci când nu puteţi porni Windows.

  - Dezinstalaţi o aplicaţie sau un driver, în cazul în care computerul VAIO a devenit instabil după ce aţi instalat o aplicaţie sau un driver.

  - Reinstalaţi aplicaţiile sau driverele preinstalate pe computerul VAIO, dacă astfel de aplicaţii sau drivere nu funcţionau corespunzător. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Cum pot reinstala aplicaţiile şi driverele originale?.

  - Restauraţi computerul VAIO de pe o copie de rezervă a imaginii de sistem, dacă aţi creat-o. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows).

- Dacă problema persistă, urmaţi instrucţiunile din Reîmprospătarea computerului VAIO pentru a reinstala sistemul de operare.

  Dacă problema persistă după ce reîmprospătaţi computerul VAIO, urmaţi instrucţiunile din Recuperarea din zona de recuperare pentru a recupera computerul.

  Este posibil ca acest computer să nu accepte funcţia Reîmprospătare, în funcţie de modelul pe care l-aţi achiziţionat.

  - Dacă nu aţi creat suporturi de recuperare, creaţi suporturile de recuperare. Consultaţi Crearea suporturilor de recuperare.

  - Asiguraţi-vă că faceţi o copie de rezervă a datelor importante înainte de a recupera computerul VAIO. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows).

    #### Notă

    - Prin recuperarea computerului VAIO se vor şterge toate datele de pe dispozitivul de stocare încorporat.

## Ce ar trebui să fac dacă nu pot recupera computerul VAIO din zona de recuperare?

- Recuperaţi datele de pe computerul VAIO din mediile de stocare pentru recuperarea datelor dacă aţi utilizat aplicaţii pentru a modifica zona de recuperare, dacă aţi instalat un sistem de operare diferit de cel preinstalat sau dacă aţi formatat dispozitivul de stocare încorporat fără să utilizaţi VAIO Care (mod Recuperare): Serviciile de recuperare VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

- Dacă problema persistă, vizitaţi site-ul Web de asistenţă online VAIO pentru asistenţă suplimentară.

## Cum creez suporturi de recuperare?

- Puteţi crea suporturi de recuperare utilizând VAIO Care. Consultaţi Crearea suporturilor de recuperare pentru mai multe informaţii.

## Cum pot restaura sistemul computerului VAIO la setările implicite din fabrică?

- Există două moduri de recuperare a sistemului computerului VAIO: Recuperarea de pe suporturile de recuperare şi Recuperarea din zona de recuperare.

## Cum pot reinstala aplicaţiile şi driverele originale?

- Puteţi restaura aplicaţiile şi driverele preinstalate utilizând VAIO Care. Pentru a le restaura, porniţi VAIO Care (Păstrarea computerului VAIO în stare optimă (VAIO Care)) şi apoi selectaţi Instrumente complexe (Advanced Tools), Restaurare şi recuperare (Restore and recovery) şi Reinstalare aplicaţii şi drivere (Reinstall Applications and Drivers).

  Pentru mai multe informaţii, consultaţi fişierul de ajutor inclus în VAIO Care.

## Ce ar trebui să fac dacă uit parola de Windows?

- Parola de Windows este sensibilă la majuscule şi minuscule. Verificaţi parola şi introduceţi-o din nou.

- Conectaţi-vă utilizând un cont de utilizator care are privilegii de administrator al sistemului pentru a reseta parola.

  - Dacă aţi uitat toate parolele pentru conturile de administrator de sistem, nu puteţi reiniţializa nicio parolă de Windows. Trebuie să efectuaţi o recuperare a sistemului. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Despre recuperare.

## Ce ar trebui să fac dacă apare mesajul Enter Onetime Password şi Windows nu porneşte după ce introduc de trei ori la rând o parolă de pornire greşită?

- Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul(Alimentare) mai mult de 4 sau 10 secunde. În cazul în care computerul VAIO este dotat cu un indicator de alimentare, verificaţi dacă acesta este stins. Apoi, reporniţi computerul şi introduceţi parola corectă.

  Parola este sensibilă la litere mari şi mici, aşa că asiguraţi-vă că verificaţi cu ce fel de litere scrieţi înainte de a introduce parola.

- Dacă uitaţi parola de pornire, nu puteţi porni computerul VAIO. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ce ar trebui să fac dacă am uitat parola de pornire pentru computerul VAIO?.

## Ce ar trebui să fac dacă am uitat parola de pornire pentru computerul VAIO?

- Dacă uitaţi parola (Stabilirea/modificarea parolei de pornire), nu puteţi porni computerul VAIO.

  - Când uitaţi parola de utilizator:

    Introduceţi parola de calculator în ecranul de configurare BIOS pentru a reiniţializa parola de utilizator.

  - Când uitaţi parola de calculator:

    Parola trebuie reiniţializată şi se va percepe o taxă. Pentru a reiniţializa parola, contactaţi un centru de service/asistenţă Sony autorizat.

## Ce ar trebui să fac dacă am uitat parola de pornire pentru computerul VAIO?

- Dacă uitaţi parola (Stabilirea/modificarea parolei de pornire), nu puteţi porni computerul VAIO.

  - Când uitaţi parola de utilizator:

    Introduceţi parola de calculator în ecranul de configurare BIOS pentru a reiniţializa parola de utilizator.

  - Când uitaţi parola de calculator:

    Parola trebuie reiniţializată şi se va percepe o taxă. Pentru a reiniţializa parola, contactaţi un centru de service/asistenţă Sony autorizat.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul VAIO nu recunoaşte dispozitivul USB?

- Verificaţi dacă dispozitivul USB este pornit şi dacă utilizează propria sursă de alimentare.

  - Dacă utilizaţi o cameră digitală, verificaţi dacă bateria este încărcată.

  - Dacă utilizaţi o imprimantă, verificaţi dacă cablul de alimentare este conectat în mod corespunzător la o priză CA.

- S-ar putea să fie nevoie să instalaţi un driver USB pentru dispozitivul USB înainte de a conecta dispozitivul. Consultaţi manualul primit împreună cu dispozitivul USB pentru informaţii suplimentare.

- Încercaţi să utilizaţi un alt port USB de pe computerul dumneavoastră VAIO. Driverul USB ar putea fi instalat pentru portul specific folosit prima dată când aţi conectat dispozitivul.

- Huburile USB pot împiedica un dispozitiv USB să funcţioneze din cauza unei defecţiuni de distribuţie a alimentării. Vă recomandăm să conectaţi dispozitivul direct la computerul VAIO fără a folosi un hub.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot imprima un document?

- Asiguraţi-vă că imprimanta este compatibilă cu sistemul de operare Windows instalat pe computerul dumneavoastră VAIO.

- Când conectaţi o imprimantă nouă, mai întâi trebuie să configuraţi driverul de imprimantă.

  Pentru informaţii legate de modul de configurare a driverului de imprimantă, accesaţi site-ul Web al producătorului sau consultaţi manualul furnizat împreună cu imprimanta.

- Asiguraţi-vă că setările imprimantei sunt configurate corect.

  Pentru informaţii despre setările imprimantei, consultaţi manualul primit împreună cu imprimanta.

- Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită.

  Consultaţi manualul primit împreună cu imprimanta pentru informaţii suplimentare.

- Asiguraţi-vă că toate conexiunile dintre cablul de alimentare al imprimantei şi adaptorul CA şi dintre adaptorul CA şi priza CA sunt sigure.

- Asiguraţi-vă că imprimanta este afişată ca fiind online sau pregătită.

  Apoi, asiguraţi-vă că setările imprimantei sunt configurate corect, aşa cum se indică în manualul primit împreună cu imprimanta.

- Asiguraţi-vă că imprimanta este setată la valoarea Se stabilește ca imprimantă implicită.

  Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows).

- Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la reţea (LAN).

  Dacă imprimanta este conectată direct la reţea (LAN), asiguraţi-vă că ruterul sau hubul este pornit.

  Dacă imprimanta este conectată la un server de imprimare, asiguraţi-vă că serverul de imprimare nu afişează un mesaj de eroare.

- Asiguraţi-vă că aplicaţia funcţionează corespunzător.

  Este posibil ca aplicaţia să nu accepte formatul de document. Într-un astfel de caz, documentul nu va fi imprimat în mod corespunzător.

  Contactaţi editorul aplicaţiei sau producătorul imprimantei.

- Asiguraţi-vă că este selectat portul de imprimantă corect pentru imprimanta dumneavoastră.

  Pentru informaţii despre setările portului de imprimantă, consultaţi manualul primit împreună cu imprimanta sau contactaţi producătorul.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul VAIO nu recunoaşte dispozitivul USB?

- Verificaţi dacă dispozitivul USB este pornit şi dacă utilizează propria sursă de alimentare.

  - Dacă utilizaţi o cameră digitală, verificaţi dacă bateria este încărcată.

  - Dacă utilizaţi o imprimantă, verificaţi dacă cablul de alimentare este conectat în mod corespunzător la o priză CA.

- S-ar putea să fie nevoie să instalaţi un driver USB pentru dispozitivul USB înainte de a conecta dispozitivul. Consultaţi manualul primit împreună cu dispozitivul USB pentru informaţii suplimentare.

- Încercaţi să utilizaţi un alt port USB de pe computerul dumneavoastră VAIO. Driverul USB ar putea fi instalat pentru portul specific folosit prima dată când aţi conectat dispozitivul.

- Huburile USB pot împiedica un dispozitiv USB să funcţioneze din cauza unei defecţiuni de distribuţie a alimentării. Vă recomandăm să conectaţi dispozitivul direct la computerul VAIO fără a folosi un hub.

## Ce ar trebui să fac în cazul în care nu pot imprima un document?

- Asiguraţi-vă că imprimanta este compatibilă cu sistemul de operare Windows instalat pe computerul dumneavoastră VAIO.

- Când conectaţi o imprimantă nouă, mai întâi trebuie să configuraţi driverul de imprimantă.

  Pentru informaţii legate de modul de configurare a driverului de imprimantă, accesaţi site-ul Web al producătorului sau consultaţi manualul furnizat împreună cu imprimanta.

- Asiguraţi-vă că setările imprimantei sunt configurate corect.

  Pentru informaţii despre setările imprimantei, consultaţi manualul primit împreună cu imprimanta.

- Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită.

  Consultaţi manualul primit împreună cu imprimanta pentru informaţii suplimentare.

- Asiguraţi-vă că toate conexiunile dintre cablul de alimentare al imprimantei şi adaptorul CA şi dintre adaptorul CA şi priza CA sunt sigure.

- Asiguraţi-vă că imprimanta este afişată ca fiind online sau pregătită.

  Apoi, asiguraţi-vă că setările imprimantei sunt configurate corect, aşa cum se indică în manualul primit împreună cu imprimanta.

- Asiguraţi-vă că imprimanta este setată la valoarea Se stabilește ca imprimantă implicită.

  Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Ajutor și Asistență Windows (Deschiderea Ajutor și Asistență Windows).

- Asiguraţi-vă că imprimanta este conectată la reţea (LAN).

  Dacă imprimanta este conectată direct la reţea (LAN), asiguraţi-vă că ruterul sau hubul este pornit.

  Dacă imprimanta este conectată la un server de imprimare, asiguraţi-vă că serverul de imprimare nu afişează un mesaj de eroare.

- Asiguraţi-vă că aplicaţia funcţionează corespunzător.

  Este posibil ca aplicaţia să nu accepte formatul de document. Într-un astfel de caz, documentul nu va fi imprimat în mod corespunzător.

  Contactaţi editorul aplicaţiei sau producătorul imprimantei.

- Asiguraţi-vă că este selectat portul de imprimantă corect pentru imprimanta dumneavoastră.

  Pentru informaţii despre setările portului de imprimantă, consultaţi manualul primit împreună cu imprimanta sau contactaţi producătorul.