# Arvuti VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Mida teha, kui VAIO arvutit ei saa pääsupunkti (või Internetiga) ühendada?

- Vt teemat Mida teha, kui Wi-Fi(R)-funktsiooni (traadita kohtvõrk) ei saa kasutada?.

- Veenduge, et pääsupunkt on sisse lülitatud.

- Kontrollige pääsupunkti sätteid.

  Järgmiste sätete puhul võib VAIO arvuti ühendamine pääsupunktiga ebaõnnestuda või ühendus ebastabiilne olla.

  - Kui pääsupunkt on määratud keelama ühendust seadmega, mille SSID on seatud väärtusele «ANY», ja VAIO arvuti SSID või pääsupunkt on seatud väärtusele «ANY».

  - Kui pääsupunkt on salastusrežiimis.

    Lisateabe saamiseks vaadake pääsupunktiga kaasasolevat juhendit või võtke ühendust Wi-Fi-teenuse pakkujaga.

- Veenduge, et VAIO arvuti ja pääsupunkt on omavahel ühendatud. Vt lisateavet jaotisest Wi-Fi(R)-side (traadita kohtvõrk) käivitamine.

- Ühendumisvõimet mõjutab kaugus, takistused, seadme konfiguratsioon, raadiolaine tugevus/häired, seina materjalid, töötavad rakendused jne.

  Viige VAIO arvuti takistustest kaugemale või lähemale pääsupunktile, mida kasutate.

- Avage tuumnupud ja valige tuumnuppSätted ja(võrguikoon).

  Kontrollige, kas teie pääsupunkt on kuvatud.

  Tuumnuppude avamise kohta vt jaotist Tuumnuppude avamine.

Tagasi lehe algusesse