# Personālais datorsVAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Kā rīkoties, ja VAIO dators neieslēdzas (strāvas padeves indikators neiedegas zaļā krāsā)?

- Pārliecinieties, ka visi kabeļi ir līdz galam ievietoti ierīces ligzdās, piemēram, pārbaudiet savienojumus starp VAIO datoru un maiņstrāvas adapteri, maiņstrāvas adapteri un elektropadeves vadu, un elektropadeves vadu un maiņstrāvas kontaktligzdu. Skatiet tēmu Pievienošana strāvas avotam.

- Ja pievienojat VAIO datora elektropadeves vadu pagarinātājam ar slēdzi, pārliecinieties, ka slēdzis ir ieslēgts un ka pagarinātājs ir līdz galam pievienots maiņstrāvas kontaktligzdai.

- Ja neizslēdzat VAIO datoru, ievērojot normālo procedūru, barošanas kontrolleris var nedarboties programmas kļūdas dēļ.

  Atvienojiet visus datoram pievienotos kabeļus un perifērijas ierīces, piemēram, elektropadeves vadu un USB ierīci, un ar tievu, taisnu priekšmetu (piemēram, papīra saspraudi) nospiediet un turiet nospiestu trīs līdz piecas sekundes akumulatora atvienošanas pogu.

  Uzgaidiet aptuveni piecas minūtes, pēc tam pievienojiet atpakaļ visus kabeļus un ierīces un ieslēdziet datoru.

- Pirms VAIO datora pirmās lietošanas reizes tas jāpievieno strāvas avotam, izmantojot maiņstrāvas adapteri.

- Pārbaudiet, vai izmantojat komplektācijā iekļauto Sony maiņstrāvas adapteri.

  Drošības nolūkos izmantojiet tikai oriģinālo Sony maiņstrāvas adapteri, ko Sony iekļauj VAIO datora komplektācijā.

- Iespējams, ka akumulators ir izlādējies.

- Ņemiet vērā, ka, nospiežot un turot nospiestu vairāk nekā 4 vai 10 sekundes pogu(Izslēgt), jūsu dators izslēgsies.

- Ienesot VAIO datoru no aukstas vietas siltumā vai lietojot to vidē ar augstu mitruma līmeni, datorā var uzkrāties kondensāts.

  Šādā gadījumā pirms datora ieslēgšanas uzgaidiet vismaz vienu stundu.

  Neizmantojiet datoru vidē ar augstu mitruma līmeni (ja relatīvais mitrums pārsniedz 80 %), jo tas var izraisīt datora darbības traucējumus.

Uz lapas sākumu