# Personālais datorsVAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Pildspalvas baterijas nomaiņa (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis)

Nomainiet bateriju, ja pildspalva (Ciparotāja irbulis) sāk darboties nepareizi.

Ja pildspalva tiek izmantota apmēram 4 stundas dienā, plānojiet, ka bateriju būs nepieciešams nomainīt ik pēc 18 mēnešiem. Izmantojiet LR61 (LR8D425) sārmaino bateriju.

1. Noņemiet no pildspalvas Tail cap, pēc tam izņemiet bateriju.

2. Ievietojiet bateriju pildspalvā, + pusei esot vērstai rakstāmgala virzienā.

3. Pievienojiet atpakaļ Tail cap.

#### Piezīme

- Nenoņemiet Tail cap, izņemot gadījumus, kad jānomaina baterija.

- Ja plānojat neizmantot pildspalvu kādu laiku, izņemiet bateriju.

- Pildspalvā nevajadzētu ievietot komerciāli pieejamu uzlādējamu bateriju. Uzlādējamas baterijas lietošana var izraisīt baterijas noplūdi un darbības traucējumus.

- Ja baterijas enerģija ir zema, nekavējoties nomainiet to ar jaunu bateriju. Atstājot nolietotu bateriju pildspalvā, var notikt baterijas noplūde.

- Nemēģiniet atkārtoti uzlādēt bateriju.

- Skatiet komplektācijā iekļauto drošības rokasgrāmatu.

Uz lapas sākumu

### Saistītās tēmas

- Pildspalvas lietošana (modeļiem, kam ir Ciparotāja irbulis)

Uz lapas sākumu