# Personālais datorsVAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Kā rīkoties, ja nevar izmantot NFC/Viena skāriena funkcijas?

- Novietojiet ierīci, kuru atbalsta NFC/Viena skāriena funkcijas, pēc iespējas tuvāk savam VAIO datoram.

  Ja NFC/Viena skāriena funkcijas joprojām nedarbojas, pavirziet ierīci nedaudz uz augšu vai uz leju vai atdaliet to no datora uz apmēram 10 sekundēm un pēc tam vēlreiz pieskarieties datoram ar ierīci.

- Pārbaudiet, vai atbalstītajā ierīcē ir iespējotas NFC/Viena skāriena funkcijas.

  Atkarībā no ierīces, kādu izmantojat, var būt nepieciešams mainīt ierīces iestatījumus. Skatiet detalizētu informāciju ierīces komplektācijā iekļautajā rokasgrāmatā.

- Iespējojiet NFC/Viena skāriena funkcijas.

  Atveriet viedpogu sadaļu un izvēlieties viedpoguIestatījumi.

  Apakšējā labajā stūrī izvēlieties opciju Mainīt datora iestatījumus un kreisajā rūtī izvēlieties opciju Bezvadu. Izslēdziet opciju Lidmašīnas režīms un mainiet NFC iestatījumu vienumā Bezvadu ierīces uz Ieslēgt.

  Lai atvērtu viedpogu sadaļu, skatiet tēmu Viedpogu sadaļas atvēršana.

- Nenovietojiet VAIO datora tuvumā metāla priekšmetus, izņemot ierīces, kuras atbalsta NFC/Viena skāriena funkcijas.

- Nepieskarieties VAIO datoram vienlaicīgi ar vairāk nekā vienu ierīci, kuru atbalsta NFC/Viena skāriena funkcijas.

- Ja NFC/Viena skāriena funkcijas vēl joprojām nedarbojas pēc augstākminēto darbību veikšanas, restartējiet savu VAIO datoru.

Uz lapas sākumu