# Персональный компьютерVAIO Duo 13SVD1322

## Что делать, если компьютер VAIO не включается?

- Проверьте надежность соединения всех кабелей с устройствами (в частности, соединения компьютера VAIO с адаптером переменного тока, адаптера переменного тока с кабелем питания и кабеля питания с розеткой электросети). См. раздел Подключение к источнику питания.

- Если кабель питания компьютера VAIO подключен к удлинителю с выключателем, убедитесь в том, что удлинитель включен, и проверьте надежность соединения кабеля удлинителя с розеткой электросети.

- Если компьютер VAIO был выключен без выполнения стандартной процедуры завершения работы, работа контроллера питания может быть приостановлена по причине программной ошибки.

  Отсоедините все кабели и периферийные устройства, такие как шнур питания и USB-устройства, затем нажмите и удерживайте кнопку выключения батареи тонким прямым предметом (например, скрепкой для бумаг) в течение трех-пяти секунд.

  Подождите около пяти минут, а затем вставьте все кабели и устройства на место и включите компьютер снова.

- Перед первым включением компьютера VAIO необходимо подключить его к источнику питания через адаптер переменного тока.

- Убедитесь в том, что компьютер подключен к адаптеру переменного тока Sony из комплекта поставки.

  В целях безопасности используйте только фирменный адаптер переменного тока Sony, поставляемый компанией Sony для компьютера VAIO.

- Возможно, заряд аккумулятора заканчивается.

- Обратите внимание, что если нажать и удерживать кнопку(Выключение) более 4 или 10 секунд, компьютер VAIO выключится.

- В случае переноса компьютера VAIO из холодного помещения в теплое либо эксплуатации в условиях повышенной влажности внутри компьютера возможна конденсация влаги.

  В таких ситуациях перед включением компьютера необходимо подождать не менее часа.

  Не пользуйтесь компьютером в условиях повышенной влажности (при относительной влажности воздуха выше 80%), так как это может привести к нарушению нормальной работы компьютера.

В начало страницы