# Персональний комп'ютер VAIO Duo 13SVD1322

## Що робити, якщо зображення на з’являється на екрані після натискання кнопки живлення?

- Переконайтеся, що елементи керування яскравістю та контрастністю відрегульовано правильно.

- Можливо, для виведення зображення вибрано зовнішній дисплей.

  Щоб вибрати потрібний варіант виведення зображення, натискайте сполучення клавіш Fn+F7, а потім натисніть Enter.

- Якщо використовується зовнішній дисплей, переконайтеся, що його підключено до розетки змінного струму та ввімкнено. Переконайтеся, що елементи керування яскравістю та контрастністю відрегульовано правильно.

  Докладнішу інформацію про змінення параметрів див. у посібнику з комплекту постачання дисплея.

- Щоб закрити вікно застосунку, кілька разів натисніть сполучення клавіш Alt+F4.

  Можливо, сталася помилка застосунку.

- Якщо екран комп’ютера залишається темним тривалий час, перезавантажте комп’ютер VAIO, виконавши наведені нижче процедури в зазначеному порядку. Зверніть увагу, що виконання цих процедур може призвести до пошкодження робочих даних.

  - Відключіть від мережі комп’ютер VAIO та всі периферійні пристрої (наприклад принтер або пристрій USB), якщо вони до неї підключені.

  - Натисніть і утримуйте кнопку(Живлення) понад 4 або 10 секунд і переконайтеся, що комп’ютер VAIO вимкнений. Потім знову ввімкніть комп’ютер.

- Якщо проблема не зникне, скиньте акумуляторну батарею.

  Натисніть і утримуйте кнопку(Живлення) понад 4 або 10 секунд. Від’єднайте всі кабелі, підключені до комп’ютера VAIO, наприклад адаптер змінного струму, і утримуйте кнопку вимкнення акумулятора від трьох до п’яти секунд за допомогою тонкого прямого предмета (наприклад, скріпки).

  Зачекайте приблизно п’ять хвилин, а потім поверніть на місце всі кабелі та знову ввімкніть комп’ютер.

- Якщо принести комп’ютер VAIO з холодного місця в тепле або користуватися ним у вологому місці, усередині пристрою може утворитися конденсат.

  У такому разі зачекайте принаймні одну годину, перш ніж увімкнути комп’ютер.

  Не використовуйте комп’ютер у місцях із підвищеною вологістю (відносна вологість понад 80%), оскільки це може призвести до виходу комп’ютера з ладу.

До початку сторінки