Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Priročne funkcije snemanja > Uporaba funkcij snemanja > ISO

## ISO

Prilagoditev svetlobne občutljivosti, če je fotoaparat nastavljen na "Program Auto". V načinu filmov je postavka [ISO] nastavljena na [Auto].

1. MENU (ISO) želeni način

| (Auto) | ISO občutljivost se nastavi samodejno.
| ////// | Motnost slike v temnih prostorih ali pri premikajočih objektih lahko zmanjšate tako, da povečate ISO občutljivost (izberite višjo vrednost).

Nastavitev ISO občutljivosti (priporočljiv indeks osvetlitve)
ISO je enota za merjenje občutljivosti, ki oceni, koliko svetlobe sprejme naprava za snemanje slik. Tudi pri enaki osvetlitvi se slike med seboj razlikujejo glede na občutljivost ISO.
Visoka občutljivost ISO
Tudi pri snemanju v temnem prostoru lahko posnamete svetlo sliko.
Slika pa je kljub temu lahko motna.
Nizka občutljivost ISO
Posname jasno sliko, ki pa je lahko temnejša.
Če osvetlitev ni zadostna, lahko slika postane temnejša.
Podobne teme
Postavke menija, ki so na voljo pri posameznem načinu snemanja
Nazaj na začetek