Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Opozorila/Nekaj o fotoaparatu > Število fotografij in snemalni čas filmov > Snemalni čas filmov

## Snemalni čas filmov

V spodnji tabeli je naveden približen najdaljši čas snemanja. To je skupni čas za vse filmske datoteke. Snemalni čas je odvisen od pogojev snemanja in spominske kartice.
(h (ure), m (minute))

Kakovost/velikost | Notranji pomnilnik | Spominska kartica, formatirana s tem fotoaparatom
Okrog 55 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
1280x720(Fine) | — | 25 min. (20 min.) | 50 min. (45 min.) | 1 h 45 min. (1 h 35 min.) | 3 h 40 min. (3 h 10 min.) | 7 h 20 min. (6 h 20 min.)
1280x720(Standard) | — | 35 min. (30 min.) | 1 h 10 min. (1 h 5 min.) | 2 h 20 min. (2 h 20 min.) | 4 h 40 min. (4 h 40 min.) | 9 h 25 min. (9 h 20 min.)
VGA | 2 min. (1 min.) | 1 h 5 min. (1 h 5 min.) | 2 h 15 min. (2 h 10 min.) | 4 h 30 min. (4 h 25 min.) ) | 9 h 20 min. (8 h 50 min.) | 18 h 45 min. (17 h 45 min.)

V oklepaju je naveden najkrajši čas snemanja.
Neprekinjeno snemanje lahko traja okrog 29 minut (omejitev zaradi tehničnih podatkov izdelka). Pri filmih velikosti [1280x720(Fine)] lahko neprekinjeno snemanje traja okrog 20 minut (omejitev pri 2 GB velikosti datoteke).
Opombi

- Snemalni čas filmov se lahko razlikuje zaradi tega, ker je fotoaparat opremljen s funkcijo VBR (Variable Bit Rate), ki samodejno prilagodi kakovost slike glede na kader snemanja.
  Pri snemanju hitropremikajočega objekta je slika jasnejša, vendar se s tem zmanjša čas snemanja, ker pri snemanju zasede več prostora v pomnilniku.
  Čas snemanja je prav tako odvisen od pogojev snemanja, objekta ali nastavitve velikosti slike.

- Filmov ne morete posneti v notranji pomnilnik, če je velikost slike [1280x720(Fine)] ali [1280x720(Standard)].

Nazaj na začetek