Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Priročne funkcije snemanja > Uporaba funkcij snemanja > Velikost slike/Velikost panoramske slike/Velikost filma

## Velikost slike/Velikost panoramske slike/Velikost filma

Velikost slike pri snemanju fotografij
Velikost slike v načinu "Easy Mode"
Velikost slike pri snemanju v načinu "Sweep Panorama"
Velikost slike pri snemanju filmov
Velikost slike določa velikost slikovne datoteke.
Čim večja je slika, tem več podrobnosti se bo reproduciralo pri tiskanju slike na papir velikega formata. Čim manjša je slika, tem več slik boste lahko posneli. Izberite velikost, ki vam najbolj ustreza.

### Velikost slike pri snemanju fotografij

1. MENU (Still Image Size) želena velikost

| Still Image Size (vodoravno × navpično) | Uporaba | Število slik | Tiskanje
| (5184 × 3888) | Za tiskanje slik vse do velikosti A3+. | Manj Več | Natančno Grobo
| (3648×2736) | Za tiskanje slik vse do velikosti A3.
| (2592×1944) | Za tiskanje slik od velikosti 10 × 15 cm do velikosti A4.
| (640×480) | Za priponko elektronski pošti
| (5184×2920) | Za predvajanje na HD televizorju in za tiskanje v velikosti do A3. | Manj Več | Natančno Grobo
| (1920×1080) | Za predvajanje slik na HDTV-ju.

Opombe

- Če tiskate slike, posnete v razmerju 16:9, bosta oba robova odrezana.

### Velikost slike v načinu "Easy Mode"

1. MENU [Still Image Size] želena velikost

| Large | Snemanje slike v velikosti [20M].
| Small | Snemanje slike v velikosti [5M].

### Velikost slike pri snemanju v načinu "Sweep Panorama"

1. MENU (Panorama Image Size) želena velikost

| (Standard) (vodoravno: 4912 × 1080) (navpično: 3424 × 1920) | Snemanje slik v standardni velikosti.
| (Wide) (vodoravno: 7152 × 1080) (navpično: 4912 × 1920) | Snemanje slik v širokem načinu.
| (360°) Vodoravno: 11520 × 1080 | Snemanje 360-stopinjskih slik.

### Velikost slike pri snemanju filmov

Večja je velikost slike, boljša je njena kakovost. Večja je količina podatkov na sekundo (povprečna hitrost prenosa podatkov), bolj tekoča je predvajana slika.
Filmi se s tem fotoaparatom posnamejo v formatu MPEG-4 pri približno 30 slikah na sekundo v progresivnem načinu z zvokom v formatu AAC, format mp4.

1. MENU (Movie Size) želena velikost

| Movie Size | Povprečna hitrost prenosa podatkov | Uporaba
| 1280x720(Fine) | 9 megabitov/sekundo | Snemanje visokokakovostnih filmov za predvajanje na HD TV-ju.
| 1280x720(Standard) | 6 megabitov/sekundo | Snemanje filmov v standardni kakovosti za predvajanje na HD TV-ju.
| VGA | 3 megabitov/sekundo | Snemanje velikosti slike, ki je primerna za nalaganje na splet.

Opomba

- Telefoto sliko ustvarite, če pri snemanju filmov izberete velikost slike [VGA].

Nazaj na začetek