Priročnik Cyber-shot
Tiskanje
Prva stran > Spreminjanje nastavitev > Glavne nastavitve > Samodejna prilagoditev področja (DSC-HX50V)

## Samodejna prilagoditev področja (DSC-HX50V)

Če fotoaparat zazna drugo časovno območje, samodejno prilagodi področje z uporabo GPS podatkov.

1. MENU (Settings) (Clock Settings) [Auto Area ADJ] želeni način

| On | Samodejna prilagoditev/Brez samodejne prilagoditve področja.
| Off

Opombe

- [Auto Area ADJ ] ne deluje, če je postavka [GPS setting] nastavljena na [Off].

- Pred uporabo morate nastaviti datum in uro (Date & Time Setting).

- Odvisno od področja se lahko zgodi, da funkcija ne bo delovala pravilno. V tem primeru [Auto Area ADJ] nastavite na [Off].

Podobne teme
GPS nastavitve (DSC-HX50V)
GPS (DSC-HX50V)
Nazaj na začetek